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1. Пояснительная записка
Фонд оценочных средств (далее – ФОС) основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования – программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) специальности 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем составлен в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности (далее – ФГОС СПО), учебным планом и ОПОП, реализуемой Колледжем.
Целью создания ФОС является установление соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС, основной профессиональной образовательной программы и требований работодателей.
Образовательная программа разрабатывается образовательной организацией в соответствии с ФГОС СПО и с учетом соответствующей ОПОП и предполагает освоение следующих видов деятельности:
· дистанционное пилотирование беспилотных воздушных судов самолетного типа;
· дистанционное пилотирование беспилотных воздушных судов вертолетного типа;
· дистанционное пилотирование беспилотных воздушных судов смешанного типа;
· эксплуатация и техническое обслуживание функционального оборудования, полезной нагрузки беспилотного воздушного судна, систем передачи и обработки информации, иных электронных и цифровых систем, а также систем крепления внешних грузов;
· выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть
сформированы общие и профессиональные компетенции.
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
2


2

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.4 ФГОС СПО.
ВД.01 Дистанционное пилотирование беспилотных воздушных судов самолетного типа: ПК 1.1. Организовывать и осуществлять предварительную и предполетную подготовку беспилотных воздушных судов самолетного типа;
ПК 1.2. Организовывать и осуществлять эксплуатацию беспилотных воздушных судов самолетного типа, в том числе в особых условиях и особых случаях в полете;
ПК 1.3. Осуществлять взаимодействие со службами организации и управления воздушным движением при организации и выполнении полетов и авиационных работ беспилотными воздушными судами самолетного типа;
ПК 1.4. Своевременно выявлять и устранять незначительные технические неисправности исполнительных механизмов и устройств беспилотных воздушных судов самолетного типа; ПК 1.5. Вести учет срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин отказов, неисправностей и повреждений беспилотных воздушных судов самолетного типа;
ПК 1.6. Выполнять требования воздушного законодательства Российской Федерации, а также руководств (инструкций) по эксплуатации беспилотных воздушных судов самолетного типа и руководящих отраслевых документов;
ПК 1.7. Организовывать и осуществлять транспортировку и хранение беспилотных воздушных судов самолетного типа.
ВД.02 Дистанционное пилотирование беспилотных воздушных судов вертолетного типа: ПК 2.1. Организовывать и осуществлять предварительную и предполетную подготовку беспилотных воздушных судов вертолетного типа;
ПК 2.2. Организовывать и осуществлять эксплуатацию беспилотных воздушных судов вертолетного типа, в том числе в особых условиях и особых случаях в полете;
ПК 2.3. Осуществлять взаимодействие со службами организации и управления воздушным движением при организации и выполнении полетов и авиационных работ беспилотными воздушными судами вертолетного типа;
ПК 2.4. Своевременно выявлять и устранять незначительные технические неисправности исполнительных механизмов и устройств беспилотных воздушных судов вертолетного типа;
ПК 2.5. Вести учет срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин отказов, неисправностей и повреждений беспилотных воздушных судов вертолетного типа;
ПК 2.6. Выполнять требования воздушного законодательства Российской Федерации, а также руководств (инструкций) по эксплуатации беспилотных воздушных судов вертолетного типа и руководящих отраслевых документов;
ПК 2.7. Организовывать и осуществлять транспортировку и хранение беспилотных воздушных судов вертолетного типа
ВД 03 Дистанционное пилотирование беспилотных воздушных судов смешанного типа: ПК 3.1. Организовывать и осуществлять предварительную и предполетную подготовку беспилотных воздушных судов смешанного типа;
ПК 3.2. Организовывать и осуществлять эксплуатацию беспилотных воздушных судов смешанного типа, в том числе в особых условиях и особых случаях в полете;
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ПК 3.3. Осуществлять взаимодействие со службами организации и управления воздушным движением при организации и выполнении полетов и авиационных работ беспилотными воздушными судами смешанного типа;
ПК 3.4 Своевременно выявлять и устранять незначительные технические неисправности исполнительных механизмов и устройств беспилотных воздушных судов смешанного типа; ПК 3.5. Вести учет срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин отказов, неисправностей и повреждений беспилотных воздушных судов смешанного типа;
ПК 3.6. Выполнять требования воздушного законодательства Российской Федерации, а также руководств (инструкций) по эксплуатации беспилотных воздушных судов смешанного типа и руководящих отраслевых документов;
ПК 3.7. Организовывать и осуществлять транспортировку и хранение беспилотных воздушных судов смешанного типа.
ВД 04 Эксплуатация и техническое обслуживание функционального оборудования, полезной нагрузки беспилотного воздушного судна, систем передачи и обработки информации, иных электронных и цифровых систем, а также систем крепления внешних грузов:
ПК 4.1. Осуществлять техническую эксплуатацию функционального оборудования, систем регистрации полетных данных, сбора и передачи информации;
ПК 4.2. Осуществлять техническую эксплуатацию систем фото- и видеосъемки, систем специализированного навесного оборудования, системы мониторинга земной поверхности и воздушного пространства, а также систем крепления внешнего груза;
ПК 4.3. Осуществлять ведение эксплуатационно-технической документации;
ПК 4.4. Осуществлять обработку данных, полученных от функционального оборудования, систем регистрации полетной информации, с целью соблюдения требований воздушного законодательства в области обеспечения безопасности полетов;
ПК 4.5. Осуществлять обработку информации, полученной от систем фото- и видеосъемки, систем специализированного навесного оборудования, системы мониторинга земной поверхности и воздушного пространства, систематизировать полученные данные и организовывать их хранение.
ВД. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих:
– ДПК 5.1 Ремонт беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно беспилотное воздушное судно с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее
















2. Содержание ФОС ОПОП СПО-ППССЗ специальности 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем.
В фонд оценочных средств основной профессиональной образовательной программы
входят:
1. ФОС по учебным дисциплинам социально-гуманитарного цикла: Дисциплина СГ.01 «История России»
Пояснительная записка
Цель - формирование представлений об истории России как истории Отечества, ее основных вехах, а также воспитание базовых национальных ценностей уважения к истории, культуре, традициям.
В результате освоения СГ.01 «История России» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО следующими умениями (У):
У1. выделять факторы, определившие уникальность становления духовно-нравственных ценностей в России;
У2. анализировать, характеризовать, выделять причинно-следственные связи и пространственно-временные характеристики исторических событий, явлений, процессов с времен образования Древнерусского государства до настоящего времени;
У3. анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной объективности и достоверности, с целью формирования научно обоснованного понимания прошлого и настоящего России;
У4. защищать историческую правду, не допускать умаления подвига российского народа по защите Отечества;
У5. демонстрировать готовность противостоять фальсификациям российской истории;
У6. демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям Российского государства
знаниями (З):
З1. ключевые события, основные даты и исторические этапы развития России до настоящего времени;
З2. выдающихся деятелей отечественной истории, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России;
З3. традиционные российские духовно-нравственные ценности;
З4. роль и значение России в современном мире общими компетенциями (ОК):
ОК	01.	Выбирать	способы	решения	задач	профессиональной	деятельности, применительно к различным контекстам;
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;
ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в форме дифференцированного зачёта с оценкой.
Дифференцированный зачёт представлен в форме тестовых заданий, которые включают в себя работу с хронологией, периодами исторических событий, именами исторических личностей. Зачетная работа представлена в 2 вариантах (20 заданий в каждом варианте). Продолжительность: 2 академических часа.

Вариант 1
1. Какой символ используется на гербе России для обозначения власти? А) Шпаги
Б) Скипетр В) Рубль
Г) Лавровый венок

2. Выберите имя русского князя, который приплыл с дружиной в Новгород и стал княжить в 862 г.
А) Игорь Б) Олег В) Рюрик
Г) Святополк

3. Период Смутного времени относится к:
А) 1533-1598 гг.
Б) 1598-1600 гг.
В) 1533-1613 гг.
Г) 1598-1613 гг.

4. Окончательное присоединение Новгорода к Москве произошло в: А) 1410 гг.
Б) 1478 гг. В)1521 гг. Г) 1380 гг.

5. Годы царствования Петра 1?
А) 1876-1682 г.
Б) 1676-1681 г.
В) 1682-1725 г.
Г) 1682-1701 г.

6. Какие территории были присоединены к России в результате русско-турецких войн при Екатерине II?
А) Крым и Северное Причерноморье Б) Сибирь
В) Прибалтика Г) Средняя Азия

7. Укажи годы, когда проходила Крымская война:
А) 1853-1855 гг.;
Б) 1855-1856 гг.;
В) 1854-1860 гг.
Г). 1853-1856 гг.

8. В результате первой русской революции население добилось от Правительства А) Введения всеобщего начального образования
Б) Отделения церкви от государства
В) Введения 8-часового рабочего дня

9. Из названных военачальников командующим Добровольческой белой армии являлся: А) А.И. Деникин
Б) С.М. Будённый В) Н.И. Махно
Г) М.В. Фрунзе

10. Понятие «продразверстка» характеризовало экономическую политику в России в период:
А) 1914-1916 гг.
Б) 1919-1921 гг.
В) 1922-1928 гг.
Г) 1929-1934 гг.

11. Контрнаступление советских войск под Сталинградом началось: А).5 декабря 1941 г.
Б) 5 июля 1943 г. В) 6 июня 1944г Г)19 ноября 1942 г.

12. Что из названного было следствием сражения под Москвой? А) Был сорван немецкий план молниеносной войны
Б) Германия начала терять союзников
В) Произошел коренной перелом в войне Г) Был открыт второй фронт в Европе

13. Какая из перечисленных международных конференций не относится к событиям Великой Отечественной войны:
А) Потсдамская Б) Мюнхенская В) Тегеранская. Г) Ялтинская

14. Почему в 1943г. в ходе ВОВ произошел коренной перелом? А) На фронт были отправлены все заключенные ГУЛАГ
Б) Союзники открыли второй фронт
В) Промышленность СССР перестроилась на военные рельсы Г) Япония вышла из войны

15. Какой документ содержал ультиматум правительству Японии с требованием безоговорочной капитуляции, опубликованный 26 июля 1945 г.?
А)Потсдамская декларация Б) Атлантическая хартия В) Ялтинское соглашение
Г) Акт о безоговорочной капитуляции

16. К событиям 1986 г в СССР относится:
А) Референдум о доверии правительству Б) Катастрофа на Чернобыльской АЭС В) Принятие Конституции
Г) Попытка государственного переворота

17. Установите соответствие между фамилиями руководителей СССР и периодами их пребывания у власти
ФАМИЛИИ	ПЕРИОДЫ
А) Н.С.Хрущёв	1) 1982-1984гг.
Б) М.С.Горбачёв	2) 1964-1982гг.
В) Л.И.Брежнев	3) 1953-1964гг.
4) 1985-1991гг.

18. Какое объединение было создано в 2001 году по инициативе Китая для обеспечения безопасности и развития экономических связей в регионе?
А) Шанхайская организация сотрудничества Б) Евразийское экономическое сообщество В) БРИК
Г) Организация Договора о коллективной безопасности

19. Укажите год создания самой крупнокалиберной пушки в мире (Царь-пушки)? А)1586 г.
Б) 1703 г.
В) 1613 г.
Г) 1812 г.

20. В каком десятилетии СССР начал активное системное освоение Арктики? А) 1910-е
Б) 1920-е В) 1930-е Г) 1950-е

Вариант 2

Когда был принят современный флаг России? А) 1917 год
В) 1991 год
В) 1993 год
Г) 2000 год
2. В каком веке образовалась государство Русь? А) 8в.
Б) 9в.
В) 10в.
Г) 11в.

3. Второе ополчение в 1612 г. формировалось в городе:
А) Нижнем Новгороде Б) Рязани
В) Смоленске Г) Можайске

4. Опричнина – это время:
А) 1547 – 1584 гг.
Б) 1556 – 1570 гг.
В) 1565 – 1572 гг.
Г) 1570 – 1584 гг.

5. На какой период приходится северная война:
А) 1700-1706
Б) 1700-1711
В) 1700-1712
Г) 1700-1721

6. Кто возглавил крестьянское восстание, произошедшее во время правления Екатерины II?
А) Иван Болотников Б) Степан Разин
В) Емельян Пугачев Г) Кондратий Булавин

7. В чем состояло главное значение крестьянской реформы? А) В личном освобождении крестьян
Б) В уничтожении помещичьего землевладения В) В ликвидации общины
Г) В освобождении крестьян с землей без выкупа

8. Цели аграрной реформы:
А) разрушение крестьянской общины и создание слоя крестьян-собственников Б) укрепление крестьянских хозяйств в составе общины
В) расширение помещичьего землевладение за счет переселяющихся крестьян

9. В ходе Февральской революции 1917 г. в России:
А) Была провозглашена республика
Б) Было созвано Учредительное собрание В) Провозглашена национализация земли Г) Свергнута монархия

10. Первая Конституция РСФСР была принята:
А) 1917 г.
Б) 1918 г.
В) 1919 г.
Г)1924 г.

11. В	ходе	какой	битвы	произошло	крупнейшее	танковое	сражение	Великой Отечественной войны?
А) Битвы за Москву
Б) Сталинградского сражения В) Курской битвы
Г) Битвы за Берлин

12. Начало контрнаступления советских войск под Москвой:
А) 5—6 декабря 1941
Б) 2—3 декабря 1941
В) 7 ноября 1941
Г) 20 декабря 1941

13. Направления	«Север»,	«Центр»,	«Юг»	для	наступления	германских	войск предусматривались в плане:
А) Окружения Сталинграда Б) «Барбаросса»
В) Взятия Курска («Цитадель») Г) План «Ост»

14. Что было создано для оперативного руководства боевыми действиями 30 июня 1941г.? А) Военный комитет
Б) Коминтерн
В) Государственный комитет обороны Г) Совет рабоче-крестьянской обороны

15. Какая территория была передана СССР по итогам Потсдамской конференции? А) Часть Восточной Пруссии с Кёнигсбергом
Б) Вся Восточная Пруссия В) Остров Хоккайдо
Г) Южный Сахалин

16. М.С. Горбачев был избран Президентом СССР в:
А) марте 1985г Б) мае 1985г В) марте 1990г Г) июне 1990г

17. Понятие «застой» связано с периодом, когда СССР руководил: А) И.В.Сталин
Б) Н.С.Хрущёв В) М.С.Горбачёв Г) Л.И.Брежнев

18. Определите основные черты новой внешнеполитической стратегии России: А) Восстановление отношений России с НАТО
Б) Поддержка Россией ООН
В) Постоянное участие президента России в работе «большой восьмерки». Г) Диктат и усиление влияния на СНГ.

19. Основное стрелковое оружие российской армии в Первую мировую войну и РККА в начальный период Великой Отечественной войны:
А) Винтовка Драгунова Б) Винтовка Лобаева В) Винтовка Мосина Г) Винтовка Чукавина

20. Как назывался главный морской путь вдоль северного побережья СССР? А) Трансарктический путь
Б) Северный морской путь
В) Арктический торговый путь Г) Полярная магистраль

Критерии оценивания:
Оценка «OТЛИЧНО» - выставляется если обучающийся из предложенных ему к 20-ти вопросов тестового задания, определит правильные ответы в количестве: 20 (допускает 0 ошибочных ответов), и при этом не был замечен в использовании дополнительных материалов и средств подвижной радиотелефонии связи;
Оценка «ХОРОШО» - выставляется если обучающийся из предложенных ему 20-ти вопросов тестового задания, определит правильные ответы в количестве: 15-19 (допускает 1-5 ошибочных ответа), и при этом не был замечен в использовании дополнительных материалов и средств подвижной радиотелефонии связи;
Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - выставляется если обучающийся из предложенных ему 20-ти вопросов тестового задания, определит правильные ответы в количестве: 12-14 (допускает 6-8 ошибочных ответа), и при этом не был замечен в использовании дополнительных материалов и средств подвижной радиотелефонии связи
Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - выставляется если обучающийся из предложенных ему 20-ти вопросов тестового задания, определит правильные ответы в
количестве: 11 и менее (допускает 9 и более ошибочных ответа), или был замечен в использовании дополнительных материалов и средств подвижной радиотелефонии связи.


Дисциплина СГ. 02 Иностранный язык в профессиональной деятельности Пояснительная записка
Цель - определения уровня знаний обучающихся, полученных в процессе обучения на занятиях по дисциплине семестр.
В результате освоения СГ.02. Иностранный язык в профессиональной деятельности обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО следующими умениями (У):
У1 взаимодействовать в коллективе, принимать участие в диалогах на общие и профессиональные темы;
У2 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;
У3 применять различные формы и виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке при межличностном и межкультурном взаимодействии;
У4 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на общие и базовые профессиональные темы;
У5 понимать тексты на базовые профессиональные темы;
У6 составлять простые связные сообщения на общие или интересующие профессиональные темы;
У7 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;
У8 переводить иностранные тексты профессиональной направленности (со словарем);
У9 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас
Знаниями (З):
З1 правила речевого этикета и социокультурные нормы общения на иностранном языке;
З2 лексический и грамматический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности;
З3 общеупотребительные глаголы (общая и профессиональная лексика); З4 правила чтения текстов профессиональной направленности;
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З5 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;
З5 формы и виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке при межличностном и межкультурном взаимодействии.
общими компетенциями (ОК):
ОК04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
ПК 4.3. Осуществлять ведение эксплуатационно-технической документации;
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в форме контрольной работы
Контрольная работа представлена в форме письменной работы, которая включает в себя работу с текстом, послетекстовые задания, грамматические задания. Контрольная работа представлена в 2 вариантах (20 заданий в каждом варианте). Продолжительность: 2 академических часа.
Вариант 1
1. Прочтите текст и устно переведите его.
From the History of Flying.
The desire to fly was one of the oldest desires of man. But in old times people knew little about air and its nature.
The Greek philosopher Aristotle believed that air had weight and pressed on bodies which were in the air. One of the most famous Greek legends is the legend of Daedalus and Icarus who made wings and fastened them on with wax. Daedalus landed in safety. Icarus was not so careful as his father and he flew closer and closer to the sun. The closer he was the hotter it became. The wax melted, his wings came off and he fell into the sea.
Later men of science like Galileo, Roger Bacon and Pascal came to conclusion that air was gas and that the higher you went the less its pressure was.
People who like to read books on aviation development may take interest in the book "On the Flight of Birds" by Leonardo da Vinci. That human flight is possible is the fundamental idea of the book. In the book the famous Italian artist and scientist recorded the first scientific principles of human flight. He found that the faster the flow of the air the greater the lift was. As a result of these studies he designed a flying device. In his device the pilot had to operate movable wings with the help of his arms and feet. But the machine did not fly.
The first in the history of civilization plane was the one designed by Alexander Mozhaisky. It went up in the summer of 1832.
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2. Задайте вопросы к подчёркнутым словам и словосочетаниям.
3. Просмотрите еще раз текст и ответьте на вопросы.
1. Who believed that air had weight?
2. What is the fundamental idea of the book “On the Flight of Birds”?
3. Who designed the first plane?


4. Найдите в тексте следующие слова:
a.вес b.воск
с. прийти к заключению


5. Переведите следующие слова и выражения:
a. Famous legend
b. human flight
c. movable wings
d. flying device


6. Дополните предложения ниже подходящими словами из текста.
1. In old times people knew …. about air and its nature.
a) much b) little c) nothing
2. Leonardo da Vinci discovered that ….. the flow of the air …… the lift was.
a) the faster, the less b) the faster, the greater c) the greater, the less


7. Поставьте глаголы в нужной форме Simple:
1. I (to go) to bed at ten o’clock every day.
2. I ( to go) to the cinema tomorrow.
3. Не (to leave) home for school at 9 yesterday.
8. Составьте предложения из слов:
1. tennis, every weekend, Ken, plays
14
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2. quietly, the door, I, closed
3. his name, after a few minutes, I, remembered


9. Поставьте глаголы в Present Simple или Present Continuous:
1. Look! Jack and Pam	(to have) a long conversation.
2. This picture (to belong) to the Tretyakov Gallery.
3. Nick ( to read) books every day. Nick ( to read) books now.


10. Раскройте скобки, употребив глагол в форме Present Perfect
1. They	( never, to be) to any exotic country.
2. I	(already, to finish) the picture. You may look at it.
3. We	(just, to hear) the news! It’s awful!


11. Вставьте артикли ( a,the) , где это необходимо.
1. The Browns usually go to	south in summer.
2. He grows ....... different flowers in	garden.
3. He likes going to	country for the weekend.
4. ....... Volga is one of the longest rivers in	Russia


12. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму прилагательного.
1. Dogs are	than cats (clever).
a. cleverer b. more clever c. most clever
2. Giraffes are big but elephants are	(big)
a. bigger b. biger c. biggest
3. St. Petersburg is one of the (beautiful) cities in the world.
a. the most beautiful b. beautifulest c. more beautiful
15
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4. The English Channel is (wide) than the straits of Gibraltar.
a. wider b. widest c. more wide


13. Вставьте can, must или should в предложения.
1. I	ride a bike very well.
2. You	finish your homework before playing.
3. We	eat more fruits and vegetables.


14. Вставьте местоимения somebody (anybody, nobody) или something (anything, nothing) по смыслу.
1. Yesterday they bought … for me, but I don’t know what it is.
2. It was night and he couldn’t see ….
3. He saw … because it was night.


15. Выберите из скобок подходящий предлог.
1. Does she come … (at/in/to) school … (on/by/in) bus ?
2. Is Tim interested … (at/in/by) marketing?
3. I’m afraid … (by/with/of) big crowds of people.


16. Заполните пропуски подходящими личными местоимениями
1. My uncle has a new car, but … doesn’t drive … .
a. he, it  b. it, he  c. she, he
2. Anna has three sons. … often goes skiing with … in winter.
a. she, them	b. he, they	c. they, her
3. That’s my notebook. I want to have … back, please?
a. her  b . it	c. him


17. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present, Past или Future Simple Passive.
16
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1. Tom always (to ask) at the lessons.
2. Our country house (to finish) next year.
3. The dog (to find) by my sister yesterday.


18. Вставьте в пропуски many, much, few, little по смыслу.
1. It was not a secret, 	people knew about it.
2. It was a secret, very 	people knew about it.
3. She ate so 	apple pie yesterday that she is never going to eat it again.


19. Запишите числа:
1. The number of Dwarves Snow White lived with — 	
2. The Celsius freezing point — 	
3. Days in April — 	


20. Выберите правильный вариант ответа.
1. Тhе USA consists оf....
a) 49 states and the state of the Hawaii Islands; b) 50 states and the District of Columbia;
c) 49 states and the District of Columbia ;D) 51 states;
2. Тhе largest rivers in the USA аге ... .
a) the Mississippi River, the Missouri and the Ohio; b) the Mississippi River, the Missouri and the Grand.
c) the Missouri River, and the Colorado; d) the Alabama River, the Sacramento and the Columbia;
3. What is the largest city in Australia?
a. Sydney. b. Canberra. c. Melbourne. d. Atlanta.
4. Who was the first president оf the USA?
а) Abraham Lincoln. b) George Washington. с) Franklin D. Roosevelt. d) Tomas Jefferson. е) Christopher Columbus
Вариант 2
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1. Прочитайте текст ниже и переведите его.
FROM THE HISTORY OF FLYING APPARATUS
The earliest form of air transport was balloons, which are sometimes called “free balloons” because they are forced to drift by the wind flow without any engine. If they were safer they would be used more for transportation, but at present the scientists use the balloons mostly for obtaining information about upper atmosphere. Weather balloons are particularly used by meteorologists. The position of the balloon is obtained by radar.
The first balloons were done by Montgolfier brothers in the 18-th century.
Etienne and Joseph Montgolfier lived in a little village in France. The two brothers took paper, filled them with smoke over a fire and watched them go up into the air.
After numerous experiments they were ready to show how their balloons worked. On the day of the flight people from different places came to the little village to see the spectacle. That big bag was held over a fire. When it was in the air for ten minutes and then as the air bag became cold the balloon went down.
The news about the experiment reached the king who wanted to see it himself. So on September 19, 1783 Montgolfier brothers repeated their experiment. This time the balloon carried a cage with a sheep, a cock and a duck who were thus the first air travellers. The flight was successful.
A month later a balloon was sent up with a Frenchman, Rozier by name. He stayed up in the air for twenty-five minutes at a height of about one hundred feet above the ground, and then came down saying that he had greatly enjoyed the view of the country.
A month later he and Arlandes made the first free balloon flight. Their friends who came to say good-bye to them were very sad as if the two men were going to certain death, but they went up several hundred feet, were carried by the wind over Paris and came down in safety.
2. Задайте вопросы к подчёркнутым словам и словосочетаниям.


3. Просмотрите еще раз текст и ответьте на вопросы.
1. What was the earliest form of air transport?
2. What do the scientists use the balloons for at present?
3. Was the first free balloon flight successful?
4. Найдите в тексте следующие слова:
a. учёные b.метеозонд с. клетка
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5. Переведите следующие слова и выражения:
a. without any engine
b. obtain information
c. numerous experiments
d. in safety


6. Завершите следующие предложения, используя содержание текста.
1. “Free balloons” are forced to drift by …
2. Etienne and Joseph Montgolfier lived in …
3. After numerous experiments they were ready to …


7. Поставьте глаголы в нужной форме Simple:
1. They (to watch) TV yesterday.
2. My brother (to go) to work every day.
3. We (to visit) our granny tomorrow.


8. Составьте предложения из слов:
1. a letter, to her parents, Ann, writes, every week
2. some interesting books, found, we, in the library 3 .brightly, is, shining, sun, the

9. Поставьте глаголы в Present Simple или Present Continuous:
1. Look! Your mother	( to wait) for you.
2. You never .................... (to listen)to what I	(to say).
3. He (to play) chess every day. He ( to play) chess now.


10. Раскройте скобки, употребив глагол в форме Present Perfect
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1. Sory, I am late. .I	(to be) to the bank.
2. I	(never, to see) a sunrise in all my life. It must be beautiful!
3. I’m afraid he can’t help you. He	(to leave) for Vienna.


11. Вставьте артикли ( a, the) , где это необходимо.
1. ...... end of	story is interesting.
2. He will join	army this year.
3. ....... sun rises in ....... east and sets in	west.
4. If you want to get to ....... England from ....... France you must cross	English Channel.


12. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму прилагательного.
1. Monkeys are the	animals (funny).
a. funny  b. funniest  c most funny
2. Giraffes have the	necks (long).
a. longest  b. longer c. most long
3. The island of Great Britain is (small) than Greenland.
a. smaller  b. smallest c. most small
4. What is the name of the (high) mountain in Asia?
a. highest b. higher  c. most high


13. Вставьте can, must или should в предложения.
1. You	visit your grandparents more often.
2. He	help you with your project.
3. We	wear helmets when riding a motorcycle.


14. Вставьте местоимения
somebody (anybody, nobody) или something (anything, nothing) по смыслу.
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1. … got into the house
2. Did you see … in the field? No, I saw … there.
3. The boy didn’t ask … to help him make a chair.


15. Выберите из скобок подходящий предлог.


1. What’s interesting … (on/in/at) TV … (on/at/in) the moment.
2. Sorry. I took your bag … (on/for/by) mistake.
3. Shall we go … (for/on/to) a walk?


16. Заполните пропуски подходящими личными местоимениями
1. Tom buys a newspaper every morning and … reads … in the bus.
a. he, it  b. she, her	c. it, him
2. Mary and I finish our work at 5 p.m. Then … have dinner in a pub.
a. we	b. they	c. you
3. Where is Jane? Have you seen …?
a. him  b. her  c. it


17. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present, Past или Future Simple Passive.
1. This text (to translate) at the last lesson.
2. These trees (to plant) every autumn.
3. This bone (to give) to my dog tomorrow.


18. Вставьте в пропуски many, much, few, little по смыслу.
1. My sister did a lot of shopping and spent 	money.
2. The old man was poor. He had 	money to live on.
3. I have so 	books to read that I don’t know which to start with.
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1. Teeth in the normal human mouth — 	
2. The number of years in a millennium — 	
3. The number of months in a year — 	


20. Выберите правильный вариант ответа
1. Тhе Statue of Liberty was given bу the people of ... .
a) Italy; b) Spain; c) France; d) England;
2. Who discovered America?
а) Christopher Columbus .b) George Washington. с) The pilgrims .d) John Glenn. е) Abraham Lincoln.
3. Тhе American f1ag has:
а) thirteen stripes .b) thirty stripes. с) fifty stripes .d) fifteen stripes. е) fifty - оnе stripes.
4. Australia is а(n):
a. Peninsula. b. Island continent. c. City d. Town.


Критерии оценивания:
Оценка «OТЛИЧНО» - выставляется если обучающийся из предложенных ему к 20-ти вопросов тестового задания, определит правильные ответы в количестве: 20 (допускает 0 ошибочных ответов), и при этом не был замечен в использовании дополнительных материалов и средств подвижной радиотелефонии связи;
Оценка «ХОРОШО» - выставляется если обучающийся из предложенных ему 20-ти вопросов тестового задания, определит правильные ответы в количестве: 15-19 (допускает 1-5 ошибочных ответа), и при этом не был замечен в использовании дополнительных материалов и средств подвижной радиотелефонии связи;
Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - выставляется если обучающийся из предложенных ему 20-ти вопросов тестового задания, определит правильные ответы в количестве: 12-14 (допускает 6-8 ошибочных ответа), и при этом не был замечен в использовании дополнительных материалов и средств подвижной радиотелефонии связи
Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - выставляется если обучающийся из предложенных ему 20-ти вопросов тестового задания, определит правильные ответы в количестве: 11 и менее (допускает 9 и более ошибочных ответа), или был замечен в использовании дополнительных материалов и средств подвижной радиотелефонии связи.

Дисциплина СГ. 03 Безопасность жизнедеятельности. Пояснительная записка
45
19. Запишите числа:
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по дисциплине семестр.
В результате освоения дисциплины СГ.03 Безопасность жизнедеятельности обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО
умениями:
-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;
-применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;
-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
-оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:
-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
-основы военной службы и обороны государства;
-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения;
-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке;
-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
-область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при  исполнении
Цель - определения уровня знаний обучающихся, полученных в процесс4е6обучения на занятиях
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обязанностей военной службы;	47
-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
компетенциями
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам;
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
1. КОС текущего контроля Формы текущего контроля успеваемости Тестирование, индивидуальные задания, защита рефератов, участие в семинарских занятиях, выполнение заданий к зачёту
Оценка текущего контроля носит комплексный характер и включает в себя результаты прохождения всех оценочных мероприятий, проходивших в течение освоения программы дисциплины ОГСЭ 04 Безопасность жизнедеятельности
Оценочные средства для текущего контроля
Вопросы для устного опроса: (Проверяемые компетенции, знания и умения У.1-У8 ОК1-9)
1. Правовые основы организации защиты населения РФ от ЧС.
2. Основные положения Федерального закона РФ «О защите населения и территорий от


24

3. Чрезвычайные ситуации ( ЧС) природного, техногенного и военного
4. характера, их классификация и последствия
5. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её организация и функционирование.
6. Меры безопасности населения , оказавшегося на территории военных действий.
7. Причины опасных ситуаций и производственных травм.


8. Защита от поражения током.
9. Правила поведения при сигнале «Внимание всем».
10. Понятия «экстремизм», «терроризм», « криминальные действия», их положение в правовом поле РФ.
11. Предполетный контроль пассажиров и грузов.
12. Угрозы национальной безопасности России.
13. Состав и структура Вооруженных Сил Российской Федерации.
14. Начало, срок, окончание военной службы. Увольнение с военной службы.
15. Сущность, виды и характеристика конфликтов в воинских коллективах.
16. Общие правила и порядок оказания первой медицинской помощи.

Тест-задание:
1. Как действовать по сигналу “Внимание всем!”?
а). Надеть средства защиты и покинуть помещение.
б). Включить радио, телевизор и прослушать информацию.
в). Быстро направиться в укрытие.
2. Что такое чрезвычайная ситуация?
а) особо сложное социальное явление
б) определенное состояние окружающей природной среды
в) обстановка на определенной территории, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности.
3. Чем характеризуется каждая ЧС? а) Химической сущностью б) физической сущностью
в) своими, только ей присущими причинами возникновения
г) особенностями воздействия на человека и среду обитания
4. Как подразделяются ЧС по характеру источника? а) на природные и техногенные
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
48
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в) на биолого-социальные г) на военные
5. Что является основным источником ЧС природного характера? а) магнитные бури
б) антропогенное воздействие в) стихийные бедствия
г) биологические процессы
6. Как называется крупная авария, приведшая к человеческим жертвам? а) беда
б) авария в) коллапс
г) катастрофа
7. Что представляет собой транспортная авария?
а) уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств
б) происшествие, повлекшее за собой уничтожение и повреждении транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей среде
в) происшествие, повлекшее за собой причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений
г) происшествие, повлекшее за собой гибель людей
8. Химическое оружие – это:
а) оружие массового поражения, действие которого основано на токсических свойствах некоторых химических веществ;
б) оружие массового поражения, действие которого основано на изменении состава воздушной среды в зоне заражения;
в)	оружие	массового	поражения,	действие	которого	основано	на	применении биологических средств.
9. Какими путями отравляющие вещества (ОВ) проникают в организм человека:
а) в результате вдыхания заражённого воздуха, попадания ОВ в глаза, на кожу или при употреблении заражённой пищи и воды;
б) в результате их попадания на одежду, обувь и головные уборы;
в) в результате их попадания на средства защиты кожи и органов дыхания.
10. Ядерное оружие – это:
а) высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании ионизирующего излучения при взрыве ядерного заряда в воздухе, на земле (на воде) или под землёй (под
б) на экологические
49
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водой);	50
б) оружие массового поражения, основанное на использовании светового излучения за счёт возникающего при взрыве большого потока лучистой энергии, состоящего из ультрафиолетовых, видимых и инфракрасных лучей;
в) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании внутриядерной энергии.
11. Наибольшую опасность радиоактивные вещества представляют:
а) в первые часы после выпадения;
б) в первые сутки после выпадения;
в) в течении трёх суток после выпадения.
12. Поражающими факторами ядерного взрыва являются:
а) избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, заражённое отравляющими веществами и движущееся по направлению ветра; изменение состояния атмосферного воздуха;
б) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс;
в) резкое повышение температуры окружающей среды, понижение концентрации в воздухе, самовозгорание веществ и материалов в зоне взрыва, резкое увеличение силы тока в электроприборах и электрооборудовании
Практические задания:
1. Поведение человека в аварийных ситуациях.  Правила поведения при сигнале
«Внимание всем»;
2. Средства пожаротушения и их практическое применение.
Критерии оценивания
Оценка «отлично» - обучающийся свободно применяет знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала; выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется в ответах на видоизмененные вопросы; усваивает весь объем программного материала; отчетный материал оформлен аккуратно.
Оценка «хорошо» - обучающийся знает весь изученный материал; отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; умеет применять полученные знания на практике; в ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет определенные неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя; отчетный материал оформлен недостаточно аккуратно.
Оценка «удовлетворительно» - обучающийся усвоил основной материал, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требуются дополняющие вопросы преподавателя; отчетный материал оформлен не аккуратно.
Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся имеет отдельные представления об
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изучаемом материале, но все, же большая часть не усвоена; от5ч1етный материал не оформлен.
2. КОС промежуточной аттестации
КОС зачета с оценкой дисциплины ОГСЭ 04 Безопасность жизнедеятельности Оценочные средства для промежуточного контроля
Пояснительная записка
Цель определения итогового уровня знаний студентов , полученных в процессе обучения на занятиях в семестре по дисциплине ОГСЭ 04 Безопасность жизнедеятельности
Оценочные средства промежуточной аттестации (Проверяемые компетенции, знания и умения ОК 01.; ОК 02.; ОК 03.; ОК 04.; ОК 05.; ОК 06.; ОК 07.; ОК 08.; ОК 09.)Вопросы
для устного ответа:
1. Основные понятия и определения безопасности жизнедеятельности..
2. Взаимодействии человека со средой.
3. Правовые основы организации защиты населения РФ от ЧС.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её организация и функционирование.
4. . Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС )РФ-задачи, состав, силы и средства
,опыт работы в ЧС
5. Гражданская оборона , как составляющая часть РСЧС- задачи, состав, силы и средства ,опыт работы в ЧС
6. Мероприятия гражданской обороны.
7. Причины возникновения ЧС.
8. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.
9. План эвакуации.
10. Применение коллективных и индивидуальных средств защиты.
11. Меры безопасности населения , оказавшегося на территории военных действий.
12. Современные средства поражения, поражающие факторы.
13. . Оружие массового поражения: обычное
14. Современные средства поражения Оружие массового поражения: ядерное.
15. Оружие массового поражения: химическое, бактериологическое, биологическое,
16. Последствия ЧС для человека, производственной, природной и бытовой среды.
17. Причины опасных ситуаций и производственных травм.
18. Влияние на организм человека химический веществ, магнитных полей,
19.  Влияние на организм человека электромагнитных излучений, инфракрасных и лазерных излучений.
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20. Электрическая и пожарная безопасность на производстве.	52
21. Требования к искусственному производственному освещению.
22. Защита от поражения током.
23. Средства защиты от шума и вибрации.
24. Безопасность применения компьютерного оборудования.
25. Микроклимат в производственных помещениях.
26. Понятия «экстремизм», «терроризм» , « криминальные действия»,их положение в правовом поле РФ.
27. Правила поведения человека, попавшего в заложники.
28. Участие	Вооружённых	Сил	Российской	Федерации	в	пресечении	международной террористической деятельности за пределами страны.
29. Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму
30. Контртеррористическая операция и условия её проведения.
31. Правовой режим контртеррористической операции.
32. Участие	Вооружённых	Сил	Российской	Федерации	в	пресечении	международной террористической деятельности за пределами страны
33. Меры безопасности на воздушном транспорте. Охрана авиапредприятий.
34. Средства контроля пассажиров.
35. Состав и структура Вооруженных Сил Российской Федерации.
36. Военная служба- особый вид государственной службы.
37. Юридическая ответственность военнослужащих. Социальное обеспечение военнослужащих.
38. Правовой статус военнослужащих.
39. Воинские должности и звания военнослужащих.
40. Понятие и сущность воинской обязанности. Воинский учет граждан.
41. Прохождение военной службы по призыву, военная служба по контракту, альтернативная военная служба.
42. . Общая характеристика межличностных взаимоотношений между военнослужащими. Сущность, виды и характеристика конфликтов в воинских коллективах.
43. Правовые основы оказания первой медицинской помощи.
44. Первая помощь при различных повреждениях и состояниях организма. Первая помощь при переломах, кровотечениях, ожогах, обморок
Критерии оценки:
Все верные ответы берутся за 100%
«отлично» - 90% и более
«хорошо» - 89%- 70%
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«удовлетворительно» - 69%-50%	53
«неудовлетворительно» - менее 50%
Оценка выставляется с учетом результатов учебных сборов.
Вопросы к темам учебного сбора:
1. Основные задачи, формы и методы военно-патриотического воспитания молодежи (воинов); (Знание основ государственной системы, российского законодательства, нравственное воспитание-целенаправленное воздействие на личность с целью формирования нравственного сознания, развития нравственных чувств, выработки навыков и умений нравственного поведения.)
2. Подготовка призывников до призыва на военную службу.
3. Цели учебных сборов.
4. Прохождение медицинского освидетельствования.
5. Воинские уставы ВС РФ. Общевоинские уставы ВС РФ. Боевые уставы видов ( родов)ВС РФ.
6. Дисциплинарный устав ВС РФ. Основные положения.
7. Устав гарнизонной, комендантской и караульной службы ВС РФ. Основные положения.
8. Устав внутренней службы ВС РФ. Основные положения.
9. Порядок приема и сдачи дежурства дежурным по роте.
10. Обязанности дежурного по роте.
11. Понятие воинская дисциплина, определение и требования.
12. Форма доклада.(например: «Товарищ преподаватель. 1-й взвод на занятие по общевоинским уставам прибыл. По списку 25, все люди налицо (или: отсутствуют 3 человека - два в наряде и один в госпитале). Заместитель командира взвода студент Петров»).
13. Строевой устав ВС РФ. Положения.
14. Предварительная команда
15. Исполнительная команда.
16. Строевые приемы и движения без оружия индивидуально.
17. Строевые приемы и движения без оружия в составе отделения взвода).
18. Боевой устав ВС РФ.
19. Отделение в обороне.
20. Отделение в наступлении.
21. Передвижения на поле боя.
Показатели и оценка за выполнение норматива «Передвижение на поле боя (скрытое выдвижение к объектам противника)»

	Категория
	Оценка по времени (секунд)
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	обучаемых
	«отлично»
	«хорошо»
	«у54довлетворительно»

	Передвижение на поле боя перебежками (300 м)

	Военнослужащий
	2 мин 20 с
	2 мин 30 с
	3 мин

	Отделение
	2 мин 45 с
	3 мин
	3 мин 30 с

	Взвод
	3 мин
	3 мин 15 с
	3 мин 45с

	Рота (группа, батарея)
	3 мин 10 с
	3 мин 30 с
	4 мин 10 с

	Передвижение на поле боя переползанием по-пластунски (50м)

	Военнослужащий
	1 мин 50 с
	2 мин
	2 мин 25 с

	Отделение
	2 мин
	2 мин 10с
	552 мин 35 с

	Взвод
	2 мин 10 с
	2 мин 20 с
	2 мин 50 с

	Рота (группа, батарея)
	2 мин 20 с
	2 мин 30 с
	3 мин

	Передвижение на поле боя перебежками и переползанием по-пластунски (15 мин+15 мин)

	Военнослужащий
	40 с
	45 с
	55 с

	Отделение
	45 с
	50 с
	60 с


19. Средства индивидуальной защиты и пользование ими.
20. Способы действий личного состава в условиях радиационного, химического и биологического заражения.
21. Правила пользования противогазом и респиратором.
22. Способы надевания ОЗК. .
Выполнения нормативов: «Надевание противогаза или респиратора» и «Надевание общевойскового защитного комплекта и противогаза
	Категория обучаемых
	Оценка по времени (секунд)

	
	«отлично»
	«хорошо»
	«удовлетворительно»

	Военнослужащий
	7/11
	8/12
	10/14

	Расчет (отделение)
	8/12
	9/13
	11/15

	Взвод
	9/13
	10/14
	12/17


23. Автомат Калашникова. Положение частей и механизмов до заряжания.
24. Ак -74-работа частей и механизмов при заряжании.
25. Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их устранения .
25. Сборка – разборка АК-74.
Показатели и оценка за выполнение норматива: «Неполная разборка оружия»

	Вид оружия
	Оценка по времени (секунд)

	
	«отлично»
	«хорошо»
	«удовлетворительно»

	Автомат
	15
	17
	19


26. Порядок определения оценки за выполнения нормативов по огневой подготовке:
Если норматив отрабатывается в процессе обучения несколько раз, то оценка за его	выполнение определяется по последнему показанному результату или по результату контрольной попытки.
	«отлично»
	если не менее 90% проверенн5ы6х нормативов оценены положительно, при этом не менее 50% нормативов оценено
«отлично»

	«хорошо»
	если не менее 80% проверенных нормативов оценены положительно, при этом не менее 50% нормативов оценены не ниже «хорошо»

	«удовлетворительно»
	если не менее 70% нормативов оценены положительно, а при оценке по трем нормативам положительно оценены два, один из них – не ниже
«хорошо»

	«неудовлетворительно»
	если не выполнены условия на оценку
«удовлетворительно»


Индивидуальная оценка обучаемому за выполнение нескольких нормативов по огневой подготовке определяется по оценкам, полученным за выполнение каждого норматива,
Дисциплина СГ. 04 Физическая культура. Пояснительная записка
Цель - определения уровня знаний обучающихся, полученных в процессе обучения на занятиях по дисциплине семестр.
В результате освоения дисциплины СГ.04 Физическая культура обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО:
следующими	умениями	(У),	знаниями	(З),	общими	компетенциями	(ОК), профессиональным компетенциям (ПК), практическим опытом (ПО):
У1. Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
З1. О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
З2. Основы здорового образа жизни
Коды формируемых компетенций
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать о5с7ознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
Оценка текущего контроля носит комплексный характер и включает в себя результаты прохождения всех оценочных мероприятий, проходивших в течение освоения программы дисциплины
1. КОС текущего контроля СГ.04 Физическая культура
Тест (пример) ОК 1, ОК3, ОК4
по дисциплине ОГСЭ Физической культуре
для освобожденных курсантов по состоянию здоровья для 2/3 курса
1. В переводе с греческого «гимнастика» означает:
а )гибкий;
б ) упражняю;
в )преодолевающий.
2. XXI зимние Олимпийские игры проходили в:
а ) Осло;
б )Саппоро; в
)Сочи;
г ) Ванкувере.
3. Динамика индивидуального развития человека обусловлена:
а )влиянием эндогенных и экзогенных факторов; б ) генетикой и наследственностью человека;
в ) влиянием социальных и экологических факторов; г ) двигательной активностью человека.
4. Простейший комплекс ОРУ (обще развивающие упражнения) начинается с упражнения:
а ) для мышц ног;
б )типа потягивания; в) махового характера; г ) для мышц шеи.
5. При длительной нагрузке высокой интенсивности рекомендуется дышать:
а ) через рот и нос попеременно;
в ) только через рот; г 0 только через нос.
6. Правила баскетбола при ничейном счете в основное время предусматривают дополнительный период продолжительностью:
а )3 минуты;
б) 7 минут;
в) 5 минут;
г) 10 минут.
7. Два очка в баскетболе засчитывается при броске в корзину:
а ) из зоны нападения;
б )с любой точки площадки; в ) из зоны защиты;
г )с любого места внутри трех очковой линии.
8. Правилами волейбола каждой команде во время игры предоставлено максимум...... удара (передачи) для возвращения мяча на сторону соперника (не считая касания на блоке):
а ) 2;
б ) 4;
в ) 3;
г ) 5.
9. Вид деятельности, являющийся предметом соперничества и исторически оформившийся как способ выявления и сравнения человеческих возможностей, принято называть:
а ) гимнастикой; б) соревнованием; в )видом спорта.
10. Основой методики воспитания физических качеств является:
а ) простота выполнения упражнений;
б) постепенное повышение силы воздействия; в ) схематичность упражнений;
г )продолжительность педагогических воздействий.
11. Назовите способы передвижения человека (несколько ответов):
а ) ползание; 
б ) лазанье; 
в ) прыжки;
д ) группировка; 
е )упор.
12. Какие основные базовые виды двигательных действий входят в школьную программу физического воспитания (несколько ответов):
а ) метание дротика; 
б ) ускорения;
в ) толчок гири;
 г ) подтягивание; 
д ) кувырки;
е) стойка на одной руке.
13. Олимпийский	символ	представляет	собой	пять	переплетенных	колец, расположенных слева направо в следующем порядке:
а ) вверху — красное, голубое, черное, внизу — желтое и зеленое;
 б ) вверху — зеленое, черное, красное, внизу — голубое и желтое;
 в ) вверху — голубое, черное и красное, внизу — желтое и зеленое; 
г ) вверху — голубое, черное, красное, внизу — зеленое и желтое.
14. Пять олимпийских колец символизируют:
а )пять принципов олимпийского движения;
б) основные цвета флагов стран-участниц Игр Олимпиады;
в )союз континентов и встречу спортсменов на Олимпийских играх;
г ) повсеместное становление спорта на службу гармонического развития человека.
15. Укажите, кто из выдающихся спортсменов РФ в настоящее время является членом Международного олимпийского комитета (МОК):
а ) Вячеслав Фетисов; б ) Юрий Титов;
в )Александр Попов;
г )Александр Карелин.
16. Основным показателем, характеризующим стадии развития организма, является:
а ) биологический возраст; 
б ) календарный возраст;
в ) скелетный и зубной возраст.
17. Систематическое употребление веществ, изменяющих психологическое состояние человека (табака, алкоголя, ингаляторов), специалисты расценивают как:
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	№ п/п
	Упражнение
	Мужчины
	Женщины

	
	
	Оценка в баллах

	
	
	5
	4
	3
	2
	1
	5
	4
	3
	2
	1

	1
	Бег 100 м. (сек.)
	13.4
	13.7
	14.0
	14.6
	15.0
	15.6
	16.0
	16.5
	17.2
	17.7

	2
	Бег 1000 м., 500
м. (мин. сек.)
	3.10
	3.20
	3.25
	3.35
	3.45
	1.30
	1.40
	1.53
	2.03
	2.15

	3
	Бег 3000 м. 2000
м. (мин. сек.)
	12.00
	12.30
	13.30
	14.30
	15.00
	10.20
	10.30
	10.50
	11.15
	11.45

	4
	Бег на лыжах 2 км (мин. сек.)
	
	
	
	
	
	10.50
	12.00
	13.20
	13.50
	15.10

	5
	Бег на лыжах 3
км (мин. сек.)
	14.00
	15.30
	16.30
	17.30
	17.50
	17.50
	18.20
	19.20
	20.00
	20.40

	6
	Бег на лыжах 5 км (мин. сек.)
	23.30
	25.30
	26.30
	28.00
	29.30
	
	
	
	
	

	7
	Стрельба
	40
	35
	30
	25
	20
	40
	35
	30
	25
	20

	8
	Метание гранаты 700г., 500 г.( м. см.)
	42.00
	38.00
	35.00
	32.00
	25.00
	27.00
	25.00
	22.00
	19.00
	17.00

	9
	Прыжок в
длину: с разбега с места ( м. см.)
	480
260
	450
240
	430
230
	410
215
	400
200
	380
205
	360
195
	350
190
	340
185
	330
175

	10
	Подтягивание – сгибание	и разгибание  рук
в упоре лежа (раз)
	15
	13
	11
	9
	7
	25
	20
	17
	14
	10

	11
	Поднимание и опускание туловища	из
положения лежа (кол. раз)
	
	
	
	
	
	60
	50
	40
	30
	20

	12
	Прыжки	через гимнастическую
скакалку
	
	
	
	
	
	160
	145
	135
	125
	120

	13
	Выход силой в упор на одну руку	на
перекладине (кол.раз)
	7
	5
	3
	2
	1
	
	
	
	
	

	14
	Рывок гири 16 кг (кол.раз)
	30
	25
	20
	15
	10
	
	
	
	
	

	15
	Толчок гири 16
кг (кол.раз)
	25
	20
	16
	10
	8
	
	
	
	
	

	16
	Колесо гимнастическое – вращение за 1 мин.	в	обе
	16
	14
	8
	6
	5
	12
	10
	8
	6
	4
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	стороны
(кол.раз)
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а )асоциальное поведение; б) респективную привычку; в ) вредную привычку;
г ) консеквентное поведение.
18. Игры, проведенные в Москве, были посвящены Олимпиаде:
а )20-ой;
б )21-ой;
в )22-ой;
г )23-ой.
19. Один из способов прыжка в длину в легкой атлетике обозначается как прыжок:
а ) «с разбега»;
б ) «перешагиванием»; в ) «перекатом»;
г ) «ножницами».
20. Гиподинамия — это:
а ) пониженная двигательная активность человека; б )повышенная двигательная активность человека; в ) нехватка витаминов в организме;
г )чрезмерное питание.
2. КОС промежуточной аттестации (Проверяемые компетенции, знания и умения ОК 01.;
ОК 03.; ОК 04.; ОК 06.; ОК 08.)

Содержание и нормативы
Зачёта с оценкой по учебной дисциплине СГ.04
«Физическая культура»
Оценка уровня физических способностей обучающихся Учебные нормативы по освоению навыков, умений, развитию двигательных качеств для обучающихся и студентов основной медицинской группы здоровья

Обязательные нормативы по ОПФ (юноши): бег 100 м, 1000 м, 3000 м, подтягивание.
Обязательные нормативы по ОПФ (девушки): бег 100 м, 500 м, 2000 м, сгибание рук в упоре лежа.

Таблица определения итоговой оценки
	№ п/п
	Оценка
	Средняя арифметическая сумма баллов

	
	
	I/ II курс

	1
	«Отлично»
	3.0

	2
	«Хорошо»
	2.0
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	623.0

	3
	«Удовлетворительно»
	1.5



Оценка учащихся в баллах за выполнение нормативов суммируется и делится на количество этих нормативов. По среднему баллу определяется при выполнении всех зачетных требований дифференцированная оценка.
Учащихся, имеющих отклонения в здоровье и физическом развитии, преподаватель может освободить от выполнения отдельных упражнений, учитывая показанные ими результаты по остальным упражнениям.
Студенты подготовительной и специальной медицинской групп выполняют те же самые нормативы, но без учета времени.
Тестовые задания для оценки освоения учебной дисциплины ОК 1, ОК3, ОК4
Общие рекомендации по выполнению тестового задания:
-Время на подготовку и выполнение:
подготовка 5 мин.;
выполнение 20 мин.; оформление и сдача 5 мин.; всего 30 мин.
-Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.
-Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки преподавателю.
1. Способность противостоять утомлению при достаточно длительных нагрузках силового характера называется:
а. быстротой б. гибкостью
в. силовой выносливостью
2. Нарушение осанки приводит к расстройству:
а. сердца, легких б. памяти
в. зрения
3. Если во время игры в волейбол мяч попадает в линию, то:
а. мяч засчитан
б. мяч не засчитан в. пере подача мяча
4. При переломе голени шину фиксируют на:
а. голеностопе, коленном суставе б. бедре, стопе, голени
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5. К подвижным играм относятся:
а. плавание
б. бег в мешках в. баскетбол
6. Скоростная выносливость необходима занятиях:
а. боксом
б. стайерским бегом в. баскетболом
7. Оказывая первую доврачебную помощь при тепловом ударе необходимо: а. окунуть пострадавшего в холодную воду
б. расстегнуть пострадавшему одежду и наложить холодное полотенце в. поместить пострадавшего в холод
8. Последние летние Олимпийские игры современности состоялись в:
а. Лейк-Плесиде
б. Солт-Лейк-Сити в. Пекине
9. В однодневном походе дети 16-17 лет должны пройти не более:
а. 30 км б. 20км в. 12 км
10. Энергия, необходимая для существования организма измеряется в:
а. ваттах
б. калориях в. углеводах
11. Отсчет Олимпийских игр Древней Греции ведется с:
а. 776 г.до н.э.
б. 876 г..до н.э.
в. 976 г. до н.э.
12. Вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект развития гибкости – это:
а. бокс
б. гимнастика в. керлинг
13. Для опорного прыжка в гимнастике применяется:
а. батут
39
в. голени
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в. керлинг
14. Под физической культурой понимается:
а. выполнение физических упражнений б. ведение здорового образа жизни
в. наличие спортивных сооружений
15. Кровь возвращается к сердцу по:
а. артериям
б. капиллярам в. венам
16. Идея и инициатива возрождению Олимпийских игр принадлежит:
а. Хуан Антонио Самаранчу б. Пьеру Де Кубертену
в. Зевсу
17. ЧСС у человека в состоянии покоя составляет:
а. от 40 до 80 уд\мин
б. от 90 до 100 уд\мин
в. от 30 до 70 уд\мин
18. Длина круговой беговой дорожки составляет:
а. 400 м
б. 600 м
в. 300 м
19. Вес мужской легкоатлетической гранаты составляет:
а. 600 г
б. 700 г
в. 800 г
20. Высота сетки в мужском волейболе составляет:
а. 243 см
б. 220 см
в. 263 см
Критерии оценивания тестовых заданий
За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 балл.



	Процент результативности (правильных ответов)
	Оценка уровня подготовки

	
	балл (отметка)
	вербальный аналог


40
б. гимнастика


40







е9З0 ÷ 100
5
65
отлично
а80 ÷ 89
4
хорошо
70 ÷ 79
3
удовлетворительно
н
менее 70
2
неудовлетворительно


правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.

	Шкала оценки образовательных
достиженийЭталоны ответов к тестовым заданиям№ задания
	ответ
	№ задания
	ответ
	№ задания
	ответ
	№ задания
	ответ

	1
	
	6
	
	11
	
	16
	

	2
	
	7
	
	12
	
	17
	

	3
	
	8
	
	13
	
	18
	

	4
	
	9
	
	14
	
	19
	

	5
	
	10
	
	15
	
	20
	



Содержание и нормативы
СГ.04 Физическая культура (Проверяемые компетенции, знания и умения ОК 01.; ОК 03.; ОК 04.; ОК 06.; ОК 08.)
для групп, осваивающих Программу подготовки специалистов среднего звена Оценка уровня физических способностей обучающихся
Учебные нормативы по освоению навыков, умений, развитию двигательных качеств для обучающихся и студентов основной медицинской группы здоровья
	№ п/ п
	Упражнение
	Мужчины
	Женщины

	
	
	Оценка в баллах

	
	
	5
	4
	3
	2
	1
	5
	4
	3
	2
	1

	1
	Бег 100 м. (сек.)
	13.4
	13.7
	14.0
	14.6
	15.0
	15.6
	16.0
	16.5
	17.2
	17.7

	2
	Бег 1000 м., 500
м. (мин. сек.)
	3.10
	3.20
	3.25
	3.35
	3.45
	1.30
	1.40
	1.53
	2.03
	2.15

	3
	Бег 3000 м. 2000
м. (мин. сек.)
	12.0
0
	12.3
0
	13.3
0
	14.3
0
	15.0
0
	10.2
0
	10.3
0
	10.5
0
	11.1
5
	11.4
5

	4
	Бег на лыжах 2
	
	
	
	
	
	10.5
	12.0
	13.2
	13.5
	15.1

	
	км (мин. сек.)
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Бег на лыжах 3
	14.0
	15.3
	16.3
	17.3
	17.5
	17.5
	18.2
	19.2
	20.0
	20.4

	
	км (мин. сек.)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Бег на лыжах 5
	23.3
	25.3
	26.3
	28.0
	29.3
	
	
	
	
	

	
	км (мин. сек.)
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	7
	Стрельба
	40
	35
	30
	25
	20
	40
	35
	30
	25
	20

	8
	Метание
	42.0
	38.0
	35.0
	32.0
	25.0
	27.0
	25.0
	22.0
	19.0
	17.0

	
	гранаты 700г.,
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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	500 г.( м. см.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Прыжок в
длину: с разбега с места ( м. см.)
	480
260
	450
240
	430
230
	410
215
	400
200
	380
205
	360
195
	350
190
	340
185
	330
175

	10
	Подтягивание – сгибание	и разгибание рук в  упоре  лежа
(раз)
	15
	13
	11
	9
	7
	25
	20
	17
	14
	10

	11
	Поднимание и опускание туловища	из
положения лежа (кол. раз)
	
	
	
	
	
	60
	50
	40
	30
	20

	12
	Прыжки	через
гимнастическу ю скакалку
	
	
	
	
	
	160
	145
	135
	125
	120

	13
	Выход силой в упор на одну руку	на
перекладине (кол.раз)
	7
	5
	3
	2
	1
	
	
	
	
	

	14
	Рывок гири 16
кг (кол.раз)
	30
	25
	20
	15
	10
	
	
	
	
	

	15
	Толчок гири 16 кг (кол.раз)
	25
	20
	16
	10
	8
	
	
	
	
	

	16
	Колесо гимнастическое – вращение за 1 мин.	в	обе стороны
(кол.раз)
	16
	14
	8
	6
	5
	12
	10
	8
	6
	4




ФОС по учебным дисциплинам общепрофессионального цикла Дисциплина ОП.01 Математика
Пояснительная записка
Цель - определения уровня знаний обучающихся, полученных в процессе обучения на занятиях по дисциплине семестр.
В	результате	освоения	ОП.01	Математика	обучающийся	должен	обладать предусмотренными ФГОС СПО следующими умениями (У):
У1. решать прикладные задачи в области профессиональнойдеятельности
У2. использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач; знаниями (З):
З1. значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППСЗ
42
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основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности
основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; основы интегрального и дифференциального исчисления
порядок применения программного обеспечения в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств
общими компетенциями (ОК):
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Организовывать и осуществлять предварительную и предполетную подготовку беспилотных авиационных систем самолетного типа в производственных условиях.
ПК 2.1. Организовывать и осуществлять предварительную и предполетную подготовку беспилотных авиационных систем вертолетного типа в производственных условиях.
ПК 3.1. Осуществлять входной контроль функциональных узлов, деталей и материалов оборудования полезной нагрузки беспилотного воздушного судна в соответствии с разработанным технологическим процессом.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в форме дифференцированного зачёта.
Дифференцированный зачёт представлен в форме письменной работы, которая включает
16 заданий закрытого типа	и четыре задания открытого типа со  свободным ответом.
Зачетная	работа	представлена	в	2	вариантах	(20	заданий	в	каждом	варианте). Продолжительность: 2 академических часа.
Критерии выставления оценки:
За каждое выполненное задание №1-16 студент получает 1 балл (итого 16 баллов) Задание №17 - 20– 2 балла
Максимальное количество баллов 24.

	Баллы
	Оценка

	12-17
	3

	18-22
	4

	23-24
	5



Вариант 1
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№1 Определенный интеграл применяется для нахождения:
а) Корней уравнения. б) Площади и объема.
в) Средней линии треугольника. г) Коэффициента наклона

№2 Используя данные схемы (рисунок)	указать промежутки (промежуток) убывания функции
[image: ]

а) (−1; 1) ∪ (5; +∞)	б) (−∞; −1)  в) (−∞; −1) ∪ (1; 5)	г)(1; 5)

№3 .Чему равен предел:
limx2  3x  5x1

	а)
	3

	
	

	в)
	0

	г)
	4


№4 Найти промежутки убывания функции 𝑓(𝑥) = 3𝑥2 − 6х
а) (0; 1);	б)(−∞; 1) ∪ (2; +∞);	в)(−∞; 1);	г)(0; +∞)
№5. Найти производную функции 𝑓(𝑥) = 𝑥6
a) 6х  б)6х5	в) 2𝑥  г)х6 + 6
№6. Вертикальное перемещение беспилотного аппарата описывается уравнением зависимости высоты от времени: h(t) =5t2+2t – 11
Мгновенная скорость аппарата через 2 сек после начала движения равна: а) 13	б)22	в) 20	г)-4
№7. Найти неопределенный интеграл ∫(4𝑥3 − 2𝑥 + 3)𝑑𝑥
а) 12х2-2	б) х4-х2+3	в) х4-х2+3х + С	г)4х4-х2+3х+С
2

№8. Определенный интеграл	4x3dx равен
1

а)  36;
б)  17;
в)  16;
г)	15

№9 . Вычислить определитель |6	5|
4	2
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а) -8  б)6	в) 32 г)8
№10. Решая систему { х − 2у = 1
3х + 5у = 14



методом Крамера, получили:










, то матрица 4A имеет вида) ∆= 12
∆х = 14
∆у= 11
б) ∆= 11
∆х = 33
∆у= 11
в) ∆= 14
∆х = 28
∆у= 14
г) ∆= 1
∆х = 3
∆у= 1

№11. Если матрица
А   2	 1
 3	 2




 2	  4	 8 	8	  4	 

а) 	 3

	б) 	3	2


 8	 4	 2	 1
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в) 
12

 8 

г) 	
12	 8		


 3	 2	4
	
 0	6	1

1
5


№12.Дана матрица 
а)  1
б) -1
в) 2
г)  -2
0	 . Алгебраическим дополнением (А23) является число:


№13 Комплексное число 𝑧=1+2𝑖 имеет модуль, равный а)5	б)√5	в) 2	г) 1
№14. Найдите сумму комплексных чисел
(2 + 3𝑖) + (2 − 3𝑖)
а) 13	б)4+9i2	в) 4	г) 4-9i2
№15. Бросаем один раз игральную кость. Укажите правильное высказывание
а) Выпадение более шести очков – невозможное событие б) Выпадение четырех очков - достоверное событие
в)  Выпадение нуля очков – случайное событие

№16. В урне лежат 7 белых и 3 черных шаров. Случайным образом вынимают два шара. Найдите вероятность того, что оба шара окажутся черными.
Выберите правильное решение
47
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а) 3
10

б) 3 ∙ 2
10  9

в) 7 ∙ 6
10  9

г)2
3



№ 17. Во время тестирования автономных посадочных систем беспилотных летательных аппаратов было проведено шесть испытаний. Время посадки измерялось в секундах и дало следующие результаты:
4, 5, 6, 5, 7, 5
Определите моду полученного ряда значений.

№18. Вычислить предел функции
lim 3x6  2x
	2	6 

x 3x	 7x
№19. Вычислить




№20

2
∫(х3 + 2х) 𝑑𝑥
1



Вычислить площадь криволинейной трапеции по рисунку.


[image: ]


Вариант 2
№1 Производная функции 𝑦 = 𝑠(𝑡) по времени показывает:
а) Площадь под графиком.
б) Мгновенную скорость изменения. в) Длину дуги.
г) Объем тела.

№2 Используя данные схемы (рисунок) указать промежутки (промежуток) возрастания функции
[image: ]

а) (−3; 4) ∪ (4; 5)	б) (3; 4)  в) (−∞; 3) ∪ (5; +∞)	г)(4; 5)
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№3 .Чему равен предел:


а) 4	б)8	в)0	г) ∞


lim(х3 − 2х)
х→2



№4. Найти промежутки возрастания функции 𝑓(𝑥) = 3𝑥2 − 6х
а) (0; 1);	б)(−∞; 1) ∪ (2; +∞);	в)(−∞; 1);	г)(1; +∞)
№5. Найти производную функции 𝑓(𝑥) = 𝑥3


4
a)3х б)3𝑥2	в)  х 
4

г)3𝑥 + 3



№6. Высота беспилотного аппарата над землей зависит от времени по закону: h(t) =4t2+3t - 7


Мгновенная скорость аппарата через 2 сек после начала движения равна: а)8	б)19	в)15	г) 0
№7. Найти неопределенный интеграл ∫(10𝑥4 + 2𝑥)𝑑𝑥
а) 20х3 +2	б) х4+х2+3	в) 2х5+х2 + С	г)10х4+х2+6х+С
№8. Определенный интеграл ∫2 х3𝑑𝑥  равен0

а)4	б)10  в)12	г) 20
№9 . Вычислить определитель |10	5|
4	2
а)40	б)-12	в)15	г) 0
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№10. Решая систему { х − 2у = −1
2х + 3у = 12


методом Крамера, получили:



а) ∆= −1	∆х = 12	∆у= 14


б) ∆= 7	∆х = 7	∆у= 7
в) ∆= 7	∆х = 21	∆у= 14
г) ∆= 1	∆х = 3	∆у= 2

 2







 1

№11. Если матрица

А  
 3

 , то матрица 5A имеет вид
 2


а) 10	−5	10	5			10	−5		10	−1 (		) б)(			)	в)(			)  г) (			)

3	−2	15	10
 3	 2

0	6

1	0

15	−10
4

1

5

15	−2

№12.Дана матрица 
а) -18
б) 18
в) 2
г)  -2

 . Алгебраическим дополнением (А33) является число:


№13 Комплексное число 𝑧 = 2+4𝑖 имеет модуль, равный а)20	б)√20	в)√6	г) 1
№14. Найдите сумму комплексных чисел  𝑧1 = 2 + 3𝑖 и	𝑧2 = 2 − 8𝑖

а) -1	б) 4-5i	в) -11i	г) 4-11i
№15 В непрозрачном пакете лежат 9 красных, 1 зеленая и 2 синих ручки. Наугад вынимают из пакета один предмет.
Оцените возможность наступления следующего события: Вынуть красную ручку.
а)  случайное;
б) достоверное; в)  невозможное
г)	нет правильного ответа

№16 В урне лежат 7 белых и 3 черных шаров. Случайным образом вынимают два шара. Найдите вероятность того, что первым вытащили белый шар, а вторым черный.
Выберите правильное решение
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а) 7
10

б) 7 ∙ 3
10  9

в) 7 ∙ 3
10  10

г)2
3



№ 17. Имеются результаты семи испытаний времени посадки беспилотного летательного аппарата (БЛА):
4; 5; 4; 2; 4; 2; 4
Нужно определить моду данного ряда.

№18. Вычислить предел функции
[image: Image32]

№19 Вычислить
2
∫(х4 + 2х) 𝑑𝑥
1

[image: ]№20. Вычислить площадь криволинейной трапеции по рисунку
Дисциплина ОП.02 Техническая механика Пояснительная записка.
Цель - определения уровня знаний обучающихся, полученных в процессе обучения на

занятиях по дисциплине семестр.
В результате освоения ОП.02. Техническая механика обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО следующими умениями (У):
У1. Решать задачи по обеспечению контроля технического состояния сооружений и оборудования объектов впроцессе выполнения технологическихопераций;
У2. Определять задачи для поиска информации;
У3. Определять необходимые источники информации;
У4. Планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; У5. Выделять наиболее значимое в перечне информации;
У6. Оценивать практическую значимость результатов поиска
У7. Оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач
У8. Использовать современное программное обеспечение
У9. Использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач знаниями (З):
З1. Условия равновесия материальных объектов;
З2. Основные понятия кинематики для определения характеристик движения объектов; законы движения;
З3. Понятия, законы и общие теоремы для решения задач по динамике; З4. Основные понятия сопротивления материалов;
З5. Методы расчета деталей на прочность при различных нагрузках.
З6. Номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности;
З7. Приемы структурирования информации;
З8. Формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации;
З9.	Порядок	их	применения	и	программное	обеспечение	в	профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств
общими компетенциями (ОК):
ОК 01. Выбирать типовые методы и способы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
OK 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
ПК 4.4. Осуществлять обработку данных, полученных от функционального оборудования, систем регистрации полетной информации, с целью соблюдения требований воздушного законодательства в области обеспечения безопасности полетов;
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета.
Зачёт представлен в форме задания, которое включает в себя тест, задачи. Зачетная работа представлена в 2 вариантах (20 заданий в каждом варианте). Продолжительность: 2 академических часа.
Вариант 1
1. Абсолютно твердым телом называют тело, которое а) Деформируется
б) Не деформируется
в) Изменяет свои размеры г) Изменяет один размер
2. Мера механического действия одного материального тела на другое называется а) Силой
б) Материальным телом в) Твердым телом
г) Жестким телом
3. Эффект действия силы на жесткое тело определяется а) Модулем
б) Направлением
в) Направлением, числовым значением, модулем г) Числовыми значением
4. В международной системе (СИ) сила выражается а) Кг (килограмм)
б) Па (Паскаль) в) Н (Ньютон)
г) Дж (Джоуль)
5. Системой сил называют –
а) Совокупность нескольких сил приложенных к телу б) Тело на которое действует одна сила
в) Две силы приложенные к разным телам г) Силы не приложенные к телу
6. Когда момент силы считается отрицательным? а) когда под действием силы тело движется вперед
б) когда под действием силы тело вращается против часовой стрелки в) когда под действием силы тело вращается по ходу часовой стрелки г) когда под действием силы тело движется назад
7. Заменить заданную силу эквивалентной системой из двух или даже нескольких сил называют
а) Системой силы
б) Разложением силы в) Заменой силы
г) Сложением сил
8. Модуль равнодействующей силы равен:
а) F=√ Fx2+Fу2 б) F = Fx/ Fу в) F =Q2+Р2
г) F = Fx2- Fу2

9. Проекция силы на координатную ось Х равна: а) Fx=F*cosα
б) Fx=F*sinα в) Fx=F-cosα г) Fx=F2*sinα
10. Аналитическим способом определяется:
а) Масса тела б) Путь силы
в) Величина и направление равнодействующей силы г) Модуль силы

11. Момент пары сил измеряют:
а) Кг б) Н в) Н*м г) Па

12. Уменьшится ли коэффициент трения после начала скольжения? а) не уменьшится
б) в некоторых случаях в) уменьшится
г) уменьшается в 2

13. Как распределится сила тяжести по всему объему тела.
а) действует конкретно на одну точку б) равномерно
в)не равномерно
г)действует на несколько точек

14. Где располагается центр тяжести тела, имеющий оси симметрии? а) Положения центра тяжести нельзя определить.
б) На оси симметрии
в) не находится на оси симметрии г) Вне оси симметрии

15. Поверхностные силы делятся а) Объемные
б) Распределенные
в) Сосредоточенные и распределенные г) Внутренняя

16. Метод сечений позволяет определить а) Поперечные силы
б) Внутренние силовые факторы в) Внешние силы
г) Продольные силы
17. Кручение возникает при нагружении бруса а) Силами
б) Парами сил в) Реакциями г) Одной силой
18. Установите соответствие между рисунками и выражениями для расчета проекции силы на ось ОУ
[image: ]Силы
Проекции
F1
0
F2
-F
F3
-F*sin45°

F*cos45°



19. Выбрать выражение для расчета проекции силы F5 на ось Ох

[image: ]

а) –F5 cos 30° б) F5 cos 60° в) –F5 cos 60° г) F5 sin 120°

20. Определить момент силы относительно точки А

[image: ]
 Вариант 2
1. Элементы конструкций, работающих на изгиб называют а) Стержнями
б) Балками
в) Конструкциями г) Оболочками
2. При изгибе в поперечных сечениях какие возникают внутренние силы а) Изгибающий момент и поперечные силы
б) Продольные силы в) Поперечные силы г)Крутящий момент

3. Проекция силы на координатную ось Y равна: а) Fx=F*cosα
б) Fx=F*sinα в) Fx=F-cosα г) Fx=F-sinα

4. Что НЕ входит в курс «Теоретической механики»? а) статика
б) статистика в) кинематика г) динамика

5. Какая наука изучает условия равновесия тел? а) динамика
б) кинематика в) статистика г) статика
6. Что такое СИЛА?
а) механическое воздействие на тело б) направление действия
в) мера взаимодействия между телами г) взаимодействие материальных точек

7. Если система сил эквивалентна одной силе, то эта сила называется: а) уравновешенной
б) равнодействующей в) сосредоточенной г) одинаковой

8. На чем основываются все теоремы и уравнения статики? а) на законах статики
б) на наблюдениях в) на аксиомах
г) на правилах

9. Когда момент силы считается положительным? а) когда под действием силы тело движется вперед
б) когда под действием силы тело вращается против часовой стрелки в) когда под действием силы тело вращается по ходу часовой стрелки г) когда под действием силы тело движется назад

10. Уравнения равновесия плоской системы сходящихся сил имеют вид: а) Σ Fх=0; Σ Fу=0;
б) F’=0; М’=0 в) ΣМ=0; Р=0 г) ΣF2=0

11. Какая система сил называется уравновешенной?
а) Две силы, направленные по одной прямой в разные стороны. б) Две силы, направленные под углом 90о друг к другу.
в) Несколько сил, сумма которых равна нулю
г) Система сил, под действием которых свободное тело может находится в покое

12. Что называется центром тяжести?
а) Это точка, в которой может располагаться масса тела.
б) Это точка, через которую проходит равнодействующая сил тяжести, действующих на частицы данного тела.
в) Это точка приложения силы тяжести.
г) Это точка, в которой совпадают центр симметрии тела и центра тяжести тела.

13. Что из ниже перечисленного не входит в систему отсчёта? а) Способ измерения времени
б) Пространство в) Тело отсчёта
г) Система координат, связанная с телом отсчёта
14. Какого способа не существует для задания движения точки (тела)? а) Векторного
б) естественного в) Тензорного
г) Координатного

15. Какой прибор служит для статического измерения силы? а) амперметр
б) гироскоп
в) динамометр г) силометр

16. Укажите, что надо знать чтобы определить эффект действия пары сил? а) Величину силы и плечо пары
б) Произведение величины силы на плечо в) Величину момента пары и направление г) Плечо пары
17. Укажите, признаки уравновешивающей силы?
а) Сила, производящая такое же действие как данная система сил
б) Сила, равная по величине равнодействующей и направленная в противоположную сторону
в) Сила, которая в сумме с остальными будет равна нулю г) Признаков действий нет
18. Установите соответствие между рисунками и направлениями моментов пар
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19. Тело находится в равновесии m1 = 15Hm; m2 = 8Hm; m3 = 12Hm; m4 = ?
Определить величину момента пары m4

[image: ]

а) 14Hm б) 19Hm в) 11Hm г) 15Hm

20. Определить момент силы относительно точки С

[image: ]


Критерии оценивания:
Оценка «OТЛИЧНО» - выставляется если обучающийся из предложенных ему к 20-ти вопросов тестового задания, определит правильные ответы в количестве: 20 (допускает 0 ошибочных ответов), и при этом не был замечен в использовании дополнительных материалов и средств подвижной радиотелефонии связи;
Оценка «ХОРОШО» - выставляется если обучающийся из предложенных ему 20-ти вопросов тестового задания, определит правильные ответы в количестве: 15-19 (допускает 1-5 ошибочных ответа), и при этом не был замечен в использовании дополнительных материалов и средств подвижной радиотелефонии связи;
Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - выставляется если обучающийся из предложенных ему 20-ти вопросов тестового задания, определит правильные ответы в количестве: 12-14 (допускает 6-8 ошибочных ответа), и при этом не был замечен в использовании дополнительных материалов и средств подвижной радиотелефонии связи
Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - выставляется если обучающийся из предложенных ему 20-ти вопросов тестового задания, определит правильные ответы в количестве: 11 и менее (допускает 9 и более ошибочных ответа), или был замечен в использовании дополнительных материалов и средств подвижной радиотелефонии связи.

Дисциплина ОП.03 Электротехника и электроника Пояснительная записка.
Цель - определения уровня знаний обучающихся, полученных в процессе обучения на занятиях по дисциплине семестр.
В результате освоения ОП.03 Электротехника и электроника обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО следующими умениями (У):
У1. использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электронной техники в профессиональной деятельности;
У2. читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; У3. рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;
У4. пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;
У5. подбирать устройство электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;
У6. собирать электрические схемы;
У7. распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;
У8. анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части. знаниями (З):
З1. способы получения, передачи и использования электрической энергии; З2. электротехническую терминологию;
З3. основные законы электротехники; характеристики и параметры электрических и магнитных полей;
З4.	свойство	проводников,	полупроводников,	электроизоляционных,	магнитных материалов;
З5. основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств;
З6. методы расчета и измерения основных параметров электрических магнитных цепей; З7. принципы действия, устройства, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов;
З8. принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, составления электрических и электронных цепей;
З9. правила эксплуатации электрооборудования. общими компетенциями (ОК):
ОК	01.	Выбирать	способы	решения	задач	профессиональной	деятельности, применительно к различным контекстам;
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; Профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1. Организовывать и осуществлять предварительную и предполетную подготовку беспилотных воздушных судов самолетного типа;
ПК 1.2. Организовывать и осуществлять эксплуатацию беспилотных воздушных судов самолетного типа, в том числе в особых условиях и особых случаях в полете;
ПК 2.1. Организовывать и осуществлять предварительную и предполетную подготовку беспилотных воздушных судов вертолетного типа;
ПК 2.2. Организовывать и осуществлять эксплуатацию беспилотных воздушных судов вертолетного типа, в том числе в особых условиях и особых случаях в полете;
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экзамена.
Экзамен представлена в форме тестов, которые включают в себя задания на знание ключевых понятий, физических величин, основ теории электрических машин, принципа работы типовых электрических устройств, принципа составления простых электрических цепей, а также на умение решать задачи различного типа. Тестовая работа представлена в 2 вариантах (20 заданий в каждом варианте). Продолжительность: 2 академических часа.

Вариант 1
1. При увеличении напряжения на участке цепи в 2 раза сила тока
А) увеличивается в 2 раза; Б) уменьшается в 2 раза; В) уменьшается в 4 раза; Г) не изменяется
2. Электродвигатель, подключенный к сети напряжением 220 В, потребляет ток 10 А. Определите мощность электродвигателя
А) Р = 22 Вт.
Б) Р = 2,2 Вт.
В) Р = 2,2 кВт.
Г) Р = 22 кВт.

3. Чему равна сила тока в электрической лампе карманного фонаря, если сопротивление нити накала 15 Ом и лампа подключена к батарейке напряжением 1,5 В?
А) 1 А.
Б) 0,1 А.
В) 10 А.
Г) 10 mА.

4. Рассчитать общее (эквивалентное) сопротивление электрической цепи постоянного тока R общ. (Рис.1), если R1= R2 = R3 = 4 Ом




[image: Picture background]Рисунок 1
А) R = 8 Ом. Б) R= 4 Ом. В) R = 6 Ом. Г) R = 12 Ом.

5. Какие носители заряда присутствуют в полупроводниках p-типа:
А) фотоны Б) электроны В) дырки
Г) ионы
6. Фазное напряжение трехфазного генератора Uф, соединенного звездой, равно 220 В. Определить линейное напряжение генератора Uл.
[image: Picture background]

А) Uл = 440 В. Б) Uл = 110 В. В) Uл = 4,2 кВ. Г) Uл = 380 В


7. Донорная примесь характеризуется присутствием атома с:

А) такой же валентностью Б) меньшей валентностью В) большей валентностью Г) отсутствием валентности

8. С какой целью для передачи электроэнергии на большие расстояния напряжение значительно повышают?

А) так исторически сложилось
Б) потому, что это международный стандарт
В) чтобы уменьшить потери на нагревание проводов
Г) так как электрические провода "работают" только при высоких напряжениях


9. При наличии переменного магнитного поля, в окружающем его пространстве, появляется …
А) электрическое поле Б) гравитационная волна
В) электромагнитная волна
Г) электромагнитное колебание


10. Для изготовления обмоток трансформатора применяют …
А) нихром
Б) электротехническую сталь В) медные провода
Г) листы латуни

11. Обмотка трансформатора, к которой подключают нагрузку (потребители), называется …
А) вторичной Б) нагрузочной
В) потребляющей Г) первичной

12. Биполярный транзистор имеет структуру:
А) p-p-n
Б) p-n-p
В) n-n-p
Г) p-n-p-n


13. К какой сети подключается обмотка статора трехфазного асинхронного двигателя?
А) к магистральной сети Б) к внутренней сети
В) к контактной сети
Г) к сети трехфазного переменного напряжения.

14. Сила тока на зажимах источника питания измеряется


А) вольтметром Б) амперметром В) омметром
Г) ваттметром

15. Начертить электрическую схему, состоящую из следующих элементов,
[image: ]
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16. Дайте определение электродвигателя.

А) Машина, преобразующая механическую энергию в электрическую
Б) Электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанные обмотки и предназначенное для преобразования одной системы переменного тока в другую
В) Машина, преобразующая электрическую энергию в механическую
Г) Коммутационное устройство, которое автоматически управляет электрической цепью

17. Обмотки трехфазного генератора можно соединить
А) последовательно Б) параллельно
В) звездой Г) смешанно


18. Каково отличие электрического тока по сравнению с другими вредными производственными факторами?
А) невозможность почувствовать наличие напряжения без измерительных приборов Б) высокая скорость прохождения заряда
В) мгновенность действия
Г) наличие электрической дуги

19. Сердечник дополнительного полюса двигателя постоянного тока обозначен на рисунке цифрой
А) 1
Б) 2
В) 3
Г) 4
20. Напряжение между любым из линейных проводов и нулевым проводом, называется

А) трехфазным Б) линейным В) фазным
Г) постоянным Вариант 2
1. При увеличении сопротивления на участке цепи в 2 раза сила тока
А) увеличивается в 2 раза; Б) увеличивается в 4 раза; В) уменьшается в 2 раза; Г) не изменяется
2. В трамвайном двигателе сила тока через обмотки равна 80 А при напряжении 500 В. Какова мощность электродвигателя?
90
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Вт. В) Р = 4 кВт. Г) Р = 400 Вт.
3. Электрический утюг включен в сеть с напряжением 220 В. Какова сила тока в нагревательном элементе утюга, если сопротивление его равно 44 Ом?
А) I = 5 mА. Б) I = 0,5 А. В) I = 50 А. Г) I = 5 А.


4. Рассчитать общее (эквивалентное) сопротивление электрической цепи постоянного тока R общ. (Рис.1), если R1= R2 = R3 = R4 = R5 = 3 Ом
[image: Picture background]
Рисунок 1 А) R =15
Ом.
Б) R= 7 Ом. В) R = 9 Ом. Г) R = 6 Ом.
5. Какие носители заряда присутствуют в полупроводниках n-типа:
А) дырки
Б) электроны В) ионы Г) нейтроны

6. Линейное напряжение трехфазного генератора Uл, соединенного звездой равно
660 В. Определить фазное напряжение генератора Uф.
[image: Picture background]

А) Uф = 1320 В.
Б) Uф = 380 В.
В) Uф = 1142 В.
Г) Uф = 0,6 кВ.

7. Акцепторная примесь характеризуется присутствием атома с:
А) меньшей валентностью Б) такой же валентностью В) большей валентностью Г) отсутствием валентности
А) Р = 40 кВт. Б) Р = 40
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А) это устройство для измерения ЭДС.
Б) это графическое изображение электрической цепи, показывающее порядок и характер соединение элементов.
В) это упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике.
Г) это совокупность устройств, предназначенных для прохождения электрического тока.

9. Что такое электрическое поле?
А) это упорядоченное движение электрических зарядов.
Б) это упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике.
В) это особый вид материи, существующий вокруг любого электрического заряда. Г) это беспорядочное движение частиц вещества.

10. Сердечник трансформатора набирают из …

А) медных стержней
Б) листов электротехнической стали В) алюминиевых листов
Г) листов латуни
11. Обмотка трансформатора, которую подключают к источнику переменного напряжения, называется …

А) вторичной Б) нагрузочной
В) потребляющей Г) первичной

12. Центральная область транзистора - …
А) коллектор Б) эмиттер В) база
Г) управляющий электрод

13. Какое магнитное поле возникает в трехфазной обмотке статора асинхронной машины?
А) постоянное Б) статическое В) вращающееся Г) неоднородное


14. Напряжение в электрических цепях измеряется
А) амперметром Б) омметром
В) вольтметром Г) ваттметром
15. Начертить электрическую схему, состоящую из следующих элементов,	92
8. Что такое электрическая цепь?
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[image: ]присоединив их к источнику напряжения ПАРАЛЛЕЛЬНО
16. Число пар полюсов асинхронного двигателя увеличили в два раза. Как изменится число оборотов вала двигателя?

А) увеличится в два раза. Б) уменьшится в два раза. В) не изменится.
Г) уменьшится в четыре раза.

17. Обмотки трехфазного генератора можно соединить
А) последовательно Б) треугольником В) параллельно
Г) смешанно


18. Какие средства называются электрозащитными?

А) Средства, которые предотвращают воздействие электрического тока, электрической дуги и электромагнитных полей.
Б) Средства защиты, предназначенные для обеспечения электробезопасности
В) Средства защиты, изоляции которых длительно выдерживают рабочее напряжение электроустановки. Г) Средства защиты, которые позволяют прикасаться к токоведущим частям,
находящимся под напряжением.

19. Сердечник главного полюса двигателя постоянного тока обозначен на рисунке цифрой
А) 1
Б) 2
В) 3
Г) 4
20. От общей точки соединения концов трех фаз отводится четвертый провод, называемый

А) заземляющим Б) фазным
В) линейным Г)
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Критерии оценивания:
Оценка «OТЛИЧНО» - выставляется если обучающийся из предложенных ему к 20-ти вопросов тестового задания, определит правильные ответы в количестве: 20 (допускает 0 ошибочных ответов), и при этом не был замечен в использовании дополнительных материалов и средств подвижной радиотелефонии связи;
Оценка «ХОРОШО» - выставляется если обучающийся из предложенных ему 20-ти вопросов тестового задания, определит правильные ответы в количестве: 15-19 (допускает 1-5 ошибочных ответа), и при этом не был замечен в использовании дополнительных материалов и средств подвижной радиотелефонии связи;
Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - выставляется если обучающийся из предложенных ему 20-ти вопросов тестового задания, определит правильные ответы в количестве: 12-14 (допускает 6-8 ошибочных ответа), и при этом не был замечен в использовании дополнительных материалов и средств подвижной радиотелефонии связи
Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - выставляется если обучающийся из предложенных ему 20-ти вопросов тестового задания, определит правильные ответы в количестве: 11 и менее (допускает 9 и более ошибочных ответа), или был замечен в использовании дополнительных материалов и средств подвижной радиотелефонии связи.

Дисциплина ОП.04 Материаловедение Пояснительная записка.
Цель - определения уровня знаний обучающихся, полученных в процессе обучения на занятиях по дисциплине семестр.
Форма проверки остаточных знаний	выполнение практических заданий, устный опрос, выполнение лабораторный работ ( Продолжительность – 15 -45 минут
Оценочные средства для текущего контроля З.1,З.2,3з У.1, У.2, Компетенции ОК 01-09
В результате освоения дисциплины ОП 04 Материаловедение обучающийся должен
знать:
-основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических материалов; классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных материалов, принципы их выбора для применения в производстве;
-основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства;
-особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов кристаллизации и структурообразования;
-виды обработки металлов и сплавов;
-сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием;
-основы термообработки металлов;
-способы защиты металлов от коррозии;
-требования к качеству обработки деталей;
-виды износа деталей и узлов;
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-особенности строения, назначения и свойства различных групп неметаллич9е5ских материалов;
-свойства смазочных и абразивных материалов;
-классификацию и способы получения композиционных материалов;
-фундаментальные основы теории современных электротехнических материалов и критерии оценки их свойств применительно к элементам электроприборного оборудования;
-методы измерений свойств материалов;
-перспективные технологии переработки материалов в условиях эксплуатации ЭС и ПНК
уметь:
- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам;
-подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ;
-выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов;
-определять твердость металлов;
-определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;
-подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием и др.) для изготовления различных деталей;
Коды формируемых компетенций
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам;
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности;	95



ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном96и иностранном языках.
1.КОС текущего контроля (Проверяемые компетенции, знания и умения З.1,З.2,3з У.1, У.2, ОК 01.; ОК 02.; ОК 03.; ОК 04.; ОК 05.; ОК 06.; ОК 07.; ОК 09.)
Перечень вопросов для устного опроса
Какие наполнители используют для упрочнения композиционных материалов?
Почему подшипники, изготовленные из порошков, могут длительное время работать без добавления смазочного материала?
Перечислите основные виды термопластов. Что такое технологичность материала?
Какой вид разрушения (хрупкое или вязкое) наиболее опасен?
Какие операции включает в себя технологический процесс изготовления изделий из порошковых материалов?
Как маркируют легированные стали?
Каковы основные способы борьбы с коррозией?
Какое строение могут иметь композиционные материалы? Конструкционные и электроизоляционные пластмассы?
Перечень вопросов для письменного опроса
Как определяют характеристики прочности материала?
Сколько фаз существует в диаграмме состояния компонентов, образующих неограниченные твердые растворы?
Что такое «винтовая дислокация»? Что такое предел текучести?
В каком виде углерод находится в чугуне?
Почему в структуре заэвтектоидных сталей нежелательно наличие цементной сетки? Как влияет температура отпуска на свойства сталей?
Какие материалы относят к нано кристаллическим? Что такое сплав?
Дайте определение понятию «фаза». Тестирование
Тема: Свойства и способы испытания металлов и сплавов (1 уровень (правильный ответ 0,5 балла)
1. Верно ли утверждение, что к цветным металлам и образованных из них сплавов относится сталь и чугун?
а) да	б) нет
2. В каком из перечней перечислены механические свойства металлов? а) плотность, температура плавления, цвет
б) спекаемость, свариваемость, штампуемость	96



в) прочность, твердость, пластичность, упругость	97
(2 уровень (правильный ответ 0,5 балла)
3. На какие группы подразделяются твердые тела в зависимости от их внутреннего строения а) аморфные и кристаллические
б) легкоплавкие и тугоплавкие д) черные и цветные
4. От чего зависят свойства металлов, с точки зрения их внутреннего строения? а) от химического состава
б) от типа кристаллической решетки. в) от количества компонентов.
5. Макроскопический анализ материалов позволяет определить: а) химический состав
б) механические свойства
в) форму и размер зерен, макродефекты, макрохимическую неоднородность
6. Прочность – это способность материала
а) Сопротивляться действию внешних сил без разрушения
б) Восстанавливать первоначальную форму после снятия нагрузки в) Сопротивляться проникновению более твердого материала
7. Какой из индентеров применяется при определении твердости методом Виккерса?:
а) Закаленный шарик ø 10мм
б) Алмазная пирамида с углом между диагоналями 136 º в) Алмазный конус с углом при вершине 120º г)
8. Упругость – это
а) способность материала выдерживать нагрузки не разрушаясь
б) способность материала изменять свою форму при приложении внешних нагрузок не разрушаясь
в) способность материала изменять свою форму под действием внешней нагрузки и восстанавливать ее после снятия
(3 уровень (правильный ответ 0,5 балла)
9. Какий из способов исследования материалов применяют для выявления внутренних дефектов?
а) рентгеновский б) по излому
в) электронный микроскоп г) магнитный метод
10. Дополните	описание определения твердости методом Роквелла:В качестве индентора используют	1


97

при испытании	2	материалов и	3	при испытании	4	9м8атериалов
а) 1- алмазный конус, 2 – твердых	3- стальной закаленный шарик 4 - мягких б) 1- алмазную пирамиду , 2 – твердых	3- стальной шарик 4 - мягких
в) 1- алмазный конус, 2 – мягких; 3- стальной закаленный шарик;	4 - твердых
11. Какой метод определения твердости применяется для тонких деталей и поверхностных слоев?
а) Роквелла
б) Бринелля в) Виккерса г) метод Шора
12. В чем сущность атомно-кристаллического строения металлов?	99
а) их атомы располагаются хаотично
б) их атомы расположены в геометрически правильном порядке в) их атомы сохраняют ближний порядок
г) атомы расположены закономерно (4 уровень (правильный ответ 1балл)
13. Установите соответствие шкал при определении твердости методом Роквелла.

	Шкала
	№ варианта
	Индентор
	Полная нагрузка, КГС
	Цвет шкалы
	Обозначение твердости

	А
	1
	конус
	150
	черный
	НRС

	В
	2
	конус
	150
	черный
	НRА

	С
	3
	закаленный шарик
	100
	красный
	НRВ


14. По предложенному описанию определите тип кристаллической решетки:
В такой решетке атомы расположены в вершинах и в центре каждой грани куба. Каждый угловой атом входит в восемь ячеек, а находящийся в центре грани- в две соседние. Эту решетку имеют металлы : Al, Cа , Feγ , Ni, Pb,Au и др.
а) объемноцентрированный куб
б) гексагональная плотноупакованная решетка в) гранецентрированный куб г) тетраидер
(5 уровень (правильный ответ 1 балл )
15. Определите правильную строку
а) обрабатываемость материала зависит от его структуры б) от твердости материала в) от теплопроводности
г) все варианты ответов правильные 16.Определите правильную строку
а) такие характеристики материалов как предел прочности, предел текучести, относительное удлинение и сужение можно определить при испытаниях на растяжение б) такие характеристики материалов как предел прочности, предел текучести,
относительное	удлинение	и	сужение	можно	определить	при	испытаниях	на ударную вязкость
в) такие характеристики материалов как предел прочности, предел текучести, относительное удлинение и сужение можно определить при испытаниях на усталость г) такие характеристики материалов как предел прочности, предел текучести, относительное удлинение и сужение можно определить при испытаниях на ползучесть Эталоны ответов (тест № 1)
	№ вопроса	100

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Вариант ответа

	б
	в
	а
	б
	в
	а
	б
	в
	а
	а
	в
	б
	2,3,1
	в
	г
	а



Тема: Основные сведения из теории сплавов. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов.
1 уровень (правильный ответ 0,5 балла)
1. Можно ли определить по диаграмме Fe-C температуры термической обработки? а) да	б) нет
2. Как называется линия первичной кристаллизации сплавов? а) солидус	б) ликвидус
2 уровень (правильный ответ 0,5 балла)
3. Сплав – это вещество
а) состоящее из двух и более металлов б) состоящее из металлов и неметаллов
в) состоящее из двух и более компонентов
4. Выберите способы получения сплавов:
а) сплавление б) сварка
в) спекание
5. Линия ликвидус соответствует точкам а) АВСD
б) AB в) AHJE г) GSE
6. Эвтектика для стали а) 2,14%С
б) 0,8%С в) 4,3 %С г) 6,67%С
7. Какая из структурных составляющих диаграммы имеет низкую прочность и высокую пластичность
а) аустенит
б) ледебурит в) цементит г) феррит
8. Каким содержанием углерода ограничивается область сталей на диаграмме Fе-С?
б) 2 %
в) 0,83 %
г) 4,3 %
3 уровень (правильный ответ 0,5 балла)
9. Какую структуру имеет эвтектоидная сталь при 1000 ° а) Перлит
б) Аустенит + жидкий раствор в) Аустенит + цементит г) Аустенит
10. Определите температуру начала первичной кристаллизации чугуна, содержащего 3 % с углерода.
а) 727 ºС
б) 1147 °С в) 1300 °С г) 1410 °С
11. Определите температуру до которой нужно нагреть сталь У10 (1% углерода) для получения однородной структуры аустенита.
а) 790 °С
б) 835 °С в) 727 °С г) 1450 °С
12. Определите точку АСт для стали У10. а) 805 °С
б) 850° С в) 727 °С г) 770° С
4 уровень (правильный ответ 1 балл)
13. По предложенному описанию определите структуру сплава:
компоненты не растворяются и химически не взаимодействуют между собой в твердом состоянии. Свойства сплава средние из свойств элементов, которые его образуют.
а) твердые растворы б) механические смеси
в) химическое соединение
14. По следующему описанию определите структурную составляющую железоуглеродистых сплавов:
Это химическое соединение железа с углеродом. Наибольшее содержание углерода - 6,67%. Характерными особенностями структуры являются высокая твердость и низкая пластичность. а) аустенит
б) цементит в) перлит г) ледебурит
5 уровень (правильный ответ 1 балл)
15. Определите правильную строку:
состав – феррит и перлит
б) Сталь с содержанием углерода 0,8 % углерода называют эвтектоидной, ее состав – аустенит и ледебурит
в) Сталь с содержанием углерода 0,8 % углерода называют эвтектоидной, ее состав – феррит и цементит
г) Сталь с содержанием углерода 0,8 % углерода называют доэвтектоидной, ее состав – феррит и перлит
16. Найдите ошибку:
а) Перлит – это эвтектоидная смесь феррита и цементита б) Критические точки железа: 15390, 13920, 9110, 5000
в) Выше линии ACD все стали и чугуны находятся в расплавленном состоянии г) На линии GS начинается вторичная кристаллизация доэвтектоидных сталей
Эталоны ответов (тест № 2)

	№ вопроса

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Вариант ответа

	а
	б
	в
	а,в
	а
	б
	г
	а
	г
	в
	б
	а
	в
	б
	а
	б


Тема: Железоуглеродистые сплавы
1 уровень (правильный ответ 0,5 балла)
1. Выберите продукты доменного процесса
а) сталь	б) латунь, бронза	в) чугун, ферросплавы
2. Верно ли утверждение, что сера ухудшает механические свойства чугуна и стали а) да	б) нет
2 уровень (правильный ответ 0,5 балла)
3. Сталь – это
а) сплав железа с углеродом, где углерода свыше 2,14% б) сплав железа с углеродом, где углерода 2,14%
в) сплав железа с углеродом, где углерода до 2,14%
4. Основными видами машиностоительных чугунов являются а) серый, ковкий
б) высокопрочный, антифрикционный, легированный в) все перечисленные
5. По химическому составу стали делятся на: а) углеродистые и легированные
б) качественные и высококачаственные в) конструкционные и инструментальные
а) Сталь с содержанием углерода 0,8 % углерода называют эвтектоидной, 1е0е2
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6. Укажите форму графита высокопрочного чугуна: а) пластинчатый б) шаровидный в) хлопьевидный
7. Основными сталями для изготовления рессор и пружин являются: а) углеродистые конструкционные
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б) конструкционные стали с повышенным содержанием углерода 0,5 -0.7%, дополнительно легированные марганцем, хромом, ванадием, кремнием.
в) инструментальные легированные с повышенным содержанием вольфрама, ванадия.
8. Чугун –это
а) сплав железа с углеродом, где углерода свыше 2,14% б) сплав железа с углеродом, где углерода до 2,14%
в) сплав железа с углеродом и другими примесями 3 уровень (правильный ответ 0,5 балла)
9. Дополните следующее утверждение:
Основная	особенность	быстрорежущих	сталей-	1	,	они	сохраняют высокую твердость при нагреве до температур	2
а) 1 - прочность, 2 – 500 ºС
б) 1 – теплостойкость, 2 – 600 ºС в) 1 – износостойкость, 2 - 700 ºС г) 1- твердость, 2 - 600 ºС
10. Выберите стали для режущего инструмента а) Ст0 б) 9ХФ	в) ШХ15	г) У13
11. Какие из перечисленных элементов определяют химический состав стали: а) кремний, марганец, сера, фосфор
б) железо, углерод, кремний, марганец, сера, фосфор в) железо, углерод, кремний, марганец, сера г) железо, углерод, кремний, марганец
12. Ковкие чугуны получают:
а) из отливок белого чугуна путем отжига
б) путем введения в их состав легирующих компонентов в) добавлением в жидкий чугун небольших присадок
г) в доменных печах
4 уровень (правильный ответ 1 балл)
13. Установите соответствие. Что обозначают буквы в марках сталей?
1. Ст
2. У
3. А (в конце марки стали)
4. А (в начале марки стали)

5. ШХ
6. Р
7. Ш (в конце марки)
А. Особовысококачественная сталь
Б. Углеродистая конструкционная сталь обыкновенного качества В. Инструментальная быстрорежущая
Г. Углеродистая инструментальная сталь
Д. Углеродистая конструкционная автоматная сталь
Ж. Легированная конструкционная шарикоподшипниковая З. Сталь высококачественная
14. Установите соответствие марок материалов
1. АЧС1	А.Жаростойкий чугун
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2. ВЧ100	Б. Конструкционная качественная сталь с повышенным содержанием марганца
3. ЧХНТ	В. Инструментальная легированная
4. 60Г	Г. Антифрикционный серый чугун
5. АС40	Д. Инструментальная быстрорежущая сталь
6. 9ХФ	Ж. Высокопрочный чугун
7. Р12Ф3	З. Конструкционная автоматная свинецсодержащая 5 уровень (правильный ответ 1 балл)
15. Определите правильную строку:
а) наибольшей прочностью и износостойкостью обладают чугуны на перлитной основе
б) наибольшей прочностью и износостойкостью обладают чугуны на ферритовой основе в)	наибольшей	прочностью	и	износостойкостью	обладают	чугуны	на мартенситной основе
г) все перечисленные варианты ответов правильные
16. Найдите ошибку:
Стали для измерительного инструмента должны иметь: а) высокую износостойкость
б) высокую ударную вязкость в) мартенситную структуру г) мало изменяющийся коэффициент теплового расширения Эталоны ответов (тест № 3)
	№ вопроса

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	15
	16

	Вариант ответа



	в
	а
	в
	в
	а
	б
	б
	а
	б
	б, г
	б
	а105
	а
	б

	

	Вопрос №13
	Вопрос №14
	

	
	№ п/п
	Вариант ответа
	Вариант ответа
	

	
	1
	Б
	Г
	

	
	2
	Г
	Ж
	

	
	3
	З
	А
	

	
	4
	Д
	Б
	

	
	5
	Ж
	З
	

	
	6
	В
	В
	

	
	7
	А
	Д
	



Тема: Термическая, химико-термическая и термомеханическая обработка металлических материалов
1 уровень (правильный ответ 0,5 балла)
1. Верно ли утверждение, что термическая обработка изменяет свойства материала? а) да	б) нет
2. В каком из перечней указаны этапы термической обработки?
а) нагрев до определенной температуры, выдержка при этой температуре	и охлаждение
б) нагрев до определенной температуры и выдержка в) нагрев до определенной температуры и охлаждение
2 уровень (правильный ответ 0,5 балла)
3. Что называют термической обработкой?
а) процесс пластического упрочнения поверхностного слоя металла
б) процесс диффузионного насыщения поверхностных слоев химическими элементами
в) процесс преобразования металла под действием температуры для изменения его структуры, механических и физических свойств
г) процесс преобразования металла под действием температуры для изменения химического состава материала
4. Закалка- это ...
а) нагрев стали до высоких температур, выдержка при этих температурах и последующее быстрое охлаждение
б) нагрев стали до определенных температур, небольшая выдержка и охлаждение на спокойном воздухе
в) нагрев поверхностного слоя металла
г) насыщение поверхностного слоя металла углеродом
5. Химико-термическая обработка-это ...
а) процесс преобразования материала под действием температуры
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б) нагрев металла до определенной температуры и медленное охлаждение	106
в) процесс диффузионного насыщения поверхностных слоев изделия одним или несколькими химическими элементами
г) процесс нанесения на изделия металлов
6. Из перечисленных дефектов термической обработки, выберите неисправимые а) перегрев
б) коробления
в) обезуглероживание г) трещины
7. Какое из представленных определений соответствует понятию «нормализация»? а) нагрев стали до определенной температуры, с последующим охлаждением на
воздухеб) нагрев стали до температуры 1100-1200ºС, с последующим медленным охлаждением в) нагрев стали до определенной температуры, с последующим быстрым охлаждением
г) нагрев закаленной стали до определенной температуры и охлаждение
8. Укажите температуру среднего отпуска а) 250 – 300 º	в) 350 -500 º
б) 650 – 700 º	г) 150 – 200 º
3 уровень (правильный ответ 0,5 балла)
9. Какие из перечисленных сталей закаливаются?
а) У11	б) 15кп	в) 50	г) 05кп
10. Какие виды закалок изображены на рисунке?	2 балла

tCº
tCº


время	время
а) закалка в одном охладителе, закалка в двух средах (через воду в масло)
б) закалка в одном охладителе, изотермическая в) закалка в одном охладителе, ступенчатая г) закалка в одном охладителе, поверхностная
11. Дополните определение цементации:
Цементация – это процесс  1  насыщения	2	слоя стальных изделий  3
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а) 1 – быстрого,	2 – поверхностного, 3- азотом
б) 1 – диффузионного,  2 – поверхностного, 3- азотом
в) 1 – диффузионного,  2 – поверхностного, 3- углеродом
г) 1 – диффузионного, 2 – поверхностного, 3- углеродом и азотом одновременно
12. Какие из перечисленных видов обработки способны устранить химическую неоднородность в стальных отливках?
а) азотирование	в) старение
б) цементация	г) диффузионный отжиг 4 уровень (правильный ответ 1 балл)
13. По следующему описанию определите вид обработки материала:
Эта обработка предполагает совмещение в одном технологическом процессе нагрева изделий до определенных температур и пластическое деформирование. а) термическая обработка
б) термомеханическая обработка в) диффузионная металлизация
г) химико-термическая обработка14. Определите вид упрочняющей обработки (термической или химико- термической) для шестерни из стали марки 38Х2МЮА, чтобы поверхность зубьев стала твердой и износостойкой, а сердцевина осталась более мягкой и вязкой.
а) улучшение, азотирование	в) цементация, закалка
б) поверхностная закалка, отпуск	г) азотирование, закалка б) закалка, отпуск 5 уровень (правильный ответ 1 балл)
15. Определите правильную строку:
а) после цементации содержание углерода в изделии достигает 0,8 – 1,2 %
б) после цементации содержание углерода до середины детали сохраняется в пределах 1,2 – 2,0
%
в) после цементации содержание углерода в поверхностных слоях достигает 0,8 – 1,2 %, постепенно уменьшаясь к середине
г) после цементации содержание углерода в поверхностных слоях увеличивается до 3%
16. Определите правильную строку:
а) при высоком отпуске мартенсит превращается с троостит отпуска б) при высоком отпуске мартенсит превращается с сорбит отпуска
в) при высоком отпуске мартенсит закалки переводится в отпущенный мартенсит г) при высоком отпуске сорбит превращается в мартенсит отпуска
Эталоны ответов (тест №4)
	№ вопроса

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Вариант ответа

	а
	а
	в
	а
	в
	г
	а
	в
	а,в
	а
	в
	г
	б
	а
	в
	б


Тема: Цветные металлы и сплавы

1 уровень (правильный ответ 0,5 балла)
1. В каком из перечней указаны цветные металлы и сплавы
а) железо, сталь, чугун	б) алюминий, латунь, бронза
2. В каком из перечней указан химический состав простой латуни? а) медь, цинк	б) медь, олово	в) медь, никель
2 уровень (правильный ответ 0,5 балла)
3. Выберите характерное свойство меди:
а) упругость	б) прочность	в) пластичность
4. Как классифицируют латуни по химическому составу? а) на простые и сложные (специальные)
в) на литейные и обрабатываемые давлением. б) на двойные и тройные.
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5. Какое количество компонентов входит в состав латуни марки ЛАЖ 60 -1 -1
а) Два	б) Три	в) Четыре
6. Цифра в маркировке алюминия указывает на:
а) электропроводность
б) процентное содержание алюминия (примесей) в) прочность
7. Укажите химический состав бронзы БрОЦ 4-3
а) медь, олово, цинк	б) медь, цинк, свинец	в) олово, цинк
8. Латунь - это
а) сплав меди с оловом и другими элементами б) сплав меди с цинком, где цинка до 40%
в) сплав меди с никелем
3 уровень (правильный ответ 0,5 балла)
9. Какие из свойств магния не позволяют применят его как конструкционный материал? а) малая плотность
б) низкая температура плавления в) низкие механические свойства
10. Из предложенных марок выберите литейные алюминиевые сплавы а) АЛ7	б) Д16	в) АЛ24	г) АК8
11. Укажите % содержание алюминия для марки А 97?
а) 99,95	б) 99,97	в) 99,99
12. Дополните утверждение:
по технологии изготовления изделий алюминиевые сплавы делятся на: а) литейные и деформируемые
б) деформируемые и спеченные
в) литейные, деформируемые и спеченные 4 уровень (правильный ответ 1балл)
13. Из предложенного перечня выберите требования, предъявляемые к антифрикционным материалам:
а) высокая твердость, износостойкость
б) низкий коэффициент трения, пластичность в) высокая упругость, вязкость г) высокая износостойкость, малый коэффициент трения, микрокапиллярность
14. Установите соответствие:
	№ п/п
	Марка материала
	Вариант ответа
	Расшифровка марки

	1
	А999
	А
	Баббит оловянный

	2
	Д16
	Б
	Алюминиевый ковачный сплав

	3
	АК8
	В
	Медь

	4
	АЛ2
	Г
	Бронза алюминиевая

	5
	МА8
	Д
	Дуралюминий

	6
	ВТ5
	Е
	Алюминиевый литейный сплав (силумин)

	7
	М00
	Ж
	Деформируемый титановый сплав

	8
	ЛА77-2
	З
	Алюминий особой чистоты

	9
	БрА7
	И
	Латунь деформируемая

	10
	Б83
	К
	Магниевый сплав



5 уровень (правильный ответ 1балл)
15. Определите правильную строку:
а) практическое применение имеют латуни с содержанием цинка до 45%, так как дальнейшее увеличение содержания цинка приводит к резкому падению прочность
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б) практическое применение имеют латуни с содержанием цинка до 10%, так как дальнейшее увеличение содержания цинка приводит к резкому падению
прочность
в) практическое применение имеют латуни с содержанием цинка до 30%, так как дальнейшее увеличение содержания цинка приводит к резкому падению прочность
16. Найдите ошибку:
а) медь маркируется буквой М, после которой стоит цифра, чем больше цифра, тем ниже электропроводность меди
б) медь маркируется буквой М, после которой стоит цифра, чем больше цифра, тем больше в ней примесей
в) медь маркируется буквой М, после которой стоит цифра, чем больше цифра, тем меньше в ней примесей
Эталоны ответов (тест №5)
	№ вопроса

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	15
	16

	Вариант ответа

	б
	а
	в
	а
	в
	б
	а
	б
	в
	а,в
	б
	в
	г
	а
	в


Вопрос 14
	№ п/п
	Вариант ответа

	1
	З

	2
	Д

	3
	Б

	4
	Е

	5
	К

	6
	Ж

	7
	В

	8
	И

	9
	Г

	10
	А


Тема: Твердые сплавы, минералокерамика, абразивные материалы 1 уровень (правильный ответ 0,5 балла)
1. Верно ли утверждение, что твердые спеченные сплавы получают методом порошковой металлургии?
а) да	б) нет
2. В каком из перечней указаны естественные абразивные материалы? а) карбид бора, электрокорунд, карбид кремния
б) корунд, наждак, алмаз
2 уровень (правильный ответ 0,5 балла)
3. Из каких компонентов состоит твердый сплав вольфрамовой группы ( ВК)? а) из зерен карбида титана, связанных кобальтом
б) из зерен карбида тантала, связанных кобальтом
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в) из зерен карбида вольфрама, связанных кобальтом
4. Основными компонентами твердых сплавов являются: а) карбиды тугоплавких материалов, связанных кобальтом б) различные металлы связанные кобальтом
в) тугоплавкие металлы связанные кобальтом
5. Основное назначение связки абразивных материалов:
а) повышение прочности инструмента б) повышение твердости инструмента
в) соединение и цементация абразивного материала для образования инструмента
6. Выберите свойства характерные для минералокерамических сплавов: а) твердость, сопротивление изгибу, износостойкость
б)	твердость,	теплостойкость,	износостойкость,	химическая	стойкость	в)	твердость, теплостойкость, ударная вязкость
7. Твердость абразивного инструмента характеризуется:
а) сопротивлением связки вырыванию абразивных зерен внешним силам б) соотношением в нем зерен, связки и пор
в) размером зернистости абразивного материала
8. Из предложенных вариантов выберите сплав для черновой обработки серого чугуна а) ВК4
б) ТТ20К9 в) Т5К10 г) ВК8
2.КОС промежуточной аттестации
КОС дифференцированного зачета дисциплины
Список вопросов для проведения зачета с оценкой (Проверяемые компетенции, знания и умения З.1,З.2,3з У.1, У.2, ОК 01.; ОК 02.; ОК 03.; ОК 04.; ОК 05.; ОК 06.; ОК 07.; ОК 09.).
1. Механические свойства металлов при выборе материалов
2. Технологические свойства металлов.
3. Определение твердости металлов и сплавов с помощью твердомера по методу Бринелля. 4.Аллотропия чистого железа, диаграмма состояния зависимость перехода из одного состояния в другое.
5. Структурные составляющие медленно охлажденной стали.
6. Методы изучения строение металлов. .Понятия о сплавах. 7.Диаграмма состояния сплава железо-углерод.
8. Производство стали. 10.Производство чугуна.
9. Влияние примесей на свойство сталей и чугунов.
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10. Классификация сталей - конструкционные стали их маркировка и применение.
11. Классификация сталей - инструментальные стали их маркировка и применение. Понятия о чугунах, марки применение.
12. Основы термической обработки сталей, виды термической обработки. 13.Микроскоп БМ-2 общие характеристики и применение.
14.Прибор Роквелла общие характеристики и применение. 15.Сущность и назначение химико-термической обработки сталей. 16.Цементация, азотирование, цианирование сталей.
17. Алитирование, силитирование, хромирование сталей.
18. Взаимодействие легирующих элементов с железом. 19.Взаимодействие легирующих элементов с углеродом.
20. Влияние легирующих элементов на свойство сталей. 21.Классификация и маркировка легированных сталей. 22.Никелевые стали.
23.Хромистые стали. 24.Хромоникелевые стали. 25.Хромоникелевольфрамовые стали. 26.Хромоникельмолибденовые стали. 27.Хромомаргонцовокремнистые стали.
28. Легированные инструментальные стали. 29.Быстрорежущие стали. 30.Твердорежущие стали.
31. Жаропрочные сплавы на основе тугоплавких металлов.
32. Хром и его сплавы.
33. Ниобий и его сплавы.
34. Алюминий его сплавы общие сведения.
35. Влияние легирующих элементов на свойства алюминиевых сплавов.
36. Деформируемые алюминиевые сплавы маркировка, классификация.
37. Сплавы типа дуралюмина. 38.Термическая обработка дуралюмина. 39.Обработка дуралюмина на возврат.
40. Отжиг дуралюмина.
41. Структура, механические свойства дуралюминов.
111


111

42. Высокопрочный сплав В95.
43. Сплавы АМЦ, АМГ.
44. Ковочные сплавы дуралюмина.
45. Литейные сплавы, термообработка (Т1 	Т2).
46. Получение титана на химико-металлургических предприятиях. 47.Титановые сплавы. 48.Получение чистого магния, легирование магния, свойства. 49.Деформируемые магниевые сплавы.
50.Литейные магниевые сплавы, марки применение в авиастроении. 51.Медь, получение меди , свойства меди. 55.Латуни.
52.Бронзы, сплавы, применение, маркировка. 53.Баббиты,свойства, применение, маркировка.
54.Припои основные признаки применения, маркировка. 55.Магнитные материалы общие сведения.
60.Могнито-мягкие материалы. 61.Магнито-твердые материалы.
62. Материалы высокого электро-сопротивления.
63. Назначение, классификация лакокрасочных материалов (группы, классы, условия эксплуатации).
64. Назначение характеристики лакокрасочных материалов.
65. Системы лакокрасочных покрытий.
66. Подготовка металлических поверхностей к окраске.
67. Каучук и его свойства. 68.Составные части резиновых смесей. 69.Производство резиновых изделий. 70.Старение резины.
71. Классификация авиационных резин.
72. Пластические массы общие сведения.
73. Классификация пластмасс.
74. Методы испытаний пластмасс.
75. Пластмассы на основе фенолоальдегильных смол.
76. Пресс порошки свойста, марки применение в авиастроении 77.Волокнистые материалы, свойства, марки применение. 78.Слоистые пластики, свойства, марки, применение. 79.Термопластичные полимеры общие сведения.
80. Полистирол, полиэтилен, поливинилхлорид свойство, применение, марки.
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81. Термостабильные полимеры-фторопласты. 82.Газонаполненные пластмассы общие сведения.
83. Пено полистирол свойство , применение, марки.
84. Пено поливинилхлорид, марки, свойство, применение.
85. Пено фенопласты марки свойство применение.
Система оценивания.

-Оценка по дифференцированному зачету выставляется на основании: –оценки за устные ответы на вопросы, предложенные преподавателем;
- с учетом результатов текущей успеваемости и выполнения всех практических работ в соответствии с Рабочей программы учебной дисциплины.
Критерии оценки при собеседовании.
Оценка 5 «отлично» выставляется при следующих условиях:
-ответы на вопросы полные, четкие, правильные.
-обучающийся грамотно излагает суть проблемы, приводит примеры, демонстрирует знания дополнительной литературы.
-верно отвечает на все дополнительные вопросы.
-аргументированно обосновывает свой ответ.
-обучающийся способен давать оценку своим практическим действиям и принятым решениям.
Оценка 4 «хорошо» выставляется при следующих условиях:
-ответы на вопросы правильные.
-обучающийся грамотно излагает суть проблемы,
-немного затрудняется приводить примеры
-верно отвечает на дополнительные вопросы.
-обосновывает свой ответ.
-обучающийся способен давать оценку своим практическим действиям и принятым решениям.
Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется при следующих условиях:
-ответы на вопросы содержат небольшие неточности, неполные, обучающийся с трудом приводит примеры.
-отвечает на дополнительные вопросы, допуская непринципиальные ошибки.
-затрудняется в четком обосновании своего ответа.
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-затрудняется оценить принятое решение.
Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется при следующих условиях:
-ответы на вопросы неверные или отказывается отвечать на вопросы.

Дисциплина ОП.05 Инженерная графика Пояснительная записка.
Цель - определения уровня знаний обучающихся, полученных в процессе обучения на занятиях по дисциплине семестр.
В результате освоения учебной дисциплины ОП.05 Инженерная графика обучающийся должен обладать следующими умениями (У):
У1. Читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности;
У2. Выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на поверхности, в ручной и машинной графике;
У3. Выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике;
У4. Выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике;
У5. Оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой;
У6. Участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;
У7. Выполнять сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы Знаниями (З):
З1. Правила чтения конструкторской и технологической документации;
З2. Способы графического представления объектов, пространственных образов, технологического оборудования и схем;
З3. Законы, методы и приемы проекционного черчения;
З4. Требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД); З5. Правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
З6. Технику и принципы нанесения размеров;
З7. Классы точности и их обозначение на чертежах;
З8. Типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления З9. Правила чтения текстов профессиональной направленности.
Общими компетенциями (ОК):
ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
Профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1. Организовывать и осуществлять предварительную и предполетную подготовку беспилотных воздушных судов самолетного типа.
ПК 1.2. Организовывать и осуществлять эксплуатацию беспилотных воздушных судов самолетного типа, в том числе в особых условиях и особых случаях в полете.
ПК 2.2. Организовывать и осуществлять эксплуатацию беспилотных воздушных судов вертолетного типа, в том числе в особых условиях и особых случаях в полете.
ПК 3.3. Осуществлять взаимодействие со службами организации и управления воздушным движением при организации и выполнении полетов и авиационных работ беспилотными воздушными судами смешанного типа.

Промежуточная	аттестация	по	учебной	дисциплине	проводится	в	форме дифференцированного зачета.
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Дифференцированный зачет представлен в форме тестового задания, которое включает в себя работу с понятиями и определениями, чтение чертежей, знание требований стандартов по различным темам программы учебной дисциплины. Зачетная работа представлена в 2 вариантах (20 заданий в каждом варианте). Продолжительность: 2 академических часа.

Вариант 1
1. Линия основная сплошная толстая предназначена для вычерчивания линий детали:
А. видимого контура Б. невидимого контура В. осевых линий
Г. линий сечения

2. Штрихпунктирная тонкая линия предназначена для вычерчивания линий детали
А. видимого контура Б. невидимого контура В. осевых линий Г. линий сечения
3. Относительно толщины какой линии задаются толщины всех других линий чертежа?
А. основной сплошной толстой Б. основной сплошной тонкой В. штриховой Г. осевой
4. Размер шрифта h определяется следующими элементами:
А. высотой строчных букв
Б. высотой прописных букв в миллиметрах В. толщиной линии шрифта
Г. шириной прописной буквы А в миллиметрах Д. расстоянием между буквами

5. Чему равна высота прописной буквы шрифта №5
А. 10 мм
Б. 7 мм
В. 5 мм
Г. 3,5 мм

6. Какую длину предмета надо указать на чертеже, если она равна 1250 мм, а масштаб изображения 1:10:
А. 125
Б. 1250
В. 12,5

7. Какой из вариантов соответствует масштабу уменьшения:
А. М 1:2
Б. М 1:1
В. М 2:1

8. Проецирование - это:
А. процесс получения изображения на плоскости; Б. изображение предмета на плоскости.

9. При какой аксонометрической проекции, при построении осей на бумаге,
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разлинованной в клетку, откладывают 5 клеток в сторону и 3 клетки вверх или вниз:
А. при прямоугольной изометрической проекции;
Б. при косоугольной фронтальной диметрической проекции.

10. Найди соотношение между названием линии чертежа и её изображением на чертеже: штриховая, сплошная основная, волнистая, штрихпунктирная.
[image: Picture background]
11. В каком поле основной надписи чертежа вводится обозначение чертежа?
[image: Picture background]
12. [image: https://fsd.multiurok.ru/html/2022/02/08/s_62020a244acbc/php66MMIW_Test-1--razmery_html_bd29fc74d71f60d7.png]На каком чертеже правильно нанесен размер?





4. Укажите, на каком изображении размеры элементов одинаковой формы и размеров (отверстия, пазы и т.п.) проставлены правильно?
[image: https://images-cdn.onlinetestpad.net/3e/49/5b108fcb4808b6ab2e4e3e36f1b4.jpg] [image: https://images-cdn.onlinetestpad.net/bc/a8/d8e1df024bb8be49d4e203149056.jpg] [image: https://images-cdn.onlinetestpad.net/ca/11/6a40ee24497799f364fff80626c6.jpg]	[image: https://images-cdn.onlinetestpad.net/43/fc/86fca416438084042f1d2514fc12.jpg]
1.	2.	3.	4.

13. Линейные и угловые размеры на чертежах указываются в единицах измерения:
А. в сотых долях метра и градусах
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Б. в микронах и секундах
В. в метрах, минутах и секундах Г. в дюймах, градусах и минутах Д. в миллиметрах, градусах
14. На какой плоскости проекций изображается главный вид детали?
А. Горизонтальной Б. Профильной В. Фронтальной

15. Какое изображение называют сечением:
А. изображение предмета, мысленно рассеченного плоскостью или несколькими плоскостями, показывают то, что находится в секущей плоскости и за ней;
Б. изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении плоскостью, показывают только то, что находится в секущей плоскости.
16. Определите правильно виды проецирования:
Косоугольное Прямоугольное Косоугольное
1.	2.	3.
[image: Picture background]

17. Найти соответствие между обозначением секущей плоскости и сечением:
[image: Picture background]


18. Определить соответствие, какому техническому рисунку соответствует главный вид, вид сверху и вид слева?
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[image: Picture background]

19. Найдите соответствие главного вида детали (обозначены цифрой) и буквенного обозначения соответствующей детали?
[image: Picture background]

Вариант 2

1. К прерывистым линиям относятся
А. тонкая
Б. линия сечения В. толстая
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Г. штриховая

2. Толщина сплошной основной линии равна
А. 0,6 мм
Б. 0,6...1,5 мм
В. 1,5 мм
Г. 0,2...0,6 мм
3. Рамку основной надписи на чертеже выполняют
А. основной тонкой линией Б. основной толстой линией В. любой линией
Г. свой вариант ответа
4. ГОСТ устанавливает следующие размеры шрифтов в миллиметрах:
А. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
Б. 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5
В. 2; 4; 6; 8; 10; 12
Г. 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20
5. Какая величина принимается за размер шрифта:
А. высота строчной буквы Б. высота прописной буквы
В. высота промежутков между строк

6. Какую букву следует нанести перед размерным числом при указании толщины детали:
А. R
Б. L
В. S
7. Какой масштаб предпочтителен для выполнения чертежа детали
А. увеличения Б. уменьшения В. натуральный
8. Проекция - это:
А. процесс получения изображения на плоскости; Б. изображение предмета на плоскости.

9. В аксонометрической проекции углы между осями x, y, z = 120 это проекция называется:
А. прямоугольной изометрической проекцией;
Б. косоугольной фронтальной диметрической проекцией.

10. Найди соотношение между названием линии чертежа и её изображением на чертеже: штриховая, сплошная основная, волнистая, штрихпунктирная, тонкая.
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11. В каком поле основной надписи чертежа вводится название чертежа?
[image: Picture background]
12. На каком чертеже правильно нанесен размер?

[image: https://fsd.multiurok.ru/html/2022/02/08/s_62020a244acbc/php66MMIW_Test-1--razmery_html_7a6c3c6207e364bd.png]

13. На каком чертеже правильно проставлены линейные размеры?
[image: https://images-cdn.onlinetestpad.net/37/44/136a466941a0875d5a025db1437c.jpg][image: https://images-cdn.onlinetestpad.net/dd/ec/48f7ca0c463aaee8d2813f76953b.jpg]
1.	2.

14. Знак, позволяющий сократить число изображений на чертежах:
А. знак шероховатости поверхности Б. знак осевого биения
В. знак радиуса Г. знак диаметра
15. Определите правильно виды проецирования:
Косоугольное Прямоугольное
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Центральное
1.	2.	3.
[image: Picture background]

16. Сколько видов должно содержать изображение на чертеже конкретной детали:
А. Один Б. Три
В. Шесть
Г. Минимальное, но достаточное для выяснения формы и размеров детали.
17. Толщина сплошной основной линии равна
А. 0,6 мм
Б. 0,6...1,5 мм
В. 1,5 мм
Г. 0,2...0,6 мм
18. Рамку основной надписи на чертеже выполняют
А. основной тонкой линией Б. основной толстой линией В. любой линией
Г. свой вариант ответ
19. Определить соответствие, какому техническому рисунку соответствует главный вид, вид сверху и вид слева?
[image: Picture background]

20. Найти соответствие между обозначением секущей плоскости и сечением:
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Критерии оценивания:
Оценка «OТЛИЧНО» - выставляется если обучающийся из предложенных ему к 20-ти вопросов тестового задания, определит правильные ответы в количестве: 20 (допускает 0 ошибочных ответов), и при этом не был замечен в использовании дополнительных материалов и средств подвижной радиотелефонии связи;
Оценка «ХОРОШО» - выставляется если обучающийся из предложенных ему 20-ти вопросов тестового задания, определит правильные ответы в количестве: 15-19 (допускает 1-5 ошибочных ответа), и при этом не был замечен в использовании дополнительных материалов и средств подвижной радиотелефонии связи;
Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - выставляется если обучающийся из предложенных ему 20-ти вопросов тестового задания, определит правильные ответы в количестве: 12-14 (допускает 6-8 ошибочных ответа), и при этом не был замечен в использовании дополнительных материалов и средств подвижной радиотелефонии связи
Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - выставляется если обучающийся из предложенных ему 20-ти вопросов тестового задания, определит правильные ответы в количестве: 11 и менее (допускает 9 и более ошибочных ответа), или был замечен в использовании дополнительных материалов и средств подвижной радиотелефонии связи.
Дисциплина ОП.06 Метрология, стандартизация и сертификация
Цель - определения уровня знаний обучающихся, полученных в процессе обучения на занятиях по дисциплине за семестр.
В результате освоения учебной дисциплины ОП.06 Метрология, стандартизация и сертификация обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО следующими умениями (У):
У1. Применять документацию систем качества;
У2. Применять основные правила и документы систем сертификации Российской Федерации;
У3. Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке;
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У4. Проявлять толерантность в рабочем коллективе;
У5. Кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые).
знаниями (З):
З1. Правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии, стандартизации и сертификации;
З2. Основные понятия и определения;
З3. Показатели качества и методы их оценки; З4. Технологическое обеспечение качества; З5: Порядок и правила сертификации;
З6: Правила оформления документов и построения устных сообщений: З7: Правила чтения текстов профессиональной направленности. общими компетенциями (ОК):
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
Профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.6 Выполнять требования воздушного законодательства Российской Федерации, а также руководств (инструкций) по эксплуатации беспилотных воздушных судов самолетного типа и руководящих отраслевых документов;
ПК 2.6 Выполнять требования воздушного законодательства Российской Федерации, а также руководств (инструкций) по эксплуатации беспилотных воздушных судов вертолетного типа и руководящих отраслевых документов;
ПК 3.6 Выполнять требования воздушного законодательства Российской Федерации, а также руководств (инструкций) по эксплуатации беспилотных воздушных судов смешанного типа и руководящих отраслевых документов.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в форме дифференцированного зачёта с оценкой.
Дифференцированный зачёт представлен в форме тестовой работы, которая включает в себя работу с текстом, выполнение задания на сравнение, задания на знания понятий и определений. Зачетная работа представлена в 2 вариантах (20 заданий в каждом варианте). Продолжительность: 2 академических часа.

Вариант 1
1. В стандартах РФ изложены требования, которые носят рекомендательный характер? (выберите правильный ответ):
А. да
Б. обязательны отдельные требования В. нет

2. Стандарт — это результат согласованного мнения всех заинтересованных в этом документе сторон?
А. да Б. нет
В. распоряжение Правительства РФ
3. По категориям стандарты делятся на международные, национальные:
А. да
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Б. нет
В. никак не делятся
4. Национальные стандарты РФ обозначаются ГОСТ Р
А. да
Б. ГОСТ В. ТУ
5. В комплекс документов по стандартизации входят следующие документы нормы, правила, классификаторы, стандарты, ТУ, регламенты?
А. только стандарты Б. ни какие
В. да
6. Найдите соответствие между методом стандартизации и его определением:
Метод стандартизации
1 Унификация.
2 Типизация.
3 Агрегатирование.
4 Систематизация.
5 Симплификация.

Определение
метода стандартизации
1. Расположение предметов, явлений или понятий в определённом порядке и последовательности, образующей чёткую систему, удобную для использования.
2. Метод стандартизации, направленный на создание машин, механизмов и других изделий путём их сборки из ограниченного количества стандартных или унифицированных деталей и агрегатов.
3. Метод стандартизации, заключающийся в разработке и установлении типовых конструктивных, технологических, организационных и других решений.
4. Метод стандартизации, направленный на рациональное сокращение числа типов, видов и размеров объектов одинакового функционального назначения.
5. Метод стандартизации, направленный на уменьшение количества одноимённых изделий до технически и экономически необходимого.



7 Что является целью международной стандартизации?
А. устранение технических барьеров в торговле
Б. содействие взаимопониманию в деловых отношениях
8 Сертификат соответствия выдается?:
А. потребителю Б. заявителю
В. участнику процедуры сертификации
9 В Техническом Регламенте возможно указание на применение стандартов?
А. нет Б. да
В. не желательно

10 Что такое технический регламент?
124


124

А. Это нормативно-правовой акт, который устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования.
Б. Это нормативно-правовой акт, который устанавливает необязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования.
В. Это разновидность стандарта.

11. В законе о «Техническом регулировании» устанавливаются требования к продукции, процессам производства, хранению, эксплуатации и т. д. для того чтобы
А. для защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
Б. чтобы повысить технико-экономические показателе продукции В. чтобы сделать продукцию привлекательной
12. Как расшифровать аббревиатуру стандарт ИАТА
А. Стандарт международной ассоциации воздушного транспорта Б. Стандарт российской ассоциации воздушного транспорта
В. Стандарт международной ассоциации аэропортов
13. Сертификат вступает в действие с момента его регистрации в Госреестре ?
А. да
Б. с момента принятия решения о его выдаче В. в каждом конкретном случае по-разному
14. В результате сертификации заявитель получает?
А. Сертификат соответствия или декларацию, право на применение знака соответствия
Б. Сертификат соответствия или декларацию В. только сертификат

15. Найти соответствие между понятием и его определением

	Понятие
	Определение

	1. Сертификация
	1. — это правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции, а также к связанным с ней процессам проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации.

	2. Стандартизация
	2. — это деятельность по разработке, утверждению, изменению, отмене, опубликованию и применению документов по стандартизации, направленная на достижение упорядоченности и управляемости в определённой области.

	3. Техническое регулирование
	3. — это процедура официального подтверждения соответствия товара, услуги или системы определённым стандартам или нормативам.



16. В процедуре подтверждения соответствия принимает участие производитель, продавец, орган по сертификации, испытательная лаборатория?
А. нет
Б. и потребитель В. да
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17. Стандарт — это результат согласованного мнения всех заинтересованных в этом документе сторон?
А. да Б. нет
В. распоряжение Правительства РФ
18. Что в переводе означает слово «Сертификация»
А. Сделано верно
Б. Измерено правильно
В. Рассмотрено полностью

19. Выберите существующие виды сертификации: (несколько вариантов)
А. Добровольная Б. Принудительная В. Обязательная
Г. По необходимости
20. Декларирование – форма обязательной сертификации?
А. форма добровольной сертификации Б. нет
В. Да
Вариант 2

1. Национальные стандарты РФ обозначаются:
А. ГОСТ Р Б. ГОСТ В. ИСО
2. Цель принятия Технических регламентов - производство безопасной продукции для жизни, здоровья граждан и сохранность их и государственного имущества ?: а да
б нет
в повышение благосостояния граждан
3. Технический регламент является обязательным документом?
а да б нет
4. Найти соответствие между понятием и его определением?

	Категории стандартов
	Определение

	1. Международные стандарты.
	1. Принимаются региональной организацией, занимающейся
стандартизацией, и доступны широкому кругу потребителей.

	2. Региональные стандарты
	2. Принимаются Евразийским советом по стандартизации, метрологии и
сертификации и доступны широкому кругу пользователей.
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	3. Межгосударственные стандарты (ГОСТ)
	3. Устанавливаются в пределах одного государства.

	4. Национальные (государственные) стандарты.
	4. Утверждаются юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем и распространяются только на них.

	5. Стандарты организаций.
	5. Утверждаются международной организацией по стандартизации.



5. Технический регламент является обязательным документом
А. да Б. нет
В. на усмотрения производителя
6. Стандарт является обязательным для исполнения в случае упоминания его в Техническом Регламенте:
А. да, так как ТР является обязательным документом для исполнения Б. нет
В. на усмотрение производителя
7. Где содержатся требования к продукции, процессам производства, хранению, эксплуатации т д, для обеспечения безопасности граждан при пользовании ею? А. в рекомендации к использованию
Б. в классификаторе
В. в Техническом Регламенте
8. Выпуск качественной продукции обеспечивается изготовлением ее по…?
А. по стандарту
Б. приказу по предприятию
В. другим нормативным документам
9. Комплекс стандартов — это совокупность взаимосвязанных стандартов, объединенных общей целевой направленностью?
А. да Б. нет
В. его формирует сам потребитель по своему усмотрению
10. Объекты ГА проходят сертификацию по:
А. Техническим регламентам
Б. ФАПам (Федеральные авиационные правила)
В. Нормативным документам предприятия-изготовителя
11. Росстандарт является Национальным органом по стандартизации в РФ?
а не всегда б да
в нет
12. Цель международной стандартизации - это устранение технических барьеров в торговле?
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А. да Б. нет
В. Содействие взаимопониманию в деловых отношениях
13. 5 При соблюдении требований Технических регламентовпроизводится продукция
А. привлекательная для покупателя
Б. безопасная для жизни и здоровья граждан В. высокого качества
14. [image: Оценка соответствия положениям СТО и ТУ в НСС]Найти соответствие знака соответствия при сертификации и его изображение


Знак соответствия
1.Знак соответствия при обязательной сертификации
2.Знак соответствия при добровольной сертификации

Его изображение







1.





2.



15. [image: MONTO + STABILO ProTec/STABILO Угловая подпора для]Обязательным документом для исполнения производителем потенциально опасных продукции и услуг является документ:
А. Технический регламент Б. никакие
В. на усмотрение производителя
16. Добровольная сертификация проводится для любой продукции?
А. да
Б. Продукции для которой разработаны технические регламенты В. Продукции потенциально опасной
17. Производитель продукции на которую разработан Технический регламент обязан его исполнять?
а да б нет
в на усмотрение производителя
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18. Определите правильную последовательность проведения сертификации
(вписать правильную последовательность этапов во второй столбик)
Этапы проведения сертификации
1.Оценка производства.
2.Рассмотрение заявки.
3.Отбор, идентификация образцов и их испытания
4.Подача заявки на сертификацию.
5.Выбор схемы сертификации
6.Выдача сертификата соответствия.
7.Инспекционный контроль.

Порядок проведения процедуры сертификации










19. Сертификат о Добровольной сертификации продукции заполняется на бланке государственного образца голубого цвета?
А. да
Б. белого
В. зависит от оборудования в типографии
20. На бланке какого цвета заполняется сертификат соответствия при обязательной сертификации?
А. голубой Б. зелёный В. жёлтый

Критерии оценивания:
Оценка «OТЛИЧНО» - выставляется если обучающийся из предложенных ему к 20-ти вопросов тестового задания, определит правильные ответы в количестве: 20 (допускает 0 ошибочных ответов), и при этом не был замечен в использовании дополнительных материалов и средств подвижной радиотелефонии связи;
Оценка «ХОРОШО» - выставляется если обучающийся из предложенных ему 20-ти вопросов тестового задания, определит правильные ответы в количестве: 15-19 (допускает 1-5 ошибочных ответа), и при этом не был замечен в использовании дополнительных материалов и средств подвижной радиотелефонии связи;
Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - выставляется если обучающийся из предложенных ему 20-ти вопросов тестового задания, определит правильные ответы в количестве: 12-14
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(допускает 6-8 ошибочных ответа), и при этом не был замечен в использовании дополнительных материалов и средств подвижной радиотелефонии связи
Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - выставляется если обучающийся из предложенных ему 20-ти вопросов тестового задания, определит правильные ответы в количестве: 11 и менее (допускает 9 и более ошибочных ответа), или был замечен в использовании дополнительных материалов и средств подвижной радиотелефонии связи.

Дисциплина ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности Пояснительная записка.
Цель - определения уровня знаний обучающихся, полученных в процессе обучения на занятиях по дисциплине.
В результате освоения «ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО следующими умениями (У):
У1. Использовать изученные прикладные программные средства.
У2. Использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. знаниями (З):
З1. Основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; базовые системные продукты.
З2. Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств.
общими компетенциями (ОК):
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1 Организовывать и осуществлять предварительную и предполетную подготовку беспилотных воздушных судов самолетного типа.
ПК 2.1 Организовывать и осуществлять предварительную и предполетную подготовку беспилотных воздушных судов вертолетного типа.
ПК 3.1 Организовывать и осуществлять предварительную и предполетную подготовку беспилотных воздушных судов смешанного типа.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в форме контрольной работы. Контрольная работа представлена в 2 вариантах (20 тестовых заданий в каждом варианте). Продолжительность: 2 академических часа

Вариант 1
1. Основным средством антивирусной защиты компьютера является:

а) периодическая проверка списка загруженных программ
б) использование сетевых экранов при работе в сети Интернет
в) периодическая проверка списка автоматически загруженных программ
г) периодическая проверка компьютера с помощью антивирусных программ.
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2. К основным функциям программ архивации относят:

а) лечение файлов и системных областей от вирусов б) просмотр содержимого архива
в) поиск вирусов в файлах и системных областях г) извлечение сжатых файлов в текущую папку д) добавление файлов в архив.
3. К какому виду программного обеспечения (ПО) относится операционная система? а) системное ПО;
б) прикладное ПО;
в) инструментарий технологий программирования (системы программирования).
4. Какие характеристики монитора влияют на качество изображения? а) Глубина цвета
б) Время отклика
в) Размер экран по диагонали г) Разрешение

5. Как называется основное устройство, предназначенное для вывода визуальной информации?

а) монитор
б) клавиатура в) принтер
г) системный блок. д) мышь

6. Какой	вид	памяти	используется	для	энергонезависимого	хранения	системной информации - BIOS, таблиц?

а) оперативная (ОЗУ) б) постоянная (ПЗУ) в) внешняя (ПЗУ)
7. Какое сочетание клавиш отвечает за команду вставить информации из буфера обмена? а) Ctrl+A;
б) Ctrl+C;
в) Ctrl+V

8. Какие типы файлов относятся к текстовым документам
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а) docx б) rar в) txt г) zip

9. Вычислите: 101011012 − 2508
Ответ запишите в десятичной системе счисления.
В ответе запишите только число, основание системы счисления писать не нужно. Запишите число: 	

10. Как записывается десятичное число 15 в двоичной системе счисления
В ответе запишите только число, основание системы счисления писать не нужно. Запишите число: 	
11. Для чего предназначен программа Проводник а) Создание базы данных
б) Работа с файлами, папками в ОС Windows
в) Проверка на вирус г) Набора текста.
12. Запоминающими устройствами с произвольным доступом (RАМ) являются: а) Оперативные запоминающие устройства.
б) Накопители на жестких магнитных дисках.
в) Оптические диски

13. Укажите программу, предназначенную для архивации файлов: а) WinRAR
б) Word
в) PowerPoint

14. Опишите порядок выполнения операции копирования файла в указанную папку:

а) На файле нажать правой кнопкой мыши в контекстном меню выбрать команду Копировать
б) В открытой папке нажать на правую кнопку мыши и выбрать в меню команду Вставить в) Открыть указанную папку
г) Выделить нужный файл для копирования.

15. Дан фрагмент электронной таблицы. Из ячейки B3 в ячейку C2 была скопирована формула. При копировании адреса ячеек в формуле автоматически изменились. Каким стало числовое значение формулы в ячейке C2?	
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	А
	В
	С
	D
	E

	1
	1
	10
	100
	1000
	10000

	2
	2
	20
	?
	2000
	20000

	3
	3
	=A$2+D$3
	300
	3000
	30000

	4
	4
	40
	400
	4000
	40000



16. Как вывести текст на экран в Python?

a) echo("Привет!")
б) print("Привет!")
в) console.log("Привет!")

17. Установите соответствие между типом сервера и его назначением.
	1 Обеспечивает доступ к общему принтеру
	А Почтовый сервер

	2 Хранит данные и обеспечивает доступ к ним
	Б Файловый сервер

	3 Управляет электронной почтой
	В Сервер печати

	4 Выполняют обработку информации по запросам
клиента
	Г Сервер приложений



18. Для объединения компьютеров в беспроводную сеть чаще всего используют специальное устройство...

а)Адаптер
б) Коммутатор в) Шлюз
г) Точка доступа


19. Установите соответствие определений и понятий
	1	Программа,	удаляющая	из	текста	страницы	всю
служебную информацию -
	А Поисковая система

	2 Текст, в котором есть активные ссылки на другие
документы -
	Б Веб-сайт

	3 Группа веб-страниц, расположенных на одном сервере,
связанных с помощью гиперссылок -
	В Индексный робот

	4 Веб-сайт, предназначенный для поиска информации в
Интернете -
	Г Гипертекст



20. Какое расширение должен иметь файл, чтобы браузер распознал его как веб-страницу?

a) .txt
б) .html
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в) .doc

Вариант 2
1. Какой из вирусов распространяется по компьютерным сетям, чаще по электронной почте?

а) черви
б) макровирус.
в) "троянский конь" г) невидимки

2. Какие вирусы хранятся в оперативной памяти компьютера постоянно (до выключения питания)?

а) макровирусы б) сетевые
в) резидентные г) файловые

3. К системным сервисным программам относятся:

а) программы проверки дисков. б) электронные таблицы
в) архиваторы
г) текстовые редакторы

4. Какое обозначение оптического диска используются для многократной записи информации?

а) CD-R б) DVD-R
в) DVD-RW
г) CD-ROM
5. Какой характеристике монитора относится обозначение 1024x768 пикселей? а) Разрешение
б) Глубина цвета
в) Размер экрана г) Частота кадров
6. Выберите, из каких частей состоит минимальный набор устройств ПК? а) монитор
б) клавиатура
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в) мышь
г) системный блок д) принтер
7. Какие из перечисленных устройств являются устройствами вывода информации? а) сканер
б) клавиатура
в) монитор г) принтер д) мышь

8. Определите соответствие между программой и ее функцией:
1) Создание презентаций	а) Word
2) Текстовый редактор	б) Excel
3) Графический редактор	в) PowerPoint
4) Табличный процессор	г) Paint

9. Какая программа называется линейной?

а) В ней проверяется условие, в зависимости от которого выполняется то или иное действие
б) Определённые операции в программе повторяются многократно в) Операторы программы выполняются последовательно.

10. Какие из перечисленных систем счисления относятся к непозиционным а) Восьмеричная
б) Древнегреческая в) Двоичная
г) Римская

11. Вычислите значение выражения 1D716 − 1A616. Ответ запишите в десятичной системе счисления. Запишите число: 	
12. Расположите единицы измерения информации в порядке возрастания: а) Гбайт
б) Кбайт
в) Мбайт г) Байт.

13. Что представляет собой сжатый файл?
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а) Файл, защищенный от копирования
б) Файл, упакованный с помощью архиватора
в) Файл, защищенный от несанкционированного доступа.

14. [image: ]Дан фрагмент электронной таблицы и круговая диаграмма:
	
	A
	B
	C

	1
	3
	5
	

	2
	=2*C1−11
	=C1+1
	=B1*(C1−A1*3)-2


Какое целое число должно быть записано	в ячейке C1, чтобы построен-ная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:С2 соот-ветствовала рисунку? Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак. Ответ

15. Какой оператор в языке программирования Python используется для возведения в степень?

a) ^ б) ** в) //
г) %%

16. Какое расширение должен иметь файл, чтобы браузер распознал его как веб-страницу?

a) .txt б) .html в) .doc
17. Как называется тег в языке HTML для задания заголовка веб-страницы: а) <head>
б) <body>
в) <title>
г) <bodе>

18. Дан фрагмент электронной таблицы. Из ячейки B3 в ячейку C2 была скопирована формула. При копировании адреса ячеек в формуле автоматически изменились. Каким стало числовое значение формулы в ячейке C4?

	
	А
	В
	С
	D
	E

	1
	1
	10
	100
	1000
	10000


136


136


	2
	2
	20
	200
	2000
	20000

	3
	3
	=A$2+D$3
	300
	3000
	30000

	4
	4
	40
	?
	4000
	40000



19. Установите соответствие определений и понятий
	1	Программа,	удаляющая	из	текста	страницы	всю
служебную информацию -
	А Поисковая система

	2 Текст, в котором есть активные ссылки на другие
документы -
	Б Веб-сайт

	3 Группа веб-страниц, расположенных на одном сервере,
связанных с помощью гиперссылок -
	В Индексный робот

	4 Веб-сайт, предназначенный для поиска информации в
Интернете -
	Г Гипертекст



20. Как вывести текст на экран в языке программирования Python?
a) echo("Привет!")
б) print("Привет!")
в) console.log("Привет!")


Критерии оценивания:
Оценка «OТЛИЧНО» - выставляется если обучающийся из предложенных ему к 20-ти вопросов тестового задания, определит правильные ответы в количестве: 20 (допускает 0 ошибочных ответов), и при этом не был замечен в использовании дополнительных материалов и средств подвижной радиотелефонии связи;
Оценка «ХОРОШО» - выставляется если обучающийся из предложенных ему 20-ти вопросов тестового задания, определит правильные ответы в количестве: 15-19 (допускает 1-5 ошибочных ответа), и при этом не был замечен в использовании дополнительных материалов и средств подвижной радиотелефонии связи;
Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - выставляется если обучающийся из предложенных ему 20-ти вопросов тестового задания, определит правильные ответы в количестве: 12-14 (допускает 6-8 ошибочных ответа), и при этом не был замечен в использовании дополнительных материалов и средств подвижной радиотелефонии связи
Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - выставляется если обучающийся из предложенных ему 20-ти вопросов тестового задания, определит правильные ответы в количестве: 11 и менее (допускает 9 и более ошибочных ответа), или был замечен в использовании дополнительных материалов и средств подвижной радиотелефонии связи.
Дисциплина ОП.10 Основы психологии в профессиональной деятельности. Пояснительная записка.
Цель - определения уровня знаний обучающихся, полученных в процессе обучения на занятиях по дисциплине за семестр.
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Форма проверки остаточных знаний выполнение практических заданий, устный опрос, выполнение тестовых работ, работа с кейсами
Продолжительность – 15 - 60 минут
1. КОС текущего контроля Оценочные средства для текущего контроля
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО следующими умениями (У), знаниями (З), общими компетенциями (ОК), профессиональными компетенциями (ПК), практическим опытом (ПО):
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
· - применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
· взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни общения
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам;
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;
Оценка текущего контроля носит комплексный характер и включает в себя результаты прохождения всех оценочных мероприятий, проходивших в течение освоения программы дисциплины
Тест 1 (
1. К перцептивной стороне общения относят:
а) основные элементы коммуникации, а именно: отправитель/кодировщик, сообщение, канал, получатель сообщения, восприятие, обратная связь;
138


б) процессы взаимодействия партнеров по общению – кооперацию, конкуренцию и т.д.
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в) восприятие, понимание и оценка людьми социальных объектов;
2. Эффектом ореола называют:
а) тенденцию переносить благоприятное впечатление об одном качестве человека на все его другие качества;
б) «моделирование» образа подчиненного на основе его профессиональной принадлежности; в) приписывание другому человеку своих собственных качеств, чувств, мотивов.
3. Основной движущей силой развития личности по А.Маслоу являются: а) стремление к самоактуализации;
б) конфликт между «сознательным» и «бессознательным»; в) комплекс неполноценности;
4.  Императивное общение – это:
а) общение с сотрудниками в ходе выполнения какой-либо работы;
б) это воздействие на партнера с целью достижения своих скрытых намерений;
в) это авторитарная форма воздействия на партнера с целью достижения контроля над его поведением и внутренними установками;
5. Фундаментальная ошибка атрибуции –это:
а) переоценка значения личностных свойств, недооценка значения ситуации;?
(по отношению к оценке поведения других людей)
б)	переоценка	значения	ситуации,	недооценка	значения	личностных	свойств;?(при	оценке собственного поведения)
в) приписывание окружающим своих мыслей, чувств, мотивов;
6. Что такое манипулятивная система общения?
а) система приемов, обеспечивающих эффективное руководство;
б) система, обеспечивающая навязывание окружающим своей воли;
в) двигательные стереотипы, сопровождающие общение.
7. Оптимальной зоной для делового общения с коллегами являются: а) персональная зона;
б) социальная зона;
в) публичная зона.
8. Для современного российского менталитета характерны: а) коллективизм, общинность;
б) индивидуализм, разобщенность;
в) смешанная стратегия «выживания группами».
9. Наиболее склонны к общению, активности люди: а) сангвинического темперамента;
б) флегматического темперамента;
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в) меланхолического темперамента .
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10. Какой тип слушания наиболее актуален в деловых переговорах? а) рефлексивное слушание;
б) нерефлексивное слушание; в) эмпатическое слушание.
11. К коммуникативной стороне общения относят:
а) сновные элементы коммуникации, а именно: отправитель/кодировщик, сообщение, канал, получатель сообщения, восприятие, обратная связь.
б) процессы взаимодействия партнеров по общению – кооперацию, конкуренцию и т.д. в) восприятие, понимание и оценка людьми социальных объектов
12. Социальные стереотипы - это:
а) феномен, мешающий эффективному общению;
б) феномен, облегчающий межличностное восприятие;
в) элемент массовой психологии, имеющий как позитивные, так и негативные стороны;
13. Основной движущей силой развития личности по А.Адлеру являются: а) стремление к самоактуализации;
б) конфликт между «сознательным» и «бессознательным»; в) комплекс неполноценности;
14. Манипулятивное общение – это:
а) общение с сотрудниками в ходе выполнения какой-либо работы;
б) это воздействие на партнера с целью достижения своих скрытых намерений;
в) это авторитарная форма воздействия на партнера с целью достижения контроля над его поведением и внутренними установками;
15. Экстернальный тип человека – это:
а)	приписывание	человеком	ответственности	за	происходящее	с	ним	ситуации, окружению, обстоятельствам;
б) общительный, коммуникабельный тип человека;
в) человек, который склонен приписывать ответственность за происходящее прежде всего личности, а не обстоятельствам.
16. Конформное поведение члена группы предполагает:
а) отказ от самостоятельных взглядов и действий, безоговорочное принятие членами группы существующих порядков;
в) независимость человека в суждениях, мнениях, чувствах от группового давления г) противопоставление себя группе.
17. Демократический тип лидерства – это:
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а) ориентация на мнение производственной группы, коллектива ;

б) гибкость в решении задач;
в) принятие единоличных решений;
19. Пассивное слушание целесообразно:
а) в ситуациях, когда Ваш собеседник дает Вам поручение, разъясняет проблему
б) в ситуации, когда Вы встречаетесь впервые с большим количеством людей;
в) в ситуации, когда Ваш собеседник взволнован каким-либо событиями, когда его переполняют чувства
20. Что такое невербальное общение?
а) язык телодвижений (мимика, пантомимика);
б) неформальное, дружеское общение; в) общение по иерархической вертикали.
21. К интерактивной стороне общения относят:
а) основные элементы коммуникации, а именно: отправитель/кодировщик, сообщение, канал, получатель сообщения, восприятие, обратная связь.
б) процессы взаимодействия партнеров по общению – кооперацию, конкуренцию и т.д.
в) восприятие, понимание и оценка людьми социальных объектов
22. Эффект «ожиданий» или эффект Пигмалиона заключается в том, что:
а) человек получает обычно ту обратную связь, на которую рассчитывает;
б) более красивые люди расцениваются как более приятные в целом;
в) люди склонны делать поспешные выводы о человеке на основе его внешнего облика;
23. Основной движущей силой развития личности по А.Маслоу являются: а)стремление к самоактуализации;
б) конфликт между «сознательным» и «бессознательным»; в) комплекс неполноценности;
24. Диалогическое общение:
а)	общение,	при	котором	другой	человек	рассматривается	как	равноправный собеседник;
б) общение, при котором человек рассматривает собеседника как объект воздействия; в) внутренний мысленный диалог.
25. Интернальный тип человека – это:
а) приписывание человеком ответственности за происходящее с ним ситуации, окружению, обстоятельствам;
б) общительный, коммуникабельный тип человека;
в) человек, который склонен приписывать ответственность за происходящее прежде всего личности, а не обстоятельствам.
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26. Автономное поведение члена группы:
141

а) отказ от самостоятельных взглядов и действий, безоговорочное принятие членами группы существующих порядков;
в) независимость человека в суждениях, мнениях, чувствах от группового давления
г) противопоставление себя группе;
27. Либеральный (попустительский) тип лидерства – это:
а) ориентация на мнение производственной группы, коллектива ;
б) гибкость в решении задач;
в) принятие единоличных решений;
28. Во время деловой беседы делать записи:
а) неприлично;
б) необходимо, так как это помогает не забыть важные детали;
в) не стоит, так как это может привести к пропуску важных элементов беседы;
29. Стереотипы в общении:
а) являются помехой и причиной плохой коммуникации; б) обеспечивают эффективность деловых коммуникаций;
в) являются необходимым элементом психологической защиты;
30. Наиболее склонны к обостренным переживаниям, повышенной чувствительности и утомляемости	люди:
а) сангвинического темперамента; б) флегматического темперамента;
в) меланхолического темперамента
31. Наиболее важным фактором формирования социальной группы являются: а) сильный лидер;
б) совместная трудовая деятельность;
в) символы и эмблемы, обозначающие принадлежность к определенной группе;
32. Эффект проекции – это:
а) тенденция переносить благоприятное впечатление об одном качестве человека на все его другие качества;
б) «моделирование» образа подчиненного на основе его профессиональной принадлежности; в) приписывание другому человеку своих собственных качеств, чувств, мотивов.
35. Для современного китайского менталитета характерны:
а) независимость, индивидуализм, стремление к личным достижениям; б) конфуцианство, строгое соблюдение всех ритуалов и норм; в)коллективизм, дух дружбы, поддержки.
36. Конформный человек - это:
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а) необщительный, замкнутый человек;
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б)не имеющий своего мнения, несамостоятельный, приспосабливающийся;
в) творческий человек.
38. Кто автор теории транзактного анализа? а) Фрейд;
б) Юнг;
в) Берн.
39. Делегирование полномочий подчиненным является:
а) необходимым и эффективным инструментом опытного руководителя;
б) признаком слабого и неэффективного руководителя;
в) метод руководства, к которому руководителю стоит прибегать время от времени.
40. Социально-ролевое общение - это:
а) исторически сложившаяся форма предсказуемого упорядоченного символического поведения;
б) это воздействие на партнера с целью достижения своих скрытых намерений;
в) это авторитарная форма воздействия на партнера с целью достижения контроля над его поведением и внутренними установками.
42. Один из основных механизмов межличностного восприятия в общении, характеризующийся понимание и интерпретацией другого человека путем отождествления себя с ним, трактуется как:
а) социально-психологическая рефлексияб) стереотипизацияв) эмпатия
Г) идентификация
43. Жесты, мимика и пантомимика – это средства общения:
а) оптико-кинестетические
б) паралингвистические в) экстралингвистические
г) пространственно-временным
45. Тенденция к сохранению однажды созданного представления о другом человеке составляет суть эффекта:
а) ореола
б) последовательности в) инерционности
Г) стереотипизации
46. Другой человек рассматривается как равноправный партнер в общении, как коллега в совместном поиске знаний при стиле деятельности:
а) демократическом
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б) авторитарном
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в) либеральном
г) попустительском
47. Неправильное отношение в процессе общения друг к другу относится к барьерам общения:
а) физическим б) социально-психологическим ) неправильной установки сознания г) организационно-психологическим
Тест 2
Коммуникативный практикум 1.
Тест оценки коммуникативных и организаторских склонностей (КОС)
Этот	тест	поможет	вам	определить	уровень	развития	ваших	коммуникативных	и организаторских умений.
Коммуникативность человека проявляется в стремлении к общению, сопереживании другому человеку, интересе к людям. А организаторские склонности проявляются в
способности	самостоятельно	принимать	решения,	особенно	в	сложных	ситуациях, инициативности в деятельности и общении, планировании деятельности.
Инструкция. Внимательно прочитайте вопросы. Если ваш ответ на вопрос положителен, то поставьте знак «+», если отрицательный — то « -- » .
1. Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно общаетесь?
2. Часто ли вам удается склонить большинство своих друзей к принятию ими вашего решения?
3. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненное вам кем-то из ваших друзей?
4. Всегда ли вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации?
5. Есть ли у вас стремление к установлению новых знакомств с разными людьми?
6. Нравится ли вам заниматься общественной работой?
7. Верно ли, что вам приятнее и проще проводить время с книгами или за каким-либо другим занятием, чем общаться с людьми?
8. Если возникли какие-то помехи в осуществлении ваших намерений, то легко ли вы отступаете от них?
9. Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше вас по возрасту?
10. Любите ли вы придумывать и организовывать со своими друзьями различные игры и развлечения?
11. Трудно ли вам включиться в новую для вас компанию?
12. Часто ли вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы выполнять сегодня?
13. Легко ли вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 14. Стремитесь1л4и4
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вы добиваться того, чтобы ваши друзья действовали в соответствии с вашим мнением?
15. Трудно ли вы осваиваетесь в новом коллективе?
16. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с друзьями из-за невыполнения ими своих обещаний, обязанностей, обязательств?
17. Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым человеком?
18. Часто ли в решении важных дел вы принимаете инициативу на себя?
19. Раздражают ли вас окружающие люди и хочется ли вам побыть одному? 20. Правда ли, что вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для вас обстановке?
21. Нравится ли вам постоянно находиться среди людей ?
22. Возникает ли у вас раздражение, если вам не удается закончить начатое дело?
23. Испытываете ли вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 24. Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения с друзьями?
25. Любите ли вы участвовать в коллективных играх?
26. Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы ваших товарищей?
27. Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых людей?
28. Верно ли, что вы редко стремитесь к доказательству своей правоты?
29. Полагаете ли вы, что вам не доставляет особого труда внести оживление в малознакомую для вас компанию?
30. Принимали ли вы участие в общественной работе в школе?
31. Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством людей?
32. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не было сразу принято вашими товарищами?
33. Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в незнакомую для вас компанию?
34. Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий для своих друзей?
35. Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным человеком, когда приходится говорить что-либо большой группе людей?
36. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания?
37. Верно ли, что у вас много друзей?
38. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания у своих друзей?
39. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми людьми?
40. Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы своих товарищей?
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Обработка результатов
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Для того чтобы узнать свои ком м уникат ивны е способности, воспользуйтесь «ключом»: поставьте себе по 1 баллу за каждый ответ «да» на вопросы № 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37
и за каждый ответ «нет» на вопросы № 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 Примерные ситуационные задания
Тема 2.3. Производственный конфликт в коллективе ОК 01.;ОК 02.; ОК 03.; ОК 04.; ОК 05.; ОК 06.
Ситуация 1
Ваш подчиненный, зрелый и талантливый специалист творческого типа, обладает статусом и личностными достижениями, пользуется большой популярностью у деловых партнеров,
решает любые проблемы и великолепно взаимодействует в коллективе. Вместе с тем у вас не сложились отношения с этим работником. Он не воспринимает вас как
руководителя, ведет себя достаточно самоуверенно и амбициозно. В его работе Вы нашли некоторые недочеты и решили высказать ему критические замечания, однако ваш предыдущий опыт свидетельствует о его негативной реакции на критику: он становится раздражительным и настороженным.
Контрольные вопросы и задания
1. Как вы будете себя вести?
Ситуация 2
Ваш вышестоящий руководитель, минуя Вас, дает срочное задание Вашему подчиненному, который уже занят выполнением другого ответственного задания, полученного Вами лично от директора. Ваш вышестоящий руководитель делает это уже не в первый раз, и Вы знаете о его натянутых отношениях с директором предприятия. Оба задания являются неотложными. Контрольные вопросы и задания
Выберите наиболее приемлемый вариант решения:
1. Выразите подчиненному свое несогласие с заданием выше-стоящего руководителя и заставьте его выполнить неотложное задание директора.
2. В интересах дела подключите к выполнению порученных заданий другого Вашего сотрудника.
3. Напишете служебную записку на имя директора по поводу случившегося и попросите выпустить приказ о порядке распорядительных воздействий на предприятии.
4. Обратитесь к вышестоящему руководителю с просьбой давать указания Вашим подчиненным только через Вас и попросите перенести срок его задания.
Обоснуйте Ваш выбор.
Ситуация 3
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Ваша подчиненная сотрудница - бухгалтер Раиса - постоянно игнорирует Ваши оперативные указания, нечетко выполняет порученные задания, работает ниже своих возможностей. Последнее ее упущение привело к невыполнению квартального плана подразделения. До Вашего прихода в эту организацию она претендовала на Ваше место, но не была назначена по причине конфликтности. Работой в организации она дорожит, т.к. зарплата – единственный источник ее доходов и она воспитывает дочь без мужа. Перевести в другие подразделения по специальности бухгалтер ее нельзя.
Контрольные вопросы и задания
Как Вы поступите с Раисой:
1. Примените меры дисциплинарного воздействия для ее после дующего увольнения.
2. В интересах дела попытаетесь вызвать сотрудницу на откровенный разговор, выяснить мотивы ее поведения и разработать условия по устранению конфликтности.
3. Напишете докладную записку на Раису о лишении квартальной премии и понижении должностного оклада.
4. Обратитесь к активу коллектива с просьбой принять меры общественного морального воздействия.
Обоснуйте Ваш выбор.
Ситуация 4
Противостояние между топ-менеджерами разного ранга – один из самых распространенных корпоративных конфликтов, который заканчивается, как правило, уходом одной из конфликтующих сторон.
Разногласия между генеральным директором «Аэрофлота» В.Окуловым и его первым заместителем по финансовой и коммерческой деятельности А. Зурабовым начались в 2002 году. Неофициально сотрудники «Аэрофлота» называли причиной конфликта различия во взглядах на развитие бизнеса: якобы Зурабов предлагал сделать компанию более прозрачной, а Окулова устраивала уже сложившаяся система работы. Вокруг каждого из них сформировался круг сторонников из числа менеджеров «Аэрофлота».
Сначала ситуация складывалась типично для конфликта «начальник подчиненный»: пользуясь своим положением, В. Окулов стал выдавливать из компании А. Зурабова и его единомышленников, отстраняя их от рычагов управления. Например, как рассказал один из сотрудников «Аэрофлота», в конце 2002 года правом подписи финансовых документов обладали сам Окулов, его заместитель В. Антонов, А. Зурабов и заместитель по финансам и планированию Н. Кузнецов. Но с начала 2003 года право подписи осталось только у Окулова и Антонова, а Зурабову и его единомышленнику Кузнецову просто не продлили доверенность.
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Затем право подписи восстановили только Зурабову. А Н.
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Кузнецов в марте 2003 года уволился из «Аэрофлота» и перешел в компанию «Силовые машины». Неожиданно в конфликт между Окуловым и Зурабовым вмешался главный акционер «Аэрофлота» государство, владеющее контрольным пакетом акций. До этого государство участвовало в работе компании в основном через совет директоров, так что руководство «Аэрофлота» пользовалось большой свободой действий. Но противостояние менеджеров побудило правительство усилить контроль над деятельностью крупнейшего национального авиаперевозчика.
«Как акционер государство заинтересовано, чтобы у «Аэрофлота» появилась ясная и четкая стратегия, говорит пресс-секретарь председателя правительства Т. Разбаш. А. Зурабов является профессионалом в корпоративных финансах и управлении и хорошо подходит для решения этой задачи».
Способ продвижения Зурабова был найден необычный. Сначала, в январе 2003 года, премьер-министр М. Касьянов назначил его своим советником по авиации на общественных началах. Примечательно, что ранее такой должности в правительстве не существовало. Это позволило выдвинуть А. Зурабова кандидатом в совет директоров «Аэрофлота» от государства. Членом совета он был избран на годовом собрании акционеров 26 апреля, а уже
23  мая  стал  его  председателем.  Здесь  и  начинается  самое  интересное.  По  уставу
«Аэрофлота», если председатель совета нигде больше не работает на постоянной основе, он становится  президентом  компании.  В  уставе  эта  должность  так  и  называется:
«освобожденный председатель совета директоров президент». А его полномочия и обязанности, по словам советника президента «Аэрофлота» Л. Солодухиной, совпадают с функциями председателя совета. При этом согласно уставу президенту назначается оклад в размере 120% от должностного оклада генерального директора.
Официально А. Зурабов был утвержден в новой, президентской, должности в августе 2003 года.
Сложившаяся в «Аэрофлоте» ситуация совершенно нетипична для практики корпоративного управления. Можно ли такой способ разрешения конфликта между топ-менеджерами считать показательным?
Подобные рокировки непопулярны главным образом из-за того, что они задевают самолюбие другого начальника, а это почти всегда продолжение конфликта, говорит А. Давидович, гендиректор консалтингового агентства «Мар-кет». На мой взгляд, в чистом виде повторять решение акционеров «Аэрофлота» можно, только чтобы вынудить
генерального директора уволиться «по собственному желанию». С Давидовичем согласен генеральный директор компании «Аксима-консалт» Е. Скриптунова. Она считает, что в подобной ситуации руководители не смогут долго сосуществовать в одной компании.
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искать скорее в сфере политики, чем менеджмента. «В «Аэрофлоте» решались задачи не управления компанией, а контроля над ее руководством, полагает гендиректор консультационной компании «ММ-класс» М. Мелия. Поэтому я думаю, что решение о назначении Зурабова было чисто политическим, и, кроме узкого круга людей, никто не знает его подоплеку».
Научный сотрудник Института психологии Российской академии наук А. Васин также считает назначение Зурабова президентом «Аэрофлота» рискованным решением. «Оставлять на своем посту генерального директора с мощными рычагами влияния, а его оппонента возвышать еще больше значит провоцировать обострение конфронтации, говорит он. Однако возможно, что принимавшим это решение людям хорошо известны внутренние мотивы Зурабова и Окулова. Тогда сферы ответственности руководителей могут быть хорошо сконфигурированы и совсем не пересекаться. Но это не столько знание принципов управления бизнесом, сколько знание конкретных людей».
Перемены в «Аэрофлоте» на первый взгляд приглушили конфликт между двумя амбициозными топ-менеджерами. По словам Л. Солодухиной, советника А. Зурабова, президент «Аэрофлота» принципиально не занимается борьбой за власть, «потому что победителю обычно достаются обломки». В хорошо управляемой компании, говорит она,полномочия разных ветвей власти не пересекаются, и А. Зурабов сейчас занимается работой комитетов при совете директоров компании, не задевая сферу деятельности В. Окулова.
По мнению А. Васина из Института психологии, после кадровых перестановок на
«разметку углов» заново достаточно трех-четырех недель, но изменение ситуации может быть почти незаметно: просто опытные руководители, к числу которых можно отнести Зурабова и Окулова, умеют «сохранить лицо». Он предполагает, что А. Зурабов, скорее всего, получил карт-бланш на реформирование «Аэрофлота», а уже по результатам его работы акционеры будут решать, кто из двух руководителей станет управлять компанией дальше.
«Ситуация патовая, но, как и в шахматах, находиться в ней можно практически бесконечно, заявил близкий к руководству «Аэрофлота» информированный источник. В любом случае, чтобы проявились изменения в стратегии, должен пройти как минимум год». Однако другой знакомый с ситуацией эксперт считает, что Зурабов и Окулов вдвоем работать не будут и что ситуация разрешится так или иначе. Максимальный срок их совместной работы, по его мнению, не больше года. В этом свете весьма симптоматичным оказалось требование частного акционера авиакомпании Национального резервного банка о созыве внеочередного акционерного собрания. Основной вопрос изменение в составе совета директоров.
Контрольные вопросы и задания
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1. Назовите тип, уровень, причину и стадии развития конфликта.

2. Какие шаги были предприняты для разрешения конфликта.
Ситуация 5
Людмила Власова закончила психологический факультет Московского университета, затем аспирантуру и защитила кандидатскую диссертацию на тему «Нетрадиционные методы разрешения межличностных конфликтов в трудовом коллективе».
После 10 лет работы преподавателем в одном из московских Вузов, она перешла на должность консультанта в центр психологической помощи.
В течение 3 лет Людмила занималась оказанием практической помощи детям из неблагополучных семей, разрешением конфликтов в школах и учреждениях, консультированием представителей районной администрации. Работа доставляла Людмиле большое удовлетворение, позволяла оказывать реальную помощь конкретным людям, использовать на практике теоретические знания, встречаться с интересными
людьми. В то же время получаемой зарплаты едва хватало, чтобы свести концы с концами. Через месяц Генеральный директор вызвал к себе начальника отдела кадров и попросил объяснить, почему западный партнер не получил ежемесячного отчета по персоналу. Оказалось, что Людмила просто забыла о нем. Еще через неделю возникло новое недоразумение: Людмила ушла с работы раньше обычного и не оказалась на месте, чтобы ответить на срочный вопрос Генерального директора, высказавшего на следующее утро свое недовольство работой начальника отдела кадров. Неделю спустя Людмила принесла заявление об уходе.
Контрольные вопросы и задания
1. Как вы оцениваете решение руководства назначить Людмилу Власову на должность начальника отдела кадров?
2. Обладала ли она необходимыми профессиональными качества-ми и мотивацией для работы в этой должности?
Ситуация 6
«Капля камень точит» и в организациях тоже. Неудовлетворенные работники (особенно те, кто привык «делиться» своими чувствами с менеджерами) слишком часто пользуются незаслуженным вниманием.
Нередко руководители уделяют особое внимание требованиям «скандалистов» - они имеют возможность выбора рабочих заданий или получают новейшее оборудование.
Пока менеджеры принимают героические усилия, направленные на удовлетворение потребностей недовольных, большинство «нормальных» сотрудников чувствуют себя ущемленными, резонно считая, что такое «необычное» отношение к скандалистам трудно причислить к об разцам справедливости. Руководитель оказался «между двух огней».
150


Пытаясь уменьшить чувство неудовлетворения у «избранных», менеджер рискует150

вызвать на себя «огонь» широких «масс». Но если он игнорирует проявления не довольства,
«инфекция» может превратиться в «эпидемию» и распространиться на других сотрудников.
Контрольные вопросы и задания
1. Какой выход из сложившейся ситуации Вы можете предложить?
Ситуация 7
Многонациональная корпорация «Сатурн» начала свои операции в России с создания трех совместных предприятий СП «Восток», «Центр» и «Запад». На одном из первых совещаний по определению стратегии управления этими компаниями, проводимым региональным
Вице-президентом, было принято решение о необходимости обучения всех руководителей основам управления финансами. Разработка программы и организация проведения обучения была поручена региональному директору по управлению человеческими ресурсами.
После трех месяцев напряженной совместной работы финансистов из штаб-квартиры
«Сатурна» и преподавателей местной школы управления была создана пятидневная программа, раскрывающая основы, управления финансами в современной корпорации, объясняющая специфику компании, а также сравнивающая американскую систему бухгалтерского учета с отечественной. Директор по управлению человеческими ресурсами остался доволен программой и направил письмо в каждое из совместных предприятий с предложением направить по 5 руководителей на первую программу обучения.
К своему большому удивлению на следующий день он увидел ответ одного из директоров, отказывающегося направить своих сотрудников на «неизвестное ему обучение». Директор по управлению человеческими ресурсами обратился к нему с ответным письмом, потребовав выполнить решение Вице-президента, а также подробно описав стоящие перед учебной программой задачи и ее содержание. Через три дня был получен ответ, в котором директор СП сообщал, что его руководители «еще не созрели для этой программы». В результате на первой программе обучались 10, а не 15 человек, и корпорация понесла финансовые убытки. Контрольные вопросы и задания
1. В чем причины возникшего конфликта? Прокомментируйте позиции сторон.
2. Как вы оцениваете действия директора по управлению человеческими _ресурсами? Как вы оцениваете действия директора СП?
3. Как можно было бы избежать конфликт? 4. Что делать в сложившейся ситуации директору по управлению человеческими ресурсами?
Ситуация 8
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Руководство некоего коммерческого банка в связи с рядом объективных и необъективных причин (причем последние преобладали) решило изменить систему и форму оплаты труда работников фондового управления. Если ранее его сотрудники получали оклад в размере 35тыс. рублей плюс 10% от суммы комиссии за проведенную сделку, то теперь оклад ликвидировался, а «сдельщина» увеличилась до 40% от комиссии за операцию. В связи с этим новшеством большинство ведущих специалистов (без которых работа фондового управления будет парализована сразу, а всего банка - со временем, так как это управление являлось ведущим в данном банке и самым рентабельным) подали заявление об уходе. Опрос, проведенный менеджером по управлению персоналом, выявил следующие причины такого поступка: неуверенность в получении справедливой оплаты при неблагоприятной ситуации на рынке, восприятие поступка руководства как незаслуженного наказа ния, отсутствие учета мнения самих работников.
По рекомендации менеджера руководство предложило сначала провести эксперимент по внедрению новой формы оплаты на заинтересованных работниках. Однако эти меры позволили вернуть лишь часть сотрудников фондового управления: остальные предпочли уволиться. Проанализируйте представленную ситуацию и постарайтесь ответить на следующие вопросы.
Контрольные вопросы и задания
1. Какие мотивационные требования нарушены?
2. Что следует предпринять, чтобы разрешить создавшийся конфликт?
3. Как можно предупредить появление подобных ситуаций в организации?
Ситуация 9
На заводе «Звезда» рабочим производственного цеха уже несколько месяцев подряд систематически задерживают зарплату. Неоднократно задавая вопрос руководству почему так происходит, работники так и не получили удовлетворяющего их ответа. Последней каплей терпения работников стала очередная задержка зарплаты на 3 недели. Они решили устроить забастовку и не выполнять свои обязанности, тем
самым приостановить производство.
Контрольные вопросы и задания
1. Как следует поступить руководству в сложившейся ситуации?
2. Как могут поступить рабочие в случае: а) если им выплатят зарплату; б) если им не выплатят зарплату; в) в случае повторных задержек?
Ситуация 10
Усов К. работает в ООО «Три кита» с 2009 г. в должности техника-технолога холодильного оборудования. За время работы его три раза отмечали за высокое качество работы и
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регулярно выплачивали премии по итогам года. Однако за последний год отношения Усова К. с коллегами стали натянутыми. Он вообще никогда не был особенно разговорчивым, но сейчас потребовал от коллег держаться подальше от его рабочего места. Усов К. дал понять, что у него пропадают инструменты, и он хочет обезопасить свое рабочее место. Ухудшилось и качество его работы. Примерно год назад производимые им аппараты оценивались как полностью бездефектная продукция.
В настоящее время при выборочном контроле оказалось, что его изделия требуют переделки в трех случаях из ста. Таким образом, уровень брака в его работе вырос с нулевого до 3 %. у его коллег брак не превышает 1,5 %. Поведение Усова К. вызвало беспокойство у руководителей подразделения. Хороший работник превратился в середняка.
Контрольные вопросы и задания1. Что могло стать причиной изменения поведения Усова К.?
Ситуация 11
В плановом отделе государственной организации сформировался слаженный и дружный коллектив. Все пришли в отдел практически одновременно, и у всех была одинаковая зарплата. Руководитель распределял нагрузку между сотрудниками равномерно (насколько было возможно), и в коллективе по этому поводу никогда не было недовольства, все считали, что все справедливо.
Через полтора года одна сотрудница отдела изменила свое отношение к работе. При этом явных причин для этого не было. Но она стала часто брать отгулы, отказываться выполнять поручения по разным причинам. Имея ребенка, постоянно брала больничные. Когда поставили новую программу автоматизации и учета, она не очень вникала в разъяснения специалиста о принципах работы этой системы. А затем постоянно обращалась к коллегам за помощью, чтобы совершить элементарные действия в программе. Параллельно она очень активно проводила свою политику дружбы по отношению к руководителю. То принесет угощения, то заглянет к нему поболтать на пару минут, то сделает комплимент. А недавно объявила во всеуслышание, что поступила в университет, чтобы развиваться по карьерной лестнице. На что руководитель отреагировал одобрительно. В коллективе у многих сотрудников уже было высшее образование, а некоторые имели степень магистра или кандидата наук. Два специалиста недавно получили сертификаты, окончив курсы повышения квалификации. Но у всех складывалось впечатление, что перспектива роста есть только у нее. В результате в коллективе начались волнения. Сотрудники то и дело говорили о своей коллеге и о руководителе. Многие считали, что они больше достойны получить повышение. Контрольные вопросы и задания
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1. Дайте оценку сложившейся ситуации. Можно ли в данном случае сказать, что будет происходить в коллективе дальше?
2. Как лучше поступить менеджеру по персоналу в данной ситуации?
Ситуация 12
На крупном текстильном заводе дела шли вполне успешно. Завод был построен в 70-е и реализовывал свою продукцию при советской власти, при перестройке и при активном развитии демократии. Но в связи с активным развитием новейших технологий конкуренты стали вытеснять с рынка эту некогда процветающую компанию. Многие заказчики и постоянные покупатели текстильной продукции ушли к другим производителям.
В результате за последние восемь месяцев количество заказов уменьшилось, и в связи с этим появились перебои с поступлением на личных денег.
Поэтому руководство решило сократить часть персонала. На совещании совета директоров было принято решение: завершить уже намеченные договорные сделки, а затем из расчета сокращения заявок от потребителей провести расчеты, что и сколько придется урезать. На основе полученных данных вычислить излишек рабочей силы и начать увольнения.
По убеждению владельцев завода мера была временной, так как через полгода они планировали занять новую нишу на рынке сбыта, что при хорошем развитии потребовало бы обратной работы с персоналом – набора новых сотрудников. Собственники и руководитель завода рассматривали эту меру как возможность очистить коллектив от устаревших компетенций и влить новую кровь в коллектив. Работникам решили пока ничего не сообщать. Но информация все равно просочилась, и сотрудники начали реагировать.
По неизвестным эффективность работы резко сократилась: производительность труда упала, одни работники ушли на больничный, другие - не вышли без объяснения причин.
Дирекция оказалась в крайне сложном положении. Была непонятна причина, так как сотрудники ничего не знают. Руководителю отдела кадров было поручено разрешить сложившуюся ситуацию, переговорить с профсоюзом и наладить обстановку.
Контрольные вопросы и задания
1. Как Вы оцениваете действия собственников и руководителей компании?
2. Как, по Вашему мнению, нужно было поступить коллективу?
Ситуация 13
IT-компания «М…» получила заказ от крупного клиента. От его выполнения качественно и в срок зависела не только репутация организации, но и дальнейшее сотрудничество с клиентом. Это предвещало крупные заказы почти на целый год, а значит, компания будет обеспечена прибылью. Новый заказ поручили проектному отделу, которым руководил Олег В. На общем собрании он рассказал о предстоящих задачах, важности проекта, как ждет
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полной отдачи от коллег и надеется, что они не подведут. Со своей стороны он пообещал солидную премию каждому, когда заказ будет сдан.
Началась работа над проектом. Заказчик 	оказался сложный, несколько раз менял данные проекта, долго согласовывал предложенные варианты. Так как в отделе были еще небольшие заказы от постоянных клиентов, то сотрудникам приходилось работать в авральном режиме.
Многие задерживались допоздна. Но поддерживала надежда на обещанную премию. В итоге проект был выполнен в срок и качественно. Клиент остался доволен, и компания заключила договор еще на несколько заказов.
Олег похвали всех сотрудников, поблагодарил, что не позволили отделу упасть в грязь лицом. Но на вопрос, когда будет премия, ответил, что многочисленные переделки проекта привели к лишним расходам и премии не будет. «Это вам будет уроком. Учитесь выполнять все с одного раза, а не представлять заказчику несколько вариантов», – сказал Олег строго.
История о невыплаченной премии быстро распространилась по всей компании. Персонал только и обсуждал, как начальник отдела непорядочно поступил с подчиненными. Разговоры дошли до директора по персоналу Виктории П.
Контрольные вопросы и задания
1. Как Виктории разобраться в ситуации и восстановить справедливость?
2. Как объяснить руководителю, что он не прав и своими действиями подорвал свой авторитет?
3. Как Олег может объясниться с подчиненными и не выглядеть при этом неуверенно?
4. Как можно наладить атмосферу и укрепить авторитет руководителя отдела, и стоит ли выплатить премию?
Ситуация 14
В метеорологической лаборатории работают 11 сотрудниц. Все располагаются в одной комнате. Коллектив дружный. Сотрудницы поддерживали отношения не только на работе, но и дружили семьями. Все всегда были доброжелательны друг к другу, всячески помогали, подменяли, когда кто-то не мог выйти на работу. Но со временем сотрудницы стали жаловаться, что рабочие места устроены неудобно: приходится сидеть спиной друг к другу, что создает дискомфорт. А когда нужно обсудить рабочий вопрос или просто перекинуться парой слов, сотрудницам приходится поворачиваться, но так как стулья не крутятся, делать это непросто. Прикинув, как можно переставить рабочие столы, решили, что лучше сдвинуть их к середине комнаты и поставить так, чтобы все сидели по парам напротив друг друга. Но между столами не было даже небольших перегородок, из-за чего у сотрудниц не возникало
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чувства личного пространства и хотя бы условного уединения. Через месяц снова проявилось недовольство.
Когда кто-то говорил по телефону, то у рядом сидящих возникало ощущение, что говорят с ними. Кому-то не нравилось, что соседка жует жвачку или пьет чай с конфетой, кто-то высказывался против резкого запаха духов. Ведь он ощущался на протяжении всего рабочего дня. Кому-то не нравилось, что некоторые соседки перекусывают прямо на рабочем месте несколько раз в день. Раздражение нарастало и иногда выливалось в перепалку. Когда коллеги сидели спиной друг к другу, никто не обращал внимания на такие мелочи, а теперь недовольство нередко приводило к скандалам, но возвращать столы на прежние места никто не хотел, так как это тоже было неудобно.
Контрольные вопросы и задания
1. Могла ли описанная в кейсе ситуация возникнуть по другим причинам, а не из-за того, что переставили столы?
2. Как нужно организовать пространство, чтобы угодить сотрудницам?
Ситуация 15
Компания «Лора» является одним из крупнейших производителей бытовой техники, аккумуляторов и	батареек	к	ней. Для изготовления изделий автономного питания используется большое количество свинца, который оказывает вредное воздействие на внутриутробное развитие плода у беременных женщин. В результате, чтобы уберечь внутриутробный плод от такого вредного воздействия производитель батареек ввел запрет на использование труда женщин в условиях, в которых они могут подвергнуться воздействию свинца. Компания приняла такое решение, чтобы соблюсти следующие нормы: право женщин выносить и родить здорового ребенка; право компании на предотвращение ущерба от предъявления судебных исков от женщин либо повзрослевших детей, которые ощутили на себе вредные последствия работы их матерей в период беременности в условиях производственного процесса с применением свинца. Компания установила правило о том, что нельзя допускать к вредному производству женщин до 50 лет, так как сочла, что для них еще может быть актуальным вопрос о рождении ребенка. Это означает, что большей части женщин придется перейти на должности с меньшим окладом. В ответ сотрудницы компании устроили саботаж, усевшись в центре производственного цеха на полу. Они обвиняли компанию в том, что та вмешивается в их личную жизнь, так как только им решать – собираются они иметь детей или нет, и если они хотят работать до рождения детей или после на производстве батареек, то это их право. Компании предстоит принять ряд решений, чтобы выйти из сложившейся ситуации, но пока нет ответа на вопрос «Как это сделать?».
Контрольные вопросы и задания
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1. Ответьте на вопросы, не вникая в юридические подробности.
Является ли защита беременных женщин и их нерожденных детей предметом заботы лишь самой беременной женщины?
2. Может ли компания оградить себя от негативных последствий, связанных с вредным влиянием производства на здоровье сотрудниц?
3. Можно ли в данной ситуации прийти к обоюдному согласию? Предложите компании свое решение.
Коммуникативные способности — это способности личности, обеспечивающие эффективность ее общения и психологическую совместимость в совместной деятельности.
Низкие — человек малообщительный, испытывает трудности и определенные неудобства в установлении контактов с людьми.
Ниже среднего — человек не стремится к общению, чувствует себя скованно в незнакомом коллективе, круг своих знакомых ограничивает, не стремится отстаивать свое мнение и с трудом переживает обиды.
Средние — человек общительный, разговорчивый (особенно в кругу знакомых людей), круг знакомств не ограничивает.
Высокие — человек общительный, не теряется в новой обстановке, быстро находит друзей, в общении проявляет инициативу, старается расширить круг своих знакомых.
Очень высокие — человек очень общительный, испытывает потребность в общении, активно вовлекается в события, происходящие вокруг него. Вносит оживление в компании, легко заводит новые знакомства, стремясь к расширению круга своих друзей.
Для подсчета организаторских способностей воспользуйтесь следующим «ключом»: поставьте себе по 1 баллу за каждый ответ «да» на вопросы № 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34,
38 и за каждый ответ «нет» на вопросы № 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Коэффициент организаторских способностей (KJ определяют по формуле К„ = т /20, где Я1 — количество ответов, совпавших с «ключом». Если К„ соответствует: 0,20 — 0,55 — низкий уровень; 0,56
— 0,65 — уровень ниже среднего; 0,66— 0,70 — средний уровень; 0,71— 0,80 — высокий уровень; 0,81 — 1,00 — очень высокий уровень.
Однако с помощью самотестирования возможно создать ориентиры, позволяющие видеть основные черты собственного «Я».
Инструкция. Ответьте «да», если вы согласны с утверждением, или «пет», если не согласны.
1. Вы должны понимать, что ежеминутно в течение дня вас пристально оценивают те, с кем вам приходится общаться. 2. У человека должно быть достаточно развито чувство независимости, чтобы обсуждать с друзьями свое хобби, несмотря на то, что разделяют они или нет его увлечения. 3. Самое мудрое — это сохранять достоинство даже тогда, когда у вас
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имеется сильный соблазн поступать иначе. 4. Если человек замечает ошибки в речи других, ему следует их поправлять. 5. Когда вы встречаетесь с другими людьми, вы должны быть достаточно остроумны, общительны и привлекательны, чтобы произвести на них впечатление.
6. Когда вас представляют другому человеку и вы не расслышали его имя, вы должны попросить его повторить? 7. Вы уверены, что вас уважают за то, что вы никогда не позволяете другим подшучивать над собой? 8. Вы должны быть всегда настороже, не то окружающие начнут подшучивать над вами и выставлять в смешном виде. 9. Если вы общаетесь с остроумным и общительным человеком, то лучше не ввязываться в соревнование, а отдать ему должное и выйти из разговора. 10. Человек всегда должен стараться, чтобы его поведение соответствовало настроению компании, в которой он находится. 1 1. Вы должны всегда помогать своим друзьям, потому что может прийти время, когда вам очень понадобится их помощь. 12. Не стоит оказывать слишком много услуг другим, потому что, в конце концов, очень немногие оценивают эти услуги по достоинству.
13. Лучше, если другие зависят от Вас_ чем если вы зависите от них.
14. Настоящий друг старается помогать своим друзьям.
15. Человек должен выставлять напоказ свои лучшие качества, чтобы его оценили по достоинству и одобрили.
16. Если в компании рассказывают текст который вы уже слышали вы должны остановить рассказчика.
17. Если в компании рассказывают анекдот, который вы уже слышали, вы должны быть достаточно вежливы, чтобы от всего сердца посмеяться над анекдотом.
18. Если вас пригласили к другу, а Вы предпочитаете сходить в КИИ1) вы должны сказать, что у вас болит голова, или придумать какое-то другое объяснение, но не рисковать возможностью обидеть друга, сообщая ему действительную причину
Нарисуйте автопортрет. Это поможет вам лучше понять, как вы воспринимаете себя. Возьмите большой лист бумаги, набор цветных карандашей и нарисуйте себя в любой манере. Изображение может претендовать на точность или же быть символическим. Изобразить можно свое лицо или же себя в полный рост, в одежде или б ез нее. Дайте своему рисунку название. Теперь проанализируйте рисунок. Занимает ли ваш рисунок все пространство листа? Выполнено ли изображение резкими, отрывочными линиями? Не отсутствуют ли какие-то части тела? Какие? Может быть, какие-то замаскированы или изображены непропорционально? Одеты вы на рисунке или обнажены? Можно ли его показать другим? Какие преобладают цвета? Выражено ли какое-то чувство? Какое? Не чувствуете ли вы, что что-то скрыли? На изображении вы находитесь в покое или в
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действии? Получилась ли у вас одинокая фигура или же она изображена на каком-то фоне? Обсудите итоги с психологом.
Обратите на себя пристальный и строгий взгляд и определите, какие аспекты имиджа вас удовлетворяют и нужна ли коррекция.
Составляющие имиджа

	
	Создает помехи
	На среднем
уровне
	Выше среднего
	Первокл ассно

	Звучание вашего голоса
	
	
	
	

	Искусство общения (письменного и
устного]
	
	
	
	

	Навыки презентации
	
	
	
	

	Светские навыки
	
	
	
	

	Умение вести себя за столом
	
	
	
	

	Визуальный контакт
	
	
	
	

	Осанка
	
	
	
	

	Поддержание формы
	
	
	
	

	Уход за собой (волосы, кожа, руки)
	
	
	
	

	Одежда и индивидульность
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Самодиагностика «Мой имидж» Инструкция.
Вам предлагается ряд утверждений, на которые вы должны ответить «да» или «нет».
1. Я уверен в себе.
2. Во время разговора я смотрю собеседнику в глаза.
3. У меня есть чувство юмора.
4. Я доброжелательно отношусь к людям.
5. Я уверен в своей внешней привлекательности.
6. Во время разговора я полностью сосредоточен на собеседнике и не прерываю его.
7. Я испытываю чувство самоуважения.
8. Я всегда вежлив даже с неприятными мне людьми.
9. Я из тех людей, которые не лезут за словом в карман.
10. Я считаю, что мое физическое здоровье и развитие — в норме.
11. Я предпочитаю взаимовыгодные разрешения споров.
12, Я постоянно улыбаюсь окружающим.
13. Если я не прав, я быстро признаю свои ошибки.
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14. Я умею разряжать свои отрицательные эмоции.
15. Я говорю людям комплименты.
16. Моя профессиональная компетентность не вызывает сомнения.
17. Мой гардероб тщательно подобран.
18. Я знаком с методами самоуспокоения и релаксации.
19. Мои волосы всегда чисты и аккуратно уложены.
20. Я владею тактикой действий в конфликтных ситуациях.
21. Я продолжаю повышать свой профессионализм.
22. Я питаюсь правильно и избавлен от «плохих» привычек.
23. Я владею приемами красноречия. Обработка результатов
Если на все вопросы вы ответили «да», то проблемы создания имиджа для вас не существует. Если присутствуют ответы «нет», то это сигнал к соответствующим действиям.
2. Составьте сводную таблицу своих положительных и негативных характеристик.

Промежуточная аттестация

Вопросы итоговой аттестации ( зачет с оценкой)

1 .Понятие делового общения. Коммуникация
2 Виды делового общения: деловая беседа, деловое совещание, деловые переговоры. Формы делового общения: споры, дискуссии, полемика
3 Слушание в межличностном общении. Обратная связь
4 Определение видов слушания: направленное, критическое слушание; эмпатическое слушание; нерефлексивное слушание; активное рефлексивное слушание.
5 Невербальные средства взаимодействия
6 Формы и виды устных коммуникаций
7 Письменная коммуникация: свойства и функции
8 . Понятие профессиональной этики
9 Функции и элементы профессиональной этики, и основные типы этикета.
10 Принцип научной правдивости этики. Принцип нравственной ответственности. Принцип гуманизма, оптимизма.
11 Понятия «профессиональный долг», «профессиональная совесть»,
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12 Этика в практике профессионального общения
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13 Деловой этикет Содержание учебного материала: Деловой этикет – его составляющие, особенности Понятие dress-code как составляющее делового этикета Особенности речевого этикета.
14 Общие положения о психических явлениях и психических свойствах.
15 Свойства личности. Понятия и виды психических свойств: темперамент, направленность активности, способности, характер.
16 Психология трудового коллектива
17 Коллектив как вид социальной организации. Группа и её организационная структура.
18. Руководство и лидерство. Стили управления. Функции коллектива. Социально психологические аспекты формирования коллектива
19. Понятие психологического климата коллектива.
20. Понятие социальной адаптации в коллективе
21. Понятие конфликта, конфликтного общения
22. Виды и типы конфликтов. Источник, причины конфликтов и стадии их протекания 23.Структурные элементы конфликта. Типы социальных конфликтов: внутриличностный межличностный, между личностью и группой, межгрупповой.
24. Конфликт как отсутствие согласия между двумя и более сторонами (отдельными людьми или группой людей). Невозможность удовлетворения требований сторон при отсутствии согласия между ними.
25. Составляющие конфликта: конфликтная ситуация, инцидент. Этапы протекания конфликта. Алгоритм анализа конфликтной ситуации. Эмоциональное реагирование в конфликтах
26. Производственный конфликт в коллективе.
27. Человек как субъект труда
28. Психология трудовой мотивации личности
29. Трудовая мотивация. Пирамида Маслоу
30. Кризисы профессионального становления
31. Стрессы в профессиональной деятельности

Дисциплина ОП.12 Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности
Пояснительная записка.
Цель: определения уровня знаний обучающихся, полученных в процессе обучения на занятиях по дисциплине за семестр.
В результате освоения дисциплины ОП.12 Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО следующими умениями (У):
У1. Правильно применять нормы воздушного права в профессиональной деятельности; У2. Использовать воздушное пространство согласно установленных правил;
У3. Соблюдать производство полётов БПЛА в соответствии с установленными правилами и процедурами.
знаниями (З):
З1. Воздушного и международного авиационного права, международных стандартов и рекомендуемой практики в области безопасности.
общими компетенциями (ОК):
ОК 05. Правильно применять нормы воздушного права в профессиональной деятельности; ОК 09. Соблюдать правила и процедуры производства полётов воздушных судов.
Профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.6 Выполнять требования воздушного законодательства Российской Федерации, а также руководств (инструкций) по эксплуатации беспилотных воздушных судов самолетного типа и руководящих отраслевых документов;
ПК 2.6 Выполнять требования воздушного законодательства Российской Федерации, а также руководств (инструкций) по эксплуатации беспилотных воздушных судов вертолетного типа и руководящих отраслевых документов;
ПК 3.6 Выполнять требования воздушного законодательства Российской Федерации, а также руководств (инструкций) по эксплуатации беспилотных воздушных судов смешанного типа и руководящих отраслевых документов.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в форме дифференцированного зачёта (с оценкой). Зачёт представлен в форме письменной работы, которая включает в себя работу с вопросами и вариантами ответов к ним. Зачетная работа представлена в 2 вариантах (20 заданий в каждом варианте). Продолжительность: 2 академических часа.
Условие тестового задания:
из трёх вариантов ответов к содержанию вопроса выбрать только один вариант ответа, который по мнению обучающегося определяется как правильный.
Вариант 1

	№ Вопр
.
	Содержание вопроса
	Варианты ответов

	1.
	Дать определение
	1.
	- это совокупность общеобязательных правил в виде норм и принципов, установленных или санкционированных обществом.



	
	термину право.
	2.
	— это совокупность общеобязательных правил в виде норм и принципов, установленных или санкционированных властью государства.



	
	
	3.
	— это обязательные к исполнению нормы и принципы, установленные при содействии общественных и религиозных организаций государства.

	2.
	Функции	права (Роль права).
	4.
	Невмешательства. Воспитательную(социализирующую).Оценочную

	
	
	5.
	Регулятивную. Нейтрально-уважительная Лояльностную.

	
	
	6.
	Регулятивную. Воспитательную(социализирующую).Оценочную.

	3.
	Структура правовой нормы.
	7.
	Гипотеза. Диспозиция. Санкция.

	
	
	8.
	Гипотеза. Диспозиция. Ограничения.

	
	
	9.
	Задачи. Гипотеза. Значимость.

	4.
	Виды правовых норм.
	10.
	Гражданское право. Дисциплинарное право. Материальное право. Уголовное право.

	
	
	11.
	Гражданское право. Трудовое право. Административное право. Уголовное право.

	
	
	12.
	Дисциплинарное. Моральное. Административное право. Уголовное право.

	5.
	Составляющие системы воздушного права.
	13.
	институты, которые законодательно первостепенные и регулируют юридические группы правоотношений.

	
	
	14.
	отдельные институты, которые законодательно обособлены и регулируют определённые группы правоотношений.

	
	
	15.
	отдельные институты, которые объединены и регулируют правоотношения.

	6.
	Дать определение
- Судебный прецедент.
	16.
	Решение суда по конкретному делу, обязательное для применения судов нижестоящих инстанций.

	
	
	17.
	Приговор суда, обязательное для применения для судов нижестоящих инстанций.

	
	
	18.
	Решение суда, обязательное для применения судами всех инстанций.

	7
	Чем является Международный договор в правовой системе РФ.
	19.
	являются основой правовой системы Российских авиакомпаний.

	
	
	20.
	являются составной частью правовой системы Российской Федерации.

	
	
	21.
	являются основой правовой системы Российской Федерации.



	8.
	Функции ИКАО.
	22.
	Облегчение движения самолётов, пассажиров, экипажей, багажа, грузов и почтовых отправлений. Разработка правил визуального пилотирования и пилотирования по приборам, а также аэронавигационных карт, Принятие мер по минимизации
воздействия авиации на окружающую среду и ограничения уровня шума самолётов.



	
	
	23.
	Разработка правил визуального пилотирования и пилотирования по приборам, а также аэронавигационных карт, Принятие мер по
минимизации воздействия авиации на окружающую среду и ограничения уровня шума самолётов.

	
	
	24.
	Принятие мер по минимизации воздействия авиации на
окружающую среду и ограничения уровня шума самолётов.

	9.
	Виды международных организаций: По юридическому статусу.
	25.
	Государственные организации. Правительственные организации.

	
	
	26.
	Правительственные организации. Неправительственные организации.

	
	
	27.
	Межправительственные организации. Неправительственные организации.

	10.
	Основные функции международной организации
	28.
	Содействие. Надзор. Регулирование.

	
	
	29.
	Содействие. Наблюдение. Регулирование.

	
	
	30.
	Содействие. Наблюдение. Надзор. Регулирование.

	11.
	Правовые основы использование воздушного пространства
(ИВП).
	31.
	установлены «Воздушным кодексом Российской Федерации» от
19.03.1997 №60-ФЗ.

	
	
	32.
	определены приказом Министра транспорта РФ от 19.03.1997 №60

	
	
	33.
	изложены в конституции РФ

	12.
	Структура воздушного пространства.
	34.
	Зоны, районы и маршруты обслуживания воздушного
движения (воздушные трассы, местные воздушные линии и т. п.)

	
	
	35.
	Коридоры полётов по высоте.(1,2,3,…..)

	
	
	36.
	Коридоры полётов по фронту полёта (ширине 1,2,3,…..)

	13.
	Ответственность за	нарушение использования воздушного пространства.
	37.
	предусматривается уголовная ответственность за нарушение
правил использования воздушного судна для граждан, должностных лиц, юридических лиц.

	
	
	38.
	предусматривается административная и уголовная ответственность
за нарушение правил использования воздушного пространства для граждан, должностных лиц, юридических лиц.

	
	
	39.
	предусматривается административная ответственность за нарушение правил использования воздушного пространства для граждан, должностных лиц, юридических лиц.

	14.
	Воздушное судно	как объект гражданского
	40.
	- сложная и неделимая вещь (статья 134 Гражданского кодекса Российской Федерации). В его состав входят различные компоненты, которые образуют единое целое, предполагающее использование по общему назначению. раздел его приводит к изменению назначения.



	
	права.
	41.
	- летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счёт
взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, отражённым от поверхности земли или воды.

	
	
	42.
	- сложная и неделимая вещь являющаяся летательным аппаратом
различные, с различными компоненты, которые образуют единое целое, предполагающее использование по частным задачам.

	15.
	Правовое
	43.
	- лицо, уполномоченное руководить работой экипажа, отвечать за



	
	положение командира воздушного судна.
	
	дисциплину и порядок на воздушном судне, принимать
необходимые меры по обеспечению безопасности находящихся на борту людей.

	
	
	44.
	- лицо, имеющее действующее свидетельство пилота (лётчика, внешнего пилота), а также подготовку и опыт, необходимые для самостоятельного управления воздушным судном определённого типа. руководить работой экипажа, отвечать за дисциплину и порядок на воздушном судне, принимать необходимые меры по
обеспечению безопасности находящихся на борту людей, сохранности воздушного судна и находящегося на нём имущества.

	
	
	45.
	- лицо, имеющее действующее свидетельство пилота (лётчика, внешнего пилота), а также подготовку и опыт, необходимые для самостоятельного управления воздушным судном определённого типа.

	16.
	Понятие аэродрома.
	46.
	— участок земли или акватория с расположенными на нём зданиями, сооружениями и оборудованием, предназначенный для взлёта, посадки, руления и стоянки воздушных судов.

	
	
	47.
	участок местности предназначенный для взлёта, посадки, руления и стоянки воздушных судов.

	
	
	48.
	здания, сооружения и оборудование, предназначенные для взлёта,
посадки, руления.

	17.
	Разрешительный порядок использования воздушного пространства.
	49.
	алгоритм в котором пользователи воздушным пространством
производят свою деятельность на основании заранее установленной последовательности использованием воздушного пространства .

	
	
	50.
	порядок, при котором пользователи воздушного пространства осуществляют свою деятельность на основании планов (расписаний, графиков) использования воздушного пространства при наличии разрешения на использование воздушного пространства.

	
	
	51.
	порядок, при котором пользователи воздушного пространства осуществляют свою деятельность на основании планов (расписаний, графиков) использования воздушного пространства при наличии согласования на использование воздушного пространства.

	18.
	Понятие авиационного персонала.
	52.
	это лица, имеющие специальную подготовку и осуществляющие деятельность по обеспечению безопасности полётов воздушных судов, организации, выполнению, обеспечению и обслуживанию воздушных перевозок и полётов, авиационных работ, организации использования воздушного пространства, организации воздушного движения.

	
	
	53.
	группа специалистов по обеспечению безопасности полётов воздушных судов, организации, выполнению, обеспечению и обслуживанию воздушных перевозок и полётов, авиационных работ.



	
	
	54.
	специалисты осуществляющие деятельность по обслуживанию воздушных перевозок и полётов, авиационных работ, организации использования воздушного пространства, организации воздушного движения.

	19.
	Объекты единой системы
	55.
	…это комплексы зданий, сооружений, коммуникаций, а также наземные объекты средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенные для



	
	организации воздушного движения	(ЕС ОрВД).
	
	организации воздушного движения.

	
	
	56.
	наземные объекты средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенные для организации воздушного движения

	
	
	57.
	это комплексы зданий, сооружений, коммуникаций, предназначенные для организации воздушного движения.

	20.
	Понятие аэропорта.
	58.
	- комплекс сооружений, включающий в себя аэродром, аэровокзал
предназначенный для приема и отправки воздушных судов, и имеющий для этих целей необходимое оборудование.

	
	
	59.
	- комплекс сооружений, включающий в себя аэродром, аэровокзал, другие сооружения, предназначенный для приема и отправки воздушных судов, обслуживания воздушных перевозок и имеющий для этих целей необходимое оборудование.

	
	
	60.
	- комплекс сооружений предназначенный для обслуживания воздушных перевозок и имеющий для этих целей необходимое
оборудование.



Вариант 2

	№
Вопр.
	Содержание вопроса
	Варианты ответов

	1.
	Характерные признаки правовых норм.
	1.
	Общеобязательность. Формальная определённость. Государственно-властный характер. Объективность и повторяемость.

	
	
	2.
	Общеобязательность. Неформальная определённость. Государственно-властный характер. Субъективность и повторяемость.

	
	
	3.
	Избирательная	обязательность.	Неформальная определённость. Демократичный характер. Субъективность и повторяемость.

	2.
	Основные
	4.
	Общеобязательность. Коммерческое обеспечение.

	
	характеристики правовой	нормы (признаки).
	
	Системность.

	
	
	5.
	Общеобязательность. Государственное обеспечение. Системность.

	
	
	6.
	Общедоступность. Государственное обеспечение.



	
	
	
	Структурированность.

	3.
	Логическая	структура нормы права.
	7.
	1)КАК-БУДТО…, 2) ТЕМ ПАЧЕ….3) ТАК….

	
	
	8.
	1)КАК ТАК… 2) МОЖЕТ БЫТЬ…. 3)КАК….

	
	
	9.
	1)ЕСЛИ, 2)ТО…, 3) ИНАЧЕ

	4.
	Чем	обоснован коммерческий характер международных
	10.
	Доставка грузов и пассажиров производится в сопровождении курьер.

	
	
	11.
	Перемещение багажа производится коммерческим рейсом.



	
	воздушных сообщений.
	12.
	Перевозка грузов и пассажиров производится за плату.

	5.
	Предмет	воздушного права.
	13.
	— общественные отношения, возникающие при использовании воздушного пространства и деятельности в области авиации.

	
	
	14.
	— межгосударственные отношения при использовании воздушной авиации.

	
	
	15.
	— нормативные отношения, возникающие при использовании воздушного транспорта и деятельности в области авиации.

	6.
	Воздушное право как отрасль права. (Чем является?
	16.
	Самостоятельная отраслью права, а представляет собой комплексную отрасль законодательства, которая регулирует отношения, возникающие при использовании воздушного пространства в целях авиации и эксплуатации воздушного транспорта.

	
	
	17.
	не является самостоятельной отраслью права, а представляет собой комплексную отрасль законодательства, которая регулирует отношения, возникающие при использовании воздушного пространства в целях авиации и эксплуатации воздушного транспорта.

	
	
	18.
	не является отдельной частью права, а представляет собой комплексную отрасль законодательства, которая регулирует отношения, возникающие при использовании воздушного и космического пространства в целях авиации и эксплуатации воздушного транспорта и космических аппаратов.

	7
	Правовые позиции высших судебных инстанций как источники права.
	19.
	Концепция, подход система рассуждений.

	
	
	20.
	Доктрина, определяющий подход в рассуждениях.

	
	
	21.
	Направление, вектор рассуждений.

	8.
	Виды международных организаций.	(По степени участия.)
	22.
	Организации частного членства. Организации с переменным членством.

	
	
	23.
	Организации общего членства. Организации с ограниченным членством.



	
	
	24.
	Организации общего членства. Организации с частичным членством.

	9.
	Международные организации (определение).
	25.
	это объединения государств или негосударственных структур (ассоциаций), созданные для совместной работы над
достижением общих целей и функционирующие на постоянной основе.

	
	
	26.
	это объединения негосударственных структур (ассоциаций), созданные для совместной работы на постоянной основе.

	
	
	27.
	это объединения государств для работы над достижением общих целей.

	10.
	Межправительственные
	28.
	— это объединения государств созданные на основе



	
	международные организации.
	
	международного договора между государствами или их уполномоченными институциями.…

	
	
	29.
	— это объединения государств или государственных институтов, созданные на основе международного договора
между государствами или их уполномоченными институциями.…

	
	
	30.
	— это объединение государственных институтов, созданные на основе международного договора между государствами или их
уполномоченными институциями.…

	11.
	Государственные приоритеты использования воздушного пространства.
	31.
	Все пользователи воздушного пространства обладают строгой иерархией в пользовании воздушным пространством. Первоочерёдное, право на его использование предоставляется государственными авиакомпаниям……

	
	
	32.
	Все пользователи воздушного пространства обладают равными правами на его использование. При образовавшихся потребностях в использовании воздушного пространства первоочерёдное, право на его использование предоставляется пользователям в
соответствии с государственными приоритетами……ст.13. ВК РФ

	
	
	33.
	При образовавшихся потребностях в использовании воздушного пространства первоочерёдное, право на его использование предоставляется пользователям пилотированных воздушных судов с минимальной
взлётной массой более 5700 кг.

	12.
	Уведомительный порядок использования воздушного пространства.
	34.
	Возможность выполнения полетов самостоятельным решением.

	
	
	35.
	Возможность выполнения полетов без получения диспетчерского разрешения.

	
	
	36.
	Выполнением полетов согласованием с ближайшими аэропортами.

	13.
	Понятие	воздушного судна (ВС).
	37.
	— это летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счёт взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия
с воздухом, отражённым от поверхности земли или воды.

	
	
	38.
	— это летательный аппарат, способный к планированию от взаимодействия с воздухом, отражённым от поверхности земли или воды.

	
	
	39.
	— это техническое устройство способное планировать за счёт взаимодействия с воздухом.



	14.
	Воздушное судно как источник повышенной опасности.
	40.
	деятельность по эксплуатации воздушного судна создаёт повышенную вероятность причинения вреда человеку

	
	
	41.
	деятельность по эксплуатации воздушного судна создаёт
повышенную вероятность причинения вреда из-за невозможности полного контроля за ней со стороны человека.

	
	
	42.
	невозможности полного контроля за процессом полёта со стороны человека.

	15.
	«Позывной	радиосигнал воздушного судна»
	43.
	каждому гражданскому воздушному судну, имеющему средства радиосвязи, присваивается позывной радиосигнал.

	
	
	44.
	каждому средству радиосвязи, присваивается позывной сигнал.

	
	
	45.
	каждому гражданскому воздушному судну, имеющему телефонные средства связи присваивается позывной



	
	
	
	радиосигнал.

	16.
	Классификация аэродромов.
	46.
	1. Гражданские аэродромы; 2. Аэродромы государственной авиации; 3. Учебные аэродромы.

	
	
	47.
	1. Гражданские аэродромы; 2. Аэродромы государственной авиации; 3 Аэродромы экспериментальной авиации.

	
	
	48.
	1. Гражданские аэродромы; 2. Аэродромы государственной авиации; 3 Аэродромы военного назначения.

	17.
	Аэропорт	как	объект гражданского права.
	49.
	- может находиться в государственной и муниципальной
собственности, в собственности физических и юридических лиц.

	
	
	50.
	- может находиться в муниципальной собственности.

	
	
	51.
	- находиться в государственной. Муниципальной или частной собственности.

	18.
	Понятие	экипажа воздушного судна.
	52.
	-это персонал, который готовит воздушное судно к полёту

	
	
	53.
	-это персонал, который управляет воздушным судном во время полёта. Состав экипажа зависит от вида, типа и модели судна (самолёта, вертолёта и т. д.), а также
продолжительности и цели полёта.

	
	
	54.
	-это персонал, который обслуживает воздушное судном после полёта.

	19.
	Понятие посадочной площадки.
	55.
	— специально подготовленная искусственная
площадка, пригодная для взлёта и посадки воздушных судов.

	
	
	56.
	— земельный (водный, ледовый) участок местности или
специально подготовленная искусственная площадка, пригодная для взлёта и посадки воздушных судов.

	
	
	57.
	— участок местности, пригодный для взлёта и посадки воздушных судов.

	20.
	Документация, имеющаяся на борту Воздушного судна.
	58.
	1) судовые документы:2) соответствующие документы на каждого члена экипажа пилотируемого воздушного
судна;3) документы, предусмотренные уполномоченным органом в области гражданской авиации.

	
	
	59.
	1) судовые документы:2) документы, предусмотренные уполномоченным органом в области гражданской авиации.

	
	
	60.
	1) судовые документы:2) соответствующие документы на каждого члена экипажа пилотируемого воздушного судна.



Критерии оценивания:
Оценка «OТЛИЧНО» - выставляется если обучающийся из предложенных ему к 20-ти вопросов
тестового задания, определит правильные ответы в количестве: 20 (допускает 0 ошибочных ответов), и при этом не был замечен в использовании дополнительных материалов и средств подвижной радиотелефонии связи;
Оценка «ХОРОШО» - выставляется если обучающийся из предложенных ему 20-ти вопросов тестового задания, определит правильные ответы в количестве: 15-19 (допускает 1-5 ошибочных ответа), и при этом не был замечен в использовании дополнительных материалов и средств подвижной радиотелефонии связи;
Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - выставляется если обучающийся из предложенных ему 20-ти вопросов тестового задания, определит правильные ответы в количестве: 12-14 (допускает 6-8 ошибочных ответа), и при этом не был замечен в использовании дополнительных материалов и средств подвижной радиотелефонии связи

Дисциплина ОП.13 Основы экономики воздушного транспорта Пояснительная записка.
Цель: определения уровня знаний обучающихся, полученных в процессе обучения на занятиях по дисциплине за семестр.

Форма проверки остаточных знаний выполнение практических заданий, устный опрос, выполнение тестовых работ
Продолжительность – 15 - 60 минут
Оценочные средства для текущего контроля
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО следующими умениями (У), знаниями (З), общими компетенциями (ОК), профессиональными компетенциями (ПК), практическим опытом (ПО):
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 -рассчитывать по принятой методологии основные технико- экономические показатели деятельности авиапредприятий и авиационно-технических баз;
У2 - находить и использовать необходимую экономическую информацию;
У3-самостоятельно	использовать	теоретические	знания	в	практической	деятельности	(для организации и реализации выбранного вида деятельности).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З.1-	основные	аспекты	развития	авиационной	отрасли,	организации	(предприятия)	как хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
З.2-финансовые показатели деятельности авиапредприятия; З.3- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); З.4- формы оплаты труда в современных условиях;
З.5- материально- технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, показатели их эффективного использования;
З.6 .основы использования средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
1. 7.структуру	и	механизм	экономического	регулирования	авиационного	рынка, особенности развития авиационной отрасли, экономические перспективы ее развития Общие компетенции:
ОК	01.	Выбирать	способы	решения	задач	профессиональной	деятельности, применительно к различным контекстам;
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК	09.	Пользоваться	профессиональной	документацией	на	государственном	и иностранном языках.
1.КОС текущего контроля (Проверяемые компетенции, знания и умения ОК 01; ОК 02.; ОК 03.; ОК 05.; ОК 09).
Формы текущего контроля успеваемости письменный/устный опрос;
-тестирование; -оценка результатов внеаудиторной (самостоятельной) работы (докладов, рефератов, теоретической части проектов, учебных исследований и т.д.)
Оценка текущего контроля носит комплексный характер и включает в себя результаты прохождения всех оценочных мероприятий, проходивших в течение освоения программы дисциплины ОП.13. Основы экономики воздушного транспорта.
Тестовая(контрольные) работы
Раздел 1. Влияние рыночной экономики на функционирование предприятий гражданской авиации
Раздел 2.  Основные фонды авиапредприятия
Цель текущей тестовой работы: определение уровня знаний студентов, полученных в процессе обучения на занятиях по темам 1.1-1.3 раздела 1 Влияние рыночной экономики на функционирование предприятий гражданской авиации по темам 2.1-2.3 раздела Раздел
2. Основные фонды авиапредприятия Продолжительность: 45 минут.
Тестовая работа содержит вопросы по темам раздела 1 Раздел 1. Влияние рыночной экономики на функционирование предприятий гражданской авиации, Раздел 2. Основные фонды авиапредприятия
Контрольная (тестовая) работа выполняется в 3 вариантах. Каждый вариант контрольной работы включает в себя 25 вопросов. Номер варианта определяется преподавателем. Работа, выполненная по другому варианту, возвращается студенту без проверки.
В данной контрольной работе применены 4 типа тестовых заданий:
тестовое задание закрытой формы – с одним или несколькими верными ответами; тестовые задания на установление соответствия.
К закрытым относятся задания с предлагаемыми вариантами ответов. При контроле обучаемый должен из предлагаемого варианта выбрать один или несколько правильных ответов. Сопоставляя в закрытом задании один подходящий вариант ответа с другим, обучаемый должен активизировать полученные в процессе обучения знания.
Открытые задания предполагают заполнение пропусков слов, дополнение, завершение фразы, предложения. Открытые задания не содержат ответов. Обучаемый сам формулирует ответ и вписывает его в отведенное поле. Число пропущенных слов может быть от одного до нескольких. Открытые задания применяются для проверки знания определений, положений, фактов, высказываний и т.п.
Тестовые задания на установление соответствия состоят из двух групп элементов и четкой формулировки критерия выбора соответствия между ними. В контрольной работе соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному вопросу теста соответствует только один правильный ответ).
1 вариант
1.Экономическая теория изучает:
1.способы производства и производственную деятельность 2.общественное богатство и его распределение;
3.систему управления производством товаров и услуг в обществе; 4.поведение людей в условиях ограниченности ресурсов.
2.Какое из положений не относится к предмету экономической теории:
1. рыночное хозяйство;
2. дефицитность;
3. состояние природных ресурсов;
4. уровень спроса.
3. Редкость ресурсов означает:
1. их ограниченность;
2. высокую стоимость сырья в производстве;
3. нехватку для выпуска необходимого количества изделий
4. Граница производственных возможностей означает:
1. соотношение между факторами производства и объемом производимой из них продукции;
2. совокупность используемых в производстве товаров ресурсов;
3. максимальный объем производства разнородных продуктов при полном использовании 4.имеющихся ресурсов.
5. Альтернативная стоимость- это:
1. зависимость между стоимостью ресурсов и количеством произведенных из них товаров;
2. выбор различных вариантов стоимости экономических благ;
3. стоимость производства товара с точки зрения потерянной возможности производства
4. другого товара при тех же затратах. 6.Экономические ресурсы - это:
1. имеющиеся у общества возможности для создания экономических благ; 2.ресурсы, используемые в процессе производства товаров;
3.совокупность производственных товаров и услуг для удовлетворения потребностей общества.
7. Средства труда - это:
1. объекты, на которые воздействует человек при создании необходимых продуктов; вещи, с помощью которых осуществляется воздействие на предметы труда;
2. сырье и полуфабрикаты;
3. денежные средства, вложенные в производство; машины, инструменты;
4. здания, сооружения.
8. Приватизация в России осуществлялась способом:
1. бесплатного распределения среди населения прав на приобретение имущества госпредприятий;
2) продажа госсобственности по рыночной цене;
3) продажа части акций предприятий членам трудового коллектива на льготных условиях
4) всеми перечисленными способами.
9. При росте доходов населения равновесная цена:
1. возрастает;
2. снижается;
3. зависит от изменения уровня предложения.
10. При снижении стоимости сырья и при той же цепе на товар кривая предложения сместиться:
1. в сторону увеличения Q;
2. в сторону уменьшения Q.
11. При выходе на рынок новой фирмы с аналогичным товаром равновесная цена на него:
1. снизится;
2. возрастет;
3. будет зависеть от величины спроса.
12. Эластичность - это:
1. способность рынка изменяться при влиянии на него внешних факторов; 2.способность спроса или предложения сохранять исходные значения при изменении
3. одной из этих сторон рынка;
4. способность спроса и предложения реагировать на изменения друг друга. 13Спрос с абсолютной эластичностью графически может быть представлен:
1. горизонтальной линией;
2. вертикальной линией;
3. линией с различным наклоном в зависимости от конкретных условий.
14. Спрос с абсолютной неэластичностью графически представлен:
1. горизонтальной линией:
2. вертикальной линией;
3. линией с различным наклоном п зависимости от конкретных условий. 15.Эластичность спроса по доходу- это:
1. зависимость спроса от дохода; 2.зависимость дохода от спроса;
3. процентное соотношение между изменениями доходов и уровня спроса на товар, 16.Вертикальная линия на графике эластичности предложении означает:
1. предложение абсолютно эластично;
2. предложение абсолютно неэластично; 3.эластичность предложения.
17. При единичной эластичности с изменением пены общая выручка:
1. меняется пропорционально;
2. остается неизменной;
3. меняется в обратной пропорции.
18. Общей чертой монополистического и совершенно конкурентного рынка являются: 1.отсутствие контроля над ценой,
2.отсутствие неценовой конкуренции; 3.производство однородных товаров;
4.наличие большого числа продавцов и покупателей.
19. На олигополистическом рынке имеется .множество мелких фирм и одна крупная. Эта ситуация отвечает понятию:
1. монопсония;
2. дуополия:
3. квазимонополия;
4. олигопсония
20. Примером естественной монополии может служить:
1. Нижегородский метрополитен;
2. ОНЕКСИМ- БАНК;
3. Фирма «АЛ'ГЕКС»;
4. Коммунальная служба.
21. Монополист, в отличие от конкурентной фирмы:
1. может производить любой: объем продукции и продавать се но любой цепе; 2.самостоятельно устанавливаем соотношение объема и цены, которое дает наибольшую прибыль;
3. производит больше продукции по более высокой цене. 22 При эластичном спросе увеличение цены:
1. увеличивает общую выручку; 2.уменьшает общую выручку;
3.влияет на выручку по- разному в различных ситуациях.
23 К факторам производства относятся:
капитал;
1. земля;
2. здания и сооружения;
3. водные ресурсы;
4. средства связи;
5. рабочая сила.
24. Факторы производства - это:
1. средства, необходимые для удовлетворения потребностей людей и имеющиеся в распоряжении общества в ограниченном количестве;
2. ресурсы, которые используются людьми для производства экономических благ.
25. Спрос - это:
1. зависимость между количеством товара, который покупатели хотят и могут купить, и ценами на этот товар;
2. количество товара (услуг), которое покупатели готовы купить по данной цене в определенное время и в определенном месте;
зависимость между количеством товара, который продавцы хотят и могут продать, и ценами на этот товар.
2 вариант
1. На основе какого закона распределяются ресурсы в рыночной экономике? а) редкости
б) денежного обращения
в) убывания предельной производительности.
2.Существует ли связь между эластичностью спроса и предельной полезностью а) да
б) нет
3.Почему население больших городов больше получает общественных благ, чем жители небольших населенных пунктов?
а) это зависит от плотности населения
 б) это зависит от состояния экономики
в) это зависит от компетенции местных властей, так как в большом городе легче выбрать руководителя.
2.Некоторые	предприятия	продают	покупателям	приобретенную	у	поставщиков продукцию ниже заводских цен. Могут ли эти предприятия получать прибыль ?
а) да
 б) нет
2. В чем отличие простой акции от привилегированной? а) простая акция надежнее привилегированной
б) привилегированная акция продается только руководству предприятий в) привилегированная акция не имеет право голоса.
3. Неценовая конкуренция - это преимущества, достигаемые за счет: а) снижения издержек
б) повышения качества товара
в) поглощения конкурента с помощью скупки его акций.
4. Почему естественные монополии должны контролироваться государством? а) так как они применяют неценовую конкуренцию
б) так как они применяют ценовую дискриминацию в) так как они не зависят от конкурентов.
5. Почему на финансовом рынке купля- продажа капитала осуществляется с помощью ценных бумаг?
а) так как невозможно приобрести капитал в натурально-вещественной форме 
б) так как невозможно по другому осуществить инвестиции в производство
 в) для получения спекулятивного дохода при их купле-продаже.
6. Почему сравнительно низкие дивиденды не мешают отдельным компаниям добиваться устойчивого повышения курса акций?
а) так как они имеют большой объем продаж
б) так как они ежегодно увеличивают объем продаж
в) так как они продают качественные товары и имеют высокий имидж.
7.Многие предприятия в России имеют организационно-правовую форму хозяйствования в виде ООО. Преимущества этой формы хозяйствования заключаются в том. что
а) получаемый доход выше чем у других форм хозяйствования 
б) риск от потери при банкротстве ограничен суммой вклада
в) есть возможность выпуска акций, с целью увеличения капитала.
7.Юридические отношения собственности – это:
а) право владения, распоряжения и использования имущества
 б) право на имущество, находящееся в частной собственности 
в) право получения дохода от собственности.
7. Равновесная цена на рынке совершенной конкуренции устанавливается: а) в результате колебания цены и механизма давления на цены
б) в результате изменения спроса
в) в результате изменения предложения.
8. Увеличение спроса и предложения в равной пропорции приведет: а) к увеличению цены и количества
б) к уменьшению цены и увеличению количества
в) к увеличению количества г) к уменьшению цены
9. Уменьшение спроса и предложения в равной пропорции приведет: а) к уменьшению цены и количества
б) к уменьшению цены и увеличению количества в) к уменьшению количества
г) к уменьшению цены
10. При повышении заработной платы работникам бюджетной сферы и пенсий, при неизменном предложении, цены на товар и величина спроса:
а) повысятся б) понизятся
в) цены повысятся, а спрос останется без изменения г) цена останется без изменения, а спрос повысится
11. Увеличение спроса приведет:
а) к увеличению цены и количества
б) к увеличению цены и уменьшению количества в) к увеличению количества
г) к увеличению цены.
12. Уменьшение спроса приведет:
а) к уменьшению цены и увеличению количества б) к уменьшению цены и количества
в) к уменьшению количества г) к уменьшению цены.
13. Увеличение предложения приведет:
а) к уменьшению цены и увеличению количества б) к уменьшению цены и количества
в) к увеличению количества г) к уменьшению цены.
14. Уменьшение предложения приведет:
а) к увеличению цены и количества
б) к увеличению цены и уменьшению количества в) к увеличению цены
г) к уменьшению количества.
15. При повышении цены на кофе спрос и цена на чай:
а) повысятся б) понизятся
в) останутся без изменения.
16. Можно ли, зная значение кривых предельных и средних издержек, а также кривой спроса определить оптимальный объем производства и максимальную прибыль?
а) да, для несовершенной конкуренции б) нет, для совершенной конкуренции в) нет, для несовершенной конкуренции
17. Почему одни предприятия продаются с аукциона, а другие акционируются? а) крупные предприятия невозможно акционировать и продавать
б) с аукциона продаются мелкие предприятия
в) акционированию подлежат предприятия, у которых необходимо сохранить профиль работ.
18. Акционерный капитал относится а) к активам предприятия
б) к пассивам предприятия в) не учит
19. Монополист применил на рынке ценовую дискриминацию с целью получения дополнительного дохода от продажи…
а) товара с неэластичным спросом б) услуги с неэластичным спросом в) услуги с эластичным спросом
20. Сертификат качества- это:
а) документ, удостоверяющий товарный знак фирмы-изготовителя б) документ, удостоверяющий основные данные о партии товара
в) документ, удостоверяющий о наличии гарантии фирмы-изготовителя. 3 вариант
1. Микроэкономика – раздел экономической науки, изучающий: а) мировую экономику
б) численность занятых в народном хозяйстве в) экономику отдельно взятой страны
г) законы и закономерности экономического развития отдельных экономических субъектов
д) факторы производства
2. Метод анализа представляет собой:
а) соединение различных элементов в единое целое б) изучение исследуемого предмета на макроуровне в) изучение исследуемого предмета на микроуровне
г) исследование факторов, определяющих рыночный спрос
д) разделение целого на отдельные составные части и изучение каждой из этих частей
3. Экономические законы – это законы, которые:
а) проявляются через экономическую деятельность людей
б) являются вечными
в) носят объективный характер
г) отражают необходимые и устойчивые взаимозависимости экономических отношений д) все ответы верны
4. Производительность труда представляет собой а) затраты физических и умственных сил в единицу
б) количество продукции, произведенной в единицу времени
в) результативность производства, соотношение результатов производственной деятельности
г) напряженность труда д) нет верного ответа
5. Экономика эффективна, если в ней существуют:
а) полная занятость
б) полное использование производственных ресурсов
в) или полная занятость, или полное использование остальных ресурсов
г) и полная занятость, и полное использование других производственных ресурсов д) все ответы верны
6. Специализация представляет собой:
а) разделение труда в обществе по видовому признаку
б) форма длительных производственных связей между различными отраслями в) распределение ресурсов между отраслями
г) все вышеперечисленное верно д) нет верного ответа
7. Рынок включает в себя:
а) обмен одних товаров и услуг на деньги б) покупка и обмен облигаций
в) мелкооптовая торговля
г) конкуренция транснациональных корпораций д) все ответы верны
8. В перечне функций рынка является лишним:
а) обеспечение полной занятости населения
б) регулирование общественного производства в) учет затрат на производство продукции
г) обеспечение связи производства и потребления д) учет потребительского спроса
9. Натуральное хозяйство – это такая форма организации экономики, при которой: а) продукты труда производителя для обмена на рынке
б) существует замкнутость производителей
в) продукты производятся для внутрихозяйственного потребления
 г) все ответы верны
д) верны ответы б) и в)
10. Товар представляет собой:
а) продукт труда, предназначенный для обмена
б) экономическое благо, предназначенное для обмена 
в) вещь, обмениваемая на другую вещь
г) благо, не являющееся продуктом труда, но полезное человеку
 д) все ответы верны
11. Функция, которую выполняют деньги при покупке автомобиля в кредит: а) средство платежа
б) средство обращения 
в) средство накопления
 г) мера стоимости
д) масштаб цен
12. Условиями возникновения товарного хозяйства являются:
а) общественное разделение труда
б) самостоятельность товаропроизводителя
в) система управления производством и распределением
г) экономическая обособленность производителя и развитие обмена
 д) верны а) и г)
13. Компоненты, составляющие инфраструктуру рынка:
а) банки
б) валютные биржи
 в) биржа труда
г) аудиторские фирмы
 д) все ответы верны
14. Объем денежной массы, необходимой для обращения, зависит от: а) цены проданных товаров
б) сбережений населения
в) скорости обращения денег 
г) все ответы верны
д) верны а) и в)
15. Важнейшими признаками рынка являются:
а) конкуренция
б) свободное ценообразование в) ценообразование
г) действие закона спроса и закона предложения д) верно все вышеперечисленное
16. Спрос – это:
а) потребности населения в данном благе
б) потребности подкрепленные платежеспособностью покупателей в) желание людей обладать теми или иными благами
г) доход, связанный со сбережениями д) все ответы верны
17. Закон спроса гласит:
а) повышение цены влечет – увеличение спроса б) снижение цены ведет – к возрастанию спроса
в) с повышением цены увеличивается предложение товара г) все ответы верны
д) нет верного ответа
18. Рыночное равновесие устанавливается при условии, что:
а) спрос равен предложению б) затрата равна результатам
в) уровень технологий меняется постепенно г) цены на товар остаются неизменными
д) все ответы верны
19. Общественные блага отличаются от частных тем, что они:
а) делимы
б) находятся в индивидуальном пользовании
в) делимы и находятся в индивидуальном пользовании
г) неделимы и не находятся в индивидуальном пользовании д) делимы и не находятся в общественном пользовании
20. Если на рынке имеется только одно предприятие – продавец, такой рынок относится к типу:
а) монополистической конкуренции
б) олигополии в) монополии г) монопсонии
д) чистой конкуренции
21. К преимуществам рынка относится все выше перечисленное ниже, кроме: а) эффективного распределения и использования ресурсов
б) высокая степень адаптации к условиям производства
в) относительно быстрого восстановления рыночного равновесия г) неблагоприятного воздействия на окружающую среду
д) установление конкуренции
22. Третья чашка кофе приносит меньше удовольствия, чем вторая – это пример: а) действия закона спроса
б) избыточного предложения в) эффекта замещения
г) эффекта Гиффена
д) закона предельной полезности
23. Закон спроса утверждает, что:
а) повышение цены на товар при прочих равных условиях ведет к соответствующему снижению величины спроса
б) с повышением цены на товар при прочих равных условиях возрастает предложение в) с повышением спроса растет цена на товар
г) с повышением предложения д) нет верного ответа
24. Издержки производства на фирме складываются из:
а) заработной платыб) налогов, заработной платы, амортизационных отчислений в) процента по кредиту, заработной платы, налога на прибыль, амортизационных отчислений
г) командировочных и представительских расходов, стоимости материалов, налога на прибыль, подоходного налогад) все вышеперечисленное верно
25. Собственность – это:
а) отношения между людьми по поводу вещиб) владение какой-либо вещью в) материальные благаг) право на долю природных богатств
д) отношения владения, пользования и распоряжения имуществом Ключ
Вариант № 1
	1
	4

	2
	3

	3
	1

	4
	3

	5
	3

	6
	1

	7
	2

	8
	4

	9
	3

	10
	1

	11
	3

	12
	3

	13
	1

	14
	2

	15
	1

	16
	2



	17
	3

	18
	3

	19
	3

	20
	1

	21
	2

	22
	2

	23
	1.2.6

	24
	2

	25
	1




Вариант № 2
	1
	А

	2
	А

	3
	Б

	4
	В

	5
	Б

	6
	В

	7
	В

	8
	Б

	9
	Б

	10
	Б

	11
	А

	12
	А

	13
	В

	14
	В

	15
	А

	16
	А

	17
	Б

	18
	А

	19
	Б

	20
	А

	21
	А

	22
	Б

	23
	Б

	24
	В

	25
	В





Вариант № 3
	1
	Г

	2
	Д

	3
	Г

	4
	Б

	5
	Г

	6
	А

	7
	Д

	8
	А

	9
	Д



	10
	Д

	11
	Г

	12
	Д

	13
	А

	14
	Д

	15
	Д

	16
	А

	17
	Б

	18
	А

	19
	Г

	20
	В

	21
	Г

	22
	Б

	23
	А

	24
	Д

	25
	Д



Система оценивания
За каждый верный ответ курсант получает 1 балл, за неверный – 0 баллов. Максимальное количество баллов – 25.
Устанавливается следующий диапазон баллов, которые необходимо набрать для того, чтобы получить отличную, хорошую, удовлетворительную или неудовлетворительную оценки:
“2” – менее 50% – менее 10 баллов;
“3” – 50%-65% – 12-17 баллов;
“4” – 65%-85% – 18-22 баллов;
“5” – 85%-100% – 22-25 баллов.
Вопросы к устному опросу.
Вопросы устного опроса по разделу 1
1. Основные законы экономики Микро и макроэкономика 2 Элементы экономической теории
3. Экономические системы, их классификация
4. Спрос и предложение на рынке, закон спроса
5. Определения рынка авиаперевозок
6. Направления конкуренции в области воздушного транспорта.
7. Пути сотрудничества авиакомпаний на авиалиниях.
8. Формы монопольного диктата. Методы антимонопольного регулирования Практическая работа
по Разделу 3. Трудовые ресурсы и показатели их использования по
Цель текущей тестовой работы: определение уровня знаний студентов, полученных в процессе обучения на занятиях по темам 3.1-3.3 раздела РАЗДЕЛ 3. Трудовые ресурсы и показатели их использования
Определение затрат по оплате труда летного состава и бортпроводников.
Расходы по оплате труда летного состава и бортпроводников в расчете на летный час определяются делением месячного фонда оплаты труда этих работников на месячную санитарную норму налета экипажей.
Фонд оплаты труда членов экипажа за месяц отражает выплаты заработной платы, исчисленной, исходя из должностных окладов, сдельных расценок, премий, надбавок и прочих выплат. В качестве основы для расчетов принимаются положения “Отраслевого тарифного соглашения работников ГА”.
Расходы по заработной плате летного состава и бортпроводников включают в себя повременную оплату экипажа за месяц, т.е. оклады N класса, надбавки за классность и премию и сдельную заработную плату за налет часов с учетом сложности полетов.
Затраты по оплате труда для летного состава
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
ТАРИФНАЯ СЕТКА КОЭФФИЦИЕНТОВ
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КОЭФФИЦИЕНТЫ УМЕНЬШЕНИЯ СТАВОК ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОЛЖНОСТИ И КЛАССА ВС
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВС ПО МАКСИМАЛЬНОЙ ВЗЛЕТНОЙ МАССЕ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОПЛАТЫ ТРУДА ЛС И БП
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Вопросы	к	устному	опросу. Вопросы устного опроса по теме
1.1 Экономика ВТ и ее основные проблемы.
1. Понятие экономическая наука и ее функции.
2. Основные законы экономики
3. Экономические системы, краткая характеристика..
4. Экономическая система РФ.
5. Основные проблемы в экономике.
6. Определения рынка авиаперевозок
7. Рынок Функции рынка.

Система оценивания

	«Отлично»
	--------
	Обучающийся свободно справляется с

	
	
	заданием, умеет самостоятельно

	
	
	обобщать и излагать материал

	
	
	не допуская ошибок.

	«Хорошо»
	---------
	Обучающийся не допускает существенных

	
	
	не точностей в ответе на вопрос, владеет необходимыми знаниями.

	«Удовлетворительно» ----
	
	Обучающийся слабо освоил основной


материал, допускает не точности при ответах.
«Неудовлетворительно» ----	Не знает значительная часть
программного материала, нужна дополнительная	подготовка по данной дисциплине.

2. КОС промежуточной аттестации
КОС дифференцированного зачета с оценкой Оценочные средства для промежуточного контроля Пояснительная записка
Цель определения уровня итоговых знаний студентов , полученных в процессе обучения на занятиях в семестре по дисциплине Дифференцированный зачет служит итоговым контролем освоения учебной дисциплины.
185
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по дисциплине	О П . 1 3 «Основы экономики воздушного транспорта» Влияние рыночной экономики на функционирование предприятий ГА
1. Типы конкуренций на рынке воздушных перевозок.
2. Пути сотрудничества;
3. Производственная структура авиапредприятия.
4. Основные	фонды	авиапредприятия.	Сущность,	состав	основных	фондов авиапредприятия;
5 .Оборотный капитал;
6.	Лизинг, аренда на воздушном транспорте;
6. Состав и структура кадров предприятия. Планирование кадров и их подбор. воздушного транспорта ( ВТ);
7. Трудовые ресурсы предприятия воздушного транспорта; 8.Производительность труда. Методы измерения производительности труда;
9. Понятие и функции заработной платы, системы оплаты труда.
10. Особенности оплаты труда работников воздушного транспорта. Заработная плата летно-подъемного состава .
11. Себестоимость продукции, структура себестоимости авиационной продукции;
12. Сущность ценообразования . Авиационные тарифы и сборы АП; 13.Тарифная политика авиакомпании. Методы формирования тарифов. 14.Коммерческая деятельность АП
15. Основные	показатели	деятельности	предприятия.	Понятие,	виды,	источники	дохода. Сущность прибыли, рентабельности;
16. Финансы воздушного транспорта.
17. Основные финансовые показатели АП
18. Инвестиции.	Сущность	инвестиций.	Сущность	инвестиций	(инвестиционной деятельности). Классификация инвестиций
19. Правовое регулирование и налоги на ВТ

Система оценивания
Оценка «5» («отлично») выставляется обучающемуся,
усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой специальности, проявившему творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала;
обнаружившему всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, четко и самостоятельно (без наводящих вопросов) отвечающему на вопросы.

Оценка «4» («хорошо») выставляется обучающемуся,
обнаружившему полное знание учебно-программного материала, грамотно и по существу отвечающему на вопросы и не допускающему при этом существенных неточностей; показавшему систематический характер знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности.

Оценка «3» («удовлетворительно») выставляется обучающемуся, обнаружившему знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой; допустившему неточности в ответе, но обладающему необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.


Оценка «2» («неудовлетворительно»/ «не зачтено») выставляется обучающемуся, обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных
1
Вопросы к дифференцированному зачету
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программой заданий. Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не2представляет
определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют.
Ответы на дополнительные вопросы отсутствуют.
Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - выставляется если обучающийся из предложенных ему 20-ти вопросов тестового задания, определит правильные ответы в количестве: 11 и менее (допускает 9 и более ошибочных ответа), или был замечен в использовании дополнительных материалов и средств подвижной радиотелефонии связи.
Дисциплина ОПв.14 История и перспективы развития беспилотной авиации Пояснительная записка.
Цель:: формирование знаний, умений и компетенций, необходимых для успешного освоения основ аэродинамики и динамики полета, а также для последующего применения полученных знаний в практической деятельности.
Форма проверки остаточных знаний выполнение практических заданий, устный опрос, выполнение тестовых работ
Продолжительность – 15 - 60 минут
Оценочные средства для текущего контроля
Фонд включает различные типы заданий, которые позволяют оценить как знание теории, так и умение анализировать.
1. Тестовые задания (закрытого типа). Какое изобретение считается одним из первых беспилотных летательных аппаратов?
· А) Воздушный шар братьев Монгольфье
· Б) Kettering Bug
· В) Дирижабль Цеппелина
· Г) Ракета V-1
· В каком году был создан Kettering Bug?
· А) 1916
· Б) 1920
· В) 1918
· Г) 1945
· Какой фактор стал ключевым для бурного развития БПЛА в последние десятилетия?
· А) Снижение стоимости топлива
· Б) Развитие технологий связи и сенсоров
· В) Увеличение числа пилотов
· Г) Запрет на пилотируемые аппараты
· Какое направление применения БПЛА является наиболее распространённым в современной жизни?
· А) Спортивные соревнования
· Б) Перевозка пассажиров
· В) Мониторинг, съёмка, разведка
· Г) Развлечение
· Какой международный акт регулирует использование беспилотных летательных аппаратов?
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· А) Конвенция о воздушном пространстве3

· Б) Женевская конвенция
· В) Всемирная конвенция по защите прав животных
· Г) Конвенция ООН по морскому праву
· 8. Когда было зафиксировано первое использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в военных целях?
· А) В Первой мировой войне
· Б) Во Второй мировой войне
· В) В Корейской войне
· Г) В Вьетнамской войне
· 9. Какой тип беспилотных систем был разработан в 1980-х годах для военных нужд?
· А) Модели для аэрофотосъёмки
· Б) БПЛА для наведения ракет
· В) Роботы для разминирования
· Г) Дроны для мониторинга экологии
· 10. Какой из следующих факторов способствовал широкому распространению беспилотных систем в последние десятилетия?
· А) Появление новых законов о воздушном пространстве
· Б) Увеличение доступности технологий и снижение цен на сенсоры и камеры
· В) Растущий интерес к военным конфликтам
· Г) Международные организации по контролю за дронами
2. Практические и открытые задания (закрытого и закрытого типа).
· Задание 1. Составьте хронологическую таблицу ключевых этапов развития беспилотных авиационных систем.
· Задание 2. Проанализируйте, как развитие каких технологий (например, связи, навигации, материалов) повлияло на эволюцию БПЛА. Приведите 2–3 примера.
· Задание 3. Сравните гражданское и военное применение БПЛА. В чём ключевые различия с точки зрения задач и требований к аппарату?
· Задание 4. Оцените перспективы создания беспилотных систем городской авиации (UAM). Какие вызовы (технические, правовые, инфраструктурные) предстоит решить?
3. Вопросы для устного опроса или собеседования.
· Какие ранние концепции и изобретения заложили основу для современных БПЛА?
· Какую роль сыграли мировые войны в развитии беспилотных технологий?
· Какие факторы (технические, экономические, социальные) сегодня стимулируют рост рынка БАС?
· Какие проблемы (технические, правовые, этические) могут возникнуть при массовом внедрении беспилотной авиации?
· Как развитие искусственного интеллекта повлияет на будущее БАС?
4. Темы для докладов или презентаций.
· «Эволюция систем навигации и автопилотов: от GPS до машинного обучения».
· «Роль БПЛА в современных военных конфликтах: от разведки к ударным комплексам».
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· «Перспективы применения БАС в сельском хозяйстве: мониторинг полей, точечное опрыскивание».4

Критерии оценки
При проверке заданий преподаватель обычно учитывает:
· Полнота и точность ответов на тестовые вопросы.
· Логичность и аргументированность в практических заданиях (например, в сравнительном анализе или оценке перспектив).
· Умение анализировать причинно-следственные связи и делать обоснованные прогнозы.
· Качество презентации (для докладов и презентаций).

Дисциплина ОПв.15 Внедрение искусственного интеллекта Пояснительная записка.
Цель: формирование у обучающихся знаний, умений и практических навыков по применению методов и технологий искусственного интеллекта для повышения эффективности, безопасности и автономности эксплуатации беспилотных авиационных систем, включая их диагностику, управление, обработку полётной информации и принятие решений в штатных и нештатных ситуациях.
Инструкция: внимательно прочитайте каждое задание и выполните его. Запишите ответы в бланк ответов.
ЗАДАНИЯ С ВЫБОРОМ ОДНОГО ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА
(За каждый правильный ответ – 1 балл)

1. Какой этап методологии CRISP-DM подразумевает определение критериев успеха проекта с точки зрения бизнеса (например, «снижение количества аварийных посадок БПЛА на 15%»)?

A. Data Preparation (Подготовка данных)
B. Business Understanding (Понимание бизнеса)
C. Modeling (Моделирование)
D. Deployment (Внедрение)
2. Для решения какой задачи при эксплуатации БАС чаще всего применяются алгоритмы компьютерного зрения на базе сверточных нейронных сетей (CNN)?
A. Прогнозирование остаточного ресурса аккумулятора
B. Распознавание препятствий (деревья, ЛЭП, птицы) на видеопотоке
C. Расчет оптимальной высоты полета по барометрическим данным
D. Шифрование телеметрии
3. Для решения какой задачи при эксплуатации БАС чаще всего применяются алгоритмы кластеризации?
A. Прогнозирование остаточного заряда аккумулятора
B. Сегментация типов подстилающей поверхности (лес, поле, вода) по данным мультиспектральной съёмки
C. Распознавание государственных номеров автомобилей
D. Управление углом тангажа
4. Какая метрика характеризует долю истинно положительных срабатываний среди всех объектов, отнесённых моделью к положительному классу?5


A. Accuracy
B. Precision
C. Recall
D. F1-score
5. Что обозначает термин «дрейф концепции» (concept drift) при эксплуатации модели ИИ на борту БПЛА?

A. Физическое смещение центра масс дрона
B. Изменение статистических характеристик целевой переменной со временем, приводящее к снижению точности модели
C. Потеря связи с наземной станцией
D. Сбой в работе инерциального измерительного модуля
6. Какой алгоритм используется для одновременного построения карты местности и определения местоположения БПЛА на ней?

A. A* (A-star)
B. RRT (Rapidly-exploring Random Tree)
C. SLAM (Simultaneous Localization and Mapping)
D. PID-регулятор
7. Какая архитектура развёртывания модели ИИ обязательна для автономного полёта в зоне отсутствия связи?
A. Облачная (модель на сервере)
B. Локальная (on-device) на бортовом компьютере
C. Гибридная с периодической синхронизацией
D. Туманные вычисления
8. Какой метод верификации алгоритмов управления БПЛА с ИИ наиболее безопасен на ранних стадиях разработки?

A. Полёт на реальном дроне над городом
B. Моделирование в симуляторе (Gazebo, AirSim)
C. Тестирование на бумаге
D. Опрос экспертов
9. Какая библиотека чаще всего используется для реализации алгоритмов компьютерного зрения на языке Python?
A. TensorFlow	6
B. PyTorch
C. OpenCV
D. Scikit-learn
10. Какой документ должен содержать описание ответственности за решения, принятые автоматической системой с ИИ?

A. Руководство по лётной эксплуатации
B. Этический и правовой регламент использования ИИ
C. Спецификация на двигатель
D. Акт приёмки работ

ЧАСТЬ В. ЗАДАНИЯ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ
(За каждую правильно установленную связь – 1 балл. Максимум за задание – 3 балла)
В1. Установите соответствие между типом алгоритма машинного обучения и примером задачи для БАС.
К каждой позиции первого столбца подберите позицию из второго столбца. Ответ запишите последовательностью цифр (например, 1234).

	Тип алгоритма
	Пример задачи

	А) Обучение с учителем (классификация)
	1) Группировка сельскохозяйственных полей по типу культуры без размеченных данных

	Б) .Обучение без учителя (кластеризация)
	2) Прогнозирование времени наступления отказа аккумулятора по историческим данным

	В) Обучение с подкреплением
	3) Распознавание на видео, есть ли на кадре человек (да/нет)

	
Г) Регрессия
	4) Выработка политики управления дроном для удержания в точке при порывах ветра


В2.	Заполните	пропуск	в	определении.
Впишите пропущенное слово (словосочетание) в бланк ответов.
MLOps — это практика объединения машинного обучения и 	 для надёжной и эффективной разработки, развёртывания и эксплуатации моделей ИИ в промышленных масштабах.
В3.	Выберите	три	верных	утверждения,	касающихся	систем	технического	зрения	БПЛА. Запишите в ответе цифры, под которыми они указаны, в порядке возрастания.
1. Для калибровки камеры необходима только одна фотография.
2. Свёрточные нейронные сети позволяют обнаруживать объекты на изображении.
3. Лидар (LIDAR) является пассивным оптическим сенсором.6




4. Слияние данных с камеры и лидара повышает надёжность распознавания препятствий.7

5. OpenCV поддерживает только статические изображения, но не видео.
6. Для работы в условиях плохой освещённости могут использоваться тепловизоры.
ЧАСТЬ С. ЗАДАНИЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
(За правильную последовательность – 3 балла)
С1. Установите правильную последовательность этапов внедрения модели ИИ в систему управления БПЛА (CRISP-DM).
Запишите последовательность букв.
А. Оценка качества модели на тестовых данных Б. Понимание бизнес-задачи и критериев успеха
В. Развёртывание модели на бортовом компьютере
Г. Подготовка и разметка данных (видео, телеметрия) Д. Выбор алгоритма и обучение модели
С2.Рассчитайте значение метрики Precision для модели детекции дронов-нарушителей, если известно: (3 балла)
Модель обнаружила 20 объектов, из которых 15 действительно были дронами, а 5 — ложные срабатывания	(птицы).
Ответ запишите десятичной дробью, округлив до сотых.

ЧАСТЬ D. ЗАДАНИЯ С РАЗВЕРНУТЫМ ОТВЕТОМ

(Максимум – 6 баллов. Оценивается полнота, точность и логичность изложения)
D1. Проектирование решения для мониторинга ЛЭП
Энергетическая компания планирует использовать БПЛА для автоматического обнаружения повреждений на линиях электропередачи (ЛЭП). В распоряжении имеется дрон с видеокамерой и лидаром. Требуется разработать систему, которая в реальном времени будет выявлять обрывы проводов, налипание льда и посторонние объекты (ветки) в охранной зоне.
Задание:
Перечислите основные этапы реализации данного проекта согласно методологии CRISP-DM, акцентируя внимание на специфике задачи.
Какие алгоритмы компьютерного зрения и машинного обучения вы предложите использовать?
Какие метрики качества (не менее двух) наиболее важны для оценки такой системы? Обоснуйте выбор. Предложите способы мониторинга модели после внедрения для своевременного обнаружения дрейфа концепции (например, изменение сезона, появление новых типов дефектов)
D2. В вашу организацию (авиационный учебный центр) обратилось фермерское хозяйство. Они закупили сельскохозяйственный дрон (опрыскиватель) и хотят внедрить «ИИ, чтобы он сам облетал поля и находил очаги вредителей». У них есть видеоархив облетов за прошлый год, но он не размечен. Задание:
Используя методологию CRISP-DM, перечислите, какие этапы предстоит пройти команде для реализации этого проекта, помимо этапа «Моделирование».Сформулируйте два уточняющих вопроса к заказчику, которые помогут корректно сформулировать цель проекта на этапе Business Understanding.
ЭТАЛОН ОТВЕТОВ7




Часть A.8

	A1
	A2
	A3
	A4
	A5
	A6
	A7
	A8
	A9
	A10

	В
	В
	В
	В
	В
	С
	В
	В
	С
	В



Часть B.

B1. 3142

B2. DevOps (или «операциями», «разработкой и эксплуатацией»)

B3 246

Часть C.

C1. Б, Г, Д, А, В
C2. Значение метрики Precision: 0,75.
Часть D.
D2.Правильные элементы ответа (2 балла):
Этапы: Понимание бизнеса (что такое «очаг вредителей», точность, площадь), Подготовка данных (разметка видеоархива зоотехником), Оценка (тестирование на новых
полях), Внедрение (интеграция с системой управления дроном). (Достаточно указать 3 этапа).
Вопросы к заказчику (4,5 балла, по 1.5 за каждый):
· Что именно считать «очагом вредителей»? (Какой минимальный размер пятна, цвет, вид поражения?)
· Какая допустимая частота ошибок? (Что страшнее: пропустить очаг или лишний раз опрыскать здоровый участок?)
· Как быстро нужно получать результат? (Во время полета или постобработка?)
· Есть ли специалист, который сможет размечать видеоархив для обучения?
D1. Правильные элементы ответа (6,5 баллов):
Этапы: понимание бизнеса (типы дефектов, допустимая ошибка), подготовка данных (разметка видео с дефектами), моделирование (выбор CNN для детекции), оценка (тестирование на новых участках), внедрение (интеграция с автопилотом).
Алгоритмы: свёрточные нейросети (YOLO, Faster R-CNN) для детекции; для сегментации проводов – U-Net; для данных лидара – алгоритмы классификации облаков точек.
Метрики: Precision (важно не пропустить ложные тревоги, чтобы не отвлекать оператора), Recall (важно найти все повреждения). F1-score как компромисс.
Мониторинг: сравнивать распределение предсказаний с эталонными; при смене сезона дообучать на новых данных; фиксировать случаи пропуска дефектов по обратной связи от бригад.

Шкала перевода в оценку (рекомендуемая):
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«4» (Хорошо): 27-29 баллов

«3» (Удовлетворительно): 20-26 баллов

«2» (Неудовлетворительно): 0 - 20 баллов


ФОС по профессиональным модулям
ПАСПОРТ  ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
ПМ. 01 Дистанционное пилотирование беспилотных воздушных судов самолетного типа.
обеспечение безопасности полетов.

Планируемые результаты освоения образовательной программы Общие компетенции
	
	Формулировка компетенции
	Знания, умения

	ОК 01
	Выбирать способы
	Умения:

	
	решения задач
	распознавать задачу и/или проблему

	
	профессиональной
	в профессиональном и/или социальном контексте

	
	деятельности
	анализировать задачу и/или проблему и выделять её

	
	применительно
	составные части

	
	к различным
	определять этапы решения задачи

	
	контекстам
	

	
	
	выявлять и эффективно искать информацию,

	
	
	необходимую для решения задачи и/или проблемы

	
	
	составлять план действия

	
	
	определять необходимые ресурсы

	
	
	владеть актуальными методами работы

	
	
	в профессиональной и смежных сферах

	
	
	реализовывать составленный план

	
	
	оценивать результат и последствия своих действий

	
	
	(самостоятельно или с помощью наставника)

	
	
	Знания:

	
	
	актуальный профессиональный и социальный контекст,

	
	
	в котором приходится работать и жить

	
	
	основные источники информации и ресурсы для

	
	
	решения задач и проблем в профессиональном и/или

	
	
	социальном контексте

	
	
	алгоритмы выполнения работ

	
	
	в профессиональной и смежных областях

	
	
	методы работы в профессиональной и смежных сферах

	
	
	структуру плана для решения задач

	
	
	порядок оценки результатов решения задач

	
	
	профессиональной деятельности

	ОК 02
	Использовать
	Умения:

	
	современные средства
	определять задачи для поиска информации

	
	поиска, анализа
	определять необходимые источники информации

	
	и интерпретации
	планировать процесс поиска

	
	информации
	

	
	
	структурировать получаемую информацию

	
	и информационные
	

	
	
	выделять наиболее значимое в перечне информации

	
	технологии для выполнения задач профессиональной деятельности
	

	
	
	оценивать практическую значимость результатов поиска

	
	
	оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения

	
	
	профессиональных задач

	
	
	использовать современное программное обеспечение

	
	
	использовать различные цифровые средства для

	
	
	решения профессиональных задач

	
	
	Знания:

	
	
	номенклатура информационных источников,

	
	
	применяемых в профессиональной деятельности

	
	
	приемы структурирования информации



	
	Формулировка компетенции
	Знания, умения 11

	
	
	формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации

	
	
	порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств

	ОК 03
	Планировать
и реализовывать собственное профессиональное
и личностное развитие, предпринимательскую деятельность
в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности
в различных жизненных ситуациях
	Умения:

	
	
	определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности

	
	
	применять современную научную профессиональную терминологию

	
	
	определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования

	
	
	выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи

	
	
	презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-
план

	
	
	рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования

	
	
	определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности

	
	
	презентовать бизнес-идею

	
	
	определять источники финансирования

	
	
	Знания:

	
	
	содержание актуальной нормативно-правовой документации

	
	
	современная научная и профессиональная терминология

	
	
	возможные траектории профессионального развития и самообразования

	
	
	основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности

	
	
	правила разработки бизнес-планов

	
	
	порядок выстраивания презентации

	
	
	кредитные банковские продукты

	ОК 04
	Эффективно взаимодействовать и работать
в коллективе и команде
	Умения:

	
	
	организовывать работу коллектива и команды

	
	
	взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности

	
	
	Знания:

	
	
	психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности

	
	
	основы проектной деятельности

	ОК 05
	Осуществлять устную и письменную коммуникацию
на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей
	Умения:

	
	
	грамотно излагать свои мысли
и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе

	
	
	Знания:

	
	
	особенности социального и культурного контекста;



	
	Формулировка компетенции
	Знания, умения 12

	
	социального и культурного
контекста
	правила оформления документов и построения устных сообщений

	ОК 06
	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты
антикоррупционного поведения
	Умения:

	
	
	описывать значимость своей специальности

	
	
	применять стандарты антикоррупционного поведения

	
	
	Знания:

	
	
	сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей

	
	
	значимость профессиональной деятельности по специальности

	
	
	стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения

	ОК 07
	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания
об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
	Умения:

	
	
	соблюдать нормы экологической безопасности;

	
	
	определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности
по специальности, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства

	
	
	организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий
региона

	
	
	Знания:

	
	
	правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности

	
	
	основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности

	
	
	пути обеспечения ресурсосбережения

	
	
	принципы бережливого производства

	
	
	основные направления изменения климатических условий региона

	ОК 08
	Использовать средства физической культуры для сохранения
и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности
и поддержания необходимого уровня физической подготовленности
	Умения:

	
	
	использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей

	
	
	применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности

	
	
	пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности

	
	
	Знания:

	
	
	роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека

	
	
	основы здорового образа жизни
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	условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности

	
	
	средства профилактики перенапряжения

	ОК 09
	Пользоваться профессиональной документацией
на государственном
и иностранном языках
	Умения:

	
	
	понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы

	
	
	участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы

	
	
	строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности

	
	
	кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)

	
	
	писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы

	
	
	Знания:

	
	
	правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы

	
	
	основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика)

	
	
	лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности

	
	
	особенности произношения

	
	
	правила чтения текстов профессиональной направленности



Профессиональные компетенции
	Основные виды деятельности
	Код и наименование компетенции
	Показатели освоения компетенции

	Дистанционное
	ПК 1.1.
	Навыки:

	пилотирование
	Организовыват
	- Выполнять полетное задание;

	беспилотных
	ь и
	- Учитывать ограничения в районе выполнения полета;

	воздушных
	осуществлять
	- Подбирать и подготавливать стартово-посадочную площадку;

	судов
	предварительн
	- Собирать и разбирать систему запуска (катапульту);

	самолетного
	ую и
	- Оценивать метеорологическую, орнитологическую и

	типа
	предполетную
	аэронавигационную обстановку;

	
	подготовку
	- Подготовить программы полета;

	
	беспилотных
	- Подготовить полетную документацию;

	
	воздушных
	- Проверить готовность беспилотной авиационной системы.

	
	судов
	Умения:

	
	самолетного типа.
	

	
	
	· Использовать специализированные цифровые платформы;
· Анализировать метеорологическую, орнитологическую и

	
	
	аэронавигационную обстановку;

	
	
	- Использовать специальное программное обеспечение;

	
	
	- Собирать и разбирать систему запуска (катапульту);

	
	
	- Составлять полетное задание и план полета; -



	
	
	· Оценивать техническое состояние и гот1о4вность к использованию;
· Оформлять полетную и техническую документацию.

	
	
	Знания:

	
	
	· Правила и порядок, установленные воздушным законодательством Российской Федерации;
· Получение разрешения на использование воздушного пространства;
· Порядок получения информации о запретных зонах и зонах ограничения полетов;
· Нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и выполнение полетов;
· Основы воздушной навигации, аэродинамики и метеорологии;
· Требования эксплуатационной документации;
· Летно-технические характеристики;
· Порядок планирования полета;
· Порядок подготовки программы полета;
-Порядок проведения предполетной подготовки.

	
	ПК 1.2.
Организовыват ь и осуществлять эксплуатацию беспилотных воздушных судов самолетного типа, в том числе в особых условиях и особых случаях в полете.
	Навыки:

	
	
	· Уточнять полетное задание в соответствии с фактическими метеорологическими, орнитологическими и навигационными данными;
· Принимать решение на взлет;
· Выполнять запуск;
· Дистанционно управлять полетом и контролировать параметры полета;
· Выполнять полет в соответствии с полетным заданием;
· Анализировать аэронавигационную, метеорологическую, орнитологическую обстановку в ходе выполнения полетного задания;
· Выполнять действия при возникновении особых случаев в полете;
· Проводить поисковые работы в случае аварийной ситуации;
· Принимать решения о посадке, а также о прекращении полета и возвращении на аэродром либо о вынужденной посадке;
· Выполнять послеполетный осмотр;
· Ведение полетной и технической документации.

	
	
	Умения:

	
	
	· Осуществлять запуск беспилотного воздушного судна;
· Осуществлять его дистанционное пилотирование и контроль параметров полета;
· Распознавать и контролировать факторы угроз и ошибок при выполнении полетов;
· Определять пространственное положение; -
· Принимать меры по обеспечению безопасного выполнения полета;
· Выполнять послеполетные работы;
· Оформлять полетную и техническую документацию.

	
	
	Знания:



	
	
	· Нормативные правовые акты, регламент1и5рующие порядок использования воздушного пространства Российской Федерации; -
· Порядок производства полетов беспилотными воздушными судами;
· Основы аэронавигации, аэродинамики, метеорологии;
· Требования эксплуатационной документации; Правила ведения радиосвязи;
· Порядок действий экипажа при нештатных и аварийных ситуациях;
· Порядок действий экипажа при проведении поисковых работ;
· Технология выполнения авиационных работ, характеристики используемых веществ и оборудования;
· Порядок проведения послеполетных работ; -
· Правила ведения и оформления полетной и технической документации.

	
	ПК 1.3. Осущес твлять взаимодействие со службами организации и управления воздушным движением при организации и выполнении полетов и авиационных работ беспилотными воздушными судами самолетного типа.
	Навыки:

	
	
	· Информировать соответствующие органы ЕС ОрВД об отклонениях от плана полета или изменениях в режиме полета и о возникновении особых ситуаций в полете, о совершении аварийной посадки;
· Подготовка плана полета и представление его соответствующему органу Единой системы организации воздушного движения, в том числе с использованием цифровых технологий;
· Осуществлять взаимодействия с участниками воздушного движения при выполнении полетов; -
· Вести радиосвязь с органами ОрВД и отражать в полетной документации.

	
	
	Умения:

	
	
	· Осуществлять дистанционный контроль параметров полета;
· Использовать специализированные цифровые платформы полетно-информационного обслуживания и сервисы цифровой технологии;
· Использовать специальное программное обеспечение для составления программы полета;
· Составлять полетное задание и план полета
· Вести радиосвязь с органами ОрВД и другими участниками воздушного движения;
· Распознавать и контролировать факторы угроз и ошибок при выполнении полетов.

	
	
	Знания:

	
	
	· Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок использования воздушного пространства Российской Федерации;
· Порядок ведения радиосвязи;
· Правила и порядок, установленные воздушным законодательством Российской Федерации, получения разрешения на использование воздушного пространства, в том числе при выполнении полетов над населенными пунктами, при выполнении авиационных работ;
· Нормативные правовые акты об установлении запретных зон и зон ограничения полетов;



	
	
	· Порядок организации и выполнения пол1е6тов беспилотным воздушным судном в сегрегированном воздушном пространстве;
· Порядок планирования полета беспилотного воздушного судна и построения маршрута полета;
· Правила подготовки плана полетов и порядок его подачи органу Единой системы организации воздушного движения.
· Порядок действий экипажа при нештатных и аварийных ситуациях;
· Технология выполнения авиационных работ;
· Ответственность за нарушение правил использования воздушного пространства.

	
	ПК 1.4.
Своевременно выявлять и устранять незначительны е технические неисправности исполнительны х механизмов и устройств беспилотных воздушных судов самолетного типа.
	Навыки:

	
	
	· Выполнять внешний осмотр и выявлять неисправности;
· Проводить подготовку стартово-посадочной площадки;
· Контролировать работоспособность систем, оборудования и ее элементов в процессе выполнения технического
обслуживания.

	
	
	Умения:

	
	
	· Читать эксплуатационно-техническую документацию беспилотных авиационных систем и их элементов, чертежи и схемы;
· Оценивать техническое состояние элементов беспилотных авиационных систем;
· Осуществлять подготовку и настройку элементов беспилотных авиационных систем;
· Оформлять техническую документацию

	
	
	Знания:

	
	
	· Требования эксплуатационной документации к техническому обслуживанию –
· Назначение, устройство и принципы работы элементов беспилотной авиационной системы
· Классификация неисправностей и отказов беспилотной авиационной системы, методы их обнаружения и устранения
· Требования охраны труда и пожарной безопасности
· Правила ведения и оформления технической документации беспилотной авиационной системы

	
	ПК 1.5. Вести учет срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин отказов, неисправносте й и повреждений беспилотных воздушных судов самолетного типа.
	Навыки:

	
	
	· Проводить послеполетный осмотр и устранять обнаруженные неисправности; -
· Обновлять программное обеспечение и калибровку с использованием цифровых технологий (при необходимости);
· Вести техническую документацию

	
	
	Умения:

	
	
	· Выполнять техническое обслуживание элементов беспилотной авиационной системы в соответствии с эксплуатационной документацией;
· Использовать необходимые для работы инструменты, приспособления и контрольно-измерительную аппаратуру;
· Использовать цифровые технологии при обновлении программного обеспечения и калибровке беспилотной авиационной системы.

	
	
	Знания:



	
	
	· Перечень и содержание работ по видам1т7ехнического обслуживания беспилотных авиационных систем, порядок их выполнения;
· Порядок подготовки к работе инструментов, приспособлений и контрольно-измерительной аппаратуры для выполнения технического обслуживания беспилотной авиационной системы;
· Правила использования цифровых технологий при обновлении программного обеспечения и калибровке беспилотной авиационной системы;
· Требования охраны труда и пожарной безопасности
· Правила ведения и оформления технической документации беспилотной авиационной системы

	
	ПК 1.6. Выпол нять требования воздушного законодательст ва Российской Федерации, а также руководств (инструкций) по эксплуатации беспилотных воздушных судов самолетного типа и руководящих отраслевых документов.
	Навыки:

	
	
	· Изучение полетного задания, отработка порядка его выполнения и действий при управлении беспилотным воздушным судном с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее;
· Подготовка плана полета и представление его соответствующему органу Единой системы организации воздушного движения, в том числе с использованием цифровых технологий;
· Подготовка программы полета и ее загрузка в бортовой навигационный комплекс (автопилот) беспилотного воздушного судна;
· Подготовка полетной документации
· Проверка готовности беспилотной авиационной системы к использованию в соответствии с эксплуатационной документацией и полетным заданием;
· Ведение полетной и технической документации, в том числе
в электронном виде с использованием сервисов цифровой технологии.

	
	
	Умения:

	
	
	· Читать аэронавигационные материалы
· Анализировать и выполнять требования воздушного законодательства Российской Федерации, а также руководства (инструкции) по эксплуатации беспилотных воздушных судов, руководящих отраслевых документов;
· Использовать специализированные цифровые платформы полетно-информационного обслуживания и сервисы цифровой технологии;
· Использовать специальное программное обеспечение для составления программы полета;
· Выполнять аэронавигационные расчеты;
· Составлять полетное задание и план полета
· Оформлять полетную и техническую документацию.

	
	
	Знания:



	
	
	· Правила и порядок, установленные возд1у8шным законодательством Российской Федерации, получения разрешения на использование воздушного пространства, в том числе при выполнении полетов над населенными пунктами,
при выполнении авиационных работ;
· Нормативные правовые акты об установлении запретных зон и зон ограничения полетов;
· Нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и выполнение полетов беспилотным воздушным судном;
Порядок организации и выполнения полетов беспилотным воздушным судном в сегрегированном воздушном пространстве;
· Требования эксплуатационной документации;
· Порядок планирования полета беспилотного воздушного судна и построения маршрута полета;
· Правила подготовки плана полетов и порядок его подачи органу Единой системы организации воздушного движения.

	
	ПК 1.7.
Организовыват ь и осуществлять транспортиров ку и хранение беспилотных воздушных судов самолетного типа.
	Навыки:

	
	
	· Транспортировать к месту взлета (от места посадки);
· Приводить в предстартовое состояние;
· Обеспечить работу наземных элементов в ходе подготовки и выполнения полетов;
· Проводить работы по постановке на хранение и снятию с хранения;

	
	
	Умения:

	
	
	· Буксировать, транспортировать беспилотную авиационную систему к месту взлета (от места посадки);
· Использовать взлетные устройства (приспособления);
· Производить эвакуацию беспилотных воздушных судов в аварийных ситуациях;
· Производить работы при хранении беспилотных авиационных систем, установленные в эксплуатационной документации;

	
	
	Знания:

	
	
	· Правила буксировки, транспортировки беспилотной авиационной системы;
· Правила и требования к хранению беспилотной авиационной системы;
· Требования охраны труда и пожарной безопасности;
· Правила ведения и оформления технической документации беспилотной авиационной системы.
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	№ п/п
	Контролируемые разделы (темы) дисциплины
	Код
контролируемой компетенции
	Наименование оценочного средства

	Семестр 4

	1.
	Подготовка беспилотных авиационных систем самолетного
типа к эксплуатации
	

ОК 1-9
ПК 1.1-1.9
	

Экзамен
	1-я рубежная
аттестация

	2.
	Эксплуатация беспилотных авиационных систем самолетного
типа
	
	
	2-я рубежная
аттестация

	Семестр 5

	3.
	Техническая эксплуатация дистанционно пилотируемых воздушных судов самолетного типа, станции внешнего пилота, систем обеспечения полетов и их
функциональных элементов
	




ОК 1-9
ПК 1.1-1.9
	




Экзамен
	1-я рубежная аттестация

	4.
	Определение технического состояния дистанционно пилотируемых воздушных судов самолетного типа, станции внешнего пилота, систем обеспечения полетов и их
функциональных элементов
	
	
	2-я рубежная аттестация



	№ п/п
	Наименование оценочного
средства
	Краткая характеристика оценочного средства
	Представление оценочного средства в
фонде

	
1.
	Рубежная аттестация
	Средство контроля усвоения учебного
материала	виде	тестирования обучающихся.
	Комплект тестов по вариантам к аттестациям

	2.
	Экзамен
	Итоговая форма оценки знаний
	Комплект тестов по
вариантам к экзамену
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Вопросы рубежного контроля МДК.01.01. Дистанционное пилотирова2н0ие беспилотных воздушных судов самолетного типа, обеспечение безопасности полетов.

Вопросы к 1-ой рубежной аттестации 4 семестр
1. Какие основные типы конструкции беспилотных авиационных систем самолетного типа существуют? (ОК02, ПК1.2)
2. Какая конструкция характеризуется отсутствием вертикального оперения и стабилизатора? (ОК02, ПК1.2)
3. Какой тип конструкции обычно используется для беспилотных летательных аппаратов, способных вертикально взлетать и приземляться? (ОК01, ПК1.2)
4. Какие функции выполняют станции внешнего пилота в процессе подготовки к эксплуатации беспилотных авиационных систем? (ОК01, ПК1.1)
5. Какой этап включает в себя обучение операторов на станциях внешнего пилота? (ОК03, ПК1.1)
6. Какие этапы включает в себя подготовка к эксплуатации планера беспилотного воздушного судна? (ОК03, ПК1.1)
7. Какие функции выполняют несущие поверхности на беспилотном воздушном судне? (ОК02, ПК1.4)
8. Какие компоненты входят в состав двигательной установки беспилотного воздушного судна? (ОК05, ПК1.5)
9. Какие функции выполняет двигательная установка на беспилотном воздушном судне? (ОК05, ПК1.5)
10. Какие этапы включают в себя подготовку к эксплуатации бортового энергетического оборудования беспилотного воздушного судна? (ОК01, ПК1.1)
11. Какие компоненты входят в состав бортового энергетического оборудования беспилотного воздушного судна? (ОК02, ПК1.4)
12. Какие функции выполняют гидравлические системы в бортовом энергетическом оборудовании беспилотного воздушного судна? (ОК01, ПК1.4)
13. Какие компоненты включает в себя комплект бортового оборудования беспилотного воздушного судна? (ОК02, ПК1.4)
14. Какие функции выполняет радиолиния управления в бортовом оборудовании беспилотного воздушного судна? (ОК01, ПК1.2)
15. Какой компонент отвечает за контроль и навигацию беспилотного воздушного судна? (ОК05, ПК1.2)
16. Какие функции выполняют наземные комплексы транспортировки в подготовке к эксплуатации беспилотных авиационных систем? (ОК09, ПК1.7)
17. Какие задачи решают наземные комплексы управления полетом беспилотных авиационных систем? (ОК01, ПК1.3)
18. Какой документ устанавливает основные требования к эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) в Российской Федерации? (ОК09, ПК1.6)
19. Какие правила и положения касаются обладателя свидетельства внешнего пилота беспилотной авиационной системы? (ОК05, ПК1.6)
20. Какой орган осуществляет регулирование и выдачу свидетельств внешнего пилота для беспилотных авиационных систем в России? (ОК09, ПК1.3)
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Тестовое задание
по дисциплине МДК.01.01. Дистанционное пилотирование беспилотных воздушных судов самолетного типа, обеспечение безопасности полетов.
I- аттестация 4 семестр Вариант №	

ФИО	групп	Дата

	№ вопроса
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ответ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ вопроса
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Ответ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Вариант №1
1. Какие основные типы конструкции беспилотных авиационных систем самолетного типа существуют? (ОК02, ПК1.2)
а) Моноплан б) Биплан
в) Тримаран
г) Мультиротор

2. Какая конструкция характеризуется отсутствием вертикального оперения и стабилизатора? (ОК02, ПК1.2)
а) Крылоносец б) Бесхвостый в) Крылатый г) Многокрыл

3. Какой тип конструкции обычно используется для беспилотных летательных аппаратов, способных вертикально взлетать и приземляться? (ОК01, ПК1.2)
а) Крылатый б) Моноплан
в) Вертолетный г) Биплан

4. Какие функции выполняют станции внешнего пилота в процессе подготовки к эксплуатации беспилотных авиационных систем? (ОК01, ПК1.1)
а) Обеспечение топливом б) Навигация в полете
в) Дистанционное управление г) Медицинская поддержка

5. Какой этап включает в себя обучение операторов на станциях внешнего пилота? (ОК03, ПК1.1)
а) Ознакомление с технической документацией б) Теоретическая подготовка
в) Полетные тренировки
21
Образец билета к 1-ой рубежной аттестации
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6. Какие этапы включает в себя подготовка к эксплуатации планера беспилотного воздушного судна? (ОК03, ПК1.1)
а) Проверка радиосвязи б) Заправка топливом
в) Предполетная подготовка
г) Обслуживание гидравлических систем

7. Какие функции выполняют несущие поверхности на беспилотном воздушном судне?
(ОК02, ПК1.4)
а) Стабилизация в полете б) Питание электроники в) Тепловая изоляция
г) Радиосвязь с наземной станцией

8. Какие компоненты входят в состав двигательной установки беспилотного воздушного судна? (ОК05, ПК1.5)
а) Генератор б) Компрессор
в) Аккумулятор
г) Летное управление

9. Какие функции выполняет двигательная установка на беспилотном воздушном судне?
(ОК05, ПК1.5)
а) Обеспечение связи
б) Генерация электроэнергии
в) Приведение в движение воздушного судна г) Контроль стабилизации
10. Какие этапы включают в себя подготовку к эксплуатации бортового энергетического оборудования беспилотного воздушного судна? (ОК01, ПК1.1)
а) Тестирование автопилота
б) Проверка инерциальных систем в) Подготовка топливной системы
г) Обучение наземному обслуживающему персоналу
11. Какие компоненты входят в состав бортового энергетического оборудования беспилотного воздушного судна? (ОК02, ПК1.4)
а) Реактор б) Турбина в) Батарея г) Антенна

12. Какие функции выполняют гидравлические системы в бортовом энергетическом оборудовании беспилотного воздушного судна? (ОК01, ПК1.4)
а) Регулирование температуры б) Система охлаждения
в) Управление двигателем
г) Управление поверхностями

13. Какие компоненты включает в себя комплект бортового оборудования беспилотного воздушного судна? (ОК02, ПК1.4)
а) Датчики
22
г) Работа с бортовым оборудованием
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в) Шасси
г) Бронирование

14. Какие функции выполняет радиолиния управления в бортовом оборудовании беспилотного воздушного судна? (ОК01, ПК1.2)
а) Передача данных б) Телеметрия
в) Регулирование топливоподачи г) Охлаждение двигателя

15. Какой компонент отвечает за контроль и навигацию беспилотного воздушного судна?
(ОК05, ПК1.2)
а) Автопилот б) Гироскоп в) Эхолот
г) Радар
16. Какие функции выполняют наземные комплексы транспортировки в подготовке к эксплуатации беспилотных авиационных систем? (ОК09, ПК1.7)
а) Заправка топливом
б) Техническое обслуживание
в) Транспортировка на стартовую площадку г) Обучение операторов

17. Какие задачи решают наземные комплексы управления полетом беспилотных авиационных систем? (ОК01, ПК1.3)
а) Организация воздушного пространства б) Контроль технического состояния
в) Обработка сигналов управления г) Регулирование температуры

18. Какой документ устанавливает основные требования к эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) в Российской Федерации? (ОК09, ПК1.6)
а) Воздушный кодекс
б) Федеральные авиационные правила в) Положение о беспилотных системах г) Декларация соответствия

19. Какие правила и положения касаются обладателя свидетельства внешнего пилота беспилотной авиационной системы? (ОК05, ПК1.6)
а) Правила дорожного движения б) Летные нормы
в) Федеральные законы о воздушной безопасности г) Правила ограничения шума

20. Какой орган осуществляет регулирование и выдачу свидетельств внешнего пилота для беспилотных авиационных систем в России? (ОК09, ПК1.3)
а) Министерство обороны
б) Федеральная служба по экологии
в) Федеральное агентство воздушного транспорта г) Министерство образования
23
б) Парашют
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Вариант №2
1. Какие основные типы конструкции БАС самолетного типа существуют? (ОК02, ПК1.2) а) Моноплан
б) Биплан
в) Мультиротор г) Тримаран

2. Какая конструкция характеризуется отсутствием вертикального оперения и стабилизатора? (ОК02, ПК1.2)
а) Крылоносец б) Крылатый
в) Многокрыл г) Бесхвостый

3. Какой тип конструкции обычно используется для беспилотных летательных аппаратов, способных вертикально взлетать и приземляться? (ОК01, ПК1.2)
а) Биплан
б) Вертолетный в) Крылатый
г) Моноплан

4. Какие функции выполняют станции внешнего пилота в процессе подготовки к эксплуатации беспилотных авиационных систем? (ОК01, ПК1.1)
а) Медицинская поддержка б) Навигация в полете
в) Обеспечение топливом
г) Дистанционное управление

5. Какой этап включает в себя обучение операторов на станциях внешнего пилота?
(ОК03, ПК1.1)
а) Теоретическая подготовка
б) Работа с бортовым оборудованием в) Полетные тренировки
г) Ознакомление с технической документацией
6. Какие этапы включает в себя подготовка к эксплуатации планера БВС? (ОК01, ПК1.1) а) Обслуживание гидравлических систем
б) Предполетная подготовка
в) Заправка топливом г) Проверка радиосвязи

7. Какие функции выполняют несущие поверхности на беспилотном воздушном судне?
(ОК02, ПК1.4)
а) Тепловая изоляция
б) Стабилизация в полете
в) Радиосвязь с наземной станцией г) Питание электроники

8. Какие компоненты входят в состав двигательной установки БВС? (ОК01, ПК1.4) а) Компрессор
24
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в) Аккумулятор г) Генератор

9. Какие функции выполняет двигательная установка на БВС? (ОК01, ПК1.4) а) Контроль стабилизации
б) Обеспечение связи
в) Приведение в движение воздушного судна г) Генерация электроэнергии

10. Какие этапы включают в себя подготовку к эксплуатации бортового энергетического оборудования беспилотного воздушного судна? (ОК01, ПК1.1)
а) Тестирование автопилота
б) Обучение наземному обслуживающему персоналу в) Проверка инерциальных систем
г) Подготовка топливной системы

11. Какие компоненты входят в состав бортового энергетического оборудования беспилотного воздушного судна? (ОК02, ПК1.4)
а) Турбина б) Антенна в) Батарея г) Реактор

12. Какие функции выполняют гидравлические системы в бортовом энергетическом оборудовании беспилотного воздушного судна? (ОК01, ПК1.4)
а) Управление поверхностями б) Регулирование температуры в) Система охлаждения
г) Управление двигателем

13. Какие компоненты включает в себя комплект бортового оборудования беспилотного воздушного судна? (ОК02, ПК1.4)
а) Шасси
б) Парашют
в) Бронирование г) Датчики

14. Какие функции выполняет радиолиния управления в бортовом оборудовании беспилотного воздушного судна? (ОК01, ПК1.2)
а) Телеметрия
б) Охлаждение двигателя
в) Регулирование топливоподачи г) Передача данных

15. Какой компонент отвечает за контроль и навигацию беспилотного воздушного судна?
(ОК05, ПК1.2)
а) Гироскоп б) Радар
в) Автопилот г) Эхолот
25
б) Летное управление
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эксплуатации беспилотных авиационных систем? (ОК09, ПК1.7) а) Техническое обслуживание
б) Обучение операторов
в) Транспортировка на стартовую площадку г) Заправка топливом

17. Какие задачи решают наземные комплексы управления полетом беспилотных авиационных систем? (ОК01, ПК1.3)
а) Регулирование температуры
б) Обработка сигналов управления
в) Организация воздушного пространства г) Контроль технического состояния

18. Какой документ устанавливает основные требования к эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) в Российской Федерации? (ОК09, ПК1.6)
а) Федеральные авиационные правила б) Положение о беспилотных системах в) Воздушный кодекс
г) Декларация соответствия

19. Какие правила и положения касаются обладателя свидетельства внешнего пилота беспилотной авиационной системы? (ОК05, ПК1.6)
а) Правила ограничения шума
б) Федеральные законы о воздушной безопасности в) Летные нормы
г) Правила дорожного движения

20. Какой орган осуществляет регулирование и выдачу свидетельств внешнего пилота для беспилотных авиационных систем в России? (ОК09, ПК1.3)
а) Федеральная служба по экологии б) Министерство образования
в) Министерство обороны
г) Федеральное агентство воздушного транспорта



Вариант №3
1. Какие основные типы конструкции беспилотных авиационных систем самолетного типа существуют? (ОК02, ПК1.2)
а) Тримаран б) Моноплан
в) Мультиротор г) Биплан

2. Какая конструкция характеризуется отсутствием вертикального оперения и стабилизатора? (ОК02, ПК1.2)
а) Крылоносец б) Многокрыл в) Крылатый г) Бесхвостый
16. Какие функции выполняют наземные комплексы транспортировки 2в6подготовке к
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способных вертикально взлетать и приземляться? (ОК01, ПК1.2) а) Биплан
б) Моноплан
в) Вертолетный г) Крылатый

4. Какие функции выполняют станции внешнего пилота в процессе подготовки к эксплуатации беспилотных авиационных систем? (ОК01, ПК1.1)
а) Дистанционное управление б) Обеспечение топливом
в) Навигация в полете
г) Медицинская поддержка

5. Какой этап включает в себя обучение операторов на станциях внешнего пилота? (ОК03, ПК1.1)
а) Ознакомление с технической документацией б) Полетные тренировки
в) Работа с бортовым оборудованием г) Теоретическая подготовка

6. Какие этапы включает в себя подготовка к эксплуатации планера беспилотного воздушного судна? (ОК03, ПК1.1)
а) Проверка радиосвязи
б) Обслуживание гидравлических систем в) Предполетная подготовка
г) Заправка топливом

7. Какие функции выполняют несущие поверхности на беспилотном воздушном судне? (ОК02, ПК1.4)
а) Питание электроники
б) Радиосвязь с наземной станцией в) Стабилизация в полете
г) Тепловая изоляция

8. Какие компоненты входят в состав двигательной установки беспилотного воздушного судна? (ОК05, ПК1.5)
а) Генератор
б) Аккумулятор
в) Летное управление г) Компрессор

9. Какие функции выполняет двигательная установка на беспилотном воздушном судне?
(ОК05, ПК1.5)
а) Генерация электроэнергии
б) Приведение в движение воздушного судна в) Обеспечение связи
г) Контроль стабилизации

10. Какие этапы включают в себя подготовку к эксплуатации бортового энергетического оборудования беспилотного воздушного судна? (ОК01, ПК1.1)
3. Какой тип конструкции обычно используется для беспилотных лета2т7ельных аппаратов,
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б) Подготовка топливной системы
в) Обучение наземному обслуживающему персоналу г) Проверка инерциальных систем

11. Какие компоненты входят в состав бортового энергетического оборудования беспилотного воздушного судна? (ОК02, ПК1.4)
а) Батарея б) Реактор в) Турбина г) Антенна

12. Какие функции выполняют гидравлические системы в бортовом энергетическом оборудовании беспилотного воздушного судна? (ОК01, ПК1.4)
а) Управление двигателем
б) Управление поверхностями в) Система охлаждения
г) Регулирование температуры

13. Какие компоненты включает в себя комплект бортового оборудования беспилотного воздушного судна? (ОК02, ПК1.4)
а) Бронирование б) Датчики
в) Шасси
г) Парашют

14. Какие функции выполняет радиолиния управления в бортовом оборудовании беспилотного воздушного судна? (ОК01, ПК1.2)
а) Охлаждение двигателя
б) Регулирование топливоподачи в) Передача данных
г) Телеметрия

15. Какой компонент отвечает за контроль и навигацию беспилотного воздушного судна?
(ОК05, ПК1.2)
а) Радар б) Эхолот
в) Автопилот г) Гироскоп

16. Какие функции выполняют наземные комплексы транспортировки в подготовке к эксплуатации беспилотных авиационных систем? (ОК09, ПК1.7)
а) Обучение операторов
б) Транспортировка на стартовую площадку в) Техническое обслуживание
г) Заправка топливом
17. Какие задачи решают наземные комплексы управления полетом беспилотных авиационных систем? (ОК01, ПК1.3)
а) Контроль технического состояния
б) Организация воздушного пространства в) Регулирование температуры
28
а) Тестирование автопилота
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18. Какой документ устанавливает основные требования к эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) в Российской Федерации? (ОК09, ПК1.6)
а) Положение о беспилотных системах б) Воздушный кодекс
в) Федеральные авиационные правила г) Декларация соответствия

19. Какие правила и положения касаются обладателя свидетельства внешнего пилота беспилотной авиационной системы? (ОК05, ПК1.6)
а) Летные нормы
б) Федеральные законы о воздушной безопасности в) Правила дорожного движения
г) Правила ограничения шума

20. Какой орган осуществляет регулирование и выдачу свидетельств внешнего пилота для беспилотных авиационных систем в России? (ОК09, ПК1.3)
а) Министерство образования
б) Федеральная служба по экологии в) Министерство обороны
г) Федеральное агентство воздушного транспорта

Вариант №4
1. Какие основные типы конструкции беспилотных авиационных систем самолетного типа существуют? (ОК02, ПК1.2)
а) Мультиротор б) Тримаран
в) Моноплан г) Биплан

2. Какая конструкция характеризуется отсутствием вертикального оперения и стабилизатора? (ОК02, ПК1.2)
а) Крылатый б) Крылоносец в) Бесхвостый г) Многокрыл

3. Какой тип конструкции обычно используется для беспилотных летательных аппаратов, способных вертикально взлетать и приземляться? (ОК01, ПК1.2)
а) Биплан
б) Крылатый в) Моноплан
г) Вертолетный

4. Какие функции выполняют станции внешнего пилота в процессе подготовки к эксплуатации беспилотных авиационных систем? (ОК01, ПК1.1)
а) Обеспечение топливом б) Медицинская поддержка в) Навигация в полете
г) Дистанционное управление
29
г) Обработка сигналов управления
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ПК1.1)
а) Теоретическая подготовка б) Полетные тренировки
в) Ознакомление с технической документацией г) Работа с бортовым оборудованием

6. Какие этапы включает в себя подготовка к эксплуатации планера беспилотного воздушного судна? (ОК03, ПК1.1)
а) Заправка топливом
б) Предполетная подготовка
в) Обслуживание гидравлических систем г) Проверка радиосвязи

7. Какие функции выполняют несущие поверхности на беспилотном воздушном судне? (ОК02, ПК1.4)
а) Стабилизация в полете б) Тепловая изоляция
в) Радиосвязь с наземной станцией г) Питание электроники

8. Какие компоненты входят в состав двигательной установки беспилотного воздушного судна? (ОК05, ПК1.5)
а) Аккумулятор б) Генератор
в) Компрессор
г) Летное управление

9. Какие функции выполняет двигательная установка на БВС? (ОК01, ПК1.4) а) Приведение в движение воздушного судна
б) Контроль стабилизации
в) Обеспечение связи
г) Генерация электроэнергии

10. Какие этапы включают в себя подготовку к эксплуатации бортового энергетического оборудования беспилотного воздушного судна? (ОК01, ПК1.1)
а) Подготовка топливной системы
б) Обучение наземному обслуживающему персоналу в) Тестирование автопилота
г) Проверка инерциальных систем
11. Какие компоненты входят в состав бортового энергетического оборудования БВС?
(ОК01, ПК1.4)
а) Реактор б) Турбина в) Батарея г) Антенна

12. Какие функции выполняют гидравлические системы в бортовом энергетическом оборудовании беспилотного воздушного судна? (ОК01, ПК1.4)
а) Управление поверхностями
5. Какой этап включает в себя обучение операторов на станциях внешне3г0о пилота? (ОК03,
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в) Регулирование температуры г) Управление двигателем

13. Какие компоненты включает в себя комплект бортового оборудования БВС? (ОК01, ПК1.5)
а) Парашют б) Шасси
в) Бронирование г) Датчики

14. Какие функции выполняет радиолиния управления в бортовом оборудовании беспилотного воздушного судна? (ОК01, ПК1.2)
а) Регулирование топливоподачи б) Телеметрия
в) Передача данных
г) Охлаждение двигателя

15. Какой компонент отвечает за контроль и навигацию БВС? (ОК05, ПК1.2) а) Автопилот
б) Эхолот
в) Гироскоп г) Радар

16. Какие функции выполняют наземные комплексы транспортировки в подготовке к эксплуатации беспилотных авиационных систем? (ОК09, ПК1.7)
а) Заправка топливом
б) Техническое обслуживание
в) Транспортировка на стартовую площадку г) Обучение операторов

17. Какие задачи решают наземные комплексы управления полетом беспилотных авиационных систем? (ОК01, ПК1.3)
а) Обработка сигналов управления
б) Организация воздушного пространства в) Регулирование температуры
г) Контроль технического состояния

18. Какой документ устанавливает основные требования к эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) в Российской Федерации? (ОК09, ПК1.6)
а) Воздушный кодекс
б) Декларация соответствия
в) Положение о беспилотных системах г) Федеральные авиационные правила

19. Какие правила и положения касаются обладателя свидетельства внешнего пилота беспилотной авиационной системы? (ОК05, ПК1.6)
а) Правила дорожного движения б) Летные нормы
в) Федеральные законы о воздушной безопасности г) Правила ограничения шума
31
б) Система охлаждения
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беспилотных авиационных систем в России? (ОК09, ПК1.3) а) Федеральное агентство воздушного транспорта
б) Министерство образования
в) Федеральная служба по экологии г) Министерство обороны
Критерии оценивания рубежной аттестации:

	Количество вопросов
	Оценка

	16-20
	5
	
аттестован

	11-15
	4
	

	6-10
	3
	

	0-5
	2
	не аттестован




Аттестован - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 6-20 вопросов.
Не аттестован - выставляется обучающемуся, который ответил менее 5 вопроса.
Отлично - выставляется обучающемуся, ответившему на 16-20 вопросов.
Хорошо - выставляется обучающемуся, ответившему на 11-15 вопросов.
Удовлетворительно - выставляется обучающемуся, ответившему на 6-10 вопросов.


Ключи к тесту
	№ п/п
	Вариант № 1
	Вариант № 2
	Вариант №3
	Вариант №4

	1
	г
	в
	в
	в

	2
	б
	г
	г
	в

	3
	в
	б
	в
	г

	4
	в
	г
	г
	г

	5
	б
	а
	г
	в

	6
	в
	б
	б
	в

	7
	а
	б
	в
	а

	8
	б
	а
	а
	г

	9
	в
	в
	б
	б

	10
	г
	б
	г
	в

	11
	в
	в
	а
	в

	12
	г
	а
	б
	а

	13
	а
	г
	б
	г

	14
	б
	г
	в
	в

	15
	а
	в
	в
	а

	16
	в
	б
	б
	в

	17
	в
	б
	г
	б


20. Какой орган осуществляет регулирование и выдачу свидетельств вн3е2шнего пилота для
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	18
	б
	а
	в
	33	г

	19
	в
	б
	б
	в

	20
	в
	г
	г
	а


Вопросы ко 2-ой рубежной аттестации 4 семестр 34
1. Что необходимо для проведения предварительной подготовки беспилотных авиационных систем самолетного типа? (ОК09, ПК1.1)
2. Какие операции включает регламентированная предполетная подготовка беспилотных авиационных систем самолетного типа? (ОК02, ПК1.1)
3. Какие периодические работы могут выполняться в день подготовки беспилотных авиационных систем самолетного типа (БАССТ) (выберите одно или несколько)? (ОК02, ПК1.1)
4. Предполѐтная подготовка проводится… (ОК01, ПК1.1)
5. Временем предполетной подготовки беспилотных авиационных систем самолетного типа к полету считается… (ОК01, ПК1.1)
6. Перед полетом необходимо осуществить (выберите одно или несколько): (ОК01, ПК1.1)
7. Допускается эксплуатация беспилотных авиационных систем самолетного типа (БАССТ) одним оператором? (ОК01, ПК1.2)
8. Что может не входить в комплекс беспилотных авиационных систем самолетного типа: (ОК09, ПК1.5)
9. Что учитывается при выборе места взлѐта-посадки беспилотных авиационных систем самолетного типа? (ОК01, ПК1.1)
10. Как влияет неверная центровка беспилотного летательного аппарата самолѐтного типа на его полет? (ОК01, ПК1.2)
11. Как влияет человеческий фактор на безопасность полета? (ПК1.2)
12. Какие функции обеспечивает Единая система организации воздушного движения Российской Федерации (ЕС ОрВД) (ПК1.3)
13. Что не относится к системе организации воздушного движения? (ПК1.3)
14. Координирование использования воздушного пространства осуществляется? (ПК1.3)
15. В каких случаях производится согласование использования воздушного пространства с Единой Службой Организации Воздушного Движения? (ПК1.3)
16. Кому подчиняется Единая система организации воздушного движения Российской Федерации? (ПК1.3)
17. Выберите верный порядок действий построения и привязки модели к местности в программе обработки данных аэрофотосъѐмки: (ПК1.2)
18. Что, с точки зрения оператора, не входит в типовой процесс работы с программой для обработки данных? (ПК1.2)
19. Назовите отрасли хозяйственной деятельности человека, в которых используется аэрофотосъѐмка? (ПК1.2)
20. Что необходимо для достижения максимальной точности данных аэрофотосъемки? (ПК1.2)


Образец билета ко 2-ой рубежной аттестации
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Вариант №135


1) Что необходимо для проведения предварительной подготовки беспилотных авиационных систем самолетного типа? (ОК09, ПК1.1)
a) Комплект	законодательных	актов,	регламентирующих	использование	воздушного пространства;
b) Комплект эксплуатационной документации;
c) Комплект специальных инструментов;
d) Комплект универсальных инструментов;
e) Всѐ вышеперечисленное.

2) Какие операции включает регламентированная предполетная подготовка беспилотных авиационных систем самолетного типа? (ОК02, ПК1.1)
a) Контрольный осмотр и устранение неисправностей, выявленных в еѐ процессе;
b) Контрольный полет беспилотного летательного аппарата;
c) Полная разборка и диагностика беспилотного летательного аппарата.

3) Какие периодические работы могут выполняться в день подготовки беспилотных авиационных систем самолетного типа (БАССТ) (выберите одно или несколько)? (ОК02, ПК1.1)
a) периодические работы в соответствии с эксплуатационной документацией;
b) замена агрегатов, выработавших ресурс (срок службы);
c) работы	по	содержанию	в	исправном	состоянии	инструмента	и	закрепленных	за подразделением наземного обслуживания специального применения и средств контроля;
d) перекрестные осмотры беспилотных летательных аппаратов для проведения посменных полетов;
e) устранение неисправностей БАССТ;
f) все вышеперечисленные.

4) Предполѐтная подготовка проводится… (ОК01, ПК1.1)
a) В день полѐта;
b) Заблаговременно;
c) В любое выбранное время.

5) Временем предполетной подготовки беспилотных авиационных систем самолетного типа к полету считается… (ОК01, ПК1.1)
a) непрерывное время от начала работ по подготовке до готовности беспилотного летательного аппарата к взлету.
b) непрерывное время от начала работ по подготовке до еѐ завершения;
c) продолжительность рабочей смены операторов.

6) Перед полетом необходимо осуществить (выберите одно или несколько): (ОК01, ПК1.1)
a) Уточнить полѐтное задание;	36
b) изучить метеорологическую и аэронавигационную обстановку;
c) согласовать действия с заинтересованными структурами;
d) проверить исправность оборудования;
e) все вышеперечисленное.

7) Допускается эксплуатация беспилотных авиационных систем самолетного типа (БАССТ) одним оператором? (ОК01, ПК1.2)
a) Да;
b) Нет;
c) Допускается при наличии водителя служебного автомобиля;
d) Допускается, если это оговорено в руководстве по эксплуатации данного типа БАССТ.

8) Что может не входить в комплекс БАС самолетного типа: (ПК1.5)
a) Беспилотный летательный аппарат;
b) Наземная станция управления;
c) Пусковая установка;
d) Комплект запасных частей;
e) Документация.

9) Что учитывается при выборе места взлѐта-посадки беспилотных авиационных систем самолетного типа? (ОК01, ПК1.1)
a) Размер площадки взлѐта-посадки;
b) Высота точки взлѐта-посадки относительно маршрута;
c) Наличие препятствий для взлѐта и посадки;
d) Направление ветра;
e) Наличие удобных подъездных путей;
f) Всѐ вышеперечисленное.

10) Как влияет неверная центровка беспилотного летательного аппарата самолѐтного типа на его полет? (ОК01, ПК1.2)
a) ухудшает устойчивость и управляемость БПЛА;
b) усложняет взлет и посадку, на сам полет не влияет;
c) не влияет;
d) усложняет полѐт, на взлѐт и посадку не влияет;
e) улучшает устойчивость и управляемость БПЛА.

11) Как влияет человеческий фактор на безопасность полета? (ПК 1.2)
a) В авиации «человеческий фактор» рассматривается как важнейшее условие, влияющее на уровень и определяющее состояние безопасности полетов любого рода летательных аппаратов.
b) Никак не влияет;
c) Оказывает несущественное влияние.

12) Какие функции обеспечивает Единая система организации воздушного движения Российской Федерации (ЕС ОрВД) (ПК1.3)
a) безопасность использования воздушного	пространства и
приемлемый уровень безопасности полетов при обслуживании воздушного движения;
b) безопасность использования воздушного пространства;	37
c) приемлемый уровень безопасности полетов при обслуживании воздушного движения.

13) Что не относится к системе организации воздушного движения? (ПК1.3)
a) главный центр Единой системы (ГЦ ЕС ОрВД)
b) зональный центр Единой системы (ЗЦ ЕС ОрВД)
c) региональный центр (РегЦ ЕС ОрВД);
d) районный центр (РЦ ЕС ОрВД);
e) вспомогательные районные центры Единой системы (ВРЦ ЕС ОрВД);
f) относятся все перечисленные.

14) Координирование использования воздушного пространства осуществляется? (ПК 1.3)
a) в целях обеспечения заявленной пользователями воздушного пространства деятельности в зависимости от складывающейся воздушной, метеорологической, аэронавигационной обстановки и в соответствии с государственными приоритетами
b) в целях обеспечения заявленной пользователями воздушного пространства деятельности в зависимости от государственных приоритетов
c) в целях обеспечения заявленной пользователями воздушного пространства деятельности в зависимости от складывающейся воздушной, метеорологической, аэронавигационной обстановки не зависимо от государственных приоритетов.

15) В каких случаях производится согласование использования воздушного пространства с Единой Службой Организации Воздушного Движения? (ПК 1.3)
a) При подготовке выполнения полѐтов беспилотного летательного аппарата самолѐтного (БПЛА);
b) При взлѐте БПЛА;
c) При изменении в режимах полѐта БПЛА;
d) При приземлении БПЛА;
e) При потере связи с БПЛА;
f) Во всех случаях.

16) Кому	подчиняется	Единая	система	организации	воздушного	движения	Российской Федерации? (ПК 1.3)
a) Федеральному агентству воздушного транспорта Минтранса России (Росавиация);
b) Министерству транспорта Российской Федерации;
c) Правительству Российской Федерации.

17) Выберите верный порядок действий построения и привязки модели к местности в программе обработки данных аэрофотосъѐмки: (ПК1.2)
a) Привязка модели к местности, построение грубой модели, построение полигональной модели.
b) Построение грубой модели, привязка модели к местности, построение полигональной модели.
c) Построение полигональной модели, привязка модели к местности, построение грубой модели.

18) Что, с точки зрения оператора, не входит в типовой процесс работы с программой для обработки данных? (ПК1.2)
a) Загрузка фотографий;
b) Формирование точной модели поверхности земли
c) Оптимизация модели
d) Сопоставление модели с известными картами	38
e) Генерация полигональной модели поверхности земли
f) Экспорт данных

19) Назовите	отрасли	хозяйственной	деятельности	человека,	в	которых	используется аэрофотосъѐмка? (ПК1.2)
a) Картография,
b) Геология,
c) Сельское хозяйство,
d) Строительство
e) Всѐ вышеперечисленное.


20) Что необходимо для достижения максимальной точности данных аэрофотосъемки? (ПК1.2)
a) использовать фотокамеру с высоким разрешением;
b) с высокой точностью определять траекторию полета беспилотного летательного аппарата самолетного типа;
c) использовать временную метку для фиксации момента производства фотоснимка;
d) с высокой точностью знать пространственное положение и ориентацию камеры в момент фотографирования;
e) использовать специальное программное обеспечение для обработки полученных данных;
f) все вышеперечисленное.



Вариант №2
1) Как влияет человеческий фактор на безопасность полета? (ПК 1.2)
a) В авиации «человеческий фактор» рассматривается как важнейшее условие, влияющее на уровень и определяющее состояние безопасности полетов любого рода летательных аппаратов.
b) Никак не влияет;
c) Оказывает несущественное влияние.

2) Какие функции обеспечивает Единая система организации воздушного движения Российской Федерации (ЕС ОрВД) (ПК1.3)
a) безопасность использования воздушного	пространства и
приемлемый уровень безопасности полетов при обслуживании воздушного движения;
b) безопасность использования воздушного пространства;
c) приемлемый уровень безопасности полетов при обслуживании воздушного движения.

3) Что не относится к системе организации воздушного движения? (ПК1.3)
a) главный центр Единой системы (ГЦ ЕС ОрВД)
b) зональный центр Единой системы (ЗЦ ЕС ОрВД)
c) региональный центр (РегЦ ЕС ОрВД);
d) районный центр (РЦ ЕС ОрВД);
e) вспомогательные районные центры Единой системы (ВРЦ ЕС ОрВД);
f) относятся все перечисленные.
4) Координирование использования воздушного пространства осущест3в9ляется? (ПК1.3)
a) в целях обеспечения заявленной пользователями воздушного пространства деятельности в зависимости от складывающейся воздушной, метеорологической, аэронавигационной обстановки и в соответствии с государственными приоритетами
b) в целях обеспечения заявленной пользователями воздушного пространства деятельности в зависимости от государственных приоритетов
c) в целях обеспечения заявленной пользователями воздушного пространства деятельности в зависимости от складывающейся воздушной, метеорологической, аэронавигационной обстановки не зависимо от государственных приоритетов.

5) В	каких	случаях	производится	согласование	использования	воздушного пространства с Единой Службой Организации Воздушного Движения? (ПК1.3)
a) При подготовке выполнения полѐтов беспилотного летательного аппарата самолѐтного (БПЛА);
b) При взлѐте БПЛА;
c) При изменении в режимах полѐта БПЛА;
d) При приземлении БПЛА;
e) При потере связи с БПЛА;
f) Во всех случаях.

6) Кому подчиняется Единая система организации воздушного движения Российской Федерации? (ПК 1.3)
a) Федеральному агентству воздушного транспорта Минтранса России (Росавиация);
b) Министерству транспорта Российской Федерации;
c) Правительству Российской Федерации.

7) Выберите верный порядок действий построения и привязки модели к местности в программе обработки данных аэрофотосъѐмки: (ПК 1.2)
a) Привязка модели к местности, построение грубой модели, построение полигональной модели.
b) Построение грубой модели, привязка модели к местности, построение полигональной модели.
c) Построение полигональной модели, привязка модели к местности, построение грубой модели.

8) Что, с точки зрения оператора, не входит в типовой процесс работы с программой для обработки данных? (ПК 1.2)
a) Загрузка фотографий;
b) Формирование точной модели поверхности земли
c) Оптимизация модели
d) Сопоставление модели с известными картами
e) Генерация полигональной модели поверхности земли
f) Экспорт данных

9) Назовите отрасли хозяйственной деятельности человека, в которых используется аэрофотосъѐмка? (ПК 1.2)
a) Картография,
b) Геология,
c) Сельское хозяйство,
d) Строительство
e) Всѐ вышеперечисленное.
10) Что необходимо для достижения максимальной точности данных аэрофотосъемки?
(ПК 1.2)
a. использовать фотокамеру с высоким разрешением;
b. с высокой точностью определять траекторию полета беспилотного летательного аппарата самолетного типа;
c. использовать временную метку для фиксации момента производства фотоснимка;
d. с высокой точностью знать пространственное положение и ориентацию камеры в момент фотографирования;
e. использовать специальное программное обеспечение для обработки полученных данных;
f. все вышеперечисленное.

11) Что	необходимо	для	проведения	предварительной	подготовки	беспилотных авиационных систем самолетного типа? (ОК09, ПК1.1)
a. Комплект	законодательных	актов,	регламентирующих	использование	воздушного пространства;
b. Комплект эксплуатационной документации;
c. Комплект специальных инструментов;
d. Комплект универсальных инструментов;
e. Всѐ вышеперечисленное.

12) Какие	операции	включает	регламентированная	предполетная	подготовка беспилотных авиационных систем самолетного типа? (ОК02, ПК1.1)
a. Контрольный осмотр и устранение неисправностей, выявленных в еѐ процессе;
b. Контрольный полет беспилотного летательного аппарата;
c. Полная разборка и диагностика беспилотного летательного аппарата.

13) Какие периодические работы могут выполняться в день подготовки беспилотных авиационных систем самолетного типа (БАССТ) (выберите одно или несколько)? (ОК02, ПК1.1) (ПК1.1)
a. периодические работы в соответствии с эксплуатационной документацией;
b. замена агрегатов, выработавших ресурс (срок службы);
c. работы по содержанию в исправном состоянии инструмента и закрепленных за подразделением наземного обслуживания специального применения и средств контроля;
d. перекрестные осмотры беспилотных летательных аппаратов для проведения посменных полетов;
e. устранение неисправностей БАССТ;
f. все вышеперечисленные.

14) Предполѐтная подготовка проводится… (ОК01, ПК1.1)
a. В день полѐта;
b. Заблаговременно;
c. В любое выбранное время.

15) Временем предполетной подготовки беспилотных авиационных систем самолетного типа к полету считается… (ОК01, ПК1.1)
a. непрерывное время от начала работ по подготовке до готовности беспилотного летательного аппарата к взлету.
c.  продолжительность рабочей смены операторов.

16) Перед полетом необходимо осуществить (выберите одно или несколько): (ОК01, ПК1.1)
a. Уточнить полѐтное задание;
b. изучить метеорологическую и аэронавигационную обстановку;
c. согласовать действия с заинтересованными структурами;
d. проверить исправность оборудования;
e. все вышеперечисленное.

17) Допускается эксплуатация беспилотных авиационных систем самолетного типа (БАССТ) одним оператором? (ОК01, ПК1.2)
a. Да;
b. Нет;
c. Допускается при наличии водителя служебного автомобиля;
d. Допускается, если это оговорено в руководстве по эксплуатации данного типа БАССТ.

18) Что может не входить в комплекс беспилотных авиационных систем самолетного типа: (ОК09, ПК1.5)
a. Беспилотный летательный аппарат;
b. Наземная станция управления;
c. Пусковая установка;
d. Комплект запасных частей;
e. Документация.

19) Что учитывается при выборе места взлѐта-посадки беспилотных авиационных систем самолетного типа? (ОК01, ПК1.1)
a. Размер площадки взлѐта-посадки;
b. Высота точки взлѐта-посадки относительно маршрута;
c. Наличие препятствий для взлѐта и посадки;
d. Направление ветра;
e. Наличие удобных подъездных путей;
f. Всѐ вышеперечисленное.

20) Как влияет неверная центровка беспилотного летательного аппарата самолѐтного типа на его полет? (ОК01, ПК1.2)
a. ухудшает устойчивость и управляемость БПЛА;
b. усложняет взлет и посадку, на сам полет не влияет;
c. не влияет;
d. усложняет полѐт, на взлѐт и посадку не влияет;
e. улучшает устойчивость и управляемость БПЛА.


Вариант №3

1) Что необходимо для достижения максимальной точности данных аэрофотосъемки?
(ПК1.2)
a. использовать фотокамеру с высоким разрешением;	42
b. с высокой точностью определять траекторию полета беспилотного летательного аппарата самолетного типа;
c. использовать временную метку для фиксации момента производства фотоснимка;
d. с высокой точностью знать пространственное положение и ориентацию камеры в момент фотографирования;
e. использовать специальное программное обеспечение для обработки полученных данных;
f. все вышеперечисленное.

2) Назовите отрасли хозяйственной деятельности человека, в которых используется аэрофотосъѐмка? (ПК1.2)
a) Картография,
b) Геология,
c) Сельское хозяйство,
d) Строительство
e) Всѐ вышеперечисленное.

3) Что, с точки зрения оператора, не входит в типовой процесс работы с программой для обработки данных? (ПК 1.2)
a) Загрузка фотографий;
b) Формирование точной модели поверхности земли
c) Оптимизация модели
d) Сопоставление модели с известными картами
e) Генерация полигональной модели поверхности земли
f) Экспорт данных

4) Выберите верный порядок действий построения и привязки модели к местности в программе обработки данных аэрофотосъѐмки: (ПК1.2)
a) Привязка модели к местности, построение грубой модели, построение полигональной модели.
b) Построение грубой модели, привязка модели к местности, построение полигональной модели.
c) Построение полигональной модели, привязка модели к местности, построение грубой модели.

5) Кому подчиняется Единая система организации воздушного движения Российской Федерации? (ПК1.3)
a) Федеральному агентству воздушного транспорта Минтранса России (Росавиация);
b) Министерству транспорта Российской Федерации;
c) Правительству Российской Федерации.


6) В	каких	случаях	производится	согласование	использования	воздушного пространства с Единой Службой Организации Воздушного Движения? (ПК 1.3)
a) При подготовке выполнения полѐтов беспилотного летательного аппарата самолѐтного (БПЛА);
b) При взлѐте БПЛА;
c) При изменении в режимах полѐта БПЛА;
d) При приземлении БПЛА;
e) При потере связи с БПЛА;
f) Во всех случаях.
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7) Координирование использования воздушного пространства осуществляется? (ПК 1.3)
a) в целях обеспечения заявленной пользователями воздушного пространства деятельности в зависимости от складывающейся воздушной, метеорологической, аэронавигационной обстановки и в соответствии с государственными приоритетами
b) в целях обеспечения заявленной пользователями воздушного пространства деятельности в зависимости от государственных приоритетов
c) в целях обеспечения заявленной пользователями воздушного пространства деятельности в зависимости от складывающейся воздушной, метеорологической, аэронавигационной обстановки не зависимо от государственных приоритетов.

8) Что не относится к системе организации воздушного движения? (ПК 1.3)
a) главный центр Единой системы (ГЦ ЕС ОрВД)
b) зональный центр Единой системы (ЗЦ ЕС ОрВД)
c) региональный центр (РегЦ ЕС ОрВД);
d) районный центр (РЦ ЕС ОрВД);
e) вспомогательные районные центры Единой системы (ВРЦ ЕС ОрВД);
f) относятся все перечисленные.

9) Какие функции обеспечивает Единая система организации воздушного движения Российской Федерации (ЕС ОрВД) (ПК1.3)
a. безопасность использования воздушного пространства и
приемлемый уровень безопасности полетов при обслуживании воздушного движения;
b. безопасность использования воздушного пространства;
c. приемлемый уровень безопасности полетов при обслуживании воздушного движения.

10) Как влияет человеческий фактор на безопасность полета? (ПК1.2)
a. В авиации «человеческий фактор» рассматривается как важнейшее условие, влияющее на уровень и определяющее состояние безопасности полетов любого рода летательных аппаратов.
b. Никак не влияет;
c. Оказывает несущественное влияние.

11) Как влияет неверная центровка БПЛА самолѐтного типа на его полет? (ПК1.2)
a. ухудшает устойчивость и управляемость БПЛА;
b. усложняет взлет и посадку, на сам полет не влияет;
c. не влияет;
d. усложняет полѐт, на взлѐт и посадку не влияет;
e. улучшает устойчивость и управляемость БПЛА.

12) Что учитывается при выборе места взлѐта-посадки беспилотных авиационных систем самолетного типа? (ОК01, ПК1.1)
a. Размер площадки взлѐта-посадки;
b. Высота точки взлѐта-посадки относительно маршрута;
c. Наличие препятствий для взлѐта и посадки;
d. Направление ветра;
e. Наличие удобных подъездных путей;
f. Всѐ вышеперечисленное.
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13) Что может не входить в комплекс беспилотных авиационных систем самолетного типа: (ОК09, ПК1.5)
a. Беспилотный летательный аппарат;
b. Наземная станция управления;
c. Пусковая установка;
d. Комплект запасных частей;
e. Документация.

14) Допускается эксплуатация беспилотных авиационных систем самолетного типа (БАССТ) одним оператором? (ОК01, ПК1.2)
a. Нет;
b. Да;
c. Допускается при наличии водителя служебного автомобиля;
d. Допускается, если это оговорено в руководстве по эксплуатации данного типа БАССТ.

15) Перед полетом необходимо осуществить (выберите одно или несколько): (ОК01, ПК1.1)
a. Уточнить полѐтное задание;
b. изучить метеорологическую и аэронавигационную обстановку;
c. согласовать действия с заинтересованными структурами;
d. проверить исправность оборудования;
e. все вышеперечисленное.

16) Временем предполетной подготовки беспилотных авиационных систем самолетного типа к полету считается… (ОК01, ПК1.1)
a. непрерывное время от начала работ по подготовке до готовности беспилотного летательного аппарата к взлету.
b. непрерывное время от начала работ по подготовке до еѐ завершения;
c. продолжительность рабочей смены операторов.

17) Предполѐтная подготовка проводится… (ОК01, ПК1.1)
a. В день полѐта;
b. Заблаговременно;
c. В любое выбранное время.


18) Какие периодические работы могут выполняться в день подготовки беспилотных авиационных систем самолетного типа (БАССТ) (выберите одно или несколько)? (ОК02, ПК1.1)
a. периодические работы в соответствии с эксплуатационной документацией;
b. замена агрегатов, выработавших ресурс (срок службы);
c. работы по содержанию в исправном состоянии инструмента и закрепленных за подразделением наземного обслуживания специального применения и средств контроля;
d. перекрестные осмотры беспилотных летательных аппаратов для проведения посменных полетов;
e. устранение неисправностей БАССТ;
f. все вышеперечисленные.
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19) Какие	операции	включает	регламентированная	пред4п5олетная	подготовка беспилотных авиационных систем самолетного типа? (ОК02, ПК1.1)
a. Контрольный осмотр и устранение неисправностей, выявленных в еѐ процессе;
b. Контрольный полет беспилотного летательного аппарата;
c. Полная разборка и диагностика беспилотного летательного аппарата.

20) Что	необходимо	для	проведения	предварительной	подготовки	беспилотных авиационных систем самолетного типа? (ОК09, ПК1.1)
a. Комплект	законодательных	актов,	регламентирующих	использование	воздушного пространства;
b. Комплект эксплуатационной документации;
c. Комплект специальных инструментов;
d. Комплект универсальных инструментов;
e. Всѐ вышеперечисленное.





Вариант №4
1) Как влияет неверная центровка беспилотного летательного аппарата самолѐтного типа на его полет? (ОК01, ПК1.2)
a. ухудшает устойчивость и управляемость БПЛА;
b. усложняет взлет и посадку, на сам полет не влияет;
c. не влияет;
d. усложняет полѐт, на взлѐт и посадку не влияет;
e. улучшает устойчивость и управляемость БПЛА.

2) Что учитывается при выборе места взлѐта-посадки беспилотных авиационных систем самолетного типа? (ОК01, ПК1.1)
a. Размер площадки взлѐта-посадки;
b. Высота точки взлѐта-посадки относительно маршрута;
c. Наличие препятствий для взлѐта и посадки;
d. Направление ветра;
e. Наличие удобных подъездных путей;
f. Всѐ вышеперечисленное.

3) Что может не входить в комплекс беспилотных авиационных систем самолетного типа: (ОК09, ПК1.5)
a. Беспилотный летательный аппарат;
b. Наземная станция управления;
c. Пусковая установка;
d. Комплект запасных частей;
e. Документация.

4) Допускается эксплуатация беспилотных авиационных систем самолетного типа (БАССТ) одним оператором? (ОК01, ПК1.2)
a. Нет;
b. Да;
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c. Допускается при наличии водителя служебного автомобиля;	46
d. Допускается, если это оговорено в руководстве по эксплуатации данного типа БАССТ.

5) Перед полетом необходимо осуществить (выберите одно или несколько): (ОК01, ПК1.1)
a. Уточнить полѐтное задание;
b. изучить метеорологическую и аэронавигационную обстановку;
c. согласовать действия с заинтересованными структурами;
d. проверить исправность оборудования;
e. все вышеперечисленное.

6) Временем предполетной подготовки беспилотных авиационных систем самолетного типа к полету считается… (ОК01, ПК1.1)
a. непрерывное время от начала работ по подготовке до готовности беспилотного летательного аппарата к взлету.
b. непрерывное время от начала работ по подготовке до еѐ завершения;
c. продолжительность рабочей смены операторов.


7) Предполѐтная подготовка проводится… (ОК01, ПК1.1)
a. В день полѐта;
b. Заблаговременно;
c. В любое выбранное время.

8) Какие периодические работы могут выполняться в день подготовки беспилотных авиационных систем самолетного типа (БАССТ) (выберите одно или несколько)? (ОК02, ПК1.1)
a. периодические работы в соответствии с эксплуатационной документацией;
b. замена агрегатов, выработавших ресурс (срок службы);
c. работы	по	содержанию	в исправном	состоянии	инструмента и закрепленных за подразделением наземного обслуживания специального применения и средств контроля;
d. перекрестные осмотры БПЛА для проведения посменных полетов;
e. устранение неисправностей БАССТ;
f. все вышеперечисленные.

9) Какие	операции	включает	регламентированная	предполетная	подготовка беспилотных авиационных систем самолетного типа? (ОК02, ПК1.1)
a. Контрольный осмотр и устранение неисправностей, выявленных в еѐ процессе;
b. Контрольный полет беспилотного летательного аппарата;
c. Полная разборка и диагностика беспилотного летательного аппарата.

10) Что	необходимо	для	проведения	предварительной	подготовки	беспилотных авиационных систем самолетного типа? (ОК09, ПК1.1)
a. Комплект	законодательных	актов,	регламентирующих	использование	воздушного пространства;
b. Комплект эксплуатационной документации;
c. Комплект специальных инструментов;
d. Комплект универсальных инструментов;
e. Всѐ вышеперечисленное.	46



11) Что необходимо для достижения максимальной точности данных аэрофотосъемки?
(ПК 1.2)
a. использовать фотокамеру с высоким разрешением;
b. с высокой точностью определять траекторию полета БАС самолетного типа;
c. использовать временную метку для фиксации момента производства фотоснимка;
d. с высокой точностью знать пространственное положение и ориентацию камеры в момент фотографирования;
e. использовать специальное ПО для обработки полученных данных;
f. все вышеперечисленное.

12) Назовите отрасли хозяйственной деятельности человека, в которых используется аэрофотосъѐмка? (ПК1.2)
a) Картография,
b) Геология,
c) Сельское хозяйство,
d) Строительство
e) Всѐ вышеперечисленное.

13) Что, с точки зрения оператора, не входит в типовой процесс работы с программой для обработки данных? (ПК1.2)
a) Загрузка фотографий;
b) Формирование точной модели поверхности земли
c) Оптимизация модели
d) Сопоставление модели с известными картами
e) Генерация полигональной модели поверхности земли
f) Экспорт данных

14) Выберите верный порядок действий построения и привязки модели к местности в программе обработки данных аэрофотосъѐмки: (ПК1.2)
a) Привязка модели к местности, построение грубой модели, построение полигональной модели.
b) Построение грубой модели, привязка модели к местности, построение полигональной модели.
c) Построение полигональной модели, привязка модели к местности, построение грубой модели.

15) Кому подчиняется Единая система организации воздушного движения Российской Федерации? (ПК 1.3)
a) Федеральному агентству воздушного транспорта Минтранса России (Росавиация);
b) Министерству транспорта Российской Федерации;
c) Правительству Российской Федерации.

16) В	каких	случаях	производится	согласование	использования	воздушного пространства с Единой Службой Организации Воздушного Движения? (ПК1.3)
a) При подготовке выполнения полѐтов беспилотного летательного аппарата самолѐтного (БПЛА);
b) При взлѐте БПЛА;
c) При изменении в режимах полѐта БПЛА;
d) При приземлении БПЛА;
e) При потере связи с БПЛА;
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17) Координирование использования воздушного пространства осуществляется? (ПК 1.3)
a) в целях обеспечения заявленной пользователями воздушного пространства деятельности в зависимости от складывающейся воздушной, метеорологической, аэронавигационной обстановки и в соответствии с государственными приоритетами
b) в целях обеспечения заявленной пользователями воздушного пространства деятельности в зависимости от государственных приоритетов
c) в целях обеспечения заявленной пользователями воздушного пространства деятельности в зависимости от складывающейся воздушной, метеорологической, аэронавигационной обстановки не зависимо от государственных приоритетов.


18) Что не относится к системе организации воздушного движения? (ПК1.3)
a) главный центр Единой системы (ГЦ ЕС ОрВД)
b) зональный центр Единой системы (ЗЦ ЕС ОрВД)
c) региональный центр (РегЦ ЕС ОрВД);
d) районный центр (РЦ ЕС ОрВД);
e) вспомогательные районные центры Единой системы (ВРЦ ЕС ОрВД);
f) относятся все перечисленные.

19) Какие функции обеспечивает Единая система организации воздушного движения Российской Федерации (ЕС ОрВД) (ПК1.3)
a. безопасность использования воздушного пространства и
приемлемый уровень безопасности полетов при обслуживании воздушного движения;
b. безопасность использования воздушного пространства;
c. приемлемый уровень безопасности полетов при обслуживании воздушного движения.

20) Как влияет человеческий фактор на безопасность полета? (ПК 1.2)
a. В авиации «человеческий фактор» рассматривается как важнейшее условие, влияющее на уровень и определяющее состояние безопасности полетов любого рода летательных аппаратов.
b. Никак не влияет;
c. Оказывает несущественное влияние.

Критерии оценивания рубежной аттестации:

	Количество вопросов
	О
	ценка

	16-20
	5
	
аттестован

	11-15
	4
	

	6-10
	3
	

	0-5
	2
	не аттестован




Аттестован - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 6-20 вопросов.
Не аттестован - выставляется обучающемуся, который ответил менее 5 вопроса.
48
f)  Во всех случаях.
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Хорошо - выставляется обучающемуся, ответившему на 11-15 вопросов.
Удовлетворительно - выставляется обучающемуся, ответившему на 6-10 вопросов.

Ключи к тесту
	№ п/п
	Вариант № 1
	Вариант № 2
	Вариант №3
	Вариант №4

	1
	e
	a
	f
	a

	2
	a
	a
	e
	f

	3
	f
	f
	d
	c

	4
	a
	a
	b
	d

	5
	a
	f
	a
	e

	6
	e
	a
	f
	a

	7
	e
	b
	a
	a

	8
	c
	d
	f
	f

	9
	f
	e
	a
	a

	10
	a
	f
	a
	e

	11
	a
	e
	a
	f

	12
	a
	a
	f
	e

	13
	f
	f
	c
	d

	14
	a
	a
	e
	b

	15
	f
	a
	e
	a

	16
	a
	e
	a
	f

	17
	b
	e
	a
	a

	18
	d
	c
	f
	f

	19
	e
	f
	a
	a

	20
	f
	a
	e
	a




Вопросы к экзамену
1. Какие основные типы конструкции беспилотных авиационных систем самолетного типа существуют? (ОК02, ПК1.2)
2. Какая конструкция характеризуется отсутствием вертикального оперения и стабилизатора? (ОК02, ПК1.2)
3. Какой тип конструкции обычно используется для беспилотных летательных аппаратов, способных вертикально взлетать и приземляться? (ОК01, ПК1.2)
4. Какие функции выполняют станции внешнего пилота в процессе подготовки к эксплуатации беспилотных авиационных систем? (ОК01, ПК1.1)
5. Какой этап включает в себя обучение операторов на станциях внешнего пилота? (ОК03, ПК1.1)
6. Какие этапы включает в себя подготовка к эксплуатации планера беспилотного воздушного судна? (ОК03, ПК1.1)
7. Какие функции выполняют несущие поверхности на беспилотном воздушном судне? (ОК02, ПК1.4)
8. Какие компоненты входят в состав двигательной установки беспилотного воздушного судна? (ОК05, ПК1.5)
9. Какие функции выполняет двигательная установка на беспилотном воздушном судне? (ОК05, ПК1.5)
49
Отлично - выставляется обучающемуся, ответившему на 16-20 вопросов.


49

оборудования беспилотного воздушного судна? (ОК01, ПК1.1)
11. Какие компоненты входят в состав бортового энергетического оборудования беспилотного воздушного судна? (ОК02, ПК1.4)
12. Какие функции выполняют гидравлические системы в бортовом энергетическом оборудовании беспилотного воздушного судна? (ОК01, ПК1.4)
13. Какие компоненты включает в себя комплект бортового оборудования беспилотного воздушного судна? (ОК02, ПК1.4)
14. Какие функции выполняет радиолиния управления в бортовом оборудовании беспилотного воздушного судна? (ПК1.2)
15. Какой компонент отвечает за контроль и навигацию беспилотного воздушного судна? (ОК05, ПК1.2)
16. Какие функции выполняют наземные комплексы транспортировки в подготовке к эксплуатации беспилотных авиационных систем? (ОК09, ПК1.7)
17. Какие задачи решают наземные комплексы управления полетом беспилотных авиационных систем? (ОК01, ПК1.3)
18. Какой документ устанавливает основные требования к эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) в Российской Федерации? (ОК09, ПК1.6)
19. Какие правила и положения касаются обладателя свидетельства внешнего пилота беспилотной авиационной системы? (ОК05, ПК1.6)
20. Какой орган осуществляет регулирование и выдачу свидетельств внешнего пилота для беспилотных авиационных систем в России? (ОК09, ПК1.3)
21. Какие документы регламентируют порядок выполнения полетов в сегрегированном и несегрегированном воздушном пространстве? (ПК1.3)
22. Какие факторы следует учитывать при планировании полетов беспилотных авиационных систем (БАС)? (ПК1.1)
23. Какие виды полетов могут выполняться в сегрегированном воздушном пространстве? (ПК1.1)
24. Где можно найти соответствующие эксплуатационные данные для беспилотного воздушного судна? (ПК1.6)
25. Какая информация может быть представлена в руководстве по летной эксплуатации беспилотного воздушного судна? (ПК1.1)
26. Какую роль играют эксплуатационные данные при подготовке к полетам на беспилотном воздушном судне? (ПК1.1)
27. Как установка системы функционального оборудования (ПН) может влиять на летные характеристики беспилотного воздушного судна? (ПК1.2)
28. Как центровка воздушного судна может повлиять на его поведение в полете? (ПК1.2)
29. Как центровка воздушного судна может повлиять на его поведение в полете? (ПК1.2)
30. Как связан человеческий фактор с безопасностью полетов? (ПК1.2)
31. Какие правила обслуживания воздушного движения учитывают человеческий фактор для обеспечения безопасности полетов? (ПК1.3)
32. Какие аспекты человеческого фактора могут быть учтены в правилах обеспечения безопасности полетов? (ПК1.2)
33. Каким образом пилот может осуществлять радиосвязь с диспетчерским центром в воздушном пространстве? (ПК1.2)
34. Какой порядок донесения о местоположении применяется в авиационной радиосвязи? (ПК1.2)
10.	Какие этапы включают в себя подготовку к эксплуатации бортово5го0 энергетического
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36. Какие меры предосторожности следует предпринять в случае встречи с турбулентностью в следе другого воздушного судна? (ПК1.2)
37. Какие действия следует предпринять, чтобы обойти опасные метеоусловия в пути полета? (ПК1.2)
38. Что следует предпринять при возникновении аварийной ситуации в полете? (ПК1.2)
39. Какие законодательные акты регулируют обеспечение транспортной (авиационной) безопасности в Российской Федерации? (ПК1.3)
40. Какие органы осуществляют контроль и надзор в сфере обеспечения транспортной (авиационной) безопасности в России? (ПК1.3)
41. Что необходимо для проведения предварительной подготовки беспилотных авиационных систем самолетного типа? (ОК09, ПК1.1)
42. Какие операции включает регламентированная предполетная подготовка беспилотных авиационных систем самолетного типа? (ОК02, ПК1.1)
43. Какие периодические работы могут выполняться в день подготовки беспилотных авиационных систем самолетного типа (БАССТ) (выберите одно или несколько)? (ОК02, ПК1.1)
44. Предполѐтная подготовка проводится… (ОК01, ПК1.1)
45. Временем предполетной подготовки беспилотных авиационных систем самолетного типа к полету считается… (ОК01, ПК1.1)
46. Перед полетом необходимо осуществить (выберите одно или несколько): (ОК01, ПК1.1)
47. Допускается эксплуатация беспилотных авиационных систем самолетного типа (БАССТ) одним оператором? (ОК01, ПК1.2)
48. Что может не входить в комплекс беспилотных авиационных систем самолетного типа: (ОК09, ПК1.5)
49. Что учитывается при выборе места взлѐта-посадки беспилотных авиационных систем самолетного типа? (ОК01, ПК1.1)
50. Как влияет неверная центровка беспилотного летательного аппарата самолѐтного типа на его полет? (ОК01, ПК1.2)
51. Как влияет человеческий фактор на безопасность полета? (ПК1.2)
52. Какие функции обеспечивает Единая система организации воздушного движения Российской Федерации (ЕС ОрВД) (ПК1.3)
53. Что не относится к системе организации воздушного движения? (ПК1.3)
54. Координирование использования воздушного пространства осуществляется? (ПК1.3)
55. В каких случаях производится согласование использования воздушного пространства с Единой Службой Организации Воздушного Движения? (ПК1.3)
56. Кому подчиняется Единая система организации воздушного движения Российской Федерации? (ПК1.3)
57. Выберите верный порядок действий построения и привязки модели к местности в программе обработки данных аэрофотосъѐмки: (ПК1.2)
58. Что, с точки зрения оператора, не входит в типовой процесс работы с программой для обработки данных? (ПК1.2)
59. Назовите отрасли хозяйственной деятельности человека, в которых используется аэрофотосъѐмка? (ПК1.2)
60. Что необходимо для достижения максимальной точности данных аэрофотосъемки? (ПК1.2)
35.	Какие действия следует предпринять пилоту при потере радиосвя5з1и в полете? (ПК1.2)
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Тестовое задание
по дисциплине МДК.01.01. Дистанционное пилотирование беспилотных воздушных судов самолетного типа, обеспечение безопасности полетов.
Экзамен Вариант №	

ФИО	групп	Дата

	№ вопроса
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ответ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ вопроса
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Ответ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ вопроса
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Ответ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ вопроса
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Ответ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Вариант №1

1. Какие основные типы конструкции беспилотных авиационных систем самолетного типа существуют? (ОК02, ПК1.2)
а) Моноплан б) Биплан
в) Тримаран
г) Мультиротор

2. Какая конструкция характеризуется отсутствием вертикального оперения и стабилизатора? (ОК02, ПК1.2)
а) Крылоносец б) Бесхвостый в) Крылатый г) Многокрыл

3. Какой тип конструкции обычно используется для беспилотных летательных аппаратов, способных вертикально взлетать и приземляться? (ОК01, ПК1.2)
а) Крылатый б) Моноплан
в) Вертолетный г) Биплан
4. Какие функции выполняют станции внешнего пилота в процессе подготовки к эксплуатации беспилотных авиационных систем? (ОК01, ПК1.1)
а) Обеспечение топливом б) Навигация в полете
в) Дистанционное управление г) Медицинская поддержка
52
Образец билета к экзамену
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5) Перед полетом необходимо осуществить (выберите одно или несколько): (ОК01, ПК1.1)
а) Уточнить полѐтное задание;
б) изучить метеорологическую и аэронавигационную обстановку; в) согласовать действия с заинтересованными структурами;
г) проверить исправность оборудования; д) все вышеперечисленное.
6) Временем предполетной подготовки беспилотных авиационных систем самолетного типа к полету считается… (ОК01, ПК1.1)
а) непрерывное время от начала работ по подготовке до готовности беспилотного летательного аппарата к взлету.
б) непрерывное время от начала работ по подготовке до еѐ завершения; в) продолжительность рабочей смены операторов.

7) Предполѐтная подготовка проводится… (ОК01, ПК1.1)
а) В день полѐта;
б) Заблаговременно;
в) В любое выбранное время.

8) Какие периодические работы могут выполняться в день подготовки беспилотных авиационных систем самолетного типа (БАССТ) (выберите одно или несколько)? (ОК02, ПК1.1)
а) периодические работы в соответствии с эксплуатационной документацией; б) замена агрегатов, выработавших ресурс (срок службы);
в) работы по содержанию в исправном состоянии инструмента и закрепленных за подразделением наземного обслуживания специального применения и средств контроля;
г) перекрестные осмотры БПЛА для проведения посменных полетов; д) устранение неисправностей БАССТ;
е) все вышеперечисленные.

9) Какие функции выполняет двигательная установка на беспилотном воздушном судне? (ОК05, ПК1.5)
а) Обеспечение связи
б) Генерация электроэнергии
в) Приведение в движение воздушного судна г) Контроль стабилизации

10) Какие этапы включают в себя подготовку к эксплуатации бортового энергетического оборудования беспилотного воздушного судна? (ОК01, ПК1.1)
а) Тестирование автопилота
б) Проверка инерциальных систем в) Подготовка топливной системы
г) Обучение наземному обслуживающему персоналу

11) Какие компоненты входят в состав бортового энергетического оборудования беспилотного воздушного судна? (ОК02, ПК1.4)
а) Реактор б) Турбина в) Батарея
53
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12) Какие функции выполняют гидравлические системы в бортовом энергетическом оборудовании беспилотного воздушного судна? (ОК01, ПК1.4)
а) Регулирование температуры б) Система охлаждения
в) Управление двигателем
г) Управление поверхностями

13) Какие компоненты включает в себя комплект бортового оборудования беспилотного воздушного судна? (ОК02, ПК1.4)
а) Датчики б) Парашют в) Шасси
г) Бронирование

14) Какие функции выполняет радиолиния управления в бортовом оборудовании беспилотного воздушного судна? (ОК01, ПК1.2)
а) Передача данных б) Телеметрия
в) Регулирование топливоподачи г) Охлаждение двигателя

15) Какой компонент отвечает за контроль и навигацию БВС? (ОК05, ПК1.2) а) Автопилот
б) Гироскоп
в) Эхолот г) Радар

16) Какие функции выполняют наземные комплексы транспортировки в подготовке к эксплуатации беспилотных авиационных систем? (ОК09, ПК1.7)
а) Заправка топливом
б) Техническое обслуживание
в) Транспортировка на стартовую площадку г) Обучение операторов
17) Какие задачи решают наземные комплексы управления полетом беспилотных авиационных систем? (ОК01, ПК1.3)
а) Организация воздушного пространства б) Контроль технического состояния
в) Обработка сигналов управления г) Регулирование температуры
18) Какой документ устанавливает основные требования к эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) в Российской Федерации? (ОК09, ПК1.6)
а) Воздушный кодекс
б) Федеральные авиационные правила в) Положение о беспилотных системах г) Декларация соответствия
19) Какие правила и положения касаются обладателя свидетельства внешнего пилота беспилотной авиационной системы? (ОК05, ПК1.6)
54
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б) Летные нормы
в) Федеральные законы о воздушной безопасности г) Правила ограничения шума

20) Какой орган осуществляет регулирование и выдачу свидетельств внешнего пилота для беспилотных авиационных систем в России? (ОК09, ПК1.3)
а) Министерство обороны
б) Федеральная служба по экологии
в) Федеральное агентство воздушного транспорта г) Министерство образования

21) Какие документы регламентируют порядок выполнения полетов в сегрегированном и несегрегированном воздушном пространстве? (ПК1.3)
а) Только национальные законы
б) Только рекомендации производителей
в) Национальные законы и международные правовые акты г) Только договоры между авиакомпаниями

22) Какие факторы следует учитывать при планировании полетов беспилотных авиационных систем (БАС)? (ПК1.1)
а) Только стоимость топлива
б) Только наличие радиооборудования
в) Метеорологические условия, наличие запасных аэродромов, рекомендации воздушного движения, документация о воздушном судне
г) Только продолжительность полета

23. Какие виды полетов могут выполняться в сегрегированном воздушном пространстве? (ПК1.1)
а) Только тестирование новых моделей БАС б) Только учебные полеты
в) Коммерческие и чартерные полеты, а также полеты военной авиации г) Только рейсы для VIP-пассажиров

24. Где можно найти соответствующие эксплуатационные данные для беспилотного воздушного судна? (ПК1.6)
а) Только на борту воздушного судна б) Только у производителя
в) В руководстве по летной эксплуатации и технической документации г) Только у авиадиспетчерской службы

25. Какая информация может быть представлена в руководстве по летной эксплуатации беспилотного воздушного судна? (ПК1.1)
а) Только рекомендации по использованию топлива б) Только краткое описание внешнего вида судна
в) Технические характеристики, процедуры безопасности, допустимые пределы эксплуатации г) Только контактные данные производителя

26. Какую роль играют эксплуатационные данные при подготовке к полетам на беспилотном воздушном судне? (ПК1.1)
а) Только для информации об опасных зонах
б) Только для отчетности перед администрацией
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безопасности
г) Только для расчета дальности полета

27. Как установка системы функционального оборудования (ПН) может влиять на летные характеристики беспилотного воздушного судна? (ПК1.2)
а) Только увеличение веса воздушного судна б) Только увеличение скорости полета
в) Может изменять баланс, летные характеристики, нагрузку на электрическую систему, поведение в режимах автономного полета
г) Только увеличение продолжительности полета

28. Как центровка воздушного судна может повлиять на его поведение в полете? (ПК1.2)
а) Только на устойчивость полета б) Только на скорость полета
в) Может повлиять на управляемость, устойчивость, нагрузки на конструкцию г) Только на дальность полета

29. Как центровка воздушного судна может повлиять на его поведение в полете? (ПК1.2)
а) Только на скорость полета
б) Только на устойчивость полета
в) Может повлиять на управляемость, навигацию, скорость, стабильность г) Только на расход топлива

30. Как связан человеческий фактор с безопасностью полетов? (ПК1.2)
а) Только через использование человека-пилота
б) Человеческий фактор не имеет отношения к безопасности полетов
в) Человеческий фактор играет решающую роль в обеспечении безопасности полетов г) Только через увеличение числа пассажиров

31. Какие правила обслуживания воздушного движения учитывают человеческий фактор для обеспечения безопасности полетов? (ПК1.3)
а) Только правила, касающиеся пассажиров б) Только правила оформления билетов
в) Правила, регламентирующие обслуживание и координацию действий воздушного движения с учетом человеческого фактора
г) Только правила обслуживания воздушных судов

32. Какие аспекты человеческого фактора могут быть учтены в правилах обеспечения безопасности полетов? (ПК1.2) (ПК 1.1 Навык)
а) Только стиль одежды пилотов б) Только погодные условия
в) Оценка физического и эмоционального состояния членов экипажа, оценка стресса и усталости г) Только количество членов экипажа

33. Каким образом пилот может осуществлять радиосвязь с диспетчерским центром в воздушном пространстве? (ПК1.2)
а) Только через телефон
б) Только через радиоустройства на борту
в) Путем использования радиосвязи по установленным частотам и протоколам г) Только через письменное уведомление
в) Предоставление актуальной информации о состоянии воздушного судна и реш56ениях по
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(ПК1.2)
а) Только в случае аварийной ситуации
б) Только в случае выхода за пределы воздушного пространства
в) Установленный международными нормативами порядок передачи информации о местоположении г) Только при полетах низкой высоты

35. Какие действия следует предпринять пилоту при потере радиосвязи в полете? (ПК1.2)
а) Только вернуться на аэродром
б) Только попытаться установить связь с другими самолетами
в) Выполнить заданные процедуры в соответствии с правилами для таких ситуаций г) Только отправить сигнал бедствия

36. Какие меры предосторожности следует предпринять в случае встречи с турбулентностью в следе другого воздушного судна? (ПК1.2) (ПК 1.1 Навык)
а) Только увеличить скорость полета б) Только уменьшить высоту полета
в) Применить рекомендуемые процедуры для предотвращения опасности, уменьшения нагрузок на конструкцию
г) Только изменить маршрут полета

37. Какие действия следует предпринять, чтобы обойти опасные метеоусловия в пути полета? (ПК1.2)
а) Только увеличить скорость полета б) Только снизить высоту полета
в) Выбрать путь обхода или прибегнуть к альтернативному плану полета с учетом безопасности г) Только подождать, пока метеоусловия улучшатся

38. Что следует предпринять при возникновении аварийной ситуации в полете? (ПК1.2)
а) Только ждать указаний от диспетчерского центра
б) Только попытаться связаться с другими воздушными судами
в) Выполнить установленные процедуры по обработке аварийных ситуаций и принятие мер по обеспечению безопасности полета
г) Только прекратить полет и приземлиться в первом доступном месте

39. Какие законодательные акты регулируют обеспечение транспортной (авиационной) безопасности в Российской Федерации? (ПК1.3)
а) Только местное законодательство б) Только международные нормы
в) Национальное законодательство и международные нормативные акты г) Только указы Президента

40. Какие органы осуществляют контроль и надзор в сфере обеспечения транспортной (авиационной) безопасности в России? (ПК1.3)
а) Только правительственные организации б) Только местные авиационные службы
в) Федеральные органы исполнительной власти, в том числе Федеральное агентство воздушного транспорта и РосАвиация
г) Только местные авиакомпании
34. Какой порядок донесения о местоположении применяется в авиацио5н7ной радиосвязи?
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1) Перед полетом необходимо осуществить (выберите одно или несколько): (ОК01, ПК1.1)
а) Уточнить полѐтное задание;
б) изучить метеорологическую и аэронавигационную обстановку; в) согласовать действия с заинтересованными структурами;
г) проверить исправность оборудования; д) все вышеперечисленное.
2) Временем предполетной подготовки беспилотных авиационных систем самолетного типа к полету считается… (ОК01, ПК1.1)
а) непрерывное время от начала работ по подготовке до готовности беспилотного летательного аппарата к взлету.
б) непрерывное время от начала работ по подготовке до еѐ завершения; в) продолжительность рабочей смены операторов.
3) Предполѐтная подготовка проводится… (ОК01, ПК1.1)
а) В день полѐта;
б) Заблаговременно;
в) В любое выбранное время.

4) Какие периодические работы могут выполняться в день подготовки беспилотных авиационных систем самолетного типа (БАССТ) (выберите одно или несколько)? (ОК02, ПК1.1)
а) периодические работы в соответствии с эксплуатационной документацией; б) замена агрегатов, выработавших ресурс (срок службы);
в) работы по содержанию в исправном состоянии инструмента и закрепленных за подразделением наземного обслуживания специального применения и средств контроля;
г) перекрестные осмотры БПЛА для проведения посменных полетов; д) устранение неисправностей БАССТ;
е) все вышеперечисленные.

5) Какой этап включает в себя обучение операторов на станциях внешнего пилота?
(ОК03, ПК1.1)
а) Теоретическая подготовка
б) Работа с бортовым оборудованием в) Полетные тренировки
г) Ознакомление с технической документацией

6) Какие этапы включает в себя подготовка к эксплуатации планера беспилотного воздушного судна? (ОК03, ПК1.1)
а) Обслуживание гидравлических систем б) Предполетная подготовка
в) Заправка топливом г) Проверка радиосвязи
7) Какие функции выполняют несущие поверхности на беспилотном воздушном судне? (ОК02, ПК1.4)
а) Тепловая изоляция
б) Стабилизация в полете
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г) Питание электроники

8) Какие компоненты входят в состав двигательной установки беспилотного воздушного судна? (ОК05, ПК1.5)
а) Компрессор
б) Летное управление в) Аккумулятор
г) Генератор

9) Какие функции выполняет двигательная установка на БВС? (ОК01, ПК1.4) а) Контроль стабилизации
б) Обеспечение связи
в) Приведение в движение воздушного судна г) Генерация электроэнергии

10) Какие этапы включают в себя подготовку к эксплуатации бортового энергетического оборудования беспилотного воздушного судна? (ОК01, ПК1.1)
а) Тестирование автопилота
б) Обучение наземному обслуживающему персоналу в) Проверка инерциальных систем
г) Подготовка топливной системы

11) Какие компоненты входят в состав бортового энергетического оборудования беспилотного воздушного судна? (ОК02, ПК1.4)
а) Турбина б) Антенна в) Батарея г) Реактор

12) Какие функции выполняют гидравлические системы в бортовом энергетическом оборудовании беспилотного воздушного судна? (ОК01, ПК1.4)
а) Управление поверхностями б) Регулирование температуры в) Система охлаждения
г) Управление двигателем

13) Какие компоненты включает в себя комплект бортового оборудования беспилотного воздушного судна? (ОК02, ПК 1.4)
а) Шасси
б) Парашют
в) Бронирование г) Датчики

14) Какие функции выполняет радиолиния управления в бортовом оборудовании беспилотного воздушного судна? (ОК01, ПК1.2)
а) Телеметрия
б) Охлаждение двигателя
в) Регулирование топливоподачи г) Передача данных

15) Какой компонент отвечает за контроль и навигацию БВС? (ОК05, ПК1.2)
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б) Радар
в) Автопилот г) Эхолот

16) Какие функции выполняют наземные комплексы транспортировки в подготовке к эксплуатации беспилотных авиационных систем? (ПК 1.2)
а) Техническое обслуживание б) Обучение операторов
в) Транспортировка на стартовую площадку г) Заправка топливом

17) Какие задачи решают наземные комплексы управления полетом БАС? (ПК 1.2) а) Регулирование температуры
б) Обработка сигналов управления
в) Организация воздушного пространства г) Контроль технического состояния

18) Какой документ устанавливает основные требования к эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) в Российской Федерации? (ОК09, ПК1.6)
а) Федеральные авиационные правила б) Положение о беспилотных системах в) Воздушный кодекс
г) Декларация соответствия

19) Какие правила и положения касаются обладателя свидетельства внешнего пилота беспилотной авиационной системы? (ОК05, ПК1.6)
а) Правила ограничения шума
б) Федеральные законы о воздушной безопасности в) Летные нормы
г) Правила дорожного движения

20) Какой орган осуществляет регулирование и выдачу свидетельств внешнего пилота для беспилотных авиационных систем в России? (ОК09, ПК1.3)
а) Федеральная служба по экологии б) Министерство образования
в) Министерство обороны
г) Федеральное агентство воздушного транспорта

21) Какие документы регламентируют порядок выполнения полетов в сегрегированном и несегрегированном воздушном пространстве? (ПК1.3)
а) Только национальные законы
б) Только договоры между авиакомпаниями
в) Национальные законы и международные правовые акты г) Только рекомендации производителей

22) Какие факторы следует учитывать при планировании полетов БАС? (ПК1.1)
а) Только стоимость топлива
б) Метеорологические условия, наличие запасных аэродромов, рекомендации воздушного движения, документация о воздушном судне
в) Только наличие радиооборудования г) Только продолжительность полета
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23) Какие виды полетов могут выполняться в сегрегированном воздушном пространстве? (ПК1.1)
а) Только учебные полеты
б) Коммерческие и чартерные полеты, а также полеты военной авиации в) Только тестирование новых моделей БАС
г) Только рейсы для VIP-пассажиров

24) Где можно найти соответствующие эксплуатационные данные для беспилотного воздушного судна? (ПК1.6)
а) Только у производителя
б) В руководстве по летной эксплуатации и технической документации в) Только на борту воздушного судна
г) Только у авиадиспетчерской службы

25) Какая информация может быть представлена в руководстве по летной эксплуатации беспилотного воздушного судна? (ПК1.1)
а) Только краткое описание внешнего вида судна
б) Технические характеристики, процедуры безопасности, допустимые пределы эксплуатации в) Только контактные данные производителя
г) Только рекомендации по использованию топлива

26) Какую роль играют эксплуатационные данные при подготовке к полетам на беспилотном воздушном судне? (ПК1.1)
а) Только для отчетности перед администрацией
б) Предоставление актуальной информации о состоянии воздушного судна и решениях по безопасности
в) Только для информации об опасных зонах г) Только для расчета дальности полета

27) Как установка системы функционального оборудования (ПН) может влиять на летные характеристики беспилотного воздушного судна? (ПК1.2)
а) Только увеличение скорости полета
б) Может изменять баланс, летные характеристики, нагрузку на электрическую систему, поведение в режимах автономного полета
в) Только увеличение веса воздушного судна
г) Только увеличение продолжительности полета
28) Как центровка воздушного судна может повлиять на его поведение в полете? (ПК1.2)
а) Только на устойчивость полета
б) Может повлиять на управляемость, устойчивость, нагрузки на конструкцию в) Только на скорость полета
г) Только на дальность полета

29) Как центровка воздушного судна может повлиять на его поведение в полете? (ПК1.2)
а) Только на скорость полета
б) Может повлиять на управляемость, навигацию, скорость, стабильность в) Только на устойчивость полета
г) Только на расход топлива
61
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а) Человеческий фактор не имеет отношения к безопасности полетов б) Только через использование человека-пилота
в) Человеческий фактор играет решающую роль в обеспечении безопасности полетов г) Только через увеличение числа пассажиров



31) Какие правила обслуживания воздушного движения учитывают человеческий фактор для обеспечения безопасности полетов? (ПК1.3)
а) Только правила, касающиеся пассажиров
б) Правила, регламентирующие обслуживание и координацию действий воздушного движения с учетом человеческого фактора
в) Только правила обслуживания воздушных судов г) Только правила оформления билетов

32) Какие аспекты человеческого фактора могут быть учтены в правилах обеспечения безопасности полетов? (ПК1.2)
а) Только стиль одежды пилотов
б) Оценка физического и эмоционального состояния членов экипажа, оценка стресса и усталости в) Только погодные условия
г) Только количество членов экипажа

33) Каким образом пилот может осуществлять радиосвязь с диспетчерским центром в воздушном пространстве? (ПК1.2)
а) Только через телефон
б) Путем использования радиосвязи по установленным частотам и протоколам в) Только через радиоустройства на борту
г) Только через письменное уведомление

34. Какой порядок донесения о местоположении применяется в авиационной радиосвязи? (ПК1.2)
а) Установленный международными нормативами порядок передачи информации о местоположении б) Только в случае выхода за пределы воздушного пространства
в) Только при полетах низкой высоты г) Только в случае аварийной ситуации

35. Какие действия следует предпринять пилоту при потере радиосвязи в полете? (ПК1.2)
а) Только отправить сигнал бедствия
б) Выполнить заданные процедуры в соответствии с правилами и процедурами для таких ситуаций в) Только вернуться на аэродром
г) Только попытаться установить связь с другими самолетами

36. Какие меры предосторожности следует предпринять в случае встречи с турбулентностью в следе другого воздушного судна? (ПК1.2)
а) Применить рекомендуемые процедуры для предотвращения опасности, уменьшения нагрузок на конструкцию
б) Только увеличить скорость полета в) Только изменить маршрут полета г) Только уменьшить высоту полета
Как связан человеческий фактор с безопасностью полетов? (П6К21.2)
30)
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37. Какие действия следует предпринять, чтобы обойти опасные метеоус6л3овия в пути полета? (ПК1.2)
а) Выбрать путь обхода или прибегнуть к альтернативному плану полета с учетом безопасности б) Только снизить высоту полета
в) Только увеличить скорость полета
г) Только подождать, пока метеоусловия улучшатся

38. Что следует предпринять при возникновении аварийной ситуации в полете? (ПК1.2) а) Выполнить установленные процедуры по обработке аварийных ситуаций и принятие мер по обеспечению безопасности полета
б) Только прекратить полет и приземлиться в первом доступном месте
в) Только попытаться связаться с другими воздушными судами г) Только ждать указаний от диспетчерского центра

39. Какие законодательные акты регулируют обеспечение транспортной (авиационной) безопасности в Российской Федерации? (ПК1.3)
а) Только местное законодательство
б) Национальное законодательство и международные нормативные акты в) Только международные нормы
г) Только указы Президента

40. Какие органы осуществляют контроль и надзор в сфере обеспечения транспортной (авиационной) безопасности в России? (ПК1.3)
а) Только правительственные организации
б) Федеральные органы исполнительной власти, в том числе Федеральное агентство воздушного транспорта и Росавиация
в) Только местные авиационные службы г) Только местные авиакомпании


Вариант №3
1. Какие основные типы конструкции БАС самолетного типа существуют? (ОК02, ПК1.2) а) Тримаран
б) Моноплан
в) Мультиротор г) Биплан
2. Какая конструкция характеризуется отсутствием вертикального оперения и стабилизатора? (ОК02, ПК1.2)
а) Крылоносец б) Многокрыл в) Крылатый г) Бесхвостый

3. Какой тип конструкции обычно используется для беспилотных летательных аппаратов, способных вертикально взлетать и приземляться? (ОК01, ПК1.2)
а) Биплан
б) Моноплан
в) Вертолетный г) Крылатый
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4. Какие функции выполняют станции внешнего пилота в процессе по6д4готовки к эксплуатации беспилотных авиационных систем? (ОК01, ПК1.1)
а) Дистанционное управление б) Обеспечение топливом
в) Навигация в полете
г) Медицинская поддержка

5. Какой этап включает в себя обучение операторов на станциях внешнего пилота? (ОК03, ПК1.1)
а) Ознакомление с технической документацией б) Полетные тренировки
в) Работа с бортовым оборудованием г) Теоретическая подготовка

6. Какие этапы включает в себя подготовка к эксплуатации планера БВС? (ОК01, ПК 1.1) а) Проверка радиосвязи
б) Обслуживание гидравлических систем
в) Предполетная подготовка г) Заправка топливом

7. Какие функции выполняют несущие поверхности на беспилотном воздушном судне? (ОК02, ПК1.4)
а) Питание электроники
б) Радиосвязь с наземной станцией в) Стабилизация в полете
г) Тепловая изоляция

8. Какие компоненты входят в состав двигательной установки БВС? (ОК01, ПК1.4) а) Генератор
б) Аккумулятор
в) Летное управление г) Компрессор


9. Какие функции выполняет двигательная установка на БВС? (ОК01, ПК1.4) а) Генерация электроэнергии
б) Приведение в движение воздушного судна
в) Обеспечение связи
г) Контроль стабилизации

10) Перед полетом необходимо осуществить (выберите одно или несколько): (ОК01, ПК1.1)
а) Уточнить полѐтное задание;
б) изучить метеорологическую и аэронавигационную обстановку; в) согласовать действия с заинтересованными структурами;
г) проверить исправность оборудования; д) все вышеперечисленное.

11) Временем предполетной подготовки БАС самолетного типа к полету считается… (ПК1.1)
а) непрерывное время от начала работ по подготовке до готовности БПЛА к взлету. б) непрерывное время от начала работ по подготовке до еѐ завершения;
в) продолжительность рабочей смены операторов.
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12) Предполѐтная подготовка проводится… (ОК01, ПК1.1)
а) В день полѐта;
б) Заблаговременно;
в) В любое выбранное время.

13) Какие периодические работы могут выполняться в день подготовки беспилотных авиационных систем самолетного типа (БАССТ) (выберите одно или несколько)? (ОК02, ПК1.1)
а) периодические работы в соответствии с эксплуатационной документацией; б) замена агрегатов, выработавших ресурс (срок службы);
в) работы по содержанию в исправном состоянии инструмента и закрепленных за подразделением наземного обслуживания специального применения и средств контроля;
г) перекрестные осмотры БПЛА для проведения посменных полетов; д) устранение неисправностей БАССТ;
е) все вышеперечисленные.

14) Какие функции выполняет радиолиния управления в бортовом оборудовании БВС? (ПК1.2)
а) Охлаждение двигателя
б) Регулирование топливоподачи в) Передача данных
г) Телеметрия

15) Какой компонент отвечает за контроль и навигацию БВС? (ОК05, ПК1.2) а) Радар
б) Эхолот
в) Автопилот г) Гироскоп

16) Какие функции выполняют наземные комплексы транспортировки в подготовке к эксплуатации беспилотных авиационных систем? (ОК09, ПК1.7)
а) Обучение операторов
б) Транспортировка на стартовую площадку в) Техническое обслуживание
г) Заправка топливом

17) Какие задачи решают наземные комплексы управления полетом беспилотных авиационных систем? (ОК01, ПК1.3)
а) Контроль технического состояния
б) Организация воздушного пространства в) Регулирование температуры
г) Обработка сигналов управления
18) Какой документ устанавливает основные требования к эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) в Российской Федерации? (ОК09, ПК1.6)
а) Положение о беспилотных системах б) Воздушный кодекс
в) Федеральные авиационные правила г) Декларация соответствия
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19) Какие правила и положения касаются обладателя свидетельст6в6а внешнего пилота беспилотной авиационной системы? (ОК05, ПК1.6)
а) Летные нормы
б) Федеральные законы о воздушной безопасности в) Правила дорожного движения
г) Правила ограничения шума

20) Какой орган осуществляет регулирование и выдачу свидетельств внешнего пилота для беспилотных авиационных систем в России? (ОК09, ПК1.3)
а) Министерство образования
б) Федеральная служба по экологии в) Министерство обороны
г) Федеральное агентство воздушного транспорта

21) Какие документы регламентируют порядок выполнения полетов в сегрегированном и несегрегированном воздушном пространстве? (ПК1.3)
а) Международные стандарты и местные рекомендации б) Только внутренние авиационные правила
в) Международные договоры и рекомендации
г) Только техническая документация производителя

22) Какие факторы следует учитывать при планировании полетов БАС? (ПК1.1)
а) Только текущие погодные условия б) Только время суток
в) Аэродромные и метеорологические условия, требования воздушного пространства и трафик г) Только срок службы батареи БАС
23) Какие виды полетов могут выполняться в сегрегированном воздушном пространстве? (ПК1.1)
а) Только коммерческие полеты
б) Леты, разрешенные для гражданской авиации и авиации общего назначения в) Только полеты по маршрутам
г) Только тренировочные полеты

24) Где можно найти соответствующие эксплуатационные данные для БВС? (ПК 1.6) а) Только на сайтах с обзорами БАС
б) Только у производителя или в технической документации
в) Только в учебных пособиях
г) В публичных отчетах авиакомпаний

25) Какая информация может быть представлена в руководстве по летной эксплуатации БВС? (ПК1.1)
а) Только технические характеристики б) Описания устройств БАС
в) Инструкции по обслуживанию
г) Описание правил и процедур полета

26) Какую роль играют эксплуатационные данные при подготовке к полетам на БВС? (ПК1.1)
а) Только они позволяют узнать название модели
б) Они обеспечивают необходимую информацию для безопасности выполнения полетов в) Только они указывают год выпуска БАС
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г) Они помогают в определении цветовой схемы БАС	67

27) Как установка системы функционального оборудования (ПН) может влиять на летные характеристики беспилотного воздушного судна? (ПК1.2)
а) Никак не влияет
б) Может изменить максимальную высоту полета
в) Может повлиять на вес и центровку, что в свою очередь влияет на стабильность и маневренность г) Может только ускорить процесс сборки БАС

28) Как центровка воздушного судна может повлиять на его поведение в полете? (ПК1.2)
а) Никак не влияет
б) Может улучшить эстетический вид воздушного судна в) Влияет на стабильность и управляемость
г) Только изменит цвет покрытия БАС

29) Как автономная система управления БВС может влиять на его летные характеристики? (ПК1.2)
а) Может только изменить стоимость полета б) Никак не влияет
в) Может повысить безопасность, стабильность и эффективность полета г) Может уменьшить максимальную скорость полета

30) Как связан человеческий фактор с безопасностью полетов? (ПК1.2)
а) Не имеет значения
б) Человеческий фактор может повысить безопасность полетов при правильном обучении и подготовке в) Человеческий фактор только увеличивает вероятность аварии
г) Человеческий фактор влияет только на качество питания на борту

31) Какие правила обслуживания воздушного движения учитывают человеческий фактор для обеспечения безопасности полетов? (ПК1.3)
а) Только правила обеспечения надежности оборудования б) Ни одно из правил не учитывает человеческий фактор
в) Правила взаимодействия и коммуникации, а также правила человеческих ресурсов г) Только правила остановки полетов при плохой погоде



32) Какие аспекты человеческого фактора могут быть учтены в правилах обеспечения безопасности полетов? (ПК1.2)
а) Только возраст пилота
б) Психологические особенности, физические характеристики и профессиональные навыки в) Только личные предпочтения пилотов
г) Только их любимые блюда

33) Каким образом пилот может осуществлять радиосвязь с диспетчерским центром в воздушном пространстве? (ПК1.2)
а) Только по телефону
б) Только путем использования SMS-сообщений
в) Путем радиосвязи, используя частоты, предназначенные для воздушного движения г) Только по почте
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34) Какой порядок донесения о местоположении применяется в ав6и8ационной радиосвязи? (ПК1.2)
а) Только через спутниковую связь
б) Только с использованием морзянки
в) Местоположение передается сначала широта, потом долгота г) Местоположение передается сначала долгота, потом широта

35) Какие действия следует предпринять пилоту при потере радиосвязи в полете? (ПК1.2)
а) Продолжить полет по предполагаемому маршруту
б) Срочно посадить воздушное судно на ближайшем аэродроме или на безопасном участке земли в) Повысить скорость для быстрого завершения полета
г) Продолжить полет и ждать, пока связь восстановится

36) Какие меры предосторожности следует предпринять в случае встречи с турбулентностью в следе другого воздушного судна? (ПК1.2) (ПК 1.1 Навык)
а) Не предпринимать никаких действий, так как это обычное явление б) Изменить высоту и курс для избежания турбулентности
в) Попросить диспетчера изменить маршрут
г) Увеличить скорость для выхода из зоны турбулентности

37) Какие действия следует предпринять, чтобы обойти опасные метеоусловия в пути полета? (ПК1.2)
а) Продолжить полет, так как воздушное судно способно справиться с любыми условиями б) Выйти на минимальную скорость для сохранения стабильности
в) Изменить маршрут, чтобы избежать опасных погодных условий г) Попросить диспетчера вызвать вертолет спасения

38) Что следует предпринять при возникновении аварийной ситуации в полете? (ПК1.2)
а) Продолжить полет и избежать паники
б) Срочно осуществить посадку на безопасной площадке или аэродроме в) Попросить диспетчера рассказать анекдот для успокоения ситуации г) Продолжить полет, так как аварийные ситуации не опасны


39) Какие законодательные акты регулируют обеспечение транспортной (авиационной) безопасности в Российской Федерации? (ПК1.3)
а) Местное законодательство и нормативные акты президента б) Международные стандарты и местные рекомендации
в) Национальное законодательство и международные нормативные акты г) Только внутренние авиационные правила

40) Какие органы осуществляют контроль и надзор в сфере обеспечения транспортной (авиационной) безопасности в России? (ПК1.3)
а) Только местные авиакомпании
б) Федеральные органы исполнительной власти, в том числе Федеральное агентство воздушного транспорта и Росавиация
в) Только местные авиационные службы г) Только местные авиакомпании
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Вариант №4
1. Какие основные типы конструкции БАС самолетного типа существуют? (ОК02, ПК1.2)
а) Мультиротор б) Тримаран
в) Моноплан г) Биплан

2. Какая конструкция характеризуется отсутствием вертикального оперения и стабилизатора? (ОК02, ПК1.2)
а) Крылатый б) Крылоносец в) Бесхвостый г) Многокрыл

3. Какой тип конструкции обычно используется для беспилотных летательных аппаратов, способных вертикально взлетать и приземляться? (ОК01, ПК1.2)
а) Биплан
б) Крылатый в) Моноплан
г) Вертолетный

4. Какие функции выполняют станции внешнего пилота в процессе подготовки к эксплуатации беспилотных авиационных систем? (ОК01, ПК1.1)
а) Обеспечение топливом б) Медицинская поддержка в) Навигация в полете
г) Дистанционное управление

5. Какой этап включает в себя обучение операторов на станциях внешнего пилота? (ОК03, ПК1.1)
а) Теоретическая подготовка б) Полетные тренировки
в) Ознакомление с технической документацией г) Работа с бортовым оборудованием

6. Какие этапы включает в себя подготовка к эксплуатации планера БВС? (ОК01, ПК 1.1) а) Заправка топливом
б) Предполетная подготовка
в) Обслуживание гидравлических систем г) Проверка радиосвязи

7. Какие функции выполняют несущие поверхности на беспилотном воздушном судне? (ОК02, ПК1.4)
а) Стабилизация в полете
69
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в) Радиосвязь с наземной станцией г) Питание электроники

8. Какие компоненты входят в состав двигательной установки БВС? (ОК01, ПК1.4) а) Аккумулятор
б) Генератор
в) Компрессор
г) Летное управление

9. Какие функции выполняет двигательная установка на беспилотном воздушном судне? (ОК05, ПК1.5)
а) Приведение в движение воздушного судна б) Контроль стабилизации
в) Обеспечение связи
г) Генерация электроэнергии

10. Какие этапы включают в себя подготовку к эксплуатации бортового энергетического оборудования беспилотного воздушного судна? (ОК01, ПК1.1)
а) Подготовка топливной системы
б) Обучение наземному обслуживающему персоналу в) Тестирование автопилота
г) Проверка инерциальных систем

11. Какие компоненты входят в состав бортового энергетического оборудования беспилотного воздушного судна? (ОК02, ПК1.4)
а) Реактор б) Турбина в) Батарея г) Антенна

12. Какие функции выполняют гидравлические системы в бортовом энергетическом оборудовании беспилотного воздушного судна? (ОК01, ПК1.4)
а) Управление поверхностями б) Система охлаждения
в) Регулирование температуры г) Управление двигателем

13. Какие компоненты включает в себя комплект бортового оборудования БВС? (ОК01, ПК1.5) а) Парашют
б) Шасси
в) Бронирование г) Датчики

14. Какие функции выполняет радиолиния управления в бортовом оборудовании БВС?
(ПК1.2)
а) Регулирование топливоподачи б) Телеметрия
в) Передача данных
г) Охлаждение двигателя
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б) Тепловая изоляция
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(ОК05, ПК1.2)
а) Автопилот б) Эхолот
в) Гироскоп г) Радар

16. Какие функции выполняют наземные комплексы транспортировки в подготовке к эксплуатации беспилотных авиационных систем? (ОК09, ПК1.7)
а) Заправка топливом
б) Техническое обслуживание
в) Транспортировка на стартовую площадку г) Обучение операторов

17. Какие задачи решают наземные комплексы управления полетом БАС? (ПК1.2) а) Обработка сигналов управления
б) Организация воздушного пространства
в) Регулирование температуры
г) Контроль технического состояния

18. Какой документ устанавливает основные требования к эксплуатации БАС в РФ? (ПК1.6)
а) Воздушный кодекс
б) Декларация соответствия
в) Положение о беспилотных системах г) Федеральные авиационные правила

19. Какие правила и положения касаются обладателя свидетельства внешнего пилота БАС? (ПК1.6)
а) Правила дорожного движения б) Летные нормы
в) Федеральные законы о воздушной безопасности г) Правила ограничения шума

20) Перед полетом необходимо осуществить (выберите одно или несколько): (ОК01, ПК1.1)
а) Уточнить полѐтное задание;
б) изучить метеорологическую и аэронавигационную обстановку; в) согласовать действия с заинтересованными структурами;
г) проверить исправность оборудования; д) все вышеперечисленное.
21) Временем предполетной подготовки БАС самолетного типа к полету считается… (ПК1.1)
а) непрерывное время от начала работ по подготовке до готовности БПЛА к взлету. б) непрерывное время от начала работ по подготовке до еѐ завершения;
в) продолжительность рабочей смены операторов.
22) Предполѐтная подготовка проводится… (ОК01, ПК1.1)
а) В день полѐта;
б) Заблаговременно;
в) В любое выбранное время.
15. Какой компонент отвечает за контроль и навигацию беспилотного в7о1здушного судна?
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23) Какие периодические работы могут выполняться в день по7д2готовки беспилотных авиационных систем самолетного типа (БАССТ) (выберите одно или несколько)? (ОК02, ПК1.1)
а) периодические работы в соответствии с эксплуатационной документацией; б) замена агрегатов, выработавших ресурс (срок службы);
в) работы по содержанию в исправном состоянии инструмента и закрепленных за подразделением наземного обслуживания специального применения и средств контроля;
г) перекрестные осмотры БПЛА для проведения посменных полетов; д) устранение неисправностей БАССТ;
е) все вышеперечисленные.




24) Где можно найти соответствующие эксплуатационные данные для БВС (ПК1.6)
а) Только на сайтах с обзорами БАС
б) Только у производителя или в технической документации в) Только в учебных пособиях
г) В публичных отчетах авиакомпаний

25) Какая информация может быть представлена в руководстве по летной эксплуатации беспилотного воздушного судна? (ПК1.1)
а) Только технические характеристики б) Описания устройств БАС
в) Инструкции по обслуживанию
г) Описание правил и процедур полета

26) Какую роль играют эксплуатационные данные при подготовке к полетам на БВС? (ПК1.1)
а) Только они позволяют узнать название модели
б) Они обеспечивают необходимую информацию для безопасности и успешного полета в) Только они указывают год выпуска БАС
г) Они помогают в определении цветовой схемы БАС

27) Как установка системы функционального оборудования (ПН) может влиять на летные характеристики беспилотного воздушного судна? (ПК1.2)
а) Никак не влияет
б) Может изменить максимальную высоту полета
в) Может повлиять на вес и центровку, что в свою очередь влияет на стабильность и маневренность г) Может только ускорить процесс сборки БАС

28) Как центровка воздушного судна может повлиять на его поведение в полете? (ПК1.2)
а) Никак не влияет
б) Может улучшить эстетический вид воздушного судна в) Влияет на стабильность и управляемость
г) Только изменит цвет покрытия БАС

29) Как автономная система управления БВС может влиять на его летные характеристики? (ПК1.2)
а) Может только изменить стоимость полета б) Никак не влияет
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в) Может повысить безопасность, стабильность и эффективность полета	73
г) Может уменьшить максимальную скорость полета

30) Как связан человеческий фактор с безопасностью полетов? (ПК1.2)
а) Не имеет значения
б) Человеческий фактор может повысить безопасность полетов при правильном обучении и подготовке в) Человеческий фактор только увеличивает вероятность аварии
г) Человеческий фактор влияет только на качество питания на борту
31) Какие правила обслуживания воздушного движения учитывают человеческий фактор для обеспечения безопасности полетов? (ПК1.3)
а) Только правила обеспечения надежности оборудования б) Ни одно из правил не учитывает человеческий фактор
в) Правила взаимодействия и коммуникации, а также правила человеческих ресурсов г) Только правила остановки полетов при плохой погоде

32) Какие аспекты человеческого фактора могут быть учтены в правилах обеспечения безопасности полетов? (ПК1.2)
а) Только возраст пилота
б) Психологические особенности, физические характеристики и профессиональные навыки в) Только личные предпочтения пилотов
г) Только их любимые блюда
33) Каким образом пилот может осуществлять радиосвязь с диспетчерским центром в воздушном пространстве? (ПК1.2)
а) Только по телефону
б) Только путем использования SMS-сообщений
в) Путем радиосвязи, используя частоты, предназначенные для воздушного движения г) Только по почте

34) Какой порядок донесения о местоположении применяется в авиационной радиосвязи? (ПК1.2)
а) Только через спутниковую связь
б) Только с использованием морзянки
в) Местоположение передается сначала широта, потом долгота г) Местоположение передается сначала долгота, потом широта

35) Какие действия следует предпринять пилоту при потере радиосвязи в полете? (ПК1.2)
а) Продолжить полет по предполагаемому маршруту
б) Срочно посадить воздушное судно на ближайшем аэродроме или на безопасном участке земли в) Повысить скорость для быстрого завершения полета
г) Продолжить полет и ждать, пока связь восстановится

36) Какие меры предосторожности следует предпринять в случае встречи с турбулентностью в следе другого воздушного судна? (ПК1.2)
а) Не предпринимать никаких действий, так как это обычное явление б) Изменить высоту и курс для избежания турбулентности
в) Попросить диспетчера изменить маршрут
г) Увеличить скорость для выхода из зоны турбулентности

37) Какие действия следует предпринять, чтобы обойти опасные метеоусловия в пути полета? (ПК1.2)
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б) Выйти на минимальную скорость для сохранения стабильности в) Изменить маршрут, чтобы избежать опасных погодных условий г) Попросить диспетчера вызвать вертолет спасения

38) Что следует предпринять при возникновении аварийной ситуации в полете? (ПК1.2)
а) Продолжить полет и избежать паники
б) Срочно осуществить посадку на безопасной площадке или аэродроме в) Попросить диспетчера рассказать анекдот для успокоения ситуации г) Продолжить полет, так как аварийные ситуации не опасны




39) Какие законодательные акты регулируют обеспечение транспортной (авиационной) безопасности в Российской Федерации? (ПК1.3)
а) Местное законодательство и нормативные акты президента б) Международные стандарты и местные рекомендации
в) Национальное законодательство и международные нормативные акты г) Только внутренние авиационные правила

40) Какие органы осуществляют контроль и надзор в сфере обеспечения транспортной (авиационной) безопасности в России? (ПК1.3)
а) Только местные авиакомпании
б) Федеральные органы исполнительной власти, в том числе Федеральное агентство воздушного транспорта и Росавиация
в) Только производители воздушных судов
г) Международные авиационные организации







ПМ.02 Дистанционное пилотирование беспилотных воздушных судов вертолетного типа
МДК.02.01 Дистанционное пилотирование беспилотных воздушных судов вертолетного типа, обеспечение безопасности полетов
Пояснительная записка.
Цель - определения уровня знаний обучающихся, полученных в процессе обучения на занятиях по междисциплинарному курсу за семестр.


Вопросы рубежного контроля МДК 02.01 «Дистанционное пилотирование беспилотных воздушных судов вертолетного типа, мультикоптеров и конвертопланов (с вертикальным взлетом и посадкой), обеспечение безопасности полетов» на 5-семестр

Вопросы к 1-ой рубежной аттестации
а) Продолжить полет, так как воздушное судно способно справиться с любыми у7с4ловиями
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типа существуют? (ОК09, ПК2.2)
2. Что включает в себя подготовка к эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа на станции внешнего пилота? (ОК09, ПК2.1)
3. Какие компоненты беспилотной авиационной системы вертолетного типа подлежат подготовке перед эксплуатацией в разделе «планера беспилотного воздушного судна»? (ОК02, ПК2.1)
4. Каков порядок подготовки к эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа, касающийся двигательной (силовой) установки? (ОК01, ПК2.1)
5. Каков порядок подготовки к эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа, касающийся двигательной (силовой) установки? (ОК01, ПК2.1)
6. Какие компоненты комплекта бортового оборудования подлежат подготовке перед эксплуатацией беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.1)
7. Что включает в себя подготовка к эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа в разделе «наземные комплексы транспортировки, обеспечения взлета, посадки и управления полетом»? (ОК02, ПК2.1)
8. Какова роль радиолинии управления в подготовке и эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.1)
9. Какие функции выполняет пилотажно-навигационный комплекс в комплекте бортового оборудования беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.2)
10. Как система объективного контроля влияет на процесс подготовки и эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.2)
11. Какие основные задачи выполняются наземными комплексами транспортировки в контексте эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.2)
12. Как обеспечивается взлет беспилотной авиационной системы вертолетного типа при использовании наземных комплексов? (ОК01, ПК2.2)
13. Какие	этапы	обеспечиваются	наземными	комплексами	в	процессе	посадки беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.2)
14. Как	наземные	комплексы	обеспечивают	управление	полетом	беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.2)
15. Каково влияние гидравлических систем на подготовку и эксплуатацию беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.1)
16. Как системы электроснабжения влияют на бортовое энергетическое оборудование беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.2)
17. Какова роль газовых систем в обеспечении подготовки и эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.1)
18. Как силовые приводы влияют на бортовое энергетическое оборудование беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.2)
19. Какие шаги предпринимаются при подготовке фюзеляжа беспилотной авиационной системы вертолетного типа перед эксплуатацией? (ОК01, ПК2.1)
20. Каким	образом	подготавливается	шасси	беспилотной	авиационной	системы вертолетного типа перед взлетом и после посадки? (ОК01, ПК2.1)
1. Какие основные типы конструкции беспилотных авиационных си75стем вертолетного
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Образец билета к 1-ой рубежной аттестации

Тестовое задание
по дисциплине МДК 02.01 Дистанционное пилотирование беспилотных воздушных судов вертолетного типа, мультикоптеров и конвертопланов (с вертикальным взлетом и посадкой), обеспечение безопасности полетов.
I- аттестация Вариант №	
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Вариант №1
1. Какие основные типы конструкции БАС вертолетного типа существуют? (ОК09, ПК2.2)
а) Моноплан б) Биплан
в) Трехплан
г) Вертолетный

2. Что включает в себя подготовка к эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа на станции внешнего пилота? (ОК09, ПК2.1)
а) Только проверка бортовых систем
б) Подготовка системы электроснабжения
в) Проверка и подготовка бортовых систем, включая электроснабжение, навигацию и связь г) Работа с радиолинией управления
76
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подготовке перед эксплуатацией в разделе «планера беспилотного воздушного судна»? (ОК02, ПК2.1)
а) Только фюзеляж
б) Фюзеляж, несущие поверхности, шасси в) Шасси и двигатель
г) Только несущие поверхности

4. Каков порядок подготовки к эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа, касающийся двигательной (силовой) установки? (ОК01, ПК2.1)
а) Проверка только уровня топлива
б) Запуск двигателя без предварительной проверки
в) Проверка и подготовка всей двигательной установки г) Не требует специальной подготовки
5. Каков порядок подготовки к эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа, касающийся двигательной (силовой) установки? (ОК01, ПК2.1)
а) Только система электроснабжения
б) Система электроснабжения, гидравлические и газовые системы, силовые приводы в) Только гидравлические системы
г) Только силовые приводы

6. Какие компоненты комплекта бортового оборудования подлежат подготовке перед эксплуатацией беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.1)
а) Только радиолиния управления
б) Радиолиния управления, пилотажно-навигационный комплекс, система объективного контроля
в) Только пилотажно-навигационный комплекс г) Только система объективного контроля
7. Что включает в себя подготовка к эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа в разделе «наземные комплексы транспортировки, обеспечения взлета, посадки и управления полетом»? (ОК02, ПК2.1)
а) Только наземные комплексы транспортировки
б) Наземные комплексы транспортировки, обеспечение взлета и посадки в) Только управление полетом
г) Все вышеперечисленное

8. Какова роль радиолинии управления в подготовке и эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.1)
а) Только связь с оператором
б) Основной канал управления беспилотным воздушным судном в) Роль радиооборудования на наземной станции
г) Не играет существенной роли

9. Какие функции выполняет пилотажно-навигационный комплекс в комплекте бортового оборудования беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.2)
а) Только контроль высоты
б) Контроль высоты, курса и полета
3.Какие компоненты беспилотной авиационной системы вертолетно7г7о типа подлежат
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г) Управление двигателем

10. Как	система	объективного	контроля	влияет	на	процесс	подготовки	и эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.2)
а) Только контроль за внешним видом беспилотного воздушного судна б) Контроль за работоспособностью бортовых систем
в) Оценка и запись параметров полета г) Не влияет на процесс подготовки

11. Какие основные задачи выполняются наземными комплексами транспортировки в контексте эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.2)
а) Только транспортировка беспилотного воздушного судна б) Обеспечение транспортировки, взлета и посадки
в) Только управление полетом г) Только обеспечение взлета

12. Как обеспечивается взлет беспилотной авиационной системы вертолетного типа при использовании наземных комплексов? (ОК01, ПК2.2)
а) Только ускорение на взлетной полосе
б) Вертикальный взлет с помощью встроенных механизмов в) Только тяга от двигателя
г) Не обеспечивается

13. Какие этапы обеспечиваются наземными комплексами в процессе посадки беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.2)
а) Только управление полетом
б) Определение места посадки и контроль спуска в) Только транспортировка после посадки
г) Не обеспечиваются

14. Как наземные комплексы обеспечивают управление полетом беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.2)
а) Только путем удаленного управления
б) Автоматическое управление по предварительно заданным маршрутам в) Только в режиме ручного управления оператором
г) Не участвуют в управлении

15. Каково влияние гидравлических систем на подготовку и эксплуатацию беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.1)
а) Только обеспечение электроснабжения
б) Обеспечение управления шасси и других систем в) Только влияние на эффективность двигателя
г) Не влияют на процесс подготовки

16. Как	системы	электроснабжения	влияют	на	бортовое	энергетическое оборудование беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.2)
а) Только обеспечение энергией для освещения
б) Обеспечение энергией для всего бортового оборудования
78
в) Только навигация
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г) Не влияют на бортовое энергетическое оборудование

17. Какова роль газовых систем в обеспечении подготовки и эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.1)
а) Только обеспечение тяги двигателя
б) Обеспечение тяги двигателя и управление режимами полета в) Только влияние на силовые приводы
г) Не участвуют в процессе подготовки

18. Как силовые приводы влияют на бортовое энергетическое оборудование беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.2)
а) Только обеспечение энергии для силовых приводов б) Влияние на работу системы объективного контроля в) Только управление двигателем
г) Не влияют на бортовое энергетическое оборудование




19. Какие	шаги	предпринимаются	при	подготовке	фюзеляжа	беспилотной авиационной системы вертолетного типа перед эксплуатацией? (ОК01, ПК2.1)
а) Только внешний осмотр
б) Внешний осмотр и тестирование систем связи в) Только проверка несущих поверхностей
г) Не требуется подготовки фюзеляжа

20. Каким образом подготавливается шасси беспилотной авиационной системы вертолетного типа перед взлетом и после посадки? (ОК01, ПК2.1)
а) Только проверка наличия шасси
б) Подготовка в ручном режиме перед взлетом в) Только после посадки
г) Подготовка и проверка перед взлетом и после посадки


Вариант №2

1. Какие основные типы конструкции беспилотных авиационных систем вертолетного типа существуют? (ОК09, ПК2.2)
а) Вертолетный б) Трехплан
в) Биплан
г) Моноплан

2. Что включает в себя подготовка к эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа на станции внешнего пилота? (ОК09, ПК2.1)
а) Только проверка и подготовка бортовых систем
б) Проверка и подготовка бортовых систем, включая электроснабжение, навигацию и связь в) Только подготовка системы электроснабжения
г) Только работа с радиолинией управления
79
в) Только влияние на работу радиолинии управления
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подготовке перед эксплуатацией в разделе «планера беспилотного воздушного судна»? (ОК02, ПК2.1)
а) Только фюзеляж
б) Только несущие поверхности
в) Фюзеляж, несущие поверхности, шасси г) Только шасси

4. Каков порядок подготовки к эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа, касающийся двигательной (силовой) установки? (ОК01, ПК2.1)
а) Проверка и подготовка всей двигательной установки б) Не требует специальной подготовки
в) Только проверка уровня топлива
г) Запуск двигателя без предварительной проверки

5. Каков порядок подготовки к эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа, касающийся двигательной (силовой) установки? (ОК01, ПК2.1)
а) Только гидравлические системы
б) Система электроснабжения, гидравлические и газовые системы, силовые приводы в) Только силовые приводы
г) Только система электроснабжения

6. Какие компоненты комплекта бортового оборудования подлежат подготовке перед эксплуатацией беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.1)
а) Только радиолиния управления
б) Только система объективного контроля
в) Радиолиния управления, пилотажно-навигационный комплекс, система объективного контроля
г) Только пилотажно-навигационный комплекс

7. Что включает в себя подготовка к эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа в разделе «наземные комплексы транспортировки, обеспечения взлета, посадки и управления полетом»? (ОК02, ПК2.1)
а) Только наземные комплексы транспортировки б) Только управление полетом
в) Наземные комплексы транспортировки, обеспечение взлета и посадки г) Только обеспечение взлета

8. Какова роль радиолинии управления в подготовке и эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.1)
а) Не играет существенной роли
б) Основной канал управления беспилотным воздушным судном в) Только связь с оператором
г) Роль радиооборудования на наземной станции

9. Какие функции выполняет пилотажно-навигационный комплекс в комплекте бортового оборудования беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.2)
а) Контроль высоты, курса и полета б) Только навигация
3.Какие компоненты беспилотной авиационной системы вертолетно8г0о типа подлежат
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г) Управление двигателем

10. Как	система	объективного	контроля	влияет	на	процесс	подготовки	и эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.2)
а) Оценка и запись параметров полета
б) Только контроль за внешним видом беспилотного воздушного судна в) Не влияет на процесс подготовки
г) Контроль за работоспособностью бортовых систем

11. Какие основные задачи выполняются наземными комплексами транспортировки в контексте эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.2)
а) Только обеспечение транспортировки после посадки б) Только управление полетом
в) Обеспечение транспортировки, взлета и посадки
г) Только транспортировка беспилотного воздушного судна

12. Как обеспечивается взлет беспилотной авиационной системы вертолетного типа при использовании наземных комплексов? (ОК01, ПК2.2)
а) Не обеспечивается
б) Только ускорение на взлетной полосе
в) Вертикальный взлет с помощью встроенных механизмов г) Только тяга от двигателя


13. Какие этапы обеспечиваются наземными комплексами в процессе посадки беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.2)
а) Только транспортировка после посадки б) Только управление полетом
в) Определение места посадки и контроль спуска г) Не обеспечиваются

14. Как	наземные комплексы	обеспечивают	управление полетом беспилотной авиационной системы вертолетного типа?
а) Не участвуют в управлении
б) Только в режиме ручного управления оператором
в) Автоматическое управление по предварительно заданным маршрутам г) Только путем удаленного управления


15. Каково влияние гидравлических систем на подготовку и эксплуатацию беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.1)
а) Не влияют на процесс подготовки
б) Обеспечение управления шасси и других систем в) Только обеспечение электроснабжения
г) Только обеспечение тяги двигателя

16. Как системы электроснабжения влияют на бортовое энергетическое оборудование беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.2)
а) Не влияют на бортовое энергетическое оборудование
81
в) Только контроль высоты
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б) Только влияние на работу радиолинии управления	82
в) Обеспечение энергией для всего бортового оборудования г) Только обеспечение энергии для освещения

17. Какова роль газовых систем в обеспечении подготовки и эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.1)
а) Не участвуют в процессе подготовки б) Только влияние на силовые приводы
в) Обеспечение тяги двигателя и управление режимами полета г) Только обеспечение тяги двигателя

18. Как силовые приводы влияют на бортовое энергетическое оборудование беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.2)
а) Не влияют на бортовое энергетическое оборудование б) Только управление двигателем
в) Влияние на работу системы объективного контроля г) Только обеспечение энергии для силовых приводов
19. Какие	шаги	предпринимаются	при	подготовке	фюзеляжа	беспилотной авиационной системы вертолетного типа перед эксплуатацией? (ОК01, ПК2.1)
а) Только проверка несущих поверхностей б) Не требуется подготовки фюзеляжа
в) Только внешний осмотр
г) Внешний осмотр и тестирование систем связи

20. Каким образом подготавливается шасси беспилотной авиационной системы вертолетного типа перед взлетом и после посадки? (ОК01, ПК2.1)
а) Подготовка в ручном режиме перед взлетом б) Только проверка наличия шасси
в) Подготовка и проверка перед взлетом и после посадки г) Только после посадки

Вариант №3
1. Какие основные типы конструкции беспилотных авиационных систем вертолетного типа существуют? (ОК09, ПК2.2)
а) Моноплан б) Трехплан в) Биплан
г) Вертолетный

2. Что включает в себя подготовка к эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа на станции внешнего пилота? (ОК09, ПК2.1)
а) Только проверка и подготовка бортовых систем б) Только подготовка системы электроснабжения
в) Проверка и подготовка бортовых систем, включая электроснабжение, навигацию и связь г) Только работа с радиолинией управления

3. Какие компоненты беспилотной авиационной системы вертолетного типа подлежат подготовке перед эксплуатацией в разделе «планера беспилотного воздушного судна»? (ОК02, ПК2.1)
а) Только фюзеляж
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б) Фюзеляж, несущие поверхности, шасси	83
в) Только несущие поверхности г) Только шасси

4. Каков порядок подготовки к эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа, касающийся двигательной (силовой) установки? (ОК01, ПК2.1)
а) Только проверка уровня топлива
б) Проверка и подготовка всей двигательной установки в) Не требует специальной подготовки
г) Запуск двигателя без предварительной проверки

5. Каков порядок подготовки к эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа, касающийся двигательной (силовой) установки? (ОК01, ПК2.1)
а) Только силовые приводы
б) Только система электроснабжения в) Только гидравлические системы
г) Система электроснабжения, гидравлические и газовые системы, силовые приводы

6. Какие компоненты комплекта бортового оборудования подлежат подготовке перед эксплуатацией беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.1)
а) Только радиолиния управления
б) Радиолиния управления, пилотажно-навигационный комплекс, система объективного контроля
в) Только система объективного контроля
г) Только пилотажно-навигационный комплекс

7. Что включает в себя подготовка к эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа в разделе «наземные комплексы транспортировки, обеспечения взлета, посадки и управления полетом»? (ОК02, ПК2.1)
а) Только наземные комплексы транспортировки б) Только обеспечение взлета
в) Наземные комплексы транспортировки, обеспечение взлета и посадки г) Только управление полетом

8. Какова роль радиолинии управления в подготовке и эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.1)
а) Основной канал управления беспилотным воздушным судном б) Только связь с оператором
в) Не играет существенной роли
г) Роль радиооборудования на наземной станции

9. Какие функции выполняет пилотажно-навигационный комплекс в комплекте бортового оборудования беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.2)
а) Только навигация
б) Только контроль высоты в) Управление двигателем
г) Контроль высоты, курса и полета

10. Как	система	объективного	контроля	влияет	на	процесс	подготовки	и эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.2)
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а) Не влияет на процесс подготовки	84
б) Только контроль за работоспособностью бортовых систем
в) Только контроль за внешним видом беспилотного воздушного судна г) Оценка и запись параметров полета

11. Какие основные задачи выполняются наземными комплексами транспортировки в контексте эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.2) а) Обеспечение транспортировки, взлета и посадки
б) Только обеспечение транспортировки после посадки в) Только управление полетом
г) Только транспортировка беспилотного воздушного судна

12. Как обеспечивается взлет беспилотной авиационной системы вертолетного типа при использовании наземных комплексов? (ОК01, ПК2.2)
а) Только тяга от двигателя
б) Вертикальный взлет с помощью встроенных механизмов в) Только ускорение на взлетной полосе
г) Не обеспечивается

13. Какие этапы обеспечиваются наземными комплексами в процессе посадки беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.2)
а) Только транспортировка после посадки б) Только управление полетом
в) Определение места посадки и контроль спуска г) Не обеспечиваются

14. Как	наземные комплексы	обеспечивают	управление полетом беспилотной авиационной системы вертолетного типа?
а) Только в режиме ручного управления оператором
б) Автоматическое управление по предварительно заданным маршрутам в) Не участвуют в управлении
г) Только путем удаленного управления


15. Каково влияние гидравлических систем на подготовку и эксплуатацию беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.1)
а) Обеспечение управления шасси и других систем б) Только обеспечение тяги двигателя
в) Не влияют на процесс подготовки
г) Только обеспечение электроснабжения

16. Как	системы	электроснабжения	влияют	на	бортовое	энергетическое оборудование беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.2)
а) Обеспечение энергией для всего бортового оборудования б) Только влияние на работу радиолинии управления
в) Только обеспечение энергии для освещения
г) Не влияют на бортовое энергетическое оборудование

17. Какова роль газовых систем в обеспечении подготовки и эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.1)
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б) Не участвуют в процессе подготовки в) Только влияние на силовые приводы г) Только обеспечение тяги двигателя

18. Как силовые приводы влияют на бортовое энергетическое оборудование беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.2)
а) Влияние на работу системы объективного контроля б) Не влияют на бортовое энергетическое оборудование в) Только управление двигателем
г) Только обеспечение энергии для силовых приводов

19. Какие	шаги	предпринимаются	при	подготовке	фюзеляжа	беспилотной авиационной системы вертолетного типа перед эксплуатацией? (ОК01, ПК2.1)
а) Не требуется подготовки фюзеляжа б) Только внешний осмотр
в) Внешний осмотр и тестирование систем связи г) Только проверка несущих поверхностей

20. Каким образом подготавливается шасси беспилотной авиационной системы вертолетного типа перед взлетом и после посадки? (ОК01, ПК2.1)
а) Только после посадки
б) Только проверка наличия шасси
в) Подготовка в ручном режиме перед взлетом
г) Подготовка и проверка перед взлетом и после посадки

Вариант №4

1. Какие основные типы конструкции беспилотных авиационных систем вертолетного типа существуют? (ОК09, ПК2.2)
а) Трехплан б) Биплан
в) Вертолетный г) Моноплан

2. Что включает в себя подготовка к эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа на станции внешнего пилота? (ОК09, ПК2.1)
а) Только подготовка системы электроснабжения б) Только проверка и подготовка бортовых систем
в) Проверка и подготовка бортовых систем, включая электроснабжение, навигацию и связь г) Только работа с радиолинией управления

3. Какие компоненты беспилотной авиационной системы вертолетного типа подлежат подготовке перед эксплуатацией в разделе «планера беспилотного воздушного судна»? (ОК02, ПК2.1)
а) Только фюзеляж
б) Фюзеляж, несущие поверхности, шасси в) Только шасси
г) Только несущие поверхности
85
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вертолетного типа, касающийся двигательной (силовой) установки? (ОК01, ПК2.1)
а) Проверка и подготовка всей двигательной установки б) Только проверка уровня топлива
в) Запуск двигателя без предварительной проверки г) Не требует специальной подготовки
5. Каков порядок подготовки к эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа, касающийся двигательной (силовой) установки? (ОК01, ПК2.1)
а) Только гидравлические системы б) Только система электроснабжения
в) Система электроснабжения, гидравлические и газовые системы, силовые приводы г) Только силовые приводы

6. Какие компоненты комплекта бортового оборудования подлежат подготовке перед эксплуатацией беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.1)
а) Радиолиния управления, пилотажно-навигационный комплекс, система объективного контроля
б) Только система объективного контроля
в) Только пилотажно-навигационный комплекс г) Только радиолиния управления

7. Что включает в себя подготовка к эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа в разделе «наземные комплексы транспортировки, обеспечения взлета, посадки и управления полетом»? (ОК02, ПК2.1)
а) Только обеспечение взлета
б) Наземные комплексы транспортировки, обеспечение взлета и посадки в) Только управление полетом
г) Только наземные комплексы транспортировки

8. Какова роль радиолинии управления в подготовке и эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.1)
а) Основной канал управления беспилотным воздушным судном б) Роль радиооборудования на наземной станции
в) Только связь с оператором
г) Не играет существенной роли

9. Какие функции выполняет пилотажно-навигационный комплекс в комплекте бортового оборудования беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.2)
а) Управление двигателем б) Только контроль высоты
в) Контроль высоты, курса и полета г) Только навигация
10. Как	система	объективного	контроля	влияет	на	процесс	подготовки	и эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.2)
а) Оценка и запись параметров полета
б) Только контроль за внешним видом беспилотного воздушного судна в) Не влияет на процесс подготовки
4.Каков порядок подготовки к эксплуатации беспилотной авиац8и6онной системы
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11. Какие основные задачи выполняются наземными комплексами транспортировки в контексте эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.2)
а) Только транспортировка беспилотного воздушного судна б) Только управление полетом
в) Обеспечение транспортировки, взлета и посадки
г) Только обеспечение транспортировки после посадки

12. Как обеспечивается взлет беспилотной авиационной системы вертолетного типа при использовании наземных комплексов? (ОК01, ПК2.2)
а) Вертикальный взлет с помощью встроенных механизмов б) Не обеспечивается
в) Только ускорение на взлетной полосе г) Только тяга от двигателя

13. Какие этапы обеспечиваются наземными комплексами в процессе посадки беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.2)
а) Не обеспечиваются
б) Только транспортировка после посадки в) Только управление полетом
г) Определение места посадки и контроль спуска

14. Как наземные комплексы обеспечивают управление полетом беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.2)
а) Только путем удаленного управления
б) Автоматическое управление по предварительно заданным маршрутам в) Только в режиме ручного управления оператором
г) Не участвуют в управлении

15. Каково влияние гидравлических систем на подготовку и эксплуатацию беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.1)
а) Не влияют на процесс подготовки
б) Только обеспечение электроснабжения
в) Обеспечение управления шасси и других систем
г) Не влияют на бортовое энергетическое оборудование

16. Как	системы	электроснабжения	влияют	на	бортовое	энергетическое оборудование беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.2)
а) Только влияние на работу радиолинии управления
б) Обеспечение энергией для всего бортового оборудования в) Только обеспечение энергии для освещения
г) Не влияют на бортовое энергетическое оборудование

17. Какова роль газовых систем в обеспечении подготовки и эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.1)
а) Только обеспечение тяги двигателя б) Не участвуют в процессе подготовки в) Только влияние на силовые приводы
г) Обеспечение тяги двигателя и управление режимами полета
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18. Как силовые приводы влияют на бортовое энергетическое оборудование беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.2)
а) Только управление энергией для силовых приводов б) Не влияют на бортовое энергетическое оборудование в) Влияние на работу системы объективного контроля г) Только обеспечение энергии для силовых приводов
19. Какие	шаги	предпринимаются	при	подготовке	фюзеляжа	беспилотной авиационной системы вертолетного типа перед эксплуатацией? (ОК01, ПК2.1)
а) Внешний осмотр и тестирование систем связи б) Только проверка несущих поверхностей
в) Не требуется подготовки фюзеляжа г) Только внешний осмотр
20. Каким образом подготавливается шасси беспилотной авиационной системы вертолетного типа перед взлетом и после посадки? (ОК01, ПК2.1)
а) Подготовка в ручном режиме перед взлетом
б) Подготовка и проверка перед взлетом и после посадки в) Только после посадки
г) Только проверка наличия шасси

Критерии оценивания рубежной аттестации:

	Количество вопросов
	Оценка

	16-20
	5
	
аттестован

	11-15
	4
	

	6-10
	3
	

	0-5
	2
	не аттестован



Ключи к тесту
	№ п/ п
	
Вариан т № 1
	
Вариан т № 2
	
Вариан т №3
	
Вариан т №4

	1
	в
	б
	г
	а

	2
	в
	а
	г
	б

	3
	б
	г
	в
	а

	4
	а
	г
	б
	в

	5
	в
	б
	а
	г

	6
	а
	г
	в
	б

	7
	б
	г
	в
	а

	8
	а
	б
	в
	г
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	9
	в
	г
	а	89
	б

	10
	г
	б
	в
	а

	11
	б
	а
	г
	в

	12
	в
	а
	г
	б

	13
	а
	в
	б
	г

	14
	г
	б
	а
	в

	15
	в
	а
	б
	г

	16
	а
	г
	б
	в

	17
	б
	г
	в
	а

	18
	г
	а
	в
	б

	19
	б
	г
	а
	в

	20
	в
	б
	а
	г



Вопросы ко 2-ой рубежной аттестации
1. Какие основные законодательные и нормативные документы Российской Федерации регулируют эксплуатацию беспилотных воздушных систем? (ОК09, ПК2.6)
2. Какие требования предъявляются к обладателю свидетельства внешнего пилота беспилотных воздушных судов? (ОК09, ПК2.6)
3. Какие	правила	регулируют	выполнение	полетов	в	сегрегированном	и несегрегированном воздушном пространстве? (ОК09, ПК2.3)
4. Каков порядок планирования полетов с учетом их видов и выполняемых задач? (ОК09, ПК2.6)
5. Какие эксплуатационные данные можно извлечь из руководства по летной эксплуатации беспилотных воздушных судов? (ОК09, ПК2.3)
6. Как	установка	системы	функционального	оборудования	влияет	на	летные характеристики беспилотного воздушного судна? (ОК01, ПК2.2)
7. Каково	воздействие	центровки	на	поведение	дистанционно	пилотируемого воздушного судна и автономного воздушного судна вертолетного типа в полете? (ОК01, ПК2.2)
8. Как связан человеческий фактор с безопасностью полетов, и какие правила обслуживания воздушного движения этому способствуют? (ОК01, ПК2.3)
9. Какие основы авиационной электросвязи вы должны знать как оператор беспилотного воздушного судна? (ОК03, ПК2.2)
10. Какие правила ведения радиосвязи и фразеологии применяются при полетах по правилам визуальных полетов? (ОК05, ПК2.2)
11. В	чем	заключается	порядок	донесений	о	местоположении,	и	какие	меры предосторожности при этом принимаются? (ОК04, ПК2.3)
12. Как следует действовать при потере радиосвязи во время полета беспилотного воздушного судна? (ОК03, ПК2.2)
13. Какие меры предосторожности следует соблюдать и какие действия предпринимать в аварийных ситуациях? (ОК05, ПК2.2)
14. Как можно обойти опасные метеоусловия и турбулентность в следе воздушного судна? (ОК01, ПК2.3)
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(авиационной) безопасности беспилотных воздушных систем? (ОК09, ПК2.3)
16. Какие	требования	предъявляются	по	направлению	«Конструкция	и	летная эксплуатация беспилотных воздушных судов»? (ОК09, ПК2.4)
17. Каковы основные принципы оценки летной готовности беспилотных воздушных судов? (ОК05, ПК2.2)
18. Какие виды задач могут выполняться при эксплуатации беспилотных воздушных судов? (ОК01, ПК2.2)
19. Какие обязанности и ответственность несет обладатель свидетельства внешнего пилота при эксплуатации беспилотных воздушных судов? (ОК09, ПК2.6)
20. Каковы основные этапы планирования полетов с учетом их целей и видов? (ОК09, ПК2.1)


Образец билета ко 2-ой рубежной аттестации
Тестовое задание
по дисциплине МДК 02.01 Дистанционное пилотирование беспилотных воздушных судов вертолетного типа, мультикоптеров и конвертопланов (с вертикальным взлетом и посадкой), обеспечение безопасности полетов.
II- аттестация Вариант №	

ФИО	групп	Дата

	№ в о п р о с
а
	


1
	


2
	


3
	


4
	


5
	


6
	


7
	


8
	


9
	

1
0

	О
т в е т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ в о п р о с
а
	

1
1
	

1
2
	

1
3
	

1
4
	

1
5
	

1
6
	

1
7
	

1
8
	

1
9
	

2
0

	О
т в е
т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Вариант №1
Какие положения законодательных актов регулируют обеспече9н0ие транспортной
15.
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регулируют эксплуатацию беспилотных воздушных систем? (ОК09, ПК2.6)
а) Воздушный кодекс РФ
б) Федеральные авиационные правила
в) Нормативно-правовые акты об автоматизированных системах г) Закон о беспилотных транспортных средствах

2. Какие требования предъявляются к обладателю свидетельства внешнего пилота беспилотных воздушных судов? (ОК09, ПК2.6)
а) Опыт полетов на беспилотниках
б) Знание технических характеристик всех моделей
в) Успешное прохождение экзаменов по правилам воздушного движения г) Обязательная медицинская категория

3. Какие	правила	регулируют	выполнение	полетов	в	сегрегированном	и несегрегированном воздушном пространстве? (ОК09, ПК2.3)
а) Международные нормы ООН б) Правила воздушного движения
в) Законы о трансграничных полетах
г) Нормативы по экологии воздушного пространства


4. Каков порядок планирования полетов с учетом их видов и выполняемых задач? (ОК09, ПК2.6)
а) Утверждение маршрута оператором б) Согласование с местными властями в) Определение цели полета и его типа
г) Обязательная консультация с авиадиспетчерским центром

5. Какие эксплуатационные данные можно извлечь из руководства по летной эксплуатации беспилотных воздушных судов? (ОК09, ПК2.3)
а) Сведения о пассажиропотоке
б) Характеристики топливопотребления в) Требования к оборудованию на борту
г) Инструкции по взаимодействию с пилотажными системами

6. Как	установка	системы	функционального	оборудования	влияет	на	летные характеристики беспилотного воздушного судна? (ОК01, ПК2.2)
а) Улучшает маневренность
б) Влияет на вес и центр тяжести в) Не оказывает влияния
г) Повышает максимальную скорость

7. Каково воздействие центровки на поведение дистанционно пилотируемого воздушного судна и автономного воздушного судна вертолетного типа в полете? (ОК01, ПК2.2)
а) Усиление устойчивости
Какие основные законодательные и нормативные документы Росси9й1ской Федерации
1.
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в) Ухудшение управляемости
г) Не влияет на полетные характеристики

8. Как	связан	человеческий	фактор	с	безопасностью	полетов,	и	какие	правила обслуживания воздушного движения этому способствуют? (ОК01, ПК2.3)
а) Настройка автопилота
б) Обучение пилотов беспилотников в) Психологические тесты операторов
г) Введение ограничений по полетам в сложных условиях

9. Какие основы авиационной электросвязи вы должны знать как оператор беспилотного воздушного судна? (ОК03, ПК2.2)
а) Частоты связи б) Типы антенн
в) Принципы шифрования данных г) Основы телефонной связи



10. Какие правила ведения радиосвязи и фразеологии применяются при полетах по правилам визуальных полетов? (ОК05, ПК2.2)
а) Использование кодовой фразы "Видимость хорошая" б) Передача данных в режиме "шепота"
в) Обязательное использование выражения "резерв" г) Соблюдение формализованных выражений

11. В	чем	заключается	порядок	донесений	о	местоположении,	и	какие	меры предосторожности при этом принимаются? (ОК04, ПК2.3)
а) Передача координат автоматически б) Согласование с диспетчером
в) Уведомление о запланированной траектории
г) Ограничение передачи местоположения в ночное время

12. Как следует действовать при потере радиосвязи во время полета беспилотного воздушного судна? (ОК03, ПК2.2)
а) Продолжить полет по расписанию б) Принять меры к аварийной посадке в) Подключить резервный канал связи г) Оповестить диспетчера о сбое

13. Какие меры предосторожности следует соблюдать и какие действия предпринимать в аварийных ситуациях? (ОК05, ПК2.2)
а) Попытка ручного управления б) Отключение всех систем
в) Сброс полезной нагрузки
92
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14. Как можно обойти опасные метеоусловия и турбулентность в следе воздушного судна? (ОК01, ПК2.3)
а) Изменение высоты полета
б) Продолжение полета с неизменной траекторией в) Зависание в воздухе
г) Смена режима двигателя

15. Какие положения законодательных актов регулируют обеспечение транспортной (авиационной) безопасности беспилотных воздушных систем? (ОК09, ПК2.3)
а) Закон о беспилотной авиации
б) Федеральные нормы безопасности
в) Нормативы по эксплуатации беспилотников
г) Законы об ответственности за нарушения безопасности

16. Какие	требования	предъявляются	по	направлению	«Конструкция	и	летная эксплуатация беспилотных воздушных судов»? (ОК09, ПК2.4)
а) Наличие свидетельства внешнего пилота б) Опыт работы в авиационной отрасли
в) Знание всех марок беспилотных систем
г) Участие в международных конференциях по беспилотникам

17. Каковы основные принципы оценки летной готовности беспилотных воздушных судов? (ОК05, ПК2.2)
а) Скорость и маневренность б) Надежность и стабильность в) Внешний вид и эстетика
г) Оценка энергетической эффективности

18. Какие виды задач могут выполняться при эксплуатации беспилотных воздушных судов? (ОК01, ПК2.2)
а) Только гражданские перевозки б) Аэрофотосъемка и картография в) Доставка грузов и пассажиров г) Спасательные операции в горах

19. Какие обязанности и ответственность несет обладатель свидетельства внешнего пилота при эксплуатации беспилотных воздушных судов? (ОК09, ПК2.6)
а) Только техническое обслуживание б) Обеспечение безопасности полетов в) Подготовка пассажиров к полету
г) Оформление бортовых документов

20. Каковы основные этапы планирования полетов с учетом их целей и видов? (ОК09, ПК2.1)
93
г) Следование за аварийным планом действий
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б) Сбор информации о погоде, подготовка техники, проведение обслуживания в) Утверждение графика полетов, согласование с пассажирами
г) Определение высоты полета, выбор скорости, коррекция маршрута в процессе полета



Вариант №2
1. Какие основные законодательные и нормативные документы Российской Федерации регулируют эксплуатацию беспилотных воздушных систем? (ОК09, ПК2.6)
а) Воздушный кодекс РФ
б) Федеральные авиационные правила
в) Нормативно-правовые акты об автоматизированных системах г) Закон о беспилотных транспортных средствах

2. Какие требования предъявляются к обладателю свидетельства внешнего пилота беспилотных воздушных судов? (ОК09, ПК2.6)
а) Опыт полетов на беспилотниках
б) Знание технических характеристик всех моделей
в) Успешное прохождение экзаменов по правилам воздушного движения г) Обязательная медицинская категория

3. Какие	правила	регулируют	выполнение	полетов	в	сегрегированном	и несегрегированном воздушном пространстве? (ОК09, ПК2.3)
а) Международные нормы ООН б) Правила воздушного движения
в) Законы о трансграничных полетах
г) Нормативы по экологии воздушного пространства

4. Каков порядок планирования полетов с учетом их видов и выполняемых задач? (ОК09, ПК2.6)
а) Утверждение маршрута оператором б) Согласование с местными властями в) Определение цели полета и его типа
г) Обязательная консультация с авиадиспетчерским центром

5. Какие эксплуатационные данные можно извлечь из руководства по летной эксплуатации беспилотных воздушных судов? (ОК09, ПК2.3)
а) Сведения о пассажиропотоке
б) Характеристики топливопотребления в) Требования к оборудованию на борту
г) Инструкции по взаимодействию с пилотажными системами

6. Как	установка	системы	функционального	оборудования	влияет	на	летные характеристики беспилотного воздушного судна? (ОК01, ПК2.2)
а) Улучшает маневренность
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а) Определение цели, выбор маршрута, координация с авиадиспетчером
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в) Не оказывает влияния
г) Повышает максимальную скорость



7. Каково воздействие центровки на поведение дистанционно пилотируемого воздушного судна и автономного воздушного судна вертолетного типа в полете? (ОК01, ПК2.2)
а) Усиление устойчивости б) Увеличение тяги
в) Ухудшение управляемости
г) Не влияет на полетные характеристики

8. Как	связан	человеческий	фактор	с	безопасностью	полетов,	и	какие	правила обслуживания воздушного движения этому способствуют? (ОК01, ПК2.3)
а) Настройка автопилота
б) Обучение пилотов беспилотников в) Психологические тесты операторов
г) Введение ограничений по полетам в сложных условиях

9. Какие основы авиационной электросвязи вы должны знать как оператор беспилотного воздушного судна? (ОК03, ПК2.2)
а) Частоты связи б) Типы антенн
в) Принципы шифрования данных г) Основы телефонной связи

10. Какие правила ведения радиосвязи и фразеологии применяются при полетах по правилам визуальных полетов? (ОК05, ПК2.2)
а) Использование кодовой фразы "Видимость хорошая" б) Передача данных в режиме "шепота"
в) Обязательное использование выражения "резерв" г) Соблюдение формализованных выражений

11. В	чем	заключается	порядок	донесений	о	местоположении,	и	какие	меры предосторожности при этом принимаются? (ОК04, ПК2.3)
а) Передача координат автоматически б) Согласование с диспетчером
в) Уведомление о запланированной траектории
г) Ограничение передачи местоположения в ночное время

12. Как следует действовать при потере радиосвязи во время полета беспилотного воздушного судна? (ОК03, ПК2.2)
а) Продолжить полет по расписанию б) Принять меры к аварийной посадке в) Подключить резервный канал связи
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б) Влияет на вес и центр тяжести
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13. Какие меры предосторожности следует соблюдать и какие действия предпринимать в аварийных ситуациях? (ОК05, ПК2.2)
а) Попытка ручного управления б) Отключение всех систем
в) Сброс полезной нагрузки
г) Следование за аварийным планом действий

14. Как можно обойти опасные метеоусловия и турбулентность в следе воздушного судна? (ОК01, ПК2.3)
а) Изменение высоты полета
б) Продолжение полета с неизменной траекторией в) Зависание в воздухе
г) Смена режима двигателя

15. Какие положения законодательных актов регулируют обеспечение транспортной (авиационной) безопасности беспилотных воздушных систем? (ОК09, ПК2.3)
а) Закон о беспилотной авиации
б) Федеральные нормы безопасности
в) Нормативы по эксплуатации беспилотников
г) Законы об ответственности за нарушения безопасности

16. Какие	требования	предъявляются	по	направлению	«Конструкция	и	летная эксплуатация беспилотных воздушных судов»? (ОК09, ПК2.4)
а) Наличие свидетельства внешнего пилота б) Опыт работы в авиационной отрасли
в) Знание всех марок беспилотных систем
г) Участие в международных конференциях по беспилотникам

17. Каковы основные принципы оценки летной готовности беспилотных воздушных судов? (ОК05, ПК2.2)
а) Скорость и маневренность б) Надежность и стабильность в) Внешний вид и эстетика
г) Оценка энергетической эффективности

18. Какие виды задач могут выполняться при эксплуатации беспилотных воздушных судов? (ОК01, ПК2.2)
а) Только гражданские перевозки б) Аэрофотосъемка и картография в) Доставка грузов и пассажиров г) Спасательные операции в горах
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г) Оповестить диспетчера о сбое
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19. Какие обязанности и ответственность несет обладатель свидетельства внешнего пилота при эксплуатации беспилотных воздушных судов? (ОК09, ПК2.6)
а) Только техническое обслуживание б) Обеспечение безопасности полетов в) Подготовка пассажиров к полету
г) Оформление бортовых документов

20. Каковы основные этапы планирования полетов с учетом их целей и видов? (ОК09, ПК2.1)
а) Определение цели, выбор маршрута, координация с авиадиспетчером
б) Сбор информации о погоде, подготовка техники, проведение обслуживания в) Утверждение графика полетов, согласование с пассажирами
г) Определение высоты полета, выбор скорости, коррекция маршрута в процессе полета


Вариант №3

1. Какие основные законодательные и нормативные документы Российской Федерации регулируют эксплуатацию беспилотных воздушных систем? (ОК09, ПК2.6)
а) Законы об ответственности за нарушения безопасности б) Нормативы по эксплуатации беспилотников
в) Закон о беспилотной авиации
г) Федеральные авиационные правила

2. Какие требования предъявляются к обладателю свидетельства внешнего пилота беспилотных воздушных судов? (ОК09, ПК2.6)
а) Обязательная медицинская категория
б) Знание технических характеристик всех моделей
в) Успешное прохождение экзаменов по правилам воздушного движения г) Наличие свидетельства внешнего пилота

3. Какие	правила	регулируют	выполнение	полетов	в	сегрегированном	и несегрегированном воздушном пространстве? (ОК09, ПК2.3)
а) Правила воздушного движения б) Международные нормы ООН
в) Законы о трансграничных полетах
г) Нормативы по экологии воздушного пространства

4. Каков порядок планирования полетов с учетом их видов и выполняемых задач? (ОК09, ПК2.6)
а) Обязательная консультация с авиадиспетчерским центром б) Утверждение маршрута оператором
97
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г) Определение цели полета и его типа


5. Какие эксплуатационные данные можно извлечь из руководства по летной эксплуатации беспилотных воздушных судов? (ОК09, ПК2.3)
а) Требования к оборудованию на борту б) Сведения о пассажиропотоке
в) Характеристики топливопотребления
г) Инструкции по взаимодействию с пилотажными системами

6. Как	установка	системы	функционального	оборудования	влияет	на	летные характеристики беспилотного воздушного судна? (ОК01, ПК2.2)
а) Повышает максимальную скорость б) Улучшает маневренность
в) Не оказывает влияния
г) Влияет на вес и центр тяжести

7. Каково воздействие центровки на поведение дистанционно пилотируемого воздушного судна и автономного воздушного судна вертолетного типа в полете? (ОК01, ПК2.2)
а) Увеличение тяги
б) Ухудшение управляемости в) Усиление устойчивости
г) Не влияет на полетные характеристики

8. Как	связан	человеческий	фактор	с	безопасностью	полетов,	и	какие	правила обслуживания воздушного движения этому способствуют? (ОК01, ПК2.3)
а) Введение ограничений по полетам в сложных условиях б) Настройка автопилота
в) Обучение пилотов беспилотников г) Психологические тесты операторов

9. Какие основы авиационной электросвязи вы должны знать как оператор БВС? (ОК09, ПК2.2)
а) Принципы шифрования данных б) Типы антенн
в) Основы телефонной связи г) Частоты связи

10. Какие правила ведения радиосвязи и фразеологии применяются при полетах по правилам визуальных полетов? (ОК05, ПК2.2)
а) Обязательное использование выражения "резерв" б) Передача данных в режиме "шепота"
в) Использование кодовой фразы "Видимость хорошая" г) Соблюдение формализованных выражений
98
в) Согласование с местными властями
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предосторожности при этом принимаются? (ОК04, ПК2.3)
а) Согласование с диспетчером
б) Передача координат автоматически
в) Уведомление о запланированной траектории
г) Ограничение передачи местоположения в ночное время

12. Как следует действовать при потере радиосвязи во время полета БВС? (ОК02, ПК2.2)
а) Продолжить полет по расписанию б) Принять меры к аварийной посадке в) Оповестить диспетчера о сбое
г) Подключить резервный канал связи

13. Какие меры предосторожности следует соблюдать и какие действия предпринимать в аварийных ситуациях? (ОК05, ПК2.2)
а) Попытка ручного управления б) Отключение всех систем
в) Сброс полезной нагрузки
г) Следование за аварийным планом действий

14. Как можно обойти опасные метеоусловия и турбулентность в следе воздушного судна? (ОК01, ПК2.3)
а) Смена режима двигателя б) Изменение высоты полета
в) Продолжение полета с неизменной траекторией г) Зависание в воздухе

15. Какие положения законодательных актов регулируют обеспечение транспортной (авиационной) безопасности беспилотных воздушных систем? (ОК09, ПК2.3)
а) Законы о беспилотной авиации б) Закон о беспилотной авиации
в) Федеральные нормы безопасности
г) Нормативы по эксплуатации беспилотников

16. Какие	требования	предъявляются	по	направлению	«Конструкция	и	летная эксплуатация беспилотных воздушных судов»? (ОК09, ПК2.4)
а) Участие в международных конференциях по беспилотникам б) Наличие свидетельства внешнего пилота
в) Опыт работы в авиационной отрасли
г) Знание всех марок беспилотных систем

17. Каковы основные принципы оценки летной готовности БВС? (ОК02, ПК2.2)
а) Внешний вид и эстетика
б) Оценка энергетической эффективности в) Скорость и маневренность
г) Надежность и стабильность

18. Какие виды задач могут выполняться при эксплуатации БВС? (ОК01, ПК2.2)
местоположении, 99и
11. В
чем
заключается
порядок
донесений
о
какие
меры
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б) Только гражданские перевозки в) Доставка грузов и пассажиров г) Аэрофотосъемка и картография

19. Какие обязанности и ответственность несет обладатель свидетельства внешнего пилота при эксплуатации беспилотных воздушных судов? (ОК09, ПК2.6)
а) Подготовка пассажиров к полету б) Только техническое обслуживание
в) Обеспечение безопасности полетов г) Оформление бортовых документов

20. Каковы основные этапы планирования полетов с учетом их целей и видов? (ОК09, ПК2.1)
а) Утверждение высоты полета, выбор скорости, коррекция маршрута в процессе полета б) Определение цели, выбор маршрута, координация с авиадиспетчером
в) Согласование графика полетов с пассажирами
г) Сбор информации о погоде, подготовка техники, проведение обслуживания

Вариант №4

1. Какие основные законодательные и нормативные документы Российской Федерации регулируют эксплуатацию беспилотных воздушных систем? (ОК09, ПК2.6)
а) Нормативы по эксплуатации беспилотников б) Федеральные авиационные правила
в) Законы об ответственности за нарушения безопасности г) Закон о беспилотной авиации

2. Какие требования предъявляются к обладателю свидетельства внешнего пилота беспилотных воздушных судов? (ОК09, ПК2.6)
а) Успешное прохождение экзаменов по правилам воздушного движения б) Наличие свидетельства внешнего пилота
в) Знание технических характеристик всех моделей г) Обязательная медицинская категория

3. Какие	правила	регулируют	выполнение	полетов	в	сегрегированном	и несегрегированном воздушном пространстве? (ОК09, ПК2.3)
а) Международные нормы ООН б) Правила воздушного движения
в) Законы о трансграничных полетах
г) Нормативы по экологии воздушного пространства

4. Каков порядок планирования полетов с учетом их видов и выполняемых задач? (ОК09, ПК2.6)
а) Утверждение маршрута оператором б) Согласование с местными властями
в) Обязательная консультация с авиадиспетчерским центром
100
а) Спасательные операции в горах
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5. Какие эксплуатационные данные можно извлечь из руководства по летной эксплуатации беспилотных воздушных судов? (ОК09, ПК2.3)
а) Сведения о пассажиропотоке
б) Характеристики топливопотребления
в) Инструкции по взаимодействию с пилотажными системами г) Требования к оборудованию на борту

6. Как	установка	системы	функционального	оборудования	влияет	на	летные характеристики беспилотного воздушного судна? (ОК01, ПК2.2)
а) Улучшает маневренность
б) Влияет на вес и центр тяжести в) Не оказывает влияния
г) Повышает максимальную скорость


7. Каково воздействие центровки на поведение дистанционно пилотируемого воздушного судна и автономного воздушного судна вертолетного типа в полете? (ОК01, ПК2.2)
а) Ухудшение управляемости б) Усиление устойчивости
в) Не влияет на полетные характеристики г) Увеличение тяги

8. Как	связан	человеческий	фактор	с	безопасностью	полетов,	и	какие	правила обслуживания воздушного движения этому способствуют? (ОК01, ПК2.3)
а) Психологические тесты операторов б) Обучение пилотов беспилотников
в) Введение ограничений по полетам в сложных условиях г) Настройка автопилота

9. Какие основы авиационной электросвязи вы должны знать как оператор беспилотного воздушного судна? (ОК03, ПК2.2)
а) Частоты связи
б) Принципы шифрования данных в) Основы телефонной связи
г) Типы антенн

10. Какие правила ведения радиосвязи и фразеологии применяются при полетах по правилам визуальных полетов? (ОК05, ПК2.2)
а) Передача данных в режиме "шепота"
б) Использование кодовой фразы "Видимость хорошая" в) Соблюдение формализованных выражений
г) Обязательное использование выражения "резерв"

11. В	чем	заключается	порядок	донесений	о	местоположении,	и	какие	меры предосторожности при этом принимаются? (ОК04, ПК2.3)
101
г) Определение цели полета и его типа
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б) Согласование с диспетчером
в) Уведомление о запланированной траектории
г) Ограничение передачи местоположения в ночное время

12. Как следует действовать при потере радиосвязи во время полета БВС? (ОК02, ПК2.2)
а) Принять меры к аварийной посадке б) Подключить резервный канал связи в) Продолжить полет по расписанию г) Оповестить диспетчера о сбое

13. Какие меры предосторожности следует соблюдать и какие действия предпринимать в аварийных ситуациях? (ОК05, ПК2.2)
а) Отключение всех систем
б) Следование за аварийным планом действий в) Сброс полезной нагрузки
г) Попытка ручного управления

14. Как можно обойти опасные метеоусловия и турбулентность в следе воздушного судна? (ОК01, ПК2.3)
а) Изменение высоты полета
б) Продолжение полета с неизменной траекторией в) Смена режима двигателя
г) Зависание в воздухе

15. Какие положения законодательных актов регулируют обеспечение транспортной (авиационной) безопасности беспилотных воздушных систем? (ОК09, ПК2.3)
а) Нормативы по эксплуатации беспилотников б) Законы о беспилотной авиации
в) Федеральные нормы безопасности г) Закон о беспилотной авиации

16. Какие	требования	предъявляются	по	направлению	«Конструкция	и	летная эксплуатация беспилотных воздушных судов»? (ОК09, ПК2.4)
а) Наличие свидетельства внешнего пилота б) Знание всех марок беспилотных систем
в) Участие в международных конференциях по беспилотникам г) Опыт работы в авиационной отрасли

17. Каковы основные принципы оценки летной готовности БВС? (ОК02, ПК2.2)
а) Оценка энергетической эффективности б) Надежность и стабильность
в) Внешний вид и эстетика г) Скорость и маневренность

18. Какие виды задач могут выполняться при эксплуатации БВС? (ОК01, ПК2.2)
а) Аэрофотосъемка и картография
102
а) Передача координат автоматически
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б) Спасательные операции в горах в) Доставка грузов и пассажиров г) Только гражданские перевозки

103
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19. Какие обязанности и ответственность несет обладатель свидетельства внешнего пилота при эксплуатации беспилотных воздушных судов? (ОК09, ПК2.6)
а) Обеспечение безопасности полетов б) Только техническое обслуживание в) Подготовка пассажиров к полету
г) Оформление бортовых документов

20. Каковы основные этапы планирования полетов с учетом их целей и видов? (ОК09, ПК2.1)
а) Согласование графика полетов с пассажирами
б) Утверждение высоты полета, выбор скорости, коррекция маршрута в процессе полета в) Определение цели, выбор маршрута, координация с авиадиспетчером
г) Сбор информации о погоде, подготовка техники, проведение обслуживания


Критерии оценивания рубежной аттестации:

	Количество вопросов
	Оценка

	16-20
	5
	
аттестован

	11-15
	4
	

	6-10
	3
	

	0-5
	2
	не аттестован




Аттестован - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 6-20 вопросов.
Не аттестован - выставляется обучающемуся, который ответил менее 5 вопроса.
Отлично - выставляется обучающемуся, ответившему на 16-20 вопросов.
Хорошо - выставляется обучающемуся, ответившему на 11-15 вопросов.
Удовлетворительно - выставляется обучающемуся, ответившему на 6-10 вопросов.

Ключи к тесту
	№
п/ п
	
Вариан т № 1
	
Вариан т № 2
	
Вариан т №3
	
Вариан т №4

	1
	г
	г
	г
	б

	2
	б
	а
	а
	в

	3
	б
	в
	в
	б

	4
	г
	в
	а
	б

	5
	в
	г
	б
	а

	6
	в
	б
	г
	а




	7
	б
	а
	г	104
	в

	8
	а
	г
	в
	б

	9
	г
	а
	в
	б

	10
	в
	б
	г
	а

	11
	б
	г
	в
	а

	12
	б
	а
	в
	г

	13
	в
	г
	б
	а

	14
	а
	б
	г
	в

	15
	б
	г
	в
	а

	16
	в
	г
	а
	б

	17
	в
	а
	б
	г

	18
	а
	б
	г
	в

	19
	в
	г
	б
	а

	20
	б
	а
	г
	в



Вопросы к экзамену
1. Какие основные типы конструкции беспилотных авиационных систем вертолетного типа существуют? (ОК09, ПК2.2)
2. Что включает в себя подготовка к эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа на станции внешнего пилота? (ОК09, ПК2.1)
3. Какие компоненты беспилотной авиационной системы вертолетного типа подлежат подготовке перед эксплуатацией в разделе «планера беспилотного воздушного судна»? (ОК02, ПК2.1)
4. Каков порядок подготовки к эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа, касающийся двигательной (силовой) установки? (ОК01, ПК2.1)
5. Каковы основные этапы планирования полетов с учетом их целей и видов? (ОК09, ПК2.1)
6. Какие компоненты комплекта бортового оборудования подлежат подготовке перед эксплуатацией беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.1)
7. Что включает в себя подготовка к эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа в разделе «наземные комплексы транспортировки, обеспечения взлета, посадки и управления полетом»? (ОК02, ПК2.1)
8. Какова роль радиолинии управления в подготовке и эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.1)
9. Какие функции выполняет пилотажно-навигационный комплекс в комплекте бортового оборудования беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.2)
10. Как система объективного контроля влияет на процесс подготовки и эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.2)
11. Какие основные задачи выполняются наземными комплексами транспортировки в контексте эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.2)
12. Как обеспечивается взлет беспилотной авиационной системы вертолетного типа при использовании наземных комплексов? (ОК01, ПК2.2)
13. Какие	этапы	обеспечиваются	наземными	комплексами	в	процессе	посадки беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.2)
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14. Как	наземные	комплексы	обеспечивают	управление	поле1т0о5м	беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.2)
15. Каково влияние гидравлических систем на подготовку и эксплуатацию беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.1)
16. Как системы электроснабжения влияют на бортовое энергетическое оборудование беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.2)
17. Какова роль газовых систем в обеспечении подготовки и эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.1)
18. Как силовые приводы влияют на бортовое энергетическое оборудование беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.2)
19. Какие шаги предпринимаются при подготовке фюзеляжа беспилотной авиационной системы вертолетного типа перед эксплуатацией? (ОК01, ПК2.1)
20. Каким	образом	подготавливается	шасси	беспилотной	авиационной	системы вертолетного типа перед взлетом и после посадки? (ОК01, ПК2.1)
21. Какие основные законодательные и нормативные документы Российской Федерации регулируют эксплуатацию беспилотных воздушных систем? (ОК09, ПК2.6)
22. Какие требования предъявляются к обладателю свидетельства внешнего пилота беспилотных воздушных судов? (ОК09, ПК2.6)
23. Какие	правила	регулируют	выполнение	полетов	в	сегрегированном	и несегрегированном воздушном пространстве? (ОК09, ПК2.3)
24. Каков порядок планирования полетов с учетом их видов и выполняемых задач? (ОК09, ПК2.6)
25. Какие эксплуатационные данные можно извлечь из руководства по летной эксплуатации беспилотных воздушных судов? (ОК09, ПК2.3)
26. Как	установка	системы	функционального	оборудования	влияет	на	летные характеристики беспилотного воздушного судна? (ОК01, ПК2.2)
27. Каково	воздействие	центровки	на	поведение	дистанционно	пилотируемого воздушного судна и автономного воздушного судна вертолетного типа в полете? (ОК01, ПК2.2)
28. Как связан человеческий фактор с безопасностью полетов, и какие правила обслуживания воздушного движения этому способствуют? (ОК01, ПК2.3)
29. Какие основы авиационной электросвязи вы должны знать как оператор беспилотного воздушного судна? (ОК03, ПК2.2)
30. Какие правила ведения радиосвязи и фразеологии применяются при полетах по правилам визуальных полетов? (ОК05, ПК2.2)
31. В	чем	заключается	порядок	донесений	о	местоположении,	и	какие	меры предосторожности при этом принимаются? (ОК04, ПК2.3)
32. Как следует действовать при потере радиосвязи во время полета беспилотного воздушного судна? (ОК03, ПК2.2)
33. Какие меры предосторожности следует соблюдать и какие действия предпринимать в аварийных ситуациях? (ОК05, ПК2.2)
34. Как можно обойти опасные метеоусловия и турбулентность в следе воздушного судна? (ОК01, ПК2.3)
35. Какие положения законодательных актов регулируют обеспечение транспортной (авиационной) безопасности беспилотных воздушных систем? (ОК09, ПК2.3)
36. Какие	требования	предъявляются	по	направлению	«Конструкция	и	летная эксплуатация беспилотных воздушных судов»? (ОК09, ПК2.4)
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судов? (ОК05, ПК2.2)
38. Какие виды задач могут выполняться при эксплуатации беспилотных воздушных судов? (ОК01, ПК2.2)
39. Какие обязанности и ответственность несет обладатель свидетельства внешнего пилота при эксплуатации беспилотных воздушных судов? (ОК09, ПК2.6)
40. Каковы основные этапы планирования полетов с учетом их целей и видов? (ОК09, ПК2.1)
Образец билета к экзамену
Тестовое задание
по дисциплине МДК 02.01 Дистанционное пилотирование беспилотных воздушных судов вертолетного типа, мультикоптеров и конвертопланов (с вертикальным взлетом и посадкой), обеспечение безопасности полетов.
Экзамен Вариант №	
ФИО	групп	Дата

	№ вопроса
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Ответ
	
	
	
	
	
	
	

	№ вопроса
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Ответ
	
	
	
	
	
	
	

	№ вопроса
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	Ответ
	
	
	
	
	
	
	

	№
вопроса
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37

	Ответ
	
	
	
	
	
	
	




Вариант №1
1. Какие основные типы конструкции беспилотных авиационных систем вертолетного типа существуют? (ОК09, ПК2.2)
а) Моноплан б) Биплан
в) Трехплан
г) Вертолетный

2. Что включает в себя подготовка к эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа на станции внешнего пилота? (ОК09, ПК2.1)
а) Только проверка бортовых систем
б) Подготовка системы электроснабжения
в) Проверка и подготовка бортовых систем, включая электроснабжение, навигацию и связь г) Работа с радиолинией управления
37. Каковы основные принципы оценки летной готовности беспил1о0т6ных воздушных
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подготовке перед эксплуатацией в разделе «планера беспилотного воздушного судна»? (ОК02, ПК2.1)
а) Только фюзеляж
б) Фюзеляж, несущие поверхности, шасси в) Шасси и двигатель
г) Только несущие поверхности

4. Каков	порядок	подготовки	к	эксплуатации	беспилотной	авиационной	системы вертолетного типа, касающийся двигательной (силовой) установки? (ОК01, ПК2.1)
а) Проверка только уровня топлива
б) Запуск двигателя без предварительной проверки
в) Проверка и подготовка всей двигательной установки г) Не требует специальной подготовки

5. Каков	порядок	подготовки	к	эксплуатации	беспилотной	авиационной	системы вертолетного типа, касающийся двигательной (силовой) установки? (ОК01, ПК2.1)
а) Только система электроснабжения
б) Система электроснабжения, гидравлические и газовые системы, силовые приводы в) Только гидравлические системы
г) Только силовые приводы

6. Какие компоненты комплекта бортового оборудования подлежат подготовке перед эксплуатацией беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.1)
а) Только радиолиния управления
б) Радиолиния управления, пилотажно-навигационный комплекс, система объективного контроля
в) Только пилотажно-навигационный комплекс г) Только система объективного контроля

7. Что включает в себя подготовка к эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа в разделе «наземные комплексы транспортировки, обеспечения взлета, посадки и управления полетом»? (ОК02, ПК2.1)
а) Только наземные комплексы транспортировки
б) Наземные комплексы транспортировки, обеспечение взлета и посадки в) Только управление полетом
г) Все вышеперечисленное

8. Какова роль радиолинии управления в подготовке и эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.1)
а) Только связь с оператором
б) Основной канал управления беспилотным воздушным судном в) Роль радиооборудования на наземной станции
г) Не играет существенной роли

9. Какие функции выполняет пилотажно-навигационный комплекс в комплекте бортового оборудования беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.2)
Какие компоненты беспилотной авиационной системы вертолетно1го07типа подлежат
3.
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б) Контроль высоты, курса и полета в) Только навигация
г) Управление двигателем

10. Как система объективного контроля влияет на процесс подготовки и эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.2)
а) Только контроль за внешним видом беспилотного воздушного судна б) Контроль за работоспособностью бортовых систем
в) Оценка и запись параметров полета г) Не влияет на процесс подготовки

11. Какие основные задачи выполняются наземными комплексами транспортировки в контексте эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.2)
а) Только транспортировка беспилотного воздушного судна б) Обеспечение транспортировки, взлета и посадки
в) Только управление полетом г) Только обеспечение взлета

12. Как обеспечивается взлет беспилотной авиационной системы вертолетного типа при использовании наземных комплексов? (ОК01, ПК2.2)
а) Только ускорение на взлетной полосе
б) Вертикальный взлет с помощью встроенных механизмов в) Только тяга от двигателя
г) Не обеспечивается

13. Какие этапы обеспечиваются наземными комплексами в процессе посадки беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.2)
а) Только управление полетом
б) Определение места посадки и контроль спуска в) Только транспортировка после посадки
г) Не обеспечиваются

14. Как наземные комплексы обеспечивают управление полетом беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.2)
а) Только путем удаленного управления
б) Автоматическое управление по предварительно заданным маршрутам в) Только в режиме ручного управления оператором
г) Не участвуют в управлении

15. Каково влияние гидравлических систем на подготовку и эксплуатацию беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.1)
а) Только обеспечение электроснабжения
б) Обеспечение управления шасси и других систем в) Только влияние на эффективность двигателя
г) Не влияют на процесс подготовки
108
а) Только контроль высоты
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16. Как системы электроснабжения влияют на бортовое энергетическое оборудование беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.2)
а) Только обеспечение энергией для освещения
б) Обеспечение энергией для всего бортового оборудования в) Только влияние на работу радиолинии управления
г) Не влияют на бортовое энергетическое оборудование

17. Какова роль газовых систем в обеспечении подготовки и эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.1)
а) Только обеспечение тяги двигателя
б) Обеспечение тяги двигателя и управление режимами полета в) Только влияние на силовые приводы
г) Не участвуют в процессе подготовки

18. Как силовые приводы влияют на бортовое энергетическое оборудование беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.2)
а) Только обеспечение энергии для силовых приводов б) Влияние на работу системы объективного контроля в) Только управление двигателем
г) Не влияют на бортовое энергетическое оборудование

19. Какие шаги предпринимаются при подготовке фюзеляжа беспилотной авиационной системы вертолетного типа перед эксплуатацией? (ОК01, ПК2.1)
а) Только внешний осмотр
б) Внешний осмотр и тестирование систем связи в) Только проверка несущих поверхностей
г) Не требуется подготовки фюзеляжа

20. Каким	образом	подготавливается	шасси	беспилотной	авиационной	системы вертолетного типа перед взлетом и после посадки? (ОК01, ПК2.1)
а) Только проверка наличия шасси
б) Подготовка в ручном режиме перед взлетом в) Только после посадки
г) Подготовка и проверка перед взлетом и после посадки

21. Какие основные законодательные и нормативные документы Российской Федерации регулируют эксплуатацию беспилотных воздушных систем? (ОК09, ПК2.6)
а) Воздушный кодекс РФ
б) Федеральные авиационные правила
в) Нормативно-правовые акты об автоматизированных системах г) Закон о беспилотных транспортных средствах

22. Какие требования предъявляются к обладателю свидетельства внешнего пилота беспилотных воздушных судов? (ОК09, ПК2.6)
а) Опыт полетов на беспилотниках
б) Знание технических характеристик всех моделей
в) Успешное прохождение экзаменов по правилам воздушного движения
109
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23. Какие	правила	регулируют	выполнение	полетов	в	сегрегированном	и несегрегированном воздушном пространстве? (ОК09, ПК2.3)
а) Международные нормы ООН б) Правила воздушного движения
в) Законы о трансграничных полетах
г) Нормативы по экологии воздушного пространства

24. Каков порядок планирования полетов с учетом их видов и выполняемых задач? (ОК09, ПК2.6)
а) Утверждение маршрута оператором б) Согласование с местными властями в) Определение цели полета и его типа
г) Обязательная консультация с авиадиспетчерским центром

25. Какие эксплуатационные данные можно извлечь из руководства по летной эксплуатации беспилотных воздушных судов? (ОК09, ПК2.3)
а) Сведения о пассажиропотоке
б) Характеристики топливопотребления в) Требования к оборудованию на борту
г) Инструкции по взаимодействию с пилотажными системами

26. Как	установка	системы	функционального	оборудования	влияет	на	летные характеристики беспилотного воздушного судна? (ОК01, ПК2.2)
а) Улучшает маневренность
б) Влияет на вес и центр тяжести в) Не оказывает влияния
г) Повышает максимальную скорость

27. Каково воздействие центровки на поведение дистанционно пилотируемого воздушного судна и автономного воздушного судна вертолетного типа в полете? (ОК01, ПК2.2)
а) Усиление устойчивости б) Увеличение тяги
в) Ухудшение управляемости
г) Не влияет на полетные характеристики

28. Как	связан	человеческий	фактор	с	безопасностью	полетов,	и	какие	правила обслуживания воздушного движения этому способствуют? (ОК01, ПК2.3)
а) Настройка автопилота
б) Обучение пилотов беспилотников в) Психологические тесты операторов
г) Введение ограничений по полетам в сложных условиях
110
г) Обязательная медицинская категория
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воздушного судна? (ОК03, ПК2.2)
а) Частоты связи б) Типы антенн
в) Принципы шифрования данных г) Основы телефонной связи

30. Какие правила ведения радиосвязи и фразеологии применяются при полетах по правилам визуальных полетов? (ОК05, ПК2.2)
а) Использование кодовой фразы "Видимость хорошая" б) Передача данных в режиме "шепота"
в) Обязательное использование выражения "резерв" г) Соблюдение формализованных выражений

31. В	чем	заключается	порядок	донесений	о	местоположении,	и	какие	меры предосторожности при этом принимаются? (ОК04, ПК2.3)
а) Передача координат автоматически б) Согласование с диспетчером
в) Уведомление о запланированной траектории
г) Ограничение передачи местоположения в ночное время

32. Как следует действовать при потере радиосвязи во время полета беспилотного воздушного судна? (ОК03, ПК2.2)
а) Продолжить полет по расписанию б) Принять меры к аварийной посадке в) Подключить резервный канал связи г) Оповестить диспетчера о сбое

33. Какие меры предосторожности следует соблюдать и какие действия предпринимать в аварийных ситуациях? (ОК05, ПК2.2)
а) Попытка ручного управления б) Отключение всех систем
в) Сброс полезной нагрузки
г) Следование за аварийным планом действий

34. Как можно обойти опасные метеоусловия и турбулентность в следе воздушного судна? (ОК01, ПК2.3)
а) Изменение высоты полета
б) Продолжение полета с неизменной траекторией в) Зависание в воздухе
г) Смена режима двигателя

35. Какие положения законодательных актов регулируют обеспечение транспортной (авиационной) безопасности беспилотных воздушных систем? (ОК09, ПК2.3)
а) Закон о беспилотной авиации
б) Федеральные нормы безопасности
29. Какие основы авиационной электросвязи вы должны знать как опер1ат1о1р беспилотного
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г) Законы об ответственности за нарушения безопасности

36. Какие	требования	предъявляются	по	направлению	«Конструкция	и	летная эксплуатация беспилотных воздушных судов»? (ОК09, ПК2.4)
а) Наличие свидетельства внешнего пилота б) Опыт работы в авиационной отрасли
в) Знание всех марок беспилотных систем
г) Участие в международных конференциях по беспилотникам

37. Каковы основные принципы оценки летной готовности беспилотных воздушных судов? (ОК05, ПК2.2)
а) Скорость и маневренность б) Надежность и стабильность в) Внешний вид и эстетика
г) Оценка энергетической эффективности

38. Какие виды задач могут выполняться при эксплуатации беспилотных воздушных судов? (ОК01, ПК2.2)
а) Только гражданские перевозки б) Аэрофотосъемка и картография в) Доставка грузов и пассажиров г) Спасательные операции в горах

39. Какие обязанности и ответственность несет обладатель свидетельства внешнего пилота при эксплуатации беспилотных воздушных судов? (ОК09, ПК2.6)
а) Только техническое обслуживание б) Обеспечение безопасности полетов в) Подготовка пассажиров к полету
г) Оформление бортовых документов

40. Каковы основные этапы планирования полетов с учетом их целей и видов? (ОК09, ПК2.1)
а) Определение цели, выбор маршрута, координация с авиадиспетчером
б) Сбор информации о погоде, подготовка техники, проведение обслуживания в) Утверждение графика полетов, согласование с пассажирами
г) Определение высоты полета, выбор скорости, коррекция маршрута в процессе полета

Вариант №2
1. Какие основные типы конструкции беспилотных авиационных систем вертолетного типа существуют? (ОК09, ПК2.2)
а) Вертолетный б) Трехплан
в) Биплан
г) Моноплан
112
в) Нормативы по эксплуатации беспилотников
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вертолетного типа на станции внешнего пилота? (ОК09, ПК2.1)
а) Только проверка и подготовка бортовых систем
б) Проверка и подготовка бортовых систем, включая электроснабжение, навигацию и связь в) Только подготовка системы электроснабжения
г) Только работа с радиолинией управления

3. Какие компоненты беспилотной авиационной системы вертолетного типа подлежат подготовке перед эксплуатацией в разделе «планера беспилотного воздушного судна»? (ОК02, ПК2.1)
а) Только фюзеляж
б) Только несущие поверхности
в) Фюзеляж, несущие поверхности, шасси г) Только шасси

4. Каков	порядок	подготовки	к	эксплуатации	беспилотной	авиационной	системы вертолетного типа, касающийся двигательной (силовой) установки? (ОК01, ПК2.1)
а) Проверка и подготовка всей двигательной установки б) Не требует специальной подготовки
в) Только проверка уровня топлива
г) Запуск двигателя без предварительной проверки

5. Каков	порядок	подготовки	к	эксплуатации	беспилотной	авиационной	системы вертолетного типа, касающийся двигательной (силовой) установки? (ОК01, ПК2.1)
а) Только гидравлические системы
б) Система электроснабжения, гидравлические и газовые системы, силовые приводы в) Только силовые приводы
г) Только система электроснабжения

6. Какие компоненты комплекта бортового оборудования подлежат подготовке перед эксплуатацией беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.1)
а) Только радиолиния управления
б) Только система объективного контроля
в) Радиолиния управления, пилотажно-навигационный комплекс, система объективного контроля
г) Только пилотажно-навигационный комплекс

7. Что включает в себя подготовка к эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа в разделе «наземные комплексы транспортировки, обеспечения взлета, посадки и управления полетом»? (ОК02, ПК2.1)
а) Только наземные комплексы транспортировки б) Только управление полетом
в) Наземные комплексы транспортировки, обеспечение взлета и посадки г) Только обеспечение взлета

8. Какова роль радиолинии управления в подготовке и эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.1)
Что включает в себя подготовка к эксплуатации беспилотной авиа1ц1и3онной системы
2.
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б) Основной канал управления беспилотным воздушным судном в) Только связь с оператором
г) Роль радиооборудования на наземной станции

9. Какие функции выполняет пилотажно-навигационный комплекс в комплекте бортового оборудования беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.2)
а) Контроль высоты, курса и полета б) Только навигация
в) Только контроль высоты г) Управление двигателем

10. Как система объективного контроля влияет на процесс подготовки и эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.2)
а) Оценка и запись параметров полета
б) Только контроль за внешним видом беспилотного воздушного судна в) Не влияет на процесс подготовки
г) Контроль за работоспособностью бортовых систем

11. Какие основные задачи выполняются наземными комплексами транспортировки в контексте эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.2)
а) Только обеспечение транспортировки после посадки б) Только управление полетом
в) Обеспечение транспортировки, взлета и посадки
г) Только транспортировка беспилотного воздушного судна

12. Как обеспечивается взлет беспилотной авиационной системы вертолетного типа при использовании наземных комплексов? (ОК01, ПК2.2)
а) Не обеспечивается
б) Только ускорение на взлетной полосе
в) Вертикальный взлет с помощью встроенных механизмов г) Только тяга от двигателя

13. Какие этапы обеспечиваются наземными комплексами в процессе посадки беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.2)
а) Только транспортировка после посадки б) Только управление полетом
в) Определение места посадки и контроль спуска г) Не обеспечиваются

14. Как наземные комплексы обеспечивают управление полетом беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.2)
а) Не участвуют в управлении
б) Только в режиме ручного управления оператором
в) Автоматическое управление по предварительно заданным маршрутам г) Только путем удаленного управления
114
а) Не играет существенной роли
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15. Каково влияние гидравлических систем на подготовку и эксплуатацию беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.1)
а) Не влияют на процесс подготовки
б) Обеспечение управления шасси и других систем в) Только обеспечение электроснабжения
г) Только обеспечение тяги двигателя

16. Как системы электроснабжения влияют на бортовое энергетическое оборудование беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.2)
а) Не влияют на бортовое энергетическое оборудование б) Только влияние на работу радиолинии управления
в) Обеспечение энергией для всего бортового оборудования г) Только обеспечение энергии для освещения

17. Какова роль газовых систем в обеспечении подготовки и эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.1)
а) Не участвуют в процессе подготовки б) Только влияние на силовые приводы
в) Обеспечение тяги двигателя и управление режимами полета г) Только обеспечение тяги двигателя

18. Как силовые приводы влияют на бортовое энергетическое оборудование беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.2)
а) Не влияют на бортовое энергетическое оборудование б) Только управление двигателем
в) Влияние на работу системы объективного контроля г) Только обеспечение энергии для силовых приводов

19. Какие шаги предпринимаются при подготовке фюзеляжа беспилотной авиационной системы вертолетного типа перед эксплуатацией? (ОК01, ПК2.1)
а) Только проверка несущих поверхностей б) Не требуется подготовки фюзеляжа
в) Только внешний осмотр
г) Внешний осмотр и тестирование систем связи

20. Каким	образом	подготавливается	шасси	беспилотной	авиационной	системы вертолетного типа перед взлетом и после посадки? (ОК01, ПК2.1)
а) Подготовка в ручном режиме перед взлетом б) Только проверка наличия шасси
в) Подготовка и проверка перед взлетом и после посадки г) Только после посадки

21. Какие основные законодательные и нормативные документы Российской Федерации регулируют эксплуатацию беспилотных воздушных систем? (ОК09, ПК2.6)
а) Воздушный кодекс РФ
б) Федеральные авиационные правила
115
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г) Закон о беспилотных транспортных средствах

22. Какие требования предъявляются к обладателю свидетельства внешнего пилота беспилотных воздушных судов? (ОК09, ПК2.6)
а) Опыт полетов на беспилотниках
б) Знание технических характеристик всех моделей
в) Успешное прохождение экзаменов по правилам воздушного движения г) Обязательная медицинская категория

23. Какие	правила	регулируют	выполнение	полетов	в	сегрегированном	и несегрегированном воздушном пространстве? (ОК09, ПК2.3)
а) Международные нормы ООН б) Правила воздушного движения
в) Законы о трансграничных полетах
г) Нормативы по экологии воздушного пространства

24. Каков порядок планирования полетов с учетом их видов и выполняемых задач? (ОК09, ПК2.6)
а) Утверждение маршрута оператором б) Согласование с местными властями в) Определение цели полета и его типа
г) Обязательная консультация с авиадиспетчерским центром

25. Какие эксплуатационные данные можно извлечь из руководства по летной эксплуатации беспилотных воздушных судов? (ОК09, ПК2.3)
а) Сведения о пассажиропотоке
б) Характеристики топливопотребления в) Требования к оборудованию на борту
г) Инструкции по взаимодействию с пилотажными системами

26. Как	установка	системы	функционального	оборудования	влияет	на	летные характеристики беспилотного воздушного судна? (ОК01, ПК2.2)
а) Улучшает маневренность
б) Влияет на вес и центр тяжести в) Не оказывает влияния
г) Повышает максимальную скорость

27. Каково воздействие центровки на поведение дистанционно пилотируемого воздушного судна и автономного воздушного судна вертолетного типа в полете? (ОК01, ПК2.2)
а) Усиление устойчивости б) Увеличение тяги
в) Ухудшение управляемости
г) Не влияет на полетные характеристики
116
в) Нормативно-правовые акты об автоматизированных системах
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обслуживания воздушного движения этому способствуют? (ОК01, ПК2.3)
а) Настройка автопилота
б) Обучение пилотов беспилотников в) Психологические тесты операторов
г) Введение ограничений по полетам в сложных условиях

29. Какие основы авиационной электросвязи вы должны знать как оператор БВС? (ОК09, ПК2.2)
а) Частоты связи б) Типы антенн
в) Принципы шифрования данных г) Основы телефонной связи

30. Какие правила ведения радиосвязи и фразеологии применяются при полетах по правилам визуальных полетов? (ОК05, ПК2.2)
а) Использование кодовой фразы "Видимость хорошая" б) Передача данных в режиме "шепота"
в) Обязательное использование выражения "резерв" г) Соблюдение формализованных выражений

31. В	чем	заключается	порядок	донесений	о	местоположении,	и	какие	меры предосторожности при этом принимаются? (ОК04, ПК2.3)
а) Передача координат автоматически б) Согласование с диспетчером
в) Уведомление о запланированной траектории
г) Ограничение передачи местоположения в ночное время

32. Как следует действовать при потере радиосвязи во время полета БВС? (ОК02, ПК2.2)
а) Продолжить полет по расписанию б) Принять меры к аварийной посадке в) Подключить резервный канал связи г) Оповестить диспетчера о сбое

33. Какие меры предосторожности следует соблюдать и какие действия предпринимать в аварийных ситуациях? (ОК05, ПК2.2)
а) Попытка ручного управления б) Отключение всех систем
в) Сброс полезной нагрузки
г) Следование за аварийным планом действий

34. Как можно обойти опасные метеоусловия и турбулентность в следе воздушного судна? (ОК01, ПК2.3)
а) Изменение высоты полета
б) Продолжение полета с неизменной траекторией в) Зависание в воздухе
г) Смена режима двигателя
28. Как	связан	человеческий	фактор	с	безопасностью	полетов,	и117какие	правила
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118
35. Какие положения законодательных актов регулируют обеспечение транспортной (авиационной) безопасности беспилотных воздушных систем? (ОК09, ПК2.3)
а) Закон о беспилотной авиации
б) Федеральные нормы безопасности
в) Нормативы по эксплуатации беспилотников
г) Законы об ответственности за нарушения безопасности

36. Какие	требования	предъявляются	по	направлению	«Конструкция	и	летная эксплуатация беспилотных воздушных судов»? (ОК09, ПК2.4)
а) Наличие свидетельства внешнего пилота б) Опыт работы в авиационной отрасли
в) Знание всех марок беспилотных систем
г) Участие в международных конференциях по беспилотникам

37. Каковы основные принципы оценки летной готовности беспилотных воздушных судов? (ОК05, ПК2.2)
а) Скорость и маневренность б) Надежность и стабильность в) Внешний вид и эстетика
г) Оценка энергетической эффективности

38. Какие виды задач могут выполняться при эксплуатации беспилотных воздушных судов? (ОК01, ПК2.2)
а) Только гражданские перевозки б) Аэрофотосъемка и картография в) Доставка грузов и пассажиров г) Спасательные операции в горах

39. Какие обязанности и ответственность несет обладатель свидетельства внешнего пилота при эксплуатации беспилотных воздушных судов? (ОК09, ПК2.6)
а) Только техническое обслуживание б) Обеспечение безопасности полетов в) Подготовка пассажиров к полету
г) Оформление бортовых документов

40. Каковы основные этапы планирования полетов с учетом их целей и видов? (ОК09, ПК2.1)
а) Определение цели, выбор маршрута, координация с авиадиспетчером
б) Сбор информации о погоде, подготовка техники, проведение обслуживания в) Утверждение графика полетов, согласование с пассажирами
г) Определение высоты полета, выбор скорости, коррекция маршрута в процессе полета

Вариант №3
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1. Какие основные типы конструкции беспилотных авиационных сис1т1е9м вертолетного типа существуют? (ОК09, ПК2.2)
а) Моноплан б) Трехплан в) Биплан
г) Вертолетный

2. Что включает в себя подготовка к эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа на станции внешнего пилота? (ОК09, ПК2.1)
а) Только проверка и подготовка бортовых систем б) Только подготовка системы электроснабжения
в) Проверка и подготовка бортовых систем, включая электроснабжение, навигацию и связь г) Только работа с радиолинией управления

3. Какие компоненты беспилотной авиационной системы вертолетного типа подлежат подготовке перед эксплуатацией в разделе «планера беспилотного воздушного судна»? (ОК02, ПК2.1)
а) Только фюзеляж
б) Фюзеляж, несущие поверхности, шасси в) Только несущие поверхности
г) Только шасси

4. Каков	порядок	подготовки	к	эксплуатации	беспилотной	авиационной	системы вертолетного типа, касающийся двигательной (силовой) установки? (ОК01, ПК2.1)
а) Только проверка уровня топлива
б) Проверка и подготовка всей двигательной установки в) Не требует специальной подготовки
г) Запуск двигателя без предварительной проверки

5. Каков	порядок	подготовки	к	эксплуатации	беспилотной	авиационной	системы вертолетного типа, касающийся двигательной (силовой) установки? (ОК01, ПК2.1)
а) Только силовые приводы
б) Только система электроснабжения в) Только гидравлические системы
г) Система электроснабжения, гидравлические и газовые системы, силовые приводы

6. Какие компоненты комплекта бортового оборудования подлежат подготовке перед эксплуатацией беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.1)
а) Только радиолиния управления
б) Радиолиния управления, пилотажно-навигационный комплекс, система объективного контроля
в) Только система объективного контроля
г) Только пилотажно-навигационный комплекс

7. Что включает в себя подготовка к эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа в разделе «наземные комплексы транспортировки, обеспечения взлета, посадки и управления полетом»? (ОК02, ПК2.1)
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б) Только обеспечение взлета
в) Наземные комплексы транспортировки, обеспечение взлета и посадки г) Только управление полетом

8. Какова роль радиолинии управления в подготовке и эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.1)
а) Основной канал управления беспилотным воздушным судном б) Только связь с оператором
в) Не играет существенной роли
г) Роль радиооборудования на наземной станции

9. Какие функции выполняет пилотажно-навигационный комплекс в комплекте бортового оборудования беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.2)
а) Только навигация
б) Только контроль высоты в) Управление двигателем
г) Контроль высоты, курса и полета


10. Как система объективного контроля влияет на процесс подготовки и эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.2)
а) Не влияет на процесс подготовки
б) Только контроль за работоспособностью бортовых систем
в) Только контроль за внешним видом беспилотного воздушного судна г) Оценка и запись параметров полета

11. Какие основные задачи выполняются наземными комплексами транспортировки в контексте эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.2)
а) Обеспечение транспортировки, взлета и посадки
б) Только обеспечение транспортировки после посадки в) Только управление полетом
г) Только транспортировка беспилотного воздушного судна

12. Как обеспечивается взлет беспилотной авиационной системы вертолетного типа при использовании наземных комплексов? (ОК01, ПК2.2)
а) Только тяга от двигателя
б) Вертикальный взлет с помощью встроенных механизмов в) Только ускорение на взлетной полосе
г) Не обеспечивается

13. Какие этапы обеспечиваются наземными комплексами в процессе посадки беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.2)
а) Только транспортировка после посадки б) Только управление полетом
в) Определение места посадки и контроль спуска
120
а) Только наземные комплексы транспортировки
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14. Как наземные комплексы обеспечивают управление полетом беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.2)
а) Только в режиме ручного управления оператором
б) Автоматическое управление по предварительно заданным маршрутам в) Не участвуют в управлении
г) Только путем удаленного управления

15. Каково влияние гидравлических систем на подготовку и эксплуатацию беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.1)
а) Обеспечение управления шасси и других систем б) Только обеспечение тяги двигателя
в) Не влияют на процесс подготовки
г) Только обеспечение электроснабжения

16. Как системы электроснабжения влияют на бортовое энергетическое оборудование беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.2)
а) Обеспечение энергией для всего бортового оборудования б) Только влияние на работу радиолинии управления
в) Только обеспечение энергии для освещения
г) Не влияют на бортовое энергетическое оборудование

17. Какова роль газовых систем в обеспечении подготовки и эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.1)
а) Обеспечение тяги двигателя и управление режимами полета б) Не участвуют в процессе подготовки
в) Только влияние на силовые приводы г) Только обеспечение тяги двигателя

18. Как силовые приводы влияют на бортовое энергетическое оборудование беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.2)
а) Влияние на работу системы объективного контроля б) Не влияют на бортовое энергетическое оборудование в) Только управление двигателем
г) Только обеспечение энергии для силовых приводов

19. Какие шаги предпринимаются при подготовке фюзеляжа беспилотной авиационной системы вертолетного типа перед эксплуатацией? (ОК01, ПК2.1)
а) Не требуется подготовки фюзеляжа б) Только внешний осмотр
в) Внешний осмотр и тестирование систем связи г) Только проверка несущих поверхностей

20. Каким	образом	подготавливается	шасси	беспилотной	авиационной	системы вертолетного типа перед взлетом и после посадки? (ОК01, ПК2.1)
а) Только после посадки
б) Только проверка наличия шасси
121
г) Не обеспечиваются


12

г) Подготовка и проверка перед взлетом и после посадки

21. Какие основные законодательные и нормативные документы Российской Федерации регулируют эксплуатацию беспилотных воздушных систем? (ОК09, ПК2.6)
а) Законы об ответственности за нарушения безопасности б) Нормативы по эксплуатации беспилотников
в) Закон о беспилотной авиации
г) Федеральные авиационные правила

22. Какие требования предъявляются к обладателю свидетельства внешнего пилота беспилотных воздушных судов? (ОК09, ПК2.6)
а) Обязательная медицинская категория
б) Знание технических характеристик всех моделей
в) Успешное прохождение экзаменов по правилам воздушного движения г) Наличие свидетельства внешнего пилота

23. Какие	правила	регулируют	выполнение	полетов	в	сегрегированном	и несегрегированном воздушном пространстве? (ОК09, ПК2.3)
а) Правила воздушного движения б) Международные нормы ООН
в) Законы о трансграничных полетах
г) Нормативы по экологии воздушного пространства

24. Каков порядок планирования полетов с учетом их видов и выполняемых задач? (ОК09, ПК2.6)
а) Обязательная консультация с авиадиспетчерским центром б) Утверждение маршрута оператором
в) Согласование с местными властями г) Определение цели полета и его типа

25. Какие эксплуатационные данные можно извлечь из руководства по летной эксплуатации беспилотных воздушных судов? (ОК09, ПК2.3)
а) Требования к оборудованию на борту б) Сведения о пассажиропотоке
в) Характеристики топливопотребления
г) Инструкции по взаимодействию с пилотажными системами

26. Как	установка	системы	функционального	оборудования	влияет	на	летные характеристики беспилотного воздушного судна? (ОК01, ПК2.2)
а) Повышает максимальную скорость б) Улучшает маневренность
в) Не оказывает влияния
г) Влияет на вес и центр тяжести

27. Каково воздействие центровки на поведение дистанционно пилотируемого воздушного судна и автономного воздушного судна вертолетного типа в полете? (ОК01, ПК2.2)
а) Увеличение тяги
б) Ухудшение управляемости в) Усиление устойчивости
122
в) Подготовка в ручном режиме перед взлетом
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28. Как	связан	человеческий	фактор	с	безопасностью	полетов,	и	какие	правила обслуживания воздушного движения этому способствуют? (ОК01, ПК2.3)
а) Введение ограничений по полетам в сложных условиях б) Настройка автопилота
в) Обучение пилотов беспилотников г) Психологические тесты операторов

29. Какие основы авиационной электросвязи вы должны знать как оператор БВС? (ОК09, ПК2.2)
а) Принципы шифрования данных б) Типы антенн
в) Основы телефонной связи г) Частоты связи

30. Какие правила ведения радиосвязи и фразеологии применяются при полетах по правилам визуальных полетов? (ОК05, ПК2.2)
а) Обязательное использование выражения "резерв" б) Передача данных в режиме "шепота"
в) Использование кодовой фразы "Видимость хорошая" г) Соблюдение формализованных выражений

31. В	чем	заключается	порядок	донесений	о	местоположении,	и	какие	меры предосторожности при этом принимаются? (ОК04, ПК2.3)
а) Согласование с диспетчером
б) Передача координат автоматически
в) Уведомление о запланированной траектории
г) Ограничение передачи местоположения в ночное время

32. Как следует действовать при потере радиосвязи во время полета БВС? (ОК02, ПК2.2)
а) Продолжить полет по расписанию б) Принять меры к аварийной посадке в) Оповестить диспетчера о сбое
г) Подключить резервный канал связи

33. Какие меры предосторожности следует соблюдать и какие действия предпринимать в аварийных ситуациях? (ОК05, ПК2.2)
а) Попытка ручного управления б) Отключение всех систем
в) Сброс полезной нагрузки
г) Следование за аварийным планом действий

34. Как можно обойти опасные метеоусловия и турбулентность в следе воздушного судна? (ОК01, ПК2.3)
а) Смена режима двигателя б) Изменение высоты полета
в) Продолжение полета с неизменной траекторией г) Зависание в воздухе
123
г) Не влияет на полетные характеристики
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(авиационной) безопасности беспилотных воздушных систем? (ОК09, ПК2.3)
а) Законы о беспилотной авиации б) Закон о беспилотной авиации
в) Федеральные нормы безопасности
г) Нормативы по эксплуатации беспилотников

36. Какие	требования	предъявляются	по	направлению	«Конструкция	и	летная эксплуатация беспилотных воздушных судов»? (ОК09, ПК2.4)
а) Участие в международных конференциях по беспилотникам б) Наличие свидетельства внешнего пилота
в) Опыт работы в авиационной отрасли
г) Знание всех марок беспилотных систем

37. Каковы основные принципы оценки летной готовности БВС? (ОК02, ПК2.2)
а) Внешний вид и эстетика
б) Оценка энергетической эффективности в) Скорость и маневренность
г) Надежность и стабильность

38. Какие виды задач могут выполняться при эксплуатации БВС? (ОК01, ПК2.2)
а) Спасательные операции в горах б) Только гражданские перевозки в) Доставка грузов и пассажиров г) Аэрофотосъемка и картография

39. Какие обязанности и ответственность несет обладатель свидетельства внешнего пилота при эксплуатации беспилотных воздушных судов? (ОК09, ПК2.6)
а) Подготовка пассажиров к полету б) Только техническое обслуживание
в) Обеспечение безопасности полетов г) Оформление бортовых документов

40. Каковы основные этапы планирования полетов с учетом их целей и видов? (ОК09, ПК2.1)
а) Утверждение высоты полета, выбор скорости, коррекция маршрута в процессе полета б) Определение цели, выбор маршрута, координация с авиадиспетчером
в) Согласование графика полетов с пассажирами
г) Сбор информации о погоде, подготовка техники, проведение обслуживания

Вариант №4
1. Какие основные типы конструкции беспилотных авиационных систем вертолетного типа существуют? (ОК09, ПК2.2)
а) Трехплан б) Биплан
в) Вертолетный г) Моноплан
35. Какие положения законодательных актов регулируют обеспечен1и2е4 транспортной
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2. Что включает в себя подготовка к эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа на станции внешнего пилота? (ОК09, ПК2.1)
а) Только подготовка системы электроснабжения б) Только проверка и подготовка бортовых систем
в) Проверка и подготовка бортовых систем, включая электроснабжение, навигацию и связь г) Только работа с радиолинией управления

3. Какие компоненты беспилотной авиационной системы вертолетного типа подлежат подготовке перед эксплуатацией в разделе «планера беспилотного воздушного судна»? (ОК02, ПК2.1)
а) Только фюзеляж
б) Фюзеляж, несущие поверхности, шасси в) Только шасси
г) Только несущие поверхности

4. Каков	порядок	подготовки	к	эксплуатации	беспилотной	авиационной	системы вертолетного типа, касающийся двигательной (силовой) установки? (ОК01, ПК2.1)
а) Проверка и подготовка всей двигательной установки б) Только проверка уровня топлива
в) Запуск двигателя без предварительной проверки г) Не требует специальной подготовки

5. Каков	порядок	подготовки	к	эксплуатации	беспилотной	авиационной	системы вертолетного типа, касающийся двигательной (силовой) установки? (ОК01, ПК2.1)
а) Только гидравлические системы б) Только система электроснабжения
в) Система электроснабжения, гидравлические и газовые системы, силовые приводы г) Только силовые приводы

6. Какие компоненты комплекта бортового оборудования подлежат подготовке перед эксплуатацией беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.1)
а) Радиолиния управления, пилотажно-навигационный комплекс, система объективного контроля
б) Только система объективного контроля
в) Только пилотажно-навигационный комплекс г) Только радиолиния управления

7. Что включает в себя подготовка к эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа в разделе «наземные комплексы транспортировки, обеспечения взлета, посадки и управления полетом»? (ОК02, ПК2.1)
а) Только обеспечение взлета
б) Наземные комплексы транспортировки, обеспечение взлета и посадки в) Только управление полетом
г) Только наземные комплексы транспортировки
125
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авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.1)
а) Основной канал управления беспилотным воздушным судном б) Роль радиооборудования на наземной станции
в) Только связь с оператором
г) Не играет существенной роли

9. Какие функции выполняет пилотажно-навигационный комплекс в комплекте бортового оборудования беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.2)
а) Управление двигателем б) Только контроль высоты
в) Контроль высоты, курса и полета г) Только навигация

10. Как система объективного контроля влияет на процесс подготовки и эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.2)
а) Оценка и запись параметров полета
б) Только контроль за внешним видом беспилотного воздушного судна в) Не влияет на процесс подготовки
г) Только контроль за работоспособностью бортовых систем

11. Какие основные задачи выполняются наземными комплексами транспортировки в контексте эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.2)
а) Только транспортировка беспилотного воздушного судна б) Только управление полетом
в) Обеспечение транспортировки, взлета и посадки
г) Только обеспечение транспортировки после посадки

12. Как обеспечивается взлет беспилотной авиационной системы вертолетного типа при использовании наземных комплексов? (ОК01, ПК2.2)
а) Вертикальный взлет с помощью встроенных механизмов б) Не обеспечивается
в) Только ускорение на взлетной полосе г) Только тяга от двигателя


13. Какие этапы обеспечиваются наземными комплексами в процессе посадки беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.2)
а) Не обеспечиваются
б) Только транспортировка после посадки в) Только управление полетом
г) Определение места посадки и контроль спуска

14. Как наземные комплексы обеспечивают управление полетом беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.2)
а) Только путем удаленного управления
Какова роль радиолинии управления в подготовке и эксплуата1ц2и6и беспилотной
8.
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в) Только в режиме ручного управления оператором г) Не участвуют в управлении

15. Каково влияние гидравлических систем на подготовку и эксплуатацию беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК02, ПК2.1)
а) Не влияют на процесс подготовки
б) Только обеспечение электроснабжения
в) Обеспечение управления шасси и других систем
г) Не влияют на бортовое энергетическое оборудование

16. Как системы электроснабжения влияют на бортовое энергетическое оборудование беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.2)
а) Только влияние на работу радиолинии управления
б) Обеспечение энергией для всего бортового оборудования в) Только обеспечение энергии для освещения
г) Не влияют на бортовое энергетическое оборудование

17. Какова роль газовых систем в обеспечении подготовки и эксплуатации беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.1)
а) Только обеспечение тяги двигателя б) Не участвуют в процессе подготовки в) Только влияние на силовые приводы
г) Обеспечение тяги двигателя и управление режимами полета

18. Как силовые приводы влияют на бортовое энергетическое оборудование беспилотной авиационной системы вертолетного типа? (ОК01, ПК2.2)
а) Только управление энергией для силовых приводов б) Не влияют на бортовое энергетическое оборудование в) Влияние на работу системы объективного контроля г) Только обеспечение энергии для силовых приводов

19. Какие шаги предпринимаются при подготовке фюзеляжа беспилотной авиационной системы вертолетного типа перед эксплуатацией? (ОК01, ПК2.1)
а) Внешний осмотр и тестирование систем связи б) Только проверка несущих поверхностей
в) Не требуется подготовки фюзеляжа г) Только внешний осмотр

20. Каким	образом	подготавливается	шасси	беспилотной	авиационной	системы вертолетного типа перед взлетом и после посадки? (ОК01, ПК2.1)
а) Подготовка в ручном режиме перед взлетом
б) Подготовка и проверка перед взлетом и после посадки в) Только после посадки
г) Только проверка наличия шасси
127
б) Автоматическое управление по предварительно заданным маршрутам
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регулируют эксплуатацию беспилотных воздушных систем? (ОК09, ПК2.6)
а) Нормативы по эксплуатации беспилотников б) Федеральные авиационные правила
в) Законы об ответственности за нарушения безопасности г) Закон о беспилотной авиации

22. Какие требования предъявляются к обладателю свидетельства внешнего пилота беспилотных воздушных судов? (ОК09, ПК2.6)
а) Успешное прохождение экзаменов по правилам воздушного движения б) Наличие свидетельства внешнего пилота
в) Знание технических характеристик всех моделей г) Обязательная медицинская категория

23. Какие	правила	регулируют	выполнение	полетов	в	сегрегированном	и несегрегированном воздушном пространстве? (ОК09, ПК2.3)
а) Международные нормы ООН б) Правила воздушного движения
в) Законы о трансграничных полетах
г) Нормативы по экологии воздушного пространства

24. Каков порядок планирования полетов с учетом их видов и выполняемых задач? (ОК09, ПК2.6)
а) Утверждение маршрута оператором б) Согласование с местными властями
в) Обязательная консультация с авиадиспетчерским центром г) Определение цели полета и его типа

25. Какие эксплуатационные данные можно извлечь из руководства по летной эксплуатации беспилотных воздушных судов? (ОК09, ПК2.3)
а) Сведения о пассажиропотоке
б) Характеристики топливопотребления
в) Инструкции по взаимодействию с пилотажными системами г) Требования к оборудованию на борту

26. Как	установка	системы	функционального	оборудования	влияет	на	летные характеристики беспилотного воздушного судна? (ОК01, ПК2.2)
а) Улучшает маневренность
б) Влияет на вес и центр тяжести в) Не оказывает влияния
г) Повышает максимальную скорость

27. Каково воздействие центровки на поведение дистанционно пилотируемого воздушного судна и автономного воздушного судна вертолетного типа в полете? (ОК01, ПК2.2)
а) Ухудшение управляемости б) Усиление устойчивости
21. Какие основные законодательные и нормативные документы Росси1й2с8кой Федерации
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г) Увеличение тяги

28. Как	связан	человеческий	фактор	с	безопасностью	полетов,	и	какие	правила обслуживания воздушного движения этому способствуют? (ОК01, ПК2.3)
а) Психологические тесты операторов б) Обучение пилотов беспилотников
в) Введение ограничений по полетам в сложных условиях г) Настройка автопилота

29. Какие основы авиационной электросвязи вы должны знать как оператор БВС? (ОК09, ПК2.2)
а) Частоты связи
б) Принципы шифрования данных в) Основы телефонной связи
г) Типы антенн

30. Какие правила ведения радиосвязи и фразеологии применяются при полетах по правилам визуальных полетов? (ОК05, ПК2.2)
а) Передача данных в режиме "шепота"
б) Использование кодовой фразы "Видимость хорошая" в) Соблюдение формализованных выражений
г) Обязательное использование выражения "резерв"

31. В	чем	заключается	порядок	донесений	о	местоположении,	и	какие	меры предосторожности при этом принимаются? (ОК04, ПК2.3)
а) Передача координат автоматически б) Согласование с диспетчером
в) Уведомление о запланированной траектории
г) Ограничение передачи местоположения в ночное время

32. Как следует действовать при потере радиосвязи во время полета БВС? (ОК02, ПК2.2)
а) Принять меры к аварийной посадке б) Подключить резервный канал связи в) Продолжить полет по расписанию г) Оповестить диспетчера о сбое

33. Какие меры предосторожности следует соблюдать и какие действия предпринимать в аварийных ситуациях? (ОК05, ПК2.2)
а) Отключение всех систем
б) Следование за аварийным планом действий в) Сброс полезной нагрузки
г) Попытка ручного управления

34. Как можно обойти опасные метеоусловия и турбулентность в следе воздушного судна? (ОК01, ПК2.3)
а) Изменение высоты полета
б) Продолжение полета с неизменной траекторией
129
в) Не влияет на полетные характеристики
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в) Смена режима двигателя г) Зависание в воздухе

130
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35. Какие положения законодательных актов регулируют обеспечение транспортной (авиационной) безопасности беспилотных воздушных систем? (ОК09, ПК2.3)
а) Нормативы по эксплуатации беспилотников б) Законы о беспилотной авиации
в) Федеральные нормы безопасности г) Закон о беспилотной авиации

36. Какие	требования	предъявляются	по	направлению	«Конструкция	и	летная эксплуатация беспилотных воздушных судов»? (ОК09, ПК2.4)
а) Наличие свидетельства внешнего пилота б) Знание всех марок беспилотных систем
в) Участие в международных конференциях по беспилотникам г) Опыт работы в авиационной отрасли

37. Каковы основные принципы оценки летной готовности БВС? (ОК02, ПК2.2)
а) Оценка энергетической эффективности б) Надежность и стабильность
в) Внешний вид и эстетика г) Скорость и маневренность

38. Какие виды задач могут выполняться при эксплуатации БВС? (ОК01, ПК2.2)
а) Аэрофотосъемка и картография б) Спасательные операции в горах в) Доставка грузов и пассажиров г) Только гражданские перевозки

39. Какие обязанности и ответственность несет обладатель свидетельства внешнего пилота при эксплуатации беспилотных воздушных судов? (ОК09, ПК2.6)
а) Обеспечение безопасности полетов б) Только техническое обслуживание в) Подготовка пассажиров к полету
г) Оформление бортовых документов

40. Каковы основные этапы планирования полетов с учетом их целей и видов? (ОК09, ПК2.1)
а) Согласование графика полетов с пассажирами
б) Утверждение высоты полета, выбор скорости, коррекция маршрута в процессе полета в) Определение цели, выбор маршрута, координация с авиадиспетчером
г) Сбор информации о погоде, подготовка техники, проведение обслуживания

Критерии оценивания экзамена:

	Количество вопросов
	Оценка

	31-40
	5
	
зачтено

	21-30
	4
	

	11-20
	3
	




	0-10
	2
	131
не зачтено




Зачтено - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 11 вопросов. Не зачтено - выставляется обучающемуся, который ответил 10 и менее вопроса. Отлично - выставляется обучающемуся, ответившему на 31-40 вопросов.
Хорошо - выставляется обучающемуся, ответившему на 21-30 вопросов.
Удовлетворительно - выставляется обучающемуся, ответившему на 11 и более вопросов.

Ключи к тесту
	№ п/п
	Вариант
№ 1
	Вариант
№ 2
	Вариант
№3
	Вариант
№4

	1
	в
	б
	г
	а

	2
	в
	а
	г
	б

	3
	б
	г
	в
	а

	4
	а
	г
	б
	в

	5
	в
	б
	а
	г

	6
	а
	г
	в
	б

	7
	б
	г
	в
	а

	8
	а
	б
	в
	г

	9
	в
	г
	а
	б

	10
	г
	б
	в
	а

	11
	б
	а
	г
	в

	12
	в
	а
	г
	б

	13
	а
	в
	б
	г

	14
	г
	б
	а
	в

	15
	в
	а
	б
	г

	16
	а
	г
	б
	в

	17
	б
	г
	в
	а

	18
	г
	а
	в
	б

	19
	б
	г
	а
	в

	20
	в
	б
	а
	г

	21
	г
	г
	г
	б

	22
	б
	а
	а
	в

	23
	б
	в
	в
	б

	24
	г
	в
	а
	б

	25
	в
	г
	б
	а

	26
	в
	б
	г
	а

	27
	б
	а
	г
	в

	28
	а
	г
	в
	б

	29
	г
	а
	в
	б
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	30
	в
	б
	г	13
	2	а

	31
	б
	г
	в
	а

	32
	б
	а
	в
	г

	33
	в
	г
	б
	а

	34
	а
	б
	г
	в

	35
	б
	г
	в
	а

	36
	в
	г
	а
	б

	37
	в
	а
	б
	г

	38
	а
	б
	г
	в

	39
	в
	г
	б
	а

	40
	б
	а
	г
	в






ПМ.03 ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
ПМ 03 Дистанционное пилотирование беспилотных воздушных судов смешанного типа
МДК 03 01 Конструкция и летная эксплуатация беспилотных воздушных судов смешанного типа, средств обеспечения взлета и посадки, средств дистанционного управления (пилотирования) и контроля за полетами беспилотных воздушных судов

	№
п/п
	
Контролируемые разделы (темы) дисциплины
	Код контролируемой компетенции
	
Наименование оценочного средства

	Семестр 5
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1.
	Подготовка беспилотных
ОК 1-9 Зачет
систем смешанного типа к
	авиационных эксплуатации
	133
	
 [image: ]

	
	
	
	
	
 [image: ]

	Семестр 6

	








2.
	






Подготовка	беспилотных авиационных систем смешанного типа к эксплуатации
	








ОК 1-9
	








Экзамен
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	Семестр 7

	





3.
	




Эксплуатация беспилотных авиационных систем смешанного типа
	





ОК 1-9
	134











Зачет
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	Семестр 8

	





4.
	




Эксплуатация беспилотных авиационных систем смешанного типа
	





ОК 1-9
	





Экзамен
	
 [image: ]

	
	
	
	
	
 


ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

	№
п/п
	Наименование оценочного средства
	Краткая	характеристика	оценочного средства
	Представление оценочного средства в фонде

	
1.
	
Рубежная аттестация
	Средство	контроля	усвоения	учебного материала виде тестирования обучающихся.
	Комплект тестов по вариантам к
аттестациям

	
2.
	
Экзамен, зачет
	
Итоговая форма оценки знаний
	Комплект тестов по вариантам
к экзамену, зачету




Вопросы рубежного контроля МДК 03 01 Конструкция и летная эксплуатация беспилотных воздушных судов смешанного типа, средств обеспечения взлета и посадки, средств дистанционного управления (пилотирования) и контроля за полетами беспилотных воздушных судов на 5 семестр.

Вопросы к 1-ой рубежной аттестации
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конфигурации и в чем их отличия?
2. Какие компоненты включает в себя конструкция мультироторных беспилотных систем?
3. Какие преимущества и недостатки имеют фиксированные крылья у беспилотных летательных аппаратов?
4. Каковы основные особенности конструкции гибридных беспилотных воздушных судов?
5. Что включает в себя процесс подготовки станции внешнего пилота к работе?
6. Какие основные элементы технического оснащения входят в станцию внешнего пилота беспилотного воздушного судна?
7. Каковы этапы проверки работоспособности станции внешнего пилота перед началом операций?
8. Какие основные элементы включает в себя фюзеляж беспилотного воздушного судна?
9. Для чего предназначены несущие поверхности в конструкции беспилотного воздушного
судна?
10. Какие требования предъявляются к шасси беспилотного воздушного судна и каковы
особенности его конструкции?
11. Какие основные шаги предпринимаются при проверке технического состояния фюзеляжа беспилотного воздушного судна перед вылетом?
12. Какие системы безопасности обычно встраиваются в конструкцию беспилотного воздушного судна и как они функционируют?
13. Какие технические аспекты влияют на выбор типа беспилотной авиационной системы для конкретной задачи или миссии?
14. Какие функции выполняют средства обеспечения взлета и посадки беспилотных воздушных судов?
15. Как происходит проверка и подготовка системы средств дистанционного управления перед полетом беспилотного воздушного судна?
16. Какие технические особенности и требования к безопасности существуют при управлении беспилотным воздушным судном с помощью средств дистанционного управления?
17. Каковы основные параметры, которые следует учитывать при выборе места для взлета и посадки беспилотного воздушного судна?
18. Какие технические системы обеспечивают контроль за полетами беспилотных воздушных судов, и как они функционируют?
19. Какие основные шаги предпринимаются для управления аварийными ситуациями или потерей связи во время полета беспилотного воздушного судна?
20. Какие требования безопасности и сертификации обычно применяются к беспилотным воздушным судам смешанного типа, и почему они важны для допуска к эксплуатации?

Образец билета к 1-ой рубежной аттестации


Тестовое задание
смешанного типа, средств обеспечения взлета и посадки, средств дистанционного управления (пилотирования) и контроля за полетами беспилотных воздушных судов» I-аттестация
Вариант №	

ФИО	групп	Дата

	№ вопроса
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ответ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ вопроса
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Ответ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Вариант №1
1. Какие основные типы беспилотных воздушных судов существуют в смешанной конфигурации и в чем их отличия? а) Только мультироторные.
б) Только гибридные.
в) Мультироторные, гибридные, фиксированные крылья и комбинированные типы. г) Только фиксированные крылья.
2. Какие компоненты включает в себя конструкция мультироторных беспилотных систем? а) Только центральный процессор.
б) Пропеллеры, батареи, датчики, центральный процессор. в) Только пропеллеры.
г) Только батареи.
3. Какие преимущества и недостатки имеют фиксированные крылья у беспилотных летательных аппаратов?
а) Только высокая скорость полета.
б) Дальность полета, высокая скорость, низкая маневренность. в) Низкая скорость, высокая маневренность.
г) Только дальность полета.
4. Каковы основные особенности конструкции гибридных беспилотных воздушных судов? а) Только один тип двигателя.
б) Комбинация различных типов двигателей, возможность вертикального взлета и посадки. в) Только вертикальный взлет и посадка.
г) Только большой запас топлива.
5. Что включает в себя процесс подготовки станции внешнего пилота к работе?
а) Только проверка оборудования.
б) Проверка оборудования, настройка систем, тестирование связи, подготовка к работе. в) Только настройка систем.
г) Только тестирование связи.
6. Какие основные элементы технического оснащения входят в станцию внешнего пилота беспилотного воздушного судна? а) Только экран с изображением.
б) Экран с изображением, устройства управления, системы связи. в) Только устройства управления.
г) Только системы связи.
по дисциплине МДК.03.01 «Конструкция и летная эксплуатация беспилотн1ы36х воздушных судов
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операций?
а) Только включение и проверка связи.
б) Проверка систем связи, диагностика устройств, проверка функций управления. в) Только диагностика устройств.
г) Только проверка функций управления.
8. Какие основные элементы включает в себя фюзеляж беспилотного воздушного судна? а) Только кабина управления.
б) Кабина управления, грузовое отделение, системы обогрева. в) Только грузовое отделение.
г) Только системы обогрева.
9. Для чего предназначены несущие поверхности в конструкции беспилотного воздушного судна?
а) Только для обеспечения устойчивости в полете.
б) Устойчивость в полете и управление направлением. в) Только для управления направлением.
г) Только для управления высотой.
10. Какие требования предъявляются к шасси беспилотного воздушного судна и каковы особенности его конструкции? а) Только обеспечение посадки.
б) Обеспечение посадки, амортизация, прочность. в) Только амортизация.
г) Только прочность.
11. Какие основные шаги предпринимаются при проверке технического состояния фюзеляжа беспилотного воздушного судна перед вылетом? а) Только проверка наличия трещин.
б) Проверка наличия трещин, состояния покрытия, целостности деталей. в) Только состояние покрытия.
г) Только целостность деталей.
12. Какие системы безопасности обычно встраиваются в конструкцию беспилотного воздушного судна и как они функционируют? а) Только система навигации.
б) Системы автоматической посадки, управления на вылет, телеметрия. в) Только система автоматической посадки.
г) Только система управления на вылет.
13. Какие технические аспекты влияют на выбор типа беспилотной авиационной системы для конкретной задачи или миссии? а) Только цена.
б) Цена, дальность полета, продолжительность полета, вид миссии. в) Только дальность полета.
г) Только продолжительность полета.
14. Какие функции выполняют средства обеспечения взлета и посадки беспилотных воздушных судов?
а) Только обеспечение стабильного полета.
б) Обеспечение стабильного полета, вертикальный взлет и посадка, автоматическое управление. в) Только вертикальный взлет и посадка.
г) Только автоматическое управление.
15. Как происходит проверка и подготовка системы средств дистанционного управления перед полетом беспилотного воздушного судна? а) Только настройка джойстика.
б) Проверка системы связи, тестирование управления, калибровка джойстика.
7. Каковы этапы проверки работоспособности станции внешнего пилота 1п3е7ред началом
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г) Только калибровка джойстика.
16. Какие технические особенности и требования к безопасности существуют при управлении беспилотным воздушным судном с помощью средств дистанционного управления? а) Только стабильная связь.
б) Стабильная связь, шифрование данных, защищенное подключение. в) Только шифрование данных.
г) Только защищенное подключение.
17. Каковы основные параметры, которые следует учитывать при выборе места для взлета и посадки беспилотного воздушного судна? а) Только наличие площадки.
б) Ровная площадка, отсутствие препятствий, удаленность от населенных пунктов. в) Только удаленность от населенных пунктов.
г) Только ровная площадка.
18. Какие технические системы обеспечивают контроль за полетами беспилотных воздушных судов, и как они функционируют? а) Только системы навигации.
б) Системы навигации, системы обнаружения препятствий, телеметрия. в) Только системы обнаружения препятствий.
г) Только телеметрия.
19. Какие основные шаги предпринимаются для управления аварийными ситуациями или потерей связи во время полета беспилотного воздушного судна? а) Только автоматическая посадка.
б) Автоматическая посадка, переход на резервную систему связи, возврат на базу. в) Только переход на резервную систему связи.
г) Только возврат на базу.
20. Какие требования безопасности и сертификации обычно применяются к беспилотным воздушным судам смешанного типа, и почему они важны для допуска к эксплуатации?
а) Только сертификация оборудования.
б) Соблюдение авиационных стандартов, сертификация оборудования, соответствие нормативам безопасности.
в) Только соответствие нормативам безопасности. г) Только соблюдение авиационных стандартов.


Вариант №2
1. Какие основные типы беспилотных воздушных судов существуют в смешанной конфигурации и в чем их отличия?
а) Только вертикальный взлет и посадка.
б) Вертикальный взлет и посадка, мультироторные, гибридные. в) Гибридные, с фиксированными крыльями.
г) Мультироторные, гибридные.
2. Какие компоненты включает в себя конструкция мультироторных беспилотных систем? а) Только моторы и винты.
б) Моторы, винты, батареи.
в) Моторы, винты, батареи, системы управления. г) Моторы, винты, батареи, камеры.
3. Какие преимущества и недостатки имеют фиксированные крылья у беспилотных летательных аппаратов?
138
в) Только тестирование управления.
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б) Высокая скорость полета, большая грузоподъемность, но длинный разбег для взлета. в) Меньший разбег для взлета, высокая маневренность.
г) Высокая маневренность, но малая грузоподъемность.
4. Каковы основные особенности конструкции гибридных беспилотных воздушных судов?
а) Только гибридный двигатель.
б) Гибридный двигатель, фиксированные крылья, вертикальный взлет и посадка. в) Гибридный двигатель, мультироторные, вертикальный взлет и посадка.
г) Вертикальный взлет и посадка, фиксированные крылья.
5. Что включает в себя процесс подготовки станции внешнего пилота к работе?
а) Только техническое оснащение станции.
б) Техническое оснащение, проверка работоспособности станции. в) Проверка работоспособности, установка батарей.
г) Установка батарей, подключение к системе управления.
6. Какие основные элементы технического оснащения входят в станцию внешнего пилота беспилотного воздушного судна? а) Только монитор и джойстик.
б) Монитор, джойстик, компьютер с программным обеспечением. в) Монитор, джойстик, антенна для связи.
г) Джойстик, антенна для связи, компьютер с программным обеспечением.
7. Каковы этапы проверки работоспособности станции внешнего пилота перед началом операций?
а) Только проверка подключения.
б) Проверка подключения, функциональное тестирование. в) Функциональное тестирование, проверка метеоусловий. г) Проверка метеоусловий, проверка безопасности.
8. Какие основные элементы включает в себя фюзеляж беспилотного воздушного судна? а) Только корпус.
б) Корпус, крылья, несущие поверхности.
в) Корпус, крылья, несущие поверхности, шасси. г) Корпус, крылья, шасси.
9. Для чего предназначены несущие поверхности в конструкции беспилотного воздушного судна?
а) Только для управления.
б) Для управления, создания подъемной силы.
в) Создания подъемной силы, аэродинамической стабилизации. г) Аэродинамической стабилизации, управления.
10. Какие требования предъявляются к шасси беспилотного воздушного судна и каковы особенности его конструкции? а) Только жесткость.
б) Жесткость, легкость, амортизация. в) Легкость, амортизация, прочность.
г) Легкость, прочность, удобство обслуживания.
11. Какие основные шаги предпринимаются при проверке технического состояния фюзеляжа беспилотного воздушного судна перед вылетом? а) Только визуальный осмотр.
б) Визуальный осмотр, техническая проверка.
в) Техническая проверка, проверка систем безопасности. г) Проверка систем безопасности, проверка метеоусловий.
139
а) Только высокая скорость полета.
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судна и как они функционируют? а) Только аварийное отключение. б) Аварийное отключение, система обнаружения столкновений.
в) Система обнаружения столкновений, аварийное приземление. г) Аварийное приземление, система парашютов.
13. Какие технические аспекты влияют на выбор типа беспилотной авиационной системы для конкретной задачи или миссии? а) Только бюджет.
б) Бюджет, требования к грузоподъемности, дальность полета.
в) Требования к грузоподъемности, дальность полета, климатические условия. г) Дальность полета, климатические условия, сложность маневрирования.
14. Какие функции выполняют средства обеспечения взлета и посадки беспилотных воздушных судов?
а) Только автоматический взлет и посадка.
б) Автоматический взлет и посадка, управление двигателями. в) Управление двигателями, навигационная система.
г) Навигационная система, система телеметрии.
15. Как происходит проверка и подготовка системы средств дистанционного управления перед полетом беспилотного воздушного судна? а) Только проверка связи.
б) Проверка связи, калибровка джойстика.
в) Калибровка джойстика, тестирование датчиков.
г) Тестирование датчиков, обновление программного обеспечения.
16. Какие технические особенности и требования к безопасности существуют при управлении беспилотным воздушным судном с помощью средств дистанционного управления? а) Только автоматический контроль.
б) Автоматический контроль, система обнаружения столкновений. в) Система обнаружения столкновений, аварийное отключение.
г) Аварийное отключение, система парашютов.
17. Каковы основные параметры, которые следует учитывать при выборе места для взлета и посадки беспилотного воздушного судна? а) Только климатические условия.
б) Климатические условия, наличие препятствий. в) Наличие препятствий, рельеф местности.
г) Рельеф местности, прогноз погоды.
18. Какие технические системы обеспечивают контроль за полетами беспилотных воздушных судов, и как они функционируют? а) Только система телеметрии.
б) Система телеметрии, навигационная система.
в) Навигационная система, система контроля электроники.
г) Система контроля электроники, система технического дозаправления.
19. Какие основные шаги предпринимаются для управления аварийными ситуациями или потерей связи во время полета беспилотного воздушного судна? а) Только аварийное приземление.
б) Аварийное приземление, восстановление связи.
в) Восстановление связи, переход в автономный режим.
г) Переход в автономный режим, дистанционное управление.
20. Какие требования безопасности и сертификации обычно применяются к беспилотным воздушным судам смешанного типа, и почему они важны для допуска к эксплуатации? а) Только сертификация оборудования.
12. Какие системы безопасности обычно встраиваются в конструкцию бес1п4и0лотного воздушного


14

безопасности.
в) Только соответствие нормативам безопасности. г) Только соблюдение авиационных стандартов.


Вариант №3
1. Какие основные типы беспилотных воздушных судов существуют в смешанной конфигурации и в чем их отличия?
а) Гибридные, с фиксированными крыльями. б) Мультироторные, гибридные.
в) Гибридные, только вертикальный взлет и посадка.
г) Вертикальный взлет и посадка, мультироторные, гибридные.
2. Какие компоненты включает в себя конструкция мультироторных беспилотных систем? а) Моторы, винты, батареи.
б) Моторы, винты, батареи, системы управления. в) Только моторы и винты.
г) Моторы, винты, батареи, камеры.
3. Какие преимущества и недостатки имеют фиксированные крылья у беспилотных летательных аппаратов?
а) Меньший разбег для взлета, высокая маневренность. б) Высокая маневренность, но малая грузоподъемность.
в) Высокая скорость полета, большая грузоподъемность, но длинный разбег для взлета. г) Только высокая скорость полета. 4. Каковы основные особенности конструкции гибридных беспилотных воздушных судов?
а) Вертикальный взлет и посадка, фиксированные крылья.
б) Гибридный двигатель, мультироторные, вертикальный взлет и посадка.
в) Гибридный двигатель, фиксированные крылья, вертикальный взлет и посадка. г) Только гибридный двигатель.
5. Что включает в себя процесс подготовки станции внешнего пилота к работе?
а) Техническое оснащение, проверка работоспособности станции. б) Установка батарей, подключение к системе управления.
в) Проверка работоспособности, установка батарей. г) Только техническое оснащение станции.
6. Какие основные элементы технического оснащения входят в станцию внешнего пилота беспилотного воздушного судна?
а) Монитор, джойстик, антенна для связи.
б) Монитор, джойстик, компьютер с программным обеспечением.
в) Джойстик, антенна для связи, компьютер с программным обеспечением. г) Только монитор и джойстик.
7. Каковы этапы проверки работоспособности станции внешнего пилота перед началом операций?
а) Проверка метеоусловий, проверка безопасности.
б) Функциональное тестирование, проверка метеоусловий. в) Только проверка подключения.
г) Проверка подключения, функциональное тестирование.
б) Соблюдение авиационных стандартов, сертификация оборудования, соответс1т4в1ие нормативам


8. Какие основные элементы включает в себя фюзеляж беспилотного воздушного судна?
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б) Корпус, крылья, шасси. в) Только корпус.
г) Корпус, крылья, несущие поверхности, шасси.
9. Для чего предназначены несущие поверхности в конструкции беспилотного воздушного судна?
а) Создания подъемной силы, аэродинамической стабилизации. б) Аэродинамической стабилизации, управления.
в) Только для управления.
г) Создания подъемной силы, управления.
10. Какие требования предъявляются к шасси беспилотного воздушного судна и каковы особенности его конструкции?
а) Жесткость, прочность, удобство обслуживания. б) Только жесткость.
в) Жесткость, легкость, амортизация.
г) Легкость, прочность, удобство обслуживания.
11. Какие основные шаги предпринимаются при проверке технического состояния фюзеляжа беспилотного воздушного судна перед вылетом?
а) Техническая проверка, проверка систем безопасности. б) Проверка систем безопасности, проверка метеоусловий. в) Только визуальный осмотр.
г) Визуальный осмотр, техническая проверка.
12. Какие системы безопасности обычно встраиваются в конструкцию беспилотного воздушного судна и как они функционируют?
а) Система обнаружения столкновений, аварийное приземление. б) Аварийное приземление, система парашютов.
в) Только аварийное отключение.
г) Аварийное отключение, система обнаружения столкновений.
13. Какие технические аспекты влияют на выбор типа беспилотной авиационной системы для конкретной задачи или миссии? а) Только бюджет.
б) Бюджет, требования к грузоподъемности, дальность полета.
в) Требования к грузоподъемности, дальность полета, климатические условия. г) Дальность полета, климатические условия, сложность маневрирования.
14. Какие функции выполняют средства обеспечения взлета и посадки беспилотных воздушных судов?
а) Автоматический взлет и посадка, управление двигателями. б) Навигационная система, система телеметрии.
в) Управление двигателями, навигационная система. г) Только автоматический взлет и посадка.
15. Как происходит проверка и подготовка системы средств дистанционного управления перед полетом беспилотного воздушного судна?
а) Тестирование датчиков, обновление программного обеспечения. б) Калибровка джойстика, тестирование датчиков.
в) Только проверка связи.
г) Проверка связи, калибровка джойстика.
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а) Корпус, крылья, несущие поверхности.
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беспилотным воздушным судном с помощью средств дистанционного управления? а) Аварийное отключение, система парашютов.
б) Система обнаружения столкновений, аварийное отключение.
в) Автоматический контроль, система обнаружения столкновений. г) Только аварийное отключение.
17. Каковы основные параметры, которые следует учитывать при выборе места для взлета и посадки беспилотного воздушного судна?
а) Климатические условия, наличие препятствий. б) Только климатические условия.
в) Рельеф местности, прогноз погоды.
г) Наличие препятствий, рельеф местности.
18. Какие технические системы обеспечивают контроль за полетами беспилотных воздушных судов, и как они функционируют?
а) Навигационная система, система контроля электроники. б) Только система телеметрии.
в) Система контроля электроники, система технического дозаправления. г) Система телеметрии, навигационная система.
19. Какие основные шаги предпринимаются для управления аварийными ситуациями или потерей связи во время полета беспилотного воздушного судна? а) Переход в автономный режим, дистанционное управление.
б) Аварийное приземление, восстановление связи. в) Только аварийное приземление.
г) Восстановление связи, переход в автономный режим.
20. Какие требования безопасности и сертификации обычно применяются к беспилотным воздушным судам смешанного типа, и почему они важны для допуска к эксплуатации? а) Соблюдение авиационных стандартов, сертификация оборудования, соответствие нормативам безопасности.
б) Только соблюдение авиационных стандартов. в) Только сертификация оборудования.
г) Только соответствие нормативам безопасности.


Вариант №4
1. Какие основные типы беспилотных воздушных судов существуют в смешанной конфигурации и в чем их отличия?
а) Гибридные, с фиксированными крыльями. б) Мультироторные, гибридные.
в) Гибридные, только вертикальный взлет и посадка.
г) Вертикальный взлет и посадка, мультироторные, гибридные.
2. Какие компоненты включает в себя конструкция мультироторных беспилотных систем? а) Моторы, винты, батареи.
б) Моторы, винты, батареи, системы управления. в) Только моторы и винты.
г) Моторы, винты, батареи, камеры.
3. Какие преимущества и недостатки имеют фиксированные крылья у беспилотных
16. Какие технические особенности и требования к безопасности существую14т3при управлении


летательных аппаратов?
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б) Высокая маневренность, но малая грузоподъемность.
в) Высокая скорость полета, большая грузоподъемность, но длинный разбег для взлета. г) Только высокая скорость полета.
4. Каковы основные особенности конструкции гибридных беспилотных воздушных судов?
а) Вертикальный взлет и посадка, фиксированные крылья.
б) Гибридный двигатель, мультироторные, вертикальный взлет и посадка.
в) Гибридный двигатель, фиксированные крылья, вертикальный взлет и посадка. г) Только гибридный двигатель.
5. Что включает в себя процесс подготовки станции внешнего пилота к работе?
а) Техническое оснащение, проверка работоспособности станции. б) Установка батарей, подключение к системе управления.
в) Проверка работоспособности, установка батарей. г) Только техническое оснащение станции.
6. Какие основные элементы технического оснащения входят в станцию внешнего пилота беспилотного воздушного судна?
а) Монитор, джойстик, антенна для связи.
б) Монитор, джойстик, компьютер с программным обеспечением.
в) Джойстик, антенна для связи, компьютер с программным обеспечением. г) Только монитор и джойстик.
7. Каковы этапы проверки работоспособности станции внешнего пилота перед началом операций?
а) Проверка метеоусловий, проверка безопасности.
б) Функциональное тестирование, проверка метеоусловий. в) Только проверка подключения.
г) Проверка подключения, функциональное тестирование.
8. Какие основные элементы включает в себя фюзеляж беспилотного воздушного судна?
а) Корпус, крылья, несущие поверхности. б) Корпус, крылья, шасси.
в) Только корпус.
г) Корпус, крылья, несущие поверхности, шасси.
9. Для чего предназначены несущие поверхности в конструкции беспилотного воздушного судна?
а) Создания подъемной силы, аэродинамической стабилизации. б) Аэродинамической стабилизации, управления.
в) Только для управления.
г) Создания подъемной силы, управления.
10. Какие требования предъявляются к шасси беспилотного воздушного судна и каковы особенности его конструкции?
а) Жесткость, прочность, удобство обслуживания. б) Только жесткость.
в) Жесткость, легкость, амортизация.
г) Легкость, прочность, удобство обслуживания.
11. Какие основные шаги предпринимаются при проверке технического состояния фюзеляжа беспилотного воздушного судна перед вылетом?
а) Техническая проверка, проверка систем безопасности.
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а) Меньший разбег для взлета, высокая маневренность.
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б) Проверка систем безопасности, проверка метеоусловий. в) Только визуальный осмотр.
г) Визуальный осмотр, техническая проверка.
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12. Какие системы безопасности обычно встраиваются в конструкцию беспилотного воздушного судна и как они функционируют? а) Система парашютов, аварийное отключение.
б) Только аварийное приземление.
в) Аварийное приземление, система обнаружения столкновений. г) Аварийное отключение, система обнаружения столкновений.
13. Какие технические аспекты влияют на выбор типа беспилотной авиационной системы для конкретной задачи или миссии? а) Только климатические условия.
б) Климатические условия, требования к грузоподъемности, дальность полета.
в) Требования к грузоподъемности, дальность полета, сложность маневрирования. г) Дальность полета, сложность маневрирования, климатические условия.
14. Какие функции выполняют средства обеспечения взлета и посадки беспилотных воздушных судов?
а) Автоматический взлет и посадка, управление двигателями. б) Навигационная система, система телеметрии.
в) Управление двигателями, навигационная система. г) Только автоматический взлет и посадка.
15. Как происходит проверка и подготовка системы средств дистанционного управления перед полетом беспилотного воздушного судна?
а) Тестирование датчиков, обновление программного обеспечения. б) Калибровка джойстика, тестирование датчиков.
в) Только проверка связи.
г) Проверка связи, калибровка джойстика.
16. Какие технические особенности и требования к безопасности существуют при управлении беспилотным воздушным судном с помощью средств дистанционного управления? а) Аварийное отключение, система парашютов.
б) Система обнаружения столкновений, аварийное отключение.
в) Автоматический контроль, система обнаружения столкновений. г) Только аварийное отключение.
17. Каковы основные параметры, которые следует учитывать при выборе места для взлета и посадки беспилотного воздушного судна?
а) Климатические условия, наличие препятствий. б) Только климатические условия.
в) Рельеф местности, прогноз погоды.
г) Наличие препятствий, рельеф местности.
18. Какие технические системы обеспечивают контроль за полетами беспилотных воздушных судов, и как они функционируют?
а) Навигационная система, система контроля электроники. б) Только система телеметрии.
в) Система контроля электроники, система технического дозаправления. г) Система телеметрии, навигационная система.
19. Какие основные шаги предпринимаются для управления аварийными ситуациями или потерей связи во время полета беспилотного воздушного судна? а) Переход в автономный режим, дистанционное управление.

в) Только аварийное приземление.
г) Восстановление связи, переход в автономный режим.
20. Какие требования безопасности и сертификации обычно применяются к беспилотным воздушным судам смешанного типа, и почему они важны для допуска к эксплуатации? а) Соблюдение авиационных стандартов, сертификация оборудования, соответствие нормативам безопасности.
б) Только соблюдение авиационных стандартов. в) Только сертификация оборудования.
г) Только соответствие нормативам безопасности.
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беспилотного воздушного судна?
2. Какие основные типы двигателей используются в беспилотных воздушных судах смешанного типа и их преимущества/недостатки?
3. Какие основные параметры и показатели работы двигателя нужно контролировать в процессе полета?
4. Какие методы диагностики и контроля состояния двигательной установки применяются перед вылетом и после посадки?
5. Какие меры предосторожности рекомендуется выполнять при обнаружении неисправностей или отклонений в работе двигательной установки?
6. Какие основные компоненты включает в себя система электроснабжения беспилотных воздушных судов смешанного типа?
7. Каковы функции гидравлической системы в беспилотных воздушных судах и какие основные ее элементы?
8. Каково значение газовых систем в беспилотных воздушных судах, и какие типы газовых систем могут применяться?
9. Как обеспечивается безопасность работы силовых приводов в беспилотных воздушных судах, и какие принципы их функционирования?
10. Какие основные меры по предотвращению отказов или неполадок в работе энергетического оборудования следует предпринимать перед вылетом?
11. Какова роль радиолинии управления в работе беспилотных воздушных судов и какие особенности ее функционирования?
12. Какие основные компоненты входят в состав пилотажно-навигационного комплекса беспилотных воздушных судов?
13. Какая цель и функции выполняет система объективного контроля в беспилотных воздушных судах смешанного типа?
14. Каковы основные этапы проверки и тестирования комплекта бортового оборудования перед полетом?
15. Каким образом осуществляется контроль и обслуживание радиолинии управления, пилотажно-навигационного комплекса и системы объективного контроля в процессе эксплуатации?
16. Какие методы предотвращения возможных аварийных ситуаций связанных с двигательной установкой применяются в процессе эксплуатации беспилотных воздушных судов?
17. Какие процедуры и рекомендации следует соблюдать при обнаружении утечек или повреждений в гидравлической системе беспилотного воздушного судна?
18. Как обеспечивается контроль за состоянием электроснабжения во время полета, и какие меры предпринимаются при обнаружении отклонений от нормы?
19. Каковы основные протоколы и процедуры для тестирования радиолинии управления перед вылетом беспилотного воздушного судна?
20. Какие технические и процедурные меры принимаются для обеспечения безопасности
полетов беспилотных воздушных судов в условиях неблагоприятных погодных условий?
147
Вопросы ко 2-ой рубежной аттестации
1.
Что включает в себя процедура предполетной подготовки двигательной установки
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Образец билета ко 2-ой рубежной аттестации

Тестовое задание
по дисциплине МДК.03.01 «Конструкция и летная эксплуатация беспилотных воздушных судов смешанного типа, средств обеспечения взлета и посадки, средств дистанционного
управления (пилотирования) и контроля за полетами беспилотных воздушных судов» II-аттестация
Вариант №	

ФИО	групп	Дата

	№ вопроса
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ответ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ вопроса
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Ответ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Вариант №1
1. Что включает в себя процедура предполетной подготовки двигательной установки беспилотного воздушного судна? а) Только заправка топливом.
б) Проверка работоспособности двигателя, заправка топливом, тестирование системы. в) Только проверка работоспособности двигателя.
г) Только тестирование системы.
2. Какие основные типы двигателей используются в беспилотных воздушных судах смешанного типа и их преимущества/недостатки? а) Только турбореактивные.
б) Турбореактивные, поршневые, электрические, гибридные. Плюсы и минусы различных типов. в) Только электрические.
г) Только поршневые.
3. Какие основные параметры и показатели работы двигателя нужно контролировать в процессе полета?
а) Только температуру.
б) Температуру, давление, расход топлива, частоту вращения. в) Только давление.
г) Только расход топлива.
4. Какие методы диагностики и контроля состояния двигательной установки применяются перед вылетом и после посадки? а) Только визуальный осмотр.
б) Визуальный осмотр, тестирование работоспособности, диагностика с помощью специализированных приборов.
в) Только тестирование работоспособности.
г) Только диагностика с помощью специализированных приборов.
5. Какие меры предосторожности рекомендуется выполнять при обнаружении неисправностей или отклонений в работе двигательной установки? а) Только продолжить полет.
б) Прекратить полет, произвести аварийную посадку, осмотреть и произвести ремонт.
148
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г) Только произвести аварийную посадку.
6. Какие основные компоненты включает в себя система электроснабжения беспилотных воздушных судов смешанного типа? а) Только аккумуляторы.
б) Аккумуляторы, генератор, электрические цепи, панель приборов. в) Только генератор.
г) Только электрические цепи.
7. Каковы функции гидравлической системы в беспилотных воздушных судах и какие основные ее элементы?
а) Только обеспечение системой охлаждения.
б) Обеспечение работы шасси, тормозов, управления поверхностями. Насосы, цилиндры, маслоемкость.
в) Только управление поверхностями. г) Только насосы.
8. Каково значение газовых систем в беспилотных воздушных судах, и какие типы газовых систем могут применяться?
а) Только системы отопления.
б) Отопление, кондиционирование, управление составом воздуха. Автономные, внешние. в) Только кондиционирование.
г) Только управление составом воздуха.
9. Как обеспечивается безопасность работы силовых приводов в беспилотных воздушных суднах, и какие принципы их функционирования? а) Только через систему охлаждения.
б) Резервное питание, автоматическое отключение при перегрузке, системы охлаждения. в) Только резервное питание.
г) Только автоматическое отключение при перегрузке.
10. Какие основные меры по предотвращению отказов или неполадок в работе энергетического оборудования следует предпринимать перед вылетом? а) Только установка дополнительных источников питания.
б) Проведение предполетной проверки, устранение обнаруженных неисправностей, запасные источники питания.
в) Только запасные источники питания.
г) Только проведение предполетной проверки.
11. Какова роль радиолинии управления в работе беспилотных воздушных судов и какие особенности ее функционирования? а) Только передача сигналов.
б) Передача сигналов, управление, телеметрия. Дальность, частота, безопасность. в) Только управление.
г) Только телеметрия.
12. Какие основные компоненты входят в состав пилотажно-навигационного комплекса беспилотных воздушных судов? а) Только радиолиния.
б) Радиолиния, GPS, инерциальные навигационные системы, датчики. в) Только GPS.
г) Только инерциальные навигационные системы.
13. Какая цель и функции выполняет система объективного контроля в беспилотных воздушных судах смешанного типа? а) Только запись видео.
б) Запись видео, фото, передача данных на землю. Камеры, аппаратура записи, передачи данных. в) Только передача данных на землю.
г) Только фото.
149
в) Только осмотреть и произвести ремонт.
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оборудования перед полетом?
а) Только включение оборудования.
б) Включение оборудования, проверка работоспособности, проверка связи. в) Только проверка работоспособности.
г) Только проверка связи.
15. Каким образом осуществляется контроль и обслуживание радиолинии управления, пилотажно-навигационного комплекса и системы объективного контроля в процессе эксплуатации?
а) Только при помощи технических средств.
б) Регулярная проверка, обслуживание, калибровка, диагностика средствами оборудования. в) Только обслуживание.
г) Только калибровка.
16. Какие методы предотвращения возможных аварийных ситуаций связанных с двигательной установкой применяются в процессе эксплуатации беспилотных воздушных судов?
а) Только автоматическое отключение.
б) Регулярная проверка, мониторинг параметров, системы аварийного отключения. в) Только мониторинг параметров.
г) Только регулярная проверка.
17. Какие процедуры и рекомендации следует соблюдать при обнаружении утечек или повреждений в гидравлической системе беспилотного воздушного судна? а) Только произвести осмотр.
б) Прекратить эксплуатацию, провести осмотр, устранить утечки, протестировать систему. в) Только устранить утечки.
г) Только протестировать систему.
18. Как обеспечивается контроль за состоянием электроснабжения во время полета, и какие меры предпринимаются при обнаружении отклонений от нормы? а) Только замена компонентов.
б) Постоянный мониторинг, резервные источники питания, замена компонентов при необходимости. в) Только замена источников питания.
г) Только постоянный мониторинг.
19. Каковы основные протоколы и процедуры для тестирования радиолинии управления перед вылетом беспилотного воздушного судна? а) Только проверка связи.
б) Проверка связи, тестирование дальности, контроль частоты. в) Только тестирование дальности.
г) Только контроль частоты.
20. Какие технические и процедурные меры принимаются для обеспечения безопасности полетов беспилотных воздушных судов в условиях неблагоприятных погодных условий? а) Только отмена полетов.
б) Метеослужба, анализ прогноза, модификация миссии, аварийные процедуры. в) Только модификация миссии.
г) Только анализ прогноза.
Каковы основные этапы проверки и тестирования комплекта1б5о0ртового
14.
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Вариант №2	151
1. Что включает в себя процедура предполетной подготовки двигательной установки беспилотного воздушного судна?
а) Очистка, проверка топлива и масла, стартовые тесты. б) Только очистка.
в) Только проверка топлива и масла. г) Только стартовые тесты.
2. Какие основные типы двигателей используются в беспилотных воздушных судах смешанного типа и их преимущества/недостатки? а) Только реактивные.
б) Поршневые, реактивные, электрические, гибридные. Каждый имеет свои характеристики и назначение.
в) Только поршневые.
г) Только электрические.
3. Какие основные параметры и показатели работы двигателя нужно контролировать в процессе полета?
а) Только температура. б) Только скорость.
в) Температура, давление, расход топлива. г) Только давление.
4. Какие методы диагностики и контроля состояния двигательной установки применяются перед вылетом и после посадки? а) Только визуальный осмотр.
б) Визуальный осмотр, компьютерная диагностика, испытания на стенде. в) Только компьютерная диагностика.
г) Только испытания на стенде.
5. Какие меры предосторожности рекомендуется выполнять при обнаружении неисправностей или отклонений в работе двигательной установки? а) Только приостановка полетов.
б) Приостановка полетов, дополнительная диагностика, исправление неисправности. в) Только дополнительная диагностика.
г) Только исправление неисправности.
6. Какие основные компоненты включает в себя система электроснабжения беспилотных воздушных судов смешанного типа? а) Только батареи.
б) Генератор, батареи, система распределения электроэнергии. в) Только генератор.
г) Только система распределения электроэнергии.
7. Каковы функции гидравлической системы в беспилотных воздушных судах и какие основные ее элементы?
а) Только подача топлива.
б) Регулирование движения управляющих элементов, гидравлический насос, цилиндры, аккумуляторы. в) Только регулирование движения управляющих элементов.
г) Только гидравлический насос.
8. Каково значение газовых систем в беспилотных воздушных судах, и какие типы газовых систем могут применяться?
а) Только для охлаждения двигателя.
б) Для охлаждения двигателя, управления двигателем, создания среды для пилота. в) Только для управления двигателем.
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г) Только для создания среды для пилота.	152
9. Как обеспечивается безопасность работы силовых приводов в беспилотных воздушных судах, и какие принципы их функционирования? а) Только использование аварийного торможения.
б) Автоматическое отключение при обнаружении неисправностей, механические блокировки. в) Только механические блокировки.
г) Только автоматическое отключение при обнаружении неисправностей.
10. Какие основные меры по предотвращению отказов или неполадок в работе энергетического оборудования следует предпринимать перед вылетом? а) Только повышение напряжения.
б) Проверка работы генератора, зарядка батарей, замена слабых компонентов. в) Только замена слабых компонентов.
г) Только проверка работы генератора.
11. Какова роль радиолинии управления в работе беспилотных воздушных судов и какие особенности ее функционирования? а) Только обеспечение связи.
б) Обеспечение связи, передача команд, частота работы. в) Только передача команд.
г) Только частота работы.
12. Какие основные компоненты входят в состав пилотажно-навигационного комплекса беспилотных воздушных судов? а) Только компас.
б) GPS, инерциальная навигационная система, альтиметр. в) Только GPS.
г) Только инерциальная навигационная система.
13. Какая цель и функции выполняет система объективного контроля в беспилотных воздушных судах смешанного типа? а) Только запись видео.
б) Регистрация параметров полета, анализ данных, обнаружение неисправностей. в) Только анализ данных.
г) Только обнаружение неисправностей.
14. Каковы основные этапы проверки и тестирования комплекта бортового оборудования перед полетом?
а) Только запуск двигателя.
б) Запуск двигателя, проверка работоспособности приборов, систем аварийного оповещения. в) Только проверка работоспособности приборов.
г) Только систем аварийного оповещения.
15. Каким образом осуществляется контроль и обслуживание радиолинии управления, пилотажно-навигационного комплекса и системы объективного контроля в процессе эксплуатации?
а) Только обслуживание.
б) Обслуживание, регулярные проверки, запись и анализ данных. в) Только регулярные проверки.
г) Только запись и анализ данных.
16. Какие методы предотвращения возможных аварийных ситуаций связанных с двигательной установкой применяются в процессе эксплуатации беспилотных воздушных судов?
а) Только аварийная посадка.
б) Аварийная посадка, системы диагностики, контроль параметров. в) Только системы диагностики.
г) Только контроль параметров.
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повреждений в гидравлической системе беспилотного воздушного судна? а) Только отключение системы.
б) Отключение системы, изоляция участка, устранение утечки. в) Только изоляция участка.
г) Только устранение утечки.
18. Как обеспечивается контроль за состоянием электроснабжения во время полета, и какие меры предпринимаются при обнаружении отклонений от нормы? а) Только переключение на резервный источник.
б) Переключение на резервный источник, отключение ненужных устройств, запрос помощи. в) Только отключение ненужных устройств.
г) Только запрос помощи.
19. Каковы основные протоколы и процедуры для тестирования радиолинии управления перед вылетом беспилотного воздушного судна? а) Только тестирование дальности.
б) Проверка связи, тестирование дальности, контроль частоты. в) Только проверка связи.
г) Только контроль частоты.
20. Какие технические и процедурные меры принимаются для обеспечения безопасности полетов беспилотных воздушных судов в условиях неблагоприятных погодных условий? а) Только отмена полетов.
б) Метеослужба, анализ прогноза, модификация миссии, аварийные процедуры. в) Только модификация миссии.
г) Только анализ прогноза.



Вариант №3
1. Что включает в себя процедура предполетной подготовки двигательной установки беспилотного воздушного судна? а) Только очистка.
б) Проверка топлива и масла. в) Только стартовые тесты.
г) Очистка, проверка топлива и масла, стартовые тесты.
2. Какие основные типы двигателей используются в беспилотных воздушных судах смешанного типа и их преимущества/недостатки? а) Только поршневые.
б) Поршневые, реактивные, электрические, гибридные. Каждый имеет свои характеристики и назначение.
в) Только реактивные.
г) Только электрические.
3. Какие основные параметры и показатели работы двигателя нужно контролировать в процессе полета?
а) Только скорость.
б) Только температура. в) Только давление.
г) Температура, давление, расход топлива.
4. Какие методы диагностики и контроля состояния двигательной установки применяются перед вылетом и после посадки?
а) Только компьютерная диагностика.
17. Какие процедуры и рекомендации следует соблюдать при обнаружении1у5т3ечек или
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в) Только испытания на стенде.
г) Визуальный осмотр, компьютерная диагностика, испытания на стенде.
5. Какие меры предосторожности рекомендуется выполнять при обнаружении неисправностей или отклонений в работе двигательной установки? а) Только дополнительная диагностика.
б) Приостановка полетов.
в) Только исправление неисправности.
г) Приостановка полетов, дополнительная диагностика, исправление неисправности.
6. Какие основные компоненты включает в себя система электроснабжения беспилотных воздушных судов смешанного типа? а) Только генератор.
б) Генератор, батареи, система распределения электроэнергии. в) Только батареи.
г) Только система распределения электроэнергии.
7. Каковы функции гидравлической системы в беспилотных воздушных судах и какие основные ее элементы?
а) Только регулирование движения управляющих элементов.
б) Регулирование движения управляющих элементов, гидравлический насос, цилиндры, аккумуляторы. в) Только гидравлический насос.
г) Только подача топлива.
8. Каково значение газовых систем в беспилотных воздушных судах, и какие типы газовых систем могут применяться?
а) Только для управления двигателем.
б) Для охлаждения двигателя, управления двигателем, создания среды для пилота. в) Только для охлаждения двигателя.
г) Только для создания среды для пилота.
9. Как обеспечивается безопасность работы силовых приводов в беспилотных воздушных судах, и какие принципы их функционирования? а) Только механические блокировки.
б) Автоматическое отключение при обнаружении неисправностей, механические блокировки. в) Только использование аварийного торможения.
г) Только автоматическое отключение при обнаружении неисправностей.
10. Какие основные меры по предотвращению отказов или неполадок в работе энергетического оборудования следует предпринимать перед вылетом? а) Только замена слабых компонентов.
б) Проверка работы генератора, зарядка батарей, замена слабых компонентов. в) Только проверка работы генератора.
г) Только повышение напряжения.
11. Какова роль радиолинии управления в работе беспилотных воздушных судов и какие особенности ее функционирования? а) Только передача команд.
б) Обеспечение связи, передача команд, частота работы. в) Только частота работы.
г) Только обеспечение связи.
12. Какие основные компоненты входят в состав пилотажно-навигационного комплекса беспилотных воздушных судов? а) Только компас.
б) GPS, инерциальная навигационная система, альтиметр. в) Только GPS.
154
б) Визуальный осмотр.
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13. Какая цель и функции выполняет система объективного контроля в беспилотных воздушных судах смешанного типа? а) Только анализ данных.
б) Регистрация параметров полета, анализ данных, обнаружение неисправностей. в) Только запись видео.
г) Только обнаружение неисправностей.
14. Каковы основные этапы проверки и тестирования комплекта бортового оборудования перед полетом?
а) Только системы диагностики.
б) Запуск двигателя, проверка работоспособности приборов, систем аварийного оповещения. в) Только запуск двигателя.
г) Только проверка работоспособности приборов.
15. Каким образом осуществляется контроль и обслуживание радиолинии управления, пилотажно-навигационного комплекса и системы объективного контроля в процессе эксплуатации?
а) Только обслуживание.
б) Обслуживание, регулярные проверки, запись и анализ данных. в) Только запись и анализ данных.
г) Только регулярные проверки.
16. Какие методы предотвращения возможных аварийных ситуаций связанных с двигательной установкой применяются в процессе эксплуатации беспилотных воздушных судов?
а) Только системы диагностики.
б) Аварийная посадка, системы диагностики, контроль параметров. в) Только контроль параметров.
г) Только аварийная посадка.
17. Какие процедуры и рекомендации следует соблюдать при обнаружении утечек или повреждений в гидравлической системе беспилотного воздушного судна? а) Только устранение утечки.
б) Отключение системы, изоляция участка, устранение утечки. в) Только изоляция участка.
г) Только отключение системы.
18. Как обеспечивается контроль за состоянием электроснабжения во время полета, и какие меры предпринимаются при обнаружении отклонений от нормы? а) Только отключение ненужных устройств.
б) Переключение на резервный источник, отключение ненужных устройств, запрос помощи. в) Только переключение на резервный источник.
г) Только запрос помощи.
19. Каковы основные протоколы и процедуры для тестирования радиолинии управления перед вылетом беспилотного воздушного судна? а) Только тестирование дальности.
б) Проверка связи, тестирование дальности, контроль частоты. в) Только проверка связи.
г) Только контроль частоты.
20. Какие технические и процедурные меры принимаются для обеспечения безопасности полетов беспилотных воздушных судов в условиях неблагоприятных погодных условий? а) Только отмена полетов.
б) Метеослужба, анализ прогноза, модификация миссии, аварийные процедуры.
155
г) Только инерциальная навигационная система.
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г) Только анализ прогноза.


Вариант №4
1. Что включает в себя процедура предполетной подготовки двигательной установки беспилотного воздушного судна? а) Только очистка.
б) Только стартовые тесты.
в) Только проверка топлива и масла.
г) Очистка, проверка топлива и масла, стартовые тесты.
2. Какие основные типы двигателей используются в беспилотных воздушных судах смешанного типа и их преимущества/недостатки? а) Только поршневые.
б) Только реактивные.
в) Поршневые, реактивные, электрические, гибридные. Каждый имеет свои характеристики и назначение.
г) Только электрические.
3. Какие основные параметры и показатели работы двигателя нужно контролировать в процессе полета?
а) Только давление.
б) Только температура. в) Только скорость.
г) Температура, давление, расход топлива.
4. Какие методы диагностики и контроля состояния двигательной установки применяются перед вылетом и после посадки? а) Только визуальный осмотр.
б) Визуальный осмотр, компьютерная диагностика, испытания на стенде. в) Только компьютерная диагностика.
г) Только испытания на стенде.
5. Какие меры предосторожности рекомендуется выполнять при обнаружении неисправностей или отклонений в работе двигательной установки? а) Только приостановка полетов.
б) Только исправление неисправности.
в) Приостановка полетов, дополнительная диагностика, исправление неисправности. г) Только дополнительная диагностика.
6. Какие основные компоненты включает в себя система электроснабжения беспилотных воздушных судов смешанного типа? а) Только батареи.
б) Генератор, батареи, система распределения электроэнергии. в) Только генератор.
г) Только система распределения электроэнергии.
7. Каковы функции гидравлической системы в беспилотных воздушных судах и какие основные ее элементы?
а) Только регулирование движения управляющих элементов.
б) Регулирование движения управляющих элементов, гидравлический насос, цилиндры, аккумуляторы. в) Только подача топлива.
г) Только гидравлический насос.
8. Каково значение газовых систем в беспилотных воздушных судах, и какие типы газовых систем могут применяться?
а) Только для охлаждения двигателя.
156
в) Только модификация миссии.
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б) Только для создания среды для пилота.	157
в) Для охлаждения двигателя, управления двигателем, создания среды для пилота. г) Только для управления двигателем.
9. Как обеспечивается безопасность работы силовых приводов в беспилотных воздушных судах, и какие принципы их функционирования? а) Только использование аварийного торможения.
б) Автоматическое отключение при обнаружении неисправностей, механические блокировки. в) Только механические блокировки.
г) Только автоматическое отключение при обнаружении неисправностей.
10. Какие основные меры по предотвращению отказов или неполадок в работе энергетического оборудования следует предпринимать перед вылетом? а) Только проверка работы генератора.
б) Проверка работы генератора, зарядка батарей, замена слабых компонентов. в) Только замена слабых компонентов.
г) Только повышение напряжения.
11. Какова роль радиолинии управления в работе беспилотных воздушных судов и какие особенности ее функционирования? а) Только передача команд.
б) Обеспечение связи, передача команд, частота работы. в) Только обеспечение связи.
г) Только частота работы.
12. Какие основные компоненты входят в состав пилотажно-навигационного комплекса беспилотных воздушных судов? а) Только компас.
б) GPS, инерциальная навигационная система, альтиметр. в) Только инерциальная навигационная система.
г) Только GPS.
13. Какая цель и функции выполняет система объективного контроля в беспилотных воздушных судах смешанного типа?
а) Только запись видео.
б) Регистрация параметров полета, анализ данных, обнаружение неисправностей. в) Только анализ данных.
г) Только обнаружение неисправностей.
14. Каковы основные этапы проверки и тестирования комплекта бортового оборудования перед полетом?
а) Только проверка работоспособности приборов.
б) Запуск двигателя, проверка работоспособности приборов, систем аварийного оповещения. в) Только запуск двигателя.
г) Только системы аварийного оповещения.
15. Каким образом осуществляется контроль и обслуживание радиолинии управления, пилотажно-навигационного комплекса и системы объективного контроля в процессе эксплуатации?
а) Только запись и анализ данных.
б) Обслуживание, регулярные проверки, запись и анализ данных. в) Только регулярные проверки.
г) Только обслуживание.
16. Какие методы предотвращения возможных аварийных ситуаций связанных с двигательной установкой применяются в процессе эксплуатации беспилотных воздушных судов?
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б) Аварийная посадка, системы диагностики, контроль параметров. в) Только контроль параметров.
г) Только системы диагностики.
17. Какие процедуры и рекомендации следует соблюдать при обнаружении утечек или повреждений в гидравлической системе беспилотного воздушного судна? а) Только отключение системы.
б) Отключение системы, изоляция участка, устранение утечки. в) Только изоляция участка.
г) Только устранение утечки.
18. Как обеспечивается контроль за состоянием электроснабжения во время полета, и какие меры предпринимаются при обнаружении отклонений от нормы? а) Только запрос помощи.
б) Переключение на резервный источник, отключение ненужных устройств, запрос помощи. в) Только переключение на резервный источник.
г) Только отключение ненужных устройств.
19. Каковы основные протоколы и процедуры для тестирования радиолинии управления перед вылетом беспилотного воздушного судна? а) Только проверка связи.
б) Проверка связи, тестирование дальности, контроль частоты. в) Только контроль частоты.
г) Только тестирование дальности.
20. Какие технические и процедурные меры принимаются для обеспечения безопасности полетов беспилотных воздушных судов в условиях неблагоприятных погодных условий? а) Только отмена полетов.
б) Метеослужба, анализ прогноза, модификация миссии, аварийные процедуры. в) Только модификация миссии.
г) Только анализ прогноза.



Критерии оценивания рубежной аттестации:

	Количество вопросов
	О
	ценка

	16-20
	5
	
аттестован

	11-15
	4
	

	6-10
	3
	

	0-5
	2
	не аттестован




Аттестован - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 6-20 вопросов.
Не аттестован - выставляется обучающемуся, который ответил менее 5 вопроса.
Отлично - выставляется обучающемуся, ответившему на 16-20 вопросов.
Хорошо - выставляется обучающемуся, ответившему на 11-15 вопросов.
158
а) Только аварийная посадка.
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Ключи к тесту
	№ п/п
	Вариант № 1
	Вариант № 2
	Вариант №3
	Вариант №4

	1
	б
	а
	г
	г

	2
	б
	б
	б
	в

	3
	б
	в
	г
	г

	4
	б
	б
	г
	б

	5
	б
	б
	г
	в

	6
	б
	б
	б
	б

	7
	б
	б
	б
	б

	8
	б
	б
	б
	в

	9
	б
	б
	б
	б

	10
	б
	б
	б
	б

	11
	б
	б
	б
	б

	12
	б
	б
	б
	б

	13
	б
	б
	б
	б

	14
	б
	б
	б
	б

	15
	б
	б
	б
	б

	16
	б
	б
	б
	б

	17
	б
	б
	б
	б

	18
	б
	б
	б
	б

	19
	б
	б
	б
	б

	20
	б
	б
	б
	б



Вопросы к зачету
1. Какие основные типы беспилотных воздушных судов существуют в смешанной конфигурации и в чем их отличия?
2. Какие компоненты включает в себя конструкция мультироторных беспилотных систем?
3. Какие преимущества и недостатки имеют фиксированные крылья у беспилотных летательных аппаратов?
4. Каковы основные особенности конструкции гибридных беспилотных воздушных судов?
5. Что включает в себя процесс подготовки станции внешнего пилота к работе?
6. Какие основные элементы технического оснащения входят в станцию внешнего пилота беспилотного воздушного судна?
7. Каковы этапы проверки работоспособности станции внешнего пилота перед началом операций?
8. Какие основные элементы включает в себя фюзеляж беспилотного воздушного судна?
9. Для чего предназначены несущие поверхности в конструкции беспилотного воздушного
судна?
10. Какие требования предъявляются к шасси беспилотного воздушного судна и каковы
особенности его конструкции?
11. Какие основные шаги предпринимаются при проверке технического состояния фюзеляжа беспилотного воздушного судна перед вылетом?
12. Какие системы безопасности обычно встраиваются в конструкцию беспилотного воздушного судна и как они функционируют?
Удовлетворительно - выставляется обучающемуся, ответившему на 6-10 вопро1с5о9в.
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конкретной задачи или миссии?
14. Какие функции выполняют средства обеспечения взлета и посадки беспилотных воздушных судов?
15. Как происходит проверка и подготовка системы средств дистанционного управления перед полетом беспилотного воздушного судна?
16. Какие технические особенности и требования к безопасности существуют при управлении беспилотным воздушным судном с помощью средств дистанционного управления?
17. Каковы основные параметры, которые следует учитывать при выборе места для взлета и посадки беспилотного воздушного судна?
18. Какие технические системы обеспечивают контроль за полетами беспилотных воздушных судов, и как они функционируют?
19. Какие основные шаги предпринимаются для управления аварийными ситуациями или потерей связи во время полета беспилотного воздушного судна?
20. Какие требования безопасности и сертификации обычно применяются к беспилотным воздушным судам смешанного типа, и почему они важны для допуска к эксплуатации?
21. Что включает в себя процедура предполетной подготовки двигательной установки беспилотного воздушного судна?
22. Какие основные типы двигателей используются в беспилотных воздушных судах смешанного типа и их преимущества/недостатки?
23. Какие основные параметры и показатели работы двигателя нужно контролировать в процессе полета?
24. Какие методы диагностики и контроля состояния двигательной установки применяются перед вылетом и после посадки?
25. Какие	меры	предосторожности	рекомендуется	выполнять	при	обнаружении неисправностей или отклонений в работе двигательной установки?
26. Какие основные компоненты включает в себя система электроснабжения беспилотных воздушных судов смешанного типа?
27. Каковы функции гидравлической системы в беспилотных воздушных судах и какие основные ее элементы?
28. Каково значение газовых систем в беспилотных воздушных судах, и какие типы газовых систем могут применяться?
29. Как обеспечивается безопасность работы силовых приводов в беспилотных воздушных судах, и какие принципы их функционирования?
30. Какие	основные	меры	по	предотвращению	отказов	или	неполадок	в	работе энергетического оборудования следует предпринимать перед вылетом?
31. Какова роль радиолинии управления в работе беспилотных воздушных судов и какие особенности ее функционирования?
32. Какие основные компоненты входят в состав пилотажно-навигационного комплекса беспилотных воздушных судов?
33. Какая цель и функции выполняет система объективного контроля в беспилотных воздушных судах смешанного типа?
34. Каковы основные этапы проверки и тестирования комплекта бортового оборудования перед полетом?
35. Каким образом осуществляется контроль и обслуживание радиолинии управления, пилотажно-навигационного комплекса и системы объективного контроля в процессе эксплуатации?
13.	Какие технические аспекты влияют на выбор типа беспилотной ав1и6а0ционной системы для
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36. Какие методы предотвращения возможных аварийных ситуаций св1я6з1анных с двигательной установкой применяются в процессе эксплуатации беспилотных воздушных судов?
37. Какие процедуры и рекомендации следует соблюдать при обнаружении утечек или повреждений в гидравлической системе беспилотного воздушного судна?
38. Как обеспечивается контроль за состоянием электроснабжения во время полета, и какие меры предпринимаются при обнаружении отклонений от нормы?
39. Каковы основные протоколы и процедуры для тестирования радиолинии управления перед вылетом беспилотного воздушного судна?
40. Какие технические и процедурные меры принимаются для обеспечения безопасности полетов беспилотных воздушных судов в условиях неблагоприятных погодных условий?
Образец билета к экзамену

Тестовое задание
по дисциплине МДК.03.01 «Конструкция и летная эксплуатация беспилотных воздушных судов смешанного типа, средств обеспечения взлета и посадки, средств дистанционного
управления (пилотирования) и контроля за полетами беспилотных воздушных судов» Зачет
Вариант №	

ФИО	групп	Дата

	№ вопроса
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ответ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ вопроса
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Ответ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ вопроса
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Ответ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ вопроса
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Ответ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Вариант №1
1. Какие основные типы беспилотных воздушных судов существуют в смешанной конфигурации и в чем их отличия? а) Только мультироторные.
б) Только гибридные.
в) Мультироторные, гибридные, фиксированные крылья и комбинированные типы. г) Только фиксированные крылья.
2. Какие компоненты включает в себя конструкция мультироторных беспилотных систем? а) Только центральный процессор.
б) Пропеллеры, батареи, датчики, центральный процессор. в) Только пропеллеры.
г) Только батареи.
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летательных аппаратов?
а) Только высокая скорость полета.
б) Дальность полета, высокая скорость, низкая маневренность. в) Низкая скорость, высокая маневренность.
г) Только дальность полета.
4. Каковы основные особенности конструкции гибридных беспилотных воздушных судов? а) Только один тип двигателя.
б) Комбинация различных типов двигателей, возможность вертикального взлета и посадки. в) Только вертикальный взлет и посадка.
г) Только большой запас топлива.
5. Что включает в себя процесс подготовки станции внешнего пилота к работе?
а) Только проверка оборудования.
б) Проверка оборудования, настройка систем, тестирование связи, подготовка к работе. в) Только настройка систем.
г) Только тестирование связи.
6. Какие основные элементы технического оснащения входят в станцию внешнего пилота беспилотного воздушного судна? а) Только экран с изображением.
б) Экран с изображением, устройства управления, системы связи. в) Только устройства управления.
г) Только системы связи.
7. Каковы этапы проверки работоспособности станции внешнего пилота перед началом операций?
а) Только включение и проверка связи.
б) Проверка систем связи, диагностика устройств, проверка функций управления. в) Только диагностика устройств.
г) Только проверка функций управления.
8. Какие основные элементы включает в себя фюзеляж беспилотного воздушного судна? а) Только кабина управления.
б) Кабина управления, грузовое отделение, системы обогрева. в) Только грузовое отделение.
г) Только системы обогрева.
9. Для чего предназначены несущие поверхности в конструкции беспилотного воздушного судна?
а) Только для обеспечения устойчивости в полете.
б) Устойчивость в полете и управление направлением. в) Только для управления направлением.
г) Только для управления высотой.
10. Какие требования предъявляются к шасси беспилотного воздушного судна и каковы особенности его конструкции? а) Только обеспечение посадки.
б) Обеспечение посадки, амортизация, прочность. в) Только амортизация.
г) Только прочность.
11. Какие основные шаги предпринимаются при проверке технического состояния фюзеляжа беспилотного воздушного судна перед вылетом? а) Только проверка наличия трещин.
б) Проверка наличия трещин, состояния покрытия, целостности деталей.
3. Какие преимущества и недостатки имеют фиксированные крылья у бе1с6п2илотных
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г) Только целостность деталей.
12. Какие системы безопасности обычно встраиваются в конструкцию беспилотного воздушного судна и как они функционируют?
а) Только система навигации.
б) Системы автоматической посадки, управления на вылет, телеметрия. в) Только система автоматической посадки.
г) Только система управления на вылет.
13. Какие технические аспекты влияют на выбор типа беспилотной авиационной системы для конкретной задачи или миссии? а) Только цена.
б) Цена, дальность полета, продолжительность полета, вид миссии. в) Только дальность полета.
г) Только продолжительность полета.
14. Какие функции выполняют средства обеспечения взлета и посадки беспилотных воздушных судов?
а) Только обеспечение стабильного полета.
б) Обеспечение стабильного полета, вертикальный взлет и посадка, автоматическое управление. в) Только вертикальный взлет и посадка.
г) Только автоматическое управление.
15. Как происходит проверка и подготовка системы средств дистанционного управления перед полетом беспилотного воздушного судна? а) Только настройка джойстика.
б) Проверка системы связи, тестирование управления, калибровка джойстика. в) Только тестирование управления.
г) Только калибровка джойстика.
16. Какие технические особенности и требования к безопасности существуют при управлении беспилотным воздушным судном с помощью средств дистанционного управления? а) Только стабильная связь.
б) Стабильная связь, шифрование данных, защищенное подключение. в) Только шифрование данных.
г) Только защищенное подключение.
17. Каковы основные параметры, которые следует учитывать при выборе места для взлета и посадки беспилотного воздушного судна? а) Только наличие площадки.
б) Ровная площадка, отсутствие препятствий, удаленность от населенных пунктов. в) Только удаленность от населенных пунктов.
г) Только ровная площадка.
18. Какие технические системы обеспечивают контроль за полетами беспилотных воздушных судов, и как они функционируют? а) Только системы навигации.
б) Системы навигации, системы обнаружения препятствий, телеметрия. в) Только системы обнаружения препятствий.
г) Только телеметрия.
19. Какие основные шаги предпринимаются для управления аварийными ситуациями или потерей связи во время полета беспилотного воздушного судна? а) Только автоматическая посадка.
б) Автоматическая посадка, переход на резервную систему связи, возврат на базу. в) Только переход на резервную систему связи.
г) Только возврат на базу.
163
в) Только состояние покрытия.
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воздушным судам смешанного типа, и почему они важны для допуска к эксплуатации?
а) Только сертификация оборудования.
б) Соблюдение авиационных стандартов, сертификация оборудования, соответствие нормативам безопасности.
в) Только соответствие нормативам безопасности. г) Только соблюдение авиационных стандартов.
21. Что включает в себя процедура предполетной подготовки двигательной установки беспилотного воздушного судна? а) Только заправка топливом.
б) Проверка работоспособности двигателя, заправка топливом, тестирование системы. в) Только проверка работоспособности двигателя.
г) Только тестирование системы.
22. Какие основные типы двигателей используются в беспилотных воздушных судах смешанного типа и их преимущества/недостатки? а) Только турбореактивные.
б) Турбореактивные, поршневые, электрические, гибридные. Плюсы и минусы различных типов. в) Только электрические.
г) Только поршневые.
23. Какие основные параметры и показатели работы двигателя нужно контролировать в процессе полета?
а) Только температуру.
б) Температуру, давление, расход топлива, частоту вращения. в) Только давление.
г) Только расход топлива.
24. Какие методы диагностики и контроля состояния двигательной установки применяются перед вылетом и после посадки? а) Только визуальный осмотр.
б) Визуальный осмотр, тестирование работоспособности, диагностика с помощью специализированных приборов.
в) Только тестирование работоспособности.
г) Только диагностика с помощью специализированных приборов.
25. Какие меры предосторожности рекомендуется выполнять при обнаружении неисправностей или отклонений в работе двигательной установки? а) Только продолжить полет.
б) Прекратить полет, произвести аварийную посадку, осмотреть и произвести ремонт. в) Только осмотреть и произвести ремонт.
г) Только произвести аварийную посадку.
26. Какие основные компоненты включает в себя система электроснабжения беспилотных воздушных судов смешанного типа? а) Только аккумуляторы.
б) Аккумуляторы, генератор, электрические цепи, панель приборов. в) Только генератор.
г) Только электрические цепи.
27. Каковы функции гидравлической системы в беспилотных воздушных судах и какие основные ее элементы?
а) Только обеспечение системой охлаждения.
б) Обеспечение работы шасси, тормозов, управления поверхностями. Насосы, цилиндры, маслоемкость.
в) Только управление поверхностями. г) Только насосы.
20. Какие требования безопасности и сертификации обычно применяются1к64беспилотным
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28. Каково значение газовых систем в беспилотных воздушных судах, и как16и5е типы газовых систем могут применяться?
а) Только системы отопления.
б) Отопление, кондиционирование, управление составом воздуха. Автономные, внешние. в) Только кондиционирование.
г) Только управление составом воздуха.
29. Как обеспечивается безопасность работы силовых приводов в беспилотных воздушных суднах, и какие принципы их функционирования? а) Только через систему охлаждения.
б) Резервное питание, автоматическое отключение при перегрузке, системы охлаждения. в) Только резервное питание.
г) Только автоматическое отключение при перегрузке.
30. Какие основные меры по предотвращению отказов или неполадок в работе энергетического оборудования следует предпринимать перед вылетом? а) Только установка дополнительных источников питания.
б) Проведение предполетной проверки, устранение обнаруженных неисправностей, запасные источники питания.
в) Только запасные источники питания.
г) Только проведение предполетной проверки.
31. Какова роль радиолинии управления в работе беспилотных воздушных судов и какие особенности ее функционирования? а) Только передача сигналов.
б) Передача сигналов, управление, телеметрия. Дальность, частота, безопасность. в) Только управление.
г) Только телеметрия.
32. Какие основные компоненты входят в состав пилотажно-навигационного комплекса беспилотных воздушных судов? а) Только радиолиния.
б) Радиолиния, GPS, инерциальные навигационные системы, датчики. в) Только GPS.
г) Только инерциальные навигационные системы.
33. Какая цель и функции выполняет система объективного контроля в беспилотных воздушных судах смешанного типа? а) Только запись видео.
б) Запись видео, фото, передача данных на землю. Камеры, аппаратура записи, передачи данных. в) Только передача данных на землю.
г) Только фото.
34. Каковы основные этапы проверки и тестирования комплекта бортового оборудования перед полетом?
а) Только включение оборудования.
б) Включение оборудования, проверка работоспособности, проверка связи. в) Только проверка работоспособности.
г) Только проверка связи.
35. Каким образом осуществляется контроль и обслуживание радиолинии управления, пилотажно-навигационного комплекса и системы объективного контроля в процессе эксплуатации?
а) Только при помощи технических средств.
б) Регулярная проверка, обслуживание, калибровка, диагностика средствами оборудования. в) Только обслуживание.
г) Только калибровка.
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установкой применяются в процессе эксплуатации беспилотных воздушных судов?
а) Только автоматическое отключение.
б) Регулярная проверка, мониторинг параметров, системы аварийного отключения. в) Только мониторинг параметров.
г) Только регулярная проверка.
37. Какие процедуры и рекомендации следует соблюдать при обнаружении утечек или повреждений в гидравлической системе беспилотного воздушного судна? а) Только произвести осмотр.
б) Прекратить эксплуатацию, провести осмотр, устранить утечки, протестировать систему. в) Только устранить утечки.
г) Только протестировать систему.
38. Как обеспечивается контроль за состоянием электроснабжения во время полета, и какие меры предпринимаются при обнаружении отклонений от нормы? а) Только замена компонентов.
б) Постоянный мониторинг, резервные источники питания, замена компонентов при необходимости. в) Только замена источников питания.
г) Только постоянный мониторинг.
39. Каковы основные протоколы и процедуры для тестирования радиолинии управления перед вылетом беспилотного воздушного судна? а) Только проверка связи.
б) Проверка связи, тестирование дальности, контроль частоты. в) Только тестирование дальности.
г) Только контроль частоты.
40. Какие технические и процедурные меры принимаются для обеспечения безопасности полетов беспилотных воздушных судов в условиях неблагоприятных погодных условий? а) Только отмена полетов.
б) Метеослужба, анализ прогноза, модификация миссии, аварийные процедуры. в) Только модификация миссии.
г) Только анализ прогноза.



Вариант №2
1. Какие основные типы беспилотных воздушных судов существуют в смешанной конфигурации и в чем их отличия?
а) Только вертикальный взлет и посадка.
б) Вертикальный взлет и посадка, мультироторные, гибридные. в) Гибридные, с фиксированными крыльями.
г) Мультироторные, гибридные.
2. Какие компоненты включает в себя конструкция мультироторных беспилотных систем? а) Только моторы и винты.
б) Моторы, винты, батареи.
в) Моторы, винты, батареи, системы управления. г) Моторы, винты, батареи, камеры.
3. Какие преимущества и недостатки имеют фиксированные крылья у беспилотных летательных аппаратов?
а) Только высокая скорость полета.
36. Какие методы предотвращения возможных аварийных ситуаций связан16н6ых с двигательной


16

в) Меньший разбег для взлета, высокая маневренность. г) Высокая маневренность, но малая грузоподъемность.
4. Каковы основные особенности конструкции гибридных беспилотных воздушных судов? а) Только гибридный двигатель.
б) Гибридный двигатель, фиксированные крылья, вертикальный взлет и посадка. в) Гибридный двигатель, мультироторные, вертикальный взлет и посадка.
г) Вертикальный взлет и посадка, фиксированные крылья.
5. Что включает в себя процесс подготовки станции внешнего пилота к работе?
а) Только техническое оснащение станции.
б) Техническое оснащение, проверка работоспособности станции. в) Проверка работоспособности, установка батарей.
г) Установка батарей, подключение к системе управления.
6. Какие основные элементы технического оснащения входят в станцию внешнего пилота беспилотного воздушного судна? а) Только монитор и джойстик.
б) Монитор, джойстик, компьютер с программным обеспечением. в) Монитор, джойстик, антенна для связи.
г) Джойстик, антенна для связи, компьютер с программным обеспечением.
7. Каковы этапы проверки работоспособности станции внешнего пилота перед началом операций?
а) Только проверка подключения.
б) Проверка подключения, функциональное тестирование. в) Функциональное тестирование, проверка метеоусловий. г) Проверка метеоусловий, проверка безопасности.
8. Какие основные элементы включает в себя фюзеляж беспилотного воздушного судна? а) Только корпус.
б) Корпус, крылья, несущие поверхности.
в) Корпус, крылья, несущие поверхности, шасси. г) Корпус, крылья, шасси.
9. Для чего предназначены несущие поверхности в конструкции беспилотного воздушного судна?
а) Только для управления.
б) Для управления, создания подъемной силы.
в) Создания подъемной силы, аэродинамической стабилизации. г) Аэродинамической стабилизации, управления.
10. Какие требования предъявляются к шасси беспилотного воздушного судна и каковы особенности его конструкции? а) Только жесткость.
б) Жесткость, легкость, амортизация. в) Легкость, амортизация, прочность.
г) Легкость, прочность, удобство обслуживания.
11. Какие основные шаги предпринимаются при проверке технического состояния фюзеляжа беспилотного воздушного судна перед вылетом? а) Только визуальный осмотр.
б) Визуальный осмотр, техническая проверка.
в) Техническая проверка, проверка систем безопасности. г) Проверка систем безопасности, проверка метеоусловий.
б) Высокая скорость полета, большая грузоподъемность, но длинный разбег для16в7злета.
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воздушного судна и как они функционируют? а) Только аварийное отключение. б) Аварийное отключение, система обнаружения столкновений.
в) Система обнаружения столкновений, аварийное приземление. г) Аварийное приземление, система парашютов.
13. Какие технические аспекты влияют на выбор типа беспилотной авиационной системы для конкретной задачи или миссии? а) Только бюджет.
б) Бюджет, требования к грузоподъемности, дальность полета.
в) Требования к грузоподъемности, дальность полета, климатические условия. г) Дальность полета, климатические условия, сложность маневрирования.
14. Какие функции выполняют средства обеспечения взлета и посадки беспилотных воздушных судов?
а) Только автоматический взлет и посадка.
б) Автоматический взлет и посадка, управление двигателями. в) Управление двигателями, навигационная система.
г) Навигационная система, система телеметрии.
15. Как происходит проверка и подготовка системы средств дистанционного управления перед полетом беспилотного воздушного судна? а) Только проверка связи.
б) Проверка связи, калибровка джойстика.
в) Калибровка джойстика, тестирование датчиков.
г) Тестирование датчиков, обновление программного обеспечения.
16. Какие технические особенности и требования к безопасности существуют при управлении беспилотным воздушным судном с помощью средств дистанционного управления? а) Только автоматический контроль.
б) Автоматический контроль, система обнаружения столкновений. в) Система обнаружения столкновений, аварийное отключение.
г) Аварийное отключение, система парашютов.
17. Каковы основные параметры, которые следует учитывать при выборе места для взлета и посадки беспилотного воздушного судна? а) Только климатические условия.
б) Климатические условия, наличие препятствий. в) Наличие препятствий, рельеф местности.
г) Рельеф местности, прогноз погоды.
18. Какие технические системы обеспечивают контроль за полетами беспилотных воздушных судов, и как они функционируют? а) Только система телеметрии.
б) Система телеметрии, навигационная система.
в) Навигационная система, система контроля электроники.
г) Система контроля электроники, система технического дозаправления.
19. Какие основные шаги предпринимаются для управления аварийными ситуациями или потерей связи во время полета беспилотного воздушного судна? а) Только аварийное приземление.
б) Аварийное приземление, восстановление связи.
в) Восстановление связи, переход в автономный режим.
г) Переход в автономный режим, дистанционное управление.
20. Какие требования безопасности и сертификации обычно применяются к беспилотным воздушным судам смешанного типа, и почему они важны для допуска к эксплуатации? а) Только сертификация оборудования.
12. Какие системы безопасности обычно встраиваются в конструкцию бес1п6и8лотного
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безопасности.
в) Только соответствие нормативам безопасности. г) Только соблюдение авиационных стандартов.
21. Что включает в себя процедура предполетной подготовки двигательной установки беспилотного воздушного судна?
а) Очистка, проверка топлива и масла, стартовые тесты. б) Только очистка.
в) Только проверка топлива и масла. г) Только стартовые тесты.
22. Какие основные типы двигателей используются в беспилотных воздушных судах смешанного типа и их преимущества/недостатки? а) Только реактивные.
б) Поршневые, реактивные, электрические, гибридные. Каждый имеет свои характеристики и назначение.
в) Только поршневые.
г) Только электрические.
23. Какие основные параметры и показатели работы двигателя нужно контролировать в процессе полета?
а) Только температура. б) Только скорость.
в) Температура, давление, расход топлива. г) Только давление.
24. Какие методы диагностики и контроля состояния двигательной установки применяются перед вылетом и после посадки? а) Только визуальный осмотр.
б) Визуальный осмотр, компьютерная диагностика, испытания на стенде. в) Только компьютерная диагностика.
г) Только испытания на стенде.
25. Какие меры предосторожности рекомендуется выполнять при обнаружении неисправностей или отклонений в работе двигательной установки? а) Только приостановка полетов.
б) Приостановка полетов, дополнительная диагностика, исправление неисправности. в) Только дополнительная диагностика.
г) Только исправление неисправности.
26. Какие основные компоненты включает в себя система электроснабжения беспилотных воздушных судов смешанного типа? а) Только батареи.
б) Генератор, батареи, система распределения электроэнергии. в) Только генератор.
г) Только система распределения электроэнергии.
27. Каковы функции гидравлической системы в беспилотных воздушных судах и какие основные ее элементы?
а) Только подача топлива.
б) Регулирование движения управляющих элементов, гидравлический насос, цилиндры, аккумуляторы. в) Только регулирование движения управляющих элементов.
г) Только гидравлический насос.
28. Каково значение газовых систем в беспилотных воздушных судах, и какие типы газовых систем могут применяться?
а) Только для охлаждения двигателя.
б) Соблюдение авиационных стандартов, сертификация оборудования, соответс1т6в9ие нормативам


б) Для охлаждения двигателя, управления двигателем, создания среды для пилота.
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г) Только для создания среды для пилота.
29. Как обеспечивается безопасность работы силовых приводов в беспилотных воздушных судах, и какие принципы их функционирования? а) Только использование аварийного торможения.
б) Автоматическое отключение при обнаружении неисправностей, механические блокировки. в) Только механические блокировки.
г) Только автоматическое отключение при обнаружении неисправностей.
30. Какие основные меры по предотвращению отказов или неполадок в работе энергетического оборудования следует предпринимать перед вылетом? а) Только повышение напряжения.
б) Проверка работы генератора, зарядка батарей, замена слабых компонентов. в) Только замена слабых компонентов.
г) Только проверка работы генератора.
31. Какова роль радиолинии управления в работе беспилотных воздушных судов и какие особенности ее функционирования? а) Только обеспечение связи.
б) Обеспечение связи, передача команд, частота работы. в) Только передача команд.
г) Только частота работы.
32. Какие основные компоненты входят в состав пилотажно-навигационного комплекса беспилотных воздушных судов? а) Только компас.
б) GPS, инерциальная навигационная система, альтиметр. в) Только GPS.
г) Только инерциальная навигационная система.
33. Какая цель и функции выполняет система объективного контроля в беспилотных воздушных судах смешанного типа?
а) Только запись видео.
б) Регистрация параметров полета, анализ данных, обнаружение неисправностей. в) Только анализ данных.
г) Только обнаружение неисправностей.
34. Каковы основные этапы проверки и тестирования комплекта бортового оборудования перед полетом?
а) Только запуск двигателя.
б) Запуск двигателя, проверка работоспособности приборов, систем аварийного оповещения. в) Только проверка работоспособности приборов.
г) Только систем аварийного оповещения.
35. Каким образом осуществляется контроль и обслуживание радиолинии управления, пилотажно-навигационного комплекса и системы объективного контроля в процессе эксплуатации?
а) Только обслуживание.
б) Обслуживание, регулярные проверки, запись и анализ данных. в) Только регулярные проверки.
г) Только запись и анализ данных.
36. Какие методы предотвращения возможных аварийных ситуаций связанных с двигательной установкой применяются в процессе эксплуатации беспилотных воздушных судов?
а) Только аварийная посадка.
б) Аварийная посадка, системы диагностики, контроль параметров. в) Только системы диагностики.
170
в) Только для управления двигателем.
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37. Какие процедуры и рекомендации следует соблюдать при обнаружении утечек или повреждений в гидравлической системе беспилотного воздушного судна? а) Только отключение системы.
б) Отключение системы, изоляция участка, устранение утечки. в) Только изоляция участка.
г) Только устранение утечки.
38. Как обеспечивается контроль за состоянием электроснабжения во время полета, и какие меры предпринимаются при обнаружении отклонений от нормы? а) Только переключение на резервный источник.
б) Переключение на резервный источник, отключение ненужных устройств, запрос помощи. в) Только отключение ненужных устройств.
г) Только запрос помощи.
39. Каковы основные протоколы и процедуры для тестирования радиолинии управления перед вылетом беспилотного воздушного судна? а) Только тестирование дальности.
б) Проверка связи, тестирование дальности, контроль частоты. в) Только проверка связи.
г) Только контроль частоты.
40. Какие технические и процедурные меры принимаются для обеспечения безопасности полетов беспилотных воздушных судов в условиях неблагоприятных погодных условий? а) Только отмена полетов.
б) Метеослужба, анализ прогноза, модификация миссии, аварийные процедуры. в) Только модификация миссии.
г) Только анализ прогноза.


Вариант №3
1. Какие основные типы беспилотных воздушных судов существуют в смешанной конфигурации и в чем их отличия?
а) Гибридные, с фиксированными крыльями. б) Мультироторные, гибридные.
в) Гибридные, только вертикальный взлет и посадка.
г) Вертикальный взлет и посадка, мультироторные, гибридные.
2. Какие компоненты включает в себя конструкция мультироторных беспилотных систем? а) Моторы, винты, батареи.
б) Моторы, винты, батареи, системы управления. в) Только моторы и винты.
г) Моторы, винты, батареи, камеры.
3. Какие преимущества и недостатки имеют фиксированные крылья у беспилотных летательных аппаратов?
а) Меньший разбег для взлета, высокая маневренность. б) Высокая маневренность, но малая грузоподъемность.
в) Высокая скорость полета, большая грузоподъемность, но длинный разбег для взлета. г) Только высокая скорость полета.
4. Каковы основные особенности конструкции гибридных беспилотных воздушных судов?
а) Вертикальный взлет и посадка, фиксированные крылья.
б) Гибридный двигатель, мультироторные, вертикальный взлет и посадка.
171
г) Только контроль параметров.
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в) Гибридный двигатель, фиксированные крылья, вертикальный взлет и посадка1.72
г) Только гибридный двигатель. 5. Что включает в себя процесс подготовки станции внешнего пилота к работе?
а) Техническое оснащение, проверка работоспособности станции. б) Установка батарей, подключение к системе управления.
в) Проверка работоспособности, установка батарей. г) Только техническое оснащение станции.
6. Какие основные элементы технического оснащения входят в станцию внешнего пилота беспилотного воздушного судна?
а) Монитор, джойстик, антенна для связи.
б) Монитор, джойстик, компьютер с программным обеспечением.
в) Джойстик, антенна для связи, компьютер с программным обеспечением. г) Только монитор и джойстик.
7. Каковы этапы проверки работоспособности станции внешнего пилота перед началом операций?
а) Проверка метеоусловий, проверка безопасности.
б) Функциональное тестирование, проверка метеоусловий. в) Только проверка подключения.
г) Проверка подключения, функциональное тестирование.
8. Какие основные элементы включает в себя фюзеляж беспилотного воздушного судна?
а) Корпус, крылья, несущие поверхности. б) Корпус, крылья, шасси.
в) Только корпус.
г) Корпус, крылья, несущие поверхности, шасси.
9. Для чего предназначены несущие поверхности в конструкции беспилотного воздушного судна?
а) Создания подъемной силы, аэродинамической стабилизации. б) Аэродинамической стабилизации, управления.
в) Только для управления.
г) Создания подъемной силы, управления.
10. Какие требования предъявляются к шасси беспилотного воздушного судна и каковы особенности его конструкции?
а) Жесткость, прочность, удобство обслуживания. б) Только жесткость.
в) Жесткость, легкость, амортизация.
г) Легкость, прочность, удобство обслуживания.
11. Какие основные шаги предпринимаются при проверке технического состояния фюзеляжа беспилотного воздушного судна перед вылетом?
а) Техническая проверка, проверка систем безопасности. б) Проверка систем безопасности, проверка метеоусловий. в) Только визуальный осмотр.
г) Визуальный осмотр, техническая проверка.
12. Какие системы безопасности обычно встраиваются в конструкцию беспилотного воздушного судна и как они функционируют?
а) Система обнаружения столкновений, аварийное приземление. б) Аварийное приземление, система парашютов.
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в) Только аварийное отключение.
г) Аварийное отключение, система обнаружения столкновений.

173
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13. Какие технические аспекты влияют на выбор типа беспилотной авиационной системы для конкретной задачи или миссии? а) Только бюджет.
б) Бюджет, требования к грузоподъемности, дальность полета.
в) Требования к грузоподъемности, дальность полета, климатические условия. г) Дальность полета, климатические условия, сложность маневрирования.
14. Какие функции выполняют средства обеспечения взлета и посадки беспилотных воздушных судов?
а) Автоматический взлет и посадка, управление двигателями. б) Навигационная система, система телеметрии.
в) Управление двигателями, навигационная система. г) Только автоматический взлет и посадка.
15. Как происходит проверка и подготовка системы средств дистанционного управления перед полетом беспилотного воздушного судна?
а) Тестирование датчиков, обновление программного обеспечения. б) Калибровка джойстика, тестирование датчиков.
в) Только проверка связи.
г) Проверка связи, калибровка джойстика.
16. Какие технические особенности и требования к безопасности существуют при управлении беспилотным воздушным судном с помощью средств дистанционного управления? а) Аварийное отключение, система парашютов.
б) Система обнаружения столкновений, аварийное отключение.
в) Автоматический контроль, система обнаружения столкновений. г) Только аварийное отключение.
17. Каковы основные параметры, которые следует учитывать при выборе места для взлета и посадки беспилотного воздушного судна?
а) Климатические условия, наличие препятствий. б) Только климатические условия.
в) Рельеф местности, прогноз погоды.
г) Наличие препятствий, рельеф местности.
18. Какие технические системы обеспечивают контроль за полетами беспилотных воздушных судов, и как они функционируют?
а) Навигационная система, система контроля электроники. б) Только система телеметрии.
в) Система контроля электроники, система технического дозаправления. г) Система телеметрии, навигационная система.
19. Какие основные шаги предпринимаются для управления аварийными ситуациями или потерей связи во время полета беспилотного воздушного судна? а) Переход в автономный режим, дистанционное управление.
б) Аварийное приземление, восстановление связи. в) Только аварийное приземление.
г) Восстановление связи, переход в автономный режим.
20. Какие требования безопасности и сертификации обычно применяются к беспилотным воздушным судам смешанного типа, и почему они важны для допуска к эксплуатации? а)

Соблюдение авиационных стандартов, сертификация оборудования, соответ1с7т4вие нормативам безопасности.
б) Только соблюдение авиационных стандартов. в) Только сертификация оборудования.
г) Только соответствие нормативам безопасности.
21. Что включает в себя процедура предполетной подготовки двигательной установки беспилотного воздушного судна? а) Только очистка.
б) Проверка топлива и масла. в) Только стартовые тесты.
г) Очистка, проверка топлива и масла, стартовые тесты.
22. Какие основные типы двигателей используются в беспилотных воздушных судах смешанного типа и их преимущества/недостатки? а) Только поршневые.
б) Поршневые, реактивные, электрические, гибридные. Каждый имеет свои характеристики и назначение.
в) Только реактивные.
г) Только электрические.
23. Какие основные параметры и показатели работы двигателя нужно контролировать в процессе полета?
а) Только скорость.
б) Только температура. в) Только давление.
г) Температура, давление, расход топлива.
24. Какие методы диагностики и контроля состояния двигательной установки применяются перед вылетом и после посадки?
а) Только компьютерная диагностика. б) Визуальный осмотр.
в) Только испытания на стенде.
г) Визуальный осмотр, компьютерная диагностика, испытания на стенде.
25. Какие меры предосторожности рекомендуется выполнять при обнаружении неисправностей или отклонений в работе двигательной установки? а) Только дополнительная диагностика.
б) Приостановка полетов.
в) Только исправление неисправности.
г) Приостановка полетов, дополнительная диагностика, исправление неисправности.
26. Какие основные компоненты включает в себя система электроснабжения беспилотных воздушных судов смешанного типа? а) Только генератор.
б) Генератор, батареи, система распределения электроэнергии. в) Только батареи.
г) Только система распределения электроэнергии.
27. Каковы функции гидравлической системы в беспилотных воздушных судах и какие основные ее элементы?
а) Только регулирование движения управляющих элементов.
б) Регулирование движения управляющих элементов, гидравлический насос, цилиндры, аккумуляторы. в) Только гидравлический насос.
г) Только подача топлива.
28. Каково значение газовых систем в беспилотных воздушных судах, и какие типы газовых систем могут применяться?


а) Только для управления двигателем.
17

в) Только для охлаждения двигателя.
г) Только для создания среды для пилота.
29. Как обеспечивается безопасность работы силовых приводов в беспилотных воздушных судах, и какие принципы их функционирования? а) Только механические блокировки.
б) Автоматическое отключение при обнаружении неисправностей, механические блокировки. в) Только использование аварийного торможения.
г) Только автоматическое отключение при обнаружении неисправностей.
30. Какие основные меры по предотвращению отказов или неполадок в работе энергетического оборудования следует предпринимать перед вылетом? а) Только замена слабых компонентов.
б) Проверка работы генератора, зарядка батарей, замена слабых компонентов. в) Только проверка работы генератора.
г) Только повышение напряжения.
31. Какова роль радиолинии управления в работе беспилотных воздушных судов и какие особенности ее функционирования? а) Только передача команд.
б) Обеспечение связи, передача команд, частота работы. в) Только частота работы.
г) Только обеспечение связи.
32. Какие основные компоненты входят в состав пилотажно-навигационного комплекса беспилотных воздушных судов? а) Только компас.
б) GPS, инерциальная навигационная система, альтиметр. в) Только GPS.
г) Только инерциальная навигационная система.
33. Какая цель и функции выполняет система объективного контроля в беспилотных воздушных судах смешанного типа? а) Только анализ данных.
б) Регистрация параметров полета, анализ данных, обнаружение неисправностей. в) Только запись видео.
г) Только обнаружение неисправностей.
34. Каковы основные этапы проверки и тестирования комплекта бортового оборудования перед полетом?
а) Только системы диагностики.
б) Запуск двигателя, проверка работоспособности приборов, систем аварийного оповещения. в) Только запуск двигателя.
г) Только проверка работоспособности приборов.
35. Каким образом осуществляется контроль и обслуживание радиолинии управления, пилотажно-навигационного комплекса и системы объективного контроля в процессе эксплуатации?
а) Только обслуживание.
б) Обслуживание, регулярные проверки, запись и анализ данных. в) Только запись и анализ данных.
г) Только регулярные проверки.
36. Какие методы предотвращения возможных аварийных ситуаций связанных с двигательной установкой применяются в процессе эксплуатации беспилотных воздушных судов?
а) Только системы диагностики.
б) Аварийная посадка, системы диагностики, контроль параметров. в) Только контроль параметров.
г) Только аварийная посадка.
б) Для охлаждения двигателя, управления двигателем, создания среды для пило1т7а5.
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повреждений в гидравлической системе беспилотного воздушного судна?
а) Только устранение утечки.
б) Отключение системы, изоляция участка, устранение утечки. в) Только изоляция участка.
г) Только отключение системы.
38. Как обеспечивается контроль за состоянием электроснабжения во время полета, и какие меры предпринимаются при обнаружении отклонений от нормы? а) Только отключение ненужных устройств.
б) Переключение на резервный источник, отключение ненужных устройств, запрос помощи. в) Только переключение на резервный источник.
г) Только запрос помощи.
39. Каковы основные протоколы и процедуры для тестирования радиолинии управления перед вылетом беспилотного воздушного судна? а) Только тестирование дальности.
б) Проверка связи, тестирование дальности, контроль частоты. в) Только проверка связи.
г) Только контроль частоты.
40. Какие технические и процедурные меры принимаются для обеспечения безопасности полетов беспилотных воздушных судов в условиях неблагоприятных погодных условий? а) Только отмена полетов.
б) Метеослужба, анализ прогноза, модификация миссии, аварийные процедуры. в) Только модификация миссии.
г) Только анализ прогноза.


Вариант №4
1. Какие основные типы беспилотных воздушных судов существуют в смешанной конфигурации и в чем их отличия?
а) Гибридные, с фиксированными крыльями. б) Мультироторные, гибридные.
в) Гибридные, только вертикальный взлет и посадка.
г) Вертикальный взлет и посадка, мультироторные, гибридные.
2. Какие компоненты включает в себя конструкция мультироторных беспилотных систем?
а) Моторы, винты, батареи.
б) Моторы, винты, батареи, системы управления. в) Только моторы и винты.
г) Моторы, винты, батареи, камеры.
3. Какие преимущества и недостатки имеют фиксированные крылья у беспилотных летательных аппаратов?
а) Меньший разбег для взлета, высокая маневренность. б) Высокая маневренность, но малая грузоподъемность.
в) Высокая скорость полета, большая грузоподъемность, но длинный разбег для взлета. г) Только высокая скорость полета.
4. Каковы основные особенности конструкции гибридных беспилотных воздушных судов?
а) Вертикальный взлет и посадка, фиксированные крылья.
б) Гибридный двигатель, мультироторные, вертикальный взлет и посадка.
в) Гибридный двигатель, фиксированные крылья, вертикальный взлет и посадка.
37. Какие процедуры и рекомендации следует соблюдать при обнаружении1у7т6ечек или
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г) Только гибридный двигатель.	177
5. Что включает в себя процесс подготовки станции внешнего пилота к работе?
а) Техническое оснащение, проверка работоспособности станции. б) Установка батарей, подключение к системе управления.
в) Проверка работоспособности, установка батарей. г) Только техническое оснащение станции.
6. Какие основные элементы технического оснащения входят в станцию внешнего пилота беспилотного воздушного судна?
а) Монитор, джойстик, антенна для связи.
б) Монитор, джойстик, компьютер с программным обеспечением.
в) Джойстик, антенна для связи, компьютер с программным обеспечением. г) Только монитор и джойстик.
7. Каковы этапы проверки работоспособности станции внешнего пилота перед началом операций?
а) Проверка метеоусловий, проверка безопасности.
б) Функциональное тестирование, проверка метеоусловий. в) Только проверка подключения.
г) Проверка подключения, функциональное тестирование.
8. Какие основные элементы включает в себя фюзеляж беспилотного воздушного судна?
а) Корпус, крылья, несущие поверхности. б) Корпус, крылья, шасси.
в) Только корпус.
г) Корпус, крылья, несущие поверхности, шасси.
9. Для чего предназначены несущие поверхности в конструкции беспилотного воздушного судна?
а) Создания подъемной силы, аэродинамической стабилизации. б) Аэродинамической стабилизации, управления.
в) Только для управления.
г) Создания подъемной силы, управления.
10. Какие требования предъявляются к шасси беспилотного воздушного судна и каковы особенности его конструкции?
а) Жесткость, прочность, удобство обслуживания. б) Только жесткость.
в) Жесткость, легкость, амортизация.
г) Легкость, прочность, удобство обслуживания.
11. Какие основные шаги предпринимаются при проверке технического состояния фюзеляжа беспилотного воздушного судна перед вылетом?
а) Техническая проверка, проверка систем безопасности. б) Проверка систем безопасности, проверка метеоусловий. в) Только визуальный осмотр.
г) Визуальный осмотр, техническая проверка.
12. Какие системы безопасности обычно встраиваются в конструкцию беспилотного воздушного судна и как они функционируют? а) Система парашютов, аварийное отключение.
б) Только аварийное приземление.
в) Аварийное приземление, система обнаружения столкновений. г) Аварийное отключение, система обнаружения столкновений.
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13. Какие технические аспекты влияют на выбор типа беспилотн1о7й8авиационной системы для конкретной задачи или миссии? а) Только климатические условия.
б) Климатические условия, требования к грузоподъемности, дальность полета.
в) Требования к грузоподъемности, дальность полета, сложность маневрирования. г) Дальность полета, сложность маневрирования, климатические условия.
14. Какие функции выполняют средства обеспечения взлета и посадки беспилотных воздушных судов?
а) Автоматический взлет и посадка, управление двигателями. б) Навигационная система, система телеметрии.
в) Управление двигателями, навигационная система. г) Только автоматический взлет и посадка.
15. Как происходит проверка и подготовка системы средств дистанционного управления перед полетом беспилотного воздушного судна?
а) Тестирование датчиков, обновление программного обеспечения. б) Калибровка джойстика, тестирование датчиков.
в) Только проверка связи.
г) Проверка связи, калибровка джойстика.
16. Какие технические особенности и требования к безопасности существуют при управлении беспилотным воздушным судном с помощью средств дистанционного управления? а) Аварийное отключение, система парашютов.
б) Система обнаружения столкновений, аварийное отключение.
в) Автоматический контроль, система обнаружения столкновений. г) Только аварийное отключение.
17. Каковы основные параметры, которые следует учитывать при выборе места для взлета и посадки беспилотного воздушного судна?
а) Климатические условия, наличие препятствий. б) Только климатические условия.
в) Рельеф местности, прогноз погоды.
г) Наличие препятствий, рельеф местности.
18. Какие технические системы обеспечивают контроль за полетами беспилотных воздушных судов, и как они функционируют?
а) Навигационная система, система контроля электроники. б) Только система телеметрии.
в) Система контроля электроники, система технического дозаправления. г) Система телеметрии, навигационная система.
19. Какие основные шаги предпринимаются для управления аварийными ситуациями или потерей связи во время полета беспилотного воздушного судна? а) Переход в автономный режим, дистанционное управление.
б) Аварийное приземление, восстановление связи. в) Только аварийное приземление.
г) Восстановление связи, переход в автономный режим.
20. Какие требования безопасности и сертификации обычно применяются к беспилотным воздушным судам смешанного типа, и почему они важны для допуска к эксплуатации? а) Соблюдение авиационных стандартов, сертификация оборудования, соответствие нормативам безопасности.
б) Только соблюдение авиационных стандартов.
в) Только сертификация оборудования.	17



г) Только соответствие нормативам безопасности.	179
21. Что включает в себя процедура предполетной подготовки двигательной установки беспилотного воздушного судна? а) Только очистка.
б) Только стартовые тесты.
в) Только проверка топлива и масла.
г) Очистка, проверка топлива и масла, стартовые тесты.
22. Какие основные типы двигателей используются в беспилотных воздушных судах смешанного типа и их преимущества/недостатки? а) Только поршневые.
б) Только реактивные.
в) Поршневые, реактивные, электрические, гибридные. Каждый имеет свои характеристики и назначение.
г) Только электрические.
23. Какие основные параметры и показатели работы двигателя нужно контролировать в процессе полета?
а) Только давление.
б) Только температура. в) Только скорость.
г) Температура, давление, расход топлива.
24. Какие методы диагностики и контроля состояния двигательной установки применяются перед вылетом и после посадки? а) Только визуальный осмотр.
б) Визуальный осмотр, компьютерная диагностика, испытания на стенде. в) Только компьютерная диагностика.
г) Только испытания на стенде.
25. Какие меры предосторожности рекомендуется выполнять при обнаружении неисправностей или отклонений в работе двигательной установки? а) Только приостановка полетов.
б) Только исправление неисправности.
в) Приостановка полетов, дополнительная диагностика, исправление неисправности. г) Только дополнительная диагностика.
26. Какие основные компоненты включает в себя система электроснабжения беспилотных воздушных судов смешанного типа? а) Только батареи.
б) Генератор, батареи, система распределения электроэнергии. в) Только генератор.
г) Только система распределения электроэнергии.
27. Каковы функции гидравлической системы в беспилотных воздушных судах и какие основные ее элементы?
а) Только регулирование движения управляющих элементов.
б) Регулирование движения управляющих элементов, гидравлический насос, цилиндры, аккумуляторы. в) Только подача топлива.
г) Только гидравлический насос.
28. Каково значение газовых систем в беспилотных воздушных судах, и какие типы газовых систем могут применяться?
а) Только для охлаждения двигателя.
б) Только для создания среды для пилота.
в) Для охлаждения двигателя, управления двигателем, создания среды для пилота. г) Только для управления двигателем.
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29. Как обеспечивается безопасность работы силовых приводов в1б8е0спилотных воздушных судах, и какие принципы их функционирования? а) Только использование аварийного торможения.
б) Автоматическое отключение при обнаружении неисправностей, механические блокировки. в) Только механические блокировки.
г) Только автоматическое отключение при обнаружении неисправностей.
30. Какие основные меры по предотвращению отказов или неполадок в работе энергетического оборудования следует предпринимать перед вылетом? а) Только проверка работы генератора.
б) Проверка работы генератора, зарядка батарей, замена слабых компонентов. в) Только замена слабых компонентов.
г) Только повышение напряжения.
31. Какова роль радиолинии управления в работе беспилотных воздушных судов и какие особенности ее функционирования? а) Только передача команд.
б) Обеспечение связи, передача команд, частота работы. в) Только обеспечение связи.
г) Только частота работы.
32. Какие основные компоненты входят в состав пилотажно-навигационного комплекса беспилотных воздушных судов? а) Только компас.
б) GPS, инерциальная навигационная система, альтиметр. в) Только инерциальная навигационная система.
г) Только GPS.
33. Какая цель и функции выполняет система объективного контроля в беспилотных воздушных судах смешанного типа? а) Только запись видео.
б) Регистрация параметров полета, анализ данных, обнаружение неисправностей. в) Только анализ данных.
г) Только обнаружение неисправностей.
34. Каковы основные этапы проверки и тестирования комплекта бортового оборудования перед полетом?
а) Только проверка работоспособности приборов.
б) Запуск двигателя, проверка работоспособности приборов, систем аварийного оповещения. в) Только запуск двигателя.
г) Только системы аварийного оповещения.
35. Каким образом осуществляется контроль и обслуживание радиолинии управления, пилотажно-навигационного комплекса и системы объективного контроля в процессе эксплуатации?
а) Только запись и анализ данных.
б) Обслуживание, регулярные проверки, запись и анализ данных. в) Только регулярные проверки.
г) Только обслуживание.
36. Какие методы предотвращения возможных аварийных ситуаций связанных с двигательной установкой применяются в процессе эксплуатации беспилотных воздушных судов?
а) Только аварийная посадка.
б) Аварийная посадка, системы диагностики, контроль параметров. в) Только контроль параметров.
г) Только системы диагностики.
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37. Какие процедуры и рекомендации следует соблюдать при обна1р8у1жении утечек или повреждений в гидравлической системе беспилотного воздушного судна? а) Только отключение системы.
б) Отключение системы, изоляция участка, устранение утечки. в) Только изоляция участка.
г) Только устранение утечки.
38. Как обеспечивается контроль за состоянием электроснабжения во время полета, и какие меры предпринимаются при обнаружении отклонений от нормы? а) Только запрос помощи.
б) Переключение на резервный источник, отключение ненужных устройств, запрос помощи. в) Только переключение на резервный источник.
г) Только отключение ненужных устройств.
39. Каковы основные протоколы и процедуры для тестирования радиолинии управления перед вылетом беспилотного воздушного судна? а) Только проверка связи.
б) Проверка связи, тестирование дальности, контроль частоты. в) Только контроль частоты.
г) Только тестирование дальности.
40. Какие технические и процедурные меры принимаются для обеспечения безопасности полетов беспилотных воздушных судов в условиях неблагоприятных погодных условий? а) Только отмена полетов.
б) Метеослужба, анализ прогноза, модификация миссии, аварийные процедуры. в) Только модификация миссии.
г) Только анализ прогноза.






Критерии оценивания экзамена:

	Количество вопросов
	О
	ценка

	31-40
	5
	
зачтено

	21-30
	4
	

	11-20
	3
	

	0-10
	2
	не зачтено




Зачтено - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 11 вопросов. Не зачтено - выставляется обучающемуся, который ответил 10 и менее вопроса. Отлично - выставляется обучающемуся, ответившему на 31-40 вопросов.
Хорошо - выставляется обучающемуся, ответившему на 21-30 вопросов.
Удовлетворительно - выставляется обучающемуся, ответившему на 11 и более вопросов.

Ключи к тесту
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	№ п/п
	Вариант № 1
	Вариант № 2
	Вариант №3
	182Вариант №4

	1
	в
	б
	г
	б

	2
	б
	в
	б
	б

	3
	б
	б
	в
	в

	4
	б
	б
	в
	в

	5
	б
	б
	а
	а

	6
	б
	б
	а
	б

	7
	б
	б
	г
	г

	8
	б
	в
	а
	а

	9
	б
	в
	г
	г

	10
	б
	б
	в
	в

	11
	б
	б
	г
	г

	12
	б
	б
	а
	в

	13
	б
	б
	б
	б

	14
	б
	б
	а
	а

	15
	б
	б
	г
	г

	16
	б
	в
	б
	б

	17
	б
	б
	а
	г

	18
	б
	б
	г
	г

	19
	б
	б
	г
	б

	20
	б
	б
	а
	а

	21
	б
	а
	г
	г

	22
	б
	б
	б
	в

	23
	б
	в
	г
	г

	24
	б
	б
	г
	б

	25
	б
	б
	г
	в

	26
	б
	б
	б
	б

	27
	б
	б
	б
	б

	28
	б
	б
	б
	в

	29
	б
	б
	б
	б

	30
	б
	б
	б
	б

	31
	б
	б
	б
	б

	32
	б
	б
	б
	б
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	33
	б
	б
	б
	183	б

	34
	б
	б
	б
	б

	35
	б
	б
	б
	б

	36
	б
	б
	б
	б

	37
	б
	б
	б
	б

	38
	б
	б
	б
	б

	39
	б
	б
	б
	б

	40
	б
	б
	б
	б



Вопросы рубежного контроля МДК 03 01 Конструкция и летная эксплуат18а4ция беспилотных воздушных судов смешанного типа, средств обеспечения взлета и посадки, средств дистанционного управления (пилотирования) и контроля за полетами беспилотных воздушных судов на 6 семестр.

Вопросы к 1-ой рубежной аттестации
1. Какие основные компоненты наземных комплексов необходимы для эффективной эксплуатации беспилотных воздушных судов?
2. Какие этапы включает процесс подготовки к эксплуатации беспилотного воздушного судна перед полетом?
3. Расскажите о процедуре обеспечения взлета и посадки беспилотных воздушных судов.
4. Какие	основные	компоненты	системы	управления	полетом	используются	при эксплуатации беспилотных воздушных судов?
5. Какие виды контроля за полетами беспилотных воздушных судов проводятся на этапе подготовки к эксплуатации?
6. Какие аспекты безопасности должны учитываться при проектировании и эксплуатации беспилотных авиационных систем?
7. Какие регулирующие органы отвечают за сертификацию и контроль безопасности беспилотных авиационных систем?
8. Какие стандарты и нормативы используются для обеспечения безопасности беспилотной авиации?
9. Какие основные этапы процесса сертификации беспилотных авиационных систем?
10. Как	искусственный	интеллект	используется для	улучшения функциональности беспилотных авиационных систем?
11. Как машинное обучение применяется в развитии беспилотных авиационных систем?
12. Какие преимущества предоставляют автономные системы в контексте беспилотной авиации?
13. Какие инновационные технологии помогают в повышении эффективности беспилотных авиационных систем?
14. Как беспилотные авиационные системы влияют на эффективность транспортной логистики?
15. В каких коммерческих операциях могут использоваться беспилотные авиационные системы?
16. Какие преимущества предоставляют беспилотные авиационные системы для бизнеса и транспортных компаний?
17. Какие вызовы могут возникнуть при интеграции беспилотных авиационных систем в транспортные и коммерческие операции?
18. Какие основные тенденции в развитии беспилотных авиационных систем смешанного типа наблюдаются в последние годы?
19. Какие факторы ограничивают широкое использование беспилотных авиационных систем в различных отраслях?
20. Какие преимущества и недостатки у различных типов беспилотных авиационных систем смешанного типа?
Образец билета к 1-ой рубежной аттестации
Тестовое задание
по дисциплине МДК.03.01 «Конструкция и летная эксплуатация беспилотных воздушных судов смешанного типа, средств обеспечения взлета и посадки, средств дистанционного
управления (пилотирования) и контроля за полетами беспилотных воздушных судов» I-аттестация
Вариант №	

ФИО	групп	Дата

	№ вопроса
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ответ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ вопроса
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Ответ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Вариант №1
1. Какие основные компоненты наземных комплексов необходимы для эффективной эксплуатации беспилотных воздушных судов? а) Только наземные станции для зарядки.
б) Наземные станции для зарядки, контрольно-измерительные пункты, центры диспетчеризации. в) Только центры диспетчеризации.
г) Только контрольно-измерительные пункты.
2. Какие этапы включает процесс подготовки к эксплуатации беспилотного воздушного судна перед полетом?
а) Проверка электроснабжения, обслуживание двигателя, проверка бортовых систем. б) Только проверка электроснабжения.
в) Только проверка бортовых систем. г) Только обслуживание двигателя.
3. Расскажите о процедуре обеспечения взлета и посадки беспилотных воздушных судов. а) Только передача команд.
б) Проверка систем, взлет, полет, посадка. в) Только взлет и посадка.
г) Только полет.
4. Какие	основные	компоненты	системы	управления	полетом	используются	при эксплуатации беспилотных воздушных судов? а) Только GPS.
б) GPS, автопилот, системы стабилизации, ИИ. в) Только автопилот.
г) Только системы стабилизации.
5. Какие виды контроля за полетами беспилотных воздушных судов проводятся на этапе подготовки к эксплуатации? а) Только визуальный осмотр.
б) Визуальный осмотр, испытания на стенде, проверка систем. в) Только проверка систем.
г) Только испытания на стенде.
6. Какие аспекты безопасности должны учитываться при проектировании и эксплуатации беспилотных авиационных систем? а) Только защита данных.
в) Только обнаружение и предотвращение аварий.
г) Только защита от несанкционированного доступа.
7. Какие регулирующие органы отвечают за сертификацию и контроль безопасности беспилотных авиационных систем? а) Только ICAO.
б) Только национальные агентства по авиации.
в) ICAO, FAA, EASA, национальные агентства по авиации. г) Только FAA.
8. Какие стандарты и нормативы используются для обеспечения безопасности беспилотной авиации?
а) Только ISO.
б) ISO, ASTM, RTCA, ICAO, национальные нормативы. в) Только ASTM.
г) Только RTCA.
9. Какие основные этапы процесса сертификации беспилотных авиационных систем? а) Только проведение испытаний.
б) Подготовка документации, проведение испытаний, получение сертификата, постоянный контроль. в) Только получение сертификата.
г) Только подготовка документации.
10. Как	искусственный	интеллект	используется	для	улучшения	функциональности беспилотных авиационных систем? а) Только для борьбы с авариями.
б) Для борьбы с авариями, анализа данных, улучшения автономности. в) Только для анализа данных.
г) Только для улучшения автономности. 11. Как машинное обучение применяется в развитии беспилотных авиационных систем?
а) Только для улучшения производительности.
б) Для улучшения производительности, оптимизации систем, предсказания поведения. в) Только для оптимизации систем.
г) Только для предсказания поведения.
12. Какие преимущества предоставляют автономные системы в контексте беспилотной авиации?
а) Только снижение стоимости.
б) Снижение стоимости, повышенная эффективность, уменьшение рисков для человека. в) Только повышенная эффективность.
г) Только уменьшение рисков для человека.
13. Какие инновационные технологии помогают в повышении эффективности беспилотных авиационных систем?
а) Только технологии связи.
б) Технологии связи, обработки больших данных, датчиков, нанотехнологии. в) Только обработка больших данных.
г) Только датчики.
14. Как беспилотные авиационные системы влияют на эффективность транспортной логистики?
а) Увеличение времени доставки, снижение стоимости, увеличение грузоподъемности. б) Только увеличение времени доставки.
в) Только снижение стоимости.
системы?
а) Только в транспорте.
б) В транспорте, сельском хозяйстве, медицине, инфраструктуре. в) Только в сельском хозяйстве.
г) Только в медицине.
16. Какие преимущества предоставляют беспилотные авиационные системы для бизнеса и транспортных компаний?
а) Только сокращение персонала.
б) Сокращение персонала, оптимизация логистики, расширение возможностей бизнеса. в) Только оптимизация логистики.
г) Только расширение возможностей бизнеса.
17. Какие вызовы могут возникнуть при интеграции беспилотных авиационных систем в транспортные и коммерческие операции? а) Только технические проблемы.
б) Технические проблемы, регуляторные ограничения, общественное доверие, кадровые проблемы. в) Только регуляторные ограничения.
г) Только общественное доверие.
18. Какие основные тенденции в развитии беспилотных авиационных систем смешанного типа наблюдаются в последние годы?
а) Только повышение производительности.
б) Повышение производительности, улучшение ИИ, увеличение автономности. в) Только улучшение ИИ.
г) Только увеличение автономности.
19. Какие факторы ограничивают широкое использование беспилотных авиационных систем в различных отраслях?
а) Только высокие затраты.
б) Высокие затраты, регуляторные ограничения, сложность внедрения технологий. в) Только регуляторные ограничения.
г) Только сложность внедрения технологий.
20. Какие преимущества и недостатки у различных типов беспилотных авиационных систем смешанного типа?
а) Только универсальность.
б) Универсальность, более высокая производительность, более сложное обслуживание. в) Только более высокая производительность.
г) Только более сложное обслуживание.


Вариант №2
1. Какие основные компоненты наземных комплексов необходимы для эффективной эксплуатации беспилотных воздушных судов? а) Только компьютеры.
б) Компьютеры, антенны, сенсоры, мониторы, дисплеи. в) Только антенны и сенсоры.
г) Только дисплеи и мониторы.
2. Какие этапы включает процесс подготовки к эксплуатации беспилотного воздушного судна перед полетом?
а) Только обкатка двигателя.
б) Обкатка двигателя, проверка систем, планирование маршрута.
г) Только проверка систем.
3. Расскажите о процедуре обеспечения взлета и посадки беспилотных воздушных судов. а) Только набор скорости.
б) Набор скорости, управление траекторией, снижение скорости. в) Только управление траекторией.
г) Только снижение скорости.
4. Какие основные компоненты системы управления полетом используются при эксплуатации беспилотных воздушных судов? а) Только джойстики.
б) Джойстики, компьютеры, автопилоты, гироскопы. в) Только автопилоты.
г) Только компьютеры и гироскопы.
5. Какие виды контроля за полетами беспилотных воздушных судов проводятся на этапе подготовки к эксплуатации?
а) Только тестирование двигателя.
б) Тестирование двигателя, проверка камер, анализаторов, систем навигации. в) Только проверка камер.
г) Только анализаторов.
6. Какие аспекты безопасности должны учитываться при проектировании и эксплуатации беспилотных авиационных систем? а) Только защита от хакеров.
б) Защита от хакеров, защита от аварий, резервные системы. в) Только защита от аварий.
г) Только резервные системы.
7. Какие регулирующие органы отвечают за сертификацию и контроль безопасности беспилотных авиационных систем? а) Только внутренние компании.
б) Внутренние компании, FAA, EASA. в) Только FAA.
г) Только EASA.
8. Какие стандарты и нормативы используются для обеспечения безопасности беспилотной авиации?
а) Только ISO 9001.
б) ISO 9001, ASTM F38, ICAO.
в) Только ASTM F38. г) Только ICAO.
9. Какие основные этапы процесса сертификации беспилотных авиационных систем? а) Только испытания в полете.
б) Испытания в полете, анализ данных, сертификационные испытания. в) Только анализ данных.
г) Только сертификационные испытания.
10. Как искусственный интеллект используется для улучшения функциональности беспилотных авиационных систем? а) Только для увеличения скорости.
б) Для увеличения скорости, повышения точности навигации, анализа данных. в) Только для повышения точности навигации.
г) Только для анализа данных.
11. Как машинное обучение применяется в развитии беспилотных авиационных систем? а) Только для управления.
б) Для управления, оптимизации производительности, автоматизации задач.
188
в) Только планирование маршрута.
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в) Только для оптимизации производительности. г) Только для автоматизации задач.
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12. Какие преимущества предоставляют автономные системы в контексте беспилотной авиации?
а) Только высокая производительность.
б) Высокая производительность, автоматизация задач, большая гибкость. в) Только автоматизация задач.
г) Только большая гибкость.
13. Какие инновационные технологии помогают в повышении эффективности беспилотных авиационных систем?
а) Только Интернет вещей (IoT).
б) Интернет вещей (IoT), биометрия, блокчейн, сенсоры. в) Только биометрия.
г) Только блокчейн.
14. Как беспилотные авиационные системы влияют на эффективность транспортной логистики?
а) Только увеличивают время доставки.
б) Увеличивают время доставки, улучшают отслеживаемость грузов, сокращают затраты. в) Только улучшают отслеживаемость грузов.
г) Только сокращают затраты.
15. В каких коммерческих операциях могут использоваться беспилотные авиационные системы?
а) Только в космических.
б) В космических, транспортных, медицинских, аграрных, логистических. в) Только в транспортных.
г) Только в медицинских.
16. Какие преимущества предоставляют беспилотные авиационные системы для бизнеса и транспортных компаний?
а) Только сокращение расходов на персонал.
б) Сокращение расходов на персонал, повышение производительности, улучшение безопасности. в) Только повышение производительности.
г) Только улучшение безопасности.
17. Какие вызовы могут возникнуть при интеграции беспилотных авиационных систем в транспортные и коммерческие операции? а) Только ограничения технологий.
б) Ограничения технологий, изменение нормативов, проблемы внедрения. в) Только изменение нормативов.
г) Только проблемы внедрения.
18. Какие основные тенденции в развитии беспилотных авиационных систем смешанного типа наблюдаются в последние годы? а) Только увеличение размеров.
б) Увеличение размеров, улучшение маневренности, разнообразие моделей. в) Только улучшение маневренности.
г) Только разнообразие моделей.
19. Какие факторы ограничивают широкое использование беспилотных авиационных систем в различных отраслях?
а) Только сложность управления.
б) Сложность управления, высокие затраты, регуляторные ограничения.

г) Только регуляторные ограничения.
20. Какие преимущества и недостатки у различных типов беспилотных авиационных систем смешанного типа?
а) Только универсальность.
б) Универсальность, более высокая производительность, более сложное обслуживание. в) Только более высокая производительность.
г) Только более сложное обслуживание.


Вариант №3
1. Какие основные компоненты наземных комплексов необходимы для эффективной эксплуатации беспилотных воздушных судов?
а) Компьютеры, антенны, сенсоры, мониторы, дисплеи. б) Только компьютеры.
в) Только дисплеи и мониторы. г) Только антенны и сенсоры.
2. Какие этапы включает процесс подготовки к эксплуатации беспилотного воздушного судна перед полетом?
а) Обкатка двигателя, проверка систем, планирование маршрута. б) Набор скорости, управление траекторией, снижение скорости. в) Только обкатка двигателя.
г) Только планирование маршрута.
3. Расскажите о процедуре обеспечения взлета и посадки беспилотных воздушных судов.
а) Набор скорости, управление траекторией, снижение скорости. б) Только набор скорости.
в) Только управление траекторией. г) Только снижение скорости.
4. Какие основные компоненты системы управления полетом используются при эксплуатации беспилотных воздушных судов?
а) Джойстики, компьютеры, автопилоты, гироскопы. б) Только компьютеры и гироскопы.
в) Только джойстики. г) Только автопилоты.
5. Какие виды контроля за полетами беспилотных воздушных судов проводятся на этапе подготовки к эксплуатации?
а) Тестирование двигателя, проверка камер, анализаторов, систем навигации. б) Только тестирование двигателя.
в) Только проверка камер. г) Только анализаторов.
6. Какие аспекты безопасности должны учитываться при проектировании и эксплуатации беспилотных авиационных систем?
а) Защита от хакеров, защита от аварий, резервные системы. б) Только защита от хакеров.
в) Только защита от аварий. г) Только резервные системы.
190
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беспилотных авиационных систем?
а) Внутренние компании, FAA, EASA. б) Только FAA.
в) Только внутренние компании. г) Только EASA.
8. Какие стандарты и нормативы используются для обеспечения безопасности беспилотной авиации?
а) ISO 9001, ASTM F38, ICAO.
б) Только ISO 9001. в) Только ASTM F38. г) Только ICAO.
9. Какие основные этапы процесса сертификации беспилотных авиационных систем?
а) Испытания в полете, анализ данных, сертификационные испытания. б) Только испытания в полете.
в) Только анализ данных.
г) Только сертификационные испытания.
10. Как искусственный интеллект используется для улучшения функциональности беспилотных авиационных систем?
а) Для увеличения скорости, повышения точности навигации, анализа данных. б) Только для увеличения скорости.
в) Только для повышения точности навигации. г) Только для анализа данных.
11. Как машинное обучение применяется в развитии беспилотных авиационных систем?
а) Для управления, оптимизации производительности, автоматизации задач. б) Только для управления.
в) Только для оптимизации производительности. г) Только для автоматизации задач.
12. Какие преимущества предоставляют автономные системы в контексте беспилотной авиации?
а) Высокая производительность, автоматизация задач, большая гибкость. б) Только высокая производительность.
в) Только автоматизация задач. г) Только большая гибкость.
13. Какие инновационные технологии помогают в повышении эффективности беспилотных авиационных систем?
а) Интернет вещей (IoT), биометрия, блокчейн, сенсоры. б) Только Интернет вещей (IoT).
в) Только биометрия. г) Только блокчейн.
14. Как беспилотные авиационные системы влияют на эффективность транспортной логистики?
а) Увеличивают время доставки, улучшают отслеживаемость грузов, сокращают затраты. б) Только увеличивают время доставки.
в) Только улучшают отслеживаемость грузов. г) Только сокращают затраты.
7. Какие регулирующие органы отвечают за сертификацию и контроль бе1з9о1пасности
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системы?
а) В космических, транспортных, медицинских, аграрных, логистических. б) Только в космических.
в) Только в транспортных. г) Только в медицинских.
16. Какие преимущества предоставляют беспилотные авиационные системы для бизнеса и транспортных компаний?
а) Сокращение расходов на персонал, повышение производительности, улучшение безопасности. б) Только сокращение расходов на персонал.
в) Только повышение производительности. г) Только улучшение безопасности.
17. Какие вызовы могут возникнуть при интеграции беспилотных авиационных систем в транспортные и коммерческие операции?
а) Ограничения технологий, изменение нормативов, проблемы внедрения. б) Только ограничения технологий.
в) Только изменение нормативов. г) Только проблемы внедрения.
18. Какие основные тенденции в развитии беспилотных авиационных систем смешанного типа наблюдаются в последние годы?
а) Увеличение размеров, улучшение маневренности, разнообразие моделей. б) Только увеличение размеров.
в) Только улучшение маневренности. г) Только разнообразие моделей.
19. Какие факторы ограничивают широкое использование беспилотных авиационных систем в различных отраслях?
а) Сложность управления, высокие затраты, регуляторные ограничения. б) Только сложность управления.
в) Только высокие затраты.
г) Только регуляторные ограничения.
20. Какие преимущества и недостатки у различных типов беспилотных авиационных систем смешанного типа?
а) Универсальность, более высокая производительность, более сложное обслуживание. б) Только универсальность.
в) Только более высокая производительность. г) Только более сложное обслуживание.


Вариант №4
1. Какие основные компоненты наземных комплексов необходимы для эффективной эксплуатации беспилотных воздушных судов? а) Только компьютеры.
б) Только дисплеи и мониторы. в) Только антенны и сенсоры.
г) Компьютеры, антенны, сенсоры, мониторы, дисплеи.
2. Какие этапы включает процесс подготовки к эксплуатации беспилотного воздушного судна перед полетом?
15. В каких коммерческих операциях могут использоваться беспилотные а1в9и2ационные


а) Только обкатка двигателя.
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в) Только планирование маршрута. г) Только проверка систем.
3. Расскажите о процедуре обеспечения взлета и посадки беспилотных воздушных судов. а) Только набор скорости.
б) Набор скорости, управление траекторией, снижение скорости. в) Только управление траекторией.
г) Только снижение скорости.
4. Какие основные компоненты системы управления полетом используются при эксплуатации беспилотных воздушных судов? а) Только джойстики.
б) Джойстики, компьютеры, автопилоты, гироскопы. в) Только автопилоты.
г) Только компьютеры и гироскопы.
5. Какие виды контроля за полетами беспилотных воздушных судов проводятся на этапе подготовки к эксплуатации?
а) Только тестирование двигателя.
б) Тестирование двигателя, проверка камер, анализаторов, систем навигации. в) Только проверка камер.
г) Только анализаторов.
6. Какие аспекты безопасности должны учитываться при проектировании и эксплуатации беспилотных авиационных систем? а) Только защита от хакеров.
б) Защита от хакеров, защита от аварий, резервные системы. в) Только защита от аварий.
г) Только резервные системы.
7. Какие регулирующие органы отвечают за сертификацию и контроль безопасности беспилотных авиационных систем? а) Только внутренние компании.
б) Внутренние компании, FAA, EASA. в) Только FAA.
г) Только EASA.
8. Какие стандарты и нормативы используются для обеспечения безопасности беспилотной авиации?
а) Только ISO 9001.
б) ISO 9001, ASTM F38, ICAO.
в) Только ASTM F38. г) Только ICAO.
9. Какие основные этапы процесса сертификации беспилотных авиационных систем? а) Только испытания в полете.
б) Испытания в полете, анализ данных, сертификационные испытания. в) Только анализ данных.
г) Только сертификационные испытания.
10. Как искусственный интеллект используется для улучшения функциональности беспилотных авиационных систем? а) Только для сбора данных.
б) Только для адаптации к среде. в) Только для принятия решений.
г) Для сбора данных, принятия решений, адаптации к среде.
11. Как машинное обучение применяется в развитии беспилотных авиационных систем? а) Только для управления скоростью.
193
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б) Для управления скоростью, навигации, анализа данных. в) Только для навигации.
г) Только для анализа данных.
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12. Какие преимущества предоставляют автономные системы в контексте беспилотной авиации?
а) Только увеличение затрат.
б) Увеличение затрат, снижение ошибок, повышение производительности. в) Только снижение ошибок.
г) Только повышение производительности.
13. Какие инновационные технологии помогают в повышении эффективности беспилотных авиационных систем? а) Только лазеры.
б) Лазеры, нейросети, дроны. в) Только нейросети.
г) Только дроны.
14. Как беспилотные авиационные системы влияют на эффективность транспортной логистики?
а) Только увеличивают время доставки.
б) Увеличивают время доставки, улучшают отслеживаемость грузов, сокращают затраты. в) Только улучшают отслеживаемость грузов.
г) Только сокращают затраты.
15. В каких коммерческих операциях могут использоваться беспилотные авиационные системы?
а) Только в космических.
б) В космических, транспортных, медицинских, аграрных, логистических. в) Только в транспортных.
г) Только в медицинских.
16. Какие преимущества предоставляют беспилотные авиационные системы для бизнеса и транспортных компаний?
а) Только сокращение расходов на персонал.
б) Сокращение расходов на персонал, повышение производительности, улучшение безопасности. в) Только повышение производительности.
г) Только улучшение безопасности.
17. Какие вызовы могут возникнуть при интеграции беспилотных авиационных систем в транспортные и коммерческие операции?
а) Только ограничения технологий.
б) Ограничения технологий, изменение нормативов, проблемы внедрения. в) Только изменение нормативов.
г) Только проблемы внедрения.
18. Какие основные тенденции в развитии беспилотных авиационных систем смешанного типа наблюдаются в последние годы? а) Только увеличение размеров.
б) Увеличение размеров, улучшение маневренности, разнообразие моделей. в) Только улучшение маневренности.
г) Только разнообразие моделей.
19. Какие факторы ограничивают широкое использование беспилотных авиационных систем в различных отраслях?
а) Только сложность управления.

б) Сложность управления, высокие затраты, регуляторные ограничения. в) Только высокие затраты.
г) Только регуляторные ограничения.
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20. Какие преимущества и недостатки у различных типов беспилотных авиационных систем смешанного типа?
а) Только универсальность.
б) Универсальность, более высокая производительность, более сложное обслуживание. в) Только более высокая производительность.
г) Только более сложное обслуживание.
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Вопросы ко 2-ой рубежной аттестации

1. Какие технические характеристики беспилотных авиаци1о9н6ных систем следует учитывать при работе в экстремальных климатических условиях?
2. Какие особенности имеют беспилотные воздушные суда, предназначенные для полетов в условиях низких температур?
3. Какие факторы влияют на выбор беспилотной авиационной системы для работы в различных регионах с разным рельефом?
4. Какие преимущества имеют многоцелевые беспилотные системы в сравнении с специализированными моделями при адаптации к разным климатическим зонам?
5. Как технические характеристики беспилотных систем могут быть оптимизированы для работы в условиях с высокой влажностью или пыльным воздухом?
6. Какие экологические преимущества имеют беспилотные авиационные системы по сравнению с традиционными воздушными средствами?
7. Каким образом интеграция возобновляемых источников энергии влияет на устойчивость беспилотных авиационных систем?
8. Какие	технологические	разработки	направлены	на	снижение	воздействия беспилотных систем на окружающую среду?
9. Какие меры могут быть приняты для уменьшения экологического следа при эксплуатации и обслуживании беспилотных авиационных систем?
10. Какие принципы эффективного управления энергопотреблением внедряются в беспилотных системах для повышения их экологической эффективности?
11. Какие преимущества предоставляют беспилотные авиационные системы для доставки медицинской помощи в отдаленные районы по сравнению с традиционными методами?
12. Каковы технические и технологические особенности беспилотных систем, которые делают их эффективными для скорой медицинской помощи?
13. Какие препятствия, с которыми сталкиваются беспилотные авиационные системы при доставке медицинской помощи в труднодоступные районы, и как их можно преодолеть?
14. Какие меры безопасности и защиты данных применяются в беспилотных системах при транспортировке медицинских грузов?
15. Какое влияние имеет использование беспилотных систем на сроки и качество предоставления медицинской помощи в отдаленных районах?
16. Какие функции выполняют беспилотные авиационные системы в агрокультурной сфере, и каковы преимущества их использования для мониторинга посевов?
17. Каким	образом	беспилотные	системы	помогают	в	определении	уровня урожайности и управлении сельскохозяйственными процессами?
18. Какие технические возможности позволяют беспилотным авиационным системам эффективно контролировать и управлять сельскохозяйственными угодьями?
19. Какие данные и инструменты используются в беспилотных системах для оптимизации сельскохозяйственных процессов?
20. Какое значение имеет автоматизация и использование искусственного интеллекта в беспилотных системах для агрокультурных целей?



Образец билета ко 2-ой рубежной аттестации
Тестовое задание
по дисциплине МДК.03.01 «Конструкция и летная эксплуатация беспилотных воздушных судов смешанного типа, средств обеспечения взлета и посадки, средств дистанционного
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II-аттестация Вариант №	

ФИО	групп	Дата

	№ вопроса
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ответ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ вопроса
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Ответ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Вариант №1
1. Какие технические характеристики беспилотных авиационных систем следует учитывать при работе в экстремальных климатических условиях?
а) Только максимальная скорость.
б) Максимальная скорость, устойчивость к вибрациям, работа в широком диапазоне температур. в) Только устойчивость к вибрациям.
г) Только работа в широком диапазоне температур.
2. Какие особенности имеют беспилотные воздушные суда, предназначенные для полетов в условиях низких температур?
а) Только увеличенное время полета.
б) Только адаптация систем охлаждения.
в) Только специальные обогревательные системы.
г) Увеличенное время полета, специальные обогревательные системы, адаптация систем охлаждения.
3. Какие факторы влияют на выбор беспилотной авиационной системы для работы в различных регионах с разным рельефом? а) Только максимальная высота полета.
б) Максимальная высота полета, скорость ветра, типы датчиков и радаров. в) Только скорость ветра.
г) Только типы датчиков и радаров.
4. Какие преимущества имеют многоцелевые беспилотные системы в сравнении с специализированными моделями при адаптации к разным климатическим зонам? а) Только легкость маневрирования.
б) Легкость маневрирования, гибкость конфигурации, приспособленность к изменяющимся условиям. в) Только гибкость конфигурации.
г) Только приспособленность к изменяющимся условиям.
5. Как технические характеристики беспилотных систем могут быть оптимизированы для работы в условиях с высокой влажностью или пыльным воздухом? а) Только повышенная мощность двигателя.
б) Повышенная мощность двигателя, защита от влаги и пыли, фильтрация воздуха. в) Только защита от влаги и пыли.
г) Только фильтрация воздуха.
6. Какие экологические преимущества имеют беспилотные авиационные системы по сравнению с традиционными воздушными средствами? а) Только снижение топливных затрат.
управления (пилотирования) и контроля за полетами беспилотных во1з9д7ушных судов»
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Только уменьшение выбросов.
г) Только более точное планирование маршрутов.
7. Каким образом интеграция возобновляемых источников энергии влияет на устойчивость беспилотных авиационных систем?
а) Только увеличение максимальной высоты полета. б) Только продлевание времени полета.
в) Увеличение максимальной высоты полета, продлевание времени полета, снижение экологического следа.
г) Только снижение экологического следа.
8. Какие технологические разработки направлены на снижение воздействия беспилотных систем на окружающую среду?
а) Только использование биоразлагаемых материалов.
б) Использование биоразлагаемых материалов, рециркуляция отработанных деталей, разработка эффективных систем очистки.
в) Только рециркуляция отработанных деталей.
г) Только разработка эффективных систем очистки.
9. Какие меры могут быть приняты для уменьшения экологического следа при эксплуатации и обслуживании беспилотных авиационных систем? а) Только использование электрических двигателей.
б) Использование электрических двигателей, регулярная проверка на утечку топлива, утилизация отработанных деталей.
в) Только регулярная проверка на утечку топлива. г) Только утилизация отработанных деталей.
10. Какие принципы эффективного управления энергопотреблением внедряются в беспилотных системах для повышения их экологической эффективности? а) Только увеличение мощности системы.
б) Увеличение мощности системы, оптимизация энергопотребления, использование регенеративного торможения.
в) Только оптимизация энергопотребления.
г) Только использование регенеративного торможения.
11. Какие преимущества предоставляют беспилотные авиационные системы для доставки медицинской помощи в отдаленные районы по сравнению с традиционными методами? а) Только сокращение времени доставки.
б) Сокращение времени доставки, возможность доставки в труднодоступные районы, предоставление медицинской помощи в кратчайшие сроки.
в) Только возможность доставки в труднодоступные районы.
г) Только предоставление медицинской помощи в кратчайшие сроки.
12. Каковы технические и технологические особенности беспилотных систем, которые делают их эффективными для скорой медицинской помощи? а) Только возможность перевозки больших грузов.
б) Возможность перевозки больших грузов, скорость доставки, мобильность и точность. в) Только скорость доставки.
г) Только мобильность и точность.
13. Какие препятствия, с которыми сталкиваются беспилотные авиационные системы при доставке медицинской помощи в труднодоступные районы, и как их можно преодолеть? а) Только ограниченная вместимость грузовых отсеков.
б) Снижение топливных затрат, уменьшение выбросов, более точное планирова1н9и8е маршрутов. в)
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б) Ограниченная вместимость грузовых отсеков, плохая аэродромная инфрастру1к9т9ура, нестабильные метеоусловия.
в) Только плохая аэродромная инфраструктура. г) Только нестабильные метеоусловия.
14. Какие меры безопасности и защиты данных применяются в беспилотных системах при транспортировке медицинских грузов? а) Только шифрование данных.
б) Шифрование данных, защита от несанкционированного доступа, контроль над маршрутом. в) Только защита от несанкционированного доступа.
г) Только контроль над маршрутом.
15. Какое влияние имеет использование беспилотных систем на сроки и качество предоставления медицинской помощи в отдаленных районах? а) Только сокращение сроков.
б) Сокращение сроков и улучшение качества за счет оперативной доставки, возможность быстрого реагирования на ситуацию.
в) Только улучшение качества за счет оперативной доставки. г) Только возможность быстрого реагирования на ситуацию.
16. Какие функции выполняют беспилотные авиационные системы в агрокультурной сфере, и каковы преимущества их использования для мониторинга посевов? а) Только контроль за влажностью почвы.
б) Контроль за влажностью почвы, оценка зрелости урожая, обнаружение болезней растений. в) Только оценка зрелости урожая.
г) Только обнаружение болезней растений.
17. Каким образом беспилотные системы помогают в определении уровня урожайности и управлении сельскохозяйственными процессами?
а) Только предоставление снимков с высоким разрешением.
б) Предоставление снимков с высоким разрешением, сбор и анализ данных о состоянии посевов, планирование оптимальных методов обработки. в) Только сбор и анализ данных о состоянии посевов.
г) Только планирование оптимальных методов обработки.
18. Какие технические возможности позволяют беспилотным авиационным системам эффективно контролировать и управлять сельскохозяйственными угодьями? а) Только использование геолокационных систем.
б) Использование геолокационных систем, сенсоры для сбора данных, системы картографирования и навигации.
в) Только сенсоры для сбора данных.
г) Только системы картографирования и навигации.
19. Какие данные и инструменты используются в беспилотных системах для оптимизации сельскохозяйственных процессов? а) Только данные о погоде.
б) Данные о погоде, информация о состоянии почвы, аналитика о росте растений. в) Только информация о состоянии почвы.
г) Только аналитика о росте растений.
20. Какое значение имеет автоматизация и использование искусственного интеллекта в беспилотных системах для агрокультурных целей?
а) Только повышение скорости обработки информации.
б) Повышение скорости обработки информации, точное прогнозирование роста урожая, оптимизация затрат и увеличение выхода продукции. в) Только точное прогнозирование роста урожая.
г) Только оптимизация затрат и увеличение выхода продукции.
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Вариант №2
1. Какие технические характеристики беспилотных авиационных систем следует учитывать при работе в экстремальных климатических условиях?
а) Только увеличение мощности системы.
б) Увеличение мощности системы, оптимизация энергопотребления, использование регенеративного торможения.
в) Только оптимизация энергопотребления.
г) Только использование регенеративного торможения.
2. Какие особенности имеют беспилотные воздушные суда, предназначенные для полетов в условиях низких температур?
а) Только отсутствие ледообразования.
б) Отсутствие ледообразования, нагреваемые элементы конструкции, специальные антикоррозийные покрытия.
в) Только нагреваемые элементы конструкции.
г) Только специальные антикоррозийные покрытия.
3. Какие факторы влияют на выбор беспилотной авиационной системы для работы в различных регионах с разным рельефом? а) Только грузоподъемность.
б) Грузоподъемность, скорость, тип двигателя, дальность полета. в) Только тип двигателя.
г) Только дальность полета.
4. Какие преимущества имеют многоцелевые беспилотные системы в сравнении с специализированными моделями при адаптации к разным климатическим зонам? а) Только меньший вес.
б) Меньший вес, универсальность, гибкость в настройке, большая дальность полета. в) Только универсальность.
г) Только большая дальность полета.
5. Как технические характеристики беспилотных систем могут быть оптимизированы для работы в условиях с высокой влажностью или пыльным воздухом? а) Только увеличение количества двигателей.
б) Увеличение количества двигателей, установка специальных фильтров, используемые материалы. в) Только установка специальных фильтров.
г) Только используемые материалы.
6. Какие экологические преимущества имеют беспилотные авиационные системы по сравнению с традиционными воздушными средствами? а) Только меньшее количество выбросов.
б) Меньшее количество выбросов, более эффективное использование топлива, снижение шума. в) Только более эффективное использование топлива.
г) Только снижение шума.
7. Каким образом интеграция возобновляемых источников энергии влияет на устойчивость беспилотных авиационных систем? а) Только уменьшение веса самолета.
б) Уменьшение веса самолета, увеличение дальности полета, более длительное время полета. в) Только увеличение дальности полета.
г) Только более длительное время полета.
8. Какие технологические разработки направлены на снижение воздействия беспилотных систем на окружающую среду?
200
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б) Использование биоразлагаемых материалов, снижение шума, снижение выбросов. в) Только снижение шума.
г) Только снижение выбросов.
9. Какие меры могут быть приняты для уменьшения экологического следа при эксплуатации и обслуживании беспилотных авиационных систем? а) Только использование биотоплива.
б) Использование биотоплива, сортировка отходов, оптимизация маршрутов. в) Только сортировка отходов.
г) Только оптимизация маршрутов.
10. Какие принципы эффективного управления энергопотреблением внедряются в беспилотных системах для повышения их экологической эффективности? а) Только увеличение мощности системы.
б) Увеличение мощности системы, оптимизация энергопотребления, использование регенеративного торможения.
в) Только оптимизация энергопотребления.
г) Только использование регенеративного торможения.
11. Какие преимущества предоставляют беспилотные авиационные системы для доставки медицинской помощи в отдаленные районы по сравнению с традиционными методами? а) Только скорость доставки.
б) Скорость доставки, возможность автоматизации, меньшие затраты на перевозку. в) Только возможность автоматизации.
г) Только меньшие затраты на перевозку.
12. Каковы технические и технологические особенности беспилотных систем, которые делают их эффективными для скорой медицинской помощи?
а) Только возможность проникновения в труднодоступные места.
б) Возможность проникновения в труднодоступные места, быстрый отклик, современное медицинское оборудование. в) Только быстрый отклик.
г) Только современное медицинское оборудование.
13. Какие препятствия, с которыми сталкиваются беспилотные авиационные системы при доставке медицинской помощи в труднодоступные районы, и как их можно преодолеть? а) Только плохие погодные условия.
б) Плохие погодные условия, ограниченная инфраструктура, высокая стоимость технического оборудования.
в) Только ограниченная инфраструктура.
г) Только высокая стоимость технического оборудования.
14. Какие меры безопасности и защиты данных применяются в беспилотных системах при транспортировке медицинских грузов? а) Только шифрование данных.
б) Шифрование данных, использование специализированных контейнеров, биометрическая аутентификация.
в) Только использование специализированных контейнеров. г) Только биометрическая аутентификация.
15. Какое влияние имеет использование беспилотных систем на сроки и качество предоставления медицинской помощи в отдаленных районах? а) Только увеличение сроков.
б) Увеличение сроков, повышение качества обслуживания, возможность оперативной реакции. в) Только повышение качества обслуживания.
г) Только возможность оперативной реакции.
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каковы преимущества их использования для мониторинга посевов? а) Только оценка роста растений.
б) Оценка роста растений, определение степени засухи, управление поливом. в) Только определение степени засухи.
г) Только управление поливом.
17. Каким образом беспилотные системы помогают в определении уровня урожайности и управлении сельскохозяйственными процессами? а) Только сбор данных о посевах.
б) Сбор данных о посевах, проведение анализа, выявление патологий растений. в) Только проведение анализа.
г) Только выявление патологий растений.
18. Какие технические возможности позволяют беспилотным авиационным системам эффективно контролировать и управлять сельскохозяйственными угодьями? а) Только тепловое зондирование.
б) Тепловое зондирование, анализ мультиспектральных данных, точное позиционирование. в) Только анализ мультиспектральных данных.
г) Только точное позиционирование.
19. Какие данные и инструменты используются в беспилотных системах для оптимизации сельскохозяйственных процессов? а) Только данные о погоде.
б) Данные о погоде, информация о состоянии почвы, аналитика о росте растений. в) Только информация о состоянии почвы.
г) Только аналитика о росте растений.
20. Какое значение имеет автоматизация и использование искусственного интеллекта в беспилотных системах для агрокультурных целей?
а) Только повышение скорости обработки информации.
б) Повышение скорости обработки информации, точное прогнозирование роста урожая, оптимизация затрат и увеличение выхода продукции. в) Только точное прогнозирование роста урожая.
г) Только оптимизация затрат и увеличение выхода продукции.


Вариант №3
1. Какие технические характеристики беспилотных авиационных систем следует учитывать при работе в экстремальных климатических условиях?
а) Увеличение мощности системы, оптимизация энергопотребления, использование регенеративного торможения.
б) Только увеличение мощности системы.
в) Только использование регенеративного торможения. г) Только оптимизация энергопотребления.
2. Какие особенности имеют беспилотные воздушные суда, предназначенные для полетов в условиях низких температур?
а) Отсутствие ледообразования, нагреваемые элементы конструкции, специальные антикоррозийные покрытия.
б) Только отсутствие ледообразования.
в) Только нагреваемые элементы конструкции.
г) Только специальные антикоррозийные покрытия.
16. Какие функции выполняют беспилотные авиационные системы в агро2к0у2льтурной сфере, и
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различных регионах с разным рельефом?
а) Грузоподъемность, скорость, тип двигателя, дальность полета. б) Только грузоподъемность.
в) Только тип двигателя.
г) Только дальность полета.
4. Какие преимущества имеют многоцелевые беспилотные системы в сравнении с специализированными моделями при адаптации к разным климатическим зонам? а) Меньший вес, универсальность, гибкость в настройке, большая дальность полета. б) Только меньший вес.
в) Только универсальность.
г) Только большая дальность полета.
5. Как технические характеристики беспилотных систем могут быть оптимизированы для работы в условиях с высокой влажностью или пыльным воздухом?
а) Увеличение количества двигателей, установка специальных фильтров, используемые материалы. б) Только увеличение количества двигателей.
в) Только установка специальных фильтров. г) Только используемые материалы.
6. Какие экологические преимущества имеют беспилотные авиационные системы по сравнению с традиционными воздушными средствами?
а) Меньшее количество выбросов, более эффективное использование топлива, снижение шума. б) Только меньшее количество выбросов.
в) Только более эффективное использование топлива. г) Только снижение шума.
7. Каким образом интеграция возобновляемых источников энергии влияет на устойчивость беспилотных авиационных систем?
а) Уменьшение веса самолета, увеличение дальности полета, более длительное время полета. б) Только уменьшение веса самолета.
в) Только увеличение дальности полета. г) Только более длительное время полета.
8. Какие технологические разработки направлены на снижение воздействия беспилотных систем на окружающую среду?
а) Использование биоразлагаемых материалов, снижение шума, снижение выбросов. б) Только использование биоразлагаемых материалов.
в) Только снижение шума.
г) Только снижение выбросов.
9. Какие меры могут быть приняты для уменьшения экологического следа при эксплуатации и обслуживании беспилотных авиационных систем?
а) Использование биотоплива, сортировка отходов, оптимизация маршрутов. б) Только использование биотоплива.
в) Только сортировка отходов.
г) Только оптимизация маршрутов.
10. Какие принципы эффективного управления энергопотреблением внедряются в беспилотных системах для повышения их экологической эффективности?
а) Увеличение мощности системы, оптимизация энергопотребления, использование регенеративного торможения.
б) Только увеличение мощности системы.
3. Какие факторы влияют на выбор беспилотной авиационной системы д2л0я3работы в
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г) Только оптимизация энергопотребления.
11. Какие преимущества предоставляют беспилотные авиационные системы для доставки медицинской помощи в отдаленные районы по сравнению с традиционными методами? а) Скорость доставки, возможность автоматизации, меньшие затраты на перевозку. б) Только скорость доставки.
в) Только возможность автоматизации. г) Только меньшие затраты на перевозку.
12. Каковы технические и технологические особенности беспилотных систем, которые делают их эффективными для скорой медицинской помощи?
а) Возможность проникновения в труднодоступные места, быстрый отклик, современное медицинское оборудование.
б) Только возможность проникновения в труднодоступные места. в) Только быстрый отклик.
г) Только современное медицинское оборудование.
13. Какие препятствия, с которыми сталкиваются беспилотные авиационные системы при доставке медицинской помощи в труднодоступные районы, и как их можно преодолеть?
а) Плохие погодные условия, ограниченная инфраструктура, высокая стоимость технического оборудования.
б) Только плохие погодные условия.
в) Только ограниченная инфраструктура.
г) Только высокая стоимость технического оборудования.
14. Какие меры безопасности и защиты данных применяются в беспилотных системах при транспортировке медицинских грузов?
а) Шифрование данных, использование специализированных контейнеров, биометрическая аутентификация.
б) Только шифрование данных.
в) Только использование специализированных контейнеров. г) Только биометрическая аутентификация.
15. Какое влияние имеет использование беспилотных систем на сроки и качество предоставления медицинской помощи в отдаленных районах?
а) Увеличение сроков, повышение качества обслуживания, возможность оперативной реакции. б) Только увеличение сроков.
в) Только повышение качества обслуживания. г) Только возможность оперативной реакции.
16. Какие функции выполняют беспилотные авиационные системы в агрокультурной сфере, и каковы преимущества их использования для мониторинга посевов?
а) Оценка роста растений, определение степени засухи, управление поливом. б) Только оценка роста растений.
в) Только определение степени засухи. г) Только управление поливом.
17. Каким образом беспилотные системы помогают в определении уровня урожайности и управлении сельскохозяйственными процессами?
а) Сбор данных о посевах, проведение анализа, выявление патологий растений. б) Только сбор данных о посевах.
в) Только проведение анализа.
г) Только выявление патологий растений.
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в) Только использование регенеративного торможения.
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эффективно контролировать и управлять сельскохозяйственными угодьями?
а) Тепловое зондирование, анализ мультиспектральных данных, точное позиционирование. б) Только тепловое зондирование.
в) Только анализ мультиспектральных данных. г) Только точное позиционирование.
19. Какие данные и инструменты используются в беспилотных системах для оптимизации сельскохозяйственных процессов?
а) Данные о погоде, информация о состоянии почвы, аналитика о росте растений. б) Только данные о погоде.
в) Только информация о состоянии почвы. г) Только аналитика о росте растений.
20. Какое значение имеет автоматизация и использование искусственного интеллекта в беспилотных системах для агрокультурных целей?
а) Только повышение скорости обработки информации.
б) Повышение скорости обработки информации, точное прогнозирование роста урожая, оптимизация затрат и увеличение выхода продукции. в) Только точное прогнозирование роста урожая.
г) Только оптимизация затрат и увеличение выхода продукции.

Вариант №4
1. Какие технические характеристики беспилотных авиационных систем следует учитывать при работе в экстремальных климатических условиях? а) Только увеличение мощности системы.
б) Увеличение мощности системы, оптимизация энергопотребления, использование регенеративного торможения.
в) Только использование регенеративного торможения. г) Только оптимизация энергопотребления.
2. Какие особенности имеют беспилотные воздушные суда, предназначенные для полетов в условиях низких температур?
а) Отсутствие ледообразования, нагреваемые элементы конструкции, специальные антикоррозийные покрытия.
б) Только отсутствие ледообразования.
в) Только нагреваемые элементы конструкции.
г) Только специальные антикоррозийные покрытия.
3. Какие факторы влияют на выбор беспилотной авиационной системы для работы в различных регионах с разным рельефом?
а) Грузоподъемность, скорость, тип двигателя, дальность полета. б) Только грузоподъемность.
в) Только тип двигателя.
г) Только дальность полета.
4. Какие преимущества имеют многоцелевые беспилотные системы в сравнении с специализированными моделями при адаптации к разным климатическим зонам? а) Меньший вес, универсальность, гибкость в настройке, большая дальность полета. б) Только меньший вес.
в) Только универсальность.
г) Только большая дальность полета.
18. Какие технические возможности позволяют беспилотным авиационны2м05системам
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5. Как технические характеристики беспилотных систем могут быть оп20т6имизированы для работы в условиях с высокой влажностью или пыльным воздухом?
а) Увеличение количества двигателей, установка специальных фильтров, используемые материалы. б) Только увеличение количества двигателей.
в) Только установка специальных фильтров. г) Только используемые материалы.
6. Какие экологические преимущества имеют беспилотные авиационные системы по сравнению с традиционными воздушными средствами?
а) Меньшее количество выбросов, более эффективное использование топлива, снижение шума. б) Только меньшее количество выбросов.
в) Только более эффективное использование топлива. г) Только снижение шума.
7. Каким образом интеграция возобновляемых источников энергии влияет на устойчивость беспилотных авиационных систем?
а) Уменьшение веса самолета, увеличение дальности полета, более длительное время полета. б) Только уменьшение веса самолета.
в) Только увеличение дальности полета. г) Только более длительное время полета.
8. Какие технологические разработки направлены на снижение воздействия беспилотных систем на окружающую среду?
а) Использование биоразлагаемых материалов, снижение шума, снижение выбросов. б) Только использование биоразлагаемых материалов.
в) Только снижение шума.
г) Только снижение выбросов.
9. Какие меры могут быть приняты для уменьшения экологического следа при эксплуатации и обслуживании беспилотных авиационных систем?
а) Использование биотоплива, сортировка отходов, оптимизация маршрутов. б) Только использование биотоплива.
в) Только сортировка отходов.
г) Только оптимизация маршрутов.
10. Какие принципы эффективного управления энергопотреблением внедряются в беспилотных системах для повышения их экологической эффективности?
а) Увеличение мощности системы, оптимизация энергопотребления, использование регенеративного торможения.
б) Только увеличение мощности системы.
в) Только использование регенеративного торможения. г) Только оптимизация энергопотребления.
11. Какие преимущества предоставляют беспилотные авиационные системы для доставки медицинской помощи в отдаленные районы по сравнению с традиционными методами? а) Скорость доставки, возможность автоматизации, меньшие затраты на перевозку. б) Только скорость доставки.
в) Только возможность автоматизации. г) Только меньшие затраты на перевозку.
12. Каковы технические и технологические особенности беспилотных систем, которые делают их эффективными для скорой медицинской помощи?
а) Возможность проникновения в труднодоступные места, быстрый отклик, современное медицинское оборудование.
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б) Только возможность проникновения в труднодоступные места. в) Только быстрый отклик.
г) Только современное медицинское оборудование.
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13. Какие препятствия, с которыми сталкиваются беспилотные авиационные системы при доставке медицинской помощи в труднодоступные районы, и как их можно преодолеть? а) Плохие погодные условия, ограниченная инфраструктура, высокая стоимость технического оборудования.
б) Только плохие погодные условия.
в) Только ограниченная инфраструктура.
г) Только высокая стоимость технического оборудования.
14. Какие меры безопасности и защиты данных применяются в беспилотных системах при транспортировке медицинских грузов?
а) Шифрование данных, использование специализированных контейнеров, биометрическая аутентификация.
б) Только шифрование данных.
в) Только использование специализированных контейнеров. г) Только биометрическая аутентификация.
15. Какое влияние имеет использование беспилотных систем на сроки и качество предоставления медицинской помощи в отдаленных районах?
а) Увеличение сроков, повышение качества обслуживания, возможность оперативной реакции. б) Только увеличение сроков.
в) Только повышение качества обслуживания. г) Только возможность оперативной реакции.
16. Какие функции выполняют беспилотные авиационные системы в агрокультурной сфере, и каковы преимущества их использования для мониторинга посевов?
а) Оценка роста растений, определение степени засухи, управление поливом. б) Только оценка роста растений.
в) Только определение степени засухи. г) Только управление поливом.
17. Каким образом беспилотные системы помогают в определении уровня урожайности и управлении сельскохозяйственными процессами?
а) Сбор данных о посевах, проведение анализа, выявление патологий растений. б) Только сбор данных о посевах.
в) Только проведение анализа.
г) Только выявление патологий растений.
18. Какие технические возможности позволяют беспилотным авиационным системам эффективно контролировать и управлять сельскохозяйственными угодьями?
а) Тепловое зондирование, анализ мультиспектральных данных, точное позиционирование. б) Только тепловое зондирование.
в) Только анализ мультиспектральных данных. г) Только точное позиционирование.
19. Какие данные и инструменты используются в беспилотных системах для оптимизации сельскохозяйственных процессов?
а) Данные о погоде, информация о состоянии почвы, аналитика о росте растений. б) Только данные о погоде.
в) Только информация о состоянии почвы. г) Только аналитика о росте растений.

20. Какое значение имеет автоматизация и использование искусст2в0е8нного интеллекта в беспилотных системах для агрокультурных целей?

а) Только повышение скорости обработки информации.
б) Повышение скорости обработки информации, точное прогнозирование роста урожая, оптимизация затрат и увеличение выхода продукции. в) Только точное прогнозирование роста урожая.
г) Только оптимизация затрат и увеличение выхода продукции.


Критерии оценивания рубежной аттестации:

	Количество вопросов
	О
	ценка

	16-20
	5
	
аттестован

	11-15
	4
	

	6-10
	3
	

	0-5
	2
	не аттестован




Аттестован - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 6-20 вопросов.
Не аттестован - выставляется обучающемуся, который ответил менее 5 вопроса.
Отлично - выставляется обучающемуся, ответившему на 16-20 вопросов.
Хорошо - выставляется обучающемуся, ответившему на 11-15 вопросов.
Удовлетворительно - выставляется обучающемуся, ответившему на 6-10 вопросов.

Ключи к тесту
	№ п/п
	Вариант № 1
	Вариант № 2
	Вариант №3
	Вариант №4

	1
	б
	б
	а
	б

	2
	г
	б
	а
	а

	3
	б
	б
	а
	б

	4
	б
	б
	а
	а

	5
	б
	б
	а
	а

	6
	б
	б
	а
	а

	7
	в
	б
	а
	а

	8
	б
	б
	а
	а

	9
	б
	б
	а
	а

	10
	б
	б
	а
	а

	11
	б
	б
	а
	а

	12
	б
	б
	а
	а

	13
	б
	б
	а
	а

	14
	б
	б
	а
	а

	15
	б
	б
	а
	а

	16
	б
	б
	а
	а

	17
	б
	б
	а
	а
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	18
	б
	б
	а
	209	а

	19
	б
	б
	а
	а

	20
	б
	б
	а
	б



Вопросы к экзамену
1. Какие основные компоненты наземных комплексов необходимы для эффективной эксплуатации беспилотных воздушных судов?
2. Какие этапы включает процесс подготовки к эксплуатации беспилотного воздушного судна перед полетом?
3. Расскажите о процедуре обеспечения взлета и посадки беспилотных воздушных судов.
4. Какие	основные	компоненты	системы	управления	полетом	используются	при эксплуатации беспилотных воздушных судов?
5. Какие виды контроля за полетами беспилотных воздушных судов проводятся на этапе подготовки к эксплуатации?
6. Какие аспекты безопасности должны учитываться при проектировании и эксплуатации беспилотных авиационных систем?
7. Какие регулирующие органы отвечают за сертификацию и контроль безопасности беспилотных авиационных систем?
8. Какие стандарты и нормативы используются для обеспечения безопасности беспилотной авиации?
9. Какие основные этапы процесса сертификации беспилотных авиационных систем?
10. Как	искусственный	интеллект	используется для	улучшения функциональности беспилотных авиационных систем?
11. Как машинное обучение применяется в развитии беспилотных авиационных систем?
12. Какие преимущества предоставляют автономные системы в контексте беспилотной авиации?
13. Какие инновационные технологии помогают в повышении эффективности беспилотных авиационных систем?
14. Как беспилотные авиационные системы влияют на эффективность транспортной логистики?
15. В каких коммерческих операциях могут использоваться беспилотные авиационные системы?
16. Какие преимущества предоставляют беспилотные авиационные системы для бизнеса и транспортных компаний?
17. Какие вызовы могут возникнуть при интеграции беспилотных авиационных систем в транспортные и коммерческие операции?
18. Какие основные тенденции в развитии беспилотных авиационных систем смешанного типа наблюдаются в последние годы?
19. Какие факторы ограничивают широкое использование беспилотных авиационных систем в различных отраслях?
20. Какие преимущества и недостатки у различных типов беспилотных авиационных систем смешанного типа?
21. Какие технические характеристики беспилотных авиационных систем следует учитывать при работе в экстремальных климатических условиях?
22. Какие особенности имеют беспилотные воздушные суда, предназначенные для полетов в условиях низких температур?
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23. Какие факторы влияют на выбор беспилотной авиационной различных регионах с разным рельефом?

2с1и0стемы для работы в
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24. Какие преимущества имеют многоцелевые беспилотные системы в сравнении с специализированными моделями при адаптации к разным климатическим зонам?
25. Как технические характеристики беспилотных систем могут быть оптимизированы для работы в условиях с высокой влажностью или пыльным воздухом?
26. Какие экологические преимущества имеют беспилотные авиационные системы по сравнению с традиционными воздушными средствами?
27. Каким образом интеграция возобновляемых источников энергии влияет на устойчивость беспилотных авиационных систем?
28. Какие технологические разработки направлены на снижение воздействия беспилотных систем на окружающую среду?
29. Какие меры могут быть приняты для уменьшения экологического следа при эксплуатации и обслуживании беспилотных авиационных систем?
30. Какие	принципы	эффективного	управления	энергопотреблением	внедряются	в беспилотных системах для повышения их экологической эффективности?
31. Какие преимущества предоставляют беспилотные авиационные системы для доставки медицинской помощи в отдаленные районы по сравнению с традиционными методами?
32. Каковы технические и технологические особенности беспилотных систем, которые делают их эффективными для скорой медицинской помощи?
33. Какие препятствия, с которыми сталкиваются беспилотные авиационные системы при доставке медицинской помощи в труднодоступные районы, и как их можно преодолеть?
34. Какие меры безопасности и защиты данных применяются в беспилотных системах при транспортировке медицинских грузов?
35. Какое	влияние	имеет	использование	беспилотных	систем	на	сроки	и	качество предоставления медицинской помощи в отдаленных районах?
36. Какие функции выполняют беспилотные авиационные системы в агрокультурной сфере, и каковы преимущества их использования для мониторинга посевов?
37. Каким образом беспилотные системы помогают в определении уровня урожайности и управлении сельскохозяйственными процессами?
38. Какие технические возможности позволяют беспилотным авиационным системам эффективно контролировать и управлять сельскохозяйственными угодьями?
39. Какие данные и инструменты используются в беспилотных системах для оптимизации сельскохозяйственных процессов?
40. Какое значение имеет автоматизация и использование искусственного интеллекта в беспилотных системах для агрокультурных целей?
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Вариант №1
1. Какие основные компоненты наземных комплексов необходимы для эффективной эксплуатации беспилотных воздушных судов? а) Только наземные станции для зарядки.
б) Наземные станции для зарядки, контрольно-измерительные пункты, центры диспетчеризации. в) Только центры диспетчеризации.
г) Только контрольно-измерительные пункты.
2. Какие этапы включает процесс подготовки к эксплуатации беспилотного воздушного судна перед полетом?
а) Проверка электроснабжения, обслуживание двигателя, проверка бортовых систем. б) Только проверка электроснабжения.
в) Только проверка бортовых систем. г) Только обслуживание двигателя.
3. Расскажите о процедуре обеспечения взлета и посадки беспилотных воздушных судов. а) Только передача команд.
б) Проверка систем, взлет, полет, посадка. в) Только взлет и посадка.
г) Только полет.
4. Какие основные компоненты системы управления полетом используются при эксплуатации беспилотных воздушных судов? а) Только GPS.
б) GPS, автопилот, системы стабилизации, ИИ. в) Только автопилот.
г) Только системы стабилизации.
5. Какие виды контроля за полетами беспилотных воздушных судов проводятся на этапе подготовки к эксплуатации? а) Только визуальный осмотр.
б) Визуальный осмотр, испытания на стенде, проверка систем. в) Только проверка систем.
г) Только испытания на стенде.
6. Какие аспекты безопасности должны учитываться при проектировании и эксплуатации беспилотных авиационных систем? а) Только защита данных.
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г) Только защита от несанкционированного доступа.
7. Какие регулирующие органы отвечают за сертификацию и контроль безопасности беспилотных авиационных систем? а) Только ICAO.
б) Только национальные агентства по авиации.
в) ICAO, FAA, EASA, национальные агентства по авиации. г) Только FAA.
8. Какие стандарты и нормативы используются для обеспечения безопасности беспилотной авиации?
а) Только ISO.
б) ISO, ASTM, RTCA, ICAO, национальные нормативы. в) Только ASTM.
г) Только RTCA.
9. Какие основные этапы процесса сертификации беспилотных авиационных систем? а) Только проведение испытаний.
б) Подготовка документации, проведение испытаний, получение сертификата, постоянный контроль. в) Только получение сертификата.
г) Только подготовка документации.
10. Как искусственный интеллект используется для улучшения функциональности беспилотных авиационных систем? а) Только для борьбы с авариями.
б) Для борьбы с авариями, анализа данных, улучшения автономности. в) Только для анализа данных.
г) Только для улучшения автономности.
11. Как машинное обучение применяется в развитии беспилотных авиационных систем?
а) Только для улучшения производительности.
б) Для улучшения производительности, оптимизации систем, предсказания поведения. в) Только для оптимизации систем.
г) Только для предсказания поведения.
12. Какие преимущества предоставляют автономные системы в контексте беспилотной авиации?
а) Только снижение стоимости.
б) Снижение стоимости, повышенная эффективность, уменьшение рисков для человека. в) Только повышенная эффективность.
г) Только уменьшение рисков для человека.
13. Какие инновационные технологии помогают в повышении эффективности беспилотных авиационных систем?
а) Только технологии связи.
б) Технологии связи, обработки больших данных, датчиков, нанотехнологии. в) Только обработка больших данных.
г) Только датчики.
14. Как беспилотные авиационные системы влияют на эффективность транспортной логистики?
а) Увеличение времени доставки, снижение стоимости, увеличение грузоподъемности. б) Только увеличение времени доставки.
в) Только снижение стоимости.
г) Только увеличение грузоподъемности.
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системы?
а) Только в транспорте.
б) В транспорте, сельском хозяйстве, медицине, инфраструктуре. в) Только в сельском хозяйстве.
г) Только в медицине.
16. Какие преимущества предоставляют беспилотные авиационные системы для бизнеса и транспортных компаний?
а) Только сокращение персонала.
б) Сокращение персонала, оптимизация логистики, расширение возможностей бизнеса. в) Только оптимизация логистики.
г) Только расширение возможностей бизнеса.
17. Какие вызовы могут возникнуть при интеграции беспилотных авиационных систем в транспортные и коммерческие операции? а) Только технические проблемы.
б) Технические проблемы, регуляторные ограничения, общественное доверие, кадровые проблемы. в) Только регуляторные ограничения.
г) Только общественное доверие.
18. Какие основные тенденции в развитии беспилотных авиационных систем смешанного типа наблюдаются в последние годы?
а) Только повышение производительности.
б) Повышение производительности, улучшение ИИ, увеличение автономности. в) Только улучшение ИИ.
г) Только увеличение автономности.
19. Какие факторы ограничивают широкое использование беспилотных авиационных систем в различных отраслях?
а) Только высокие затраты.
б) Высокие затраты, регуляторные ограничения, сложность внедрения технологий. в) Только регуляторные ограничения.
г) Только сложность внедрения технологий.
20. Какие преимущества и недостатки у различных типов беспилотных авиационных систем смешанного типа?
а) Только универсальность.
б) Универсальность, более высокая производительность, более сложное обслуживание. в) Только более высокая производительность.
г) Только более сложное обслуживание.
21. Какие технические характеристики беспилотных авиационных систем следует учитывать при работе в экстремальных климатических условиях? а) Только максимальная скорость.
б) Максимальная скорость, устойчивость к вибрациям, работа в широком диапазоне температур. в) Только устойчивость к вибрациям.
г) Только работа в широком диапазоне температур.
22. Какие особенности имеют беспилотные воздушные суда, предназначенные для полетов в условиях низких температур?
а) Только увеличенное время полета.
б) Только адаптация систем охлаждения.
в) Только специальные обогревательные системы.
г) Увеличенное время полета, специальные обогревательные системы, адаптация систем охлаждения.
15. В каких коммерческих операциях могут использоваться беспилотные а2в1и3ационные
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различных регионах с разным рельефом? а) Только максимальная высота полета. б) Максимальная высота полета, скорость ветра, типы датчиков и радаров. в) Только скорость ветра.
г) Только типы датчиков и радаров.
24. Какие преимущества имеют многоцелевые беспилотные системы в сравнении с специализированными моделями при адаптации к разным климатическим зонам? а) Только легкость маневрирования.
б) Легкость маневрирования, гибкость конфигурации, приспособленность к изменяющимся условиям. в) Только гибкость конфигурации.
г) Только приспособленность к изменяющимся условиям.
25. Как технические характеристики беспилотных систем могут быть оптимизированы для работы в условиях с высокой влажностью или пыльным воздухом? а) Только повышенная мощность двигателя.
б) Повышенная мощность двигателя, защита от влаги и пыли, фильтрация воздуха. в) Только защита от влаги и пыли.
г) Только фильтрация воздуха.
26. Какие экологические преимущества имеют беспилотные авиационные системы по сравнению с традиционными воздушными средствами? а) Только снижение топливных затрат.
б) Снижение топливных затрат, уменьшение выбросов, более точное планирование маршрутов. в) Только уменьшение выбросов.
г) Только более точное планирование маршрутов.
27. Каким образом интеграция возобновляемых источников энергии влияет на устойчивость беспилотных авиационных систем?
а) Только увеличение максимальной высоты полета. б) Только продлевание времени полета.
в) Увеличение максимальной высоты полета, продлевание времени полета, снижение экологического следа.
г) Только снижение экологического следа.
28. Какие технологические разработки направлены на снижение воздействия беспилотных систем на окружающую среду?
а) Только использование биоразлагаемых материалов.
б) Использование биоразлагаемых материалов, рециркуляция отработанных деталей, разработка эффективных систем очистки.
в) Только рециркуляция отработанных деталей.
г) Только разработка эффективных систем очистки.
29. Какие меры могут быть приняты для уменьшения экологического следа при эксплуатации и обслуживании беспилотных авиационных систем? а) Только использование электрических двигателей.
б) Использование электрических двигателей, регулярная проверка на утечку топлива, утилизация отработанных деталей.
в) Только регулярная проверка на утечку топлива. г) Только утилизация отработанных деталей.
30. Какие принципы эффективного управления энергопотреблением внедряются в беспилотных системах для повышения их экологической эффективности? а) Только увеличение мощности системы.
23. Какие факторы влияют на выбор беспилотной авиационной системы д2л1я4работы в
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торможения.
в) Только оптимизация энергопотребления.
г) Только использование регенеративного торможения.
31. Какие преимущества предоставляют беспилотные авиационные системы для доставки медицинской помощи в отдаленные районы по сравнению с традиционными методами? а) Только сокращение времени доставки.
б) Сокращение времени доставки, возможность доставки в труднодоступные районы, предоставление медицинской помощи в кратчайшие сроки.
в) Только возможность доставки в труднодоступные районы.
г) Только предоставление медицинской помощи в кратчайшие сроки.
32. Каковы технические и технологические особенности беспилотных систем, которые делают их эффективными для скорой медицинской помощи? а) Только возможность перевозки больших грузов.
б) Возможность перевозки больших грузов, скорость доставки, мобильность и точность. в) Только скорость доставки.
г) Только мобильность и точность.
33. Какие препятствия, с которыми сталкиваются беспилотные авиационные системы при доставке медицинской помощи в труднодоступные районы, и как их можно преодолеть? а) Только ограниченная вместимость грузовых отсеков.
б) Ограниченная вместимость грузовых отсеков, плохая аэродромная инфраструктура, нестабильные метеоусловия.
в) Только плохая аэродромная инфраструктура. г) Только нестабильные метеоусловия.
34. Какие меры безопасности и защиты данных применяются в беспилотных системах при транспортировке медицинских грузов? а) Только шифрование данных.
б) Шифрование данных, защита от несанкционированного доступа, контроль над маршрутом. в) Только защита от несанкционированного доступа.
г) Только контроль над маршрутом.
35. Какое влияние имеет использование беспилотных систем на сроки и качество предоставления медицинской помощи в отдаленных районах? а) Только сокращение сроков.
б) Сокращение сроков и улучшение качества за счет оперативной доставки, возможность быстрого реагирования на ситуацию.
в) Только улучшение качества за счет оперативной доставки. г) Только возможность быстрого реагирования на ситуацию.
36. Какие функции выполняют беспилотные авиационные системы в агрокультурной сфере, и каковы преимущества их использования для мониторинга посевов? а) Только контроль за влажностью почвы.
б) Контроль за влажностью почвы, оценка зрелости урожая, обнаружение болезней растений. в) Только оценка зрелости урожая.
г) Только обнаружение болезней растений.
37. Каким образом беспилотные системы помогают в определении уровня урожайности и управлении сельскохозяйственными процессами?
а) Только предоставление снимков с высоким разрешением.
б) Предоставление снимков с высоким разрешением, сбор и анализ данных о состоянии посевов, планирование оптимальных методов обработки. в) Только сбор и анализ данных о состоянии посевов.
б) Увеличение мощности системы, оптимизация энергопотребления, использова2н1и5е регенеративного
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38. Какие технические возможности позволяют беспилотным авиационным системам эффективно контролировать и управлять сельскохозяйственными угодьями? а) Только использование геолокационных систем.
б) Использование геолокационных систем, сенсоры для сбора данных, системы картографирования и навигации.
в) Только сенсоры для сбора данных.
г) Только системы картографирования и навигации.
39. Какие данные и инструменты используются в беспилотных системах для оптимизации сельскохозяйственных процессов? а) Только данные о погоде.
б) Данные о погоде, информация о состоянии почвы, аналитика о росте растений. в) Только информация о состоянии почвы.
г) Только аналитика о росте растений.
40. Какое значение имеет автоматизация и использование искусственного интеллекта в беспилотных системах для агрокультурных целей?
а) Только повышение скорости обработки информации.
б) Повышение скорости обработки информации, точное прогнозирование роста урожая, оптимизация затрат и увеличение выхода продукции. в) Только точное прогнозирование роста урожая.
г) Только оптимизация затрат и увеличение выхода продукции.


Вариант №2
1. Какие основные компоненты наземных комплексов необходимы для эффективной эксплуатации беспилотных воздушных судов? а) Только компьютеры.
б) Компьютеры, антенны, сенсоры, мониторы, дисплеи. в) Только антенны и сенсоры.
г) Только дисплеи и мониторы.
2. Какие этапы включает процесс подготовки к эксплуатации беспилотного воздушного судна перед полетом?
а) Только обкатка двигателя.
б) Обкатка двигателя, проверка систем, планирование маршрута. в) Только планирование маршрута.
г) Только проверка систем.
3. Расскажите о процедуре обеспечения взлета и посадки беспилотных воздушных судов. а) Только набор скорости.
б) Набор скорости, управление траекторией, снижение скорости. в) Только управление траекторией.
г) Только снижение скорости.
4. Какие основные компоненты системы управления полетом используются при эксплуатации беспилотных воздушных судов? а) Только джойстики.
б) Джойстики, компьютеры, автопилоты, гироскопы. в) Только автопилоты.
г) Только компьютеры и гироскопы.
5. Какие виды контроля за полетами беспилотных воздушных судов проводятся на этапе подготовки к эксплуатации?
а) Только тестирование двигателя.
216
г) Только планирование оптимальных методов обработки.
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проверка камер.
г) Только анализаторов.
6. Какие аспекты безопасности должны учитываться при проектировании и эксплуатации беспилотных авиационных систем? а) Только защита от хакеров.
б) Защита от хакеров, защита от аварий, резервные системы. в) Только защита от аварий.
г) Только резервные системы.
7. Какие регулирующие органы отвечают за сертификацию и контроль безопасности беспилотных авиационных систем? а) Только внутренние компании.
б) Внутренние компании, FAA, EASA. в) Только FAA.
г) Только EASA.
8. Какие стандарты и нормативы используются для обеспечения безопасности беспилотной авиации?
а) Только ISO 9001.
б) ISO 9001, ASTM F38, ICAO.
в) Только ASTM F38. г) Только ICAO.
9. Какие основные этапы процесса сертификации беспилотных авиационных систем? а) Только испытания в полете.
б) Испытания в полете, анализ данных, сертификационные испытания. в) Только анализ данных.
г) Только сертификационные испытания.
10. Как искусственный интеллект используется для улучшения функциональности беспилотных авиационных систем? а) Только для увеличения скорости.
б) Для увеличения скорости, повышения точности навигации, анализа данных. в) Только для повышения точности навигации.
г) Только для анализа данных.
11. Как машинное обучение применяется в развитии беспилотных авиационных систем? а) Только для управления.
б) Для управления, оптимизации производительности, автоматизации задач. в) Только для оптимизации производительности.
г) Только для автоматизации задач.
12. Какие преимущества предоставляют автономные системы в контексте беспилотной авиации?
а) Только высокая производительность.
б) Высокая производительность, автоматизация задач, большая гибкость. в) Только автоматизация задач.
г) Только большая гибкость.
13. Какие инновационные технологии помогают в повышении эффективности беспилотных авиационных систем?
а) Только Интернет вещей (IoT).
б) Интернет вещей (IoT), биометрия, блокчейн, сенсоры. в) Только биометрия.
г) Только блокчейн.
б) Тестирование двигателя, проверка камер, анализаторов, систем навигации. в)2Т1о7лько
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логистики?
а) Только увеличивают время доставки.
б) Увеличивают время доставки, улучшают отслеживаемость грузов, сокращают затраты. в) Только улучшают отслеживаемость грузов.
г) Только сокращают затраты.
15. В каких коммерческих операциях могут использоваться беспилотные авиационные системы?
а) Только в космических.
б) В космических, транспортных, медицинских, аграрных, логистических. в) Только в транспортных.
г) Только в медицинских.
16. Какие преимущества предоставляют беспилотные авиационные системы для бизнеса и транспортных компаний?
а) Только сокращение расходов на персонал.
б) Сокращение расходов на персонал, повышение производительности, улучшение безопасности. в) Только повышение производительности.
г) Только улучшение безопасности.
17. Какие вызовы могут возникнуть при интеграции беспилотных авиационных систем в транспортные и коммерческие операции? а) Только ограничения технологий.
б) Ограничения технологий, изменение нормативов, проблемы внедрения. в) Только изменение нормативов.
г) Только проблемы внедрения.
18. Какие основные тенденции в развитии беспилотных авиационных систем смешанного типа наблюдаются в последние годы? а) Только увеличение размеров.
б) Увеличение размеров, улучшение маневренности, разнообразие моделей. в) Только улучшение маневренности.
г) Только разнообразие моделей.
19. Какие факторы ограничивают широкое использование беспилотных авиационных систем в различных отраслях?
а) Только сложность управления.
б) Сложность управления, высокие затраты, регуляторные ограничения. в) Только высокие затраты.
г) Только регуляторные ограничения.
20. Какие преимущества и недостатки у различных типов беспилотных авиационных систем смешанного типа?
а) Только универсальность.
б) Универсальность, более высокая производительность, более сложное обслуживание. в) Только более высокая производительность.
г) Только более сложное обслуживание.
21. Какие технические характеристики беспилотных авиационных систем следует учитывать при работе в экстремальных климатических условиях? а) Только увеличение мощности системы.
б) Увеличение мощности системы, оптимизация энергопотребления, использование регенеративного торможения.
в) Только оптимизация энергопотребления.
г) Только использование регенеративного торможения.
14. Как беспилотные авиационные системы влияют на эффективность тра2н1с8портной
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22. Какие особенности имеют беспилотные воздушные суда, предназначенн2ы19е для полетов в условиях низких температур?
а) Только отсутствие ледообразования.
б) Отсутствие ледообразования, нагреваемые элементы конструкции, специальные антикоррозийные покрытия.
в) Только нагреваемые элементы конструкции.
г) Только специальные антикоррозийные покрытия.
23. Какие факторы влияют на выбор беспилотной авиационной системы для работы в различных регионах с разным рельефом? а) Только грузоподъемность.
б) Грузоподъемность, скорость, тип двигателя, дальность полета. в) Только тип двигателя.
г) Только дальность полета.
24. Какие преимущества имеют многоцелевые беспилотные системы в сравнении с специализированными моделями при адаптации к разным климатическим зонам? а) Только меньший вес.
б) Меньший вес, универсальность, гибкость в настройке, большая дальность полета. в) Только универсальность.
г) Только большая дальность полета.
25. Как технические характеристики беспилотных систем могут быть оптимизированы для работы в условиях с высокой влажностью или пыльным воздухом? а) Только увеличение количества двигателей.
б) Увеличение количества двигателей, установка специальных фильтров, используемые материалы. в) Только установка специальных фильтров.
г) Только используемые материалы.
26. Какие экологические преимущества имеют беспилотные авиационные системы по сравнению с традиционными воздушными средствами? а) Только меньшее количество выбросов.
б) Меньшее количество выбросов, более эффективное использование топлива, снижение шума. в) Только более эффективное использование топлива.
г) Только снижение шума.
27. Каким образом интеграция возобновляемых источников энергии влияет на устойчивость беспилотных авиационных систем? а) Только уменьшение веса самолета.
б) Уменьшение веса самолета, увеличение дальности полета, более длительное время полета. в) Только увеличение дальности полета.
г) Только более длительное время полета.
28. Какие технологические разработки направлены на снижение воздействия беспилотных систем на окружающую среду?
а) Только использование биоразлагаемых материалов.
б) Использование биоразлагаемых материалов, снижение шума, снижение выбросов. в) Только снижение шума.
г) Только снижение выбросов.
29. Какие меры могут быть приняты для уменьшения экологического следа при эксплуатации и обслуживании беспилотных авиационных систем? а) Только использование биотоплива.
б) Использование биотоплива, сортировка отходов, оптимизация маршрутов. в) Только сортировка отходов.
г) Только оптимизация маршрутов.
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30. Какие принципы эффективного управления энергопотреблением внедр2я2ю0 тся в беспилотных системах для повышения их экологической эффективности? а) Только увеличение мощности системы.
б) Увеличение мощности системы, оптимизация энергопотребления, использование регенеративного торможения.
в) Только оптимизация энергопотребления.
г) Только использование регенеративного торможения.
31. Какие преимущества предоставляют беспилотные авиационные системы для доставки медицинской помощи в отдаленные районы по сравнению с традиционными методами? а) Только скорость доставки.
б) Скорость доставки, возможность автоматизации, меньшие затраты на перевозку. в) Только возможность автоматизации.
г) Только меньшие затраты на перевозку.
32. Каковы технические и технологические особенности беспилотных систем, которые делают их эффективными для скорой медицинской помощи?
а) Только возможность проникновения в труднодоступные места.
б) Возможность проникновения в труднодоступные места, быстрый отклик, современное медицинское оборудование. в) Только быстрый отклик.
г) Только современное медицинское оборудование.
33. Какие препятствия, с которыми сталкиваются беспилотные авиационные системы при доставке медицинской помощи в труднодоступные районы, и как их можно преодолеть? а) Только плохие погодные условия.
б) Плохие погодные условия, ограниченная инфраструктура, высокая стоимость технического оборудования.
в) Только ограниченная инфраструктура.
г) Только высокая стоимость технического оборудования.
34. Какие меры безопасности и защиты данных применяются в беспилотных системах при транспортировке медицинских грузов? а) Только шифрование данных.
б) Шифрование данных, использование специализированных контейнеров, биометрическая аутентификация.
в) Только использование специализированных контейнеров. г) Только биометрическая аутентификация.
35. Какое влияние имеет использование беспилотных систем на сроки и качество предоставления медицинской помощи в отдаленных районах? а) Только увеличение сроков.
б) Увеличение сроков, повышение качества обслуживания, возможность оперативной реакции. в) Только повышение качества обслуживания.
г) Только возможность оперативной реакции.
36. Какие функции выполняют беспилотные авиационные системы в агрокультурной сфере, и каковы преимущества их использования для мониторинга посевов? а) Только оценка роста растений.
б) Оценка роста растений, определение степени засухи, управление поливом. в) Только определение степени засухи.
г) Только управление поливом.
37. Каким образом беспилотные системы помогают в определении уровня урожайности и управлении сельскохозяйственными процессами? а) Только сбор данных о посевах.
б) Сбор данных о посевах, проведение анализа, выявление патологий растений. в) Только проведение анализа.
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38. Какие технические возможности позволяют беспилотным авиационным системам эффективно контролировать и управлять сельскохозяйственными угодьями? а) Только тепловое зондирование.
б) Тепловое зондирование, анализ мультиспектральных данных, точное позиционирование. в) Только анализ мультиспектральных данных.
г) Только точное позиционирование.
39. Какие данные и инструменты используются в беспилотных системах для оптимизации сельскохозяйственных процессов? а) Только данные о погоде.
б) Данные о погоде, информация о состоянии почвы, аналитика о росте растений. в) Только информация о состоянии почвы.
г) Только аналитика о росте растений.
40. Какое значение имеет автоматизация и использование искусственного интеллекта в беспилотных системах для агрокультурных целей?
а) Только повышение скорости обработки информации.
б) Повышение скорости обработки информации, точное прогнозирование роста урожая, оптимизация затрат и увеличение выхода продукции. в) Только точное прогнозирование роста урожая.
г) Только оптимизация затрат и увеличение выхода продукции.


Вариант №3
1. Какие основные компоненты наземных комплексов необходимы для эффективной эксплуатации беспилотных воздушных судов?
а) Компьютеры, антенны, сенсоры, мониторы, дисплеи. б) Только компьютеры.
в) Только дисплеи и мониторы. г) Только антенны и сенсоры.
2. Какие этапы включает процесс подготовки к эксплуатации беспилотного воздушного судна перед полетом?
а) Обкатка двигателя, проверка систем, планирование маршрута. б) Набор скорости, управление траекторией, снижение скорости. в) Только обкатка двигателя.
г) Только планирование маршрута.
3. Расскажите о процедуре обеспечения взлета и посадки беспилотных воздушных судов.
а) Набор скорости, управление траекторией, снижение скорости. б) Только набор скорости.
в) Только управление траекторией. г) Только снижение скорости.
4. Какие основные компоненты системы управления полетом используются при эксплуатации беспилотных воздушных судов?
а) Джойстики, компьютеры, автопилоты, гироскопы. б) Только компьютеры и гироскопы.
в) Только джойстики. г) Только автопилоты.
5. Какие виды контроля за полетами беспилотных воздушных судов проводятся на этапе подготовки к эксплуатации?
221
г) Только выявление патологий растений.
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б) Только тестирование двигателя. в) Только проверка камер.
г) Только анализаторов.
6. Какие аспекты безопасности должны учитываться при проектировании и эксплуатации беспилотных авиационных систем?
а) Защита от хакеров, защита от аварий, резервные системы. б) Только защита от хакеров.
в) Только защита от аварий. г) Только резервные системы.
7. Какие регулирующие органы отвечают за сертификацию и контроль безопасности беспилотных авиационных систем?
а) Внутренние компании, FAA, EASA. б) Только FAA.
в) Только внутренние компании. г) Только EASA.
8. Какие стандарты и нормативы используются для обеспечения безопасности беспилотной авиации?
а) ISO 9001, ASTM F38, ICAO.
б) Только ISO 9001. в) Только ASTM F38. г) Только ICAO.
9. Какие основные этапы процесса сертификации беспилотных авиационных систем?
а) Испытания в полете, анализ данных, сертификационные испытания. б) Только испытания в полете.
в) Только анализ данных.
г) Только сертификационные испытания.
10. Как искусственный интеллект используется для улучшения функциональности беспилотных авиационных систем?
а) Для увеличения скорости, повышения точности навигации, анализа данных. б) Только для увеличения скорости.
в) Только для повышения точности навигации.
г) Только для анализа данных. 11. Как машинное обучение применяется в развитии беспилотных авиационных систем?
а) Для управления, оптимизации производительности, автоматизации задач. б) Только для управления.
в) Только для оптимизации производительности. г) Только для автоматизации задач.
12. Какие преимущества предоставляют автономные системы в контексте беспилотной авиации?
а) Высокая производительность, автоматизация задач, большая гибкость. б) Только высокая производительность.
в) Только автоматизация задач. г) Только большая гибкость.
13. Какие инновационные технологии помогают в повышении эффективности беспилотных авиационных систем?
222
а) Тестирование двигателя, проверка камер, анализаторов, систем навигации.
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б) Только Интернет вещей (IoT). в) Только биометрия.
г) Только блокчейн.
14. Как беспилотные авиационные системы влияют на эффективность транспортной логистики?
а) Увеличивают время доставки, улучшают отслеживаемость грузов, сокращают затраты. б) Только увеличивают время доставки.
в) Только улучшают отслеживаемость грузов. г) Только сокращают затраты.
15. В каких коммерческих операциях могут использоваться беспилотные авиационные системы?
а) В космических, транспортных, медицинских, аграрных, логистических. б) Только в космических.
в) Только в транспортных. г) Только в медицинских.
16. Какие преимущества предоставляют беспилотные авиационные системы для бизнеса и транспортных компаний?
а) Сокращение расходов на персонал, повышение производительности, улучшение безопасности. б) Только сокращение расходов на персонал.
в) Только повышение производительности. г) Только улучшение безопасности.
17. Какие вызовы могут возникнуть при интеграции беспилотных авиационных систем в транспортные и коммерческие операции?
а) Ограничения технологий, изменение нормативов, проблемы внедрения. б) Только ограничения технологий.
в) Только изменение нормативов. г) Только проблемы внедрения.
18. Какие основные тенденции в развитии беспилотных авиационных систем смешанного типа наблюдаются в последние годы?
а) Увеличение размеров, улучшение маневренности, разнообразие моделей. б) Только увеличение размеров.
в) Только улучшение маневренности. г) Только разнообразие моделей.
19. Какие факторы ограничивают широкое использование беспилотных авиационных систем в различных отраслях?
а) Сложность управления, высокие затраты, регуляторные ограничения. б) Только сложность управления.
в) Только высокие затраты.
г) Только регуляторные ограничения.
20. Какие преимущества и недостатки у различных типов беспилотных авиационных систем смешанного типа?
а) Универсальность, более высокая производительность, более сложное обслуживание. б) Только универсальность.
в) Только более высокая производительность. г) Только более сложное обслуживание.
223
а) Интернет вещей (IoT), биометрия, блокчейн, сенсоры.
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при работе в экстремальных климатических условиях?
а) Увеличение мощности системы, оптимизация энергопотребления, использование регенеративного торможения.
б) Только увеличение мощности системы.
в) Только использование регенеративного торможения. г) Только оптимизация энергопотребления.
22. Какие особенности имеют беспилотные воздушные суда, предназначенные для полетов в условиях низких температур?
а) Отсутствие ледообразования, нагреваемые элементы конструкции, специальные антикоррозийные покрытия.
б) Только отсутствие ледообразования.
в) Только нагреваемые элементы конструкции.
г) Только специальные антикоррозийные покрытия.
23. Какие факторы влияют на выбор беспилотной авиационной системы для работы в различных регионах с разным рельефом?
а) Грузоподъемность, скорость, тип двигателя, дальность полета. б) Только грузоподъемность.
в) Только тип двигателя.
г) Только дальность полета.
24. Какие преимущества имеют многоцелевые беспилотные системы в сравнении с специализированными моделями при адаптации к разным климатическим зонам? а) Меньший вес, универсальность, гибкость в настройке, большая дальность полета. б) Только меньший вес.
в) Только универсальность.
г) Только большая дальность полета.
25. Как технические характеристики беспилотных систем могут быть оптимизированы для работы в условиях с высокой влажностью или пыльным воздухом?
а) Увеличение количества двигателей, установка специальных фильтров, используемые материалы. б) Только увеличение количества двигателей.
в) Только установка специальных фильтров. г) Только используемые материалы.
26. Какие экологические преимущества имеют беспилотные авиационные системы по сравнению с традиционными воздушными средствами?
а) Меньшее количество выбросов, более эффективное использование топлива, снижение шума. б) Только меньшее количество выбросов.
в) Только более эффективное использование топлива. г) Только снижение шума.
27. Каким образом интеграция возобновляемых источников энергии влияет на устойчивость беспилотных авиационных систем?
а) Уменьшение веса самолета, увеличение дальности полета, более длительное время полета. б) Только уменьшение веса самолета.
в) Только увеличение дальности полета. г) Только более длительное время полета.
28. Какие технологические разработки направлены на снижение воздействия беспилотных систем на окружающую среду?
а) Использование биоразлагаемых материалов, снижение шума, снижение выбросов.
21. Какие технические характеристики беспилотных авиационных систем2с2л4едует учитывать
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в) Только снижение шума.
г) Только снижение выбросов.
29. Какие меры могут быть приняты для уменьшения экологического следа при эксплуатации и обслуживании беспилотных авиационных систем?
а) Использование биотоплива, сортировка отходов, оптимизация маршрутов. б) Только использование биотоплива.
в) Только сортировка отходов.
г) Только оптимизация маршрутов.
30. Какие принципы эффективного управления энергопотреблением внедряются в беспилотных системах для повышения их экологической эффективности?
а) Увеличение мощности системы, оптимизация энергопотребления, использование регенеративного торможения.
б) Только увеличение мощности системы.
в) Только использование регенеративного торможения. г) Только оптимизация энергопотребления.
31. Какие преимущества предоставляют беспилотные авиационные системы для доставки медицинской помощи в отдаленные районы по сравнению с традиционными методами? а) Скорость доставки, возможность автоматизации, меньшие затраты на перевозку. б) Только скорость доставки.
в) Только возможность автоматизации. г) Только меньшие затраты на перевозку.
32. Каковы технические и технологические особенности беспилотных систем, которые делают их эффективными для скорой медицинской помощи?
а) Возможность проникновения в труднодоступные места, быстрый отклик, современное медицинское оборудование.
б) Только возможность проникновения в труднодоступные места. в) Только быстрый отклик.
г) Только современное медицинское оборудование.
33. Какие препятствия, с которыми сталкиваются беспилотные авиационные системы при доставке медицинской помощи в труднодоступные районы, и как их можно преодолеть? а) Плохие погодные условия, ограниченная инфраструктура, высокая стоимость технического оборудования.
б) Только плохие погодные условия.
в) Только ограниченная инфраструктура.
г) Только высокая стоимость технического оборудования.
34. Какие меры безопасности и защиты данных применяются в беспилотных системах при транспортировке медицинских грузов?
а) Шифрование данных, использование специализированных контейнеров, биометрическая аутентификация.
б) Только шифрование данных.
в) Только использование специализированных контейнеров. г) Только биометрическая аутентификация.
35. Какое влияние имеет использование беспилотных систем на сроки и качество предоставления медицинской помощи в отдаленных районах?
а) Увеличение сроков, повышение качества обслуживания, возможность оперативной реакции. б) Только увеличение сроков.
225
б) Только использование биоразлагаемых материалов.
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г) Только возможность оперативной реакции.
36. Какие функции выполняют беспилотные авиационные системы в агрокультурной сфере, и каковы преимущества их использования для мониторинга посевов?
а) Оценка роста растений, определение степени засухи, управление поливом. б) Только оценка роста растений.
в) Только определение степени засухи. г) Только управление поливом.
37. Каким образом беспилотные системы помогают в определении уровня урожайности и управлении сельскохозяйственными процессами?
а) Сбор данных о посевах, проведение анализа, выявление патологий растений. б) Только сбор данных о посевах.
в) Только проведение анализа.
г) Только выявление патологий растений.
38. Какие технические возможности позволяют беспилотным авиационным системам эффективно контролировать и управлять сельскохозяйственными угодьями?
а) Тепловое зондирование, анализ мультиспектральных данных, точное позиционирование. б) Только тепловое зондирование.
в) Только анализ мультиспектральных данных. г) Только точное позиционирование.
39. Какие данные и инструменты используются в беспилотных системах для оптимизации сельскохозяйственных процессов?
а) Данные о погоде, информация о состоянии почвы, аналитика о росте растений. б) Только данные о погоде.
в) Только информация о состоянии почвы. г) Только аналитика о росте растений.
40. Какое значение имеет автоматизация и использование искусственного интеллекта в беспилотных системах для агрокультурных целей?
а) Только повышение скорости обработки информации.
б) Повышение скорости обработки информации, точное прогнозирование роста урожая, оптимизация затрат и увеличение выхода продукции. в) Только точное прогнозирование роста урожая.
г) Только оптимизация затрат и увеличение выхода продукции.


Вариант №4
1. Какие основные компоненты наземных комплексов необходимы для эффективной эксплуатации беспилотных воздушных судов? а) Только компьютеры.
б) Только дисплеи и мониторы. в) Только антенны и сенсоры.
г) Компьютеры, антенны, сенсоры, мониторы, дисплеи.
2. Какие этапы включает процесс подготовки к эксплуатации беспилотного воздушного судна перед полетом?
а) Только обкатка двигателя.
б) Обкатка двигателя, проверка систем, планирование маршрута. в) Только планирование маршрута.
г) Только проверка систем.
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в) Только повышение качества обслуживания.
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Только набор скорости.
б) Набор скорости, управление траекторией, снижение скорости. в) Только управление траекторией.
г) Только снижение скорости.
4. Какие основные компоненты системы управления полетом используются при эксплуатации беспилотных воздушных судов? а) Только джойстики.
б) Джойстики, компьютеры, автопилоты, гироскопы. в) Только автопилоты.
г) Только компьютеры и гироскопы.
5. Какие виды контроля за полетами беспилотных воздушных судов проводятся на этапе подготовки к эксплуатации?
а) Только тестирование двигателя.
б) Тестирование двигателя, проверка камер, анализаторов, систем навигации. в) Только проверка камер.
г) Только анализаторов.
6. Какие аспекты безопасности должны учитываться при проектировании и эксплуатации беспилотных авиационных систем? а) Только защита от хакеров.
б) Защита от хакеров, защита от аварий, резервные системы. в) Только защита от аварий.
г) Только резервные системы.
7. Какие регулирующие органы отвечают за сертификацию и контроль безопасности беспилотных авиационных систем? а) Только внутренние компании.
б) Внутренние компании, FAA, EASA. в) Только FAA.
г) Только EASA.
8. Какие стандарты и нормативы используются для обеспечения безопасности беспилотной авиации?
а) Только ISO 9001.
б) ISO 9001, ASTM F38, ICAO.
в) Только ASTM F38. г) Только ICAO.
9. Какие основные этапы процесса сертификации беспилотных авиационных систем? а) Только испытания в полете.
б) Испытания в полете, анализ данных, сертификационные испытания. в) Только анализ данных.
г) Только сертификационные испытания.
10. Как искусственный интеллект используется для улучшения функциональности беспилотных авиационных систем? а) Только для сбора данных.
б) Только для адаптации к среде. в) Только для принятия решений.
г) Для сбора данных, принятия решений, адаптации к среде.
11. Как машинное обучение применяется в развитии беспилотных авиационных систем? а) Только для управления скоростью.
б) Для управления скоростью, навигации, анализа данных. в) Только для навигации.
г) Только для анализа данных.
3. Расскажите о процедуре обеспечения взлета и посадки беспилотных во2зд2у7шных судов. а)
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авиации?
а) Только увеличение затрат.
б) Увеличение затрат, снижение ошибок, повышение производительности. в) Только снижение ошибок.
г) Только повышение производительности.
13. Какие инновационные технологии помогают в повышении эффективности беспилотных авиационных систем? а) Только лазеры.
б) Лазеры, нейросети, дроны. в) Только нейросети.
г) Только дроны.
14. Как беспилотные авиационные системы влияют на эффективность транспортной логистики?
а) Только увеличивают время доставки.
б) Увеличивают время доставки, улучшают отслеживаемость грузов, сокращают затраты. в) Только улучшают отслеживаемость грузов.
г) Только сокращают затраты.
15. В каких коммерческих операциях могут использоваться беспилотные авиационные системы?
а) Только в космических.
б) В космических, транспортных, медицинских, аграрных, логистических. в) Только в транспортных.
г) Только в медицинских.
16. Какие преимущества предоставляют беспилотные авиационные системы для бизнеса и транспортных компаний?
а) Только сокращение расходов на персонал.
б) Сокращение расходов на персонал, повышение производительности, улучшение безопасности. в) Только повышение производительности.
г) Только улучшение безопасности.
17. Какие вызовы могут возникнуть при интеграции беспилотных авиационных систем в транспортные и коммерческие операции? а) Только ограничения технологий.
б) Ограничения технологий, изменение нормативов, проблемы внедрения. в) Только изменение нормативов.
г) Только проблемы внедрения.
18. Какие основные тенденции в развитии беспилотных авиационных систем смешанного типа наблюдаются в последние годы? а) Только увеличение размеров.
б) Увеличение размеров, улучшение маневренности, разнообразие моделей. в) Только улучшение маневренности.
г) Только разнообразие моделей.
19. Какие факторы ограничивают широкое использование беспилотных авиационных систем в различных отраслях?
а) Только сложность управления.
б) Сложность управления, высокие затраты, регуляторные ограничения. в) Только высокие затраты.
г) Только регуляторные ограничения.
12. Какие преимущества предоставляют автономные системы в контексте2б2е8спилотной
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смешанного типа?
а) Только универсальность.
б) Универсальность, более высокая производительность, более сложное обслуживание. в) Только более высокая производительность.
г) Только более сложное обслуживание.
21. Какие технические характеристики беспилотных авиационных систем следует учитывать при работе в экстремальных климатических условиях? а) Только увеличение мощности системы.
б) Увеличение мощности системы, оптимизация энергопотребления, использование регенеративного торможения.
в) Только использование регенеративного торможения. г) Только оптимизация энергопотребления.
22. Какие особенности имеют беспилотные воздушные суда, предназначенные для полетов в условиях низких температур?
а) Отсутствие ледообразования, нагреваемые элементы конструкции, специальные антикоррозийные покрытия.
б) Только отсутствие ледообразования.
в) Только нагреваемые элементы конструкции.
г) Только специальные антикоррозийные покрытия.
23. Какие факторы влияют на выбор беспилотной авиационной системы для работы в различных регионах с разным рельефом?
а) Грузоподъемность, скорость, тип двигателя, дальность полета. б) Только грузоподъемность.
в) Только тип двигателя.
г) Только дальность полета.
24. Какие преимущества имеют многоцелевые беспилотные системы в сравнении с специализированными моделями при адаптации к разным климатическим зонам? а) Меньший вес, универсальность, гибкость в настройке, большая дальность полета. б) Только меньший вес.
в) Только универсальность.
г) Только большая дальность полета.
25. Как технические характеристики беспилотных систем могут быть оптимизированы для работы в условиях с высокой влажностью или пыльным воздухом?
а) Увеличение количества двигателей, установка специальных фильтров, используемые материалы. б) Только увеличение количества двигателей.
в) Только установка специальных фильтров. г) Только используемые материалы.
26. Какие экологические преимущества имеют беспилотные авиационные системы по сравнению с традиционными воздушными средствами?
а) Меньшее количество выбросов, более эффективное использование топлива, снижение шума. б) Только меньшее количество выбросов.
в) Только более эффективное использование топлива. г) Только снижение шума.
27. Каким образом интеграция возобновляемых источников энергии влияет на устойчивость беспилотных авиационных систем?
20. Какие преимущества и недостатки у различных типов беспилотных ав2и2а9ционных систем
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Только уменьшение веса самолета.
в) Только увеличение дальности полета. г) Только более длительное время полета.
28. Какие технологические разработки направлены на снижение воздействия беспилотных систем на окружающую среду?
а) Использование биоразлагаемых материалов, снижение шума, снижение выбросов. б) Только использование биоразлагаемых материалов.
в) Только снижение шума.
г) Только снижение выбросов.
29. Какие меры могут быть приняты для уменьшения экологического следа при эксплуатации и обслуживании беспилотных авиационных систем?
а) Использование биотоплива, сортировка отходов, оптимизация маршрутов. б) Только использование биотоплива.
в) Только сортировка отходов.
г) Только оптимизация маршрутов.
30. Какие принципы эффективного управления энергопотреблением внедряются в беспилотных системах для повышения их экологической эффективности?
а) Увеличение мощности системы, оптимизация энергопотребления, использование регенеративного торможения.
б) Только увеличение мощности системы.
в) Только использование регенеративного торможения. г) Только оптимизация энергопотребления.
31. Какие преимущества предоставляют беспилотные авиационные системы для доставки медицинской помощи в отдаленные районы по сравнению с традиционными методами? а) Скорость доставки, возможность автоматизации, меньшие затраты на перевозку. б) Только скорость доставки.
в) Только возможность автоматизации. г) Только меньшие затраты на перевозку.
32. Каковы технические и технологические особенности беспилотных систем, которые делают их эффективными для скорой медицинской помощи?
а) Возможность проникновения в труднодоступные места, быстрый отклик, современное медицинское оборудование.
б) Только возможность проникновения в труднодоступные места. в) Только быстрый отклик.
г) Только современное медицинское оборудование.
33. Какие препятствия, с которыми сталкиваются беспилотные авиационные системы при доставке медицинской помощи в труднодоступные районы, и как их можно преодолеть? а) Плохие погодные условия, ограниченная инфраструктура, высокая стоимость технического оборудования.
б) Только плохие погодные условия.
в) Только ограниченная инфраструктура.
г) Только высокая стоимость технического оборудования.
34. Какие меры безопасности и защиты данных применяются в беспилотных системах при транспортировке медицинских грузов?
а) Шифрование данных, использование специализированных контейнеров, биометрическая аутентификация.
а) Уменьшение веса самолета, увеличение дальности полета, более длительное 2в3р0емя полета. б)
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в) Только использование специализированных контейнеров. г) Только биометрическая аутентификация.
35. Какое влияние имеет использование беспилотных систем на сроки и качество предоставления медицинской помощи в отдаленных районах?
а) Увеличение сроков, повышение качества обслуживания, возможность оперативной реакции. б) Только увеличение сроков.
в) Только повышение качества обслуживания. г) Только возможность оперативной реакции.
36. Какие функции выполняют беспилотные авиационные системы в агрокультурной сфере, и каковы преимущества их использования для мониторинга посевов?
а) Оценка роста растений, определение степени засухи, управление поливом. б) Только оценка роста растений.
в) Только определение степени засухи. г) Только управление поливом.
37. Каким образом беспилотные системы помогают в определении уровня урожайности и управлении сельскохозяйственными процессами?
а) Сбор данных о посевах, проведение анализа, выявление патологий растений. б) Только сбор данных о посевах.
в) Только проведение анализа.
г) Только выявление патологий растений.
38. Какие технические возможности позволяют беспилотным авиационным системам эффективно контролировать и управлять сельскохозяйственными угодьями?
а) Тепловое зондирование, анализ мультиспектральных данных, точное позиционирование. б) Только тепловое зондирование.
в) Только анализ мультиспектральных данных. г) Только точное позиционирование.
39. Какие данные и инструменты используются в беспилотных системах для оптимизации сельскохозяйственных процессов?
а) Данные о погоде, информация о состоянии почвы, аналитика о росте растений. б) Только данные о погоде.
в) Только информация о состоянии почвы. г) Только аналитика о росте растений.
40. Какое значение имеет автоматизация и использование искусственного интеллекта в беспилотных системах для агрокультурных целей?
а) Только повышение скорости обработки информации.
б) Повышение скорости обработки информации, точное прогнозирование роста урожая, оптимизация затрат и увеличение выхода продукции. в) Только точное прогнозирование роста урожая.
г) Только оптимизация затрат и увеличение выхода продукции.

Критерии оценивания экзамена:
231
б) Только шифрование данных.
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	Количество вопросов
	О
	ценка

	31-40
	5
	
зачтено

	21-30
	4
	

	11-20
	3
	

	0-10
	2
	не зачтено




Зачтено - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 11 вопросов. Не зачтено - выставляется обучающемуся, который ответил 10 и менее вопроса. Отлично - выставляется обучающемуся, ответившему на 31-40 вопросов.
Хорошо - выставляется обучающемуся, ответившему на 21-30 вопросов.
Удовлетворительно - выставляется обучающемуся, ответившему на 11 и более вопросов.

Ключи к тесту
	№ п/п
	Вариант № 1
	Вариант № 2
	Вариант №3
	Вариант №4
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	б
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	10
	б
	б
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	11
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	12
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	13
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	40
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Вопросы рубежного контроля МДК 03 01 Конструкция и летная эксплуатация беспилотных воздушных судов смешанного типа, средств обеспечения взлета и посадки, средств дистанционного управления (пилотирования) и контроля за полетами беспилотных воздушных судов на 7 семестр.

Вопросы к 1-ой рубежной аттестации
1. Какие законодательные акты РФ регулируют эксплуатацию беспилотных воздушных судов смешанного типа?
2. Какие основные требования предъявляются к обладателю свидетельства внешнего пилота
БАС?
3. Что включает в себя процедура получения разрешения на эксплуатацию беспилотных
воздушных судов?
4. Какие обязательные нормы предъявляются к технической документации для БАС в соответствии с законодательством РФ?
5. В	чем	различие	между	сегрегированным	и	несегрегированным	воздушным пространством?
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6. Какие требования предъявляются к планированию полетов23в4 несегрегированном воздушном пространстве?
7. Каков порядок выполнения полетов в сегрегированном воздушном пространстве?
8. Какие меры безопасности необходимо предпринять при выполнении полетов в различных видов воздушного пространства?
9. Какие виды полетов могут выполняться беспилотными воздушными судами смешанного
типа?
10. Какие основные параметры учитываются при планировании длительных автономных
полетов БАС?
11. Какие факторы влияют на выбор маршрута полета и времени его выполнения беспилотным воздушным судном?
12. Что	представляют	собой	эксплуатационные	данные	из	руководства	по	летной эксплуатации БАС?
13. Какие основные показатели из эксплуатационных данных необходимо учитывать при планировании полетов?
14. Каково значение знания эксплуатационных данных при проведении технического обслуживания и ремонта БАС?
15. Как	система	функционального	оборудования	влияет	на	летные	характеристики беспилотных воздушных судов?
16. Почему центровка играет важную роль при установке полезной нагрузки на беспилотное воздушное судно?
17. Какие меры предусматриваются для коррекции летных характеристик при установке дополнительной полезной нагрузки на БАС?
18. Какие основные аспекты поведения дистанционно пилотируемого воздушного судна в полете следует учитывать?
19. Каковы основные отличия в поведении автономного воздушного судна смешанного типа от дистанционно пилотируемого в полете?
20. Как системы контроля и управления воздействуют на поведение беспилотного воздушного судна при различных метеорологических условиях?




Образец билета к 1-ой рубежной аттестации
Тестовое задание
по дисциплине МДК.03.01 «Конструкция и летная эксплуатация беспилотных воздушных судов смешанного типа, средств обеспечения взлета и посадки, средств дистанционного
управления (пилотирования) и контроля за полетами беспилотных воздушных судов» I-аттестация
Вариант №	

ФИО	групп	Дата

	№ вопроса
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ответ
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	№ вопроса
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Ответ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Вариант №123
5

1. Какие законодательные акты РФ регулируют эксплуатацию беспилотных воздушных судов смешанного типа?
а) Федеральный закон "О воздушном транспорте".
б) Федеральный закон "О воздушном транспорте", правила воздушного движения, приказы Росавиации.
в) Только правила воздушного движения.
г) Федеральный закон "О воздушном транспорте", правила воздушного движения.
2. Какие основные требования предъявляются к обладателю свидетельства внешнего пилота БАС?
а) Наличие сертификата, медицинской книжки, обучение. б) Только наличие медицинской книжки.
в) Только сертификат.
г) Наличие сертификата и обучение.
3. Что включает в себя процедура получения разрешения на эксплуатацию беспилотных воздушных судов?
а) Только предоставление технической документации.
б) Предоставление технической документации, прохождение проверок, получение разрешения. в) Только получение разрешения.
г) Только прохождение проверок.
4. Какие обязательные нормы предъявляются к технической документации для БАС в соответствии с законодательством РФ?
а) Инструкция по эксплуатации, технический паспорт. б) Только наличие технического паспорта.
в) Наличие инструкции по эксплуатации, технического паспорта, сертификата соответствия. г) Только инструкция по эксплуатации.
5. В чем различие между сегрегированным и несегрегированным воздушным пространством?
а) Размеры зоны полетов.
б) Разрешенные типы ВС, размеры, структура и принципы пользования зоной полетов. в) Только структура и принципы пользования зоной полетов.
г) Размеры и структура зоны полетов.
6. Какие требования предъявляются к планированию полетов в несегрегированном воздушном пространстве?
а) Регистрация полетного плана, согласование маршрута. б) Только согласование маршрута.
в) Регистрация полетного плана, согласование маршрута, определение точек выхода и входа в воздушное пространство.
г) Только регистрация полетного плана.
7. Каков порядок выполнения полетов в сегрегированном воздушном пространстве?
а) Соблюдение высоты и направления полета.
б) Только соблюдение правил взаимодействия с другими ВС.
в) Соблюдение высоты и направления полета, соблюдение правил взаимодействия с другими ВС.
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8. Какие меры безопасности необходимо предпринять при выполнении полетов в различных видов воздушного пространства?
а) Только слежение за метеорологическими условиями.
б) Слежение за метеорологическими условиями, использование антиколлизионных огней, соблюдение скорости полета.
в) Только использование антиколлизионных огней.
г) Слежение за метеорологическими условиями, использование антиколлизионных огней.
9. Какие виды полетов могут выполняться беспилотными воздушными судами смешанного типа?
а) Только плановые.
б) Плановые, бесплановые, экстренные. в) Только экстренные.
г) Плановые, бесплановые.
10. Какие основные параметры учитываются при планировании длительных автономных полетов БАС?
а) Только время полета.
б) Время полета, дальность полета, топливо, погодные условия. в) Только погодные условия.
г) Время полета, дальность полета, топливо.
11. Какие факторы влияют на выбор маршрута полета и времени его выполнения беспилотным воздушным судном?
а) Только географические особенности.
б) Географические особенности, погодные условия, навигационные ограничения. в) Только погодные условия.
г) Географические особенности, погодные условия.
12. Что представляют собой эксплуатационные данные из руководства по летной эксплуатации БАС?
а) Только информацию о пассажирах.
б) Информацию о пассажирах, грузах, спецификацию ВС, данные о техническом обслуживании. в) Только данные о техническом обслуживании.
г) Информацию о пассажирах, грузах.
13. Какие основные показатели из эксплуатационных данных необходимо учитывать при планировании полетов?
а) Только скорость полета.
б) Скорость полета, объем груза, потребление топлива. в) Только объем груза.
г) Скорость полета, потребление топлива.
14. Каково значение знания эксплуатационных данных при проведении технического обслуживания и ремонта БАС?
а) Только для учета финансовых расходов.
б) Для предварительного анализа, планирования и оценки работ. в) Только для контроля за техническим обслуживанием.
г) Для предварительного анализа и оценки работ.
15. Как система функционального оборудования влияет на летные характеристики беспилотных воздушных судов?
236
г) Только соблюдение правил взаимодействия с другими ВС.
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б) На общий вес ВС.
в) На техническую подготовку ВС. г) На работу двигателя.
16. Почему центровка играет важную роль при установке полезной нагрузки на беспилотное воздушное судно?
а) Для равномерного распределения груза.
б) Для улучшения аэродинамических характеристик. в) Для увеличения маневренности ВС.
г) Для уменьшения расхода топлива.
17. Какие меры предусматриваются для коррекции летных характеристик при установке дополнительной полезной нагрузки на БАС?
а) Не требуется корректировка при установке дополнительной нагрузки. б) Только увеличение скорости полета.
в) Расширение аэродинамических возможностей ВС, изменение программы полета. г) Только увеличение высоты полета.
18. Какие основные аспекты поведения дистанционно пилотируемого воздушного судна в полете следует учитывать?
а) Отсутствие проблем во время полета.
б) Устойчивость к метеорологическим изменениям. в) Отсутствие полной автономности при управлении. г) Уменьшение расхода топлива.
19. Каковы основные отличия в поведении автономного воздушного судна смешанного типа от дистанционно пилотируемого в полете?
а) Отсутствие контроля в автономном режиме.
б) Наличие полного контроля над ВС в автономном режиме. в) Только использование GPS для навигации.
г) Отсутствие GPS при дистанционном пилотировании.
20. Как системы контроля и управления воздействуют на поведение беспилотного воздушного судна при различных метеорологических условиях?
а) На увеличение безопасности полета при неблагоприятных условиях. б) Только на регулирование скорости полета.
в) Только на поддержание прямолинейного полета.
г) На уменьшение дальности полета при неблагоприятных условиях.


Вариант №2
1. Какие законодательные акты РФ регулируют эксплуатацию беспилотных воздушных судов смешанного типа?
а) Закон о безопасности авиации.
б) Федеральный закон "О воздушном пространстве".
в) Постановление Правительства РФ "Об эксплуатации БПЛА". г) Федеральный закон "О техническом регулировании".
2. Какие основные требования предъявляются к обладателю свидетельства внешнего пилота БАС?
а) Медицинская квалификация.
237
а) На необходимость дополнительной аэродинамики.
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б) Опыт пилотирования.
в) Только обязательное обучение. г) Лицензия на пилотирование.

238
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3. Что включает в себя процедура получения разрешения на эксплуатацию беспилотных воздушных судов? а) Регистрация ВС.
б) Техническое обслуживание ВС. в) Подготовка документации.
г) Только оплата сборов.
4. Какие обязательные нормы предъявляются к технической документации для БАС в соответствии с законодательством РФ?
а) Наличие удостоверения летной годности.
б) Соответствие аэронавигационным правилам. в) Предъявление сертификата соответствия.
г) Разрешение на эксплуатацию.
5. В чем различие между сегрегированным и несегрегированным воздушным пространством?
а) Наличие зоны контроля.
б) Предоставление приоритета полетам ВС. в) Только контроль движения ВС.
г) Отсутствие ограничений в полетах.
6. Какие требования предъявляются к планированию полетов в несегрегированном воздушном пространстве?
а) Наличие плана эвакуации.
б) Предоставление альтернативного плана полета. в) Наличие разрешительных документов.
г) Только регистрация ВС перед полетом.
7. Каков порядок выполнения полетов в сегрегированном воздушном пространстве? а) Подготовка к полету.
б) Получение разрешения на взлет и посадку. в) Планирование маршрута.
г) Только завершение полета.
8. Какие меры безопасности необходимо предпринять при выполнении полетов в различных видов воздушного пространства?
а) Только использование бортовых систем безопасности.
б) Предоставление информации об изменениях в полетном режиме.
в) Резервирование альтернативного аэродрома при полетах в зоне плотного воздушного движения. г) Только выполнение всех указаний диспетчера.
9. Какие виды полетов могут выполняться беспилотными воздушными судами смешанного типа?
а) Только коммерческие. б) Разведка и мониторинг. в) Только спасательные.
г) Все вышеперечисленное.
10. Какие основные параметры учитываются при планировании длительных автономных полетов БАС?
а) Наличие системы навигации. б) Время полета.

в) Запас топлива.
г) Только скорость полета.
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11. Какие факторы влияют на выбор маршрута полета и времени его выполнения беспилотным воздушным судном?
а) Только текущие метеорологические условия. б) Время года.
в) Условия планирования полета. г) Все вышеперечисленное.
12. Что представляют собой эксплуатационные данные из руководства по летной эксплуатации БАС?
а) Только информацию о техническом состоянии ВС. б) Сведения о дальности полета.
в) Инструкции по пилотированию. г) Все вышеперечисленное.
13. Какие основные показатели из эксплуатационных данных необходимо учитывать при планировании полетов?
а) Только количество совершенных полетов ВС.
б) Только даты предыдущего технического обслуживания. в) Данные о нагрузке на ВС и топливном расходе.
г) Все вышеперечисленное.
14. Каково значение знания эксплуатационных данных при проведении технического обслуживания и ремонта БАС?
а) Облегчение весовых характеристик ВС. б) Оптимизация процедур заправки.
в) Определение требований к обслуживанию и ремонту. г) Планирование длительности полетов.
15. Как система функционального оборудования влияет на летные характеристики беспилотных воздушных судов?
а) Оптимизация работы системы управления.
б) Увеличение эффективности пилотажных маневров. в) Только повышение авиационной безопасности.
г) Все вышеперечисленное.
16. Почему центровка играет важную роль при установке полезной нагрузки на беспилотное воздушное судно?
а) Для обеспечения равномерного распределения веса. б) Для изменения центра тяжести.
в) Только для облегчения веса ВС.
г) Только для обеспечения равномерной стабильности полета.
17. Какие меры предусматриваются для коррекции летных характеристик при установке дополнительной полезной нагрузки на БАС? а) Изменение курса полета.
б) Добавление дополнительного топлива. в) Настройка системы управления полетом. г) Все вышеперечисленное.
18. Какие основные аспекты поведения дистанционно пилотируемого воздушного судна в полете следует учитывать?
а) Отсутствие необходимости внешнего вмешательства.

в) Только повышенная маневренность. г) Только изменение скорости полета.
19. Каковы основные отличия в поведении автономного воздушного судна смешанного типа от дистанционно пилотируемого в полете? а) Отсутствие системы навигации.
б) Наличие полной автономии в принятии решений. в) Только использование системы GPS.
г) Только отсутствие системы связи с диспетчером.
20. Как системы контроля и управления воздействуют на поведение беспилотного воздушного судна при различных метеорологических условиях? а) Только на обновление метеорологических данных.
б) На повышение стабильности ВС в атмосферных явлениях. в) На повышение маневренности ВС во время дождя.
г) Только на увеличение скорости полета при плохих погодных условиях.


Вариант №3
1. Какие законодательные акты РФ регулируют эксплуатацию беспилотных воздушных судов смешанного типа?
а) Закон о воздушной безопасности.
б) Положение о регистрации воздушных судов. в) Налоговый кодекс РФ.
г) Уголовный кодекс РФ.
2. Какие основные требования предъявляются к обладателю свидетельства внешнего пилота БАС?
а) Опыт работы в авиационной индустрии. б) Специализация на пилотировании БПЛА. в) Обязательная медицинская квалификация.
г) Наличие обучающего курса по управлению БПЛА.
3. Что включает в себя процедура получения разрешения на эксплуатацию беспилотных воздушных судов?
а) Обязательное прохождение проверки полетов.
б) Получение разрешительной справки от главного инспектора. в) Предоставление эксплуатационной документации на ВС.
г) Регистрация обслуживающего персонала.
4. Какие обязательные нормы предъявляются к технической документации для БАС в соответствии с законодательством РФ?
а) Обязательное использование электронных носителей информации. б) Соответствие требованиям стандартов Росавиации.
в) Только наличие подписи главного инженера.
г) Наличие хранилища технической документации на территории РФ.
5. В чем различие между сегрегированным и несегрегированным воздушным пространством?
а) Только наличие зон с ограниченным доступом. б) Подразделение по высоте и времени полета.
в) Только различие в аэронавигационных правилах.
г) Отсутствие воздушного пространства, контролируемого авиадиспетчерской службой.
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пространстве?
а) Наличие разрешения на эксплуатацию ВС.
б) Соблюдение графика полетов, утвержденного Росавиацией. в) Только наличие эксплуатационной документации.
г) Предоставление плана полета в установленной форме.
7. Каков порядок выполнения полетов в сегрегированном воздушном пространстве?
а) Получение разрешения от диспетчера.
б) Регистрация в авиационной базе данных.
в) Только соблюдение установленного маршрута.
г) Завершение полета с сообщением о завершении диспетчеру.
8. Какие меры безопасности необходимо предпринять при выполнении полетов в различных видов воздушного пространства?
а) Проведение аварийной посадки в случае обнаружения неисправностей. б) Систематическая проверка работы оборудования перед вылетом.
в) Только выполнение распоряжений диспетчера.
г) Проведение дополнительного обучения летному составу.
9. Какие виды полетов могут выполняться беспилотными воздушными судами смешанного типа?
а) Только тестировочные полеты. б) Коммерческие перевозки грузов.
в) Наблюдательные и патрулирование.
г) Только длительные автономные полеты.
10. Какие основные параметры учитываются при планировании длительных автономных полетов БАС?
а) Только заявленная дальность полета ВС. б) Продолжительность работы двигателя.
в) Только необходимость в дополнительном обслуживании. г) Запас топлива и время полета в автономном режиме.
11. Какие факторы влияют на выбор маршрута полета и времени его выполнения беспилотным воздушным судном?
а) Только текущие метеорологические условия. б) Время года.
в) Условия планирования полета. г) Все вышеперечисленное.
12. Что представляют собой эксплуатационные данные из руководства по летной эксплуатации БАС?
а) Только информацию о техническом состоянии ВС. б) Сведения о дальности полета.
в) Инструкции по пилотированию. г) Все вышеперечисленное.
13. Какие основные показатели из эксплуатационных данных необходимо учитывать при планировании полетов?
а) Только количество совершенных полетов ВС.
б) Только даты предыдущего технического обслуживания. в) Данные о нагрузке на ВС и топливном расходе.
6. Какие требования предъявляются к планированию полетов в несегреги24р1ованном воздушном
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14. Каково значение знания эксплуатационных данных при проведении технического обслуживания и ремонта БАС?
а) Облегчение весовых характеристик ВС. б) Оптимизация процедур заправки.
в) Определение требований к обслуживанию и ремонту. г) Планирование длительности полетов.
15. Как система функционального оборудования влияет на летные характеристики беспилотных воздушных судов?
а) Оптимизация работы системы управления.
б) Увеличение эффективности пилотажных маневров. в) Только повышение авиационной безопасности.
г) Все вышеперечисленное.
16. Почему центровка играет важную роль при установке полезной нагрузки на беспилотное воздушное судно?
а) Для обеспечения равномерного распределения веса. б) Для изменения центра тяжести.
в) Только для облегчения веса ВС.
г) Только для обеспечения равномерной стабильности полета.
17. Какие меры предусматриваются для коррекции летных характеристик при установке дополнительной полезной нагрузки на БАС? а) Изменение курса полета.
б) Добавление дополнительного топлива. в) Настройка системы управления полетом. г) Все вышеперечисленное.
18. Какие основные аспекты поведения дистанционно пилотируемого воздушного судна в полете следует учитывать?
а) Отсутствие необходимости внешнего вмешательства. б) Чувствительность к метеорологическим условиям. в) Наличие возможности автоматического полета.
г) Самостоятельное принятие решений.
19. Каковы основные отличия в поведении автономного воздушного судна смешанного типа от дистанционно пилотируемого в полете?
а) Наличие автономной системы принятия решений. б) Необходимость постоянного контроля пилота.
в) Повышенная чувствительность к метеорологическим условиям. г) Отсутствие аварийных режимов работы.
20. Как системы контроля и управления воздействуют на поведение беспилотного воздушного судна при различных метеорологических условиях? а) Автоматическая корректировка параметров полета.
б) Ручное управление системой контроля.
в) Отключение систем контроля в экстремальных условиях. г) Увеличение энергопотребления в системах управления.


Вариант №4
1. Какие законодательные акты РФ регулируют эксплуатацию беспилотных воздушных судов смешанного типа?
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б) Законы, утвержденные Министерством обороны. в) Постановления правительства РФ.
г) Нормативные акты региональных органов управления.
2. Какие основные требования предъявляются к обладателю свидетельства внешнего пилота БАС?
а) Медицинская квалификация и наличие практики в пилотировании БАС. б) Знание метеорологии и обслуживания воздушных судов.
в) Опыт работы на общих воздушных судах.
г) Личный опыт пилотирования на протяжении 10 лет.
3. Что включает в себя процедура получения разрешения на эксплуатацию беспилотных воздушных судов?
а) Техническую экспертизу БАС.
б) Автоматическое разрешение от Министерства транспорта.
в) Отправление заявления на Федеральную службу по надзору в сфере транспорта. г) Получение подтверждения от воздушного флота.
4. Какие обязательные нормы предъявляются к технической документации для БАС в соответствии с законодательством РФ? а) Наличие технического паспорта БАС.
б) Одобренные чертежи и планы.
в) Сертификат соответствия Министерства обороны. г) Протоколы испытаний на аэродроме.
5. В чем различие между сегрегированным и несегрегированным воздушным пространством?
а) Наличие авиационного оборудования на пути полета.
б) Виды воздушного движения в зависимости от времени суток.
в) Разделение воздушного пространства на участки с определенными правилами. г) Различные классы допуска для воздушных судов.
6. Какие требования предъявляются к планированию полетов в несегрегированном воздушном пространстве?
а) Наличие отдельной специальной программы для этого типа полетов. б) Соблюдение установленных правил движения в воздухе.
в) Необходимость согласования с правительственными органами воздушного надзора. г) Прохождение дополнительной аттестации для пилотов.
7. Каков порядок выполнения полетов в сегрегированном воздушном пространстве?
а) Инструктивный выход с взлетного аэродрома. б) Полет по заранее заданному маршруту.
в) Обязательная подача сигналов на диспетчерскую службу. г) Получение дополнительного разрешения перед входом.
8. Какие меры безопасности необходимо предпринять при выполнении полетов в различных видов воздушного пространства?
а) Использование специальных защитных систем на БАС. б) Постоянный контроль за радиочастотами.
в) Соблюдение высотных режимов и световой сигнализации.
г) Использование беспроводной связи для управления полетом.
9. Какие виды полетов могут выполняться беспилотными воздушными судами смешанного типа?
а) Только дальняя авиационная перевозка грузов.
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в) Разведка и анализ земной поверхности.
г) Пространственная авиация в условиях ограниченной видимости.
10. Какие основные параметры учитываются при планировании длительных автономных полетов БАС?
а) Время полета и тип используемого топлива.
б) Количество членов экипажа и степень обучения.
в) Наличие резервных систем управления и устройств связи.
г) Относительная величина скорости полета и высота крейсерск
11. Какие факторы влияют на выбор маршрута полета и времени его выполнения беспилотным воздушным судном?
а) Только географические факторы и наличие транспортной инфраструктуры. б) Наличие режимов скорости и длительности полета.
в) Погодные условия и стратегические цели миссии. г) Только рекомендации диспетчерской службы.
12. Что представляют собой эксплуатационные данные из руководства по летной эксплуатации БАС?
а) Только техническая информация о двигателях.
б) Нормы расхода топлива и технические характеристики планирования полетов. в) Инструкции по навигации и метеорологии.
г) Результаты испытаний аэродромной техники.
13. Какие основные показатели из эксплуатационных данных необходимо учитывать при планировании полетов?
а) Только техническое состояние двигателей и конструкции БАС. б) Погодные условия и наличие радиолинии управления.
в) Параметры заряда батарей и дальность полета. г) Лишь временные рамки полета и дистанция.
14. Каково значение знания эксплуатационных данных при проведении технического обслуживания и ремонта БАС?
а) Разработка новых стратегий полетов. б) Улучшение качества топлива.
в) Профилактика и обнаружение возможных неисправностей. г) Изучение местности перед полетом.
15. Как система функционального оборудования влияет на летные характеристики беспилотных воздушных судов?
а) Только в смешанном виде повышает маневренность. б) Уменьшает высоту полета.
в) Оказывает прямое воздействие на радиус действия и автономность полета. г) Увеличивает время полета на большие расстояния.
16. Почему центровка играет важную роль при установке полезной нагрузки на беспилотное воздушное судно?
а) Для обеспечения вентиляции в салоне.
б) Повышение аэродинамических свойств БАС. в) Контроль равновесия и стабильности полета.
г) Обеспечение высокой производительности двигателя.
244
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дополнительной полезной нагрузки на БАС? а) Повышение скорости полета. б) Добавление массы бортового оборудования.
в) Программирование новых координат для автопилота. г) Изменение системы управления полетом.
18. Какие основные аспекты поведения дистанционно пилотируемого воздушного судна в полете следует учитывать?
а) Только наличие оператора на борту.
б) Влияние внешних электромагнитных помех. в) Особенности работы автопилота.
г) Использование высоких температурных режимов.
19. Каковы основные отличия в поведении автономного воздушного судна смешанного типа от дистанционно пилотируемого в полете? а) Наличие бортового оборудования.
б) Зависимость от человеческого управления.
в) Способность к автоматизированному решению задач. г) Возможность переноса радиуса действия полета.
20. Как системы контроля и управления воздействуют на поведение беспилотного воздушного судна при различных метеорологических условиях?
а) Повышение эффективности пилотирования в условиях низкой видимости. б) Только для коррекции траектории полета.
в) Уменьшение автономности полета.
г) Предотвращение перегрузок двигателя во время бурь.
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Вопросы ко 2-ой рубежной аттестации
1. Какие основные аспекты человеческого фактора оказывают влияние на безопасность полетов беспилотных воздушных судов?
2. Почему понимание психологических аспектов взаимодействия человека и техники важно для обеспечения безопасности полетов?
3. Каким образом человеческий фактор может привести к возникновению аварийных ситуаций при эксплуатации беспилотных воздушных судов?
4. Какие правила и стандарты обслуживания воздушного движения применимы для минимизации рисков, связанных с человеческим фактором?
5. Какие меры могут быть предприняты для предотвращения ошибок человека при управлении беспилотными воздушными судами?
6. Какие основные элементы включает в себя правила ведения радиосвязи при полетах по правилам визуальных полетов?
7. Какие процедуры следует соблюдать при выполнении радиосвязи в соответствии с правилами полетов по приборам?
8. Что означает фразеология в контексте авиационной радиосвязи? Почему это важно для безопасности полетов?
9. Какие шаги нужно предпринять при потере радиосвязи с беспилотным воздушным судном во время полета?
10. В чем состоит процедура донесения о местоположении беспилотного воздушного судна и как это может быть осуществлено при потере связи?
11. Какие опасные метеорологические условия могут оказать влияние на безопасность полетов беспилотных воздушных судов?
12. Какие меры безопасности можно предпринять при обнаружении опасных метеоусловий во время полета беспилотного воздушного судна?
13. Каковы основные противодействия для управления турбулентностью в следе воздушных судов и их влиянием на беспилотные аппараты?
14. Каким образом беспилотные воздушные суда могут реагировать на аварийные ситуации и какие меры предосторожности следует предпринять?
15. Какие шаги должны быть предприняты, чтобы обеспечить безопасность полетов при обнаружении опасных явлений воздушной среды во время полета беспилотных воздушных судов?
16. Какие	основные	законодательные	акты	регулируют	безопасность	полетов беспилотных воздушных судов?
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17. Какие нормативные требования предъявляются к серт2и4ф7икации беспилотных воздушных судов с точки зрения безопасности?
18. Какие меры принимаются в соответствии с законодательством для обеспечения безопасности полетов и контроля за беспилотными воздушными судами?
19. Каким образом правовые нормы регулируют процессы обучения и сертификации пилотов, управляющих беспилотными воздушными судами?
20. Какими способами законодательство регулирует использование беспилотных воздушных
судов в общем воздушном пространстве с учетом обеспечения безопасности полетов?






Образец билета ко 2-ой рубежной аттестации
Тестовое задание
по дисциплине МДК.03.01 «Конструкция и летная эксплуатация беспилотных воздушных судов смешанного типа, средств обеспечения взлета и посадки, средств дистанционного
управления (пилотирования) и контроля за полетами беспилотных воздушных судов» II-аттестация
Вариант №	

ФИО	групп	Дата

	№ вопроса
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ответ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ вопроса
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Ответ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Вариант №1
1. Какие основные аспекты человеческого фактора оказывают влияние на безопасность полетов беспилотных воздушных судов? а) Только физическое здоровье оператора.
б) Психологические, физиологические и профессиональные аспекты. в) Только техническая подготовка оператора.
г) Расписание полетов беспилотных аппаратов.
2. Почему понимание психологических аспектов взаимодействия человека и техники важно для обеспечения безопасности полетов? а) Для повышения скорости полетов.
б) Для уменьшения затрат на обслуживание.
в) Для предотвращения человеческих ошибок и принятия верных решений. г) Для увеличения радиуса действия беспилотных аппаратов.
3. Каким образом человеческий фактор может привести к возникновению аварийных ситуаций при эксплуатации беспилотных воздушных судов? а) Только из-за неправильной эксплуатации техники.
б) Из-за ошибок оператора или недостаточной его подготовки.
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в) Из-за технических неисправностей беспилотных аппаратов. г) Только из-за плохих погодных условий.
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4. Какие правила и стандарты обслуживания воздушного движения применимы для минимизации рисков, связанных с человеческим фактором? а) Только метеорологические стандарты.
б) Правила радиосвязи.
в) Нормы авиационного законодательства и процедуры контроля. г) Только процедуры технического обслуживания.
5. Какие меры могут быть предприняты для предотвращения ошибок человека при управлении беспилотными воздушными судами? а) Постоянный контроль со стороны начальства.
б) Проведение дополнительных проверок перед полетом.
в) Обучение и тренировки операторов, разработка четких процедур. г) Только автоматизация всех процессов управления.
6. Какие основные элементы включает в себя правила ведения радиосвязи при полетах по правилам визуальных полетов?
а) Только частоту передачи данных.
б) Позывные, сообщения, идентификацию, подтверждение приема. в) Только время начала и окончания связи.
г) Только длину сообщений.
7. Какие процедуры следует соблюдать при выполнении радиосвязи в соответствии с правилами полетов по приборам?
а) Подтверждение только приема информации.
б) Использование сленга для ускорения обмена информацией.
в) Передача точной информации, подтверждение приема, подтверждение понимания. г) Только сообщение необходимой информации без подтверждения приема.
8. Что означает фразеология в контексте авиационной радиосвязи? Почему это важно для безопасности полетов?
а) Использование сленга для сокращения времени передачи данных.
б) Особый стиль разговора операторов для развлечения во время полета. в) Особые фразы для создания атмосферы в кабине пилотов.
г) Использование стандартных фраз и выражений для четкости и понимания при радиосвязи.
9. Какие шаги нужно предпринять при потере радиосвязи с беспилотным воздушным судном во время полета?
а) Продолжить полет, используя предполагаемую траекторию. б) Вернуться на аварийный аэродром.
в) Немедленно информировать о потере связи и принимать меры по восстановлению связи. г) Немедленно снизиться и приземлиться в ближайшем безопасном месте.
10. В чем состоит процедура донесения о местоположении беспилотного воздушного судна и как это может быть осуществлено при потере связи? а) Только через спутниковую связь.
б) Отправка сигнала о местоположении только аварийным радиомаяком.
в) Отправка сигналов о местоположении через различные каналы связи для локализации аппарата. г) Осуществление этой процедуры невозможно без радиосвязи.
11. Какие опасные метеорологические условия могут оказать влияние на безопасность полетов беспилотных воздушных судов? а) Только сильный ветер.
б) Только обледенение.

в) Турбулентность, сильный ветер, обледенение, пониженная видимость. г) Толь2к4о9 дождь.
12. Какие меры безопасности можно предпринять при обнаружении опасных метеоусловий во время полета беспилотного воздушного судна? а) Продолжить полет, ускорив скорость.
б) Снизиться до уровня, где метеоусловия менее опасны.
в) Изменить маршрут или временно приземлиться, если это возможно. г) Использовать автоматические системы без участия оператора.
13. Каковы основные противодействия для управления турбулентностью в следе воздушных судов и их влиянием на беспилотные аппараты? а) Только изменение высоты полета.
б) Избегание полетов в зонах турбулентности. в) Использование антистрельбных систем.
г) Использование автоматических систем компенсации турбулентности.
14. Каким образом беспилотные воздушные суда могут реагировать на аварийные ситуации и какие меры предосторожности следует предпринять?
а) Только аварийное приземление.
б) Избегать аварийных ситуаций за счет повышения скорости полета.
в) Использование систем автоматической коррекции и подготовка операторов к таким ситуациям. г) Только инициирование системы спасения.
15. Какие шаги должны быть предприняты, чтобы обеспечить безопасность полетов при обнаружении опасных явлений воздушной среды во время полета беспилотных воздушных судов?
а) Продолжить полет, уменьшив высоту.
б) Оценить риски и, если возможно, изменить маршрут или приземлиться на безопасной площадке. в) Ничего не предпринимать, ожидая улучшения условий.
г) Использовать только системы автоматической защиты.
16. Какие основные законодательные акты регулируют безопасность полетов беспилотных воздушных судов?
а) Только национальные законы.
б) Международные и национальные законы и нормативные документы. в) Только местные правила и указания.
г) Только рекомендации производителей.
17. Какие нормативные требования предъявляются к сертификации беспилотных воздушных судов с точки зрения безопасности? а) Только соответствие цвету и размеру.
б) Соответствие стандартам безопасности, техническая исправность и прохождение испытаний. в) Только уровень автоматизации управления.
г) Только год производства.
18. Какие меры принимаются в соответствии с законодательством для обеспечения безопасности полетов и контроля за беспилотными воздушными судами? а) Только установка дополнительных систем связи.
б) Разработка и соблюдение стандартов безопасности, регулярные проверки, регистрация беспилотных аппаратов.
в) Только обучение операторов.
г) Увеличение максимальной высоты полета.
19. Каким образом правовые нормы регулируют процессы обучения и сертификации пилотов, управляющих беспилотными воздушными судами? а) Только предоставление удостоверений личности.
б) Строгие требования к обучению, экзаменам и практике, а также выдача лицензий или сертификатов.


24

г) Только рекомендации от производителей.
20. Какими способами законодательство регулирует использование беспилотных воздушных судов в общем воздушном пространстве с учетом обеспечения безопасности полетов?
а) Только путем установления минимальных скоростей полета.
б) Установление правил и нормативов, регулирующих разрешения на полеты, обязательную регистрацию, требования к безопасной эксплуатации и обеспечение взаимодействия с другими воздушными судами.
в) Только контролем радиочастот для связи с операторами.
г) Только ограничением высоты полета в рамках определенных зон.


Вариант №2
1. Какие основные аспекты человеческого фактора оказывают влияние на безопасность полетов беспилотных воздушных судов? а) Физическая подготовка оператора.
б) Психологические исследования ради своевременного выявления усталости. в) Технические навыки пилотирования.
г) Опыт работы на аналогичных моделях воздушных судов.
2. Почему понимание психологических аспектов взаимодействия человека и техники важно для обеспечения безопасности полетов?
а) Для сокращения расходов на техническое обслуживание. б) Для выявления специфических технических проблем.
в) Для предотвращения ошибок оператора и адаптации техники под человеческие потребности. г) Для быстрого завершения полетов.
3. Каким образом человеческий фактор может привести к возникновению аварийных ситуаций при эксплуатации беспилотных воздушных судов? а) Из-за высокой технической сложности средств управления.
б) Отсутствие необходимой технической подготовки оператора. в) Из-за ухудшения погодных условий.
г) Из-за несовершенства встроенных аварийных систем.
4. Какие правила и стандарты обслуживания воздушного движения применимы для минимизации рисков, связанных с человеческим фактором?
а) Только обслуживание электрических систем бортового оборудования.
б) Соблюдение регламента по обязательной периодической проверке состояния техники. в) Только проверка наличия резервных пилотирующих систем.
г) Соблюдение правил пожарной безопасности.
5. Какие меры могут быть предприняты для предотвращения ошибок человека при управлении беспилотными воздушными судами?
а) Увеличение количества персонала на борту воздушного судна.
б) Внедрение автоматических систем контроля и предупреждения ошибок. в) Использование стандартных моделей обучения операторов.
г) Установка дополнительных визуальных индикаторов для оператора.
6. Какие основные элементы включает в себя правила ведения радиосвязи при полетах по правилам визуальных полетов?
а) Только четкую формулировку сообщений.
б) Передачу позывных и информации о местоположении воздушного судна. в) Установление связи только с земными станциями.
250
в) Только стаж работы оператора.
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7. Какие процедуры следует соблюдать при выполнении радиосвязи в соответствии с правилами полетов по приборам?
а) Передача только базовой информации.
б) Подтверждение понимания сообщений и принятия инструкций. в) Оперативное исправление всех ошибок в сообщениях.
г) Передача информации только в режиме автоматической связи.
8. Что означает фразеология в контексте авиационной радиосвязи? Почему это важно для безопасности полетов?
а) Использование универсальных фраз в радиосвязи для удобства общения.
б) Использование специальных выражений и формулировок для четкости и точности коммуникаций. в) Общение только на официальном языке государства, где происходит полет.
г) Использование различных технических терминов для краткости сообщений.
9. Какие шаги нужно предпринять при потере радиосвязи с беспилотным воздушным судном во время полета?
а) Продолжить полет по предполагаемой траектории. б) Отправить автоматический сигнал об аварии.
в) Немедленно сообщить об обрыве связи и предпринять действия по восстановлению связи. г) Снизиться до минимальной высоты и аварийно приземлиться.
10. В чем состоит процедура донесения о местоположении беспилотного воздушного судна и как это может быть осуществлено при потере связи?
а) Посылка сигнала о местоположении только через GPS систему.
б) Использование радиомаяков для отправки сигнала о местонахождении.
в) Отправка данных о местоположении через различные каналы связи для локализации воздушного аппарата.
г) Осуществление этой процедуры невозможно без радиосвязи.
11. Какие опасные метеорологические условия могут оказать влияние на безопасность полетов беспилотных воздушных судов? а) Только сильная гроза.
б) Только пониженная видимость.
в) Сильный ветер, обледенение, густая туманность, турбулентность. г) Только сильный снегопад.
12. Какие меры безопасности можно предпринять при обнаружении опасных метеоусловий во время полета беспилотного воздушного судна? а) Продолжить полет, но на большей высоте.
б) Изменить маршрут или приземлиться на безопасной площадке, если это возможно. в) Увеличить скорость полета для быстрого преодоления опасной зоны.
г) Ожидать улучшения погоды без принятия каких-либо мер.
13. Каковы основные противодействия для управления турбулентностью в следе воздушных судов и их влиянием на беспилотные аппараты? а) Только изменение высоты полета.
б) Избегание полетов в областях турбулентности.
в) Использование автоматических систем компенсации турбулентности. г) Использование антитурбулентных устройств на воздушном судне.
14. Каким образом беспилотные воздушные суда могут реагировать на аварийные ситуации и какие меры предосторожности следует предпринять? а) Только аварийная посадка.
б) Избегать аварийных ситуаций за счет увеличения высоты полета.
в) Использование автоматических систем коррекции и обучение операторов. г) Только автоматическое завершение полета.
251
г) Использование определенных диапазонов частот.
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15. Какие шаги должны быть предприняты, чтобы обеспечить безопасност2ь52полетов при обнаружении опасных явлений воздушной среды во время полета беспилотных воздушных судов?
а) Продолжить полет, сократив его время.
б) Оценить риски и, при возможности, изменить маршрут или приземлиться на безопасной площадке. в) Ничего не предпринимать, ожидая улучшения условий.
г) Использовать только системы автоматической защиты.
16. Какие основные законодательные акты регулируют безопасность полетов беспилотных воздушных судов?
а) Только местные законы.
б) Международные и национальные законы, нормативные документы и указания. в) Только рекомендации от производителей.
г) Только правила аэродромов.
17. Какие нормативные требования предъявляются к сертификации беспилотных воздушных судов с точки зрения безопасности?
а) Только проверка наличия резервных систем управления.
б) Соответствие стандартам безопасности, исправность техники и успешное прохождение испытаний. в) Только уровень автоматизации управления.
г) Только год производства.
18. Какие меры принимаются в соответствии с законодательством для обеспечения безопасности полетов и контроля за беспилотными воздушными судами? а) Только разработка дополнительных систем связи.
б) Соблюдение стандартов безопасности, регулярные проверки, регистрация беспилотных аппаратов. в) Только обучение операторов.
г) Увеличение максимальной скорости полета.
19. Каким образом правовые нормы регулируют процессы обучения и сертификации пилотов, управляющих беспилотными воздушными судами?
а) Только предоставление специальных инструкций производителя.
б) Строгие требования к обучению, сдача экзаменов, выполнение практики и получение соответствующих лицензий или сертификатов.
в) Только учебные курсы, проводимые производителями беспилотных воздушных судов. г) Только опыт работы в авиации.
20. Какими способами законодательство регулирует использование беспилотных воздушных судов в общем воздушном пространстве с учетом обеспечения безопасности полетов? а) Только установлением жестких квот на количество беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве.
б) Регулирование через выдачу специальных разрешений на полеты, обязательную регистрацию, соблюдение безопасных процедур и согласование маршрутов полетов.
в) Только установлением максимальной высоты полета для беспилотных воздушных судов. г) Ограничением времени полета для беспилотных воздушных судов.


Вариант №3
1. Какие основные аспекты человеческого фактора оказывают влияние на безопасность полетов беспилотных воздушных судов? а) Эмоциональное состояние оператора.
б) Физическая подготовка оператора.
в) Климатические условия во время полета.
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2. Почему понимание психологических аспектов взаимодействия человека и техники важно для обеспечения безопасности полетов?
а) Для улучшения экономической эффективности полетов. б) Для снижения времени полета.
в) Для предотвращения ошибок оператора и оптимизации работы с техникой. г) Для увеличения скорости взлета и посадки.
3. Каким образом человеческий фактор может привести к возникновению аварийных ситуаций при эксплуатации беспилотных воздушных судов? а) Неправильная установка шасси на воздушном судне.
б) Отсутствие регулярного обновления программного обеспечения. в) Ошибки оператора или его недостаточная подготовка.
г) Плохая видимость из-за тумана или дождя.
4. Какие правила и стандарты обслуживания воздушного движения применимы для минимизации рисков, связанных с человеческим фактором? а) Только установка пожарных датчиков.
б) Проведение регулярных проверок технического состояния воздушных судов и обучение операторов. в) Только установка спасательного оборудования на борту.
г) Проведение брифингов перед каждым полетом.
5. Какие меры могут быть предприняты для предотвращения ошибок человека при управлении беспилотными воздушными судами?
а) Использование только одной системы управления полетом.
б) Разработка алгоритмов, контролирующих действия оператора. в) Только увеличение численности операторов на борту.
г) Использование техники с ограниченными возможностями.
6. Какие основные элементы включает в себя правила ведения радиосвязи при полетах по правилам визуальных полетов?
а) Передача информации о метеоусловиях. б) Отчет о каждом изменении курса полета.
в) Передача позывных, местоположения и намерений в соответствии с установленными процедурами. г) Только передача краткой информации о полете.
7. Какие процедуры следует соблюдать при выполнении радиосвязи в соответствии с правилами полетов по приборам?
а) Только сообщение о статусе здоровья членов экипажа.
б) Следование предписанной последовательности передачи информации. в) Только передача общей информации о полете.
г) Передача информации о предполагаемом времени прибытия.
8. Что означает фразеология в контексте авиационной радиосвязи? Почему это важно для безопасности полетов?
а) Использование сленговых выражений для быстроты передачи информации.
б) Использование стандартных фраз и выражений для четкости и единообразия коммуникаций. в) Только использование технических терминов для передачи информации.
г) Только передача информации на разных языках.
9. Какие шаги нужно предпринять при потере радиосвязи с беспилотным воздушным судном во время полета?
а) Продолжить полет и ожидать автоматического восстановления связи.
253
г) Уровень технических знаний оператора.
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безопасной посадке.
в) Только сообщить об аварийной ситуации без указания точного местоположения. г) Попытаться связаться с другими воздушными судами для помощи.
10. В чем состоит процедура донесения о местоположении беспилотного воздушного судна и как это может быть осуществлено при потере связи?
а) Передача данных о местоположении через спутниковую связь или радиофары. б) Использование только GPS-системы.
в) Только отправка сигнала о местоположении через систему аварийной связи. г) Осуществление этой процедуры невозможно без радиосвязи.
11. Какие опасные метеорологические условия могут оказать влияние на безопасность полетов беспилотных воздушных судов? а) Только сильный ветер.
б) Гроза, сильная мгла, град, обледенение, сильные турбулентности и сильный дождь. в) Пониженная видимость из-за тумана.
г) Только сильный снегопад.
12. Какие меры безопасности можно предпринять при обнаружении опасных метеоусловий во время полета беспилотного воздушного судна? а) Продолжить полет на минимальной высоте.
б) Изменить маршрут полета или аварийно приземлиться на безопасной площадке. в) Только продолжить полет с увеличенной скоростью.
г) Ожидать улучшения погоды без принятия дополнительных мер.
13. Каковы основные противодействия для управления турбулентностью в следе воздушных судов и их влиянием на беспилотные аппараты? а) Изменение высоты полета.
б) Избегание полетов в областях турбулентности.
в) Использование автоматических систем компенсации турбулентности.
г) Использование антитурбулентных устройств на борту воздушного судна.
14. Каким образом беспилотные воздушные суда могут реагировать на аварийные ситуации и какие меры предосторожности следует предпринять? а) Только автоматическая посадка.
б) Избегать аварийных ситуаций за счет изменения курса полета.
в) Использование автоматических систем коррекции и обучение операторов. г) Только автоматическое завершение полета.
15. Какие шаги должны быть предприняты, чтобы обеспечить безопасность полетов при обнаружении опасных явлений воздушной среды во время полета беспилотных воздушных судов?
а) Продолжить полет с уменьшенной скоростью.
б) Оценить риски и, при возможности, изменить маршрут или приземлиться на безопасной площадке. в) Ничего не предпринимать, ожидая улучшения условий.
г) Использовать только системы автоматической защиты.
16. Какие основные законодательные акты регулируют безопасность полетов беспилотных воздушных судов?
а) Только местные законы.
б) Международные и национальные законы, нормативные документы и указания. в) Только рекомендации от производителей.
г) Только правила аэродромов.
17. Какие нормативные требования предъявляются к сертификации беспилотных воздушных судов с точки зрения безопасности?
а) Только проверка наличия резервных систем управления.
б) Немедленно уведомить о потере связи и приступить к действиям по восстано2в5л4ению связи или


б) Соответствие стандартам безопасности, исправность техники и успешное прохождение испытаний. 25

в) Только уровень автоматизации управления. г) Только год производства.
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18. Какие меры принимаются в соответствии с законодательством для обеспечения безопасности полетов и контроля за беспилотными воздушными судами? а) Только ограничение максимальной высоты полета.
б) Соблюдение стандартов безопасности, регулярные проверки, регистрация беспилотных аппаратов и утверждение планов полетов.
в) Только увеличение количества полетов для улучшения навыков операторов. г) Установка дополнительных систем связи.
19. Каким образом правовые нормы регулируют процессы обучения и сертификации пилотов, управляющих беспилотными воздушными судами? а) Только проведение теоретических экзаменов.
б) Строгие требования к обучению, практическим испытаниям, сдаче экзаменов и получение соответствующих лицензий или сертификатов. в) Только стаж работы в авиации.
г) Участие в практических учениях производителей беспилотных воздушных судов.
20. Какими способами законодательство регулирует использование беспилотных воздушных судов в общем воздушном пространстве с учетом обеспечения безопасности полетов? а) Только установление строгих квот на количество беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве.
б) Регулирование через выдачу специальных разрешений на полеты, обязательную регистрацию, соблюдение безопасных процедур и согласование маршрутов полетов.
в) Только установление максимальной скорости полета для беспилотных воздушных судов. г) Ограничение времени полета для беспилотных воздушных судов.


Вариант №4
1. Какие основные аспекты человеческого фактора оказывают влияние на безопасность полетов беспилотных воздушных судов? а) Физическая подготовка оператора.
б) Состояние атмосферы в месте полета.
в) Психологические особенности оператора и его профессиональные навыки. г) Социальный статус оператора.
2. Почему понимание психологических аспектов взаимодействия человека и техники важно для обеспечения безопасности полетов?
а) Для повышения скорости обработки информации. б) Для снижения стоимости обучения операторов.
в) Для предотвращения ошибок, возникающих из-за неправильного взаимодействия с техникой, и обеспечения правильного использования ее возможностей.
г) Для увеличения радиуса действия беспилотных воздушных судов.
3. Каким образом человеческий фактор может привести к возникновению аварийных ситуаций при эксплуатации беспилотных воздушных судов? а) Отсутствие резервного питания на борту.
б) Ошибки оператора или неправильное понимание характеристик техники. в) Слабая солнечная активность.
г) Превышение максимальной скорости полета.
4. Какие правила и стандарты обслуживания воздушного движения применимы для минимизации рисков, связанных с человеческим фактором? а) Только ежегодные проверки радиооборудования.

программного обеспечения и аппаратных средств.
в) Только проверка давления в шинах перед полетом. г) Соблюдение расписания полетов.
5. Какие меры могут быть предприняты для предотвращения ошибок человека при управлении беспилотными воздушными судами? а) Разработка более сложной системы управления.
б) Проведение регулярных психологических тестов для операторов.
в) Использование четких процедур и обучение операторов для предотвращения ошибок. г) Уменьшение числа полетов.
6. Какие основные элементы включает в себя правила ведения радиосвязи при полетах по правилам визуальных полетов?
а) Передача позывных и сообщений о погоде на месте прибытия.
б) Передача информации о местоположении, намерениях и действиях в соответствии с установленными процедурами.
в) Только передача общей информации о полете.
г) Только передача информации о технических характеристиках бортового оборудования.
7. Какие процедуры следует соблюдать при выполнении радиосвязи в соответствии с правилами полетов по приборам?
а) Только уведомление о принятии курса.
б) Передача информации в строго установленном порядке, соответствующем регламентам, и сообщение о каждом изменении плана полета.
в) Только передача общей информации о полете.
г) Передача информации о метеоусловиях на маршруте полета.
8. Что означает фразеология в контексте авиационной радиосвязи? Почему это важно для безопасности полетов?
а) Использование технических терминов для передачи информации.
б) Использование стандартных выражений и фраз для четкости и единообразия коммуникаций. в) Только использование сленговых выражений для быстроты передачи информации.
г) Использование различных языков для общения.
9. Какие шаги нужно предпринять при потере радиосвязи с беспилотным воздушным судном во время полета?
а) Продолжить полет и попытаться восстановить связь.
б) Немедленно уведомить об аварийной ситуации и приступить к действиям по восстановлению связи или безопасной посадке.
в) Подождать автоматического восстановления связи. г) Только продолжить полет с уменьшенной скоростью.
10. В чем состоит процедура донесения о местоположении беспилотного воздушного судна и как это может быть осуществлено при потере связи?
а) Передача данных о местоположении через спутниковую связь или радиофары. б) Использование системы GPS.
в) Только отправка сигнала о местоположении через систему аварийной связи. г) Осуществление этой процедуры невозможно без связи.
11. Какие опасные метеорологические условия могут оказать влияние на безопасность полетов беспилотных воздушных судов? а) Только густой туман.
б) Гроза, сильный ветер, метель, обледенение, сильные турбулентности и сильный дождь. в) Только сильная магнитная буря.
б) Стандарты обслуживания, требования к подготовке операторов, регулярное о2б5н6овление
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12. Какие меры безопасности можно предпринять при обнаружении опасных метеоусловий во время полета беспилотного воздушного судна? а) Продолжить полет на максимальной высоте.
б) Изменить маршрут полета или аварийно приземлиться на безопасной площадке. в) Только продолжить полет с увеличенной скоростью.
г) Ожидать улучшения погоды без принятия дополнительных мер.
13. Каковы основные противодействия для управления турбулентностью в следе воздушных судов и их влиянием на беспилотные аппараты? а) Изменение высоты полета.
б) Избегание полетов в областях турбулентности.
в) Использование автоматических систем компенсации турбулентности.
г) Использование антитурбулентных устройств на борту воздушного судна.
14. Каким образом беспилотные воздушные суда могут реагировать на аварийные ситуации и какие меры предосторожности следует предпринять? а) Только автоматическое завершение полета.
б) Избегать аварийных ситуаций за счет изменения курса полета.
в) Использование автоматических систем коррекции и обучение операторов. г) Только автоматическая посадка.
15. Какие шаги должны быть предприняты, чтобы обеспечить безопасность полетов при обнаружении опасных явлений воздушной среды во время полета беспилотных воздушных судов?
а) Продолжить полет с уменьшенной скоростью.
б) Оценить риски и, при возможности, изменить маршрут или приземлиться на безопасной площадке. в) Ничего не предпринимать, ожидая улучшения условий.
г) Использовать только системы автоматической защиты.
16. Какие основные законодательные акты регулируют безопасность полетов беспилотных воздушных судов?
а) Только рекомендации производителей.
б) Международные и национальные законы, нормативные документы и указания. в) Только местные законы.
г) Только правила аэродромов.
17. Какие нормативные требования предъявляются к сертификации беспилотных воздушных судов с точки зрения безопасности?
а) Только наличие автоматической системы пожаротушения на борту.
б) Соответствие стандартам безопасности, проверка состояния техники и успешное прохождение испытаний.
в) Только уровень автоматизации управления.
г) Год производства беспилотного воздушного судна.
18. Какие меры принимаются в соответствии с законодательством для обеспечения безопасности полетов и контроля за беспилотными воздушными судами? а) Только ограничение времени полета беспилотных воздушных судов.
б) Соблюдение стандартов безопасности, регулярные проверки, регистрация беспилотных аппаратов и утверждение планов полетов.
в) Только установление максимальной скорости полета. г) Установка дополнительных светодиодов на борту.
19. Каким образом правовые нормы регулируют процессы обучения и сертификации пилотов, управляющих беспилотными воздушными судами? а) Только проведение теоретических экзаменов.
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соответствующих лицензий или сертификатов. в) Только стаж работы в авиации.
г) Участие в практических учениях производителей беспилотных воздушных судов.
20. Какими способами законодательство регулирует использование беспилотных воздушных судов в общем воздушном пространстве с учетом обеспечения безопасности полетов? а) Только установление строгих квот на количество беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве.
б) Регулирование через выдачу специальных разрешений на полеты, обязательную регистрацию, соблюдение безопасных процедур и согласование маршрутов полетов.
в) Только установление максимальной скорости полета для беспилотных воздушных судов. г) Ограничение времени полета для беспилотных воздушных судов.




Критерии оценивания рубежной аттестации:

	Количество вопросов
	О
	ценка

	16-20
	5
	
аттестован

	11-15
	4
	

	6-10
	3
	

	0-5
	2
	не аттестован




Аттестован - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 6-20 вопросов.
Не аттестован - выставляется обучающемуся, который ответил менее 5 вопроса.
Отлично - выставляется обучающемуся, ответившему на 16-20 вопросов.
Хорошо - выставляется обучающемуся, ответившему на 11-15 вопросов.
Удовлетворительно - выставляется обучающемуся, ответившему на 6-10 вопросов.

Ключи к тесту
	№ п/п
	Вариант № 1
	Вариант № 2
	Вариант №3
	Вариант №4

	1
	б
	г
	г
	в

	2
	в
	в
	в
	в

	3
	б
	б
	в
	б

	4
	в
	б
	б
	б

	5
	в
	б
	б
	в

	6
	б
	б
	в
	б

	7
	в
	б
	б
	б

	8
	г
	б
	б
	б

	9
	г
	в
	б
	б

	10
	в
	в
	а
	а

	11
	в
	в
	б
	б

	12
	в
	б
	б
	б

	13
	г
	в
	в
	в


б) Строгие требования к обучению, практическим испытаниям, сдаче экзаменов25и8получение
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	14
	в
	в
	в
	259	в

	15
	б
	б
	б
	б

	16
	б
	б
	б
	б

	17
	б
	б
	б
	б

	18
	б
	б
	б
	б

	19
	б
	б
	б
	б

	20
	б
	б
	б
	б




Вопросы к зачету
1. Какие законодательные акты РФ регулируют эксплуатацию беспилотных воздушных судов смешанного типа?
2. Какие основные требования предъявляются к обладателю свидетельства внешнего пилота
БАС?
3. Что включает в себя процедура получения разрешения на эксплуатацию беспилотных
воздушных судов?
4. Какие обязательные нормы предъявляются к технической документации для БАС в соответствии с законодательством РФ?
5. В	чем	различие	между	сегрегированным	и	несегрегированным	воздушным пространством?
6. Какие требования предъявляются к планированию полетов в несегрегированном воздушном пространстве?
7. Каков порядок выполнения полетов в сегрегированном воздушном пространстве?
8. Какие меры безопасности необходимо предпринять при выполнении полетов в различных видов воздушного пространства?
9. Какие виды полетов могут выполняться беспилотными воздушными судами смешанного
типа?
10. Какие основные параметры учитываются при планировании длительных автономных
полетов БАС?
11. Какие факторы влияют на выбор маршрута полета и времени его выполнения беспилотным воздушным судном?
12. Что	представляют	собой	эксплуатационные	данные	из	руководства	по	летной эксплуатации БАС?
13. Какие основные показатели из эксплуатационных данных необходимо учитывать при планировании полетов?
14. Каково значение знания эксплуатационных данных при проведении технического обслуживания и ремонта БАС?
15. Как	система	функционального	оборудования	влияет	на	летные	характеристики беспилотных воздушных судов?
16. Почему центровка играет важную роль при установке полезной нагрузки на беспилотное воздушное судно?
17. Какие меры предусматриваются для коррекции летных характеристик при установке дополнительной полезной нагрузки на БАС?
18. Какие основные аспекты поведения дистанционно пилотируемого воздушного судна в полете следует учитывать?
19. Каковы основные отличия в поведении автономного воздушного судна смешанного типа от дистанционно пилотируемого в полете?
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20. Как системы контроля и управления воздействуют на поведение бе2с6п0илотного воздушного судна при различных метеорологических условиях?
21. Какие основные аспекты человеческого фактора оказывают влияние на безопасность полетов беспилотных воздушных судов?
22. Почему понимание психологических аспектов взаимодействия человека и техники важно для обеспечения безопасности полетов?
23. Каким образом человеческий фактор может привести к возникновению аварийных ситуаций при эксплуатации беспилотных воздушных судов?
24. Какие правила и стандарты обслуживания воздушного движения применимы для минимизации рисков, связанных с человеческим фактором?
25. Какие меры могут быть предприняты для предотвращения ошибок человека при управлении беспилотными воздушными судами?
26. Какие основные элементы включает в себя правила ведения радиосвязи при полетах по правилам визуальных полетов?
27. Какие процедуры следует соблюдать при выполнении радиосвязи в соответствии с правилами полетов по приборам?
28. Что означает фразеология в контексте авиационной радиосвязи? Почему это важно для безопасности полетов?
29. Какие шаги нужно предпринять при потере радиосвязи с беспилотным воздушным судном во время полета?
30. В чем состоит процедура донесения о местоположении беспилотного воздушного судна и как это может быть осуществлено при потере связи?
31. Какие опасные метеорологические условия могут оказать влияние на безопасность полетов беспилотных воздушных судов?
32. Какие меры безопасности можно предпринять при обнаружении опасных метеоусловий во время полета беспилотного воздушного судна?
33. Каковы основные противодействия для управления турбулентностью в следе воздушных судов и их влиянием на беспилотные аппараты?
34. Каким образом беспилотные воздушные суда могут реагировать на аварийные ситуации и какие меры предосторожности следует предпринять?
35. Какие шаги должны быть предприняты, чтобы обеспечить безопасность полетов при обнаружении опасных явлений воздушной среды во время полета беспилотных воздушных судов?
36. Какие основные законодательные акты регулируют безопасность полетов беспилотных воздушных судов?
37. Какие нормативные требования предъявляются к сертификации беспилотных воздушных судов с точки зрения безопасности?
38. Какие меры принимаются в соответствии с законодательством для обеспечения безопасности полетов и контроля за беспилотными воздушными судами?
39. Каким образом правовые нормы регулируют процессы обучения и сертификации пилотов, управляющих беспилотными воздушными судами?
40. Какими способами законодательство регулирует использование беспилотных воздушных судов в общем воздушном пространстве с учетом обеспечения безопасности полетов?
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Тестовое задание
по дисциплине МДК.03.01 «Конструкция и летная эксплуатация беспилотных воздушных судов смешанного типа, средств обеспечения взлета и посадки, средств дистанционного
управления (пилотирования) и контроля за полетами беспилотных воздушных судов» Зачет Вариант №	

ФИО	групп	Дата

	№ вопроса
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ответ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ вопроса
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Ответ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ вопроса
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Ответ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ вопроса
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Ответ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Вариант №1
1. Какие законодательные акты РФ регулируют эксплуатацию беспилотных воздушных судов смешанного типа?
а) Федеральный закон "О воздушном транспорте".
б) Федеральный закон "О воздушном транспорте", правила воздушного движения, приказы Росавиации.
в) Только правила воздушного движения.
г) Федеральный закон "О воздушном транспорте", правила воздушного движения.
2. Какие основные требования предъявляются к обладателю свидетельства внешнего пилота БАС?
а) Наличие сертификата, медицинской книжки, обучение. б) Только наличие медицинской книжки.
в) Только сертификат.
г) Наличие сертификата и обучение.
3. Что включает в себя процедура получения разрешения на эксплуатацию беспилотных воздушных судов?
а) Только предоставление технической документации.
б) Предоставление технической документации, прохождение проверок, получение разрешения. в) Только получение разрешения.
г) Только прохождение проверок.
4. Какие обязательные нормы предъявляются к технической документации для БАС в соответствии с законодательством РФ?
а) Инструкция по эксплуатации, технический паспорт.
261
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в) Наличие инструкции по эксплуатации, технического паспорта, сертификата соответствия. г) Только инструкция по эксплуатации.
5. В чем различие между сегрегированным и несегрегированным воздушным пространством?
а) Размеры зоны полетов.
б) Разрешенные типы ВС, размеры, структура и принципы пользования зоной полетов. в) Только структура и принципы пользования зоной полетов.
г) Размеры и структура зоны полетов.
6. Какие требования предъявляются к планированию полетов в несегрегированном воздушном пространстве?
а) Регистрация полетного плана, согласование маршрута. б) Только согласование маршрута.
в) Регистрация полетного плана, согласование маршрута, определение точек выхода и входа в воздушное пространство.
г) Только регистрация полетного плана.
7. Каков порядок выполнения полетов в сегрегированном воздушном пространстве?
а) Соблюдение высоты и направления полета.
б) Только соблюдение правил взаимодействия с другими ВС.
в) Соблюдение высоты и направления полета, соблюдение правил взаимодействия с другими ВС. г) Только соблюдение правил взаимодействия с другими ВС.
8. Какие меры безопасности необходимо предпринять при выполнении полетов в различных видов воздушного пространства?
а) Только слежение за метеорологическими условиями.
б) Слежение за метеорологическими условиями, использование антиколлизионных огней, соблюдение скорости полета.
в) Только использование антиколлизионных огней.
г) Слежение за метеорологическими условиями, использование антиколлизионных огней.
9. Какие виды полетов могут выполняться беспилотными воздушными судами смешанного типа?
а) Только плановые.
б) Плановые, бесплановые, экстренные. в) Только экстренные.
г) Плановые, бесплановые.
10. Какие основные параметры учитываются при планировании длительных автономных полетов БАС?
а) Только время полета.
б) Время полета, дальность полета, топливо, погодные условия. в) Только погодные условия.
г) Время полета, дальность полета, топливо.
11. Какие факторы влияют на выбор маршрута полета и времени его выполнения беспилотным воздушным судном?
а) Только географические особенности.
б) Географические особенности, погодные условия, навигационные ограничения. в) Только погодные условия.
г) Географические особенности, погодные условия.
12. Что представляют собой эксплуатационные данные из руководства по летной эксплуатации
262
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б) Информацию о пассажирах, грузах, спецификацию ВС, данные о техническом обслуживании. в) Только данные о техническом обслуживании.
г) Информацию о пассажирах, грузах.
13. Какие основные показатели из эксплуатационных данных необходимо учитывать при планировании полетов?
а) Только скорость полета.
б) Скорость полета, объем груза, потребление топлива. в) Только объем груза.
г) Скорость полета, потребление топлива.
14. Каково значение знания эксплуатационных данных при проведении технического обслуживания и ремонта БАС?
а) Только для учета финансовых расходов.
б) Для предварительного анализа, планирования и оценки работ. в) Только для контроля за техническим обслуживанием.
г) Для предварительного анализа и оценки работ.
15. Как система функционального оборудования влияет на летные характеристики беспилотных воздушных судов?
а) На необходимость дополнительной аэродинамики. б) На общий вес ВС.
в) На техническую подготовку ВС. г) На работу двигателя.
16. Почему центровка играет важную роль при установке полезной нагрузки на беспилотное воздушное судно?
а) Для равномерного распределения груза.
б) Для улучшения аэродинамических характеристик. в) Для увеличения маневренности ВС.
г) Для уменьшения расхода топлива.
17. Какие меры предусматриваются для коррекции летных характеристик при установке дополнительной полезной нагрузки на БАС?
а) Не требуется корректировка при установке дополнительной нагрузки. б) Только увеличение скорости полета.
в) Расширение аэродинамических возможностей ВС, изменение программы полета. г) Только увеличение высоты полета.
18. Какие основные аспекты поведения дистанционно пилотируемого воздушного судна в полете следует учитывать?
а) Отсутствие проблем во время полета.
б) Устойчивость к метеорологическим изменениям. в) Отсутствие полной автономности при управлении. г) Уменьшение расхода топлива.
19. Каковы основные отличия в поведении автономного воздушного судна смешанного типа от дистанционно пилотируемого в полете?
а) Отсутствие контроля в автономном режиме.
б) Наличие полного контроля над ВС в автономном режиме. в) Только использование GPS для навигации.
г) Отсутствие GPS при дистанционном пилотировании.
263
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судна при различных метеорологических условиях?
а) На увеличение безопасности полета при неблагоприятных условиях. б) Только на регулирование скорости полета.
в) Только на поддержание прямолинейного полета.
г) На уменьшение дальности полета при неблагоприятных условиях.
21. Какие основные аспекты человеческого фактора оказывают влияние на безопасность полетов беспилотных воздушных судов? а) Только физическое здоровье оператора.
б) Психологические, физиологические и профессиональные аспекты. в) Только техническая подготовка оператора.
г) Расписание полетов беспилотных аппаратов.
22. Почему понимание психологических аспектов взаимодействия человека и техники важно для обеспечения безопасности полетов? а) Для повышения скорости полетов.
б) Для уменьшения затрат на обслуживание.
в) Для предотвращения человеческих ошибок и принятия верных решений. г) Для увеличения радиуса действия беспилотных аппаратов.
23. Каким образом человеческий фактор может привести к возникновению аварийных ситуаций при эксплуатации беспилотных воздушных судов? а) Только из-за неправильной эксплуатации техники.
б) Из-за ошибок оператора или недостаточной его подготовки. в) Из-за технических неисправностей беспилотных аппаратов. г) Только из-за плохих погодных условий.
24. Какие правила и стандарты обслуживания воздушного движения применимы для минимизации рисков, связанных с человеческим фактором? а) Только метеорологические стандарты.
б) Правила радиосвязи.
в) Нормы авиационного законодательства и процедуры контроля. г) Только процедуры технического обслуживания.
25. Какие меры могут быть предприняты для предотвращения ошибок человека при управлении беспилотными воздушными судами? а) Постоянный контроль со стороны начальства.
б) Проведение дополнительных проверок перед полетом.
в) Обучение и тренировки операторов, разработка четких процедур. г) Только автоматизация всех процессов управления.
26. Какие основные элементы включает в себя правила ведения радиосвязи при полетах по правилам визуальных полетов?
а) Только частоту передачи данных.
б) Позывные, сообщения, идентификацию, подтверждение приема. в) Только время начала и окончания связи.
г) Только длину сообщений.
27. Какие процедуры следует соблюдать при выполнении радиосвязи в соответствии с правилами полетов по приборам?
а) Подтверждение только приема информации.
б) Использование сленга для ускорения обмена информацией.
в) Передача точной информации, подтверждение приема, подтверждение понимания. г) Только сообщение необходимой информации без подтверждения приема.
20. Как системы контроля и управления воздействуют на поведение беспил26о4тного воздушного
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безопасности полетов?
а) Использование сленга для сокращения времени передачи данных.
б) Особый стиль разговора операторов для развлечения во время полета. в) Особые фразы для создания атмосферы в кабине пилотов.
г) Использование стандартных фраз и выражений для четкости и понимания при радиосвязи.
29. Какие шаги нужно предпринять при потере радиосвязи с беспилотным воздушным судном во время полета?
а) Продолжить полет, используя предполагаемую траекторию. б) Вернуться на аварийный аэродром.
в) Немедленно информировать о потере связи и принимать меры по восстановлению связи. г) Немедленно снизиться и приземлиться в ближайшем безопасном месте.
30. В чем состоит процедура донесения о местоположении беспилотного воздушного судна и как это может быть осуществлено при потере связи? а) Только через спутниковую связь.
б) Отправка сигнала о местоположении только аварийным радиомаяком.
в) Отправка сигналов о местоположении через различные каналы связи для локализации аппарата. г) Осуществление этой процедуры невозможно без радиосвязи.
31. Какие опасные метеорологические условия могут оказать влияние на безопасность полетов беспилотных воздушных судов? а) Только сильный ветер.
б) Только обледенение.
в) Турбулентность, сильный ветер, обледенение, пониженная видимость. г) Только дождь.
32. Какие меры безопасности можно предпринять при обнаружении опасных метеоусловий во время полета беспилотного воздушного судна? а) Продолжить полет, ускорив скорость.
б) Снизиться до уровня, где метеоусловия менее опасны.
в) Изменить маршрут или временно приземлиться, если это возможно. г) Использовать автоматические системы без участия оператора.
33. Каковы основные противодействия для управления турбулентностью в следе воздушных судов и их влиянием на беспилотные аппараты? а) Только изменение высоты полета.
б) Избегание полетов в зонах турбулентности. в) Использование антистрельбных систем.
г) Использование автоматических систем компенсации турбулентности.
34. Каким образом беспилотные воздушные суда могут реагировать на аварийные ситуации и какие меры предосторожности следует предпринять? а) Только аварийное приземление.
б) Избегать аварийных ситуаций за счет повышения скорости полета.
в) Использование систем автоматической коррекции и подготовка операторов к таким ситуациям. г) Только инициирование системы спасения.
35. Какие шаги должны быть предприняты, чтобы обеспечить безопасность полетов при обнаружении опасных явлений воздушной среды во время полета беспилотных воздушных судов?
а) Продолжить полет, уменьшив высоту.
б) Оценить риски и, если возможно, изменить маршрут или приземлиться на безопасной площадке. в) Ничего не предпринимать, ожидая улучшения условий.
г) Использовать только системы автоматической защиты.
36. Какие основные законодательные акты регулируют безопасность полетов беспилотных воздушных судов?
а) Только национальные законы.
28. Что означает фразеология в контексте авиационной радиосвязи? Почем26у5это важно для
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в) Только местные правила и указания. г) Только рекомендации производителей.
37. Какие нормативные требования предъявляются к сертификации беспилотных воздушных судов с точки зрения безопасности? а) Только соответствие цвету и размеру.
б) Соответствие стандартам безопасности, техническая исправность и прохождение испытаний. в) Только уровень автоматизации управления.
г) Только год производства.
38. Какие меры принимаются в соответствии с законодательством для обеспечения безопасности полетов и контроля за беспилотными воздушными судами? а) Только установка дополнительных систем связи.
б) Разработка и соблюдение стандартов безопасности, регулярные проверки, регистрация беспилотных аппаратов.
в) Только обучение операторов.
г) Увеличение максимальной высоты полета.
39. Каким образом правовые нормы регулируют процессы обучения и сертификации пилотов, управляющих беспилотными воздушными судами?
а) Только предоставление удостоверений личности.
б) Строгие требования к обучению, экзаменам и практике, а также выдача лицензий или сертификатов. в) Только стаж работы оператора.
г) Только рекомендации от производителей.
40. Какими способами законодательство регулирует использование беспилотных воздушных судов в общем воздушном пространстве с учетом обеспечения безопасности полетов?
а) Только путем установления минимальных скоростей полета.
б) Установление правил и нормативов, регулирующих разрешения на полеты, обязательную регистрацию, требования к безопасной эксплуатации и обеспечение взаимодействия с другими воздушными судами.
в) Только контролем радиочастот для связи с операторами.
г) Только ограничением высоты полета в рамках определенных зон.


Вариант №2
1. Какие законодательные акты РФ регулируют эксплуатацию беспилотных воздушных судов смешанного типа?
а) Закон о безопасности авиации.
б) Федеральный закон "О воздушном пространстве".
в) Постановление Правительства РФ "Об эксплуатации БПЛА". г) Федеральный закон "О техническом регулировании".
2. Какие основные требования предъявляются к обладателю свидетельства внешнего пилота БАС?
а) Медицинская квалификация. б) Опыт пилотирования.
в) Только обязательное обучение. г) Лицензия на пилотирование.
3. Что включает в себя процедура получения разрешения на эксплуатацию беспилотных воздушных судов? а) Регистрация ВС.
б) Техническое обслуживание ВС.
266
б) Международные и национальные законы и нормативные документы.
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в) Подготовка документации. г) Только оплата сборов.
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4. Какие обязательные нормы предъявляются к технической документации для БАС в соответствии с законодательством РФ?
а) Наличие удостоверения летной годности.
б) Соответствие аэронавигационным правилам. в) Предъявление сертификата соответствия.
г) Разрешение на эксплуатацию.
5. В чем различие между сегрегированным и несегрегированным воздушным пространством?
а) Наличие зоны контроля.
б) Предоставление приоритета полетам ВС. в) Только контроль движения ВС.
г) Отсутствие ограничений в полетах.
6. Какие требования предъявляются к планированию полетов в несегрегированном воздушном пространстве?
а) Наличие плана эвакуации.
б) Предоставление альтернативного плана полета. в) Наличие разрешительных документов.
г) Только регистрация ВС перед полетом.
7. Каков порядок выполнения полетов в сегрегированном воздушном пространстве? а) Подготовка к полету.
б) Получение разрешения на взлет и посадку. в) Планирование маршрута.
г) Только завершение полета.
8. Какие меры безопасности необходимо предпринять при выполнении полетов в различных видов воздушного пространства?
а) Только использование бортовых систем безопасности.
б) Предоставление информации об изменениях в полетном режиме.
в) Резервирование альтернативного аэродрома при полетах в зоне плотного воздушного движения. г) Только выполнение всех указаний диспетчера.
9. Какие виды полетов могут выполняться беспилотными воздушными судами смешанного типа?
а) Только коммерческие. б) Разведка и мониторинг. в) Только спасательные.
г) Все вышеперечисленное.
10. Какие основные параметры учитываются при планировании длительных автономных полетов БАС?
а) Наличие системы навигации. б) Время полета.
в) Запас топлива.
г) Только скорость полета.
11. Какие факторы влияют на выбор маршрута полета и времени его выполнения беспилотным воздушным судном?
а) Только текущие метеорологические условия. б) Время года.

в) Условия планирования полета. г) Все вышеперечисленное.
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12. Что представляют собой эксплуатационные данные из руководства по летной эксплуатации БАС?
а) Только информацию о техническом состоянии ВС. б) Сведения о дальности полета.
в) Инструкции по пилотированию. г) Все вышеперечисленное.
13. Какие основные показатели из эксплуатационных данных необходимо учитывать при планировании полетов?
а) Только количество совершенных полетов ВС.
б) Только даты предыдущего технического обслуживания. в) Данные о нагрузке на ВС и топливном расходе.
г) Все вышеперечисленное.
14. Каково значение знания эксплуатационных данных при проведении технического обслуживания и ремонта БАС?
а) Облегчение весовых характеристик ВС. б) Оптимизация процедур заправки.
в) Определение требований к обслуживанию и ремонту. г) Планирование длительности полетов.
15. Как система функционального оборудования влияет на летные характеристики беспилотных воздушных судов?
а) Оптимизация работы системы управления.
б) Увеличение эффективности пилотажных маневров. в) Только повышение авиационной безопасности.
г) Все вышеперечисленное.
16. Почему центровка играет важную роль при установке полезной нагрузки на беспилотное воздушное судно?
а) Для обеспечения равномерного распределения веса. б) Для изменения центра тяжести.
в) Только для облегчения веса ВС.
г) Только для обеспечения равномерной стабильности полета.
17. Какие меры предусматриваются для коррекции летных характеристик при установке дополнительной полезной нагрузки на БАС? а) Изменение курса полета.
б) Добавление дополнительного топлива. в) Настройка системы управления полетом. г) Все вышеперечисленное.
18. Какие основные аспекты поведения дистанционно пилотируемого воздушного судна в полете следует учитывать?
а) Отсутствие необходимости внешнего вмешательства. б) Чувствительность к метеорологическим условиям. в) Только повышенная маневренность.
г) Только изменение скорости полета.
19. Каковы основные отличия в поведении автономного воздушного судна смешанного типа от дистанционно пилотируемого в полете? а) Отсутствие системы навигации.
б) Наличие полной автономии в принятии решений.

в) Только использование системы GPS.
г) Только отсутствие системы связи с диспетчером.
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20. Как системы контроля и управления воздействуют на поведение беспилотного воздушного судна при различных метеорологических условиях? а) Только на обновление метеорологических данных.
б) На повышение стабильности ВС в атмосферных явлениях. в) На повышение маневренности ВС во время дождя.
г) Только на увеличение скорости полета при плохих погодных условиях.
21. Какие основные аспекты человеческого фактора оказывают влияние на безопасность полетов беспилотных воздушных судов? а) Физическая подготовка оператора.
б) Психологические исследования ради своевременного выявления усталости. в) Технические навыки пилотирования.
г) Опыт работы на аналогичных моделях воздушных судов.
22. Почему понимание психологических аспектов взаимодействия человека и техники важно для обеспечения безопасности полетов?
а) Для сокращения расходов на техническое обслуживание. б) Для выявления специфических технических проблем.
в) Для предотвращения ошибок оператора и адаптации техники под человеческие потребности. г) Для быстрого завершения полетов.
23. Каким образом человеческий фактор может привести к возникновению аварийных ситуаций при эксплуатации беспилотных воздушных судов? а) Из-за высокой технической сложности средств управления.
б) Отсутствие необходимой технической подготовки оператора. в) Из-за ухудшения погодных условий.
г) Из-за несовершенства встроенных аварийных систем.
24. Какие правила и стандарты обслуживания воздушного движения применимы для минимизации рисков, связанных с человеческим фактором?
а) Только обслуживание электрических систем бортового оборудования.
б) Соблюдение регламента по обязательной периодической проверке состояния техники. в) Только проверка наличия резервных пилотирующих систем.
г) Соблюдение правил пожарной безопасности.
25. Какие меры могут быть предприняты для предотвращения ошибок человека при управлении беспилотными воздушными судами?
а) Увеличение количества персонала на борту воздушного судна.
б) Внедрение автоматических систем контроля и предупреждения ошибок. в) Использование стандартных моделей обучения операторов.
г) Установка дополнительных визуальных индикаторов для оператора.
26. Какие основные элементы включает в себя правила ведения радиосвязи при полетах по правилам визуальных полетов?
а) Только четкую формулировку сообщений.
б) Передачу позывных и информации о местоположении воздушного судна. в) Установление связи только с земными станциями.
г) Использование определенных диапазонов частот.
27. Какие процедуры следует соблюдать при выполнении радиосвязи в соответствии с правилами полетов по приборам?
а) Передача только базовой информации.
б) Подтверждение понимания сообщений и принятия инструкций.

г) Передача информации только в режиме автоматической связи.
28. Что означает фразеология в контексте авиационной радиосвязи? Почему это важно для безопасности полетов?
а) Использование универсальных фраз в радиосвязи для удобства общения.
б) Использование специальных выражений и формулировок для четкости и точности коммуникаций. в) Общение только на официальном языке государства, где происходит полет.
г) Использование различных технических терминов для краткости сообщений.
29. Какие шаги нужно предпринять при потере радиосвязи с беспилотным воздушным судном во время полета?
а) Продолжить полет по предполагаемой траектории. б) Отправить автоматический сигнал об аварии.
в) Немедленно сообщить об обрыве связи и предпринять действия по восстановлению связи. г) Снизиться до минимальной высоты и аварийно приземлиться.
30. В чем состоит процедура донесения о местоположении беспилотного воздушного судна и как это может быть осуществлено при потере связи?
а) Посылка сигнала о местоположении только через GPS систему.
б) Использование радиомаяков для отправки сигнала о местонахождении.
в) Отправка данных о местоположении через различные каналы связи для локализации воздушного аппарата.
г) Осуществление этой процедуры невозможно без радиосвязи.
31. Какие опасные метеорологические условия могут оказать влияние на безопасность полетов беспилотных воздушных судов? а) Только сильная гроза.
б) Только пониженная видимость.
в) Сильный ветер, обледенение, густая туманность, турбулентность. г) Только сильный снегопад.
32. Какие меры безопасности можно предпринять при обнаружении опасных метеоусловий во время полета беспилотного воздушного судна? а) Продолжить полет, но на большей высоте.
б) Изменить маршрут или приземлиться на безопасной площадке, если это возможно. в) Увеличить скорость полета для быстрого преодоления опасной зоны.
г) Ожидать улучшения погоды без принятия каких-либо мер.
33. Каковы основные противодействия для управления турбулентностью в следе воздушных судов и их влиянием на беспилотные аппараты? а) Только изменение высоты полета.
б) Избегание полетов в областях турбулентности.
в) Использование автоматических систем компенсации турбулентности. г) Использование антитурбулентных устройств на воздушном судне.
34. Каким образом беспилотные воздушные суда могут реагировать на аварийные ситуации и какие меры предосторожности следует предпринять? а) Только аварийная посадка.
б) Избегать аварийных ситуаций за счет увеличения высоты полета.
в) Использование автоматических систем коррекции и обучение операторов. г) Только автоматическое завершение полета.
35. Какие шаги должны быть предприняты, чтобы обеспечить безопасность полетов при обнаружении опасных явлений воздушной среды во время полета беспилотных воздушных судов?
а) Продолжить полет, сократив его время.
б) Оценить риски и, при возможности, изменить маршрут или приземлиться на безопасной площадке. в) Ничего не предпринимать, ожидая улучшения условий.
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36. Какие основные законодательные акты регулируют безопасность полетов беспилотных воздушных судов?
а) Только местные законы.
б) Международные и национальные законы, нормативные документы и указания. в) Только рекомендации от производителей.
г) Только правила аэродромов.
37. Какие нормативные требования предъявляются к сертификации беспилотных воздушных судов с точки зрения безопасности?
а) Только проверка наличия резервных систем управления.
б) Соответствие стандартам безопасности, исправность техники и успешное прохождение испытаний. в) Только уровень автоматизации управления.
г) Только год производства.
38. Какие меры принимаются в соответствии с законодательством для обеспечения безопасности полетов и контроля за беспилотными воздушными судами? а) Только разработка дополнительных систем связи.
б) Соблюдение стандартов безопасности, регулярные проверки, регистрация беспилотных аппаратов. в) Только обучение операторов.
г) Увеличение максимальной скорости полета.
39. Каким образом правовые нормы регулируют процессы обучения и сертификации пилотов, управляющих беспилотными воздушными судами?
а) Только предоставление специальных инструкций производителя.
б) Строгие требования к обучению, сдача экзаменов, выполнение практики и получение соответствующих лицензий или сертификатов.
в) Только учебные курсы, проводимые производителями беспилотных воздушных судов. г) Только опыт работы в авиации.
40. Какими способами законодательство регулирует использование беспилотных воздушных судов в общем воздушном пространстве с учетом обеспечения безопасности полетов? а) Только установлением жестких квот на количество беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве.
б) Регулирование через выдачу специальных разрешений на полеты, обязательную регистрацию, соблюдение безопасных процедур и согласование маршрутов полетов.
в) Только установлением максимальной высоты полета для беспилотных воздушных судов. г) Ограничением времени полета для беспилотных воздушных судов.


Вариант №3
1. Какие законодательные акты РФ регулируют эксплуатацию беспилотных воздушных судов смешанного типа?
а) Закон о воздушной безопасности.
б) Положение о регистрации воздушных судов. в) Налоговый кодекс РФ.
г) Уголовный кодекс РФ.
2. Какие основные требования предъявляются к обладателю свидетельства внешнего пилота БАС?
а) Опыт работы в авиационной индустрии. б) Специализация на пилотировании БПЛА.
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г) Использовать только системы автоматической защиты.


27

г) Наличие обучающего курса по управлению БПЛА.
3. Что включает в себя процедура получения разрешения на эксплуатацию беспилотных воздушных судов?
а) Обязательное прохождение проверки полетов.
б) Получение разрешительной справки от главного инспектора. в) Предоставление эксплуатационной документации на ВС.
г) Регистрация обслуживающего персонала.
4. Какие обязательные нормы предъявляются к технической документации для БАС в соответствии с законодательством РФ?
а) Обязательное использование электронных носителей информации. б) Соответствие требованиям стандартов Росавиации.
в) Только наличие подписи главного инженера.
г) Наличие хранилища технической документации на территории РФ.
5. В чем различие между сегрегированным и несегрегированным воздушным пространством?
а) Только наличие зон с ограниченным доступом. б) Подразделение по высоте и времени полета.
в) Только различие в аэронавигационных правилах.
г) Отсутствие воздушного пространства, контролируемого авиадиспетчерской службой.
6. Какие требования предъявляются к планированию полетов в несегрегированном воздушном пространстве?
а) Наличие разрешения на эксплуатацию ВС.
б) Соблюдение графика полетов, утвержденного Росавиацией. в) Только наличие эксплуатационной документации.
г) Предоставление плана полета в установленной форме.
7. Каков порядок выполнения полетов в сегрегированном воздушном пространстве?
а) Получение разрешения от диспетчера.
б) Регистрация в авиационной базе данных.
в) Только соблюдение установленного маршрута.
г) Завершение полета с сообщением о завершении диспетчеру.
8. Какие меры безопасности необходимо предпринять при выполнении полетов в различных видов воздушного пространства?
а) Проведение аварийной посадки в случае обнаружения неисправностей. б) Систематическая проверка работы оборудования перед вылетом.
в) Только выполнение распоряжений диспетчера.
г) Проведение дополнительного обучения летному составу.
9. Какие виды полетов могут выполняться беспилотными воздушными судами смешанного типа?
а) Только тестировочные полеты. б) Коммерческие перевозки грузов.
в) Наблюдательные и патрулирование.
г) Только длительные автономные полеты.
10. Какие основные параметры учитываются при планировании длительных автономных полетов БАС?
а) Только заявленная дальность полета ВС. б) Продолжительность работы двигателя.
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в) Только необходимость в дополнительном обслуживании. г) Запас топлива и время полета в автономном режиме.
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11. Какие факторы влияют на выбор маршрута полета и времени его выполнения беспилотным воздушным судном?
а) Только текущие метеорологические условия. б) Время года.
в) Условия планирования полета. г) Все вышеперечисленное.
12. Что представляют собой эксплуатационные данные из руководства по летной эксплуатации БАС?
а) Только информацию о техническом состоянии ВС. б) Сведения о дальности полета.
в) Инструкции по пилотированию. г) Все вышеперечисленное.
13. Какие основные показатели из эксплуатационных данных необходимо учитывать при планировании полетов?
а) Только количество совершенных полетов ВС.
б) Только даты предыдущего технического обслуживания. в) Данные о нагрузке на ВС и топливном расходе.
г) Все вышеперечисленное.
14. Каково значение знания эксплуатационных данных при проведении технического обслуживания и ремонта БАС?
а) Облегчение весовых характеристик ВС. б) Оптимизация процедур заправки.
в) Определение требований к обслуживанию и ремонту. г) Планирование длительности полетов.
15. Как система функционального оборудования влияет на летные характеристики беспилотных воздушных судов?
а) Оптимизация работы системы управления.
б) Увеличение эффективности пилотажных маневров. в) Только повышение авиационной безопасности.
г) Все вышеперечисленное.
16. Почему центровка играет важную роль при установке полезной нагрузки на беспилотное воздушное судно?
а) Для обеспечения равномерного распределения веса. б) Для изменения центра тяжести.
в) Только для облегчения веса ВС.
г) Только для обеспечения равномерной стабильности полета.
17. Какие меры предусматриваются для коррекции летных характеристик при установке дополнительной полезной нагрузки на БАС? а) Изменение курса полета.
б) Добавление дополнительного топлива. в) Настройка системы управления полетом. г) Все вышеперечисленное.
18. Какие основные аспекты поведения дистанционно пилотируемого воздушного судна в полете следует учитывать?
а) Отсутствие необходимости внешнего вмешательства.

б) Чувствительность к метеорологическим условиям. в) Наличие возможности автоматического полета.
г) Самостоятельное принятие решений.
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19. Каковы основные отличия в поведении автономного воздушного судна смешанного типа от дистанционно пилотируемого в полете?
а) Наличие автономной системы принятия решений. б) Необходимость постоянного контроля пилота.
в) Повышенная чувствительность к метеорологическим условиям. г) Отсутствие аварийных режимов работы.
20. Как системы контроля и управления воздействуют на поведение беспилотного воздушного судна при различных метеорологических условиях? а) Автоматическая корректировка параметров полета.
б) Ручное управление системой контроля.
в) Отключение систем контроля в экстремальных условиях. г) Увеличение энергопотребления в системах управления.
21. Какие основные аспекты человеческого фактора оказывают влияние на безопасность полетов беспилотных воздушных судов? а) Эмоциональное состояние оператора.
б) Физическая подготовка оператора.
в) Климатические условия во время полета. г) Уровень технических знаний оператора.
22. Почему понимание психологических аспектов взаимодействия человека и техники важно для обеспечения безопасности полетов?
а) Для улучшения экономической эффективности полетов. б) Для снижения времени полета.
в) Для предотвращения ошибок оператора и оптимизации работы с техникой. г) Для увеличения скорости взлета и посадки.
23. Каким образом человеческий фактор может привести к возникновению аварийных ситуаций при эксплуатации беспилотных воздушных судов? а) Неправильная установка шасси на воздушном судне.
б) Отсутствие регулярного обновления программного обеспечения. в) Ошибки оператора или его недостаточная подготовка.
г) Плохая видимость из-за тумана или дождя.
24. Какие правила и стандарты обслуживания воздушного движения применимы для минимизации рисков, связанных с человеческим фактором? а) Только установка пожарных датчиков.
б) Проведение регулярных проверок технического состояния воздушных судов и обучение операторов. в) Только установка спасательного оборудования на борту.
г) Проведение брифингов перед каждым полетом.
25. Какие меры могут быть предприняты для предотвращения ошибок человека при управлении беспилотными воздушными судами?
а) Использование только одной системы управления полетом.
б) Разработка алгоритмов, контролирующих действия оператора. в) Только увеличение численности операторов на борту.
г) Использование техники с ограниченными возможностями.
26. Какие основные элементы включает в себя правила ведения радиосвязи при полетах по правилам визуальных полетов?
а) Передача информации о метеоусловиях.

б) Отчет о каждом изменении курса полета.	275
в) Передача позывных, местоположения и намерений в соответствии с установленными процедурами. г) Только передача краткой информации о полете.
27. Какие процедуры следует соблюдать при выполнении радиосвязи в соответствии с правилами полетов по приборам?
а) Только сообщение о статусе здоровья членов экипажа.
б) Следование предписанной последовательности передачи информации. в) Только передача общей информации о полете.
г) Передача информации о предполагаемом времени прибытия.
28. Что означает фразеология в контексте авиационной радиосвязи? Почему это важно для безопасности полетов?
а) Использование сленговых выражений для быстроты передачи информации.
б) Использование стандартных фраз и выражений для четкости и единообразия коммуникаций. в) Только использование технических терминов для передачи информации.
г) Только передача информации на разных языках.
29. Какие шаги нужно предпринять при потере радиосвязи с беспилотным воздушным судном во время полета?
а) Продолжить полет и ожидать автоматического восстановления связи.
б) Немедленно уведомить о потере связи и приступить к действиям по восстановлению связи или безопасной посадке.
в) Только сообщить об аварийной ситуации без указания точного местоположения. г) Попытаться связаться с другими воздушными судами для помощи.
30. В чем состоит процедура донесения о местоположении беспилотного воздушного судна и как это может быть осуществлено при потере связи?
а) Передача данных о местоположении через спутниковую связь или радиофары. б) Использование только GPS-системы.
в) Только отправка сигнала о местоположении через систему аварийной связи. г) Осуществление этой процедуры невозможно без радиосвязи.
31. Какие опасные метеорологические условия могут оказать влияние на безопасность полетов беспилотных воздушных судов? а) Только сильный ветер.
б) Гроза, сильная мгла, град, обледенение, сильные турбулентности и сильный дождь. в) Пониженная видимость из-за тумана.
г) Только сильный снегопад.
32. Какие меры безопасности можно предпринять при обнаружении опасных метеоусловий во время полета беспилотного воздушного судна? а) Продолжить полет на минимальной высоте.
б) Изменить маршрут полета или аварийно приземлиться на безопасной площадке. в) Только продолжить полет с увеличенной скоростью.
г) Ожидать улучшения погоды без принятия дополнительных мер.
33. Каковы основные противодействия для управления турбулентностью в следе воздушных судов и их влиянием на беспилотные аппараты? а) Изменение высоты полета.
б) Избегание полетов в областях турбулентности.
в) Использование автоматических систем компенсации турбулентности.
г) Использование антитурбулентных устройств на борту воздушного судна.
34. Каким образом беспилотные воздушные суда могут реагировать на аварийные ситуации и какие меры предосторожности следует предпринять? а) Только автоматическая посадка.
б) Избегать аварийных ситуаций за счет изменения курса полета.
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в) Использование автоматических систем коррекции и обучение операторов. г) Только автоматическое завершение полета.
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35. Какие шаги должны быть предприняты, чтобы обеспечить безопасность полетов при обнаружении опасных явлений воздушной среды во время полета беспилотных воздушных судов?
а) Продолжить полет с уменьшенной скоростью.
б) Оценить риски и, при возможности, изменить маршрут или приземлиться на безопасной площадке. в) Ничего не предпринимать, ожидая улучшения условий.
г) Использовать только системы автоматической защиты.
36. Какие основные законодательные акты регулируют безопасность полетов беспилотных воздушных судов?
а) Только местные законы.
б) Международные и национальные законы, нормативные документы и указания. в) Только рекомендации от производителей.
г) Только правила аэродромов.
37. Какие нормативные требования предъявляются к сертификации беспилотных воздушных судов с точки зрения безопасности?
а) Только проверка наличия резервных систем управления.
б) Соответствие стандартам безопасности, исправность техники и успешное прохождение испытаний. в) Только уровень автоматизации управления.
г) Только год производства.
38. Какие меры принимаются в соответствии с законодательством для обеспечения безопасности полетов и контроля за беспилотными воздушными судами? а) Только ограничение максимальной высоты полета.
б) Соблюдение стандартов безопасности, регулярные проверки, регистрация беспилотных аппаратов и утверждение планов полетов.
в) Только увеличение количества полетов для улучшения навыков операторов. г) Установка дополнительных систем связи.
39. Каким образом правовые нормы регулируют процессы обучения и сертификации пилотов, управляющих беспилотными воздушными судами? а) Только проведение теоретических экзаменов.
б) Строгие требования к обучению, практическим испытаниям, сдаче экзаменов и получение соответствующих лицензий или сертификатов. в) Только стаж работы в авиации.
г) Участие в практических учениях производителей беспилотных воздушных судов.
40. Какими способами законодательство регулирует использование беспилотных воздушных судов в общем воздушном пространстве с учетом обеспечения безопасности полетов? а) Только установление строгих квот на количество беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве.
б) Регулирование через выдачу специальных разрешений на полеты, обязательную регистрацию, соблюдение безопасных процедур и согласование маршрутов полетов.
в) Только установление максимальной скорости полета для беспилотных воздушных судов. г) Ограничение времени полета для беспилотных воздушных судов.


Вариант №4
1. Какие законодательные акты РФ регулируют эксплуатацию беспилотных воздушных судов смешанного типа?

а) Федеральные законы и международные конвенции. б) Законы, утвержденные Министерством обороны. в) Постановления правительства РФ.
г) Нормативные акты региональных органов управления.
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2. Какие основные требования предъявляются к обладателю свидетельства внешнего пилота БАС?
а) Медицинская квалификация и наличие практики в пилотировании БАС. б) Знание метеорологии и обслуживания воздушных судов.
в) Опыт работы на общих воздушных судах.
г) Личный опыт пилотирования на протяжении 10 лет.
3. Что включает в себя процедура получения разрешения на эксплуатацию беспилотных воздушных судов?
а) Техническую экспертизу БАС.
б) Автоматическое разрешение от Министерства транспорта.
в) Отправление заявления на Федеральную службу по надзору в сфере транспорта. г) Получение подтверждения от воздушного флота.
4. Какие обязательные нормы предъявляются к технической документации для БАС в соответствии с законодательством РФ?
а) Наличие технического паспорта БАС. б) Одобренные чертежи и планы.
в) Сертификат соответствия Министерства обороны. г) Протоколы испытаний на аэродроме.
5. В чем различие между сегрегированным и несегрегированным воздушным пространством?
а) Наличие авиационного оборудования на пути полета.
б) Виды воздушного движения в зависимости от времени суток.
в) Разделение воздушного пространства на участки с определенными правилами. г) Различные классы допуска для воздушных судов.
6. Какие требования предъявляются к планированию полетов в несегрегированном воздушном пространстве?
а) Наличие отдельной специальной программы для этого типа полетов. б) Соблюдение установленных правил движения в воздухе.
в) Необходимость согласования с правительственными органами воздушного надзора. г) Прохождение дополнительной аттестации для пилотов.
7. Каков порядок выполнения полетов в сегрегированном воздушном пространстве?
а) Инструктивный выход с взлетного аэродрома. б) Полет по заранее заданному маршруту.
в) Обязательная подача сигналов на диспетчерскую службу. г) Получение дополнительного разрешения перед входом.
8. Какие меры безопасности необходимо предпринять при выполнении полетов в различных видов воздушного пространства?
а) Использование специальных защитных систем на БАС. б) Постоянный контроль за радиочастотами.
в) Соблюдение высотных режимов и световой сигнализации.
г) Использование беспроводной связи для управления полетом.
9. Какие виды полетов могут выполняться беспилотными воздушными судами смешанного типа?

б) Непосредственное патрулирование и слежение. в) Разведка и анализ земной поверхности.
г) Пространственная авиация в условиях ограниченной видимости.
10. Какие основные параметры учитываются при планировании длительных автономных полетов БАС?
а) Время полета и тип используемого топлива.
б) Количество членов экипажа и степень обучения.
в) Наличие резервных систем управления и устройств связи.
г) Относительная величина скорости полета и высота крейсерск
11. Какие факторы влияют на выбор маршрута полета и времени его выполнения беспилотным воздушным судном?
а) Только географические факторы и наличие транспортной инфраструктуры. б) Наличие режимов скорости и длительности полета.
в) Погодные условия и стратегические цели миссии. г) Только рекомендации диспетчерской службы.
12. Что представляют собой эксплуатационные данные из руководства по летной эксплуатации БАС?
а) Только техническая информация о двигателях.
б) Нормы расхода топлива и технические характеристики планирования полетов. в) Инструкции по навигации и метеорологии.
г) Результаты испытаний аэродромной техники.
13. Какие основные показатели из эксплуатационных данных необходимо учитывать при планировании полетов?
а) Только техническое состояние двигателей и конструкции БАС. б) Погодные условия и наличие радиолинии управления.
в) Параметры заряда батарей и дальность полета. г) Лишь временные рамки полета и дистанция.
14. Каково значение знания эксплуатационных данных при проведении технического обслуживания и ремонта БАС?
а) Разработка новых стратегий полетов. б) Улучшение качества топлива.
в) Профилактика и обнаружение возможных неисправностей. г) Изучение местности перед полетом.
15. Как система функционального оборудования влияет на летные характеристики беспилотных воздушных судов?
а) Только в смешанном виде повышает маневренность. б) Уменьшает высоту полета.
в) Оказывает прямое воздействие на радиус действия и автономность полета. г) Увеличивает время полета на большие расстояния.
16. Почему центровка играет важную роль при установке полезной нагрузки на беспилотное воздушное судно?
а) Для обеспечения вентиляции в салоне.
б) Повышение аэродинамических свойств БАС. в) Контроль равновесия и стабильности полета.
г) Обеспечение высокой производительности двигателя.
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а) Только дальняя авиационная перевозка грузов.
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дополнительной полезной нагрузки на БАС? а) Повышение скорости полета. б) Добавление массы бортового оборудования.
в) Программирование новых координат для автопилота. г) Изменение системы управления полетом.
18. Какие основные аспекты поведения дистанционно пилотируемого воздушного судна в полете следует учитывать?
а) Только наличие оператора на борту.
б) Влияние внешних электромагнитных помех. в) Особенности работы автопилота.
г) Использование высоких температурных режимов.
19. Каковы основные отличия в поведении автономного воздушного судна смешанного типа от дистанционно пилотируемого в полете? а) Наличие бортового оборудования.
б) Зависимость от человеческого управления.
в) Способность к автоматизированному решению задач. г) Возможность переноса радиуса действия полета.
20. Как системы контроля и управления воздействуют на поведение беспилотного воздушного судна при различных метеорологических условиях?
а) Повышение эффективности пилотирования в условиях низкой видимости. б) Только для коррекции траектории полета.
в) Уменьшение автономности полета.
г) Предотвращение перегрузок двигателя во время бурь.
21. Какие основные аспекты человеческого фактора оказывают влияние на безопасность полетов беспилотных воздушных судов? а) Физическая подготовка оператора.
б) Состояние атмосферы в месте полета.
в) Психологические особенности оператора и его профессиональные навыки. г) Социальный статус оператора.
22. Почему понимание психологических аспектов взаимодействия человека и техники важно для обеспечения безопасности полетов?
а) Для повышения скорости обработки информации. б) Для снижения стоимости обучения операторов.
в) Для предотвращения ошибок, возникающих из-за неправильного взаимодействия с техникой, и обеспечения правильного использования ее возможностей.
г) Для увеличения радиуса действия беспилотных воздушных судов.
23. Каким образом человеческий фактор может привести к возникновению аварийных ситуаций при эксплуатации беспилотных воздушных судов? а) Отсутствие резервного питания на борту.
б) Ошибки оператора или неправильное понимание характеристик техники. в) Слабая солнечная активность.
г) Превышение максимальной скорости полета.
24. Какие правила и стандарты обслуживания воздушного движения применимы для минимизации рисков, связанных с человеческим фактором? а) Только ежегодные проверки радиооборудования.
б) Стандарты обслуживания, требования к подготовке операторов, регулярное обновление программного обеспечения и аппаратных средств.
в) Только проверка давления в шинах перед полетом. г) Соблюдение расписания полетов.
17. Какие меры предусматриваются для коррекции летных характеристик27п9ри установке
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управлении беспилотными воздушными судами? а) Разработка более сложной системы управления.
б) Проведение регулярных психологических тестов для операторов.
в) Использование четких процедур и обучение операторов для предотвращения ошибок. г) Уменьшение числа полетов.
26. Какие основные элементы включает в себя правила ведения радиосвязи при полетах по правилам визуальных полетов?
а) Передача позывных и сообщений о погоде на месте прибытия.
б) Передача информации о местоположении, намерениях и действиях в соответствии с установленными процедурами.
в) Только передача общей информации о полете.
г) Только передача информации о технических характеристиках бортового оборудования.
27. Какие процедуры следует соблюдать при выполнении радиосвязи в соответствии с правилами полетов по приборам?
а) Только уведомление о принятии курса.
б) Передача информации в строго установленном порядке, соответствующем регламентам, и сообщение о каждом изменении плана полета.
в) Только передача общей информации о полете.
г) Передача информации о метеоусловиях на маршруте полета.
28. Что означает фразеология в контексте авиационной радиосвязи? Почему это важно для безопасности полетов?
а) Использование технических терминов для передачи информации.
б) Использование стандартных выражений и фраз для четкости и единообразия коммуникаций. в) Только использование сленговых выражений для быстроты передачи информации.
г) Использование различных языков для общения.
29. Какие шаги нужно предпринять при потере радиосвязи с беспилотным воздушным судном во время полета?
а) Продолжить полет и попытаться восстановить связь.
б) Немедленно уведомить об аварийной ситуации и приступить к действиям по восстановлению связи или безопасной посадке.
в) Подождать автоматического восстановления связи. г) Только продолжить полет с уменьшенной скоростью.
30. В чем состоит процедура донесения о местоположении беспилотного воздушного судна и как это может быть осуществлено при потере связи?
а) Передача данных о местоположении через спутниковую связь или радиофары. б) Использование системы GPS.
в) Только отправка сигнала о местоположении через систему аварийной связи. г) Осуществление этой процедуры невозможно без связи.
31. Какие опасные метеорологические условия могут оказать влияние на безопасность полетов беспилотных воздушных судов? а) Только густой туман.
б) Гроза, сильный ветер, метель, обледенение, сильные турбулентности и сильный дождь. в) Только сильная магнитная буря.
г) Только туман низкой плотности.
32. Какие меры безопасности можно предпринять при обнаружении опасных метеоусловий во время полета беспилотного воздушного судна? а) Продолжить полет на максимальной высоте.
б) Изменить маршрут полета или аварийно приземлиться на безопасной площадке.
25. Какие меры могут быть предприняты для предотвращения ошибок чел2о8в0ека при
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г) Ожидать улучшения погоды без принятия дополнительных мер.
33. Каковы основные противодействия для управления турбулентностью в следе воздушных судов и их влиянием на беспилотные аппараты? а) Изменение высоты полета.
б) Избегание полетов в областях турбулентности.
в) Использование автоматических систем компенсации турбулентности.
г) Использование антитурбулентных устройств на борту воздушного судна.
34. Каким образом беспилотные воздушные суда могут реагировать на аварийные ситуации и какие меры предосторожности следует предпринять? а) Только автоматическое завершение полета.
б) Избегать аварийных ситуаций за счет изменения курса полета.
в) Использование автоматических систем коррекции и обучение операторов. г) Только автоматическая посадка.
35. Какие шаги должны быть предприняты, чтобы обеспечить безопасность полетов при обнаружении опасных явлений воздушной среды во время полета беспилотных воздушных судов?
а) Продолжить полет с уменьшенной скоростью.
б) Оценить риски и, при возможности, изменить маршрут или приземлиться на безопасной площадке. в) Ничего не предпринимать, ожидая улучшения условий.
г) Использовать только системы автоматической защиты.
36. Какие основные законодательные акты регулируют безопасность полетов беспилотных воздушных судов?
а) Только рекомендации производителей.
б) Международные и национальные законы, нормативные документы и указания. в) Только местные законы.
г) Только правила аэродромов.
37. Какие нормативные требования предъявляются к сертификации беспилотных воздушных судов с точки зрения безопасности?
а) Только наличие автоматической системы пожаротушения на борту.
б) Соответствие стандартам безопасности, проверка состояния техники и успешное прохождение испытаний.
в) Только уровень автоматизации управления.
г) Год производства беспилотного воздушного судна.
38. Какие меры принимаются в соответствии с законодательством для обеспечения безопасности полетов и контроля за беспилотными воздушными судами? а) Только ограничение времени полета беспилотных воздушных судов.
б) Соблюдение стандартов безопасности, регулярные проверки, регистрация беспилотных аппаратов и утверждение планов полетов.
в) Только установление максимальной скорости полета. г) Установка дополнительных светодиодов на борту.
39. Каким образом правовые нормы регулируют процессы обучения и сертификации пилотов, управляющих беспилотными воздушными судами? а) Только проведение теоретических экзаменов.
б) Строгие требования к обучению, практическим испытаниям, сдаче экзаменов и получение соответствующих лицензий или сертификатов. в) Только стаж работы в авиации.
г) Участие в практических учениях производителей беспилотных воздушных судов.
281
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судов в общем воздушном пространстве с учетом обеспечения безопасности полетов? а) Только установление строгих квот на количество беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве.
б) Регулирование через выдачу специальных разрешений на полеты, обязательную регистрацию, соблюдение безопасных процедур и согласование маршрутов полетов.
в) Только установление максимальной скорости полета для беспилотных воздушных судов. г) Ограничение времени полета для беспилотных воздушных судов.





Критерии оценивания экзамена:

	Количество вопросов
	О
	ценка

	31-40
	5
	
зачтено

	21-30
	4
	

	11-20
	3
	

	0-10
	2
	не зачтено




Зачтено - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 11 вопросов. Не зачтено - выставляется обучающемуся, который ответил 10 и менее вопроса. Отлично - выставляется обучающемуся, ответившему на 31-40 вопросов.
Хорошо - выставляется обучающемуся, ответившему на 21-30 вопросов.
Удовлетворительно - выставляется обучающемуся, ответившему на 11 и более вопросов.

Ключи к тесту
	№ п/п
	Вариант № 1
	Вариант № 2
	Вариант №3
	Вариант №4

	1
	б
	в
	а
	а

	2
	в
	а
	в
	а

	3
	б
	в
	в
	а

	4
	в
	г
	б
	б

	5
	б
	а
	б
	в

	6
	в
	в
	г
	б

	7
	в
	б
	а
	г

	8
	г
	в
	б
	в

	9
	г
	г
	в
	б

	10
	г
	б
	г
	в


40. Какими способами законодательство регулирует использование беспил2о8т2ных воздушных
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	11
	б
	г
	г
	283	в

	12
	б
	г
	г
	б

	13
	б
	в
	в
	в

	14
	б
	в
	в
	в

	15
	г
	г
	г
	в

	16
	а
	а
	а
	г

	17
	в
	в
	в
	г

	18
	в
	б
	б
	в

	19
	а
	б
	а
	в

	20
	а
	б
	а
	а

	21
	б
	г
	г
	в

	22
	в
	в
	в
	в

	23
	б
	б
	в
	б

	24
	в
	б
	б
	б

	25
	в
	б
	б
	в

	26
	б
	б
	в
	б

	27
	в
	б
	б
	б

	28
	г
	б
	б
	б

	29
	г
	в
	б
	б

	30
	в
	в
	а
	а

	31
	в
	в
	б
	б

	32
	в
	б
	б
	б

	33
	г
	в
	в
	в

	34
	в
	в
	в
	в

	35
	б
	б
	б
	б

	36
	б
	б
	б
	б

	37
	б
	б
	б
	б

	38
	б
	б
	б
	б

	39
	б
	б
	б
	б

	40
	б
	б
	б
	б





Вопросы рубежного контроля МДК 03 01 Конструкция и летная эксплуатация беспилотных воздушных судов смешанного типа, средств обеспечения взлета и посадки, средств


28

дистанционного управления (пилотирования) и контроля за полетами бесп2и84лотных воздушных судов на 8 семестр.

Вопросы к 1-ой рубежной аттестации
1. Какие международные организации играют ключевую роль в установлении стандартов безопасности для беспилотных авиационных систем?
2. Какие принципы лежат в основе стандартов безопасности беспилотных авиационных систем, устанавливаемых международными организациями?
3. Какие национальные организации в России занимаются регулированием деятельности беспилотных авиационных систем?
4. В чем заключается влияние международных стандартов безопасности на национальные стандарты в сфере беспилотных авиационных систем?
5. Какие технологические инновации направлены на улучшение безопасности полетов беспилотных авиационных систем?
6. Какие новые технологические решения помогают предотвращать аварии в беспилотной авиации?
7. Как внедрение новых технологий влияет на уровень безопасности в сфере беспилотных авиационных систем?
8. Какие факторы оказывают наибольшее влияние на разработку международных стандартов безопасности для беспилотных авиационных систем?
9. В чем отличие между международными и национальными стандартами безопасности в сфере эксплуатации беспилотных авиационных систем?
10. Какова роль международных стандартов в формировании политики безопасности в области беспилотной авиации?
11. Как	искусственный	интеллект	помогает	предотвращать	аварии	в	беспилотных авиационных системах?
12. Какие новые технологии в автоматизации способствуют повышению безопасности в беспилотной авиации?
13. Какова роль развития новых технологий в предотвращении аварий в сфере беспилотных авиационных систем?
14. Какие вызовы существуют при согласовании международных и национальных стандартов безопасности в беспилотной авиации?
15. Какие могут быть последствия от неправильного или несвоевременного обновления стандартов безопасности в беспилотной авиации?
16. Какова	роль	обратной	связи	между	производителями	беспилотных	систем	и организациями, устанавливающими стандарты безопасности?
17. Каким образом стандарты безопасности влияют на развитие индустрии беспилотных авиационных систем?
18. Каким образом сравнительный анализ международных и российских стандартов влияет на безопасность эксплуатации беспилотных авиационных систем?
19. Как технологические инновации влияют на требования к обучению пилотов и операторов беспилотных авиационных систем?
20. Каковы	основные	принципы	безопасности,	которые	должны	соблюдаться	при эксплуатации беспилотных авиационных систем?
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285
Образец билета к 1-ой рубежной аттестации
Тестовое задание
по дисциплине МДК.03.01 «Конструкция и летная эксплуатация беспилотных воздушных судов смешанного типа, средств обеспечения взлета и посадки, средств дистанционного
управления (пилотирования) и контроля за полетами беспилотных воздушных судов» I-аттестация
Вариант №	

ФИО	групп	Дата

	№ вопроса
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ответ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ вопроса
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Ответ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Вариант №1
1. Какие международные организации играют ключевую роль в установлении стандартов безопасности для беспилотных авиационных систем?
а) ICAO (Международная организация гражданской авиации) б) WHO (Всемирная организация здравоохранения)
в) FIFA (Международная федерация футбола) г) UNESCO (ЮНЕСКО)
2. Какие принципы лежат в основе стандартов безопасности беспилотных авиационных систем, устанавливаемых международными организациями? а) Принцип минимальной ответственности
б) Принцип предварительной декларации
в) Принцип безопасности и обеспечения нормативной согласованности г) Принцип случайного выбора
3. Какие национальные организации в России занимаются регулированием деятельности беспилотных авиационных систем? а) Роскосмос
б) Министерство культуры в) Росавиация
г) Роспотребнадзор
4. В чем заключается влияние международных стандартов безопасности на национальные стандарты в сфере беспилотных авиационных систем?
а) Международные стандарты игнорируются национальными органами б) Национальные стандарты не зависят от международных
в) Международные стандарты обязательны для принятия национальными органами г) Национальные стандарты полностью заменяют международные
5. Какие технологические инновации направлены на улучшение безопасности полетов беспилотных авиационных систем? а) Турбореактивные двигатели
б) Системы идентификации дронов в) Аналоговые приборы управления г) Дымовые сигналы
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авиации?
а) Ручное управление
б) Системы автоматической экстренной посадки в) Использование стандартных дронов
г) Отключение всех сенсоров
7. Как внедрение новых технологий влияет на уровень безопасности в сфере беспилотных авиационных систем?
а) Не оказывает влияния
б) Снижает уровень безопасности
в) Увеличивает уровень безопасности г) Зависит от типа технологии
8. Какие факторы оказывают наибольшее влияние на разработку международных стандартов безопасности для беспилотных авиационных систем? а) Политические и экономические интересы
б) Опыт инженеров
в) Личные предпочтения летчиков г) Погодные условия
9. В чем отличие между международными и национальными стандартами безопасности в сфере эксплуатации беспилотных авиационных систем?
а) Национальные стандарты могут противоречить международным б) Международные стандарты не существуют
в) Национальные стандарты касаются только пилотов
г) Международные стандарты применяются только в России
10. Какова роль международных стандартов в формировании политики безопасности в области беспилотной авиации?
а) Международные стандарты не влияют на политику б) Они определяют обязательные политические шаги в) Стандарты принимаются только внутри страны
г) Политика формируется исключительно национальными организациями
11. Как искусственный интеллект помогает предотвращать аварии в беспилотных авиационных системах?
а) Создает искусственные аварии для тренировки
б) Перехватывает управление и предотвращает столкновения
в) Искусственный интеллект не связан с предотвращением аварий г) Заменяет пилотов в аварийных ситуациях
12. Какие новые технологии в автоматизации способствуют повышению безопасности в беспилотной авиации?
а) Аналоговые управляющие системы б) Технологии распознавания жестов в) Использование старых компьютеров г) Механические блоки управления
13. Какова роль развития новых технологий в предотвращении аварий в сфере беспилотных авиационных систем?
а) Не влияет на предотвращение аварий
б) Развитие технологий снижает безопасность
6. Какие новые технологические решения помогают предотвращать авар2и8и6в беспилотной
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г) Зависит от конкретной технологии
14. Какие вызовы существуют при согласовании международных и национальных стандартов безопасности в беспилотной авиации? а) Отсутствие конфликтов
б) Несовместимость требований в) Наличие единого стандарта
г) Отсутствие национальных стандартов
15. Какие могут быть последствия от неправильного или несвоевременного обновления стандартов безопасности в беспилотной авиации? а) Никаких последствий не будет
б) Повышение безопасности в) Снижение эффективности г) Повышение инноваций
16. Какова роль обратной связи между производителями беспилотных систем и организациями, устанавливающими стандарты безопасности? а) Отсутствие обратной связи
б) Обратная связь не имеет значения
в) Обратная связь важна для совершенствования стандартов г) Производители не должны участвовать в обратной связи
17. Каким образом стандарты безопасности влияют на развитие индустрии беспилотных авиационных систем?
а) Стандарты замедляют развитие б) Они не влияют на индустрию
в) Стандарты способствуют развитию
г) Развитие происходит только благодаря национальным стандартам
18. Каким образом сравнительный анализ международных и российских стандартов влияет на безопасность эксплуатации беспилотных авиационных систем? а) Нет влияния
б) Российские стандарты всегда лучше
в) Сравнительный анализ важен для повышения безопасности г) Международные стандарты не применимы в России
19. Как технологические инновации влияют на требования к обучению пилотов и операторов беспилотных авиационных систем? а) Не влияют
б) Увеличивают требования к обучению в) Сокращают обучение
г) Требования зависят только от законодательства
20. Каковы основные принципы безопасности, которые должны соблюдаться при эксплуатации беспилотных авиационных систем? а) Необязательность и безответственность
б) Полет на максимальной скорости
в) Соблюдение правил вне зависимости от обстоятельств
г) Предупреждение столкновений и обеспечение безопасности полетов.


Вариант №2
1. Какие международные организации играют ключевую роль в установлении стандартов безопасности для беспилотных авиационных систем? а) FAA (Федеральное управление по авиации США)
б) ISO (Международная организация по стандартизации) в) WADA (Всемирное антидопинговое агентство)
г) IMF (Международный валютный фонд)
287
в) Новые технологии обязательно предотвращают аварии
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устанавливаемых международными организациями? а) Принцип экономической эффективности
б) Принцип безграничной автономии в) Принцип гибкости и адаптивности г) Принцип случайного выбора
3. Какие национальные организации в России занимаются регулированием деятельности беспилотных авиационных систем?
а) Министерство образования и науки России
б) Федеральная служба по техническому и экспортному контролю в)
Роспечать
г) Министерство по делам Кавказа
4. В чем заключается влияние международных стандартов безопасности на национальные стандарты в сфере беспилотных авиационных систем?
а) Международные стандарты не влияют на национальные б) Национальные стандарты автоматически подстраиваются
в) Международные стандарты могут вносить изменения в национальные г) Национальные стандарты полностью отменяют международные
5. Какие технологические инновации направлены на улучшение безопасности полетов беспилотных авиационных систем?
а) Использование антикварных комплектующих б) Системы лазерного оружия для самозащиты в) Использование солнечных батарей
г) Автоматическое идентифицирование объектов
6. Какие новые технологические решения помогают предотвращать аварии в беспилотной авиации?
а) Замена всех автопилотов на ручное управление
б) Использование технологии искусственного интеллекта в) Применение фейковых радиосигналов
г) Отключение всех аварийных систем
7. Как внедрение новых технологий влияет на уровень безопасности в сфере беспилотных авиационных систем?
а) Стабильно снижает уровень безопасности
б) Зависит от типа технологии и правильности внедрения в) Всегда увеличивает уровень безопасности
г) Новые технологии не влияют на безопасность
8. Какие факторы оказывают наибольшее влияние на разработку международных стандартов безопасности для беспилотных авиационных систем? а) Общественное мнение
б) Политические и экономические интересы в) Личные предпочтения производителей
г) Астрологические предсказания
9. В чем отличие между международными и национальными стандартами безопасности в сфере эксплуатации беспилотных авиационных систем?
а) Международные стандарты обязательны, национальные — нет б) Национальные стандарты ужесточают требования
в) Международные стандарты не регулируют эксплуатацию
2. Какие принципы лежат в основе стандартов безопасности беспилотных28а8виационных систем,
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г) Национальные стандарты касаются только военных систем	289
10. Какова роль международных стандартов в формировании политики безопасности в области беспилотной авиации?
а) Международные стандарты определяют только технические стандарты б) Они служат основой для формирования политики безопасности
в) Политика формируется исключительно национальными организациями
г) Международные стандарты не имеют отношения к политике безопасности
11. Как искусственный интеллект помогает предотвращать аварии в беспилотных авиационных системах?
а) Искусственный интеллект не связан с предотвращением аварий б) Провоцирует аварии для обучения
в) Способствует оперативному распознаванию и предотвращению г) Он полностью контролирует весь процесс
12. Какие новые технологии в автоматизации способствуют повышению безопасности в беспилотной авиации?
а) Использование устаревших компьютерных систем б) Технологии биометрической идентификации
в) Механические устройства управления
г) Программы для самостоятельного обучения дронов
13. Какова роль развития новых технологий в предотвращении аварий в сфере беспилотных авиационных систем?
а) Развитие технологий не влияет на предотвращение аварий б) Новые технологии создают дополнительные опасности
в) Технологии улучшают возможности предотвращения г) Зависит от конкретных условий
14. Какие вызовы существуют при согласовании международных и национальных стандартов безопасности в беспилотной авиации? а) Наличие единого стандарта
б) Отсутствие конфликтов
в) Совместимость требований
г) Превышение национальных стандартов
15. Какие могут быть последствия от неправильного или несвоевременного обновления стандартов безопасности в беспилотной авиации?
а) Повышение эффективности б) Снижение безопасности
в) Никаких последствий не будет г) Ухудшение качества обучения
16. Какова роль обратной связи между производителями беспилотных систем и организациями, устанавливающими стандарты безопасности? а) Обратная связь не имеет значения
б) Производители сами разрабатывают стандарты в) Обратная связь важна для улучшения стандартов
г) Организации не принимают во внимание мнение производителей
17. Каким образом стандарты безопасности влияют на развитие индустрии беспилотных авиационных систем?
а) Стандарты тормозят развитие
б) Они способствуют росту индустрии в) Стандарты создают конкуренцию
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г) Развитие индустрии зависит только от потребителей	290
18. Каким образом сравнительный анализ международных и российских стандартов влияет на безопасность эксплуатации беспилотных авиационных систем? а) Сравнительный анализ важен для повышения безопасности
б) Нет влияния
в) Международные стандарты всегда лучше
г) Сравнение невозможно из-за специфики систем
19. Как технологические инновации влияют на требования к обучению пилотов и операторов беспилотных авиационных систем? а) Не влияют
б) Упрощают обучение
в) Увеличивают требования
г) Требования к обучению полностью исчезают
20. Каковы основные принципы безопасности, которые должны соблюдаться при эксплуатации беспилотных авиационных систем? а) Случайность и рискованность
б) Полет на высоких скоростях в) Полное игнорирование правил
г) Предотвращение столкновений и обеспечение безопасности полетов.


Вариант №3
1. Какие международные организации играют ключевую роль в установлении стандартов безопасности для беспилотных авиационных систем? а) ITU (Международный союз электросвязи)
б) ISO (Международная организация по стандартизации) в) IAEA (Международное агентство по атомной энергии) г) WHO (Всемирная организация здравоохранения)
2. Какие принципы лежат в основе стандартов безопасности беспилотных авиационных систем, устанавливаемых международными организациями? а) Принцип безответственности
б) Принцип субъективности в) Принцип стихийности
г) Принцип обратной связи
3. Какие национальные организации в России занимаются регулированием деятельности беспилотных авиационных систем? а) Роскомнадзор
б) Федеральная служба по техническому и экспортному контролю в) Министерство природных ресурсов и экологии
г) Министерство строительства и ЖКХ России
4. В чем заключается влияние международных стандартов безопасности на национальные стандарты в сфере беспилотных авиационных систем?
а) Международные стандарты автоматически встраиваются в национальные
б) Международные стандарты могут быть учитываны национальными органами в) Национальные стандарты не зависят от международных
г) Международные стандарты полностью заменяют национальные
5. Какие технологические инновации направлены на улучшение безопасности полетов беспилотных авиационных систем? а) Использование атомных батарей
б) Системы определения человеческих эмоций
в) Ракетные двигатели для дополнительной скорости г) Системы заслонок от солнечного света
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6. Какие новые технологические решения помогают предотвращать авар2и9и1в беспилотной авиации?
а) Вирусные программы для хакерских атак б) Использование технологии блокчейн
в) Системы автоматической деградации функций
г) Применение стандартных алгоритмов управления
7. Как внедрение новых технологий влияет на уровень безопасности в сфере беспилотных авиационных систем?
а) Внедрение новых технологий всегда снижает безопасность
б) Увеличение уровня безопасности зависит от правильного внедрения в) Новые технологии не влияют на безопасность
г) Внедрение технологий зависит от политических решений
8. Какие факторы оказывают наибольшее влияние на разработку международных стандартов безопасности для беспилотных авиационных систем? а) Потребности потребителей
б) Требования производителей в) Политические решения
г) Астрологические предсказания
9. В чем отличие между международными и национальными стандартами безопасности в сфере эксплуатации беспилотных авиационных систем? а) Международные стандарты всегда жестче
б) Международные стандарты не учитывают национальные особенности в) Национальные стандарты дополняют международные
г) Нет существенного отличия
10. Какова роль международных стандартов в формировании политики безопасности в области беспилотной авиации?
а) Они не имеют отношения к политике безопасности
б) Международные стандарты определяют лишь технические аспекты в) Они являются основой для формирования политики
г) Политика формируется только национальными организациями
11. Как искусственный интеллект помогает предотвращать аварии в беспилотных авиационных системах?
а) Искусственный интеллект не связан с предотвращением аварий б) Он увеличивает риск аварий
в) Способствует оперативному распознаванию и предотвращению г) Искусственный интеллект не применим в авиации
12. Какие новые технологии в автоматизации способствуют повышению безопасности в беспилотной авиации?
а) Использование устаревших операционных систем
б) Технологии определения индивидуальных предпочтений в) Системы автоматической коррекции ошибок
г) Программы для изменения характеристик дронов
13. Какова роль развития новых технологий в предотвращении аварий в сфере беспилотных авиационных систем?
а) Развитие технологий всегда снижает безопасность б) Новые технологии создают новые опасности
в) Технологии значительно улучшают возможности предотвращения г) Зависит от конкретных условий
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безопасности в беспилотной авиации? а) Противоречия требований б) Полное единство требований
в) Отсутствие необходимости согласования г) Превышение национальных стандартов
15. Какие могут быть последствия от неправильного или несвоевременного обновления стандартов безопасности в беспилотной авиации? а) Повышение безопасности
б) Ухудшение качества обучения в) Никаких последствий не будет г) Снижение эффективности
16. Какова роль обратной связи между производителями беспилотных систем и организациями, устанавливающими стандарты безопасности?
а) Производители не должны вмешиваться в установку стандартов б) Обратная связь не имеет значения
в) Обратная связь важна для совершенствования стандартов г) Производители сами разрабатывают стандарты
17. Каким образом стандарты безопасности влияют на развитие индустрии беспилотных авиационных систем?
а) Они тормозят развитие
б) Стандарты стимулируют конкуренцию
в) Развитие происходит вне зависимости от стандартов г) Стандарты создают монополию
18. Каким образом сравнительный анализ международных и российских стандартов влияет на безопасность эксплуатации беспилотных авиационных систем? а) Международные стандарты всегда приоритетнее
б) Нет существенного влияния
в) Российские стандарты всегда предпочтительнее г) Влияние зависит от конкретной ситуации
19. Как технологические инновации влияют на требования к обучению пилотов и операторов беспилотных авиационных систем?
а) Требования увеличиваются из-за сложности новых технологий б) Инновации снижают требования к обучению
в) Обучение становится ненужным
г) Требования зависят только от законодательства
20. Каковы основные принципы безопасности, которые должны соблюдаться при эксплуатации беспилотных авиационных систем?
а) Соблюдение кратчайшего пути и минимальное время полета б) Автоматическое игнорирование воздушных преград
в) Полное доверие автопилоту без вмешательства человека
г) Предотвращение столкновений и обеспечение безопасности полетов.


Вариант №4
1. Какие международные организации играют ключевую роль в установлении стандартов безопасности для беспилотных авиационных систем?
а) ICAO (Международная организация гражданской авиации)
б) WADA (Всемирное антидопинговое агентство)	29
14. Какие вызовы существуют при согласовании международных и национ2а9л2ьных стандартов



г) FIFA (Международная федерация футбола)
2. Какие принципы лежат в основе стандартов безопасности беспилотных авиационных систем, устанавливаемых международными организациями? а) Принцип самоуправления
б) Принцип гармонизации в) Принцип каузальности
г) Принцип экспериментирования
3. Какие национальные организации в России занимаются регулированием деятельности беспилотных авиационных систем? а) Роспатент
б) Федеральная служба по техническому и экспортному контролю в) Министерство образования и науки России
г) Министерство здравоохранения России
4. В чем заключается влияние международных стандартов безопасности на национальные стандарты в сфере беспилотных авиационных систем? а) Международные стандарты заменяют национальные
б) Национальные стандарты могут учитывать международные в) Международные и национальные стандарты независимы
г) Международные стандарты применяются только в странах-участниках
5. Какие технологические инновации направлены на улучшение безопасности полетов беспилотных авиационных систем?
а) Технологии голографического отображения
б) Системы для автоматической подмены данных
в) Использование искусственных запахов для навигации г) Применение аэрогелей для уменьшения веса
6. Какие новые технологические решения помогают предотвращать аварии в беспилотной авиации?
а) Использование технологии виртуальной реальности б) Системы автоматической замены батарей
в) Применение алгоритмов случайных чисел для управления г) Спутниковые системы для распознавания облаков
7. Как внедрение новых технологий влияет на уровень безопасности в сфере беспилотных авиационных систем?
а) Новые технологии всегда снижают уровень безопасности б) Внедрение новых технологий зависит от ценовой политики
в) Увеличение уровня безопасности при правильном внедрении
г) Внедрение новых технологий не имеет значения для безопасности
8. Какие факторы оказывают наибольшее влияние на разработку международных стандартов безопасности для беспилотных авиационных систем? а) Мнение производителей
б) Потребности потребителей
в) Глобальные экологические проблемы
г) Число выпущенных беспилотных аппаратов
9. В чем отличие между международными и национальными стандартами безопасности в сфере эксплуатации беспилотных авиационных систем? а) Национальные стандарты всегда жестче
б) Международные стандарты учитывают особенности стран-участников в) Нет существенного отличия
г) Национальные стандарты не принимают во внимание международные
293
в) ILO (Международная организация труда)
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беспилотной авиации?
а) Они не влияют на политику безопасности
б) Международные стандарты определяют технические аспекты, а политика формируется национально в) Они определяют базовые принципы для формирования политики
г) Международные стандарты заменяют политику безопасности национальных организаций
11. Как искусственный интеллект помогает предотвращать аварии в беспилотных авиационных системах?
а) Искусственный интеллект не применяется в авиации б) Он снижает эффективность автоматизации
в) Искусственный интеллект обеспечивает анализ и оперативное реагирование г) Искусственный интеллект приводит к человеческим ошибкам
12. Какие новые технологии в автоматизации способствуют повышению безопасности в беспилотной авиации?
а) Использование аналоговых систем управления б) Внедрение нейронных сетей для самообучения
в) Применение технологий безопасной самодиагностики г) Использование устаревших программных платформ
13. Какова роль развития новых технологий в предотвращении аварий в сфере беспилотных авиационных систем?
а) Развитие технологий способствует увеличению аварий б) Новые технологии создают новые вызовы и риски
в) Развитие технологий значительно повышает безопасность г) Технологии не оказывают влияния на аварийность
14. Какие вызовы существуют при согласовании международных и национальных стандартов безопасности в беспилотной авиации? а) Противоречия в требованиях
б) Отсутствие необходимости согласования в) Полная идентичность требований
г) Превышение национальных стандартов международными
15. Какие могут быть последствия от неправильного или несвоевременного обновления стандартов безопасности в беспилотной авиации? а) Улучшение качества обучения
б) Повышение эффективности систем управления
в) Негативные последствия для безопасности полетов г) Отсутствие изменений в безопасности
16. Какова роль обратной связи между производителями беспилотных систем и организациями, устанавливающими стандарты безопасности?
а) Обратная связь не имеет значения
б) Она важна для улучшения производства, но не для стандартов в) Производители сами разрабатывают стандарты
г) Обратная связь важна для совершенствования стандартов безопасности
17. Каким образом стандарты безопасности влияют на развитие индустрии беспилотных авиационных систем?
а) Они тормозят развитие
б) Стандарты стимулируют инновации и конкуренцию в) Развитие происходит независимо от стандартов
г) Стандарты приводят к монополизации рынка
10. Какова роль международных стандартов в формировании политики бе2зо9п4асности в области
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18. Каким образом сравнительный анализ международных и российских с2т9а5ндартов влияет на безопасность эксплуатации беспилотных авиационных систем? а) Международные стандарты всегда предпочтительнее
б) Сравнительный анализ не влияет на безопасность
в) Влияние зависит от конкретной области применения г) Российские стандарты всегда приоритетнее
19. Как технологические инновации влияют на требования к обучению пилотов и операторов беспилотных авиационных систем?
а) Требования увеличиваются из-за сложности новых технологий б) Инновации снижают требования к обучению
в) Обучение становится ненужным
г) Требования к обучению зависят только от законодательства
20. Каковы основные принципы безопасности, которые должны соблюдаться при эксплуатации беспилотных авиационных систем? а) Постоянное изменение маршрутов полетов
б) Соблюдение автоматических решений без возможности вмешательства
в) Предотвращение столкновений, безопасное удаление от аварийной ситуации г) Игнорирование метеорологических условий во избежание задержек
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Вопросы ко 2-ой рубежной аттестации
1. Какие стандарты и нормативно-правовые акты применяются в области обеспечения транспортной безопасности в деятельности с беспилотными авиационными системами?
2. В	чем	заключается	эффективность	сравнительного	анализа	стандартов	и нормативноправовых актов в области безопасности беспилотных систем?
3. Какие основные аспекты безопасности учитываются при анализе стандартов и нормативноправовых актов в области беспилотной авиации?
4. Как обучение персонала соответствует требованиям и стандартам в области безопасности при эксплуатации беспилотных авиационных систем?
5. Какие меры обеспечивают безопасность при работе с беспилотными авиационными системами в контексте сертификации персонала?
6. Какие современные тенденции наблюдаются в нормативно-правовом обеспечении безопасности в авиации, особенно с учетом изменяющейся технологической среды?
7. Каким образом обновление правовых актов способствует адаптации к новым технологиям в безопасности авиации?
8. Как влияют этические аспекты на обеспечение безопасности беспилотных авиационных систем?
9. Какое значение имеет социальное восприятие новых технологий в контексте безопасности беспилотных систем?
10. Каковы основные аспекты взаимодействия с обществом в рамках обеспечения безопасности беспилотных авиационных систем?
11. Каким	образом	регулируется	и	обеспечивается	применение	беспилотных авиационных систем в промышленности?
12. Какие правовые акты применяются для использования беспилотных авиационных систем в медицине?
13. Какие особенности регулирования существуют для применения беспилотных авиационных систем в транспортной отрасли?
14. Какие аспекты безопасности учитываются при анализе регулирования применения беспилотных авиационных систем в различных отраслях?
15. В чем основные различия между национальными и международными стандартами в области безопасности беспилотных авиационных систем?
16. Какова	роль	международных	организаций	в	формировании	стандартов	и нормативноправовых актов для безопасности беспилотных систем?
17. Какие основные вызовы существуют при согласовании и обеспечении соответствия между различными нормативными актами в области беспилотной авиации?
18. Как влияют международные нормы на регулирование безопасности беспилотных авиационных систем на национальном уровне?
19. Какие меры принимаются для обеспечения стабильности и непрерывности в применении правовых актов в сфере безопасности беспилотных авиационных систем?
20. Какое значение имеет адаптация правовых актов в области безопасности к быстро меняющейся технологической среде для беспилотной авиации?
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Тестовое задание
по дисциплине МДК.03.01 «Конструкция и летная эксплуатация беспилотных воздушных судов смешанного типа, средств обеспечения взлета и посадки, средств дистанционного
управления (пилотирования) и контроля за полетами беспилотных воздушных судов» II-аттестация
Вариант №	

ФИО	групп	Дата

	№ вопроса
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ответ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ вопроса
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Ответ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Вариант №1
1. Какие стандарты и нормативно-правовые акты применяются в области обеспечения транспортной безопасности в деятельности с беспилотными авиационными системами? а) Только национальные стандарты.
б) Только международные стандарты.
в) Национальные и международные стандарты. г) Стандарты только отраслевых организаций.
2. В чем заключается эффективность сравнительного анализа стандартов и нормативноправовых актов в области безопасности беспилотных систем? а) В повышении сложности нормативов.
б) В возможности выбора наиболее строгих требований. в) В уменьшении требований к безопасности.
г) В игнорировании нормативов.
3. Какие основные аспекты безопасности учитываются при анализе стандартов и нормативно-правовых актов в области беспилотной авиации? а) Только технические аспекты.
б) Только правовые аспекты.
в) Технические, правовые и экологические аспекты. г) Экономические аспекты.
4. Как обучение персонала соответствует требованиям и стандартам в области безопасности при эксплуатации беспилотных авиационных систем? а) Обучение не связано с требованиями безопасности.
б) Обучение соответствует только национальным стандартам.
в) Обучение соответствует требованиям и стандартам безопасности. г) Обучение зависит от уровня опыта персонала.
5. Какие меры обеспечивают безопасность при работе с беспилотными авиационными системами в контексте сертификации персонала? а) Только психологическое тестирование.
б) Соблюдение требований по обучению и прохождению сертификации. в) Исключительно техническое обеспечение безопасности.
г) Обеспечение безопасности не требуется.
298
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безопасности в авиации, особенно с учетом изменяющейся технологической среды? а) Только ужесточение требований к безопасности.
б) Простота и гибкость правил безопасности.
в) Исключительно технологическое обновление. г) Отсутствие изменений.
7. Каким образом обновление правовых актов способствует адаптации к новым технологиям в безопасности авиации?
а) Обновление актов не влияет на адаптацию к новым технологиям. б) Обновление актов повышает жесткость требований.
в) Обновление актов предусматривает учет новых технологий.
г) Адаптация осуществляется только за счет снижения требований.
8. Как влияют этические аспекты на обеспечение безопасности беспилотных авиационных систем?
а) Этика не имеет отношения к безопасности.
б) Этические аспекты могут противоречить безопасности.
в) Этические нормы всегда совпадают с требованиями безопасности. г) Безопасность и этика несовместимы.
9. Какое значение имеет социальное восприятие новых технологий в контексте безопасности беспилотных систем?
а) Социальное восприятие не влияет на безопасность.
б) Социальное восприятие важно для эффективной регулировки безопасности. в) Только положительное восприятие влияет на безопасность.
г) Социальное восприятие зависит от уровня технологии.
10. Каковы основные аспекты взаимодействия с обществом в рамках обеспечения безопасности беспилотных авиационных систем? а) Взаимодействие с обществом не имеет значения.
б) Взаимодействие с обществом важно только для маркетинга.
в) Общество играет ключевую роль в обеспечении безопасности. г) Взаимодействие с обществом влияет только на репутацию.
11. Каким образом регулируется и обеспечивается применение беспилотных авиационных систем в промышленности?
а) Промышленность сама регулирует применение беспилотных систем. б) Только государственное регулирование.
в) Комбинированное воздействие государства и отраслевых организаций. г) Беспилотные системы запрещены в промышленности.
12. Какие правовые акты применяются для использования беспилотных авиационных систем в медицине?
а) Только медицинские нормативы. б) Только национальные законы.
в) Медицинские нормативы и национальные законы.
г) Применение беспилотных систем в медицине нерегулируемо.
13. Какие особенности регулирования существуют для применения беспилотных авиационных систем в транспортной отрасли? а) Только транспортные правила.
б) Только национальные стандарты.
в) Транспортные правила и национальные стандарты.
г) Применение беспилотных систем в транспорте невозможно.
6. Какие современные тенденции наблюдаются в нормативно-правовом29о9беспечении
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14. Какие аспекты безопасности учитываются при анализе регули30р0ования применения беспилотных авиационных систем в различных отраслях? а) Только технические аспекты.
б) Только финансовые аспекты.
в) Технические, экономические и экологические аспекты. г) Аспекты безопасности не рассматриваются.
15. В чем основные различия между национальными и международными стандартами в области безопасности беспилотных авиационных систем? а) Национальные стандарты более жесткие.
б) Международные стандарты более жесткие.
в) Национальные и международные стандарты одинаковы. г) Национальные стандарты более гибкие.
16. Какова роль международных организаций в формировании стандартов и нормативноправовых актов для безопасности беспилотных систем?
а) Международные организации не участвуют в формировании стандартов.
б) Международные организации формируют стандарты без участия государств.
в) Международные организации сотрудничают с государствами в формировании стандартов. г) Роль международных организаций не имеет значения.
17. Какие основные вызовы существуют при согласовании и обеспечении соответствия между различными нормативными актами в области беспилотной авиации? а) Не существует вызовов при согласовании.
б) Только технические сложности.
в) Сложности в согласовании и обеспечении соответствия. г) Сложности только в финансировании.
18. Как влияют международные нормы на регулирование безопасности беспилотных авиационных систем на национальном уровне?
а) Международные нормы не влияют на национальное регулирование.
б) Международные нормы полностью определяют национальное регулирование. в) Влияние международных норм зависит от решения каждого государства.
г) Национальное регулирование противоречит международным нормам.
19. Какие меры принимаются для обеспечения стабильности и непрерывности в применении правовых актов в сфере безопасности беспилотных авиационных систем? а) Только обновление актов без принятия дополнительных мер.
б) Принятие мер для обеспечения стабильности и непрерывности применения актов. в) Обеспечение стабильности и непрерывности не требуется.
г) Принятие мер только в случае кризиса.
20. Какое значение имеет адаптация правовых актов в области безопасности к быстро меняющейся технологической среде для беспилотной авиации?
а) Адаптация правовых актов не требуется.
б) Адаптация актов важна для устойчивости беспилотных систем. в) Адаптация зависит только от мнения технических специалистов. г) Адаптация актов затруднена быстро меняющейся средой.
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Вариант №2	301
1. Какие стандарты и нормативно-правовые акты применяются в области обеспечения транспортной безопасности в деятельности с беспилотными авиационными системами? а) Только отраслевые стандарты.
б) Только региональные стандарты.
в) Отраслевые и региональные стандарты. г) Стандарты только местных органов.
2. В чем заключается эффективность сравнительного анализа стандартов и нормативноправовых актов в области безопасности беспилотных систем? а) В увеличении объема стандартов.
б) В ограничении выбора строгих требований. в) В учете только технических аспектов.
г) В игнорировании стандартов.
3. Какие основные аспекты безопасности учитываются при анализе стандартов и нормативноправовых актов в области беспилотной авиации? а) Только экономические аспекты.
б) Только социальные аспекты.
в) Экономические и социальные аспекты. г) Политические аспекты.
4. Как обучение персонала соответствует требованиям и стандартам в области безопасности при эксплуатации беспилотных авиационных систем? а) Обучение не связано с требованиями безопасности.
б) Обучение соответствует только отраслевым стандартам.
в) Обучение соответствует требованиям и стандартам безопасности. г) Обучение зависит от финансовых возможностей персонала.
5. Какие меры обеспечивают безопасность при работе с беспилотными авиационными системами в контексте сертификации персонала?
а) Только тестирование по профессиональным навыкам. б) Соблюдение требований по обучению и сертификации. в) Исключительно психологическое тестирование.
г) Безопасность зависит от опыта персонала.
6. Какие современные тенденции наблюдаются в нормативно-правовом обеспечении безопасности в авиации, особенно с учетом изменяющейся технологической среды? а) Только упрощение стандартов.
б) Приверженность жестким нормам безопасности. в) Только технологическое обновление стандартов. г) Отсутствие изменений в стандартах безопасности.
7. Каким образом обновление правовых актов способствует адаптации к новым технологиям в безопасности авиации?
а) Обновление актов уменьшает требования к технологиям. б) Обновление актов учитывает только старые технологии.
в) Обновление актов предусматривает учет новых технологий. г) Адаптация происходит независимо от обновления актов.
8. Как влияют этические аспекты на обеспечение безопасности беспилотных авиационных систем?
а) Этика не имеет отношения к безопасности.
б) Этические аспекты всегда противоречат безопасности.
в) Этические нормы всегда совпадают с требованиями безопасности.
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г) Этические аспекты зависят от местных традиций.	302
9. Какое значение имеет социальное восприятие новых технологий в контексте безопасности беспилотных систем?
а) Социальное восприятие не влияет на безопасность.
б) Социальное восприятие важно для привлечения инвестиций. в) Только отрицательное восприятие влияет на безопасность.
г) Социальное восприятие зависит от уровня образования.
10. Каковы основные аспекты взаимодействия с обществом в рамках обеспечения безопасности беспилотных авиационных систем? а) Взаимодействие с обществом не важно.
б) Взаимодействие с обществом важно только для маркетинга.
в) Общество играет ключевую роль в обеспечении безопасности.
г) Взаимодействие с обществом влияет только на политический имидж.
11. Каким образом регулируется и обеспечивается применение беспилотных авиационных систем в промышленности?
а) Промышленность сама регулирует применение беспилотных систем. б) Только государственное регулирование.
в) Совместное воздействие государства и отраслевых организаций. г) Применение беспилотных систем в промышленности запрещено.
12. Какие правовые акты применяются для использования беспилотных авиационных систем в медицине?
а) Только медицинские нормативы. б) Только международные законы.
в) Медицинские нормативы и международные законы.
г) Применение беспилотных систем в медицине не регулируется.
13. Какие особенности регулирования существуют для применения беспилотных авиационных систем в транспортной отрасли? а) Только транспортные правила.
б) Только международные стандарты.
в) Транспортные правила и международные стандарты.
г) Применение беспилотных систем в транспорте невозможно.
14. Какие аспекты безопасности учитываются при анализе регулирования применения беспилотных авиационных систем в различных отраслях? а) Только финансовые аспекты.
б) Только экологические аспекты.
в) Экономические, социальные и экологические аспекты. г) Аспекты безопасности не рассматриваются.
15. В чем основные различия между национальными и международными стандартами в области безопасности беспилотных авиационных систем? а) Национальные стандарты более гибкие.
б) Международные стандарты более гибкие.
в) Национальные и международные стандарты различаются в жесткости. г) Национальные стандарты более строгие.
16. Какова роль международных организаций в формировании стандартов и нормативноправовых актов для безопасности беспилотных систем?
а) Международные организации не участвуют в формировании стандартов.
б) Международные организации формируют стандарты без участия государств.
в) Международные организации сотрудничают с государствами в формировании стандартов. г) Роль международных организаций ограничена консультативной функцией.
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различными нормативными актами в области беспилотной авиации? а) Не существует вызовов при согласовании.
б) Только технические трудности.
в) Сложности в согласовании и обеспечении соответствия. г) Сложности только в правовом аспекте.
18. Как влияют международные нормы на регулирование безопасности беспилотных авиационных систем на национальном уровне?
а) Международные нормы не влияют на национальное регулирование.
б) Международные нормы полностью определяют национальное регулирование. в) Влияние международных норм зависит от страны.
г) Национальное регулирование может противоречить международным нормам.
19. Какие меры принимаются для обеспечения стабильности и непрерывности в применении правовых актов в сфере безопасности беспилотных авиационных систем? а) Только периодическое обновление актов.
б) Принятие мер для обеспечения стабильности и непрерывности применения актов. в) Обеспечение стабильности и непрерывности не требует дополнительных мер.
г) Меры принимаются только в случае возникновения проблем.
20. Какое значение имеет адаптация правовых актов в области безопасности к быстро меняющейся технологической среде для беспилотной авиации?
а) Адаптация правовых актов не требуется.
б) Адаптация актов важна для устойчивости беспилотных систем. в) Адаптация актов зависит от скорости изменения технологий.
г) Адаптация актов ограничивает развитие беспилотных технологий.


Вариант №3
1. Какие стандарты и нормативно-правовые акты применяются в области обеспечения транспортной безопасности в деятельности с беспилотными авиационными системами? а) Только международные стандарты.
б) Только региональные нормативы.
в) Международные стандарты и национальные законы. г) Только локальные правила.
2. В чем заключается эффективность сравнительного анализа стандартов и нормативноправовых актов в области безопасности беспилотных систем? а) В учете только экономических аспектов.
б) В отсутствии стандартов.
в) В комплексном рассмотрении различных аспектов безопасности. г) В применении только региональных актов.
3. Какие основные аспекты безопасности учитываются при анализе стандартов и нормативноправовых актов в области беспилотной авиации? а) Только экологические аспекты.
б) Только технические стандарты.
в) Экономические и социальные аспекты. г) Политические аспекты.
4. Как обучение персонала соответствует требованиям и стандартам в области безопасности при эксплуатации беспилотных авиационных систем?
а) Обучение зависит от финансовых возможностей персонала.
17. Какие основные вызовы существуют при согласовании и обеспечении с3о0о3тветствия между
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в) Обучение соответствует требованиям и стандартам безопасности. г) Обучение не имеет отношения к безопасности.
5. Какие меры обеспечивают безопасность при работе с беспилотными авиационными системами в контексте сертификации персонала?
а) Соблюдение требований по обучению и сертификации. б) Безопасность зависит от опыта персонала.
в) Только внутренние проверки компании.
г) Проведение тестирования на общие знания.
6. Какие современные тенденции наблюдаются в нормативно-правовом обеспечении безопасности в авиации, особенно с учетом изменяющейся технологической среды? а) Только ужесточение стандартов безопасности.
б) Упрощение требований к безопасности.
в) Подчинение стандартов исключительно технологическим изменениям. г) Непрерывное обновление без учета технологических изменений.
7. Каким образом обновление правовых актов способствует адаптации к новым технологиям в безопасности авиации?
а) Обновление актов учитывает только старые технологии.
б) Обновление актов предусматривает учет новых технологий. в) Обновление актов приводит к увеличению бюрократии.
г) Адаптация возможна только без обновления актов.
8. Как влияют этические аспекты на обеспечение безопасности беспилотных авиационных систем?
а) Этические нормы всегда совпадают с требованиями безопасности. б) Этика не имеет отношения к безопасности.
в) Этические аспекты всегда противоречат безопасности. г) Этические аспекты зависят от мнения производителей.
9. Какое значение имеет социальное восприятие новых технологий в контексте безопасности беспилотных систем?
а) Социальное восприятие важно только для маркетинга.
б) Только положительное восприятие влияет на безопасность. в) Социальное восприятие не влияет на безопасность.
г) Только отрицательное восприятие влияет на безопасность.
10. Каковы основные аспекты взаимодействия с обществом в рамках обеспечения безопасности беспилотных авиационных систем?
а) Взаимодействие с обществом важно только для политического имиджа. б) Общество играет ключевую роль в обеспечении безопасности.
в) Взаимодействие с обществом не важно.
г) Общество влияет только на финансирование.
11. Каким образом регулируется и обеспечивается применение беспилотных авиационных систем в промышленности?
а) Промышленность сама регулирует применение беспилотных систем. б) Совместное воздействие государства и отраслевых организаций.
в) Применение беспилотных систем в промышленности ограничено государственными запретами. г) Только государственное регулирование.
304
б) Обучение соответствует только международным стандартам.
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медицине?
а) Только медицинские стандарты. б) Только региональные законы.
в) Медицинские стандарты и международные акты.
г) Применение беспилотных систем в медицине не регулируется.
13. Какие особенности регулирования существуют для применения беспилотных авиационных систем в транспортной отрасли? а) Только транспортные правила.
б) Только национальные стандарты.
в) Транспортные правила и международные стандарты.
г) Применение беспилотных систем в транспорте не регулируется.
14. Какие аспекты безопасности учитываются при анализе регулирования применения беспилотных авиационных систем в различных отраслях? а) Только экологические аспекты.
б) Экономические и социальные аспекты.
в) Аспекты безопасности не рассматриваются. г) Только финансовые аспекты.
15. В чем основные различия между национальными и международными стандартами в области безопасности беспилотных авиационных систем? а) Международные стандарты более гибкие.
б) Национальные стандарты более гибкие.
в) Национальные и международные стандарты различаются в жесткости. г) Национальные стандарты более строгие.
16. Какова роль международных организаций в формировании стандартов и нормативноправовых актов для безопасности беспилотных систем?
а) Роль международных организаций ограничена консультативной функцией. б) Международные организации формируют стандарты без участия государств. в) Международные организации не участвуют в формировании стандартов.
г) Международные организации определяют только общие принципы.
17. Какие основные вызовы существуют при согласовании и обеспечении соответствия между различными нормативными актами в области беспилотной авиации? а) Не существует вызовов при согласовании.
б) Сложности только в технической стороне.
в) Сложности в согласовании и обеспечении соответствия.
г) Противоречия существуют только на национальном уровне.
18. Как влияют международные нормы на регулирование безопасности беспилотных авиационных систем на национальном уровне?
а) Влияние международных норм зависит от страны.
б) Национальное регулирование может противоречить международным нормам. в) Международные нормы полностью определяют национальное регулирование. г) Международные нормы не влияют на национальное регулирование.
19. Какие меры принимаются для обеспечения стабильности и непрерывности в применении правовых актов в сфере безопасности беспилотных авиационных систем? а) Принимаются только при несчастных случаях.
б) Регулярное обновление актов без учета стабильности.
в) Принятие мер для обеспечения стабильности и непрерывности применения актов.
г) Обеспечение стабильности и непрерывности зависит от степени опасности технологии.
20. Какое значение имеет адаптация правовых актов в области безопасности к быстро меняющейся технологической среде для беспилотной авиации?
12. Какие правовые акты применяются для использования беспилотных а3в0и5ационных систем в
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б) Адаптация актов важна для учета быстро меняющейся технологической среды. в) Адаптация правовых актов не требуется из-за стабильности технологий.
г) Адаптация актов ограничивает инновации в безопасности беспилотных систем.


Вариант №4
1. Какие стандарты и нормативно-правовые акты применяются в области обеспечения транспортной безопасности в деятельности с беспилотными авиационными системами? а) Только региональные законы.
б) Только международные стандарты.
в) Международные стандарты и национальные законы. г) Только внутренние корпоративные правила.
2. В чем заключается эффективность сравнительного анализа стандартов и нормативноправовых актов в области безопасности беспилотных систем?
а) В комплексном рассмотрении различных аспектов безопасности. б) В применении только национальных стандартов.
в) В отсутствии стандартов.
г) В учете только экономических аспектов.
3. Какие основные аспекты безопасности учитываются при анализе стандартов и нормативноправовых актов в области беспилотной авиации? а) Только экономические аспекты.
б) Экономические и социальные аспекты. в) Только технические стандарты.
г) Политические аспекты.
4. Как обучение персонала соответствует требованиям и стандартам в области безопасности при эксплуатации беспилотных авиационных систем?
а) Обучение соответствует требованиям и стандартам безопасности. б) Обучение не имеет отношения к безопасности.
в) Обучение зависит от финансовых возможностей персонала. г) Обучение соответствует только международным стандартам.
5. Какие меры обеспечивают безопасность при работе с беспилотными авиационными системами в контексте сертификации персонала?
а) Соблюдение требований по обучению и сертификации. б) Только внутренние проверки компании.
в) Проведение тестирования на общие знания. г) Безопасность зависит от опыта персонала.
6. Какие современные тенденции наблюдаются в нормативно-правовом обеспечении безопасности в авиации, особенно с учетом изменяющейся технологической среды? а) Непрерывное обновление без учета технологических изменений.
б) Только ужесточение стандартов безопасности. в) Упрощение требований к безопасности.
г) Подчинение стандартов исключительно технологическим изменениям.
7. Каким образом обновление правовых актов способствует адаптации к новым технологиям в безопасности авиации?
а) Обновление актов предусматривает учет новых технологий. б) Адаптация возможна только без обновления актов.
в) Обновление актов приводит к увеличению бюрократии.
а) Адаптация правовых актов необходима только при внедрении новых технолог3и0й6.
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8. Как влияют этические аспекты на обеспечение безопасности беспилотных авиационных систем?
а) Этические аспекты зависят от мнения производителей. б) Этика не имеет отношения к безопасности.
в) Этические нормы всегда совпадают с требованиями безопасности. г) Этические аспекты всегда противоречат безопасности.
9. Какое значение имеет социальное восприятие новых технологий в контексте безопасности беспилотных систем?
а) Только отрицательное восприятие влияет на безопасность. б) Только положительное восприятие влияет на безопасность. в) Социальное восприятие не влияет на безопасность.
г) Социальное восприятие важно только для маркетинга.
10. Каковы основные аспекты взаимодействия с обществом в рамках обеспечения безопасности беспилотных авиационных систем? а) Взаимодействие с обществом не важно.
б) Общество играет ключевую роль в обеспечении безопасности. в) Общество влияет только на финансирование.
г) Взаимодействие с обществом важно только для политического имиджа.
11. Каким образом регулируется и обеспечивается применение беспилотных авиационных систем в промышленности?
а) Промышленность сама регулирует применение беспилотных систем. б) Совместное воздействие государства и отраслевых организаций.
в) Только государственное регулирование.
г) Применение беспилотных систем в промышленности ограничено государственными запретами.
12. Какие правовые акты применяются для использования беспилотных авиационных систем в медицине?
а) Применение беспилотных систем в медицине не регулируется. б) Только медицинские стандарты.
в) Медицинские стандарты и международные акты. г) Только региональные законы.
13. Какие особенности регулирования существуют для применения беспилотных авиационных систем в транспортной отрасли?
а) Применение беспилотных систем в транспорте не регулируется. б) Транспортные правила и международные стандарты.
в) Только национальные стандарты. г) Только транспортные правила.
14. Какие аспекты безопасности учитываются при анализе регулирования применения беспилотных авиационных систем в различных отраслях? а) Только экологические аспекты.
б) Аспекты безопасности не рассматриваются. в) Только финансовые аспекты.
г) Экономические и социальные аспекты.
15. В чем основные различия между национальными и международными стандартами в области безопасности беспилотных авиационных систем? а) Международные стандарты более строгие.
б) Национальные и международные стандарты различаются в жесткости. в) Национальные стандарты более гибкие.
г) Национальные стандарты более строгие.
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г) Обновление актов учитывает только старые технологии.
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16. Какова роль международных организаций в формировании стандартов30и8 нормативноправовых актов для безопасности беспилотных систем?
а) Международные организации формируют стандарты без участия государств. б) Международные организации определяют только общие принципы.
в) Роль международных организаций ограничена консультативной функцией. г) Международные организации не участвуют в формировании стандартов.
17. Какие основные вызовы существуют при согласовании и обеспечении соответствия между различными нормативными актами в области беспилотной авиации? а) Противоречия существуют только на национальном уровне.
б) Не существует вызовов при согласовании.
в) Сложности в согласовании и обеспечении соответствия. г) Сложности только в технической стороне.
18. Как влияют международные нормы на регулирование безопасности беспилотных авиационных систем на национальном уровне?
а) Международные нормы полностью определяют национальное регулирование. б) Национальное регулирование может противоречить международным нормам. в) Влияние международных норм зависит от страны.
г) Международные нормы не влияют на национальное регулирование.
19. Какие меры принимаются для обеспечения стабильности и непрерывности в применении правовых актов в сфере безопасности беспилотных авиационных систем?
а) Принятие мер для обеспечения стабильности и непрерывности применения актов. б) Регулярное обновление актов без учета стабильности.
в) Принимаются только при несчастных случаях.
г) Обеспечение стабильности и непрерывности зависит от степени опасности технологии.
20. Какое значение имеет адаптация правовых актов в области безопасности к быстро меняющейся технологической среде для беспилотной авиации? а) Адаптация актов не требуется из-за стабильности технологий.
б) Адаптация актов ограничивает инновации в безопасности беспилотных систем. в) Адаптация правовых актов необходима только при внедрении новых технологий. г) Адаптация важна для учета быстро меняющейся технологической среды.




Критерии оценивания рубежной аттестации:

	Количество вопросов
	О
	ценка

	16-20
	5
	
аттестован

	11-15
	4
	

	6-10
	3
	

	0-5
	2
	не аттестован




Аттестован - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 6-20 вопросов.
Не аттестован - выставляется обучающемуся, который ответил менее 5 вопроса.
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Отлично - выставляется обучающемуся, ответившему на 16-20 вопросов.
Хорошо - выставляется обучающемуся, ответившему на 11-15 вопросов.
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Удовлетворительно - выставляется обучающемуся, ответившему на 6-10 вопросов.

Ключи к тесту
	№ п/п
	Вариант № 1
	Вариант № 2
	Вариант №3
	Вариант №4

	1
	в
	в
	в
	в

	2
	б
	в
	в
	а

	3
	в
	в
	в
	б

	4
	в
	в
	в
	а

	5
	б
	б
	а
	а

	6
	б
	в
	б
	б

	7
	в
	в
	б
	а

	8
	б
	в
	в
	в

	9
	б
	б
	б
	в

	10
	в
	в
	б
	б

	11
	в
	в
	б
	б

	12
	в
	в
	в
	в

	13
	в
	в
	в
	б

	14
	в
	в
	б
	г

	15
	г
	в
	в
	б

	16
	в
	в
	г
	б

	17
	в
	в
	в
	в

	18
	в
	в
	б
	б

	19
	б
	б
	в
	а

	20
	б
	б
	б
	г



Вопросы к экзамену
1. Какие международные организации играют ключевую роль в установлении стандартов безопасности для беспилотных авиационных систем?
2. Какие принципы лежат в основе стандартов безопасности беспилотных авиационных систем, устанавливаемых международными организациями?
3. Какие национальные организации в России занимаются регулированием деятельности беспилотных авиационных систем?
4. В чем заключается влияние международных стандартов безопасности на национальные стандарты в сфере беспилотных авиационных систем?
5. Какие технологические инновации направлены на улучшение безопасности полетов беспилотных авиационных систем?
6. Какие новые технологические решения помогают предотвращать аварии в беспилотной авиации?
7. Как внедрение новых технологий влияет на уровень безопасности в сфере беспилотных авиационных систем?
8. Какие факторы оказывают наибольшее влияние на разработку международных стандартов безопасности для беспилотных авиационных систем?
9. В чем отличие между международными и национальными стандартами безопасности в сфере эксплуатации беспилотных авиационных систем?

10. Какова роль международных стандартов в формировании по3л1и0тики безопасности в области беспилотной авиации?
11. Как	искусственный	интеллект	помогает	предотвращать	аварии	в	беспилотных авиационных системах?
12. Какие новые технологии в автоматизации способствуют повышению безопасности в беспилотной авиации?
13. Какова роль развития новых технологий в предотвращении аварий в сфере беспилотных авиационных систем?
14. Какие вызовы существуют при согласовании международных и национальных стандартов безопасности в беспилотной авиации?
15. Какие могут быть последствия от неправильного или несвоевременного обновления стандартов безопасности в беспилотной авиации?
16. Какова	роль	обратной	связи	между	производителями	беспилотных	систем	и организациями, устанавливающими стандарты безопасности?
17. Каким образом стандарты безопасности влияют на развитие индустрии беспилотных авиационных систем?
18. Каким образом сравнительный анализ международных и российских стандартов влияет на безопасность эксплуатации беспилотных авиационных систем?
19. Как технологические инновации влияют на требования к обучению пилотов и операторов беспилотных авиационных систем?
20. Каковы	основные	принципы	безопасности,	которые	должны	соблюдаться	при эксплуатации беспилотных авиационных систем?
21. Какие стандарты и нормативно-правовые акты применяются в области обеспечения транспортной безопасности в деятельности с беспилотными авиационными системами?
22. В	чем	заключается	эффективность	сравнительного	анализа	стандартов	и нормативноправовых актов в области безопасности беспилотных систем?
23. Какие	основные	аспекты	безопасности	учитываются	при	анализе	стандартов	и нормативно-правовых актов в области беспилотной авиации?
24. Как обучение персонала соответствует требованиям и стандартам в области безопасности при эксплуатации беспилотных авиационных систем?
25. Какие меры обеспечивают безопасность при работе с беспилотными авиационными системами в контексте сертификации персонала?
26. Какие современные тенденции наблюдаются в нормативно-правовом обеспечении безопасности в авиации, особенно с учетом изменяющейся технологической среды?
27. Каким образом обновление правовых актов способствует адаптации к новым технологиям в безопасности авиации?
28. Как влияют этические аспекты на обеспечение безопасности беспилотных авиационных систем?
29. Какое значение имеет социальное восприятие новых технологий в контексте безопасности беспилотных систем?
30. Каковы	основные	аспекты	взаимодействия	с	обществом	в	рамках	обеспечения безопасности беспилотных авиационных систем?
31. Каким образом регулируется и обеспечивается применение беспилотных авиационных систем в промышленности?
32. Какие правовые акты применяются для использования беспилотных авиационных систем в медицине?


31

33. Какие	особенности	регулирования	существуют	для	при3м1е1нения	беспилотных авиационных систем в транспортной отрасли?
34. Какие аспекты безопасности учитываются при анализе регулирования применения беспилотных авиационных систем в различных отраслях?
35. В чем основные различия между национальными и международными стандартами в области безопасности беспилотных авиационных систем?
36. Какова	роль	международных	организаций	в	формировании	стандартов	и нормативноправовых актов для безопасности беспилотных систем?
37. Какие основные вызовы существуют при согласовании и обеспечении соответствия между различными нормативными актами в области беспилотной авиации?
38. Как влияют международные нормы на регулирование безопасности беспилотных авиационных систем на национальном уровне?
39. Какие меры принимаются для обеспечения стабильности и непрерывности в применении правовых актов в сфере безопасности беспилотных авиационных систем?
40. Какое значение имеет адаптация правовых актов в области безопасности к быстро меняющейся технологической среде для беспилотной авиации?
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Вариант №1
1. Какие международные организации играют ключевую роль в установлении стандартов безопасности для беспилотных авиационных систем?
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а) ICAO (Международная организация гражданской авиации) б) WHO (Всемирная организация здравоохранения)
в) FIFA (Международная федерация футбола) г) UNESCO (ЮНЕСКО)
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2. Какие принципы лежат в основе стандартов безопасности беспилотных авиационных систем, устанавливаемых международными организациями? а) Принцип минимальной ответственности
б) Принцип предварительной декларации
в) Принцип безопасности и обеспечения нормативной согласованности г) Принцип случайного выбора
3. Какие национальные организации в России занимаются регулированием деятельности беспилотных авиационных систем? а) Роскосмос
б) Министерство культуры в) Росавиация
г) Роспотребнадзор
4. В чем заключается влияние международных стандартов безопасности на национальные стандарты в сфере беспилотных авиационных систем?
а) Международные стандарты игнорируются национальными органами б) Национальные стандарты не зависят от международных
в) Международные стандарты обязательны для принятия национальными органами г) Национальные стандарты полностью заменяют международные
5. Какие технологические инновации направлены на улучшение безопасности полетов беспилотных авиационных систем? а) Турбореактивные двигатели
б) Системы идентификации дронов в) Аналоговые приборы управления г) Дымовые сигналы
6. Какие новые технологические решения помогают предотвращать аварии в беспилотной авиации?
а) Ручное управление
б) Системы автоматической экстренной посадки в) Использование стандартных дронов
г) Отключение всех сенсоров
7. Как внедрение новых технологий влияет на уровень безопасности в сфере беспилотных авиационных систем?
а) Не оказывает влияния
б) Снижает уровень безопасности
в) Увеличивает уровень безопасности г) Зависит от типа технологии
8. Какие факторы оказывают наибольшее влияние на разработку международных стандартов безопасности для беспилотных авиационных систем? а) Политические и экономические интересы
б) Опыт инженеров
в) Личные предпочтения летчиков г) Погодные условия
9. В чем отличие между международными и национальными стандартами безопасности в сфере эксплуатации беспилотных авиационных систем?
а) Национальные стандарты могут противоречить международным

б) Международные стандарты не существуют
в) Национальные стандарты касаются только пилотов
г) Международные стандарты применяются только в России
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10. Какова роль международных стандартов в формировании политики безопасности в области беспилотной авиации?
а) Международные стандарты не влияют на политику б) Они определяют обязательные политические шаги в) Стандарты принимаются только внутри страны
г) Политика формируется исключительно национальными организациями
11. Как искусственный интеллект помогает предотвращать аварии в беспилотных авиационных системах?
а) Создает искусственные аварии для тренировки
б) Перехватывает управление и предотвращает столкновения
в) Искусственный интеллект не связан с предотвращением аварий г) Заменяет пилотов в аварийных ситуациях
12. Какие новые технологии в автоматизации способствуют повышению безопасности в беспилотной авиации?
а) Аналоговые управляющие системы б) Технологии распознавания жестов в) Использование старых компьютеров г) Механические блоки управления
13. Какова роль развития новых технологий в предотвращении аварий в сфере беспилотных авиационных систем?
а) Не влияет на предотвращение аварий
б) Развитие технологий снижает безопасность
в) Новые технологии обязательно предотвращают аварии г) Зависит от конкретной технологии
14. Какие вызовы существуют при согласовании международных и национальных стандартов безопасности в беспилотной авиации? а) Отсутствие конфликтов
б) Несовместимость требований в) Наличие единого стандарта
г) Отсутствие национальных стандартов
15. Какие могут быть последствия от неправильного или несвоевременного обновления стандартов безопасности в беспилотной авиации? а) Никаких последствий не будет
б) Повышение безопасности в) Снижение эффективности г) Повышение инноваций
16. Какова роль обратной связи между производителями беспилотных систем и организациями, устанавливающими стандарты безопасности? а) Отсутствие обратной связи
б) Обратная связь не имеет значения
в) Обратная связь важна для совершенствования стандартов г) Производители не должны участвовать в обратной связи
17. Каким образом стандарты безопасности влияют на развитие индустрии беспилотных авиационных систем?
а) Стандарты замедляют развитие б) Они не влияют на индустрию

г) Развитие происходит только благодаря национальным стандартам
18. Каким образом сравнительный анализ международных и российских стандартов влияет на безопасность эксплуатации беспилотных авиационных систем? а) Нет влияния
б) Российские стандарты всегда лучше
в) Сравнительный анализ важен для повышения безопасности г) Международные стандарты не применимы в России
19. Как технологические инновации влияют на требования к обучению пилотов и операторов беспилотных авиационных систем? а) Не влияют
б) Увеличивают требования к обучению в) Сокращают обучение
г) Требования зависят только от законодательства
20. Каковы основные принципы безопасности, которые должны соблюдаться при эксплуатации беспилотных авиационных систем? а) Необязательность и безответственность
б) Полет на максимальной скорости
в) Соблюдение правил вне зависимости от обстоятельств
г) Предупреждение столкновений и обеспечение безопасности полетов.
21. Какие стандарты и нормативно-правовые акты применяются в области обеспечения транспортной безопасности в деятельности с беспилотными авиационными системами? а) Только национальные стандарты.
б) Только международные стандарты.
в) Национальные и международные стандарты. г) Стандарты только отраслевых организаций.
22. В чем заключается эффективность сравнительного анализа стандартов и нормативноправовых актов в области безопасности беспилотных систем? а) В повышении сложности нормативов.
б) В возможности выбора наиболее строгих требований. в) В уменьшении требований к безопасности.
г) В игнорировании нормативов.
23. Какие основные аспекты безопасности учитываются при анализе стандартов и нормативноправовых актов в области беспилотной авиации? а) Только технические аспекты.
б) Только правовые аспекты.
в) Технические, правовые и экологические аспекты. г) Экономические аспекты.
24. Как обучение персонала соответствует требованиям и стандартам в области безопасности при эксплуатации беспилотных авиационных систем? а) Обучение не связано с требованиями безопасности.
б) Обучение соответствует только национальным стандартам.
в) Обучение соответствует требованиям и стандартам безопасности. г) Обучение зависит от уровня опыта персонала.
25. Какие меры обеспечивают безопасность при работе с беспилотными авиационными системами в контексте сертификации персонала? а) Только психологическое тестирование.
б) Соблюдение требований по обучению и прохождению сертификации. в) Исключительно техническое обеспечение безопасности.
г) Обеспечение безопасности не требуется.
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безопасности в авиации, особенно с учетом изменяющейся технологической среды? а) Только ужесточение требований к безопасности.
б) Простота и гибкость правил безопасности.
в) Исключительно технологическое обновление. г) Отсутствие изменений.
27. Каким образом обновление правовых актов способствует адаптации к новым технологиям в безопасности авиации?
а) Обновление актов не влияет на адаптацию к новым технологиям. б) Обновление актов повышает жесткость требований.
в) Обновление актов предусматривает учет новых технологий.
г) Адаптация осуществляется только за счет снижения требований.
28. Как влияют этические аспекты на обеспечение безопасности беспилотных авиационных систем?
а) Этика не имеет отношения к безопасности.
б) Этические аспекты могут противоречить безопасности.
в) Этические нормы всегда совпадают с требованиями безопасности. г) Безопасность и этика несовместимы.
29. Какое значение имеет социальное восприятие новых технологий в контексте безопасности беспилотных систем?
а) Социальное восприятие не влияет на безопасность.
б) Социальное восприятие важно для эффективной регулировки безопасности. в) Только положительное восприятие влияет на безопасность.
г) Социальное восприятие зависит от уровня технологии.
30. Каковы основные аспекты взаимодействия с обществом в рамках обеспечения безопасности беспилотных авиационных систем? а) Взаимодействие с обществом не имеет значения.
б) Взаимодействие с обществом важно только для маркетинга.
в) Общество играет ключевую роль в обеспечении безопасности. г) Взаимодействие с обществом влияет только на репутацию.
31. Каким образом регулируется и обеспечивается применение беспилотных авиационных систем в промышленности?
а) Промышленность сама регулирует применение беспилотных систем. б) Только государственное регулирование.
в) Комбинированное воздействие государства и отраслевых организаций. г) Беспилотные системы запрещены в промышленности.
32. Какие правовые акты применяются для использования беспилотных авиационных систем в медицине?
а) Только медицинские нормативы. б) Только национальные законы.
в) Медицинские нормативы и национальные законы.
г) Применение беспилотных систем в медицине нерегулируемо.
33. Какие особенности регулирования существуют для применения беспилотных авиационных систем в транспортной отрасли? а) Только транспортные правила.
б) Только национальные стандарты.
в) Транспортные правила и национальные стандарты.
г) Применение беспилотных систем в транспорте невозможно.
26. Какие современные тенденции наблюдаются в нормативно-правовом о3б1е5спечении
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беспилотных авиационных систем в различных отраслях? а) Только технические аспекты. б) Только финансовые аспекты.
в) Технические, экономические и экологические аспекты. г) Аспекты безопасности не рассматриваются.
35. В чем основные различия между национальными и международными стандартами в области безопасности беспилотных авиационных систем? а) Национальные стандарты более жесткие.
б) Международные стандарты более жесткие.
в) Национальные и международные стандарты одинаковы. г) Национальные стандарты более гибкие.
36. Какова роль международных организаций в формировании стандартов и нормативноправовых актов для безопасности беспилотных систем?
а) Международные организации не участвуют в формировании стандартов.
б) Международные организации формируют стандарты без участия государств.
в) Международные организации сотрудничают с государствами в формировании стандартов. г) Роль международных организаций не имеет значения.
37. Какие основные вызовы существуют при согласовании и обеспечении соответствия между различными нормативными актами в области беспилотной авиации? а) Не существует вызовов при согласовании.
б) Только технические сложности.
в) Сложности в согласовании и обеспечении соответствия. г) Сложности только в финансировании.
38. Как влияют международные нормы на регулирование безопасности беспилотных авиационных систем на национальном уровне?
а) Международные нормы не влияют на национальное регулирование.
б) Международные нормы полностью определяют национальное регулирование. в) Влияние международных норм зависит от решения каждого государства.
г) Национальное регулирование противоречит международным нормам.
39. Какие меры принимаются для обеспечения стабильности и непрерывности в применении правовых актов в сфере безопасности беспилотных авиационных систем? а) Только обновление актов без принятия дополнительных мер.
б) Принятие мер для обеспечения стабильности и непрерывности применения актов. в) Обеспечение стабильности и непрерывности не требуется.
г) Принятие мер только в случае кризиса.
40. Какое значение имеет адаптация правовых актов в области безопасности к быстро меняющейся технологической среде для беспилотной авиации?
а) Адаптация правовых актов не требуется.
б) Адаптация актов важна для устойчивости беспилотных систем. в) Адаптация зависит только от мнения технических специалистов. г) Адаптация актов затруднена быстро меняющейся средой.


Вариант №2
1. Какие международные организации играют ключевую роль в установлении стандартов безопасности для беспилотных авиационных систем? а) FAA (Федеральное управление по авиации США)
34. Какие аспекты безопасности учитываются при анализе регулирования3п16рименения
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в) WADA (Всемирное антидопинговое агентство) г) IMF (Международный валютный фонд)
2. Какие принципы лежат в основе стандартов безопасности беспилотных авиационных систем, устанавливаемых международными организациями? а) Принцип экономической эффективности
б) Принцип безграничной автономии в) Принцип гибкости и адаптивности г) Принцип случайного выбора
3. Какие национальные организации в России занимаются регулированием деятельности беспилотных авиационных систем?
а) Министерство образования и науки России
б) Федеральная служба по техническому и экспортному контролю в)
Роспечать
г) Министерство по делам Кавказа
4. В чем заключается влияние международных стандартов безопасности на национальные стандарты в сфере беспилотных авиационных систем?
а) Международные стандарты не влияют на национальные б) Национальные стандарты автоматически подстраиваются
в) Международные стандарты могут вносить изменения в национальные г) Национальные стандарты полностью отменяют международные
5. Какие технологические инновации направлены на улучшение безопасности полетов беспилотных авиационных систем?
а) Использование антикварных комплектующих б) Системы лазерного оружия для самозащиты в) Использование солнечных батарей
г) Автоматическое идентифицирование объектов
6. Какие новые технологические решения помогают предотвращать аварии в беспилотной авиации?
а) Замена всех автопилотов на ручное управление
б) Использование технологии искусственного интеллекта в) Применение фейковых радиосигналов
г) Отключение всех аварийных систем
7. Как внедрение новых технологий влияет на уровень безопасности в сфере беспилотных авиационных систем?
а) Стабильно снижает уровень безопасности
б) Зависит от типа технологии и правильности внедрения в) Всегда увеличивает уровень безопасности
г) Новые технологии не влияют на безопасность
8. Какие факторы оказывают наибольшее влияние на разработку международных стандартов безопасности для беспилотных авиационных систем? а) Общественное мнение
б) Политические и экономические интересы в) Личные предпочтения производителей
г) Астрологические предсказания
9. В чем отличие между международными и национальными стандартами безопасности в сфере эксплуатации беспилотных авиационных систем?
317
б) ISO (Международная организация по стандартизации)
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а) Международные стандарты обязательны, национальные — нет б) Национальные стандарты ужесточают требования
в) Международные стандарты не регулируют эксплуатацию г) Национальные стандарты касаются только военных систем
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10. Какова роль международных стандартов в формировании политики безопасности в области беспилотной авиации?
а) Международные стандарты определяют только технические стандарты б) Они служат основой для формирования политики безопасности
в) Политика формируется исключительно национальными организациями
г) Международные стандарты не имеют отношения к политике безопасности
11. Как искусственный интеллект помогает предотвращать аварии в беспилотных авиационных системах?
а) Искусственный интеллект не связан с предотвращением аварий б) Провоцирует аварии для обучения
в) Способствует оперативному распознаванию и предотвращению г) Он полностью контролирует весь процесс
12. Какие новые технологии в автоматизации способствуют повышению безопасности в беспилотной авиации?
а) Использование устаревших компьютерных систем б) Технологии биометрической идентификации
в) Механические устройства управления
г) Программы для самостоятельного обучения дронов
13. Какова роль развития новых технологий в предотвращении аварий в сфере беспилотных авиационных систем?
а) Развитие технологий не влияет на предотвращение аварий б) Новые технологии создают дополнительные опасности
в) Технологии улучшают возможности предотвращения г) Зависит от конкретных условий
14. Какие вызовы существуют при согласовании международных и национальных стандартов безопасности в беспилотной авиации? а) Наличие единого стандарта
б) Отсутствие конфликтов
в) Совместимость требований
г) Превышение национальных стандартов
15. Какие могут быть последствия от неправильного или несвоевременного обновления стандартов безопасности в беспилотной авиации?
а) Повышение эффективности б) Снижение безопасности
в) Никаких последствий не будет г) Ухудшение качества обучения
16. Какова роль обратной связи между производителями беспилотных систем и организациями, устанавливающими стандарты безопасности? а) Обратная связь не имеет значения
б) Производители сами разрабатывают стандарты в) Обратная связь важна для улучшения стандартов
г) Организации не принимают во внимание мнение производителей
17. Каким образом стандарты безопасности влияют на развитие индустрии беспилотных авиационных систем?

а) Стандарты тормозят развитие
б) Они способствуют росту индустрии в) Стандарты создают конкуренцию
г) Развитие индустрии зависит только от потребителей
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18. Каким образом сравнительный анализ международных и российских стандартов влияет на безопасность эксплуатации беспилотных авиационных систем? а) Сравнительный анализ важен для повышения безопасности
б) Нет влияния
в) Международные стандарты всегда лучше
г) Сравнение невозможно из-за специфики систем
19. Как технологические инновации влияют на требования к обучению пилотов и операторов беспилотных авиационных систем? а) Не влияют
б) Упрощают обучение
в) Увеличивают требования
г) Требования к обучению полностью исчезают
20. Каковы основные принципы безопасности, которые должны соблюдаться при эксплуатации беспилотных авиационных систем? а) Случайность и рискованность
б) Полет на высоких скоростях в) Полное игнорирование правил
г) Предотвращение столкновений и обеспечение безопасности полетов.
21. Какие стандарты и нормативно-правовые акты применяются в области обеспечения транспортной безопасности в деятельности с беспилотными авиационными системами? а) Только отраслевые стандарты.
б) Только региональные стандарты.
в) Отраслевые и региональные стандарты. г) Стандарты только местных органов.
22. В чем заключается эффективность сравнительного анализа стандартов и нормативноправовых актов в области безопасности беспилотных систем? а) В увеличении объема стандартов.
б) В ограничении выбора строгих требований. в) В учете только технических аспектов.
г) В игнорировании стандартов.
23. Какие основные аспекты безопасности учитываются при анализе стандартов и нормативноправовых актов в области беспилотной авиации? а) Только экономические аспекты.
б) Только социальные аспекты.
в) Экономические и социальные аспекты. г) Политические аспекты.
24. Как обучение персонала соответствует требованиям и стандартам в области безопасности при эксплуатации беспилотных авиационных систем? а) Обучение не связано с требованиями безопасности.
б) Обучение соответствует только отраслевым стандартам.
в) Обучение соответствует требованиям и стандартам безопасности. г) Обучение зависит от финансовых возможностей персонала.
25. Какие меры обеспечивают безопасность при работе с беспилотными авиационными системами в контексте сертификации персонала?
а) Только тестирование по профессиональным навыкам. б) Соблюдение требований по обучению и сертификации.

г) Безопасность зависит от опыта персонала.
26. Какие современные тенденции наблюдаются в нормативно-правовом обеспечении безопасности в авиации, особенно с учетом изменяющейся технологической среды? а) Только упрощение стандартов.
б) Приверженность жестким нормам безопасности. в) Только технологическое обновление стандартов. г) Отсутствие изменений в стандартах безопасности.
27. Каким образом обновление правовых актов способствует адаптации к новым технологиям в безопасности авиации?
а) Обновление актов уменьшает требования к технологиям. б) Обновление актов учитывает только старые технологии.
в) Обновление актов предусматривает учет новых технологий. г) Адаптация происходит независимо от обновления актов.
28. Как влияют этические аспекты на обеспечение безопасности беспилотных авиационных систем?
а) Этика не имеет отношения к безопасности.
б) Этические аспекты всегда противоречат безопасности.
в) Этические нормы всегда совпадают с требованиями безопасности. г) Этические аспекты зависят от местных традиций.
29. Какое значение имеет социальное восприятие новых технологий в контексте безопасности беспилотных систем?
а) Социальное восприятие не влияет на безопасность.
б) Социальное восприятие важно для привлечения инвестиций. в) Только отрицательное восприятие влияет на безопасность.
г) Социальное восприятие зависит от уровня образования.
30. Каковы основные аспекты взаимодействия с обществом в рамках обеспечения безопасности беспилотных авиационных систем? а) Взаимодействие с обществом не важно.
б) Взаимодействие с обществом важно только для маркетинга.
в) Общество играет ключевую роль в обеспечении безопасности.
г) Взаимодействие с обществом влияет только на политический имидж.
31. Каким образом регулируется и обеспечивается применение беспилотных авиационных систем в промышленности?
а) Промышленность сама регулирует применение беспилотных систем. б) Только государственное регулирование.
в) Совместное воздействие государства и отраслевых организаций. г) Применение беспилотных систем в промышленности запрещено.
32. Какие правовые акты применяются для использования беспилотных авиационных систем в медицине?
а) Только медицинские нормативы. б) Только международные законы.
в) Медицинские нормативы и международные законы.
г) Применение беспилотных систем в медицине не регулируется.
33. Какие особенности регулирования существуют для применения беспилотных авиационных систем в транспортной отрасли? а) Только транспортные правила.
б) Только международные стандарты.
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в) Исключительно психологическое тестирование.


в) Транспортные правила и международные стандарты.
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34. Какие аспекты безопасности учитываются при анализе регулирования применения беспилотных авиационных систем в различных отраслях? а) Только финансовые аспекты.
б) Только экологические аспекты.
в) Экономические, социальные и экологические аспекты. г) Аспекты безопасности не рассматриваются.
35. В чем основные различия между национальными и международными стандартами в области безопасности беспилотных авиационных систем? а) Национальные стандарты более гибкие.
б) Международные стандарты более гибкие.
в) Национальные и международные стандарты различаются в жесткости. г) Национальные стандарты более строгие.
36. Какова роль международных организаций в формировании стандартов и нормативноправовых актов для безопасности беспилотных систем?
а) Международные организации не участвуют в формировании стандартов.
б) Международные организации формируют стандарты без участия государств.
в) Международные организации сотрудничают с государствами в формировании стандартов. г) Роль международных организаций ограничена консультативной функцией.
37. Какие основные вызовы существуют при согласовании и обеспечении соответствия между различными нормативными актами в области беспилотной авиации? а) Не существует вызовов при согласовании.
б) Только технические трудности.
в) Сложности в согласовании и обеспечении соответствия. г) Сложности только в правовом аспекте.
38. Как влияют международные нормы на регулирование безопасности беспилотных авиационных систем на национальном уровне?
а) Международные нормы не влияют на национальное регулирование.
б) Международные нормы полностью определяют национальное регулирование. в) Влияние международных норм зависит от страны.
г) Национальное регулирование может противоречить международным нормам.
39. Какие меры принимаются для обеспечения стабильности и непрерывности в применении правовых актов в сфере безопасности беспилотных авиационных систем? а) Только периодическое обновление актов.
б) Принятие мер для обеспечения стабильности и непрерывности применения актов. в) Обеспечение стабильности и непрерывности не требует дополнительных мер.
г) Меры принимаются только в случае возникновения проблем.
40. Какое значение имеет адаптация правовых актов в области безопасности к быстро меняющейся технологической среде для беспилотной авиации?
а) Адаптация правовых актов не требуется.
б) Адаптация актов важна для устойчивости беспилотных систем. в) Адаптация актов зависит от скорости изменения технологий.
г) Адаптация актов ограничивает развитие беспилотных технологий.


Вариант №3
1. Какие международные организации играют ключевую роль в установлении стандартов безопасности для беспилотных авиационных систем? а) ITU (Международный союз электросвязи)
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г) Применение беспилотных систем в транспорте невозможно.
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в) IAEA (Международное агентство по атомной энергии) г) WHO (Всемирная организация здравоохранения)
2. Какие принципы лежат в основе стандартов безопасности беспилотных авиационных систем, устанавливаемых международными организациями? а) Принцип безответственности
б) Принцип субъективности в) Принцип стихийности
г) Принцип обратной связи
3. Какие национальные организации в России занимаются регулированием деятельности беспилотных авиационных систем? а) Роскомнадзор
б) Федеральная служба по техническому и экспортному контролю в) Министерство природных ресурсов и экологии
г) Министерство строительства и ЖКХ России
4. В чем заключается влияние международных стандартов безопасности на национальные стандарты в сфере беспилотных авиационных систем?
а) Международные стандарты автоматически встраиваются в национальные
б) Международные стандарты могут быть учитываны национальными органами в) Национальные стандарты не зависят от международных
г) Международные стандарты полностью заменяют национальные
5. Какие технологические инновации направлены на улучшение безопасности полетов беспилотных авиационных систем? а) Использование атомных батарей
б) Системы определения человеческих эмоций
в) Ракетные двигатели для дополнительной скорости г) Системы заслонок от солнечного света
6. Какие новые технологические решения помогают предотвращать аварии в беспилотной авиации?
а) Вирусные программы для хакерских атак б) Использование технологии блокчейн
в) Системы автоматической деградации функций
г) Применение стандартных алгоритмов управления
7. Как внедрение новых технологий влияет на уровень безопасности в сфере беспилотных авиационных систем?
а) Внедрение новых технологий всегда снижает безопасность
б) Увеличение уровня безопасности зависит от правильного внедрения в) Новые технологии не влияют на безопасность
г) Внедрение технологий зависит от политических решений
8. Какие факторы оказывают наибольшее влияние на разработку международных стандартов безопасности для беспилотных авиационных систем? а) Потребности потребителей
б) Требования производителей в) Политические решения
г) Астрологические предсказания
9. В чем отличие между международными и национальными стандартами безопасности в сфере эксплуатации беспилотных авиационных систем? а) Международные стандарты всегда жестче
б) Международные стандарты не учитывают национальные особенности в) Национальные стандарты дополняют международные
г) Нет существенного отличия
322
б) ISO (Международная организация по стандартизации)


32

беспилотной авиации?
а) Они не имеют отношения к политике безопасности
б) Международные стандарты определяют лишь технические аспекты в) Они являются основой для формирования политики
г) Политика формируется только национальными организациями
11. Как искусственный интеллект помогает предотвращать аварии в беспилотных авиационных системах?
а) Искусственный интеллект не связан с предотвращением аварий б) Он увеличивает риск аварий
в) Способствует оперативному распознаванию и предотвращению г) Искусственный интеллект не применим в авиации
12. Какие новые технологии в автоматизации способствуют повышению безопасности в беспилотной авиации?
а) Использование устаревших операционных систем
б) Технологии определения индивидуальных предпочтений в) Системы автоматической коррекции ошибок
г) Программы для изменения характеристик дронов
13. Какова роль развития новых технологий в предотвращении аварий в сфере беспилотных авиационных систем?
а) Развитие технологий всегда снижает безопасность б) Новые технологии создают новые опасности
в) Технологии значительно улучшают возможности предотвращения г) Зависит от конкретных условий
14. Какие вызовы существуют при согласовании международных и национальных стандартов безопасности в беспилотной авиации? а) Противоречия требований
б) Полное единство требований
в) Отсутствие необходимости согласования г) Превышение национальных стандартов
15. Какие могут быть последствия от неправильного или несвоевременного обновления стандартов безопасности в беспилотной авиации? а) Повышение безопасности
б) Ухудшение качества обучения в) Никаких последствий не будет г) Снижение эффективности
16. Какова роль обратной связи между производителями беспилотных систем и организациями, устанавливающими стандарты безопасности?
а) Производители не должны вмешиваться в установку стандартов б) Обратная связь не имеет значения
в) Обратная связь важна для совершенствования стандартов г) Производители сами разрабатывают стандарты
17. Каким образом стандарты безопасности влияют на развитие индустрии беспилотных авиационных систем?
а) Они тормозят развитие
б) Стандарты стимулируют конкуренцию
в) Развитие происходит вне зависимости от стандартов г) Стандарты создают монополию
10. Какова роль международных стандартов в формировании политики бе3зо2п3асности в области
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18. Каким образом сравнительный анализ международных и российских с3т2а4ндартов влияет на безопасность эксплуатации беспилотных авиационных систем? а) Международные стандарты всегда приоритетнее
б) Нет существенного влияния
в) Российские стандарты всегда предпочтительнее г) Влияние зависит от конкретной ситуации
19. Как технологические инновации влияют на требования к обучению пилотов и операторов беспилотных авиационных систем?
а) Требования увеличиваются из-за сложности новых технологий б) Инновации снижают требования к обучению
в) Обучение становится ненужным
г) Требования зависят только от законодательства
20. Каковы основные принципы безопасности, которые должны соблюдаться при эксплуатации беспилотных авиационных систем?
а) Соблюдение кратчайшего пути и минимальное время полета б) Автоматическое игнорирование воздушных преград
в) Полное доверие автопилоту без вмешательства человека
г) Предотвращение столкновений и обеспечение безопасности полетов.
21. Какие стандарты и нормативно-правовые акты применяются в области обеспечения транспортной безопасности в деятельности с беспилотными авиационными системами? а) Только международные стандарты.
б) Только региональные нормативы.
в) Международные стандарты и национальные законы. г) Только локальные правила.
22. В чем заключается эффективность сравнительного анализа стандартов и нормативноправовых актов в области безопасности беспилотных систем? а) В учете только экономических аспектов.
б) В отсутствии стандартов.
в) В комплексном рассмотрении различных аспектов безопасности. г) В применении только региональных актов.
23. Какие основные аспекты безопасности учитываются при анализе стандартов и нормативноправовых актов в области беспилотной авиации? а) Только экологические аспекты.
б) Только технические стандарты.
в) Экономические и социальные аспекты. г) Политические аспекты.
24. Как обучение персонала соответствует требованиям и стандартам в области безопасности при эксплуатации беспилотных авиационных систем?
а) Обучение зависит от финансовых возможностей персонала. б) Обучение соответствует только международным стандартам.
в) Обучение соответствует требованиям и стандартам безопасности. г) Обучение не имеет отношения к безопасности.
25. Какие меры обеспечивают безопасность при работе с беспилотными авиационными системами в контексте сертификации персонала?
а) Соблюдение требований по обучению и сертификации. б) Безопасность зависит от опыта персонала.
в) Только внутренние проверки компании.
г) Проведение тестирования на общие знания.
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26. Какие современные тенденции наблюдаются в нормативно-правовом о3б2е5спечении безопасности в авиации, особенно с учетом изменяющейся технологической среды? а) Только ужесточение стандартов безопасности.
б) Упрощение требований к безопасности.
в) Подчинение стандартов исключительно технологическим изменениям. г) Непрерывное обновление без учета технологических изменений.
27. Каким образом обновление правовых актов способствует адаптации к новым технологиям в безопасности авиации?
а) Обновление актов учитывает только старые технологии.
б) Обновление актов предусматривает учет новых технологий. в) Обновление актов приводит к увеличению бюрократии.
г) Адаптация возможна только без обновления актов.
28. Как влияют этические аспекты на обеспечение безопасности беспилотных авиационных систем?
а) Этические нормы всегда совпадают с требованиями безопасности. б) Этика не имеет отношения к безопасности.
в) Этические аспекты всегда противоречат безопасности. г) Этические аспекты зависят от мнения производителей.
29. Какое значение имеет социальное восприятие новых технологий в контексте безопасности беспилотных систем?
а) Социальное восприятие важно только для маркетинга.
б) Только положительное восприятие влияет на безопасность. в) Социальное восприятие не влияет на безопасность.
г) Только отрицательное восприятие влияет на безопасность.
30. Каковы основные аспекты взаимодействия с обществом в рамках обеспечения безопасности беспилотных авиационных систем?
а) Взаимодействие с обществом важно только для политического имиджа. б) Общество играет ключевую роль в обеспечении безопасности.
в) Взаимодействие с обществом не важно.
г) Общество влияет только на финансирование.
31. Каким образом регулируется и обеспечивается применение беспилотных авиационных систем в промышленности?
а) Промышленность сама регулирует применение беспилотных систем. б) Совместное воздействие государства и отраслевых организаций.
в) Применение беспилотных систем в промышленности ограничено государственными запретами. г) Только государственное регулирование.
32. Какие правовые акты применяются для использования беспилотных авиационных систем в медицине?
а) Только медицинские стандарты. б) Только региональные законы.
в) Медицинские стандарты и международные акты.
г) Применение беспилотных систем в медицине не регулируется.
33. Какие особенности регулирования существуют для применения беспилотных авиационных систем в транспортной отрасли? а) Только транспортные правила.
б) Только национальные стандарты.
в) Транспортные правила и международные стандарты.
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34. Какие аспекты безопасности учитываются при анализе регулирования применения беспилотных авиационных систем в различных отраслях? а) Только экологические аспекты.
б) Экономические и социальные аспекты.
в) Аспекты безопасности не рассматриваются. г) Только финансовые аспекты.
35. В чем основные различия между национальными и международными стандартами в области безопасности беспилотных авиационных систем? а) Международные стандарты более гибкие.
б) Национальные стандарты более гибкие.
в) Национальные и международные стандарты различаются в жесткости. г) Национальные стандарты более строгие.
36. Какова роль международных организаций в формировании стандартов и нормативноправовых актов для безопасности беспилотных систем?
а) Роль международных организаций ограничена консультативной функцией. б) Международные организации формируют стандарты без участия государств. в) Международные организации не участвуют в формировании стандартов.
г) Международные организации определяют только общие принципы.
37. Какие основные вызовы существуют при согласовании и обеспечении соответствия между различными нормативными актами в области беспилотной авиации? а) Не существует вызовов при согласовании.
б) Сложности только в технической стороне.
в) Сложности в согласовании и обеспечении соответствия.
г) Противоречия существуют только на национальном уровне.
38. Как влияют международные нормы на регулирование безопасности беспилотных авиационных систем на национальном уровне?
а) Влияние международных норм зависит от страны.
б) Национальное регулирование может противоречить международным нормам. в) Международные нормы полностью определяют национальное регулирование. г) Международные нормы не влияют на национальное регулирование.
39. Какие меры принимаются для обеспечения стабильности и непрерывности в применении правовых актов в сфере безопасности беспилотных авиационных систем? а) Принимаются только при несчастных случаях.
б) Регулярное обновление актов без учета стабильности.
в) Принятие мер для обеспечения стабильности и непрерывности применения актов.
г) Обеспечение стабильности и непрерывности зависит от степени опасности технологии.
40. Какое значение имеет адаптация правовых актов в области безопасности к быстро меняющейся технологической среде для беспилотной авиации?
а) Адаптация правовых актов необходима только при внедрении новых технологий. б) Адаптация актов важна для учета быстро меняющейся технологической среды. в) Адаптация правовых актов не требуется из-за стабильности технологий.
г) Адаптация актов ограничивает инновации в безопасности беспилотных систем.

Вариант №4
1. Какие международные организации играют ключевую роль в установлении стандартов безопасности для беспилотных авиационных систем?
а) ICAO (Международная организация гражданской авиации)
326
г) Применение беспилотных систем в транспорте не регулируется.
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в) ILO (Международная организация труда) г) FIFA (Международная федерация футбола)
2. Какие принципы лежат в основе стандартов безопасности беспилотных авиационных систем, устанавливаемых международными организациями? а) Принцип самоуправления
б) Принцип гармонизации в) Принцип каузальности
г) Принцип экспериментирования
3. Какие национальные организации в России занимаются регулированием деятельности беспилотных авиационных систем? а) Роспатент
б) Федеральная служба по техническому и экспортному контролю в) Министерство образования и науки России
г) Министерство здравоохранения России
4. В чем заключается влияние международных стандартов безопасности на национальные стандарты в сфере беспилотных авиационных систем? а) Международные стандарты заменяют национальные
б) Национальные стандарты могут учитывать международные в) Международные и национальные стандарты независимы
г) Международные стандарты применяются только в странах-участниках
5. Какие технологические инновации направлены на улучшение безопасности полетов беспилотных авиационных систем?
а) Технологии голографического отображения
б) Системы для автоматической подмены данных
в) Использование искусственных запахов для навигации г) Применение аэрогелей для уменьшения веса
6. Какие новые технологические решения помогают предотвращать аварии в беспилотной авиации?
а) Использование технологии виртуальной реальности б) Системы автоматической замены батарей
в) Применение алгоритмов случайных чисел для управления г) Спутниковые системы для распознавания облаков
7. Как внедрение новых технологий влияет на уровень безопасности в сфере беспилотных авиационных систем?
а) Новые технологии всегда снижают уровень безопасности б) Внедрение новых технологий зависит от ценовой политики
в) Увеличение уровня безопасности при правильном внедрении
г) Внедрение новых технологий не имеет значения для безопасности
8. Какие факторы оказывают наибольшее влияние на разработку международных стандартов безопасности для беспилотных авиационных систем? а) Мнение производителей
б) Потребности потребителей
в) Глобальные экологические проблемы
г) Число выпущенных беспилотных аппаратов
9. В чем отличие между международными и национальными стандартами безопасности в сфере эксплуатации беспилотных авиационных систем?
а) Национальные стандарты всегда жестче
б) Международные стандарты учитывают особенности стран-участников в) Нет существенного отличия
327
б) WADA (Всемирное антидопинговое агентство)
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10. Какова роль международных стандартов в формировании политики безопасности в области беспилотной авиации?
а) Они не влияют на политику безопасности
б) Международные стандарты определяют технические аспекты, а политика формируется национально в) Они определяют базовые принципы для формирования политики
г) Международные стандарты заменяют политику безопасности национальных организаций
11. Как искусственный интеллект помогает предотвращать аварии в беспилотных авиационных системах?
а) Искусственный интеллект не применяется в авиации б) Он снижает эффективность автоматизации
в) Искусственный интеллект обеспечивает анализ и оперативное реагирование г) Искусственный интеллект приводит к человеческим ошибкам
12. Какие новые технологии в автоматизации способствуют повышению безопасности в беспилотной авиации?
а) Использование аналоговых систем управления б) Внедрение нейронных сетей для самообучения
в) Применение технологий безопасной самодиагностики г) Использование устаревших программных платформ
13. Какова роль развития новых технологий в предотвращении аварий в сфере беспилотных авиационных систем?
а) Развитие технологий способствует увеличению аварий б) Новые технологии создают новые вызовы и риски
в) Развитие технологий значительно повышает безопасность г) Технологии не оказывают влияния на аварийность
14. Какие вызовы существуют при согласовании международных и национальных стандартов безопасности в беспилотной авиации? а) Противоречия в требованиях
б) Отсутствие необходимости согласования в) Полная идентичность требований
г) Превышение национальных стандартов международными
15. Какие могут быть последствия от неправильного или несвоевременного обновления стандартов безопасности в беспилотной авиации? а) Улучшение качества обучения
б) Повышение эффективности систем управления
в) Негативные последствия для безопасности полетов г) Отсутствие изменений в безопасности
16. Какова роль обратной связи между производителями беспилотных систем и организациями, устанавливающими стандарты безопасности? а) Обратная связь не имеет значения
б) Она важна для улучшения производства, но не для стандартов в) Производители сами разрабатывают стандарты
г) Обратная связь важна для совершенствования стандартов безопасности
17. Каким образом стандарты безопасности влияют на развитие индустрии беспилотных авиационных систем?
а) Они тормозят развитие
б) Стандарты стимулируют инновации и конкуренцию в) Развитие происходит независимо от стандартов
г) Стандарты приводят к монополизации рынка
328
г) Национальные стандарты не принимают во внимание международные
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18. Каким образом сравнительный анализ международных и российских с3т2а9ндартов влияет на безопасность эксплуатации беспилотных авиационных систем? а) Международные стандарты всегда предпочтительнее
б) Сравнительный анализ не влияет на безопасность
в) Влияние зависит от конкретной области применения г) Российские стандарты всегда приоритетнее
19. Как технологические инновации влияют на требования к обучению пилотов и операторов беспилотных авиационных систем?
а) Требования увеличиваются из-за сложности новых технологий б) Инновации снижают требования к обучению
в) Обучение становится ненужным
г) Требования к обучению зависят только от законодательства
20. Каковы основные принципы безопасности, которые должны соблюдаться при эксплуатации беспилотных авиационных систем? а) Постоянное изменение маршрутов полетов
б) Соблюдение автоматических решений без возможности вмешательства
в) Предотвращение столкновений, безопасное удаление от аварийной ситуации г) Игнорирование метеорологических условий во избежание задержек
21. Какие стандарты и нормативно-правовые акты применяются в области обеспечения транспортной безопасности в деятельности с беспилотными авиационными системами? а) Только региональные законы.
б) Только международные стандарты.
в) Международные стандарты и национальные законы. г) Только внутренние корпоративные правила.
22. В чем заключается эффективность сравнительного анализа стандартов и нормативноправовых актов в области безопасности беспилотных систем?
а) В комплексном рассмотрении различных аспектов безопасности. б) В применении только национальных стандартов.
в) В отсутствии стандартов.
г) В учете только экономических аспектов.
23. Какие основные аспекты безопасности учитываются при анализе стандартов и нормативноправовых актов в области беспилотной авиации? а) Только экономические аспекты.
б) Экономические и социальные аспекты. в) Только технические стандарты.
г) Политические аспекты.
24. Как обучение персонала соответствует требованиям и стандартам в области безопасности при эксплуатации беспилотных авиационных систем?
а) Обучение соответствует требованиям и стандартам безопасности. б) Обучение не имеет отношения к безопасности.
в) Обучение зависит от финансовых возможностей персонала. г) Обучение соответствует только международным стандартам.
25. Какие меры обеспечивают безопасность при работе с беспилотными авиационными системами в контексте сертификации персонала?
а) Соблюдение требований по обучению и сертификации. б) Только внутренние проверки компании.
в) Проведение тестирования на общие знания. г) Безопасность зависит от опыта персонала.


32

26. Какие современные тенденции наблюдаются в нормативно-правовом о3б3е0спечении безопасности в авиации, особенно с учетом изменяющейся технологической среды? а) Непрерывное обновление без учета технологических изменений.
б) Только ужесточение стандартов безопасности. в) Упрощение требований к безопасности.
г) Подчинение стандартов исключительно технологическим изменениям.
27. Каким образом обновление правовых актов способствует адаптации к новым технологиям в безопасности авиации?
а) Обновление актов предусматривает учет новых технологий. б) Адаптация возможна только без обновления актов.
в) Обновление актов приводит к увеличению бюрократии. г) Обновление актов учитывает только старые технологии.
28. Как влияют этические аспекты на обеспечение безопасности беспилотных авиационных систем?
а) Этические аспекты зависят от мнения производителей. б) Этика не имеет отношения к безопасности.
в) Этические нормы всегда совпадают с требованиями безопасности. г) Этические аспекты всегда противоречат безопасности.
29. Какое значение имеет социальное восприятие новых технологий в контексте безопасности беспилотных систем?
а) Только отрицательное восприятие влияет на безопасность. б) Только положительное восприятие влияет на безопасность. в) Социальное восприятие не влияет на безопасность.
г) Социальное восприятие важно только для маркетинга.
30. Каковы основные аспекты взаимодействия с обществом в рамках обеспечения безопасности беспилотных авиационных систем? а) Взаимодействие с обществом не важно.
б) Общество играет ключевую роль в обеспечении безопасности. в) Общество влияет только на финансирование.
г) Взаимодействие с обществом важно только для политического имиджа.
31. Каким образом регулируется и обеспечивается применение беспилотных авиационных систем в промышленности?
а) Промышленность сама регулирует применение беспилотных систем. б) Совместное воздействие государства и отраслевых организаций.
в) Только государственное регулирование.
г) Применение беспилотных систем в промышленности ограничено государственными запретами.
32. Какие правовые акты применяются для использования беспилотных авиационных систем в медицине?
а) Применение беспилотных систем в медицине не регулируется. б) Только медицинские стандарты.
в) Медицинские стандарты и международные акты. г) Только региональные законы.
33. Какие особенности регулирования существуют для применения беспилотных авиационных систем в транспортной отрасли?
а) Применение беспилотных систем в транспорте не регулируется. б) Транспортные правила и международные стандарты.
в) Только национальные стандарты.
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34. Какие аспекты безопасности учитываются при анализе регулирования применения беспилотных авиационных систем в различных отраслях? а) Только экологические аспекты.
б) Аспекты безопасности не рассматриваются. в) Только финансовые аспекты.
г) Экономические и социальные аспекты.
35. В чем основные различия между национальными и международными стандартами в области безопасности беспилотных авиационных систем? а) Международные стандарты более строгие.
б) Национальные и международные стандарты различаются в жесткости. в) Национальные стандарты более гибкие.
г) Национальные стандарты более строгие.
36. Какова роль международных организаций в формировании стандартов и нормативноправовых актов для безопасности беспилотных систем?
а) Международные организации формируют стандарты без участия государств. б) Международные организации определяют только общие принципы.
в) Роль международных организаций ограничена консультативной функцией. г) Международные организации не участвуют в формировании стандартов.
37. Какие основные вызовы существуют при согласовании и обеспечении соответствия между различными нормативными актами в области беспилотной авиации? а) Противоречия существуют только на национальном уровне.
б) Не существует вызовов при согласовании.
в) Сложности в согласовании и обеспечении соответствия. г) Сложности только в технической стороне.
38. Как влияют международные нормы на регулирование безопасности беспилотных авиационных систем на национальном уровне?
а) Международные нормы полностью определяют национальное регулирование. б) Национальное регулирование может противоречить международным нормам. в) Влияние международных норм зависит от страны.
г) Международные нормы не влияют на национальное регулирование.
39. Какие меры принимаются для обеспечения стабильности и непрерывности в применении правовых актов в сфере безопасности беспилотных авиационных систем?
а) Принятие мер для обеспечения стабильности и непрерывности применения актов. б) Регулярное обновление актов без учета стабильности.
в) Принимаются только при несчастных случаях.
г) Обеспечение стабильности и непрерывности зависит от степени опасности технологии.
40. Какое значение имеет адаптация правовых актов в области безопасности к быстро меняющейся технологической среде для беспилотной авиации? а) Адаптация актов не требуется из-за стабильности технологий.
б) Адаптация актов ограничивает инновации в безопасности беспилотных систем. в) Адаптация правовых актов необходима только при внедрении новых технологий. г) Адаптация важна для учета быстро меняющейся технологической среды.





Критерии оценивания экзамена:
331
г) Только транспортные правила.
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	Количество вопросов
	О
	ценка

	31-40
	5
	
зачтено

	21-30
	4
	

	11-20
	3
	

	0-10
	2
	не зачтено




Зачтено - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 11 вопросов. Не зачтено - выставляется обучающемуся, который ответил 10 и менее вопроса. Отлично - выставляется обучающемуся, ответившему на 31-40 вопросов.
Хорошо - выставляется обучающемуся, ответившему на 21-30 вопросов.
Удовлетворительно - выставляется обучающемуся, ответившему на 11 и более вопросов.

Ключи к тесту
	№ п/п
	Вариант № 1
	Вариант № 2
	Вариант №3
	Вариант №4

	1
	а
	б
	б
	а

	2
	в
	в
	г
	б

	3
	в
	б
	б
	б

	4
	в
	в
	б
	б

	5
	б
	г
	г
	б

	6
	б
	б
	в
	а

	7
	в
	б
	б
	в

	8
	а
	б
	а
	б

	9
	а
	б
	в
	б

	10
	б
	б
	в
	в

	11
	б
	в
	в
	в

	12
	б
	б
	в
	в

	13
	г
	в
	в
	в

	14
	б
	г
	а
	а

	15
	в
	б
	г
	в

	16
	в
	в
	в
	г

	17
	в
	б
	б
	б

	18
	в
	а
	г
	в

	19
	б
	б
	а
	а

	20
	г
	г
	г
	в
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	21
	в
	в
	в
	333	в

	22
	б
	в
	в
	а

	23
	в
	в
	в
	б

	24
	в
	в
	в
	а

	25
	б
	б
	а
	а

	26
	б
	в
	б
	б

	27
	в
	в
	б
	а

	28
	б
	в
	в
	в

	29
	б
	б
	б
	в

	30
	в
	в
	б
	б

	31
	в
	в
	б
	б

	32
	в
	в
	в
	в

	33
	в
	в
	в
	б

	34
	в
	в
	б
	г

	35
	г
	в
	в
	б

	36
	в
	в
	г
	б

	37
	в
	в
	в
	в

	38
	в
	в
	б
	б

	39
	б
	б
	в
	а

	40
	б
	б
	б
	г



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
ПМ 03 Дистанционное пилотирование беспилотных воздушных судов смешанного типа
МДК 03 01 Дистанционное пилотирование беспилотных воздушных судов смешанного типа, обеспечение безопасности полетов
	№
п/п
	
Контролируемые разделы (темы) дисциплины
	Код контролируемой компетенции
	
Наименование оценочного средства

	Семестр 5
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1.
	Техническая эксплуатация пилотируемых воздушных судов
смешанного типа, станции пилота, систем обеспечения функциональных элементов
	дистанционно

внешнего ОК 1-9 полетов	и	их
	334

Зачет
	
 [image: ]

	Семестр 6

	








2.
	





Техническая эксплуатация дистанционно пилотируемых воздушных судов смешанного типа, станции внешнего пилота, систем обеспечения полетов и их функциональных элементов
	








ОК 1-9
	








Экзамен
	
 [image: ]
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	Семестр 7

	





3.
	


Определение технического состояния дистанционно пилотируемых воздушных судов смешанного типа, станции внешнего пилота, систем обеспечения полетов и их функциональных элементов
	





ОК 1-9
	335











Зачет
	
 [image: ]

	
	
	
	
	
 [image: ]

	Семестр 8

	





4.
	



Определение технического состояния дистанционно пилотируемых воздушных судов смешанного типа, станции внешнего пилота, систем обеспечения полетов и их функциональных элементов
	





ОК 1-9
	





Экзамен
	
 [image: ]

	
	
	
	
	
 


ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

	№
п/п
	Наименование оценочного средства
	Краткая	характеристика	оценочного средства
	Представление оценочного средства в фонде

	
1.
	
Рубежная аттестация
	Средство	контроля	усвоения	учебного материала виде тестирования обучающихся.
	Комплект тестов по вариантам к
аттестациям

	
2.
	
Экзамен, зачет
	
Итоговая форма оценки знаний
	Комплект тестов по вариантам
к экзамену, зачету
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Вопросы рубежного контроля МДК 03 01 Дистанционное пилотирование бе3с3п6илотных воздушных судов смешанного типа, обеспечение безопасности полетов

Вопросы к 1-ой рубежной аттестации
1. Какие нормативно-технические документы регулируют эксплуатацию беспилотных авиационных систем смешанного типа?
2. Какие задачи решают дистанционно пилотируемые воздушные суда смешанного типа, и какие основные эксплуатационно-технические характеристики у них есть?
3. Какие правила технической эксплуатации применяются к дистанционно пилотируемым воздушным судам смешанного типа, станциям внешнего пилота, и их функциональным элементам? 4. Какие методы обработки данных используются при использовании дистанционно пилотируемых воздушных судов смешанного типа?
5. Какие документы определяют стандарты безопасности при эксплуатации беспилотных воздушных судов смешанного типа?
6. Какие основные характеристики станции внешнего пилота и систем обеспечения полетов дистанционно пилотируемых воздушных судов смешанного типа важны для обеспечения безопасности полетов?
7. Какие функциональные элементы входят в состав системы обеспечения полетов дистанционно пилотируемых воздушных судов смешанного типа?
8. Какие требования предъявляются к системам обеспечения полетов для обеспечения бесперебойной работы дистанционно пилотируемых воздушных судов?
9. Какие технические характеристики воздушных судов смешанного типа влияют на эффективность их использования?
10. Какие методы контроля и обслуживания используются при технической эксплуатации дистанционно пилотируемых воздушных судов?
11. Какие требования предъявляются к профессиональной подготовке пилотов, управляющих дистанционно пилотируемыми воздушными судами смешанного типа?
12. Какие меры безопасности должны соблюдаться при эксплуатации дистанционно пилотируемых воздушных судов?
13. Какие средства обеспечивают взлет и посадку дистанционно пилотируемых воздушных судов смешанного типа?
14. Какова роль станции внешнего пилота в управлении беспилотными воздушными судами?
15. Какие технологии используются для обеспечения связи между дистанционно пилотируемыми воздушными судами и станцией внешнего пилота?
16. Какие требования предъявляются к системам навигации дистанционно пилотируемых воздушных судов?
17. Какие методы дистанционного пилотирования используются при управлении воздушными судами смешанного типа?
18. Какие дополнительные функции могут выполнять дистанционно пилотируемые воздушные суда смешанного типа, помимо основных задач?
19. Какие принципы управления безопасностью применяются при эксплуатации беспилотных воздушных судов?
20. Каким образом происходит сбор, обработка и хранение данных, полученных в ходе полетов дистанционно пилотируемых воздушных судов смешанного типа?
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Образец билета к 1-ой рубежной аттестации
по дисциплине МДК 03 01 Дистанционное пилотирование беспилотных воздушных судов смешанного типа, обеспечение безопасности полетов
Вариант №	

ФИО	групп	Дата

	№ вопроса
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ответ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ вопроса
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Ответ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Вариант №1
1. Какие нормативно-технические документы регулируют эксплуатацию беспилотных авиационных систем смешанного типа?

а) ISO 9001
б) FAA Part 107
в) ГОСТ 53244-2017 г) ASTM F2910

2. Какие задачи решают дистанционно пилотируемые воздушные суда смешанного типа, и какие основные эксплуатационно-технические характеристики у них есть?

а) Перевозка пассажиров, максимальная дальность полета. б) Изучение атмосферы, минимальные габариты.
в) Патрулирование, высокая автономность.
г) Развлекательные мероприятия, высокая скорость.

3. Какие правила технической эксплуатации применяются к дистанционно пилотируемым воздушным судам смешанного типа, станциям внешнего пилота, и их функциональным элементам?

а) ANSI/AIAA G-079-2017
б) Методические указания "Как обслуживать беспилотники". в) Рекомендации друзей-пилотов.
г) Нет правил.

4. Какие методы обработки данных используются при использовании дистанционно пилотируемых воздушных судов смешанного типа?
337
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б) Обработка в тракте "Мозг-Компьютер".
в) Методы машинного обучения и искусственного интеллекта. г) Анализ звукового сигнала.

5. Какие документы определяют стандарты безопасности при эксплуатации беспилотных воздушных судов смешанного типа?

а) SOPA (Standard Operating Procedures for Aircraft). б) ISO 31000
в) Ни один документ не регулирует безопасность. г) Стандарты безопасности отсутствуют.

6. Какие основные характеристики станции внешнего пилота и систем обеспечения полетов дистанционно пилотируемых воздушных судов смешанного типа важны для обеспечения безопасности полетов?

а) Цвет корпуса станции, максимальная яркость дисплея. б) Отсутствие вибраций, быстрый доступ к кофемашине.
в) Наличие экстренного выхода, надежная связь с воздушным судном. г) Только стойкость к влаге.

7. Какие функциональные элементы входят в состав системы обеспечения полетов дистанционно пилотируемых воздушных судов смешанного типа?

а) Электрическая схема кофеварки.
б) GPS-модуль, система обнаружения препятствий. в) Лампочка для настроения, электронный календарь. г) Только кнопка "Включить".

8. Какие требования предъявляются к системам обеспечения полетов для обеспечения бесперебойной работы дистанционно пилотируемых воздушных судов?

а) Только возможность работы от солнечных батарей. б) Высокая устойчивость к электромагнитным полям.
в) Резервные и дублирующие системы для обеспечения надежности. г) Не предъявляются требования к бесперебойности.

9. Какие технические характеристики воздушных судов смешанного типа влияют на эффективность их использования?

а) Длина взлетно-посадочной полосы, максимальная скорость. б) Цветовая гамма, уровень шума.
в) Наличие кофемашины, степень комфорта в салоне. г) Только максимальная высота полета.
338
а) Табличный анализ.
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дистанционно пилотируемых воздушных судов?

а) Только визуальный осмотр перед полетом.
б) Программные и аппаратные тесты, регулярная диагностика. в) Решение кроссвордов на тему авиации.
г) Нет методов контроля и обслуживания.

11. Какие требования предъявляются к профессиональной подготовке пилотов, управляющих дистанционно пилотируемыми воздушными судами смешанного типа?

а) Опыт вождения автомобиля, навыки плавания.
б) Курсы по работе с кофемашиной, обязательные занятия йогой.
в) Специализированное обучение и сертификация в области беспилотной авиации. г) Опыт игры в авиационные симуляторы.

12. Какие меры безопасности должны соблюдаться при эксплуатации дистанционно пилотируемых воздушных судов?

а) Только носить шлем при полетах на большой высоте.
б) Соблюдение всех норм безопасности, включая зону полетов и требования к оборудованию. в) Не ездить вблизи взлетно-посадочной полосы.
г) Только следование правилам дорожного движения.

13. Какие средства обеспечивают взлет и посадку дистанционно пилотируемых воздушных судов смешанного типа?

а) Вертолетные лопасти, парашюты.
б) Встроенные ракеты для ускоренного взлета.
в) Классические взлетно-посадочные полосы, вертикальные взлеты. г) Только гиперболические взлетно-посадочные устройства.

14. Какова роль станции внешнего пилота в управлении беспилотными воздушными судами?

а) Только приготовление кофе для пилота.
б) Удаленное управление воздушным судном, мониторинг полета. в) Поддержка радиосвязи с другими станциями.
г) Только наблюдение за погодными условиями.

15. Какие	технологии	используются	для	обеспечения связи между дистанционно пилотируемыми воздушными судами и станцией внешнего пилота?

а) Только почтовые голуби.
б) Спутниковая связь, радиоканалы, беспроводные технологии. в) Только морзянка.
г) Голосовая связь через мегафон.
10. Какие методы контроля и обслуживания используются при техническо3й39эксплуатации
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16. Какие требования предъявляются к системам навигации дистанционно пилотируемых воздушных судов?

а) Только наличие GPS-модуля.
б) Высокая точность и надежность систем навигации. в) Только использование компаса.
г) Нет требований к системам навигации.

17. Какие методы дистанционного пилотирования используются при управлении воздушными судами смешанного типа?

а) Только телепатия.
б) Ручное управление на каждом этапе полета.
в) Автоматическое и полуавтоматическое управление. г) Только использование гомеопатии.

18. Какие	дополнительные	функции	могут выполнять	дистанционно пилотируемые воздушные суда смешанного типа, помимо основных задач?

а) Раздача попкорна во время полета.
б) Доставка товаров, медицинская помощь, картографическое сканирование. в) Только декоративная подсветка в ночное время.
г) Организация воздушных концертов.

19. Какие принципы управления безопасностью применяются при эксплуатации беспилотных воздушных судов?

а) Только "Беги, лети, плыви".
б) Соблюдение всех рекомендаций YouTube-блогеров.
в) Применение принципов CRM (Crew Resource Management) и SMS (Safety Management System). г) Не применяются принципы безопасности.

20. Каким образом происходит сбор, обработка и хранение данных, полученных в ходе полетов дистанционно пилотируемых воздушных судов смешанного типа?

а) Только на бумажных носителях.
б) С использованием облачных технологий, хранение на флеш-картах. в) Только на внешних жестких дисках.
г) Не происходит сбор, обработка и хранение данных.

Вариант №2
1. Какие нормативно-технические документы регулируют эксплуатацию беспилотных авиационных систем смешанного типа?

а) FAA Part 107
340
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в) ASTM F2910
г) ГОСТ 53244-2017

2. Какие задачи решают дистанционно пилотируемые воздушные суда смешанного типа, и какие основные эксплуатационно-технические характеристики у них есть?

а) Изучение атмосферы, минимальные габариты.
б) Перевозка пассажиров, максимальная дальность полета. в) Развлекательные мероприятия, высокая скорость.
г) Патрулирование, высокая автономность.

3. Какие правила технической эксплуатации применяются к дистанционно пилотируемым воздушным судам смешанного типа, станциям внешнего пилота, и их функциональным элементам?

а) ANSI/AIAA G-079-2017
б) Рекомендации друзей-пилотов. в) Нет правил.
г) Методические указания "Как обслуживать беспилотники".

4. Какие методы обработки данных используются при использовании дистанционно пилотируемых воздушных судов смешанного типа?

а) Обработка в тракте "Мозг-Компьютер".
б) Методы машинного обучения и искусственного интеллекта. в) Табличный анализ.
г) Анализ звукового сигнала.

5. Какие документы определяют стандарты безопасности при эксплуатации беспилотных воздушных судов смешанного типа?

а) ISO 31000
б) SOPA (Standard Operating Procedures for Aircraft). в) Стандарты безопасности отсутствуют.
г) Ни один документ не регулирует безопасность.

6. Какие основные характеристики станции внешнего пилота и систем обеспечения полетов дистанционно пилотируемых воздушных судов смешанного типа важны для обеспечения безопасности полетов?

а) Отсутствие вибраций, быстрый доступ к кофемашине. б) Цвет корпуса станции, максимальная яркость дисплея. в) Только стойкость к влаге.
г) Наличие экстренного выхода, надежная связь с воздушным судном.
341
б) ISO 9001
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дистанционно пилотируемых воздушных судов смешанного типа?

а) Лампочка для настроения, электронный календарь. б) GPS-модуль, система обнаружения препятствий. в) Электрическая схема кофеварки.
г) Только кнопка "Включить".

8. Какие требования предъявляются к системам обеспечения полетов для обеспечения бесперебойной работы дистанционно пилотируемых воздушных судов?

а) Высокая устойчивость к электромагнитным полям.
б) Резервные и дублирующие системы для обеспечения надежности. в) Только возможность работы от солнечных батарей.
г) Не предъявляются требования к бесперебойности.

9. Какие технические характеристики воздушных судов смешанного типа влияют на эффективность их использования?

а) Цветовая гамма, уровень шума.
б) Длина взлетно-посадочной полосы, максимальная скорость. в) Только максимальная высота полета.
г) Наличие кофемашины, степень комфорта в салоне.

10. Какие методы контроля и обслуживания используются при технической эксплуатации дистанционно пилотируемых воздушных судов?

а) Программные и аппаратные тесты, регулярная диагностика. б) Нет методов контроля и обслуживания.
в) Только визуальный осмотр перед полетом. г) Решение кроссвордов на тему авиации.

11. Какие требования предъявляются к профессиональной подготовке пилотов, управляющих дистанционно пилотируемыми воздушными судами смешанного типа?

а) Опыт вождения автомобиля, навыки плавания.
б) Специализированное обучение и сертификация в области беспилотной авиации. в) Курсы по работе с кофемашиной, обязательные занятия йогой.
г) Опыт игры в авиационные симуляторы.

12. Какие меры безопасности должны соблюдаться при эксплуатации дистанционно пилотируемых воздушных судов?

а) Соблюдение всех норм безопасности, включая зону полетов и требования к оборудованию. б) Только следование правилам дорожного движения.
в) Только носить шлем при полетах на большой высоте.
7.	Какие функциональные элементы входят в состав системы обеспечени3я4п2олетов
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13. Какие средства обеспечивают взлет и посадку дистанционно пилотируемых воздушных судов смешанного типа?

а) Встроенные ракеты для ускоренного взлета.
б) Классические взлетно-посадочные полосы, вертикальные взлеты. в) Вертолетные лопасти, парашюты.
г) Только гиперболические взлетно-посадочные устройства.

14. Какова роль станции внешнего пилота в управлении беспилотными воздушными судами?

а) Поддержка радиосвязи с другими станциями. б) Только приготовление кофе для пилота.
в) Наблюдение за погодными условиями.
г) Удаленное управление воздушным судном, мониторинг полета.

15. Какие	технологии	используются	для	обеспечения связи между дистанционно пилотируемыми воздушными судами и станцией внешнего пилота?

а) Спутниковая связь, радиоканалы, беспроводные технологии. б) Только морзянка.
в) Голосовая связь через мегафон. г) Только почтовые голуби.

16. Какие требования предъявляются к системам навигации дистанционно пилотируемых воздушных судов?

а) Высокая точность и надежность систем навигации. б) Нет требований к системам навигации.
в) Только использование компаса. г) Только наличие GPS-модуля.

17. Какие методы дистанционного пилотирования используются при управлении воздушными судами смешанного типа?

а) Ручное управление на каждом этапе полета.
б) Автоматическое и полуавтоматическое управление. в) Только использование гомеопатии.
г) Только телепатия.

18. Какие	дополнительные	функции	могут выполнять	дистанционно пилотируемые воздушные суда смешанного типа, помимо основных задач?

а) Доставка товаров, медицинская помощь, картографическое сканирование. б) Только декоративная подсветка в ночное время.
343
г) Не ездить вблизи взлетно-посадочной полосы.
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г) Раздача попкорна во время полета.

19. Какие принципы управления безопасностью применяются при эксплуатации беспилотных воздушных судов?

а) Применение принципов CRM (Crew Resource Management) и SMS (Safety Management System). б) Соблюдение всех рекомендаций YouTube-блогеров.
в) Только "Беги, лети, плыви".
г) Не применяются принципы безопасности.

20. Каким образом происходит сбор, обработка и хранение данных, полученных в ходе полетов дистанционно пилотируемых воздушных судов смешанного типа?

а) С использованием облачных технологий, хранение на флеш-картах. б) Только на бумажных носителях.
в) На внешних жестких дисках.
г) Не происходит сбор, обработка и хранение данных.

Вариант №3
1. Какие нормативно-технические документы регулируют эксплуатацию беспилотных авиационных систем смешанного типа?

а) ГОСТ 53244-2017
б) FAA Part 107 в) ISO 9001
г) ASTM F2910

2. Какие задачи решают дистанционно пилотируемые воздушные суда смешанного типа, и какие основные эксплуатационно-технические характеристики у них есть?

а) Развлекательные мероприятия, высокая скорость. б) Патрулирование, высокая автономность.
в) Изучение атмосферы, минимальные габариты.
г) Перевозка пассажиров, максимальная дальность полета.

3. Какие правила технической эксплуатации применяются к дистанционно пилотируемым воздушным судам смешанного типа, станциям внешнего пилота, и их функциональным элементам?

а) Нет правил.
б) Рекомендации друзей-пилотов. в) ANSI/AIAA G-079-2017
г) Методические указания "Как обслуживать беспилотники".
344
в) Организация воздушных концертов.
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пилотируемых воздушных судов смешанного типа?

а) Табличный анализ.
б) Методы машинного обучения и искусственного интеллекта. в) Обработка в тракте "Мозг-Компьютер".
г) Анализ звукового сигнала.

5. Какие документы определяют стандарты безопасности при эксплуатации беспилотных воздушных судов смешанного типа?

а) Ни один документ не регулирует безопасность. б) SOPA (Standard Operating Procedures for Aircraft). в) ISO 31000
г) Стандарты безопасности отсутствуют.

6. Какие основные характеристики станции внешнего пилота и систем обеспечения полетов дистанционно пилотируемых воздушных судов смешанного типа важны для обеспечения безопасности полетов?

а) Наличие экстренного выхода, надежная связь с воздушным судном. б) Только стойкость к влаге.
в) Отсутствие вибраций, быстрый доступ к кофемашине. г) Цвет корпуса станции, максимальная яркость дисплея.

7. Какие функциональные элементы входят в состав системы обеспечения полетов дистанционно пилотируемых воздушных судов смешанного типа?

а) Только кнопка "Включить".
б) Электрическая схема кофеварки.
в) GPS-модуль, система обнаружения препятствий.
г) Лампочка для настроения, электронный календарь.

8. Какие требования предъявляются к системам обеспечения полетов для обеспечения бесперебойной работы дистанционно пилотируемых воздушных судов?

а) Не предъявляются требования к бесперебойности. б) Только возможность работы от солнечных батарей. в) Высокая устойчивость к электромагнитным полям.
г) Резервные и дублирующие системы для обеспечения надежности.

9. Какие технические характеристики воздушных судов смешанного типа влияют на эффективность их использования?

а) Наличие кофемашины, степень комфорта в салоне. б) Только максимальная высота полета.
4.	Какие методы обработки данных используются при использовании дис3т4а5нционно
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г) Цветовая гамма, уровень шума.

10. Какие методы контроля и обслуживания используются при технической эксплуатации дистанционно пилотируемых воздушных судов?

а) Нет методов контроля и обслуживания.
б) Только визуальный осмотр перед полетом.
в) Программные и аппаратные тесты, регулярная диагностика. г) Решение кроссвордов на тему авиации.

11. Какие требования предъявляются к профессиональной подготовке пилотов, управляющих дистанционно пилотируемыми воздушными судами смешанного типа?

а) Опыт вождения автомобиля, навыки плавания. б) Опыт игры в авиационные симуляторы.
в) Специализированное обучение и сертификация в области беспилотной авиации. г) Курсы по работе с кофемашиной, обязательные занятия йогой.

12. Какие меры безопасности должны соблюдаться при эксплуатации дистанционно пилотируемых воздушных судов?

а) Не ездить вблизи взлетно-посадочной полосы.
б) Только следование правилам дорожного движения.
в) Соблюдение всех норм безопасности, включая зону полетов и требования к оборудованию. г) Только носить шлем при полетах на большой высоте.

13. Какие средства обеспечивают взлет и посадку дистанционно пилотируемых воздушных судов смешанного типа?

а) Только гиперболические взлетно-посадочные устройства. б) Встроенные ракеты для ускоренного взлета.
в) Вертолетные лопасти, парашюты.
г) Классические взлетно-посадочные полосы, вертикальные взлеты.

14. Какова роль станции внешнего пилота в управлении беспилотными воздушными судами?

а) Удаленное управление воздушным судном, мониторинг полета. б) Только приготовление кофе для пилота.
в) Наблюдение за погодными условиями.
г) Поддержка радиосвязи с другими станциями.

15. Какие	технологии	используются	для	обеспечения связи между дистанционно пилотируемыми воздушными судами и станцией внешнего пилота?

а) Только почтовые голуби.
346
в) Длина взлетно-посадочной полосы, максимальная скорость.
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в) Только морзянка.
г) Спутниковая связь, радиоканалы, беспроводные технологии.

16. Какие требования предъявляются к системам навигации дистанционно пилотируемых воздушных судов?

а) Только использование компаса. б) Только наличие GPS-модуля.
в) Нет требований к системам навигации.
г) Высокая точность и надежность систем навигации.

17. Какие методы дистанционного пилотирования используются при управлении воздушными судами смешанного типа?

а) Только телепатия.
б) Автоматическое и полуавтоматическое управление. в) Ручное управление на каждом этапе полета.
г) Только использование гомеопатии.

18. Какие	дополнительные	функции	могут выполнять	дистанционно пилотируемые воздушные суда смешанного типа, помимо основных задач?

а) Организация воздушных концертов. б) Раздача попкорна во время полета.
в) Только декоративная подсветка в ночное время.
г) Доставка товаров, медицинская помощь, картографическое сканирование.

19. Какие принципы управления безопасностью применяются при эксплуатации беспилотных воздушных судов?

а) Не применяются принципы безопасности. б) Только "Беги, лети, плыви".
в) Только применение принципов CRM (Crew Resource Management) и SMS (Safety Management System).
г) Соблюдение всех рекомендаций YouTube-блогеров.

20. Каким образом происходит сбор, обработка и хранение данных, полученных в ходе полетов дистанционно пилотируемых воздушных судов смешанного типа?

а) На внешних жестких дисках. б) На бумажных носителях.
в) С использованием облачных технологий, хранение на флеш-картах. г) Не происходит сбор, обработка и хранение данных.
347
б) Голосовая связь через мегафон.
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1. Какие нормативно-технические документы регулируют эксплуатацию беспилотных авиационных систем смешанного типа?

а) SOPA (Standard Operating Procedures for Aircraft). б) ГОСТ 53244-2017
в) ANSI/AIAA G-079-2017 г) ASTM F2910

2. Какие задачи решают дистанционно пилотируемые воздушные суда смешанного типа, и какие основные эксплуатационно-технические характеристики у них есть?

а) Перевозка пассажиров, максимальная дальность полета. б) Патрулирование, высокая автономность.
в) Изучение атмосферы, минимальные габариты.
г) Развлекательные мероприятия, высокая скорость.

3. Какие правила технической эксплуатации применяются к дистанционно пилотируемым воздушным судам смешанного типа, станциям внешнего пилота, и их функциональным элементам?

а) Методические указания "Как обслуживать беспилотники". б) Нет правил.
в) ANSI/AIAA G-079-2017
г) Рекомендации друзей-пилотов.

4. Какие методы обработки данных используются при использовании дистанционно пилотируемых воздушных судов смешанного типа?

а) Обработка в тракте "Мозг-Компьютер". б) Табличный анализ.
в) Анализ звукового сигнала.
г) Методы машинного обучения и искусственного интеллекта.

5. Какие документы определяют стандарты безопасности при эксплуатации беспилотных воздушных судов смешанного типа?

а) Стандарты безопасности отсутствуют.
б) SOPA (Standard Operating Procedures for Aircraft). в) ISO 31000
г) Ни один документ не регулирует безопасность.

6. Какие основные характеристики станции внешнего пилота и систем обеспечения полетов дистанционно пилотируемых воздушных судов смешанного типа важны для обеспечения безопасности полетов?
348
Вариант №4
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б) Только стойкость к влаге.
в) Цвет корпуса станции, максимальная яркость дисплея.
г) Наличие экстренного выхода, надежная связь с воздушным судном.

7. Какие функциональные элементы входят в состав системы обеспечения полетов дистанционно пилотируемых воздушных судов смешанного типа?

а) GPS-модуль, система обнаружения препятствий. б) Только кнопка "Включить".
в) Лампочка для настроения, электронный календарь. г) Электрическая схема кофеварки.

8. Какие требования предъявляются к системам обеспечения полетов для обеспечения бесперебойной работы дистанционно пилотируемых воздушных судов?

а) Резервные и дублирующие системы для обеспечения надежности. б) Высокая устойчивость к электромагнитным полям.
в) Только возможность работы от солнечных батарей. г) Не предъявляются требования к бесперебойности.

9. Какие технические характеристики воздушных судов смешанного типа влияют на эффективность их использования?

а) Цветовая гамма, уровень шума.
б) Длина взлетно-посадочной полосы, максимальная скорость. в) Наличие кофемашины, степень комфорта в салоне.
г) Только максимальная высота полета.

10. Какие методы контроля и обслуживания используются при технической эксплуатации дистанционно пилотируемых воздушных судов?

а) Программные и аппаратные тесты, регулярная диагностика. б) Нет методов контроля и обслуживания.
в) Решение кроссвордов на тему авиации.
г) Только визуальный осмотр перед полетом.

11. Какие требования предъявляются к профессиональной подготовке пилотов, управляющих дистанционно пилотируемыми воздушными судами смешанного типа?

а) Специализированное обучение и сертификация в области беспилотной авиации. б) Опыт игры в авиационные симуляторы.
в) Курсы по работе с кофемашиной, обязательные занятия йогой. г) Опыт вождения автомобиля, навыки плавания.
349
а) Отсутствие вибраций, быстрый доступ к кофемашине.
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пилотируемых воздушных судов?

а) Соблюдение всех норм безопасности, включая зону полетов и требования к оборудованию. б) Только следование правилам дорожного движения.
в) Не ездить вблизи взлетно-посадочной полосы.
г) Только носить шлем при полетах на большой высоте.

13. Какие средства обеспечивают взлет и посадку дистанционно пилотируемых воздушных судов смешанного типа?

а) Вертолетные лопасти, парашюты.
б) Только гиперболические взлетно-посадочные устройства. в) Встроенные ракеты для ускоренного взлета.
г) Классические взлетно-посадочные полосы, вертикальные взлеты.

14. Какова роль станции внешнего пилота в управлении беспилотными воздушными судами?

а) Поддержка радиосвязи с другими станциями. б) Наблюдение за погодными условиями.
в) Удаленное управление воздушным судном, мониторинг полета. г) Только приготовление кофе для пилота.

15. Какие	технологии	используются	для	обеспечения связи между дистанционно пилотируемыми воздушными судами и станцией внешнего пилота?

а) Спутниковая связь, радиоканалы, беспроводные технологии. б) Только морзянка.
в) Голосовая связь через мегафон. г) Только почтовые голуби.

16. Какие требования предъявляются к системам навигации дистанционно пилотируемых воздушных судов?

а) Высокая точность и надежность систем навигации. б) Только наличие GPS-модуля.
в) Нет требований к системам навигации. г) Только использование компаса.

17. Какие методы дистанционного пилотирования используются при управлении воздушными судами смешанного типа?

а) Ручное управление на каждом этапе полета.
б) Автоматическое и полуавтоматическое управление. в) Только использование гомеопатии.
г) Только телепатия.
12. Какие меры безопасности должны соблюдаться при эксплуатации дист3а5н0ционно
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18. Какие	дополнительные	функции	могут выполнять	дистанционно пилотируемые воздушные суда смешанного типа, помимо основных задач?

а) Доставка товаров, медицинская помощь, картографическое сканирование. б) Только декоративная подсветка в ночное время.
в) Раздача попкорна во время полета. г) Организация воздушных концертов.

19. Какие принципы управления безопасностью применяются при эксплуатации беспилотных воздушных судов?

а) Соблюдение всех рекомендаций YouTube-блогеров.
б) Только применение принципов CRM (Crew Resource Management) и SMS (Safety Management System).
в) Не применяются принципы безопасности. г) Только "Беги, лети, плыви".

20. Каким образом происходит сбор, обработка и хранение данных, полученных в ходе полетов дистанционно пилотируемых воздушных судов смешанного типа?

а) Не происходит сбор, обработка и хранение данных.
б) С использованием облачных технологий, хранение на флеш-картах. в) На внешних жестких дисках.
г) На бумажных носителях.
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Вопросы ко 2-ой рубежной аттестации
1. Какие инновационные методы обработки данных используются при анализе информации, полученной от беспилотных авиационных систем смешанного типа?
2. Какова роль машинного обучения в обработке данных от беспилотных воздушных судов смешанного типа, и какие преимущества оно предоставляет?
3. В чем заключается значимость искусственного интеллекта при обработке данных от беспилотных авиационных систем смешанного типа?
4. Какие алгоритмы обработки информации применяются для эффективного анализа данных, полученных от беспилотных воздушных судов смешанного типа?
5. Какие требования нормативно-технической базы существуют для хранения, передачи и обработки данных, собранных беспилотными авиационными системами смешанного типа?
6. Как обеспечивается защита конфиденциальности данных, собранных беспилотными воздушными судами смешанного типа, согласно требованиям информационной безопасности?
7. Какие аспекты информационной безопасности следует учитывать при работе с данными, собранными беспилотными авиационными системами смешанного типа?
8. В каких случаях дистанционно пилотируемые воздушные суда смешанного типа применяются в исследовательских и научно-технических целях?
9. Какие особенности сбора данных являются важными при использовании дистанционно пилотируемых воздушных судов смешанного типа для научных задач?
10. Какие методы анализа данных применяются при использовании дистанционно пилотируемых воздушных судов смешанного типа в исследовательских целях?
11. В чем заключается роль беспилотных авиационных систем смешанного типа в агрокультурной сфере?
12. Какие методы анализа данных применяются для повышения эффективности сельского хозяйства с использованием беспилотных воздушных судов смешанного типа?
13. Как беспилотные авиационные системы смешанного типа влияют на уровень производительности и эффективности сельскохозяйственных процессов?
14. Какие преимущества беспилотных авиационных систем смешанного типа могут предоставить сельскому хозяйству с точки зрения сбора и анализа данных?
15. Какие вызовы могут возникнуть при применении беспилотных воздушных судов смешанного типа в агрокультурной сфере, и как они могут быть преодолены?
16. Какие методы обработки данных можно применить для оптимизации использования беспилотных воздушных судов смешанного типа в сельском хозяйстве?
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17. Как бороться с возможными проблемами, связанными с техническими ас3п53ектами использования беспилотных авиационных систем в сельском хозяйстве?
18. Какие требования к аппаратному обеспечению и программному обеспечению предъявляются при использовании беспилотных воздушных судов смешанного типа в агрокультурной сфере?
19. Какие меры предосторожности следует предпринять для минимизации рисков при использовании беспилотных воздушных судов смешанного типа в сельском хозяйстве?
20. Как можно оценить успешность и эффективность использования беспилотных авиационных систем смешанного типа в агрокультурной сфере на основе анализа данных?


Вопросы к экзамену

1. Какие шаги вы предпримете при обнаружении неисправностей на беспилотной воздушной системе смешанного типа во время регламентированной проверки?
2. Какие процедуры следует соблюдать при проведении ремонтных работ на беспилотных воздушных системах смешанного типа?
3. Какие документы и стандарты регулируют организацию и проведение регламентированных проверок и ремонтных работ на беспилотных воздушных судах смешанного типа?
4. Как разработать эффективную программу обучения персонала по техническому обслуживанию беспилотных воздушных систем смешанного типа?
5. Какие правила и процедуры обслуживания следует включить в программу обучения персонала для обеспечения безопасности и надежности беспилотных воздушных судов? 6. Какие методы оценки эффективности программы обучения можно использовать?
7. Какие технологии и автоматизированные средства могут быть внедрены для оптимизации процессов технического обслуживания беспилотных воздушных систем смешанного типа?
8. Каковы основные вызовы, с которыми сталкивается при внедрении технологий и автоматизации в процессы технического обслуживания беспилотных воздушных систем?
9. Какие перспективы развития технологий влияют на будущее технического обслуживания беспилотных воздушных судов смешанного типа?
10. Какую роль играет мониторинг состояния беспилотных воздушных судов в предотвращении аварийных ситуаций?
11. Какие данные могут быть использованы для прогнозирования возможных проблем в работе беспилотных воздушных систем смешанного типа?
12. Как обеспечивается безопасность полетов с использованием данных, полученных из мониторинга состояния беспилотных воздушных судов?
13. Какие методы анализа данных можно применить для выявления потенциальных проблем в техническом состоянии беспилотных воздушных систем?
14. Каковы основные преимущества использования технологий мониторинга для предотвращения аварийных ситуаций?
15. Какие дополнительные меры безопасности могут быть рекомендованы на основе данных мониторинга состояния беспилотных воздушных судов?
16. Какие аспекты технического обслуживания беспилотных воздушных систем смешанного типа требуют особого внимания при использовании новых технологий?
17. Какие изменения в программе обучения персонала могут потребоваться в связи с внедрением новых технологий в техническое обслуживание?
18. Как можно оптимизировать процессы регламентированных проверок и ремонтных работ с использованием современных технологий?
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19. Как обеспечить соблюдение стандартов безопасности при разработке програ3м5м4обучения персонала?
20. Какие вызовы могут возникнуть при интеграции беспилотных воздушных систем смешанного типа в существующие программы обучения и технического обслуживания?
21. Какие измерительные приборы подлежат регулярной калибровке на беспилотных воздушных системах смешанного типа?
22. Какие методы калибровки применяются для гарантирования точности измерений приборов?
23. Почему регулярная калибровка измерительных приборов является важным аспектом обслуживания беспилотных воздушных систем?
24. Какова роль контрольно-проверочной аппаратуры в обеспечении качественной калибровки приборов?
25. Как формируется система управления запасами и комплектующими для технического обслуживания беспилотных воздушных систем смешанного типа?
26. Какие факторы следует учитывать при оптимизации системы управления запасами для беспилотных воздушных систем?
27. Как использование данных по техническому обслуживанию может повлиять на планирование замены и обновления элементов конструкции и оборудования?
28. Какие аспекты технического обслуживания следует учитывать при планировании замены элементов конструкции беспилотных воздушных систем?
29. Как диагностические методы способствуют определению состояния беспилотных воздушных судов смешанного типа?
30. Какие инструменты используются для диагностики состояния беспилотных воздушных систем?
31. В чем заключается роль технической диагностики в обеспечении надежности полетов беспилотных воздушных судов?
32. Какие преимущества обеспечивает применение диагностических методов при техническом обслуживании беспилотных воздушных систем?
33. Какие вызовы могут возникнуть при использовании данных о состоянии беспилотных воздушных систем для планирования обновлений оборудования?
34. Как эффективность системы управления запасами влияет на оперативность технического обслуживания беспилотных воздушных систем?
35. Какие параметры и данные следует учитывать при создании системы управления запасами для беспилотных воздушных систем?
36. Какие шаги предпринимаются для минимизации времени простоя беспилотных воздушных систем в процессе технического обслуживания?
37. Какие факторы могут повлиять на эффективность калибровки измерительных приборов в условиях использования беспилотных воздушных систем?
38. Какие принципы регулярной калибровки применимы к различным типам измерительных приборов на беспилотных воздушных судах?
39. Какие изменения в плане технического обслуживания могут быть предложены на основе данных о состоянии беспилотных воздушных систем?
40. Как техническая диагностика способствует повышению безопасности полетов беспилотных воздушных судов?
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